AIDA64 Extreme Edition

|  | Версия | AIDA64 v2.85.2400/ru
|  | Тестовый модуль | 3.0.492-x32
|  | Домашняя страница | http://www.aida64.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов
|  | Компьютер | DUDE
|  | Генератор | Dimka
|  | Операционная система | Microsoft Windows 8 Professional 6.2.9200.16551 (Win8 RTM)
|  | Дата | 2013-05-16
|  | Время | 04:23

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Тип компьютера | ACPI x86-based PC
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows 8 Professional
|  |  | Пакет обновления ОС | -
|  |  | Internet Explorer | 10.0.9200.16540
|  |  | DirectX | DirectX 11.0
|  |  | Имя компьютера | DUDE
|  |  | Имя пользователя | Dimka
|  |  | Вход в домен | DUDE
|  |  | Дата / Время | 2013-05-16 / 04:23
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
|  |  | Системная плата | Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
|  |  | Чипсет системной платы | nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
|  |  | Системная память | 2048 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|  |  | DIMM1: Patriot Memory PSD21G8002 | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
|  |  | DIMM2: Patriot Memory PSD21G8002 | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
|  |  | Тип BIOS | AMI (12/04/07)
|  |  | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1)
|  | Отображение:
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTS 250 (512 МБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTS 250 (512 МБ)
|  |  | 3D-акселератор | nVIDIA GeForce GTS 250
|  |  | Монитор | LG W1934 [19" LCD] (180331273)
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
|  | Хранение данных:
|  |  | Контроллер IDE | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
|  |  | Флоппи-накопитель | Дисковод
|  |  | Дисковый накопитель | HDS72808 0PLA380 SCSI Disk Device (80 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
|  |  | Дисковый накопитель | WDC WD25 00AAJS-00VWA SCSI Disk Device (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
|  |  | Оптический накопитель | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Оптический накопитель | Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
|  |  | SMART-статус жёстких дисков | OK
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | 198.6 ГБ (3.0 ГБ свободно)
|  |  | E: (NTFS) | 56886 МБ (24399 МБ свободно)
|  |  | F: (NTFS) | 35063 МБ (487 МБ свободно)
|  |  | Общий объём | 288.4 ГБ (27.3 ГБ свободно)
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Мышь | HID-совместимая мышь
|  |  | Игровой контроллер | Microsoft PC-joystick driver
|  | Сеть:
|  |  | Первичный адрес IP | 192.168.0.100
|  |  | Первичный адрес MAC | 00-1F-C6-17-43-9F
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер
|  |  | Сетевой адаптер | Сетевой контроллер NVIDIA nForce (192.168.0.100)
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Принтер | Fax
|  |  | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Контроллер USB1 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Контроллер USB2 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | USB-устройство | A4 TECH PC Camera V
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  | DMI:
|  |  | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|  |  | DMI версия BIOS | 0302
|  |  | DMI производитель системы | System manufacturer
|  |  | DMI система | System Product Name
|  |  | DMI системная версия | System Version
|  |  | DMI системный серийный номер | System Serial Number
|  |  | DMI системный UUID | A0992737-F5FED511-8AC5001F-C617439F
|  |  | DMI производитель системной платы | ASUSTeK Computer INC.
|  |  | DMI системная плата | M2N-MX SE Plus
|  |  | DMI версия системной платы | Rev x.xx
|  |  | DMI серийный номер системной платы | MS1C82B30A02675
|  |  | DMI производитель шасси | Chassis Manufacture
|  |  | DMI версия шасси | Chassis Version
|  |  | DMI серийный номер шасси | Chassis Serial Number
|  |  | DMI Asset-тег шасси | Asset-1234567890
|  |  | DMI тип шасси | Desktop Case
|  |  | DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 0

DMI

| [ BIOS ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Производитель | American Megatrends Inc.
|  |  | Версия | 0302
|  |  | Дата выпуска | 12/04/2007
|  |  | Размер | 1024 КБ
|  |  | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|  |  | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|  |  | Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
|  |  | Возможности расширения | ISA, PCI, USB
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Система ]
|  | Свойства системы:
|  |  | Производитель | System manufacturer
|  |  | Продукт | System Product Name
|  |  | Версия | System Version
|  |  | Серийный номер | System Serial Number
|  |  | SKU# | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Семейство | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Универсальный уникальный ID | A0992737-F5FED511-8AC5001F-C617439F
|  |  | Тип пробуждения | Выключение питания
| [ Системная плата ]
|  | Свойства системной платы:
|  |  | Производитель | ASUSTeK Computer INC.
|  |  | Продукт | M2N-MX SE Plus
|  |  | Версия | Rev x.xx
|  |  | Серийный номер | MS1C82B30A02675
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Motherboards
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Шасси ]
|  | Свойства шасси:
|  |  | Производитель | Chassis Manufacture
|  |  | Версия | Chassis Version
|  |  | Серийный номер | Chassis Serial Number
|  |  | Тег имущества | Asset-1234567890
|  |  | Тип шасси | Настольный
|  |  | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|  |  | Состояние источника питания | Безопасный
|  |  | Температурное состояние | Безопасный
|  |  | Состояние безопасности | Нет
| [ Контроллер памяти ]
|  | Свойства контроллера памяти:
|  |  | Метод обнаружения ошибок | 64-bit ECC
|  |  | Коррекция ошибок | Нет
|  |  | Поддержка чередования памяти | 1-Way
|  |  | Текущее чередование памяти | 1-Way
|  |  | Поддерживаемые частоты памяти | 70ns, 60ns
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DIMM, SDRAM
|  |  | Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V
|  |  | Максимальный объём модуля памяти | 2048 МБ
|  |  | Разъёмы памяти | 2
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ ]
|  | Свойства процессора:
|  |  | Производитель | AMD
|  |  | Версия | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Внешняя частота | 200 МГц
|  |  | Максимальная частота | 2400 МГц
|  |  | Текущая частота | 2400 МГц
|  |  | Тип | Central Processor
|  |  | Напряжение питания | 1.5 V
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Тип разъёма | AM2
|  |  | HTT / CMP | 0 / 2
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Кэш-память / L1-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Varies with Memory Address
|  |  | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 256 КБ
|  |  | Установленный объём | 256 КБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L1-Cache
| [ Кэш-память / L2-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Varies with Memory Address
|  |  | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 1024 КБ
|  |  | Установленный объём | 1024 КБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L2-Cache
| [ Кэш-память / L3-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Запрещено
|  |  | Максимальный объём | 0 КБ
|  |  | Установленный объём | 0 КБ
|  |  | Тип разъёма | L3-Cache
| [ Модули памяти / DIMM0 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Тип разъёма | DIMM0
|  |  | Тип | DIMM
|  |  | Скорость | 25 ns
|  |  | Установленный объём | 1024 МБ
|  |  | Допустимый объём | 1024 МБ
| [ Модули памяти / DIMM1 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Тип разъёма | DIMM1
|  |  | Тип | DIMM
|  |  | Скорость | 25 ns
|  |  | Установленный объём | 1024 МБ
|  |  | Допустимый объём | 1024 МБ
| [ Устройства памяти / DIMM0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR2
|  |  | Тип | Synchronous
|  |  | Размер | 1024 МБ
|  |  | Скорость | 800 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | DIMM0
|  |  | Банк | BANK0
|  |  | Производитель | Manufacturer0
|  |  | Серийный номер | SerNum0
|  |  | Тег имущества | AssetTagNum0
|  |  | Шифр компонента | PartNum0
| [ Устройства памяти / DIMM1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR2
|  |  | Тип | Synchronous
|  |  | Размер | 1024 МБ
|  |  | Скорость | 800 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | DIMM1
|  |  | Банк | BANK1
|  |  | Производитель | Manufacturer1
|  |  | Серийный номер | SerNum1
|  |  | Тег имущества | AssetTagNum1
|  |  | Шифр компонента | PartNum1
| [ Системные разъёмы / PCIEX16 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCIEX16
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x16
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / PCI1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI1
|  |  | Тип | PCI
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / PCI2 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI2
|  |  | Тип | PCI
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Короткий
| [ Разъёмы портов / PS2Mouse ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Mouse Port
|  |  | Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | PS2Mouse
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / Keyboard ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Keyboard Port
|  |  | Внутреннее обозначение | PS/2 Keyboard
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Клавиатура
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / USB1 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB1
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB1
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB2
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB3 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB3
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB3
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB4 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB4
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB4
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB5 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB5
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB5
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB6 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB6
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB6
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB7 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB7
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB7
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB8 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB8
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB8
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / LPT 1 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Parallel Port ECP/EPP
|  |  | Внутреннее обозначение | LPT Port
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | LPT 1
|  |  | Внешний тип разъёма | DB-25 pin male
| [ Разъёмы портов / COM A ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Serial Port 16550A Compatible
|  |  | Внутреннее обозначение | COM Port
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | COM A
|  |  | Внешний тип разъёма | DB-9 pin male
| [ Разъёмы портов / Audio Mic In ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio Mic In
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio Mic In
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / Audio Line In ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio Line In
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio Line In
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / Audio Line Out ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio Line Out
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio Line Out
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / LAN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Network Port
|  |  | Внутреннее обозначение | LAN
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | LAN
|  |  | Внешний тип разъёма | RJ-45
| [ Разъёмы портов / SPDIF_OUT ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | SPDIF_OUT
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / CDIN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | CDIN
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / PRI IDE ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | PRI IDE
|  |  | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / FLOPPY ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | FLOPPY
|  |  | Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / FRONT PNL ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | FRONT PNL
|  |  | Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / CHA FAN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | CHA FAN
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / CPU FAN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | CPU FAN
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA1 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA1
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA2 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA2
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тип | Video
|  |  | Статус | Разрешено
| [ Разное ]
|  | Разное:
|  |  | OEM String | 001FC617439F
|  |  | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | OEM String | To Be Filled By O.E.M.

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
|  |  | Псевдоним ЦП | Windsor-512
|  |  | Степпинг ЦП | JH-F3
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
|  |  | Версия CPUID | 00040F33h
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 2411.0 MHz (исходное: 2400 MHz)
|  |  | Множитель ЦП | 12x
|  |  | CPU FSB | 200.9 MHz (исходное: 200 MHz)
|  |  | Частота HyperTransport | 1004.6 MHz
|  |  | Шина памяти | 401.8 MHz
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | CPU/6
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 64 КБ per core (Parity)
|  |  | Кэш L1 данных | 64 КБ per core (ECC)
|  |  | Кэш L2 | 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 64-0302-000001-00101111-120407-MCP61$A0865000_BIOS DATE: 12/04/07 17:40:55 VER: 08.00.12
|  |  | Системная плата | Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
|  | Свойства набора микросхем (чипсета):
|  |  | Чипсет системной платы | nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
|  |  | Тайминги памяти | 5-5-5-16 (CL-RCD-RP-RAS)
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | DIMM1: Patriot Memory PSD21G8002 | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
|  |  | DIMM2: Patriot Memory PSD21G8002 | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата BIOS системы | 12/04/07
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 01/11/10
|  |  | DMI версия BIOS | 0302
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | Zotac GeForce GTS 250
|  |  | Кодовое название ГП | G92GTS (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0615, Rev A2)
|  |  | Частота ГП (Geometric Domain) | 675 МГц (исходное: 675 MHz)
|  |  | Частота ГП (Shader Domain) | 1620 МГц (исходное: 1620 MHz)
|  |  | Частота памяти | 999 МГц (исходное: 1000 MHz)

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Электросеть
|  |  | Состояние батарей | Нет батареи
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно

Портативный ПК

|  | Centrino (Carmel) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Napa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет
|  |  | Система: Centrino 2-совместимый | Нет
|  | Centrino (Calpella) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Huron River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Chief River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon 64 X2)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет

Датчики

|  | Свойства датчика:
|  |  | Тип датчика | ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
|  |  | Тип датчика ГП | Diode (NV-Diode)
|  |  | Системная плата | Asus M2N-MX
|  |  | Обнаружено вскрытие корпуса | Да
|  | Температуры:
|  |  | Системная плата | 33 °C (91 °F)
|  |  | ЦП | 37 °C (99 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 34 °C (93 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 38 °C (100 °F)
|  |  | MCP | 59 °C (138 °F)
|  |  | Диод ГП | 80 °C (176 °F)
|  |  | HDS728080PLA380 | 37 °C (99 °F)
|  |  | WDC WD2500AAJS-00VWA0 | 39 °C (102 °F)
|  | Вентиляторы:
|  |  | ЦП | 3309 RPM
|  |  | Шасси | 2766 RPM
|  |  | Графический процессор | 67%
|  | Вольтаж:
|  |  | Ядро ЦП | 1.232 V
|  |  | +3.3 V | 3.312 V
|  |  | +12 V | 12.416 V
|  |  | Батарея VBAT | 3.104 V
|  |  | Ядро ГП | 1.100 V
|  |  | Debug Info F | 00CC 00F4 0000 0000 0000
|  |  | Debug Info T | 37 33 128
|  |  | Debug Info V | 4D FF CF FF C2 62 FF FF C2

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
|  |  | Псевдоним ЦП | Windsor-512
|  |  | Степпинг ЦП | JH-F3
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
|  |  | Исходная частота | 2400 МГц
|  |  | Мин./макс. множитель ЦП | 4x / 12x
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Кэш L1 кода | 64 КБ per core (Parity)
|  |  | Кэш L1 данных | 64 КБ per core (ECC)
|  |  | Кэш L2 | 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Физическая информация о ЦП:
|  |  | Тип корпуса | 940 Pin uOPGA
|  |  | Размеры корпуса | 40 mm x 40 mm
|  |  | Число транзисторов | 227.4 млн.
|  |  | Технологический процесс | 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
|  |  | Размер кристалла | 230 mm2
|  |  | Напряжение питания ядра | 1.100 - 1.250 V
|  |  | Напряжение I/O | 1.2 V + 2.5 V
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | Multi CPU:
|  |  | ID системной платы | TEMPLATE SE-Plus
|  |  | CPU #1 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+, 2411 МГц
|  |  | CPU #2 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+, 2411 МГц
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 0 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 0 %

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
|  |  | Версия CPUID | 00040F33h
|  |  | Расширенная версия CPUID | 00040F33h
|  |  | Идентификатор AMD | 08D5h (Athlon 64 X2 4600+)
|  |  | Идентификатор платформы | D5h (Socket AM2)
|  |  | HTT / CMP | 0 / 2
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Поддерживается
|  |  | AMD FMA4 | Не поддерживается
|  |  | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|  |  | AMD SSE4A | Не поддерживается
|  |  | AMD XOP | Не поддерживается
|  |  | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|  |  | Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA BMI1 | Не поддерживается
|  |  | IA BMI2 | Не поддерживается
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA Supplemental SSE3 | Не поддерживается
|  |  | IA SSE4.1 | Не поддерживается
|  |  | IA SSE4.2 | Не поддерживается
|  |  | IA AVX | Не поддерживается
|  |  | IA AVX2 | Не поддерживается
|  |  | IA FMA | Не поддерживается
|  |  | IA AES Extensions | Не поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|  |  | Инструкция LZCNT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается
|  |  | Инструкция POPCNT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|  |  | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|  |  | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|  |  | Digital Thermometer | Поддерживается
|  |  | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|  |  | Frequency ID Control | Поддерживается
|  |  | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | Overstress | Не поддерживается
|  |  | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|  |  | Parallax | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Поддерживается
|  |  | Термодиод | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Поддерживается
|  | Функции виртуализации:
|  |  | Extended Page Table (EPT) | Не поддерживается
|  |  | Hypervisor | Нет
|  |  | Инструкция INVEPT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция INVVPID | Не поддерживается
|  |  | Nested Paging (NPT, RVI) | Не поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Поддерживается
|  |  | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Не поддерживается
|  |  | Virtual Processor ID (VPID) | Не поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 1 GB Page Size | Не поддерживается
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Не поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|  |  | Direct Cache Access | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Boost | Не поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|  |  | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|  |  | Invariant Time Stamp Counter | Не поддерживается
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | NB Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event | Не поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Quality of Service Monitoring (QM) | Не поддерживается
|  |  | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|  |  | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Turbo Boost | Не поддерживается
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  |  | Watchdog Timer | Не поддерживается
|  |  | x2APIC | Не поддерживается
|  |  | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Не поддерживается
|  |  | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Не поддерживается
|  |  | XSAVEOPT | Не поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00040F33-00020800-00002001-178BFBFF
|  |  | CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00040F33-000008D5-0000001F-EBD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
|  |  | CPUID 80000003 | 32582034-61754420-6F43206C-50206572
|  |  | CPUID 80000004 | 65636F72-726F7373-30363420-00002B30
|  |  | CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-42004200-02008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-0000003F
|  |  | CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00040F33-01020800-00002001-178BFBFF
|  |  | CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00040F33-000008D5-0000001F-EBD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
|  |  | CPUID 80000003 | 32582034-61754420-6F43206C-50206572
|  |  | CPUID 80000004 | 65636F72-726F7373-30363420-00002B30
|  |  | CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-42004200-02008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-0000003F
|  |  | CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  | MSR Registers:
|  |  | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|  |  | MSR C0010015 | 0000-0000-0200-0040
|  |  | MSR C0010042 | 310C-120E-0C10-0210
|  |  | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 64-0302-000001-00101111-120407-MCP61$A0865000_BIOS DATE: 12/04/07 17:40:55 VER: 08.00.12
|  |  | Системная плата | Asus M2N-MX SE Plus
|  | Свойства шины FSB:
|  |  | Тип шины | AMD Hammer
|  |  | Реальная частота | 200 МГц
|  |  | Эффективная частота | 200 МГц
|  |  | Частота HyperTransport | 1000 МГц
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | Dual DDR2 SDRAM
|  |  | Ширина шины | 128 бит
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | CPU/6
|  |  | Реальная частота | 402 МГц (DDR)
|  |  | Эффективная частота | 804 МГц
|  |  | Пропускная способность | 12859 МБ/с
|  | Физическая информация о системной плате:
|  |  | Число гнёзд для ЦП | 1 Socket AM2+
|  |  | Разъёмы расширения | 2 PCI, 1 PCI-E x16
|  |  | Разъёмы ОЗУ | 2 DDR2 DIMM
|  |  | Встроенные устройства | Audio, Video, LAN
|  |  | Форм-фактор | Micro ATX
|  |  | Размеры системной платы | 190 mm x 240 mm
|  |  | Чипсет системной платы | nForce6100-430
|  |  | Дополнительные функции | Q-Fan
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Motherboards
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

Память

|  | Физическая память:
|  |  | Всего | 2047 МБ
|  |  | Занято | 1248 МБ
|  |  | Свободно | 800 МБ
|  |  | Загрузка | 61 %
|  | Место под файл подкачки:
|  |  | Всего | 4479 МБ
|  |  | Занято | 2020 МБ
|  |  | Свободно | 2459 МБ
|  |  | Загрузка | 45 %
|  | Виртуальная память:
|  |  | Всего | 6527 МБ
|  |  | Занято | 3268 МБ
|  |  | Свободно | 3259 МБ
|  |  | Загрузка | 50 %
|  | Файл подкачки:
|  |  | Файл подкачки | E:\pagefile.sys
|  |  | Текущий размер | 2432 МБ
|  |  | Текущая/пиковая загрузка | 188 МБ / 198 МБ
|  |  | Загрузка | 8 %
|  | Physical Address Extension (PAE):
|  |  | Поддерживается ОС | Да
|  |  | Поддерживается ЦП | Да
|  |  | Активный | Да

SPD

| [ DIMM1: Patriot Memory PSD21G8002 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Patriot Memory PSD21G8002
|  |  | Серийный номер | Нет
|  |  | Размер модуля | 1 ГБ (2 ranks, 4 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR2 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR2-800 (400 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Вольтаж модуля | SSTL 1.8
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 400 МГц | 5-5-5-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 21-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 266 МГц | 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 14-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 200 МГц | 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Analysis Probe | Нет
|  |  | FET Switch External | Запрещено
|  |  | Weak Driver | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Patriot Memory
|  |  | Информация о продукте | http://www.patriotmemory.com/products/index.jsp
| [ DIMM2: Patriot Memory PSD21G8002 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Patriot Memory PSD21G8002
|  |  | Серийный номер | Нет
|  |  | Размер модуля | 1 ГБ (2 ranks, 4 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR2 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR2-800 (400 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Вольтаж модуля | SSTL 1.8
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 400 МГц | 5-5-5-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 21-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 266 МГц | 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 14-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 200 МГц | 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Analysis Probe | Нет
|  |  | FET Switch External | Запрещено
|  |  | Weak Driver | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Patriot Memory
|  |  | Информация о продукте | http://www.patriotmemory.com/products/index.jsp

Чипсет

| [ Северный мост: AMD Hammer DDR2 IMC ]
|  | Свойства северного моста:
|  |  | Северный мост | AMD Hammer DDR2 IMC
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 SDRAM
|  |  | Версия | 00
|  | Контроллер памяти:
|  |  | Тип | Dual Channel (128 бит)
|  |  | Активный режим | Dual Channel (128 бит)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | CAS Latency (CL) | 5T
|  |  | RAS To CAS Delay (tRCD) | 5T
|  |  | RAS Precharge (tRP) | 5T
|  |  | RAS Active Time (tRAS) | 16T
|  |  | Row Cycle Time (tRC) | 21T
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | RAS To RAS Delay (tRRD) | 3T
|  |  | Write Recovery Time (tWR) | 6T
|  |  | Write To Read Delay (tWTR) | 3T
|  |  | Read To Precharge Delay (tRTP) | 2T
|  |  | Four Activate Window Delay (tFAW) | 14T
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.8 us
|  |  | DRAM Drive Strength | 1.0x
|  |  | DRAM Data Drive Strength | 1.0x
|  |  | Clock Drive Strength | 1.5x
|  |  | CKE Drive Strength | 1.5x
|  |  | Max Async Latency | 6 ns
|  |  | Idle Cycle Limit | 16
|  |  | Dynamic Idle Cycle Counter | Разрешено
|  |  | Read/Write Queue Bypass | 16
|  | Коррекция ошибок:
|  |  | ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | ChipKill ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | RAID | Не поддерживается
|  |  | DRAM Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L1 Data Cache Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L2 Cache Scrub Rate | Запрещено
|  | Разъёмы памяти:
|  |  | Разъём DRAM #1 | 1 ГБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|  |  | Разъём DRAM #2 | 1 ГБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Южный мост: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) ]
|  | Свойства южного моста:
|  |  | Южный мост | nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Технологический процесс | 90 nm
|  |  | nVIDIA SLI | Не поддерживается
|  |  | nVIDIA Hybrid SLI | Не поддерживается
|  | Встроенный графический контроллер:
|  |  | Тип графического контроллера | nVIDIA nForce 6100-430
|  |  | Статус графического контроллера | Запрещено
|  | High Definition Audio:
|  |  | Имя кодека | Realtek ALC662
|  |  | ID кодека | 10EC0662h / 10438290h
|  |  | Версия кодека | 1001h
|  |  | Тип кодека | Audio
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 1.0 x16 port #0 | Используется @ x16 (Zotac GeForce GTS 250 Video Adapter)
|  |  | PCI-E 1.0 x1 port #1 | Используется @ x1
|  |  | PCI-E 1.0 x1 port #2 | Используется @ x1
|  | Тактовый генератор:
|  |  | CPU FSB | 200.9 МГц
|  |  | HyperTransport | 1004.6 МГц
|  |  | PCI Express | 100.9 МГц
|  |  | MAC PHY | 125.0 МГц
|  |  | SATA PHY | 100.0 МГц
|  |  | Контроллер USB2 | 48.0 МГц
|  |  | PIT / ACPI Timer | 14.3 МГц
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | AMI
|  |  | Версия BIOS | 0302
|  |  | Версия AGESA | 3.1.1.0
|  |  | Дата BIOS системы | 12/04/07
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 01/11/10
|  | Установки BIOS (ATK):
|  |  | CPU voltage | 40.350 V
|  |  | Memory voltage | 39.500 V
|  |  | PCI Express voltage | 82.600 V
|  |  | CPU frequency | 868.00 MHz
|  |  | Memory frequency | 870.00 MHz
|  |  | PCI Bus frequency | 1105.00 MHz
|  |  | PCI Express frequency | 1106.00 MHz
|  |  | CPU ratio | 777x
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

ACPI

| [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | APIC
|  |  | Описание таблицы | Multiple APIC Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FFB0390h
|  |  | Размер таблицы | 128 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I_
|  |  | OEM Table ID | OEMAPIC
|  |  | OEM Revision | 12000704h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | Local APIC Address | FEE00000h
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 01h
|  |  | APIC ID | 00h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 02h
|  |  | APIC ID | 01h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 03h
|  |  | APIC ID | 82h
|  |  | Статус | Запрещено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 04h
|  |  | APIC ID | 83h
|  |  | Статус | Запрещено
|  | I/O APIC:
|  |  | I/O APIC ID | 02h
|  |  | I/O APIC Address | FEC00000h
|  |  | Global System Interrupt Base | 00000000h
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ0
|  |  | Global System Interrupt | 00000000h
|  |  | Полярность | Conforms to the specifications of the bus
|  |  | Trigger Mode | Conforms to the specifications of the bus
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ9
|  |  | Global System Interrupt | 00000009h
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Level-Triggered
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ14
|  |  | Global System Interrupt | 0000000Eh
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Edge-Triggered
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ15
|  |  | Global System Interrupt | 0000000Fh
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Edge-Triggered
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | DSDT
|  |  | Описание таблицы | Differentiated System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FFB05D0h
|  |  | Размер таблицы | 26042 байт
|  |  | OEM ID | A0865
|  |  | OEM Table ID | A0865000
|  |  | OEM Revision | 00000000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | SLI Certification | Нет
|  |  | PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 10DE-03EA
|  |  | PCI 0-0-0-0 (HAL) | 10DE-03EA
|  | Lucid Virtu:
|  |  | Virtu Certification | Нет
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FFB0200h
|  |  | Размер таблицы | 132 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I_
|  |  | OEM Table ID | OEMFACP
|  |  | OEM Revision | 12000704h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | FACS Address | 7FFBE000h
|  |  | DSDT Address | 7FFB05D0h
|  |  | SMI Command Port | 0000082Eh
|  |  | PM Timer | 00000508h
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACS
|  |  | Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure
|  |  | Адрес памяти | 7FFBE000h
|  |  | Размер таблицы | 64 байт
|  |  | Hardware Signature | 00000000h
|  |  | Waking Vector | 00000000h
|  |  | Global Lock | 00000000h
| [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | HPET
|  |  | Описание таблицы | IA-PC High Precision Event Timer Table
|  |  | Адрес памяти | 7FFB6B90h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I_
|  |  | OEM Table ID | OEMHPET0
|  |  | OEM Revision | 12000704h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | HPET Address | 00000000-FED00000h
|  |  | Vendor ID | 10DEh
|  |  | Revision ID | 01h
|  |  | Number of Timers | 3
|  |  | Counter Size | 32 бит
|  |  | Minimum Clock Ticks | 14318
|  |  | Page Protection | No Guarantee
|  |  | OEM Attribute | 0h
|  |  | LegacyReplacement IRQ Routing | Поддерживается
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | MCFG
|  |  | Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FFB0410h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I_
|  |  | OEM Table ID | OEMMCFG
|  |  | OEM Revision | 12000704h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | Config Space Address | 00000000-E0000000h
|  |  | PCI Segment | 0000h
|  |  | Start Bus Number | 00h
|  |  | End Bus Number | FFh
| [ OEMB: OEM Specific Information Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | OEMB
|  |  | Описание таблицы | OEM Specific Information Table
|  |  | Адрес памяти | 7FFBE040h
|  |  | Размер таблицы | 96 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I_
|  |  | OEM Table ID | AMI_OEM
|  |  | OEM Revision | 12000704h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSD PTR
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Pointer
|  |  | Адрес памяти | 000FB770h
|  |  | Размер таблицы | 20 байт
|  |  | OEM ID | ACPIAM
|  |  | RSDP Revision | 0 (ACPI 1.0)
|  |  | RSDT Address | 7FFB0000h
| [ RSDT: Root System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSDT
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FFB0000h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I_
|  |  | OEM Table ID | OEMRSDT
|  |  | OEM Revision | 12000704h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | RSDT Entry #0 | 7FFB0200h (FACP)
|  |  | RSDT Entry #1 | 7FFB0390h (APIC)
|  |  | RSDT Entry #2 | 7FFB0410h (MCFG)
|  |  | RSDT Entry #3 | 7FFBE040h (OEMB)
|  |  | RSDT Entry #4 | 7FFB6B90h (HPET)

Видео Windows

| [ NVIDIA GeForce GTS 250 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTS 250
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTS 250
|  |  | Строка BIOS | Version 62.92.62.0.0
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTS 250
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 28.06.2012
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.479
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 МБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 9.18.13.0479 - nVIDIA ForceWare 304.79
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.0479
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.0479
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTS 250 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTS 250
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTS 250
|  |  | Строка BIOS | Version 62.92.62.0.0
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTS 250
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 28.06.2012
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.479
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 МБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 9.18.13.0479 - nVIDIA ForceWare 304.79
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.0479
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.0479
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Видео PCI / AGP

|  | Описание устройства | Тип устройства
|  | nVIDIA GeForce GTS 250 | Видеоадаптер
|  | nVIDIA GeForce GTS 250 | 3D-акселератор

Графический процессор

| [ PCI Express 2.0 x16: Zotac GeForce GTS 250 ]
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | Zotac GeForce GTS 250
|  |  | Версия BIOS | 62.92.62.00
|  |  | Кодовое название ГП | G92GTS
|  |  | PCI-устройство | 10DE-0615 / 19DA-1103 (Rev A2)
|  |  | Число транзисторов | 754 млн.
|  |  | Технологический процесс | 55 nm
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 МБ
|  |  | Частота ГП (Geometric Domain) | 675 МГц (исходное: 675 MHz)
|  |  | Частота ГП (Shader Domain) | 1620 МГц (исходное: 1620 MHz)
|  |  | Частота RAMDAC | 400 МГц
|  |  | Пиксельные конвейеры | 16
|  |  | Единицы наложения текстур | 64
|  |  | Объединённые шейдеры | 128 (v4.0)
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v10
|  |  | Пиксельная скорость заполнения | 10800 Мпкс/с
|  |  | Тексельная скорость заполнения | 43200 Мткс/с
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | GDDR3
|  |  | Ширина шины | 256 бит
|  |  | Реальная частота | 999 МГц (DDR) (исходное: 1000 MHz)
|  |  | Эффективная частота | 1998 МГц
|  |  | Пропускная способность | 62.4 ГБ/с
|  | Загрузка:
|  |  | Графический процессор | 1%
|  |  | Контроллер памяти | 1%
|  |  | Video Engine | 0%
|  |  | Выделенная память | 257 МБ
|  |  | Динамическая память | 19 МБ
|  | nVIDIA ForceWare Clocks:
|  |  | 2D/3D | Графический процессор: 675 МГц, Шейдер: 1620 МГц, Память: 1000 МГц
|  | Производитель графического процессора:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | nVIDIA GPU Registers:
|  |  | nv-000000 | 092A80A2
|  |  | nv-0010F0 | 00000000
|  |  | nv-001218 | 00000000
|  |  | nv-001540 | F30F00FF
|  |  | nv-0015F4 | 00000000
|  |  | nv-0015F8 | 00000000
|  |  | nv-0015FC | 00000000
|  |  | nv-001600 | 00000000
|  |  | nv-001850 | 00000000
|  |  | nv-004000 | 00000000
|  |  | nv-004004 | 00000000
|  |  | nv-004008 | 8018E400
|  |  | nv-00400C | 00002504
|  |  | nv-004018 | 00001200
|  |  | nv-00401C | 00001C03
|  |  | nv-004020 | 80000000
|  |  | nv-004024 | 00001E02
|  |  | nv-004028 | A0000000
|  |  | nv-00402C | 00001904
|  |  | nv-00C040 | 2E80DBB3
|  |  | nv-00E114 | 00001046
|  |  | nv-00E118 | 00000AE7
|  |  | nv-00E11C | 00000001
|  |  | nv-00E120 | 00000000
|  |  | nv-020008 | C0083929
|  |  | nv-020014 | FE6C037A
|  |  | nv-020400 | 00000050
|  |  | nv-100000 | 0000C042
|  |  | nv-100200 | 01001000
|  |  | nv-10020C | 20000000
|  |  | nv-100214 | 00002222
|  |  | nv-100474 | 00000000
|  |  | nv-100714 | 00033122
|  |  | nv-100914 | 00000000
|  |  | nv-101000 | 9F42948A
|  |  | nv-300000 | EB77AA55
|  |  | nv-310000 | EB77AA55
|  |  | nv-700000 | 00021500
|  |  | nv-7E0000 | EB77AA55
| [ nVIDIA SLI ]
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | Статус SLI | Запрещено

Монитор

| [ LG W1934 ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | LG W1934
|  |  | ID монитора | GSM4B7A
|  |  | Модель | W1934
|  |  | Тип монитора | 19" LCD (WXGA+)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 3 / 2008
|  |  | Серийный номер | 180331273
|  |  | Макс. видимая область экрана | 41 cm x 26 cm (19.1")
|  |  | Соотношение сторон | 16:10
|  |  | Частота строк | 30 - 83 кГц
|  |  | Частота кадров | 56 - 75 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 140 МГц
|  |  | Максимальное разрешение | 1440 x 900
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Standby, Suspend, Active-Off
|  | Поддерживаемые видеорежимы:
|  |  | 640 x 480 | 75 Гц
|  |  | 800 x 480 | 75 Гц
|  |  | 800 x 600 | 75 Гц
|  |  | 1024 x 600 | 75 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 75 Гц
|  |  | 1152 x 864 | 75 Гц
|  |  | 1280 x 720 | 75 Гц
|  |  | 1280 x 768 | 75 Гц
|  |  | 1280 x 800 | 75 Гц
|  |  | 1366 x 768 | 75 Гц
|  |  | 1440 x 900 | 75 Гц
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | LG Electronics
|  |  | Информация о продукте | http://www.lg.com/us/monitors
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.lg.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 1440 x 900
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 96 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | 75 Гц
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\Dimka\Desktop\435366-1440x900.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Разрешено
|  |  | Эффект тени | Разрешено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Разрешено
|  |  | ClearType | Разрешено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Разрешено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Разрешено
|  |  | Анимация меню | Разрешено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Разрешено
|  |  | Тень от курсора | Запрещено
|  |  | Эффект растворения выделения | Разрешено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Разрешено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Windows Aero | Разрешено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Да | (0,0) | (1440,900)

Видеорежимы

|  | Разрешение | Глубина цвета | Частота регенерации
|  | 640 x 480 | 8 бит | 59 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 59 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 59 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1440 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1440 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1440 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 32 бит | 75 Hz

OpenGL

|  | Свойства OpenGL:
|  |  | Производитель | NVIDIA Corporation
|  |  | Renderer | GeForce GTS 250/PCIe/SSE2/3DNOW!
|  |  | Версия | 3.3.0
|  |  | Версия языка затенения | 3.30 NVIDIA via Cg compiler
|  |  | OpenGL DLL | 6.2.9200.16384(win8_rtm.120725-1247)
|  |  | Multitexture Texture Units | 4
|  |  | Occlusion Query Counter Bits | 32
|  |  | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|  |  | Max Viewport Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Cube Map Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Rectangle Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Anisotropy | 16
|  |  | Max Clipping Planes | 8
|  |  | Max Display-List Nesting Level | 64
|  |  | Max Draw Buffers | 8
|  |  | Max Evaluator Order | 8
|  |  | Max General Register Combiners | 8
|  |  | Max Light Sources | 8
|  |  | Max Pixel Map Table Size | 65536
|  |  | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Max Texture Array Layers | 512
|  |  | Max Texture LOD Bias | 15
|  |  | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|  | Соответствие OpenGL:
|  |  | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.0 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 4.1 | Нет (57%)
|  |  | OpenGL 4.2 | Нет (58%)
|  |  | OpenGL 4.3 | Нет (0%)
|  | Max Stack Depth:
|  |  | Attribute Stack | 16
|  |  | Client Attribute Stack | 16
|  |  | Modelview Matrix Stack | 32
|  |  | Name Stack | 128
|  |  | Projection Matrix Stack | 4
|  |  | Texture Matrix Stack | 10
|  | Draw Range Elements:
|  |  | Max Index Count | 1048576
|  |  | Max Vertex Count | 1048576
|  | Extended Lighting Parameters:
|  |  | Max Shininess | 128
|  |  | Max Spot Exponent | 128
|  | Transform Feedback:
|  |  | Max Interleaved Components | 64
|  |  | Max Separate Attributes | 4
|  |  | Max Separate Components | 4
|  | Framebuffer Object:
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Max Render Buffer Size | 8192 x 8192
|  | Imaging:
|  |  | Max Color Matrix Stack Depth | 2
|  |  | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|  | Vertex Shader:
|  |  | Max Uniform Vertex Components | 4096
|  |  | Max Varying Floats | 60
|  |  | Max Vertex Texture Image Units | 32
|  |  | Max Combined Texture Image Units | 96
|  | Geometry Shader:
|  |  | Max Geometry Texture Units | 32
|  |  | Max Varying Components | 60
|  |  | Max Geometry Varying Components | 124
|  |  | Max Vertex Varying Components | 60
|  |  | Max Geometry Uniform Components | 2048
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  | Fragment Shader:
|  |  | Max Uniform Fragment Components | 2048
|  | Vertex Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Program Matrices | 8
|  |  | Max Program Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Tracking Matrices | 8
|  |  | Max Tracking Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Vertex Attributes | 16
|  |  | Max Instructions | 16384
|  |  | Max Native Instructions | 16384
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 2
|  |  | Max Native Address Registers | 2
|  | Fragment Program:
|  |  | Max Local Parameters | 512
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Texture Coordinates | 8
|  |  | Max Texture Image Units | 32
|  |  | Max Instructions | 16384
|  |  | Max Native Instructions | 16384
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 1
|  |  | Max Native Address Registers | 1
|  |  | Max ALU Instructions | 16384
|  |  | Max Native ALU Instructions | 16384
|  |  | Max Texture Instructions | 16384
|  |  | Max Native Texture Instructions | 16384
|  |  | Max Texture Indirections | 16384
|  |  | Max Native Texture Indirections | 16384
|  |  | Max Execution Instructions | 16777216
|  |  | Max Call Stack Depth | 32
|  |  | Max If Statement Depth | 64
|  |  | Max Loop Depth | 64
|  |  | Max Loop Count | 16777216
|  | Расширения OpenGL:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 813 / 267
|  |  | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_tbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|  |  | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_blend_minmax_factor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_3DC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_ATC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_conservative_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_depth_clamp_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_multi_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_performance_monitor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_pinned_memory | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_program_binary_Z400 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_query_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_value_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trace | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trinary_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_stencil_operation_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_texture4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_layer | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_viewport_index | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_random_access_target | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_pack_reverse_row_order | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_usage | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_translated_shader_source | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_copy_texture_levels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_object_purgeable | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_rgb_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_2D_limited_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_max_level | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_arrays_of_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_base_instance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_blend_func_extended | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_color_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_conservative_depth | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_group | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_compatibility | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_attrib_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_uniform_location | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_coord_conventions | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_layer_viewport | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_no_attachments | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_program_binary | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_pixel | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_imaging | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_instanced_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_invalidate_subdata | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_alignment | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multitexture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_program_interface_query | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robust_buffer_access_behavior | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness_isolation | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sampler_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_bit_encoding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_load_store | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_size | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_storage_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_100 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_120 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_420pack | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_include | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_packing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_stencil_texturing | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_swap_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sync | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_border_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rtgc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_crossbar | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_gather | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_levels | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rg | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rgb10_a2ui | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_view | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_instanced | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transpose_matrix | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_mem_image | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uniform_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_binding | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_viewport_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_window_pos | Поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_meminfo | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_mirror_once | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|  |  | GL_DMP_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_abgr | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bindable_uniform | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_equation_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_func_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_subtract | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_Cg_shader | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cmyka | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_compiled_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_coordinate_frame | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_bounds_test | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_discard_framebuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_range_elements | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_coord | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_frag_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fragment_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_blit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_program_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_import_sync_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_light_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_map_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_misc_attribute | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multi_draw_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multiview_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_occlusion_query_boolean | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_float | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_read_format_bgra | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_rescale_normal | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_robustness | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_secondary_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_specular_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_store | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_funcs | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_samplers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shared_texture_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_static_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_two_side | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_wrap | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_subtexture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_latc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_edge_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_format_BGRA8888 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_integer | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod_bias | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_perturb_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rg | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_shared_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB_decode | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture3D | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback2 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_unpack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_set | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_setXXX | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_weighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Поддерживается
|  |  | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_FGL_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_FJ_shader_binary_GCCSO | Не поддерживается
|  |  | GL_GL2_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_frame_terminator | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_string_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_image_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_occlusion_test | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_texture_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_argb | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_clip_check | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_load_named_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_occlusion_cull | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_pixel_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rasterpos_clip | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_static_data | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_vertex_array_lists | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_YCbCr | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_user_clip_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_vertex_program | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_multiple_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_map_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_parallel_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_queries | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_texture_scissor | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_debug | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_ldr | Не поддерживается
|  |  | GL_KTX_buffer_region | Поддерживается
|  |  | GL_MESA_pack_invert | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_program_debug | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_resize_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_ycbcr_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_stack | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_precision_dpi | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_alpha_test | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_square | Поддерживается
|  |  | GL_NV_centroid_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_complex_primitives | Поддерживается
|  |  | GL_NV_compute_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_depth_to_color | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_coverage_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_nonlinear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_range_unclamped | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_EGL_stream_consumer_external | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_ES1_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fbo_color_attachments | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fence | Поддерживается
|  |  | GL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fog_distance | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragdepth | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4_1 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5_mem_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_light_max_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_filter_hint | Поддерживается
|  |  | GL_NV_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_data_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_primitive_restart | Поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners | Поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_load | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_store | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_storage_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_tessellation_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_emboss | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_reflection | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc_update | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_vtc | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_env_combine4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_expand_normal | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_lod_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_npot_2D_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback | Поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vdpau_interop | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program1_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_flush_hold | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_gpu_memory_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_subtract | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_byte_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_paletted_texture | Поддерживается
|  |  | GL_OES_conditional_query | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_OES_depth24 | Поддерживается
|  |  | GL_OES_depth32 | Поддерживается
|  |  | GL_OES_draw_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image_external | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_element_index_uint | Поддерживается
|  |  | GL_OES_extended_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fbo_render_mipmap | Поддерживается
|  |  | GL_OES_fixed_point | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fragment_precision_high | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_framebuffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_get_program_binary | Поддерживается
|  |  | GL_OES_mapbuffer | Поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_get | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_OES_point_size_array | Поддерживается
|  |  | GL_OES_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_OES_query_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_read_format | Поддерживается
|  |  | GL_OES_required_internalformat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_rgb8_rgba8 | Поддерживается
|  |  | GL_OES_single_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_standard_derivatives | Поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil_wrap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil1 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil4 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_surfaceless_context | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_3D | Поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_env_crossbar | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float_linear | Поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float_linear | Поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_mirrored_repeat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_npot | Поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_array_object | Поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_misc_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_vertex_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_binning_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_driver_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get2 | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_perfmon_global_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_tiled_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_writeonly_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_REND_screen_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_performance_analyzer | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_detail_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_generate_mipmap | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_point_line_texgen | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_sharpen_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_color_mask | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_filter4 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_select | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_blend_alpha_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_clipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_convolution_accuracy | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_flush_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fragment_specular_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_framezoom | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_instruments | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ir_instrument1 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_list_priority | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture_bits | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_reference_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_tag_sample_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_coordinate_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_multi_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_scale_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_global_alpha | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_mesh_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_read_video_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_slice_accum | Поддерживается
|  |  | GL_SUN_triangle_list | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SUNX_constant_data | Не поддерживается
|  |  | GL_VIV_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_phong_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_specular_fog | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_swap_hint | Поддерживается
|  |  | GLU_EXT_nurbs_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GLU_EXT_object_space_tess | Не поддерживается
|  |  | GLU_SGI_filter4_parameters | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_fbconfig_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_get_proc_address | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_fbconfig_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_import_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_texture_from_pixmap | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_info | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_rating | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_agp_offset | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_copy_sub_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_pixmap_colormap | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_release_buffers | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_set_3dfx_mode | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_swap_method | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_cushion | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_video_sync | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_blended_overlay | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_dm_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_fbconfig | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_hyperpipe | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_barrier | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_resize | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_source | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_visual_select_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_get_transparent_index | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_video_resize | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DL_stereo_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMDX_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_buffer_region | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_robustness | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_make_current_read | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pbuffer | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_render_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es2_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_depth_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_display_color_table | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control_tear | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_interval | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_digital_video_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_gamma | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_genlock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_image_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_lock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_usage | Не поддерживается
|  |  | WGL_MTX_video_preview | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_copy_image | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop2 | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_gpu_affinity | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_depth_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | WGL_NVX_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  | Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
|  |  | RGB DXT1 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT3 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT5 | Поддерживается
|  |  | RGB FXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA FXT1 | Не поддерживается
|  |  | 3Dc | Не поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

GPGPU

| [ CUDA: GeForce GTS 250 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTS 250
|  |  | PCI Domain / Bus / Device | 0 / 2 / 0
|  |  | Частота | 1620 МГц
|  |  | Asynchronous Engines | 1
|  |  | Мультипроцессоры/ядра | 16 / 128
|  |  | Max Threads Per Multiprocessor | 768
|  |  | Max Threads Per Block | 512
|  |  | Max Registers Per Block | 8192
|  |  | Max Instructions Per Kernel | 2 млн.
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Max Block Size | 512 x 512 x 64
|  |  | Max Grid Size | 65535 x 65535 x 1
|  |  | Max 1D Texture Width | 8192
|  |  | Max 2D Texture Size | 65536 x 32768
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max 1D Linear Texture Width | 134217728
|  |  | Max 2D Linear Texture Size | 65000 x 65000
|  |  | Max 2D Linear Texture Pitch | 1048544 байт
|  |  | Max 1D Layered Texture Width | 8192
|  |  | Max 1D Layered Texture Layers | 512
|  |  | Max Mipmapped 1D Texture Width | 8192
|  |  | Max Mipmapped 2D Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Cubemap Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Texture Array Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Texture Array Slices | 512
|  |  | Max 1D Surface Width | 4096
|  |  | Max 2D Surface Size | 4096 x 65536
|  |  | Compute Mode | Default: Multiple contexts allowed per device
|  |  | Compute Capability | 1.1
|  |  | CUDA DLL | nvcuda.dll (8.17.13.0479 - nVIDIA ForceWare 304.79)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Частота памяти | 1000 МГц
|  |  | Global Memory Bus Width | 256 бит
|  |  | Total Memory | 512 МБ
|  |  | Total Constant Memory | 64 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Block | 16 КБ
|  |  | Max Memory Pitch | 2147483647 байт
|  |  | Texture Alignment | 256 байт
|  |  | Texture Pitch Alignment | 32 байт
|  |  | Surface Alignment | 256 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | 32-bit Floating-Point Atomic Addition | Не поддерживается
|  |  | 32-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | 64-bit Integer Atomic Operations | Не поддерживается
|  |  | Concurrent Kernel Execution | Не поддерживается
|  |  | Concurrent Memory Copy & Execute | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | ECC | Запрещено
|  |  | Funnel Shift | Не поддерживается
|  |  | Host Memory Mapping | Поддерживается
|  |  | Integrated Device | Нет
|  |  | Surface Functions | Не поддерживается
|  |  | TCC Driver | Нет
|  |  | Unified Addressing | Нет
|  |  | Warp Vote Functions | Не поддерживается
|  |  | __ballot() | Не поддерживается
|  |  | __syncthreads_and() | Не поддерживается
|  |  | __syncthreads_count() | Не поддерживается
|  |  | __syncthreads_or() | Не поддерживается
|  |  | __threadfence_system() | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Direct3D: NVIDIA GeForce GTS 250 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | NVIDIA GeForce GTS 250
|  |  | Имя драйвера | nvd3dum.dll
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.479
|  |  | Shader Model | SM 4.0
|  |  | Max Threads | 768
|  |  | Multiple UAV Access | Не поддерживается
|  |  | Thread Dispatch | 2D
|  |  | Thread Local Storage | 16 КБ
|  | Функции устройства:
|  |  | Append/Consume Buffers | Не поддерживается
|  |  | Atomic Operations | Не поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Gather4 | Не поддерживается
|  |  | Indirect Compute Dispatch | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ OpenCL: GeForce GTS 250 ]
|  | Свойства OpenCL:
|  |  | Платформа | NVIDIA CUDA
|  |  | Поставщик платформы | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия платформы | OpenCL 1.1 CUDA 5.0.1
|  |  | Профиль платформы | Full
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTS 250
|  |  | Тип устройства | Графический процессор
|  |  | Поставщик устройства | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия устройства | OpenCL 1.0 CUDA
|  |  | Профиль устройства | Full
|  |  | Версия OpenCL C | OpenCL C 1.0
|  |  | Частота | 1620 МГц
|  |  | Мультипроцессоры | 16
|  |  | Max 2D Image Size | 4096 x 16383
|  |  | Max 3D Image Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Samplers | 16
|  |  | Max Work-Item Size | 512 x 512 x 64
|  |  | Max Work-Group Size | 512
|  |  | Max Argument Size | 4352 байт
|  |  | Max Constant Buffer Size | 64 КБ
|  |  | Max Constant Arguments | 9
|  |  | Profiling Timer Resolution | 1000 ns
|  |  | OpenCL DLL | opencl.dll (1.0.0)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Global Memory | 512 МБ
|  |  | Local Memory | 16 КБ
|  |  | Memory Base Address Alignment | 2048 бит
|  |  | Min Data Type Alignment | 128 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | Command-Queue Out Of Order Execution | Разрешено
|  |  | Command-Queue Profiling | Разрешено
|  |  | Compiler Available | Да
|  |  | Коррекция ошибок | Не поддерживается
|  |  | Images | Поддерживается
|  |  | Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Linker Available | Нет
|  |  | Native Kernel Execution | Не поддерживается
|  |  | Unified Memory | Нет
|  | Double-Precision Floating-Point Features:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Не поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Не поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 52 / 12
|  |  | cl_amd_c1x_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d10_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d9_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_attribute_query | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_memory_flags | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_fp64 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops2 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_offline_devices | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_popcnt | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_vec3 | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_contextloggingfunctions | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_gl_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_setmemobjectdestructor | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_32 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_64 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_device_fission | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_migrate_memobject | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_exec_by_local_thread | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_3d_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_byte_addressable_store | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d11_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp16 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp64 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_msaa_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_icd | Поддерживается
|  |  | cl_khr_image2d_from_buffer | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_initialize_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_select_fprounding_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_spir | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_terminate_context | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_compiler_options | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d11_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d9_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_device_attribute_query | Поддерживается
|  |  | cl_nv_pragma_unroll | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 0068 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | mixer.1 | 0001 0068 | Realtek Digital Output (Realtek
|  | mixer.2 | 0001 0068 | Микрофон (Realtek High Definiti
|  | wave-in.0 | 0001 0065 | Микрофон (Realtek High Definiti
|  | wave-out.0 | 0001 0064 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | wave-out.1 | 0001 0064 | Realtek Digital Output (Realtek

Аудио PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller | PCI

HD Audio

| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 5 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8290
|  |  | Версия | A2
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_82901043&REV_A2
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Realtek ALC662 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek ALC662
|  |  | Описание устройства (Windows) | Realtek High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10EC-0662
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8290
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_10438290&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Хранение данных Windows

| [ Дисковод ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Floppy disk drive
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | flpydisk.inf
| [ HDS72808 0PLA380 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HDS72808 0PLA380 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Физические данные дискового накопителя:
|  |  | Производитель | Hitachi
|  |  | Семейство жёстких дисков | Deskstar 7K80
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 80 ГБ
|  |  | Диски | 1
|  |  | Записываемые поверхности | 2
|  |  | Физические габариты | 146 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 560 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.17 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 757 Мбит/с
|  |  | Среднее время поиска | 8.8 ms
|  |  | Переход с дорожки на дорожку | 1.1 ms
|  |  | Полное время поиска | 15.1 ms
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 8 МБ
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Hitachi Global Storage Technologies
|  |  | Информация о продукте | http://www.hgst.com
| [ WDC WD25 00AAJS-00VWA SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD25 00AAJS-00VWA SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Физические данные дискового накопителя:
|  |  | Производитель | Western Digital
|  |  | Семейство жёстких дисков | Caviar Blue
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 250 ГБ
|  |  | Физические габариты | 147 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 600 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.2 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 1008 Мбит/с
|  |  | Среднее время поиска | 8.9 ms
|  |  | Переход с дорожки на дорожку | 2 ms
|  |  | Полное время поиска | 21 ms
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 8 МБ
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
| [ DTSOFT Virtual CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
| [ Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Производитель | Optiarc
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | ATAPI
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD+R | 20x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 12x
|  |  | DVD-R | 20x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 12x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 32x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Sony Optiarc
|  |  | Информация о продукте | http://www.sony-optiarc.eu/products.html
|  |  | Загрузка firmware | http://www.sony-optiarc.eu/supportservice/downloads.html
| [ ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 15
|  |  | Порт | 0170-0177
|  |  | Порт | 0376-0376
| [ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Standard Dual Channel PCI IDE Controller
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | FFA0-FFAF
| [ Стандартный контроллер гибких дисков ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Standard floppy disk controller
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | fdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 02
|  |  | IRQ | 06
|  |  | Порт | 03F0-03F5
|  |  | Порт | 03F7-03F7
| [ Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  |  | Дата драйвера | 12.09.2011
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.22
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 20
|  |  | Память | DBEFC000-DBEFCFFF
|  |  | Порт | B880-B88F
|  |  | Порт | BC00-BC03
|  |  | Порт | C000-C007
|  |  | Порт | C080-C083
|  |  | Порт | C400-C407
| [ Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Storage Spaces Controller
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | spaceport.inf

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | A: | Сменный диск |  |  |  |  |  |
|  | C: | Локальный диск | NTFS | 203408 МБ | 200316 МБ | 3092 МБ | 2 % | C019-0202
|  | D: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |
|  | E: (Новый том) | Локальный диск | NTFS | 56886 МБ | 32487 МБ | 24399 МБ | 43 % | 200D-C632
|  | F: | Локальный диск | NTFS | 35063 МБ | 34576 МБ | 487 МБ | 1 % | CCA7-C1A2
|  | G: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |
|  | H: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |

Физические диски

| [ Диск #1 - HDS728080PLA380 (76 ГБ) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS |  | 0 MB | 20983 MB
|  | #2 | NTFS | E: (Новый том) | 20983 MB | 56886 MB
| [ Диск #2 - WDC WD2500AAJS-00VWA (232 ГБ) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS | C: | 0 MB | 203408 MB
|  | #2 | NTFS | F: | 203408 MB | 35063 MB

Оптические накопители

| [ G:\ DTSOFT Virtual CdRom Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Версия firmware | 1.05
|  |  | Объём буфера | 128 КБ
|  |  | Код региона | 1
|  |  | Осталось смен пользователем | 4
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Чтение
|  |  | BD-R | Чтение
|  |  | BD-RE | Чтение
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение
|  |  | DVD+RW9 Dual Layer | Чтение
|  |  | DVD+R | Чтение
|  |  | DVD+RW | Чтение
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение
|  |  | DVD-RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD-R | Чтение
|  |  | DVD-RW | Чтение
|  |  | DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение
|  |  | CD-RW | Чтение
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается
|  |  | Buffer Underrun Protection | Не поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | DVD-Download Disc Recording | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Не поддерживается
|  |  | CPRM | Не поддерживается
|  |  | CSS | Не поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Не поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | OSSC | Не поддерживается
|  |  | Qflix Recording | Не поддерживается
|  |  | SecurDisc | Не поддерживается
|  |  | SMART | Не поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается
| [ H:\ Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device
|  |  | Серийный номер | Ll77ZOAGFphO
|  |  | Версия firmware | 1.03
|  |  | Дата firmware | 05.12.2007
|  |  | Объём буфера | 974 КБ
|  |  | Производитель | Optiarc
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | ATAPI
|  |  | Код региона | Нет
|  |  | Осталось смен пользователем | 5
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD+R | 20x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 12x
|  |  | DVD-R | 20x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 12x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 32x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Не поддерживается
|  |  | BD-R | Не поддерживается
|  |  | BD-RE | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD+R | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD-R | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-RAM | Чтение + запись
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение + запись
|  |  | CD-RW | Чтение + запись
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается
|  |  | Buffer Underrun Protection | Поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Не поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | DVD-Download Disc Recording | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Поддерживается
|  |  | CPRM | Поддерживается
|  |  | CSS | Поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | OSSC | Не поддерживается
|  |  | Qflix Recording | Не поддерживается
|  |  | SecurDisc | Не поддерживается
|  |  | SMART | Не поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Sony Optiarc
|  |  | Информация о продукте | http://www.sony-optiarc.eu/products.html
|  |  | Загрузка firmware | http://www.sony-optiarc.eu/supportservice/downloads.html
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

ASPI

|  | Хост | ID | LUN | Тип устройства | Производитель | Модель | Rev | Дополнительная информация
|  | 00 | 00 | 00 | Дисковый накопитель | HDS72808 | 0PLA380 | PF2O |
|  | 00 | 01 | 00 | Дисковый накопитель | WDC WD25 | 00AAJS-00VWA | 12.0 |
|  | 00 | 07 | 00 | Хост-адаптер | nvstor |  |  |

ATA

| [ HDS728080PLA380 (PFDB32S0SSLLEM) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | HDS728080PLA380
|  |  | Серийный номер | PFDB32S0SSLLEM
|  |  | Версия | PF2OA6EA
|  |  | World Wide Name | 5-000CCA-30ED8D1D7
|  |  | Тип устройства | SATA
|  |  | Параметры | цилиндров: 159560, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 160836480
|  |  | Physical / Logical Sector Size | 512 байт / 512 байт
|  |  | Буфер | 7677 КБ (Dual Ported, Read Ahead)
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Байты ECC | 52
|  |  | Макс. режим PIO | PIO 4
|  |  | Макс. режим MWDMA | MWDMA 2
|  |  | Макс. режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Активный режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Неформатированная ёмкость | 78533 МБ
|  |  | Стандарт ATA | ATA/ATAPI-7
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается
|  |  | Энергосбережение (APM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Automatic Acoustic Management | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Device Configuration Overlay | Поддерживается
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Extended Power Conditions | Не поддерживается
|  |  | Free-Fall Control | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging | Поддерживается
|  |  | Host Protected Area | Поддерживается, Разрешено
|  |  | In-Order Data Delivery | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Native Command Queuing | Поддерживается
|  |  | NCQ Priority Information | Не поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Не поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Sense Data Reporting | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается
|  |  | Software Settings Preservation | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Write-Read-Verify | Не поддерживается
|  | Функции SSD:
|  |  | Data Set Management | Не поддерживается
|  |  | Deterministic Read After TRIM | Не поддерживается
|  |  | Команда TRIM | Не поддерживается
|  | Физические данные устройства ATA:
|  |  | Производитель | Hitachi
|  |  | Семейство жёстких дисков | Deskstar 7K80
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 80 ГБ
|  |  | Диски | 1
|  |  | Записываемые поверхности | 2
|  |  | Физические габариты | 146 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 560 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.17 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 757 Мбит/с
|  |  | Среднее время поиска | 8.8 ms
|  |  | Переход с дорожки на дорожку | 1.1 ms
|  |  | Полное время поиска | 15.1 ms
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 8 МБ
|  | Производитель ATA-устройства:
|  |  | Фирма | Hitachi Global Storage Technologies
|  |  | Информация о продукте | http://www.hgst.com
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ WDC WD2500AAJS-00VWA0 (WD-WCARW5667851) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | WDC WD2500AAJS-00VWA0
|  |  | Серийный номер | WD-WCARW5667851
|  |  | Версия | 12.01B02
|  |  | World Wide Name | 5-0014EE-101044C47
|  |  | Тип устройства | SATA-II
|  |  | Параметры | цилиндров: 484521, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 488397168
|  |  | Physical / Logical Sector Size | 512 байт / 512 байт
|  |  | Буфер | 8 МБ
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Байты ECC | 50
|  |  | Макс. режим PIO | PIO 4
|  |  | Макс. режим MWDMA | MWDMA 2
|  |  | Макс. режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Активный режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Неформатированная ёмкость | 238475 МБ
|  |  | Стандарт ATA | ATA8-ACS
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается
|  |  | Энергосбережение (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Acoustic Management | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Device Configuration Overlay | Поддерживается
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Extended Power Conditions | Не поддерживается
|  |  | Free-Fall Control | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging | Поддерживается
|  |  | Host Protected Area | Поддерживается, Разрешено
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing | Поддерживается
|  |  | NCQ Priority Information | Не поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Sense Data Reporting | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается
|  |  | Software Settings Preservation | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Write-Read-Verify | Не поддерживается
|  | Функции SSD:
|  |  | Data Set Management | Не поддерживается
|  |  | Deterministic Read After TRIM | Не поддерживается
|  |  | Команда TRIM | Не поддерживается
|  | Физические данные устройства ATA:
|  |  | Производитель | Western Digital
|  |  | Семейство жёстких дисков | Caviar Blue
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 250 ГБ
|  |  | Физические габариты | 147 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 600 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.2 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 1008 Мбит/с
|  |  | Среднее время поиска | 8.9 ms
|  |  | Переход с дорожки на дорожку | 2 ms
|  |  | Полное время поиска | 21 ms
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 8 МБ
|  | Производитель ATA-устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

SMART

| [ HDS728080PLA380 (PFDB32S0SSLLEM) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 16 | 100 | 100 | 1 | OK: Значение нормальное
|  | 02 | Throughput Performance | 50 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 24 | 108 | 108 | 11796668 | OK: Значение нормальное
|  | 04 | Start/Stop Count | 0 | 100 | 100 | 3360 | OK: Всегда пройдено
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 5 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 67 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 08 | Seek Time Performance | 20 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 99 | 99 | 11320 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 60 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0C | Power Cycle Count | 0 | 100 | 100 | 3357 | OK: Всегда пройдено
|  | C0 | Power-Off Retract Count | 50 | 97 | 97 | 3741 | OK: Значение нормальное
|  | C1 | Load/Unload Cycle Count | 50 | 97 | 97 | 3741 | OK: Значение нормальное
|  | C2 | Temperature | 0 | 148 | 148 | 57, 4, 37 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 253 | 926 | OK: Всегда пройдено
| [ WDC WD2500AAJS-00VWA0 (WD-WCARW5667851) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 51 | 200 | 200 | 28 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 21 | 155 | 151 | 5241 | OK: Значение нормальное
|  | 04 | Start/Stop Count | 0 | 97 | 97 | 3487 | OK: Всегда пройдено
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 140 | 200 | 200 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 51 | 200 | 200 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 71 | 71 | 21825 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 51 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0B | Calibration Retry Count | 51 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0C | Power Cycle Count | 0 | 97 | 97 | 3481 | OK: Всегда пройдено
|  | C0 | Power-Off Retract Count | 0 | 200 | 200 | 611 | OK: Всегда пройдено
|  | C1 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 199 | 199 | 3572 | OK: Всегда пройдено
|  | C2 | Temperature | 0 | 108 | 101 | 39 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 2 | OK: Всегда пройдено
|  | C8 | Write Error Rate | 51 | 100 | 253 | 0 | OK: Значение нормальное

Сеть Windows

| [ Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 00-E0-50-5D-08-7A
|  |  | Соединение | Ethernet 2
|  |  | Скорость соединения | 1073741824 bps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | Получено байт | 0
|  |  | Отправлено байт | 0
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | Шлюз | 192.168.0.1
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевой контроллер NVIDIA nForce ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | Сетевой контроллер NVIDIA nForce
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 00-1F-C6-17-43-9F
|  |  | Соединение | Ethernet
|  |  | Скорость соединения | 100 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | Получено байт | 2726395866 (2600.1 МБ)
|  |  | Отправлено байт | 80443879 (76.7 МБ)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | IP / маска подсети | 192.168.0.100 / 255.255.255.0
|  |  | Шлюз | 192.168.0.1
|  |  | DNS | 192.168.0.1

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller (PHY: Atheros AR8012) | PCI
|  | Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | nvd3dum.dll (9.18.13.0479 - nVIDIA ForceWare 304.79)
|  |  | Описание аппаратуры | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Свойства Direct3D:
|  |  | Всего/свободно видеопамяти | 512 МБ / 242 МБ
|  |  | Битовые глубины рендеринга | 8, 16, 32
|  |  | Битовые глубины Z-буфера | 16, 24, 32
|  |  | Multisample Anti-Aliasing Modes | MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, CSAA 8x, CSAA 8xQ, CSAA 16x, CSAA 16xQ
|  |  | Минимальный размер текстуры | 1 x 1
|  |  | Максимальный размер текстуры | 8192 x 8192
|  |  | Версия объединённого шейдера | 4.0
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v10.0
|  | Функции Direct3D:
|  |  | Additive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | AGP Texturing | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | Automatic Mipmap Generation | Поддерживается
|  |  | Bilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Compute Shader | Поддерживается
|  |  | Cubic Environment Mapping | Поддерживается
|  |  | Cubic Filtering | Не поддерживается
|  |  | Decal-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Decal Texture Blending | Поддерживается
|  |  | DirectX Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | DirectX Volumetric Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Dithering | Поддерживается
|  |  | Dot3 Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Driver Concurrent Creates | Поддерживается
|  |  | Driver Command Lists | Поддерживается
|  |  | Dynamic Textures | Поддерживается
|  |  | Edge Anti-Aliasing | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping + Luminance | Поддерживается
|  |  | Factor Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Geometric Hidden-Surface Removal | Не поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Guard Band | Поддерживается
|  |  | Hardware Scene Rasterization | Поддерживается
|  |  | Hardware Transform & Lighting | Поддерживается
|  |  | Legacy Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Mipmap LOD Bias Adjustments | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Cube Textures | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Volume Textures | Поддерживается
|  |  | Modulate-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Modulate Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Non-Square Textures | Поддерживается
|  |  | N-Patches | Не поддерживается
|  |  | Perspective Texture Correction | Поддерживается
|  |  | Point Sampling | Поддерживается
|  |  | Projective Textures | Поддерживается
|  |  | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Не поддерживается
|  |  | Range-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Rectangular & Triangular Patches | Не поддерживается
|  |  | Rendering In Windowed Mode | Поддерживается
|  |  | Scissor Test | Поддерживается
|  |  | Slope-Scale Based Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Specular Flat Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Gouraud Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Phong Shading | Не поддерживается
|  |  | Spherical Mapping | Поддерживается
|  |  | Stencil Buffers | Поддерживается
|  |  | Sub-Pixel Accuracy | Поддерживается
|  |  | Subtractive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Table Fog | Поддерживается
|  |  | Texture Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Texture Clamping | Поддерживается
|  |  | Texture Mirroring | Поддерживается
|  |  | Texture Transparency | Поддерживается
|  |  | Texture Wrapping | Поддерживается
|  |  | Triangle Culling | Не поддерживается
|  |  | Trilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Two-Sided Stencil Test | Поддерживается
|  |  | Vertex Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Vertex Fog | Поддерживается
|  |  | Vertex Tweening | Не поддерживается
|  |  | Volume Textures | Поддерживается
|  |  | W-Based Fog | Поддерживается
|  |  | W-Buffering | Не поддерживается
|  |  | Z-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Z-Bias | Поддерживается
|  |  | Z-Test | Поддерживается
|  | Поддерживаемые коды FourCC:
|  |  | 3x11 | Поддерживается
|  |  | 3x16 | Поддерживается
|  |  | AI44 | Поддерживается
|  |  | AI88 | Поддерживается
|  |  | AIP8 | Поддерживается
|  |  | ATOC | Поддерживается
|  |  | AV12 | Поддерживается
|  |  | AYUV | Поддерживается
|  |  | NV12 | Поддерживается
|  |  | NV24 | Поддерживается
|  |  | NVDB | Поддерживается
|  |  | NVDP | Поддерживается
|  |  | NVMD | Поддерживается
|  |  | PLFF | Поддерживается
|  |  | SSAA | Поддерживается
|  |  | UYVY | Поддерживается
|  |  | YUY2 | Поддерживается
|  |  | YV12 | Поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{8ac6fdb7-0fef-4944-b74a-d0dc1571334b}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{7fb1d805-716d-4f87-b4b3-69dd3437f34f}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается

DirectX - ввод

| [ Мышь ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Мышь
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Оси | 3
|  |  | Кнопки/клавиши | 3
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Клавиатура ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Клавиатура
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 128
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Controller (XBOX 360 For Windows) ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Controller (XBOX 360 For Windows)
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Оси | 5
|  |  | Кнопки/клавиши | 10
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков:
|  |  | DTSOFT Virtual CdRom Device | 6.2.9200.16384
|  |  | Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device | 6.2.9200.16384
|  | Аудиовходы и аудиовыходы:
|  |  | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) | 6.2.9200.16384
|  |  | Динамики (Realtek High Definition Audio) | 6.2.9200.16384
|  |  | Микрофон (Realtek High Definition Audio) | 6.2.9200.16384
|  | Видеоадаптеры:
|  |  | NVIDIA GeForce GTS 250 | 9.18.13.479
|  | Дисководы гибких дисков:
|  |  | Дисковод | 6.2.9200.16384
|  | Дисковые устройства:
|  |  | HDS72808 0PLA380 SCSI Disk Device | 6.2.9200.16384
|  |  | WDC WD25 00AAJS-00VWA SCSI Disk Device | 6.2.9200.16384
|  | Звуковые, игровые и видеоустройства:
|  |  | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.6662
|  | Клавиатуры:
|  |  | Стандартная клавиатура PS/2 | 6.2.9200.16548
|  | Компьютер:
|  |  | ACPI x86-based PC | 6.2.9200.16384
|  | Контроллеры IDE ATA/ATAPI:
|  |  | ATA Channel 0 | 6.2.9200.16548
|  |  | ATA Channel 1 | 6.2.9200.16548
|  |  | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 6.2.9200.16548
|  | Контроллеры USB:
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.2.9200.16518
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.2.9200.16518
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.2.9200.16518
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.2.9200.16518
|  | Контроллеры гибких дисков:
|  |  | Стандартный контроллер гибких дисков | 6.2.9200.16384
|  | Контроллеры запоминающих устройств:
|  |  | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA | 10.6.0.22
|  |  | Контроллер дискового пространства (Майкрософт) | 6.2.9200.16548
|  | Мониторы:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.2.9200.16548
|  | Мыши и иные указывающие устройства:
|  |  | HID-совместимая мышь | 6.2.9200.16548
|  | Очереди печати:
|  |  | Fax | 6.2.9200.16384
|  |  | Microsoft XPS Document Writer | 6.2.9200.16384
|  |  | Корневая очередь печати | 6.2.9200.16384
|  |  | Отправить в OneNote 2010 | 6.2.9200.16384
|  | Периферийные устройства Xbox 360:
|  |  | Контроллер Xbox 360 для Windows | 6.2.9200.16384
|  | Порты (COM и LPT):
|  |  | Порт принтера (LPT1) | 6.2.9200.16384
|  |  | Последовательный порт (COM1) | 6.2.9200.16384
|  | Программные устройства:
|  |  | Microsoft Device Association Root Enumerator | 6.2.9200.16384
|  | Процессоры:
|  |  | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ | 6.2.9200.16451
|  |  | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ | 6.2.9200.16451
|  | Сетевые адаптеры:
|  |  | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер | 6.111.530.2008
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP #2 | 6.2.9200.16384
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP #3 | 6.2.9200.16384
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (IKEv2) | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (IP) | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (IPv6) | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (L2TP) | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (PPPOE) | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (PPTP) | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (SSTP) | 6.2.9200.16384
|  |  | Мини-порт глобальной сети (Сетевой монитор) | 6.2.9200.16384
|  |  | Сетевой адаптер с отладкой ядра (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|  |  | Сетевой контроллер NVIDIA nForce | 7.3.1.7336
|  |  | Туннельный адаптер Microsoft Teredo | 6.2.9200.16384
|  | Системные устройства:
|  |  | AMD Address Map конфигурация | 6.2.9200.16384
|  |  | AMD DRAM и HyperTransport(tm) Trace Mode конфигурация | 6.2.9200.16384
|  |  | AMD HyperTransport(tm) конфигурация | 6.2.9200.16384
|  |  | AMD другая конфигурация | 6.2.9200.16384
|  |  | ATK0110 ACPI UTILITY | 1043.2.15.37
|  |  | CMOS и часы | 6.2.9200.16384
|  |  | DAEMON Tools Virtual Bus | 5.0.1.282
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.2.9200.16420
|  |  | NVIDIA nForce PCI System Management | 6.2.9200.16384
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 6.2.9200.16384
|  |  | UMBus перечислитель | 6.2.9200.16384
|  |  | Арифметический сопроцессор | 6.2.9200.16384
|  |  | Базовый видеодрайвер (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|  |  | Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|  |  | Встроенный динамик | 6.2.9200.16384
|  |  | Высокоточный таймер событий | 6.2.9200.16384
|  |  | Диспетчер томов | 6.2.9200.16384
|  |  | Драйвер Microsoft System Management BIOS | 6.2.9200.16384
|  |  | Кнопка питания ACPI | 6.2.9200.16384
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.2.9200.16420
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.2.9200.16384
|  |  | Логический интерфейс порта принтера | 6.2.9200.16384
|  |  | Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|  |  | Перечислитель композитной шины | 6.2.9200.16384
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.2.9200.16384
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 6.2.9200.16384
|  |  | Расширенная шина ввода/вывода | 6.2.9200.16384
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.2.9200.16384
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.2.9200.16384
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.2.9200.16384
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.2.9200.16384
|  |  | Системная плата | 6.2.9200.16384
|  |  | Системный таймер | 6.2.9200.16384
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.2.9200.16384
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.2.9200.16384
|  |  | Стандартный мост PCI - ISA | 6.2.9200.16384
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.2.9200.16384
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.2.9200.16384
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.2.9200.16384
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.2.9200.16384
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.2.9200.16384
|  |  | Шина PCI | 6.2.9200.16384
|  |  | Шина перенаправителя устройств удаленных рабочих столов | 6.2.9200.16384
|  | Теневое копирование томов запоминающих устройств:
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.2.9200.16384
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.2.9200.16384
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.2.9200.16384
|  | Тома запоминающих устройств:
|  |  | Универсальный том | 6.2.9200.16384
|  |  | Универсальный том | 6.2.9200.16384
|  |  | Универсальный том | 6.2.9200.16384
|  |  | Универсальный том | 6.2.9200.16384
|  | Устройства HID (Human Interface Devices):
|  |  | HID-совместимый игровой контроллер | 6.2.9200.16518
|  |  | USB-устройство ввода | 6.2.9200.16518
|  |  | USB-устройство ввода | 6.2.9200.16518
|  | Устройства обработки изображений:
|  |  | A4 TECH PC Camera V | 305.1.1130.25
| [ DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков / DTSOFT Virtual CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | Аппаратный ID | DTSOFTBUS&Rev1\DTCDROM&Rev1
|  |  | Сведения о размещении | 00
| [ DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков / Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | Аппаратный ID | IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-7200A_________________1.03____
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0, Target 0, Lun 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Sony Optiarc
|  |  | Информация о продукте | http://www.sony-optiarc.eu/products.html
|  |  | Загрузка firmware | http://www.sony-optiarc.eu/supportservice/downloads.html
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Аудиовходы и аудиовыходы / Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Дата драйвера | 25.07.2012
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | AudioEndpoint.inf
|  |  | Аппаратный ID | MMDEVAPI\AudioEndpoints
| [ Аудиовходы и аудиовыходы / Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Дата драйвера | 25.07.2012
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | AudioEndpoint.inf
|  |  | Аппаратный ID | MMDEVAPI\AudioEndpoints
| [ Аудиовходы и аудиовыходы / Микрофон (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Микрофон (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Дата драйвера | 25.07.2012
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | AudioEndpoint.inf
|  |  | Аппаратный ID | MMDEVAPI\AudioEndpoints
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce GTS 250 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA GeForce GTS 250
|  |  | Дата драйвера | 28.06.2012
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.479
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem14.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0615&SUBSYS_110319DA&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 2, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Zotac GeForce GTS 250 Video Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | C0000000-CFFFFFFF
|  |  | Память | DC000000-DDFFFFFF
|  |  | Память | DF000000-DFFFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | EC00-EC7F
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ZOTAC International (MCO) Limited
|  |  | Информация о продукте | http://www.zotac.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=100165&lang=em
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.zotac.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=100032&lang=em
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Дисководы гибких дисков / Дисковод ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Дисковод
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | flpydisk.inf
|  |  | Аппаратный ID | FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE
| [ Дисковые устройства / HDS72808 0PLA380 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HDS72808 0PLA380 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskHDS728080PLA380_________PF2O
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Hitachi Global Storage Technologies
|  |  | Информация о продукте | http://www.hgst.com
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Дисковые устройства / WDC WD25 00AAJS-00VWA SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD25 00AAJS-00VWA SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskWDC_WD2500AAJS-00VWA____12.0
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 1, Target Id 1, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, игровые и видеоустройства / Realtek High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 19.06.2012
|  |  | Версия драйвера | 6.0.1.6662
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | INF-файл | oem6.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_10438290&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Internal High Definition Audio Bus
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Клавиатуры / Стандартная клавиатура PS/2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0303
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 01
|  |  | Порт | 0060-0060
|  |  | Порт | 0064-0064
| [ Компьютер / ACPI x86-based PC ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ACPI x86-based PC
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 1
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 15
|  |  | Порт | 0170-0177
|  |  | Порт | 0376-0376
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 6, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Parallel ATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | FFA0-FFAF
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16518
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID10DE&PID03F2&REV00A3
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16518
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID10DE&PID03F1&REV00A3
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16518
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_82341043&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 2, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | DBEFF000-DBEFFFFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16518
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_82341043&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 2, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 21
|  |  | Память | DBEFEC00-DBEFECFF
| [ Контроллеры гибких дисков / Стандартный контроллер гибких дисков ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный контроллер гибких дисков
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | fdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0700
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 02
|  |  | IRQ | 06
|  |  | Порт | 03F0-03F5
|  |  | Порт | 03F7-03F7
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 12.09.2011
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.22
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 8, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 20
|  |  | Память | DBEFC000-DBEFCFFF
|  |  | Порт | B880-B88F
|  |  | Порт | BC00-BC03
|  |  | Порт | C000-C007
|  |  | Порт | C080-C083
|  |  | Порт | C400-C407
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | spaceport.inf
|  |  | Аппаратный ID | Root\Spaceport
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\GSM4B7A
|  |  | Монитор | LG W1934
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | LG Electronics
|  |  | Информация о продукте | http://www.lg.com/us/monitors
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.lg.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16548
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_093A&PID_2510&REV_0100
| [ Очереди печати / Fax ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Fax
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | PrintQueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\microsoftmicrosoft_s7d14
| [ Очереди печати / Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | PrintQueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\{0f4130dd-19c7-7ab6-99a1-980f03b2ee4e}
| [ Очереди печати / Корневая очередь печати ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневая очередь печати
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | PrintQueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\LocalPrintQueue
| [ Очереди печати / Отправить в OneNote 2010 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | PrintQueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\LocalPrintQueue
| [ Периферийные устройства Xbox 360 / Контроллер Xbox 360 для Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  |  | Дата драйвера | 25.07.2012
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | xusb22.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_045E&PID_028E&REV_0114
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0006.Hub_#0001
| [ Порты (COM и LPT) / Порт принтера (LPT1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Порт принтера (LPT1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0400
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0378-037F
| [ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0501
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 04
|  |  | Порт | 03F8-03FF
| [ Программные устройства / Microsoft Device Association Root Enumerator ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Device Association Root Enumerator
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16451
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_67
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16451
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_67
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер
|  |  | Дата драйвера | 30.05.2008
|  |  | Версия драйвера | 6.111.530.2008
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrtl32.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 1, устройство 7, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | DBFFFC00-DBFFFCFF
|  |  | Порт | D800-D8FF
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP #2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP #2
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP #3 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP #3
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (IKEv2) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (IKEv2)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netavpna.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_agilevpnminiport
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (IP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (IP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanip
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (IPv6) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (IPv6)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanipv6
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (L2TP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (L2TP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_l2tpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (PPPOE) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (PPPOE)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pppoeminiport
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (PPTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (PPTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pptpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (SSTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (SSTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netsstpa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_sstpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт глобальной сети (Сетевой монитор) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт глобальной сети (Сетевой монитор)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanbh
| [ Сетевые адаптеры / Сетевой адаптер с отладкой ядра (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Сетевой адаптер с отладкой ядра (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | kdnic.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\kdnic
| [ Сетевые адаптеры / Сетевой контроллер NVIDIA nForce ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Сетевой контроллер NVIDIA nForce
|  |  | Дата драйвера | 23.02.2012
|  |  | Версия драйвера | 7.3.1.7336
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netnvm32.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 7, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | DBEFD000-DBEFDFFF
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Туннельный адаптер Microsoft Teredo ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Туннельный адаптер Microsoft Teredo
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *TEREDO
| [ Системные устройства / AMD Address Map конфигурация ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Address Map конфигурация
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 1
|  |  | PCI-устройство | AMD Hammer - Address Map
| [ Системные устройства / AMD DRAM и HyperTransport(tm) Trace Mode конфигурация ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD DRAM и HyperTransport(tm) Trace Mode конфигурация
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 2
|  |  | PCI-устройство | AMD Hammer - DRAM Controller
| [ Системные устройства / AMD HyperTransport(tm) конфигурация ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD HyperTransport(tm) конфигурация
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
| [ Системные устройства / AMD другая конфигурация ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD другая конфигурация
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 3
|  |  | PCI-устройство | AMD Hammer - Miscellaneous Control
| [ Системные устройства / ATK0110 ACPI UTILITY ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATK0110 ACPI UTILITY
|  |  | Дата драйвера | 13.08.2004
|  |  | Версия драйвера | 1043.2.15.37
|  |  | Поставщик драйвера | ATK
|  |  | INF-файл | oem4.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_ATK&DEV_0110
| [ Системные устройства / CMOS и часы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS и часы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 08
|  |  | Порт | 0070-0071
| [ Системные устройства / DAEMON Tools Virtual Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | DAEMON Tools Virtual Bus
|  |  | Дата драйвера | 13.01.2012
|  |  | Версия драйвера | 5.0.1.282
|  |  | Поставщик драйвера | DT Soft Ltd
|  |  | INF-файл | oem7.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\DTSoftBus01
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16420
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 100
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 102
|  |  | IRQ | 103
|  |  | IRQ | 104
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 106
|  |  | IRQ | 107
|  |  | IRQ | 108
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 110
|  |  | IRQ | 111
|  |  | IRQ | 112
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 114
|  |  | IRQ | 115
|  |  | IRQ | 116
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 118
|  |  | IRQ | 119
|  |  | IRQ | 120
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 122
|  |  | IRQ | 123
|  |  | IRQ | 124
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 126
|  |  | IRQ | 127
|  |  | IRQ | 128
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 130
|  |  | IRQ | 131
|  |  | IRQ | 132
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 134
|  |  | IRQ | 135
|  |  | IRQ | 136
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 138
|  |  | IRQ | 139
|  |  | IRQ | 140
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 142
|  |  | IRQ | 143
|  |  | IRQ | 144
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 146
|  |  | IRQ | 147
|  |  | IRQ | 148
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 150
|  |  | IRQ | 151
|  |  | IRQ | 152
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 154
|  |  | IRQ | 155
|  |  | IRQ | 156
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 158
|  |  | IRQ | 159
|  |  | IRQ | 160
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 162
|  |  | IRQ | 163
|  |  | IRQ | 164
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 166
|  |  | IRQ | 167
|  |  | IRQ | 168
|  |  | IRQ | 169
|  |  | IRQ | 170
|  |  | IRQ | 171
|  |  | IRQ | 172
|  |  | IRQ | 173
|  |  | IRQ | 174
|  |  | IRQ | 175
|  |  | IRQ | 176
|  |  | IRQ | 177
|  |  | IRQ | 178
|  |  | IRQ | 179
|  |  | IRQ | 180
|  |  | IRQ | 181
|  |  | IRQ | 182
|  |  | IRQ | 183
|  |  | IRQ | 184
|  |  | IRQ | 185
|  |  | IRQ | 186
|  |  | IRQ | 187
|  |  | IRQ | 188
|  |  | IRQ | 189
|  |  | IRQ | 190
|  |  | IRQ | 191
|  |  | IRQ | 256
|  |  | IRQ | 257
|  |  | IRQ | 258
|  |  | IRQ | 259
|  |  | IRQ | 260
|  |  | IRQ | 261
|  |  | IRQ | 262
|  |  | IRQ | 263
|  |  | IRQ | 264
|  |  | IRQ | 265
|  |  | IRQ | 266
|  |  | IRQ | 267
|  |  | IRQ | 268
|  |  | IRQ | 269
|  |  | IRQ | 270
|  |  | IRQ | 271
|  |  | IRQ | 272
|  |  | IRQ | 273
|  |  | IRQ | 274
|  |  | IRQ | 275
|  |  | IRQ | 276
|  |  | IRQ | 277
|  |  | IRQ | 278
|  |  | IRQ | 279
|  |  | IRQ | 280
|  |  | IRQ | 281
|  |  | IRQ | 282
|  |  | IRQ | 283
|  |  | IRQ | 284
|  |  | IRQ | 285
|  |  | IRQ | 286
|  |  | IRQ | 287
|  |  | IRQ | 288
|  |  | IRQ | 289
|  |  | IRQ | 290
|  |  | IRQ | 291
|  |  | IRQ | 292
|  |  | IRQ | 293
|  |  | IRQ | 294
|  |  | IRQ | 295
|  |  | IRQ | 296
|  |  | IRQ | 297
|  |  | IRQ | 298
|  |  | IRQ | 299
|  |  | IRQ | 300
|  |  | IRQ | 301
|  |  | IRQ | 302
|  |  | IRQ | 303
|  |  | IRQ | 304
|  |  | IRQ | 305
|  |  | IRQ | 306
|  |  | IRQ | 307
|  |  | IRQ | 308
|  |  | IRQ | 309
|  |  | IRQ | 310
|  |  | IRQ | 311
|  |  | IRQ | 312
|  |  | IRQ | 313
|  |  | IRQ | 314
|  |  | IRQ | 315
|  |  | IRQ | 316
|  |  | IRQ | 317
|  |  | IRQ | 318
|  |  | IRQ | 319
|  |  | IRQ | 320
|  |  | IRQ | 321
|  |  | IRQ | 322
|  |  | IRQ | 323
|  |  | IRQ | 324
|  |  | IRQ | 325
|  |  | IRQ | 326
|  |  | IRQ | 327
|  |  | IRQ | 328
|  |  | IRQ | 329
|  |  | IRQ | 330
|  |  | IRQ | 331
|  |  | IRQ | 332
|  |  | IRQ | 333
|  |  | IRQ | 334
|  |  | IRQ | 335
|  |  | IRQ | 336
|  |  | IRQ | 337
|  |  | IRQ | 338
|  |  | IRQ | 339
|  |  | IRQ | 340
|  |  | IRQ | 341
|  |  | IRQ | 342
|  |  | IRQ | 343
|  |  | IRQ | 344
|  |  | IRQ | 345
|  |  | IRQ | 346
|  |  | IRQ | 347
|  |  | IRQ | 348
|  |  | IRQ | 349
|  |  | IRQ | 350
|  |  | IRQ | 351
|  |  | IRQ | 352
|  |  | IRQ | 353
|  |  | IRQ | 354
|  |  | IRQ | 355
|  |  | IRQ | 356
|  |  | IRQ | 357
|  |  | IRQ | 358
|  |  | IRQ | 359
|  |  | IRQ | 360
|  |  | IRQ | 361
|  |  | IRQ | 362
|  |  | IRQ | 363
|  |  | IRQ | 364
|  |  | IRQ | 365
|  |  | IRQ | 366
|  |  | IRQ | 367
|  |  | IRQ | 368
|  |  | IRQ | 369
|  |  | IRQ | 370
|  |  | IRQ | 371
|  |  | IRQ | 372
|  |  | IRQ | 373
|  |  | IRQ | 374
|  |  | IRQ | 375
|  |  | IRQ | 376
|  |  | IRQ | 377
|  |  | IRQ | 378
|  |  | IRQ | 379
|  |  | IRQ | 380
|  |  | IRQ | 381
|  |  | IRQ | 382
|  |  | IRQ | 383
|  |  | IRQ | 384
|  |  | IRQ | 385
|  |  | IRQ | 386
|  |  | IRQ | 387
|  |  | IRQ | 388
|  |  | IRQ | 389
|  |  | IRQ | 390
|  |  | IRQ | 391
|  |  | IRQ | 392
|  |  | IRQ | 393
|  |  | IRQ | 394
|  |  | IRQ | 395
|  |  | IRQ | 396
|  |  | IRQ | 397
|  |  | IRQ | 398
|  |  | IRQ | 399
|  |  | IRQ | 400
|  |  | IRQ | 401
|  |  | IRQ | 402
|  |  | IRQ | 403
|  |  | IRQ | 404
|  |  | IRQ | 405
|  |  | IRQ | 406
|  |  | IRQ | 407
|  |  | IRQ | 408
|  |  | IRQ | 409
|  |  | IRQ | 410
|  |  | IRQ | 411
|  |  | IRQ | 412
|  |  | IRQ | 413
|  |  | IRQ | 414
|  |  | IRQ | 415
|  |  | IRQ | 416
|  |  | IRQ | 417
|  |  | IRQ | 418
|  |  | IRQ | 419
|  |  | IRQ | 420
|  |  | IRQ | 421
|  |  | IRQ | 422
|  |  | IRQ | 423
|  |  | IRQ | 424
|  |  | IRQ | 425
|  |  | IRQ | 426
|  |  | IRQ | 427
|  |  | IRQ | 428
|  |  | IRQ | 429
|  |  | IRQ | 430
|  |  | IRQ | 431
|  |  | IRQ | 432
|  |  | IRQ | 433
|  |  | IRQ | 434
|  |  | IRQ | 435
|  |  | IRQ | 436
|  |  | IRQ | 437
|  |  | IRQ | 438
|  |  | IRQ | 439
|  |  | IRQ | 440
|  |  | IRQ | 441
|  |  | IRQ | 442
|  |  | IRQ | 443
|  |  | IRQ | 444
|  |  | IRQ | 445
|  |  | IRQ | 446
|  |  | IRQ | 447
|  |  | IRQ | 448
|  |  | IRQ | 449
|  |  | IRQ | 450
|  |  | IRQ | 451
|  |  | IRQ | 452
|  |  | IRQ | 453
|  |  | IRQ | 454
|  |  | IRQ | 455
|  |  | IRQ | 456
|  |  | IRQ | 457
|  |  | IRQ | 458
|  |  | IRQ | 459
|  |  | IRQ | 460
|  |  | IRQ | 461
|  |  | IRQ | 462
|  |  | IRQ | 463
|  |  | IRQ | 464
|  |  | IRQ | 465
|  |  | IRQ | 466
|  |  | IRQ | 467
|  |  | IRQ | 468
|  |  | IRQ | 469
|  |  | IRQ | 470
|  |  | IRQ | 471
|  |  | IRQ | 472
|  |  | IRQ | 473
|  |  | IRQ | 474
|  |  | IRQ | 475
|  |  | IRQ | 476
|  |  | IRQ | 477
|  |  | IRQ | 478
|  |  | IRQ | 479
|  |  | IRQ | 480
|  |  | IRQ | 481
|  |  | IRQ | 482
|  |  | IRQ | 483
|  |  | IRQ | 484
|  |  | IRQ | 485
|  |  | IRQ | 486
|  |  | IRQ | 487
|  |  | IRQ | 488
|  |  | IRQ | 489
|  |  | IRQ | 490
|  |  | IRQ | 491
|  |  | IRQ | 492
|  |  | IRQ | 493
|  |  | IRQ | 494
|  |  | IRQ | 495
|  |  | IRQ | 496
|  |  | IRQ | 497
|  |  | IRQ | 498
|  |  | IRQ | 499
|  |  | IRQ | 500
|  |  | IRQ | 501
|  |  | IRQ | 502
|  |  | IRQ | 503
|  |  | IRQ | 504
|  |  | IRQ | 505
|  |  | IRQ | 506
|  |  | IRQ | 507
|  |  | IRQ | 508
|  |  | IRQ | 509
|  |  | IRQ | 510
|  |  | IRQ | 511
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 82
|  |  | IRQ | 83
|  |  | IRQ | 84
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 86
|  |  | IRQ | 87
|  |  | IRQ | 88
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 90
|  |  | IRQ | 91
|  |  | IRQ | 92
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 94
|  |  | IRQ | 95
|  |  | IRQ | 96
|  |  | IRQ | 97
|  |  | IRQ | 98
|  |  | IRQ | 99
| [ Системные устройства / NVIDIA nForce PCI System Management ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce PCI System Management
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 1, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SMBus Controller
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | UMB\UMBUS
| [ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04
| [ Системные устройства / Базовый видеодрайвер (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Базовый видеодрайвер (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | basicdisplay.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BasicDisplay
| [ Системные устройства / Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | basicrender.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BasicRender
| [ Системные устройства / Встроенный динамик ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Встроенный динамик
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0800
| [ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Высокоточный таймер событий
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0103
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volmgr.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ Системные устройства / Драйвер Microsoft System Management BIOS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер Microsoft System Management BIOS
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mssmbios.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.09.2012
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16420
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_82901043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 5, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 23
|  |  | Память | DBEF8000-DBEFBFFF
| [ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0200
| [ Системные устройства / Логический интерфейс порта принтера ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Логический интерфейс порта принтера
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
|  |  | Сведения о размещении | LPT1
| [ Системные устройства / Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | vdrvroot.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | CompositeBus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | swenum.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\swenum
| [ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0000
| [ Системные устройства / Расширенная шина ввода/вывода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Расширенная шина ввода/вывода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0A06
|  |  | PnP-устройство | Extended IO Bus
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01
| [ Системные устройства / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0100
| [ Системные устройства / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EA&SUBSYS_82341043&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Host Bridge (HyperTransport)
| [ Системные устройства / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 1, функция 2
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Shape/Trim
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - ISA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - ISA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E0&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 1, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_82341043&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 4, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI-PCI Bridge
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | DBF00000-DBFFFFFF
|  |  | Порт | D000-DFFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 9, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x16)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 131072
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | C0000000-CFFFFFFF
|  |  | Память | DC000000-DFFFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-EFFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 11, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 131072
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_82341043&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 12, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 131072
| [ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_Fixe&DEV_dButton
| [ Системные устройства / Шина PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0A03
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | 000D0000-000DFFFF
|  |  | Память | 80000000-FF6FFFFF
|  |  | Порт | 0000-0CF7
|  |  | Порт | 0D00-FFFF
| [ Системные устройства / Шина перенаправителя устройств удаленных рабочих столов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина перенаправителя устройств удаленных рабочих столов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | rdpbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDPBUS
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16384
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимый игровой контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимый игровой контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16518
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_045E&PID_028E&IG_00
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16518
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_093A&PID_2510&REV_0100
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0004.Hub_#0001
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.2.9200.16518
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_045E&PID_028E&IG_00
|  |  | Сведения о размещении | XBOX_360_DEVICE_00:00
| [ Устройства обработки изображений / A4 TECH PC Camera V ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | A4 TECH PC Camera V
|  |  | Дата драйвера | 30.11.2005
|  |  | Версия драйвера | 305.1.1130.25
|  |  | Поставщик драйвера | VIMICRO
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0AC8&PID_305B&REV_0100
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0003.Hub_#0001

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 1 | AMD Hammer - Address Map
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 2 | AMD Hammer - DRAM Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 0 | AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 3 | AMD Hammer - Miscellaneous Control
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 1 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 5, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Host Bridge (HyperTransport)
|  |  | Шина 0, Устройство 7, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 6, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Parallel ATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 11, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Шина 0, Устройство 12, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Шина 0, Устройство 9, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x16)
|  |  | Шина 0, Устройство 4, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI-PCI Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 8, Функция 0 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 2 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Shape/Trim
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 1 | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SMBus Controller
|  |  | Шина 1, Устройство 7, Функция 0 | Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
|  |  | Шина 2, Устройство 0, Функция 0 | Zotac GeForce GTS 250 Video Adapter
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0303 | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|  |  | PNP0501 | 16550A-compatible UART Serial Port
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_67_-_AMD_ATHLON(TM)_64_X2_DUAL_CORE_PROCESSOR_4600+ | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_67_-_AMD_ATHLON(TM)_64_X2_DUAL_CORE_PROCESSOR_4600+ | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
|  |  | ATK0110 | Asus ATK-110 ACPI Utility
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0A06 | Extended IO Bus
|  |  | PNP0700 | Floppy Disk Controller
|  |  | PNP0103 | High Precision Event Timer
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0400 | Parallel Port
|  |  | PNP0800 | PC Speaker
|  |  | PNP0A03 | PCI Bus
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP #2
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP #3
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | TEREDO | Туннельный адаптер Microsoft Teredo
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства LPT PnP:
|  |  | MICROSOFTRAWPORT | Логический интерфейс порта принтера
|  | Устройства USB:
|  |  | 0AC8 305B | A4 TECH PC Camera V
|  |  | 045E 028E | USB-устройство ввода
|  |  | 093A 2510 | USB-устройство ввода
|  |  | 045E 028E | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  | Порты:
|  |  | COM1 | Последовательный порт (COM1)
|  |  | LPT1 | Порт принтера (LPT1)

Устройства PCI

| [ AMD Hammer - Address Map ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Hammer - Address Map
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1101
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD Hammer - DRAM Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Hammer - DRAM Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-1102
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1100
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
|  | HyperTransport LDT0:
|  |  | Версия HyperTransport | 1.02
|  |  | Тип связи | Не когерентно
|  |  | Статус связи | Подключён
|  |  | Макс. ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Задействованная ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Максимальная частота связи | 1000 МГц
|  |  | Текущая частота связи | 1000 МГц
|  |  | Первичный / вторичный номер шины | 0 / 0
|  |  | Isochronous Flow Control Mode | Не поддерживается
|  |  | CRC Error Detected | Нет
|  |  | CRC Test Mode | Не поддерживается
|  |  | Extended CTL Required | Нет
|  |  | Extended Register Set | Не поддерживается
|  |  | HyperTransport Stop Mode | Поддерживается
|  |  | Link Failure Detected | Нет
| [ AMD Hammer - Miscellaneous Control ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Hammer - Miscellaneous Control
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 3
|  |  | ID устройства | 1022-1103
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F2
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 5 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8290
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Host Bridge (HyperTransport) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Host Bridge (HyperTransport)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03EA
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0500 (RAM Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 7 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03EF
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0680 (Bridge Device)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0601 (PCI/ISA Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F1
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Parallel ATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Parallel ATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 6 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03EC
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 11 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E9
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 12 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E9
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x16) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x16)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 9 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E8
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI-PCI Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI-PCI Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 4 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F3
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 8 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Shape/Trim ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Shape/Trim
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 2
|  |  | ID устройства | 10DE-03F5
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0500 (RAM Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SMBus Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SMBus Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03EB
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8234
|  |  | Класс устройства | 0C05 (SMBus Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 7 / 0
|  |  | ID устройства | 10EC-8139
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10EC-8139
|  |  | Класс устройства | 0200 (Ethernet Controller)
|  |  | Версия | 10
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Zotac GeForce GTS 250 Video Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Zotac GeForce GTS 250 Video Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-0615
|  |  | Субсистемный идентификатор | 19DA-1103
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ZOTAC International (MCO) Limited
|  |  | Информация о продукте | http://www.zotac.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=100165&lang=em
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.zotac.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=100032&lang=em
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Устройства USB

| [ A4 TECH PC Camera V (PC Camera) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | A4 TECH PC Camera V
|  |  | ID устройства | 0AC8-305B
|  |  | Класс устройства | FF / 00
|  |  | Протокол устройства | 00
|  |  | Производитель | Vimicro Corp.
|  |  | Продукт | PC Camera
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)
| [ USB-устройство ввода (USB Optical Mouse) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство ввода
|  |  | ID устройства | 093A-2510
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 02
|  |  | Производитель | PixArt
|  |  | Продукт | USB Optical Mouse
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Контроллер Xbox 360 для Windows (Controller) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  |  | ID устройства | 045E-028E
|  |  | Класс устройства | FF / FF
|  |  | Протокол устройства | FF
|  |  | Производитель | ©Microsoft Corporation
|  |  | Продукт | Controller
|  |  | Серийный номер | 1A4D736
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | DMA 02 | Исключительный | Стандартный контроллер гибких дисков
|  | IRQ 01 | Исключительный | Стандартная клавиатура PS/2
|  | IRQ 04 | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | IRQ 06 | Исключительный | Стандартный контроллер гибких дисков
|  | IRQ 08 | Исключительный | CMOS и часы
|  | IRQ 100 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 102 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 103 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 104 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 106 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 107 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 108 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 110 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 111 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 112 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 114 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 115 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 116 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 118 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 119 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 120 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 122 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 123 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 124 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 126 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 127 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 128 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 130 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131072 | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 131072 | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 131072 | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 132 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 134 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 135 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 136 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 138 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 139 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 14 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | IRQ 140 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 142 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 143 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 144 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 146 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 147 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 148 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 15 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | IRQ 150 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 151 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 152 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 154 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 155 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 156 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 158 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 159 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 16 | Общий | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер
|  | IRQ 160 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 162 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 163 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 164 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 166 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 167 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 168 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 169 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 17 | Общий | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | IRQ 170 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 171 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 172 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 173 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 174 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 175 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 176 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 177 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 178 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 179 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 180 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 181 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 182 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 183 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 184 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 185 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 186 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 187 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 188 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 189 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 190 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 191 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 20 | Общий | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | IRQ 21 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 22 | Общий | Сетевой контроллер NVIDIA nForce
|  | IRQ 22 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 23 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 256 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 257 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 258 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 259 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 260 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 261 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 262 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 263 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 264 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 265 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 266 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 267 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 268 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 269 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 270 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 271 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 272 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 273 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 274 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 275 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 276 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 277 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 278 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 279 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 280 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 281 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 282 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 283 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 284 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 285 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 286 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 287 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 288 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 289 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 290 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 291 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 292 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 293 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 294 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 295 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 296 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 297 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 298 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 299 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 300 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 301 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 302 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 303 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 304 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 305 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 306 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 307 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 308 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 309 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 310 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 311 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 312 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 313 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 314 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 315 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 316 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 317 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 318 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 319 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 320 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 321 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 322 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 323 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 324 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 325 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 326 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 327 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 328 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 329 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 330 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 331 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 332 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 333 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 334 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 335 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 336 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 337 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 338 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 339 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 340 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 341 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 342 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 343 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 344 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 345 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 346 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 347 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 348 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 349 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 350 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 351 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 352 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 353 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 354 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 355 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 356 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 357 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 358 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 359 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 360 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 361 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 362 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 363 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 364 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 365 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 366 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 367 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 368 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 369 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 370 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 371 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 372 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 373 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 374 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 375 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 376 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 377 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 378 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 379 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 380 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 381 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 382 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 383 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 384 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 385 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 386 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 387 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 388 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 389 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 390 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 391 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 392 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 393 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 394 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 395 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 396 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 397 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 398 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 399 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 400 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 401 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 402 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 403 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 404 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 405 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 406 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 407 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 408 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 409 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 410 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 411 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 412 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 413 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 414 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 415 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 416 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 417 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 418 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 419 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 420 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 421 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 422 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 423 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 424 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 425 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 426 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 427 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 428 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 429 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 430 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 431 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 432 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 433 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 434 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 435 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 436 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 437 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 438 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 439 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 440 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 441 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 442 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 443 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 444 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 445 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 446 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 447 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 448 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 449 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 450 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 451 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 452 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 453 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 454 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 455 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 456 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 457 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 458 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 459 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 460 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 461 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 462 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 463 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 464 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 465 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 466 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 467 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 468 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 469 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 470 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 471 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 472 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 473 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 474 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 475 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 476 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 477 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 478 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 479 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 480 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 481 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 482 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 483 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 484 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 485 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 486 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 487 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 488 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 489 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 490 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 491 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 492 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 493 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 494 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 495 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 496 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 497 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 498 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 499 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 500 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 501 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 502 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 503 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 504 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 505 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 506 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 507 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 508 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 509 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 510 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 511 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 82 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 83 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 84 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 86 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 87 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 88 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 90 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 91 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 92 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 94 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 95 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 96 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 98 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 99 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память 000D0000-000DFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 80000000-FF6FFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память C0000000-CFFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Память C0000000-CFFFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память DBEF8000-DBEFBFFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память DBEFC000-DBEFCFFF | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Память DBEFD000-DBEFDFFF | Исключительный | Сетевой контроллер NVIDIA nForce
|  | Память DBEFEC00-DBEFECFF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память DBEFF000-DBEFFFFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память DBF00000-DBFFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память DBFFFC00-DBFFFCFF | Исключительный | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер
|  | Память DC000000-DDFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Память DC000000-DFFFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память DF000000-DFFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Порт 0000-0CF7 | Общий | Шина PCI
|  | Порт 0060-0060 | Исключительный | Стандартная клавиатура PS/2
|  | Порт 0064-0064 | Исключительный | Стандартная клавиатура PS/2
|  | Порт 0070-0071 | Исключительный | CMOS и часы
|  | Порт 0170-0177 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | Порт 01F0-01F7 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 0376-0376 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | Порт 0378-037F | Исключительный | Порт принтера (LPT1)
|  | Порт 03B0-03BB | Общий | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Порт 03B0-03BB | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03C0-03DF | Общий | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Порт 03C0-03DF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03F0-03F5 | Исключительный | Стандартный контроллер гибких дисков
|  | Порт 03F6-03F6 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 03F7-03F7 | Исключительный | Стандартный контроллер гибких дисков
|  | Порт 03F8-03FF | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | Порт 0D00-FFFF | Общий | Шина PCI
|  | Порт B880-B88F | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт BC00-BC03 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C000-C007 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C080-C083 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C400-C407 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт D000-DFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт D800-D8FF | Исключительный | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер
|  | Порт E000-EFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт EC00-EC7F | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 250
|  | Порт FFA0-FFAF | Исключительный | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE

Ввод

| [ Стандартная клавиатура PS/2 ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Тип клавиатуры | Japanese keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | US
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - Кириллица (Windows)
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - Кириллица (DOS)
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | HID-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 3
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 1
|  |  | Время двойного щелчка | 500 msec
|  |  | Порог X / Y | 6 / 10
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Разрешено
|  |  | Колёсико мыши | Есть
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | След от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено
| [ Microsoft PC-joystick driver ]
|  | Свойства игрового контроллера:
|  |  | Описание устройства | Microsoft PC-joystick driver
|  |  | ID устройства | 045E 028E
|  |  | Статус | Подключён
|  |  | Число кнопок | 10
|  |  | Мин./макс. частота опроса | 10 / 1000 ms
|  |  | Мин./макс. координата U | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. координата X | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. координата Y | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. координата Z | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. значение руля | 0 / 65535
|  | Функции игрового контроллера:
|  |  | Continuous Degree Bearings | Не поддерживается
|  |  | Проблема драйвера | Нет
|  |  | Point-Of-View | Поддерживается
|  |  | Дискретные значения точки зрения | Поддерживается
|  |  | Руль | Есть
|  |  | Координата U | Поддерживается
|  |  | Координата V | Не поддерживается
|  |  | Координата Z | Поддерживается

Принтеры

| [ Fax ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Fax
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | SHRFAX:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
|  |  | Имя устройства | Fax
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 8:00 - 8:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | Letter, 8.5 x 11 in
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 200 x 200 dpi Mono
| [ Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | PORTPROMPT:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft XPS Document Writer v4 (v6.00)
|  |  | Имя устройства | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 8:00 - 8:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color
| [ Отправить в OneNote 2010 (По умолчанию) ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Принтер по умолчанию | Да
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | nul:
|  |  | Драйвер принтера | Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (v6.00)
|  |  | Имя устройства | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color

Debug - PCI

|  | B00 D00 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Host Bridge (HyperTransport)
|  | Offset 000: | DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
|  | Offset 050: | 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
|  | Offset 070: | 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
|  | Offset 080: | 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
|  | Offset 090: | 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
|  | Offset 0E0: | 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
|  | Offset 0F0: | F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge
|  | Offset 000: | DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
|  | Offset 050: | FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 05 19 30 00 00 40
|  | Offset 080: | 09 D0 00 80 02 12 00 00 00 00 40 01 FF 00 00 00
|  | Offset 090: | FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
|  | Offset 0A0: | 00 00 10 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 30 02 AF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 50 40 00 FE FD 03 00 B0
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F01: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SMBus Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 01 06 00 00 01 07 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 05 00 00 01 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
|  | Offset 080: | 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 88 10 04 00 04 40 00 07 80 22 04 20 41 44 44 11
|  | Offset 0F0: | 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F02: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Shape/Trim
|  | Offset 000: | DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
|  | Offset 050: | 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
|  | Offset 060: | 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
|  | Offset 070: | 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D02 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 F0 EF DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 2C 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D02 F01: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 EC EF DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 01 00 00 60 18 85 83 12 0F 01 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 B4 00
|  | Offset 080: | 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
|  | Offset 090: | 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 11 22 33 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D04 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI-PCI Bridge
|  | Offset 000: | DE 10 F3 03 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 D0 D0 80 22
|  | Offset 020: | F0 DB F0 DB F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
|  | Offset 040: | 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
|  | Offset 090: | 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 0C0: | 43 10 34 82 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D05 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 80 EF DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 90 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
|  | Offset 040: | 43 10 90 82 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
|  | Offset 050: | 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D06 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Parallel ATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 7F 00 FF 20
|  | Offset 060: | 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D07 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EF 03 06 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 D0 EF DB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 01 50 02 FE 00 01 00 00 08 00 00 20
|  | Offset 050: | 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 03 A8
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D08 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 C4 00 00 81 C0 00 00 01 C0 00 00 01 BC 00 00
|  | Offset 020: | 81 B8 00 00 00 C0 EF DB 00 00 00 00 43 10 34 82
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
|  | Offset 040: | 43 10 34 82 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 2F 68 08 00 00 00 00 00 00 20 00 20 44 20 00 20
|  | Offset 060: | 00 00 00 C7 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 C0 00 70 13 0A 00 00 6C 84 00 D0 07 3B
|  | Offset 090: | 00 00 A8 94 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
|  | Offset 0A0: | 08 00 00 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
|  | Offset 0B0: | 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
|  | Offset 0D0: | 08 00 00 44 00 08 00 00 08 00 00 77 00 08 03 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
|  | B00 D09 F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x16)
|  | Offset 000: | DE 10 E8 03 07 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 00
|  | Offset 020: | 00 DC F0 DF 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00
|  | Offset 040: | 0D 48 00 00 43 10 34 82 01 50 02 F8 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
|  | Offset 060: | 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
|  | Offset 090: | 00 00 01 31 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D0B F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Offset 000: | DE 10 E9 03 04 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
|  | Offset 040: | 0D 48 00 00 43 10 34 82 01 50 02 F8 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
|  | Offset 060: | 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 01
|  | Offset 090: | 00 00 11 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D0C F00: | nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Offset 000: | DE 10 E9 03 04 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
|  | Offset 040: | 0D 48 00 00 43 10 34 82 01 50 02 F8 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 92 49 00 00
|  | Offset 060: | 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
|  | Offset 090: | 00 00 11 10 00 05 18 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F00: | AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
|  | Offset 000: | 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
|  | Offset 050: | 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
|  | Offset 060: | 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2E 0F 2C 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
|  | Offset 090: | 69 01 61 01 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F01: | AMD Hammer - Address Map
|  | Offset 000: | 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 03 00 E0 00 80 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 80 00 00 0B FE 00
|  | Offset 0C0: | 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F02: | AMD Hammer - DRAM Controller
|  | Offset 000: | 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 00 00 00 01 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | E0 3F 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 02 00 00 00 00 00 00 00 24 D2 7A 5D 20 13 12 00
|  | Offset 090: | 10 0C 01 00 6B 80 10 77 39 00 00 80 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | EF 02 00 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 51 3C D0 76 F3 00 00 00 CE 3C 98 8A C8 1C CB 50
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 58 DE CB B6 A6 07 07 F8 7E CE C6 62 C0 02 85 95
|  | Offset 0E0: | 21 EF C7 81 9E 1B D0 3E A8 D2 40 CE C1 34 83 2D
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F03: | AMD Hammer - Miscellaneous Control
|  | Offset 000: | 22 10 03 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | FF 3B 04 00 40 00 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 56 60 C5
|  | Offset 060: | F7 00 00 00 01 62 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 11 01 32 51 21 40 70 50 00 2A 00 08 17 21 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 DE 10 00 00 10 01 84 B5 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 C0 08 25 20 20 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 20 18 57 00 19 17 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 0F 04 00
|  | B01 D07 F00: | Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
|  | Offset 000: | EC 10 39 81 07 01 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
|  | Offset 010: | 01 D8 00 00 00 FC FF DB 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 20 40
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 02 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B02 D00 F00: | Zotac GeForce GTS 250 Video Adapter
|  | Offset 000: | DE 10 15 06 07 00 10 00 A2 00 00 03 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 DF 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 DC
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00 DA 19 03 11
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
|  | Offset 040: | DA 19 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E0 84 00 00
|  | Offset 080: | 10 29 00 00 01 3D 00 00 08 00 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | ISA-0D00: | nVIDIA CK8/CK8-04/MCP2/MCP04/MCP5x/MCP6x/MCP7x NVA
|  | Offset 00: | 00 00 00 00 3F 82 E6 E1 1B 38 E6 21 02 14 00 91
|  | Offset 10: | 02 1F C0 A1 02 1F C0 A1 00 00 00 00 00 00 00 08
|  | Offset 20: | 0A 18 C0 B1 0B 38 C0 A1 04 1B 00 80 01 10 C0 B1
|  | Offset 30: | 42 91 E8 00 8E 8E 40 00 02 1F C0 A1 18 32 E6 A1
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 3F 00 45 C9 01 02 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 32 18 C0 A1 05 10 00 80 01 14 C8 B1 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 43 00 49 C9 01 02 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 37 00 38 C9 01 02 00 00 00 01 00 C0
|  | Offset D0: | 02 10 02 91 02 0C 01 91 02 10 01 91 02 14 01 91
|  | Offset E0: | 02 0C 00 91 02 10 00 91 02 14 00 91 02 18 40 91
|  | Offset F0: | 02 1C 40 91 01 1C 40 91 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | ISA-0E00: | nVIDIA MCP55/MCP6x/MCP7x THERM
|  | Offset 00: | 08 00 00 00 50 5A 32 00 90 18 5E 1A 2E 00 00 03
|  | Offset 10: | 00 04 00 C0 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 28 3C 28 3C 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | U.i.K7400.L.w.VIDEO ......0...IBM VGA Compatible........01/11/10
|  | C000:0040 | ..................4......#............"..>.M..T.PMIDl.o.......
|  | C000:0080 | .....3b~M...|.......;.......................-.....s...@.@...1...
|  | C000:00C0 | ....Q......`....".......................HWEANVIDIA GeForce GTS 2
|  | C000:0100 | 50 VGA BIOS..................................................Ver
|  | C000:0140 | sion 62.92.62.00.00 ...Copyright (C) 1996-2008 NVIDIA Corp......
|  | C000:0180 | ...1....G92 Board - 03920051...............Chip Rev ..........
|  | C000:01C0 | ................................................PCIR............
|  | C000:0200 | i.......EYH$..BIT......E2.....B.....C.....D.....A.....I.....L...
|  | C000:0240 | ..M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....x...#.d...&.i.
|  | C000:0280 | (.(...P...@.X.h..........b.b..................\\...............L
|  | C000:02C0 | ..............,.......d.:...D............Y...E...........1...B?
|  | C000:0300 | .....P=..W.(.....#..#.....0....h.........b.b...m.*.*...09/16/08.
|  | C000:0340 | ..........................X.Q................... .........X.Q...
|  | C000:0380 | ......,.......1....V.5..v.......G.....L.......Q...X.........~.
|  | C000:03C0 | ....z......a......f.r.r.r.......r.n.....q.r...t.k.4...x.Q.

Debug - Unknown

|  | Optical | DTSOFT Virtual CdRom Device

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.