Загрузка. Пожалуйста, подождите...

| ПОИСК ПО САЙТУ: |

Яндекс.Директ

Трансформаторы ТМ ТМГ ТМЗ ТМЭ ТМБ Силовые трансформаторы от 25 до 1600 кВА включительно от производителя.Адрес и телефон transf.com.ua | Станции прогрева бетона и грунта Трансформаторные станции прогрева бетона. Трансформаторы понижающие ТСЗИ.Адрес и телефон pnevmo-c.com.ua

# Простейший расчет силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Яндекс.Директ

усилители Усилители. Подбор по параметрам, сравнение цен в магазинах ek.ua
аналоги диодов Прайс-листы на диоды, диодные мосты, стабилитроны. Цены.rs-energy.ru

| Иногда приходится самостоятельно изготовлять силовой трансформатор для выпрямителя. В этом случае простейший расчет силовых трансформаторов мощностью до 100—200 Вт проводится следующим образом. Зная напряжение и наибольший ток, который должна давать вторичная обмотка (U2 и I2), находим мощность вторичной цепи: При наличии нескольких вторичных обмоток мощность подсчитывают путем сложения мощностей отдельных обмоток.

Далее, принимая КПД трансформатора небольшой мощности, равным около 80 %, определяем первичную мощность:

Мощность передается из первичной обмотки во вторичную через магнитный поток в сердечнике. Поэтому от значения мощности Р1 зависит площадь поперечного сечения сердечника S, которая возрастает при увеличении мощности. Для сердечника из нормальной трансформаторной стали можно рассчитать S по формуле:

где s — в квадратных сантиметрах, а Р1 — в ваттах.

По значению S определяется число витков w' на один вольт. При использовании трансформаторной стали

Если приходится делать сердечник из стали худшего качества, например из жести, кровельного железа, стальной или железной проволоки (их надо предварительно отжечь, чтобы они стали мягкими), то следует увеличить S и w' на 20—30 %.

Теперь можно рассчитать число витков обмоток

и т.д.

В режиме нагрузки может быть заметная потеря части напряжения на сопротивлении вторичных обмоток. Поэтому для них рекомендуется число витков брать на 5—10 % больше рассчитанного.

Ток первичной обмотки

Диаметры проводов обмоток определяются по значениям токов и исходя из допустимой плотности тока, которая для трансформаторов принимается в среднем 2 А/мм2. При такой плотности тока диаметр провода без изоляции любой обмотки в миллиметрах определяется по табл. 1 или вычисляется по формуле:

Когда нет провода нужного диаметра, то можно взять несколько соединенных параллельно более тонких проводов. Их суммарная площадь сечения должна быть не менее той, которая соответствует рассчитанному одному проводу. Площадь поперечного сечения провода определяется по табл. 1 или рассчитывается по формуле:

Для обмоток низкого напряжения, имеющих небольшое число витков толстого провода и расположенных поверх других обмоток, плотность тока можно увеличить до 2,5 и даже 3 А/мм2, так как эти обмотки имеют лучшее охлаждение. Тогда в формуле для диаметра провода постоянный коэффициент вместо 0,8 должен быть соответственно 0,7 или 0,65.

В заключение следует проверить размещение обмоток в окне сердечника. Общая площадь сечения витков каждой обмотки находится (умножением числа витков w на площадь сечения провода, равную 0,8d2из, где dиз — диаметр провода в изоляции. Его можно определить по табл. 1, в которой также указана масса провода. Площади сечения всех обмоток складываются. Чтобы учесть ориентировочно неплотность намотки, влияние каркаса изоляционных прокладок между обмотками и их слоями, нужно найденную площадь увеличить в 2—3 раза. Площадь окна сердечника не должна быть меньше значения, полученного из расчета.

Таблица 1

В качестве примера рассчитаем силовой трансформатор для выпрямителя, питающего некоторое устройство с электронными лампами. Пусть трансформатор должен иметь обмотку высокого напряжения, рассчитанную на напряжение 600 В и ток 50 мА, а также обмотку для накала ламп, имеющую U = 6,3 В и I = 3 А. Сетевое напряжение 220 В.

Определяем общую мощность вторичных обмоток:

Мощность первичной цепи

Находим площадь сечения сердечника из трансформаторной стали:

Число витков на один вольт

Ток первичной обмотки

Число витков и диаметр проводов обмоток равны:

• для первичной обмотки

• для повышающей обмотки

• для обмотки накала ламп

Предположим, что окно сердечника имеет площадь сечения 5x3 = 15 см2 или 1500 мм2, а у выбранных проводов диаметры с изоляцией следующие: d1из = 0,44 мм; d2из = 0,2 мм; d3из = 1,2 мм.

Проверим размещение обмоток в окне сердечника. Находим площади сечения обмоток:

• для первичной обмотки

• для повышающей обмотки

• для обмотки накала ламп

Общая площадь сечения обмоток составляет примерно 430 мм2.

Как видно, она в три с лишним раза меньше площади окна и, следовательно, обмотки разместятся.

Расчет автотрансформатора имеет некоторые особенности. Его сердечник надо рассчитывать не на полную вторичную мощность Р2, а только на ту ее часть, которая передается магнитным потоком и может быть названа трансформируемой мощностью Рт.

Эта мощность определяется по формулам:

— для повышающего автотрансформатора

— для понижающего автотрансформатора, причем

Если автотрансформатор имеет отводы и будет работать при различных значениях n, то в расчете надо брать значение п, наиболее отличающееся от единицы, так как в этом случае значение Рт будет наибольшее и надо, чтобы сердечник мог передать такую мощность.

Затем определяется расчетная мощность Р, которая может быть принята равной 1,15•Рт. Множитель 1,15 здесь учитывает КПД автотрансформатора, который обычно несколько выше, чем у трансформатора. Д

алее применяются формулы расчета площади сечения сердечника (по мощности Р), числа витков на вольт, диаметров проводов, указанные выше для трансформатора. При этом надо иметь в виду, что в части обмотки, являющейся общей для первичной и вторичной цепей, ток равен I1 — I2, если автотрансформатор повышающий, и I2 — I1 если он понижающий.

Яндекс.Директ

Трансформаторы Понижающие Купить Трансформаторы Понижающие. Гарантия. Доставка. Монтаж.Электросчетчики·Трансформаторы·Частотные преобразователи lina.com.ua
Продам трансформаторы ТПЛ-10,ТОЛ-10-I,ЗНОЛП6,ТЛК-10,ТНШЛ-0,66,ТЗЛМ,ТПЛ-10-М,3хЗНОЛП10,НТМИ-6 Адрес и телефон elarea.biz
Купим трансформаторную сталь!Срочный выкуп трансформаторной стали на лом. Самовывоз по РФ. Дорого!Адрес и телефон crgo.biz
Повышающие трансформаторы Повышающие трансформаторы выгодно.Все актуальные предложения о продаже.all.raise.ru

Просмотров: 58941
Полезные советы, Трансформаторы и электрические машины
Статьи близкие по теме:

- Расчет автотрансформатора мощностью до 1 кВт
- Как определить данные неизвестного трансформатора
- Расчет сопротивлений проводов
- Сила тяги электромагнитов
- Сопротивления, проводимости и схемы замещения трансформаторов и автотрансфо ...

Яндекс.Директ

Купить трансформатор повышающий?В продаже - трансформатор повышающий, цены ниже! Неликвидные остатки.nelikvidi.com | Трансформаторы тока найдете тут Не тратьте время зря - просто зайдите на YPAG.RU ypag.ru

Внимание! Перепечатка (полная или частичная) материалов сайта "Школа для электрика", включая распространение на бумажных носителях, без письменного разрешения администратора сайта запрещена.

Школа для электрика | Основы электротехники | Электричество для чайников
Электрические аппараты | Справочник электрика
Электроснабжение | Электрические измерения | Электрические схемы
Электромонтажные работы | Пусконаладочные работы | Эксплуатация электрооборудования

# Основное меню

» Главная
» Электричество для чайников
» Основы электротехники
» Основы электроники
» Электрические аппараты
» Трансформаторы и электрические машины
» Электробезопасность
» Провода и кабели
» Электрические схемы
» Справочник электрика

# Статьи и схемы

» Электроснабжение
» Электропривод
» Электрооборудование промышленных предприятий
» Автоматизация производственных процессов
» Электромонтажные работы
» Пусконаладочные работы
» Эксплуатация электрооборудования
» Ремонт электрооборудования
» Электрические измерения
» Электрическое освещение
» Электротехнология
» Учет электроэнергии
» Экономия электроэнергии
» Воздушные линии электропередачи
» Высоковольтное электрооборудование
» Различные электротехнические устройства
» Полезная информация

# Справочник электрика

» Электрические расчеты
» Электротехнические материалы
» Аппараты защиты
» Инструмент электрика
» Полезные советы
» Асинхронные двигатели
» Ремонт в доме
» Статьи на разные темы

# Моя профессия электрик

Школа для электрика - сайт для электриков, людей, имеющих электротехническое образование, стремящихся к знаниям и желающих совершенствоваться и развиваться в своей профессии.

Яндекс.Директ

Солнечные батареи - делаем сами!Все о солнечной энергии: новости, статьи, исследования, схемы, цены, форум.rlocman.ru
силовые трансформаторы Продажа и монтаж котлов, паротурбин, генераторов и др. электрооборудования.Заказать обратной звонок·О компании Адрес и телефон runh.ru
понижающий трансформатор Прайс-листы на трансформаторы, подстанции, комплектующие. Цены.rs-energy.ru
Трансформаторы понижающие Трансформаторы любой мощности: 12 в, 220 в и др. Взгляните на цены.stroyland.biz

# Новые материалы сайта

» Заряд и разряд конденсатора
» Определение соответствия выводных концов обмоток статор ...
» Регулировка и настройка тепловых реле и расцепителей ав ...
» Примеры выбора плавких предохранителей и автоматических ...
» Общие принципы построения защит электрооборудования и э ...
» Ремонт воздушных линий электропередачи
» Сопротивление изоляции электрооборудования и электричес ...
» Концевые заделки кабелей
» Ультразвуковая резка материалов
» Классификация и основные параметры измерительных органо ...

# Главные книги электрика

» Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

» Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)

» Межотраслевые правила по охране труда