Усилитель надежен и устойчив, а самое главное запускается с первого раза. Для питания необходим двухполярный источник напряжения, обеспечивающий напряжение +-25-35В. У меня усилитель находится под напряжением +-26В, главное, чтобы у трансформатора был запас по току. Ниже 22В, усилитель начинает подхрюкивать на НЧ.
Первое включение производить или через резисторы, или через лампы накаливания. Сбережете кучу времени и нервов (=.

Настройка: 
Настроить усилитель не сложно, установить ток покоя резистором R18 в пределах 50ма-100ма, (предварительно перед включением усилителя, переместить движок резистора к направлению выходных транзисторов, для обеспечения тока покоя равным нулю; резистор рекомендуется взять многооборотный). Ток покоя считается по падению напряжения на резисторе R27 или R28, или миллиамперметром с током полного отклонения 300-500мА в разрыв коллектора VT7. Затем, резистором R5 выставить нуль на выходе усилителя. Настройка усилителя производится с подключенным эквивалентом нагрузки 8 ом. 
У кого есть осциллограф, смотрим на отсутствие искажений типа ступенька, на меандре спад АЧХ, НЧ, ВЧ, СЧ – если таковые будут.

Детали: 
П307В можно заменить на П307, П307А, П307Б, КТ601А, или аналогичные импортные, 2N5551 к примеру. Вместо КТ801Б можно использовать КТ801А, КТ807А, КТ807Б, П701, КТ817Г; последний предпочтительнее, так как монтировать на радиатор удобнее. Вместо КТ602Б можно заменить на КТ940А, КТ940Б, можно импортные от плат видеоусилителей, например серии 2SC2371 и аналогичные. Выходные транзисторы пробовал КТ803А, КТ805А, КТ808А, 2Т808А. Последние два предпочтительнее, если усилитель будет работать с АС сопротивлением 4ом. Можно импортные, например 2N3055. V11, V12, V16, V17 на радиаторах. С1 можно заменить на неэлектролит К73-17 4,7-10мк. R18 и R5 – многооборотные.