Полная транзисторная модель ОУ К(Р)544УД2А
Ку=94дБ/20кГц

Установка:
файл 544UD2.lib положите в папку ..\LTspiceIV\lib\sub\
У меня получился такой путь: C:\Program Files (x86)\LTspiceIV\lib\sub\

файл 544UD2A(94).asy положите в папку ..\LTspiceIV\lib\sym\ или во вложенную в нее папку.
У меня получился такой путь: C:\Program Files (x86)\LTspiceIV\lib\sym\OpAmpRus\
Этот файл можно переименовать по своему вкусу. Это имя будет отображаться в меню выбора элемента в ЛТС. Но на чертеже при этом будет 544UD2A.

файл 544UD2A(94).asy есть в двух вариантах начертания: рисунок ОУ, принятый в ЛТС (обозначение входов плюсом и минусом), и рисунок, принятый в СССР (инверсный вход обозначен окружностью, помечены входы коррекции). Файлы лежат упакованные в 544UD2.asy.LT.rar и 544UD2.asy.RUS.rar
Выберите тот вариант, который вам нравится.

На схеме: Левая нога коррекции = вывод 1 ОУ, Правая нога коррекции = вывод 8 ОУ.
Пятую ногу ОУ наружу не выводил. Если она будет очень нужна - добавим. ;-)


rcl-electro.ru
 Rus2000
14/06/2018

