; PageSize в байтах!
;
; 				(c)nml@tut.by 18-Mar-2005
;
$97
$02
$1FFFF
$FFF
256
	[o]
;==============
LB1
LB2
BLB01
BLB02
BLB11
BLB12
-
-
;================
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL2
CKSEL3
SUT0
SUT1
BODEN
BODLEVEL
; == fuse high ==
BOOTRST
BOOTSZ0
BOOTSZ1
EESAVE
CKOPT
SPIEN
JTAGEN
OCDEN
; == fuse ext ==
WDTON
M103C
-
-
-
-
-
-
