;
; Cтроки начинаюшиеся с ; - комментарий. Комментарии при чтении в Lines
; просто удаляются. То есть могут стоять где угодно. А вот НЕ комментарии
; должны быть (потом) каждая на своем месте... пустых строк быть не должно!
; Первые пять - сигн1, сигн2, maxAdr,MaxEAdr, размер_блока(0 для classic)
; 
; потом идут жестко определенные - 4 раза по 8 строк - имена битов LOCK,
; fuse, fuse high, fuse ext
; Если "-" нет этого бита. Но 8 строк все равно оставить!
;
; 				(c)nml@tut.by 18-Mar-2005
;
$90
$01
$3FF
$3F
0
	[o]
; == LOCK ==
-
Lock1 (1)
Lock2 (1)
-
-
-
-
-
; == FUSE ==
-
-
-
-
-
-
-
-
; ==fuse high ==
-
-
-
-
-
-
-
-
; ==fuse ext==
-
-
-
-
-
-
-
-
