; 
;
; 				(c)nml@tut.by 23-Mar-2005
;------------------------------------------------
$96
$07
$FFFF
$FFF
128
	[P]
;-- LOCK --
LB1
LB2
BLB01
BLB02
BLB11
BLB12
-
-
; FUSE 
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL2
CKSEL3
SUT0
SUT1
CKOUT
CKDIV8
; fuse high
BOOTRST
BOOTSZ0
BOOTSZ1
EESAVE
WDTON
SPIEN
JTAGEN
OCDEN
; fuse ext
BODLEVEL0
BODLEVEL1
BODLEVEL2
-
-
-
-
-
