Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке.
Оригинальная версия от 1.0 от MarinovSoft
           http://marinovsoft.narod.ru
           super386@rambler.ru
Распространяется под лицензией GPL (см. файл copying)
Принимаются любые предложения, дополнения и т.п.
Версия 1.1 от MarinovSoft
 *  исправлено неправильное определение сопротивления
    резистора при 3х и 4х цветных полосках                   


Как работать с программой:

1. Выберем в "числовом регуляторе" необходимое число полосок.
2. Выберем в соответствующих списках цвет полосок.
3. Проконтролируем внешний вид резистора, изображенного на картинке.
4. При необходимости перейдем на п.1 для корректировки неправильно введенных
   данных.
5. Узнаем сопротивление резистора в рамке "Сопротивление резистора".
6. Если возникла необходимость определения сопротивления других резисторов,
   переходим к п.1.

Программа написана на языке Delphi версии 7.
Под другими версиями не компилировал, но скорее всего скомпилируется без
проблем, хотя, возможно, придется повозиться с файлом формы.
Работа программы проверена под Windows 98SE, Windows XP Pro SP2, Linux XP+Wine.

Литература
1. Журнал Радио №10 за 1992г, стр. 58.
2. Журнал Радио №2-3 за 1992г, стр. 34.