thunderbird, да справа импульсник, 2х29В 200Вт, представляет из себя однотактный обратноходовый импульсный блок питания, собран на основе микросхемы TOP249Y. За неимение ничего лучшего, трансформатор использован от компьютерного блока питания (Ш10х12), средний стержень сердечника немного сточен для образования немагнитного зазора. Обмотки мотаются следующим образом: сначала половина первичной, обмотка стабилизации, вторичные (одновременно) и вторая половина первичной.