EVEREST Ultimate Edition

|  | Версия | EVEREST v5.50.2100/ru
|  | Тестовый модуль | 2.5.292.0
|  | Домашняя страница | http://www.lavalys.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов
|  | Компьютер | WIN-0CJLR3VURHT
|  | Генератор | Deloms
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
|  | Дата | 2014-11-06
|  | Время | 15:14

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Тип компьютера | ACPI компьютер на базе x86
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate
|  |  | Пакет обновления ОС | Service Pack 1
|  |  | Internet Explorer | 9.0.8112.16421
|  |  | DirectX | DirectX 11.0
|  |  | Имя компьютера | WIN-0CJLR3VURHT
|  |  | Имя пользователя | Deloms
|  |  | Вход в домен | WIN-0CJLR3VURHT
|  |  | Дата / Время | 2014-11-06 / 15:14
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, 2641 MHz (14 x 189)
|  |  | Системная плата | Неизвестно
|  |  | Чипсет системной платы | nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
|  |  | Системная память | 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|  |  | DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 | 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
|  |  | DIMM2: Kingmax KLDD48F-A8KB5 | 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
|  |  | Тип BIOS | Award Modular (08/25/10)
|  |  | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1)
|  | Отображение:
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTS 450 (512 Мб)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTS 450 (512 Мб)
|  |  | Монитор | Универсальный монитор PnP [NoDB] (HMEYA04063)
|  |  | Монитор | Универсальный монитор PnP [NoDB] (HMCQ413897)
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | Realtek ALC887 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB]
|  | Хранение данных:
|  |  | Контроллер IDE | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дисковый накопитель | ST1000NM 0011 SCSI Disk Device (931 Гб)
|  |  | Дисковый накопитель | WDC WD80 0JD-60LSA5 SCSI Disk Device (74 Гб)
|  |  | Статус SMART жёстких дисков | OK
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | 76315 Мб (7336 Мб свободно)
|  |  | E: (NTFS) | 931.5 Гб (19.2 Гб свободно)
|  |  | Общий объём | 1006.0 Гб (26.3 Гб свободно)
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Мышь | HID-совместимая мышь
|  | Сеть:
|  |  | Первичный адрес IP | 192.168.0.49
|  |  | Первичный адрес MAC | 00-FF-45-92-5A-03
|  |  | Сетевой адаптер | 300Mbps Wireless USB Adapter (192.168.0.49)
|  |  | Сетевой адаптер | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
|  |  | Сетевой адаптер | TAP-Win32 Adapter V9 (10.11.41.238)
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Контроллер USB1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Контроллер USB2 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | USB-устройство | 300Mbps Wireless USB Adapter
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  | DMI:
|  |  | DMI поставщик BIOS | Award Software International, Inc.
|  |  | DMI версия BIOS | FC
|  |  | DMI производитель системы | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|  |  | DMI система | M68M-S2P
|  |  | DMI системная версия |
|  |  | DMI системный серийный номер |
|  |  | DMI системный UUID | 31433646-36353538-34333530-FFFFFFFF
|  |  | DMI производитель системной платы | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|  |  | DMI системная плата | M68M-S2P
|  |  | DMI версия системной платы | x.x
|  |  | DMI серийный номер системной платы |
|  |  | DMI производитель шасси | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|  |  | DMI версия шасси |
|  |  | DMI серийный номер шасси |
|  |  | DMI Asset-тег шасси |
|  |  | DMI тип шасси | Desktop Case
|  |  | DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 0

DMI

| [ BIOS ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Производитель | Award Software International, Inc.
|  |  | Версия | FC
|  |  | Дата выпуска | 08/25/2010
|  |  | Размер | 1024 Кб
|  |  | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|  |  | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|  |  | Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, PnP
|  |  | Возможности расширения | PCI, USB
| [ Система ]
|  | Свойства системы:
|  |  | Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|  |  | Продукт | M68M-S2P
|  |  | Универсальный уникальный ID | 31433646-36353538-34333530-FFFFFFFF
|  |  | Тип пробуждения | Выключение питания
| [ Системная плата ]
|  | Свойства системной платы:
|  |  | Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|  |  | Продукт | M68M-S2P
|  |  | Версия | x.x
| [ Шасси ]
|  | Свойства шасси:
|  |  | Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|  |  | Тип шасси | Настольный
| [ Контроллер памяти ]
|  | Свойства контроллера памяти:
|  |  | Метод обнаружения ошибок | 64-bit ECC
|  |  | Коррекция ошибок | Нет
|  |  | Поддержка чередования памяти | 1-Way
|  |  | Текущее чередование памяти | 1-Way
|  |  | Поддерживаемые частоты памяти | 70ns, 60ns
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | SPM, EDO
|  |  | Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V
|  |  | Максимальный объём модуля памяти | 1024 Мб
|  |  | Разъёмы памяти | 2
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor ]
|  | Свойства процессора:
|  |  | Производитель | AMD
|  |  | Версия | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor
|  |  | Внешняя частота | 200 МГц
|  |  | Максимальная частота | 3200 МГц
|  |  | Текущая частота | 2800 МГц
|  |  | Тип | Central Processor
|  |  | Напряжение питания | 1.0 V
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Установка | ZIF
|  |  | Тип разъёма | Socket M2
| [ Кэш-память / Internal Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Максимальный объём | 128 Кб
|  |  | Установленный объём | 128 Кб
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|  |  | Текущий тип SRAM | Synchronous
|  |  | Тип разъёма | Внутренний кэш
| [ Кэш-память / Internal Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Максимальный объём | 128 Кб
|  |  | Установленный объём | 128 Кб
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|  |  | Текущий тип SRAM | Synchronous
|  |  | Тип разъёма | Внутренний кэш
| [ Кэш-память / External Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Максимальный объём | 512 Кб
|  |  | Установленный объём | 512 Кб
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|  |  | Текущий тип SRAM | Synchronous
|  |  | Тип разъёма | Внешний кэш
| [ Кэш-память / External Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Запрещено
|  |  | Режим работы | Write-Through
|  |  | Максимальный объём | 1024 Кб
|  |  | Установленный объём | 0 Кб
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|  |  | Текущий тип SRAM | Synchronous
|  |  | Тип разъёма | Внешний кэш
| [ Модули памяти / A0 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Тип разъёма | A0
|  |  | Тип | EDO
|  |  | Скорость | 32 ns
|  |  | Установленный объём | 1024 Мб
|  |  | Допустимый объём | 1024 Мб
| [ Модули памяти / A1 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Тип разъёма | A1
|  |  | Тип | EDO
|  |  | Скорость | 32 ns
|  |  | Установленный объём | 1024 Мб
|  |  | Допустимый объём | 1024 Мб
| [ Устройства памяти / A0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Размер | 1024 Мб
|  |  | Скорость | 800 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | A0
|  |  | Банк | Bank0/1
| [ Устройства памяти / A1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Размер | 1024 Мб
|  |  | Скорость | 800 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | A1
|  |  | Банк | Bank2/3
| [ Системные разъемы / PCI ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI
|  |  | Тип | PCI
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Длинный
| [ Системные разъемы / PCI ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI
|  |  | Тип | PCI
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Длинный
| [ Разъёмы портов / PRIMARY IDE ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | PRIMARY IDE
|  |  | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SECONDARY IDE ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | SECONDARY IDE
|  |  | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / FDD ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | 8251 FIFO Compatible
|  |  | Внутреннее обозначение | FDD
|  |  | Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / COM1 ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Serial Port 16450 Compatible
|  |  | Внутреннее обозначение | COM1
|  |  | Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|  |  | Внешний тип разъёма | DB-9 pin male
| [ Разъёмы портов / COM2 ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Serial Port 16450 Compatible
|  |  | Внутреннее обозначение | COM2
|  |  | Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|  |  | Внешний тип разъёма | DB-9 pin male
| [ Разъёмы портов / LPT1 ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Parallel Port ECP/EPP
|  |  | Внутреннее обозначение | LPT1
|  |  | Внутренний тип разъёма | DB-25 pin female
|  |  | Внешний тип разъёма | DB-25 pin female
| [ Разъёмы портов / Keyboard ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Keyboard Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Клавиатура
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / No Detected ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Mouse Port
|  |  | Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse
|  |  | Внутренний тип разъёма | PS/2
|  |  | Внешнее обозначение | No Detected
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | USB

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | DualCore AMD Athlon Black Edition 7850
|  |  | Псевдоним ЦП | Kuma
|  |  | Степпинг ЦП | DR-B3
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor
|  |  | Версия CPUID | 00100F23h
|  |  | CPU VID | 1.3250 V
|  |  | Северный мост VID | 1.3250 V
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 2804.1 MHz (исходное: 2800 MHz)
|  |  | Множитель ЦП | 14x
|  |  | CPU FSB | 200.3 MHz (исходное: 200 MHz)
|  |  | Частота HyperTransport | 1001.5 MHz
|  |  | Частота северного моста | 1802.6 MHz
|  |  | Шина памяти | 400.6 MHz
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 12:6
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 64 Кб per core
|  |  | Кэш L1 данных | 64 Кб per core
|  |  | Кэш L2 | 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 2 Мб (On-Die, ECC, NB-Speed)
|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 08/25/2010-NV-MCP68-6A61KG0KC-00
|  |  | Системная плата | Неизвестно
|  | Свойства набора микросхем (чипсета):
|  |  | Чипсет системной платы | nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
|  |  | Тайминги памяти | 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 | 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
|  |  | DIMM2: Kingmax KLDD48F-A8KB5 | 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата системной BIOS | 08/25/10
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 03/21/11
|  |  | Тип Award BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG
|  |  | Сообщение Award BIOS | M68M-S2P FC
|  |  | DMI версия BIOS | FC

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Электросеть
|  |  | Состояние батарей | Нет батареи
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно

Портативный ПК

|  | Centrino (Carmel) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (DualCore AMD Athlon Black Edition 7850)
|  |  | Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (DualCore AMD Athlon Black Edition 7850)
|  |  | Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Napa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (DualCore AMD Athlon Black Edition 7850)
|  |  | Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (DualCore AMD Athlon Black Edition 7850)
|  |  | Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Montevina) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (DualCore AMD Athlon Black Edition 7850)
|  |  | Чипсет: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет

Датчик

|  | Свойства датчика:
|  |  | Тип датчика | ITE IT8720F (ISA 290h)
|  |  | Тип датчика ГП | Driver (NV-DRV)
|  |  | Обнаружено вскрытие корпуса | Нет
|  | Температуры:
|  |  | Системная плата | 51 °C (124 °F)
|  |  | ЦП | 48 °C (118 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 32 °C (90 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 32 °C (90 °F)
|  |  | MCP | 71 °C (160 °F)
|  |  | Aux | 43 °C (109 °F)
|  |  | Графический процессор | 45 °C (113 °F)
|  |  | Seagate ST1000NM0011 | 38 °C (100 °F)
|  |  | WDC WD800JD-60LSA5 | 42 °C (108 °F)
|  | Вентиляторы:
|  |  | ЦП | 2885 RPM
|  | Вольтаж:
|  |  | Ядро ЦП | 1.36 V
|  |  | +2.5 V | 1.90 V
|  |  | +3.3 V | 3.34 V
|  |  | +12 V | 12.10 V
|  |  | +5 V резерв | 3.60 V
|  |  | Батарея VBAT | 2.99 V
|  |  | Debug Info F | 00EA FFFF 0000 0000 0000
|  |  | Debug Info T | 43 51 48
|  |  | Debug Info V | 55 77 D1 FF BD 86 D1 (46)

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, 2641 MHz (14 x 189)
|  |  | Псевдоним ЦП | Kuma
|  |  | Степпинг ЦП | DR-B3
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
|  |  | Исходная частота | 2800 МГц
|  |  | Мин./макс. множитель ЦП | 5.0x / 31.5x
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Кэш L1 кода | 64 Кб per core
|  |  | Кэш L1 данных | 64 Кб per core
|  |  | Кэш L2 | 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 2 Мб (On-Die, ECC, NB-Speed)
|  | Multi CPU:
|  |  | ID системной платы | OEM00000 PROD00000000
|  |  | CPU #1 | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor, 2812 МГц
|  |  | CPU #2 | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor, 2812 МГц
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 0 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 33 %

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor
|  |  | Версия CPUID | 00100F23h
|  |  | Расширенная версия CPUID | 00100F23h
|  |  | Идентификатор AMD | 0CE3h (Athlon 7850)
|  |  | Идентификатор платформы | D6h (Socket AM2+)
|  |  | HTT / CMP | 0 / 2
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Поддерживается
|  |  | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|  |  | AMD SSE4A | Поддерживается
|  |  | AMD SSE5 | Не поддерживается
|  |  | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE 2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE 3 | Поддерживается
|  |  | IA Supplemental SSE 3 | Не поддерживается
|  |  | IA SSE 4.1 | Не поддерживается
|  |  | IA SSE 4.2 | Не поддерживается
|  |  | IA AVX | Не поддерживается
|  |  | IA FMA | Не поддерживается
|  |  | IA AES Extensions | Не поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается
|  |  | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|  |  | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|  |  | Digital Thermometer | Поддерживается
|  |  | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|  |  | Frequency ID Control | Не поддерживается
|  |  | Hardware P-State Control | Поддерживается
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Поддерживается
|  |  | Термодиод | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Не поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 1 GB Page Size | Поддерживается
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | Core Power Boost | Не поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Не поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Direct Cache Access | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|  |  | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | Nested Paging | Поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event | Не поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Не поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Turbo Boost | Не поддерживается
|  |  | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  |  | x2APIC | Не поддерживается
|  |  | XSAVE / XRSTOR Extended States | Не поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F23-00020800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001A-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F23-10000CE3-000007FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3720296D
|  |  | CPUID 80000003 | 20303538-6C617544-726F432D-72502065
|  |  | CPUID 80000004 | 7365636F-00726F73-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0010A140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002001-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000007
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F23-01020800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001A-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F23-10000CE3-000007FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3720296D
|  |  | CPUID 80000003 | 20303538-6C617544-726F432D-72502065
|  |  | CPUID 80000004 | 7365636F-00726F73-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0010A140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002001-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000007
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  | MSR Registers:
|  |  | CPU Clock (Normal) | 2812 MHz
|  |  | CPU Clock (TSC) | 2812 MHz
|  |  | CPU Multiplier | 14.0x
|  |  | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|  |  | MSR C0010015 | 0000-0000-0100-0010
|  |  | MSR C001001F | 0040-4000-0000-0008
|  |  | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010058 | 0000-0000-E000-0001
|  |  | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0010
|  |  | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010064 | 8000-0025-2400-240C [14.00x]
|  |  | MSR C0010065 | 8000-001D-2400-504C [7.00x]
|  |  | MSR C0010066 | 0000-0000-2400-0000
|  |  | MSR C0010067 | 0000-0000-2400-0000
|  |  | MSR C0010068 | 0000-0000-2400-0000
|  |  | MSR C0010071 | 0080-0001-2400-240C [14.00x]
|  |  | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0004
|  |  | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-000C
|  |  | MSR C0011023 | 0000-0000-1020-0020

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 08/25/2010-NV-MCP68-6A61KG0KC-00
|  |  | Системная плата | Неизвестно
|  | Свойства шины FSB:
|  |  | Тип шины | AMD K10
|  |  | Реальная частота | 189 МГц
|  |  | Эффективная частота | 189 МГц
|  |  | Частота HyperTransport | 943 МГц
|  |  | Частота северного моста | 1698 МГц
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | Unganged Dual DDR2 SDRAM
|  |  | Ширина шины | 128 бит
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 12:6
|  |  | Реальная частота | 377 МГц (DDR)
|  |  | Эффективная частота | 755 МГц
|  |  | Пропускная способность | 12073 Мб/с

SPD

| [ DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Kingmax KLDD48F-A8KB5
|  |  | Серийный номер | Нет
|  |  | Размер модуля | 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR2 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR2-800 (400 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Вольтаж модуля | SSTL 1.8
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 400 МГц | 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 266 МГц | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 200 МГц | 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Analysis Probe | Нет
|  |  | FET Switch External | Запрещено
|  |  | Weak Driver | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | KINGMAX Technology Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingmax.com/en_03_product_list.asp?usn=5
| [ DIMM2: Kingmax KLDD48F-A8KB5 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Kingmax KLDD48F-A8KB5
|  |  | Серийный номер | Нет
|  |  | Размер модуля | 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR2 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR2-800 (400 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Вольтаж модуля | SSTL 1.8
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 400 МГц | 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 266 МГц | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 200 МГц | 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Analysis Probe | Нет
|  |  | FET Switch External | Запрещено
|  |  | Weak Driver | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | KINGMAX Technology Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingmax.com/en_03_product_list.asp?usn=5

Чипсет

| [ Северный мост: AMD K10 IMC ]
|  | Свойства северного моста:
|  |  | Северный мост | AMD K10 IMC
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM
|  |  | Версия | 00
|  |  | Probe Filter | Не поддерживается
|  | Контроллер памяти:
|  |  | Тип | Dual Channel (128 бит)
|  |  | Активный режим | Dual Channel (128 бит) - Unganged
|  | Тайминги памяти:
|  |  | CAS Latency (CL) | 5T
|  |  | RAS To CAS Delay (tRCD) | 5T
|  |  | RAS Precharge (tRP) | 5T
|  |  | RAS Active Time (tRAS) | 18T
|  |  | Row Cycle Time (tRC) | 23T
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | RAS To RAS Delay (tRRD) | 3T
|  |  | Write Recovery Time (tWR) | 6T
|  |  | Write To Read Delay (tWTR) | 3T
|  |  | Read To Precharge Delay (tRTP) | 3T
|  |  | Four Activate Window Delay (tFAW) | 14T
|  |  | Write CAS Latency (tWCL) | 5T
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.8 us
|  |  | DRAM Drive Strength | 1.0x
|  |  | DRAM Data Drive Strength | 1.25x
|  |  | Clock Drive Strength | 1.5x
|  |  | CKE Drive Strength | 1.5x
|  |  | Idle Cycle Limit | 16
|  | Коррекция ошибок:
|  |  | ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | ChipKill ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | RAID | Не поддерживается
|  |  | DRAM Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L1 Data Cache Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L2 Cache Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L3 Cache Scrub Rate | Запрещено
|  | Разъёмы памяти:
|  |  | Разъём DRAM #1 | 1 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|  |  | Разъём DRAM #2 | 1 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
|  |  | Обновления BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59
| [ Южный мост: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) ]
|  | Свойства южного моста:
|  |  | Южный мост | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Технологический процесс | 90 nm
|  |  | nVIDIA SLI | Не поддерживается
|  |  | nVIDIA Hybrid SLI | Не поддерживается
|  | Встроенный графический контроллер:
|  |  | Тип графического контроллера | nVIDIA nForce 7025-630a
|  |  | Статус графического контроллера | Запрещено
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 1.0 x16 port #0 | Используется @ x16 (NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB], Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB])
|  | Тактовый генератор:
|  |  | CPU FSB | 200.9 МГц
|  |  | HyperTransport | 1004.6 МГц
|  |  | PCI Express | 100.9 МГц
|  |  | MAC PHY | 125.0 МГц
|  |  | SATA PHY | 100.0 МГц
|  |  | Контроллер USB2 | 48.0 МГц
|  |  | PIT / ACPI Timer | 14.3 МГц
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновления BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | Award Modular
|  |  | Версия BIOS | FC
|  |  | Тип Award BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG
|  |  | Сообщение Award BIOS | M68M-S2P FC
|  |  | Дата системной BIOS | 08/25/10
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 03/21/11
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | Phoenix Technologies Ltd.
|  |  | Информация о продукте | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
|  |  | Обновления BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

ACPI

| [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | APIC
|  |  | Описание таблицы | Multiple APIC Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE7780h
|  |  | Размер таблицы | 208 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | OEM Table ID | NVDAACPI
|  |  | OEM Revision | 42302E31h
|  |  | Creator ID | NVDA
|  |  | Creator Revision | 01010101h
|  |  | Local APIC Address | FEE00000h
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | DSDT
|  |  | Описание таблицы | Differentiated System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE30C0h
|  |  | Размер таблицы | 18078 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | OEM Table ID | NVDAACPI
|  |  | OEM Revision | 00001000h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 03000000h
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | SLI Certification | Нет
|  |  | PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 10DE-03E2
|  |  | PCI 0-0-0-0 (HAL) | 10DE-03E2
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE3040h
|  |  | Размер таблицы | 116 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | OEM Table ID | NVDAACPI
|  |  | OEM Revision | 42302E31h
|  |  | Creator ID | NVDA
|  |  | Creator Revision | 01010101h
|  |  | SMI Command Port | 0000142Eh
|  |  | PM Timer | 00001008h
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACS
|  |  | Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure
|  |  | Адрес памяти | 7FEE0000h
|  |  | Размер таблицы | 64 байт
| [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | HPET
|  |  | Описание таблицы | IA-PC High Precision Event Timer Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE7C40h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | OEM Table ID | NVDAACPI
|  |  | OEM Revision | 42302E31h
|  |  | Creator ID | NVDA
|  |  | Creator Revision | 00000098h
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | MCFG
|  |  | Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE7C80h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | OEM Table ID | NVDAACPI
|  |  | OEM Revision | 42302E31h
|  |  | Creator ID | NVDA
|  |  | Creator Revision | 01010101h
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSD PTR
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Pointer
|  |  | Адрес памяти | 000F6920h
|  |  | Размер таблицы | 20 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | RSDP Revision | 0
|  |  | RSDT Address | 7FEE3000h
| [ RSDT: Root System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSDT
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE3000h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | OEM Table ID | GBTUACPI
|  |  | OEM Revision | 42302E31h
|  |  | Creator ID | NVDA
|  |  | Creator Revision | 01010101h
|  |  | RSDT Entry #0 | 7FEE3040h
|  |  | RSDT Entry #1 | 7FEE7880h
|  |  | RSDT Entry #2 | 7FEE7C40h
|  |  | RSDT Entry #3 | 7FEE7C80h
|  |  | RSDT Entry #4 | 7FEE7780h
|  |  | RSDT Entry #5 | 7FEE0050h
| [ SLIC: Software Licensing Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SLIC
|  |  | Описание таблицы | Software Licensing Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE0050h
|  |  | Размер таблицы | 374 байт
|  |  | OEM ID | GBT
|  |  | OEM Table ID | GBTUACPI
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 000F4240h
|  |  | Версия SLIC | 2.1
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 7FEE7880h
|  |  | Размер таблицы | 928 байт
|  |  | OEM ID | PTLTD
|  |  | OEM Table ID | POWERNOW
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | LTP
|  |  | Creator Revision | 00000001h

Видео Windows

| [ NVIDIA GeForce GTS 450 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTS 450
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTS 450
|  |  | Строка BIOS | Version 70.26.26.0.0
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTS 450
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 02.07.2014
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 Мб
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 9.18.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4052
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4052
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59
| [ NVIDIA GeForce GTS 450 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTS 450
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTS 450
|  |  | Строка BIOS | Version 70.26.26.0.0
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTS 450
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 02.07.2014
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 Мб
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 9.18.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4052
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4052
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59

Графический процессор

| [ nVIDIA SLI ]
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | Статус SLI | Запрещено

Монитор

| [ Универсальный монитор PnP [NoDB] ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  |  | ID монитора | SAM01E3
|  |  | Модель | SyncMaster
|  |  | Дата выпуска | Неделя 42 / 2005
|  |  | Серийный номер | HMEYA04063
|  |  | Макс. видимая область экрана | 34 cm x 27 cm (17.1")
|  |  | Соотношение сторон | 5:4
|  |  | Частота строк | 30 - 81 кГц
|  |  | Частота кадров | 56 - 75 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 140 МГц
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Active-Off
| [ Универсальный монитор PnP [NoDB] ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  |  | ID монитора | SAM036E
|  |  | Модель | SyncMaster
|  |  | Дата выпуска | Неделя 16 / 2008
|  |  | Серийный номер | HMCQ413897
|  |  | Макс. видимая область экрана | 38 cm x 30 cm (19.1")
|  |  | Соотношение сторон | 5:4
|  |  | Частота строк | 30 - 81 кГц
|  |  | Частота кадров | 56 - 75 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 140 МГц
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Active-Off

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 1280 x 1024
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 96 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | 75 Гц
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\Deloms\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Разрешено
|  |  | Эффект тени | Разрешено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Разрешено
|  |  | ClearType | Разрешено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Разрешено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Разрешено
|  |  | Анимация меню | Разрешено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Разрешено
|  |  | Тень от курсора | Разрешено
|  |  | Эффект растворения выделения | Разрешено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Разрешено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Windows Aero | Разрешено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Нет | (-1280,0) | (0,1024)
|  | \\.\DISPLAY2 | Да | (0,0) | (1280,1024)

Видеорежимы

|  | Разрешение | Глубина цвета | Частота регенерации
|  | 640 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 75 Hz

OpenGL

|  | Свойства OpenGL:
|  |  | Производитель | NVIDIA Corporation
|  |  | Renderer | GeForce GTS 450/PCIe/SSE2/3DNOW!
|  |  | Версия | 4.4.0
|  |  | Версия языка затенения | 4.40 NVIDIA via Cg compiler
|  |  | OpenGL DLL | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
|  |  | Драйвер ICD | nvoglv32.dll (9.18.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52)
|  |  | Multitexture Texture Units | 4
|  |  | Occlusion Query Counter Bits | 32
|  |  | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|  |  | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Anisotropy | 16
|  |  | Max Clipping Planes | 8
|  |  | Max Display-List Nesting Level | 64
|  |  | Max Draw Buffers | 8
|  |  | Max Evaluator Order | 8
|  |  | Max General Register Combiners | 8
|  |  | Max Light Sources | 8
|  |  | Max Pixel Map Table Size | 65536
|  |  | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Max Texture Array Layers | 2048
|  |  | Max Texture LOD Bias | 15
|  |  | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|  | Соответствие OpenGL:
|  |  | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.0 | Да (100%)
|  | Max Stack Depth:
|  |  | Attribute Stack | 16
|  |  | Client Attribute Stack | 16
|  |  | Modelview Matrix Stack | 32
|  |  | Name Stack | 128
|  |  | Projection Matrix Stack | 4
|  |  | Texture Matrix Stack | 10
|  | Draw Range Elements:
|  |  | Max Index Count | 1048576
|  |  | Max Vertex Count | 1048576
|  | Extended Lighting Parameters:
|  |  | Max Shininess | 128
|  |  | Max Spot Exponent | 128
|  | Transform Feedback:
|  |  | Max Interleaved Components | 128
|  |  | Max Separate Attributes | 4
|  |  | Max Separate Components | 4
|  | Framebuffer Object:
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Max Render Buffer Size | 16384 x 16384
|  | Imaging:
|  |  | Max Color Matrix Stack Depth | 2
|  |  | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|  | Vertex Shader:
|  |  | Max Uniform Vertex Components | 4096
|  |  | Max Varying Floats | 124
|  |  | Max Vertex Texture Image Units | 32
|  |  | Max Combined Texture Image Units | 192
|  | Geometry Shader:
|  |  | Max Geometry Texture Units | 32
|  |  | Max Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Varying Components | 124
|  |  | Max Vertex Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Uniform Components | 2048
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  | Fragment Shader:
|  |  | Max Uniform Fragment Components | 2048
|  | Vertex Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Program Matrices | 8
|  |  | Max Program Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Tracking Matrices | 8
|  |  | Max Tracking Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Vertex Attributes | 16
|  |  | Max Instructions | 16384
|  |  | Max Native Instructions | 16384
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 2
|  |  | Max Native Address Registers | 2
|  | Fragment Program:
|  |  | Max Local Parameters | 512
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Texture Coordinates | 8
|  |  | Max Texture Image Units | 32
|  |  | Max Instructions | 16384
|  |  | Max Native Instructions | 16384
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 1
|  |  | Max Native Address Registers | 1
|  |  | Max ALU Instructions | 16384
|  |  | Max Native ALU Instructions | 16384
|  |  | Max Texture Instructions | 16384
|  |  | Max Native Texture Instructions | 16384
|  |  | Max Texture Indirections | 16384
|  |  | Max Native Texture Indirections | 16384
|  |  | Max Execution Instructions | 16777216
|  |  | Max Call Stack Depth | 32
|  |  | Max If Statement Depth | 64
|  |  | Max Loop Depth | 64
|  |  | Max Loop Count | 16777216
|  | Расширения OpenGL:
|  |  | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_tbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|  |  | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_conservative_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_performance_monitor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_texture4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_random_access_target | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_arrays_of_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_base_instance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_blend_func_extended | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_buffer_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_color_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_variable_group_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_conservative_depth | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers_blend | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_enhanced_layouts | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_attrib_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_uniform_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_coord_conventions | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_layer_viewport | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_no_attachments | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_program_binary | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_pixel | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_imaging | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_indirect_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_instanced_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_invalidate_subdata | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_alignment | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_bind | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multitexture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_program_interface_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_query_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_shading | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sampler_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_bit_encoding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_draw_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_group_vote | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_precision | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_subroutine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_100 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_420pack | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_include | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_packing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_stencil_texturing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sync | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_tessellation_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_border_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_bptc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_crossbar | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_gather | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_levels | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rg | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rgb10_a2ui | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_stencil8 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_view | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transpose_matrix | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_uniform_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_binding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_viewport_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_window_pos | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_meminfo | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_mirror_once | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_abgr | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bindable_uniform | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_equation_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_func_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_subtract | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_Cg_shader | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cmyka | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_compiled_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_coordinate_frame | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_bounds_test | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_range_elements | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_coord | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fragment_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_blit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_program_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_import_sync_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_light_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_misc_attribute | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multi_draw_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_float | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_rescale_normal | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_secondary_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_specular_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_integer_mix | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_funcs | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shared_texture_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_two_side | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_wrap | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_subtexture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_latc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_edge_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_integer | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod_bias | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_perturb_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_shared_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB_decode | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture3D | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_weighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Поддерживается
|  |  | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_FGL_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_GL2_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_frame_terminator | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_string_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_image_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_occlusion_test | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_texture_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_argb | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_clip_check | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_load_named_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_occlusion_cull | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_pixel_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rasterpos_clip | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_static_data | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_vertex_array_lists | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_YCbCr | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_multiple_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_parallel_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_texture_scissor | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_debug | Поддерживается
|  |  | GL_KTX_buffer_region | Поддерживается
|  |  | GL_MESA_pack_invert | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_resize_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_ycbcr_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_stack | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_precision_dpi | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_square | Поддерживается
|  |  | GL_NV_centroid_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_compute_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_depth_to_color | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_range_unclamped | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_texture | Поддерживается
|  |  | GL_NV_ES1_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_ES3_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fence | Поддерживается
|  |  | GL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fog_distance | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5_mem_extended | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_light_max_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_filter_hint | Поддерживается
|  |  | GL_NV_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_data_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_primitive_restart | Поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners | Поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_load | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_group | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_emboss | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_reflection | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_vtc | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_env_combine4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_expand_normal | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback | Поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program1_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_flush_hold | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_gpu_memory_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_byte_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fixed_point | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_query_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_single_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_misc_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_vertex_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_REND_screen_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_performance_analyzer | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_detail_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_generate_mipmap | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_point_line_texgen | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_sharpen_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_color_mask | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_filter4 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_select | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_blend_alpha_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_clipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_convolution_accuracy | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_flush_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_framezoom | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_instruments | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ir_instrument1 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_list_priority | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture_bits | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_reference_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_tag_sample_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_coordinate_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_multi_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_scale_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_global_alpha | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_mesh_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_slice_accum | Поддерживается
|  |  | GL_SUN_triangle_list | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SUNX_constant_data | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_phong_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_specular_fog | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_swap_hint | Поддерживается
|  |  | GLU_EXT_nurbs_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GLU_EXT_object_space_tess | Не поддерживается
|  |  | GLU_SGI_filter4_parameters | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_fbconfig_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_get_proc_address | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_fbconfig_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_import_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_texture_from_pixmap | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_info | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_rating | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_agp_offset | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_copy_sub_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_pixmap_colormap | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_release_buffers | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_set_3dfx_mode | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_swap_method | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_cushion | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_video_sync | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_blended_overlay | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_dm_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_fbconfig | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_hyperpipe | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_barrier | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_resize | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_source | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_visual_select_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_get_transparent_index | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_video_resize | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DL_stereo_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMDX_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_buffer_region | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_robustness | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_make_current_read | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pbuffer | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_render_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es2_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_depth_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_display_color_table | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control_tear | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_interval | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_digital_video_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_gamma | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_genlock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_image_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_lock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_usage | Не поддерживается
|  |  | WGL_MTX_video_preview | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_delay_before_swap | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop2 | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_gpu_affinity | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_depth_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | WGL_NVX_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_OML_sync_control | Не поддерживается
|  | Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
|  |  | RGB DXT1 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT3 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT5 | Поддерживается
|  |  | RGB FXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA FXT1 | Не поддерживается
|  |  | 3Dc | Не поддерживается

GPGPU

| [ CUDA: GeForce GTS 450 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTS 450
|  |  | Частота | 1566 МГц
|  |  | Мультипроцессоры/ядра | 4 / 32
|  |  | Max Threads Per Block | 1024
|  |  | Max Registers Per Block | 32768
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Max Block Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Grid Size | 65535 x 65535 x 65535
|  |  | Compute Capability | 2.1
|  |  | CUDA DLL | nvcuda.dll (8.17.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Total Memory | 512 Мб
|  |  | Total Constant Memory | 64 Кб
|  |  | Max Shared Memory Per Block | 48 Кб
|  |  | Max Memory Pitch | 2147483647 байт
|  |  | Texture Alignment | 512 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | 32-bit Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | 64-bit Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Concurrent Memory Copy & Execute | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Warp Vote Functions | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59
| [ Direct3D: NVIDIA GeForce GTS 450 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | NVIDIA GeForce GTS 450
|  |  | Имя драйвера | nvd3dum.dll
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52
|  |  | Shader Model | SM 5.0
|  |  | Max Threads | 1024
|  |  | Multiple UAV Access | 8 UAVs
|  |  | Thread Dispatch | 3D
|  |  | Thread Local Storage | 32 Кб
|  | Функции устройства:
|  |  | Append/Consume Buffers | Поддерживается
|  |  | Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Gather4 | Поддерживается
|  |  | Indirect Compute Dispatch | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59
| [ OpenCL: GeForce GTS 450 ]
|  | OpenCL Properties:
|  |  | Platform Name | NVIDIA CUDA
|  |  | Platform Vendor | NVIDIA Corporation
|  |  | Platform Version | OpenCL 1.1 CUDA 6.5.12
|  |  | Platform Profile | Full
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTS 450
|  |  | Тип устройства | Графический процессор
|  |  | Device Vendor | NVIDIA Corporation
|  |  | Device Version | OpenCL 1.1 CUDA
|  |  | Device Profile | Full
|  |  | Частота | 1566 МГц
|  |  | Multiprocessors | 4
|  |  | Max 2D Image Size | 32768 x 32768
|  |  | Max 3D Image Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Samplers | 16
|  |  | Max Work-Item Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Work-Group Size | 1024
|  |  | Max Argument Size | 4352 байт
|  |  | Max Constant Buffer Size | 64 Кб
|  |  | Max Constant Arguments | 9
|  |  | Profiling Timer Resolution | 1000 ns
|  |  | OpenCL DLL | opencl.dll (1.0.0)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Global Memory | 512 Мб
|  |  | Global Memory Cache | 64 Кб (Read/Write, 128-byte line)
|  |  | Local Memory | 47 Кб
|  |  | Memory Base Address Alignment | 4096 бит
|  |  | Min Data Type Alignment | 128 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | Command-Queue Out Of Order Execution | Разрешено
|  |  | Command-Queue Profiling | Разрешено
|  |  | Compiler | Поддерживается
|  |  | Коррекция ошибок | Не поддерживается
|  |  | Images | Поддерживается
|  |  | Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Native Kernel Execution | Не поддерживается
|  | Device Extensions:
|  |  | cl_khr_3d_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_byte_addressable_store | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_fp16 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp64 | Поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_icd | Поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_select_fprounding_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_compiler_options | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d11_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d9_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_device_attribute_query | Поддерживается
|  |  | cl_nv_pragma_unroll | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 0068 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | mixer.1 | 0001 0068 | Realtek Digital Output (Realtek
|  | mixer.2 | 0001 0068 | Realtek Digital Input (Realtek
|  | mixer.3 | 0001 0068 | Микрофон (Realtek High Definiti
|  | wave-in.0 | 0001 0065 | Микрофон (Realtek High Definiti
|  | wave-in.1 | 0001 0065 | Realtek Digital Input (Realtek
|  | wave-out.0 | 0001 0064 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | wave-out.1 | 0001 0064 | Realtek Digital Output (Realtek

Аудио PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller | PCI
|  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB] | PCI

HD Audio

| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | ID устройства | 10DE-03F0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-A002
|  |  | Версия | A2
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_A0021458&REV_A2
| [ Realtek ALC887 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek ALC887
|  |  | Описание устройства (Windows) | Realtek High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10EC-0887
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-A002
|  |  | Версия | 1003
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A002&REV_1003
| [ Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB]
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | ID устройства | 10DE-0BEE
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Версия | A1
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0BEE&SUBSYS_00000000&REV_A1
| [ nVIDIA Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA Unknown
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-0015
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
| [ nVIDIA Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA Unknown
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-0015
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
| [ nVIDIA Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA Unknown
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-0015
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
| [ nVIDIA Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA Unknown
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-0015
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001

Хранение данных Windows

| [ ST1000NM 0011 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ST1000NM 0011 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Seagate Technology LLC
|  |  | Информация о продукте | http://www.seagate.com/products
| [ WDC WD80 0JD-60LSA5 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD80 0JD-60LSA5 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.westerndigital.com/en/products
| [ ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18231
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18231
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 15
|  |  | Порт | 0170-0177
|  |  | Порт | 0376-0376
| [ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18231
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | F000-F00F
| [ Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.319
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | FE02C000-FE02CFFF
|  |  | Порт | 0970-0977
|  |  | Порт | 09F0-09F7
|  |  | Порт | 0B70-0B73
|  |  | Порт | 0BF0-0BF3
|  |  | Порт | D800-D80F
| [ Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.319
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 23
|  |  | Память | FE02B000-FE02BFFF
|  |  | Порт | 0960-0967
|  |  | Порт | 09E0-09E7
|  |  | Порт | 0B60-0B63
|  |  | Порт | 0BE0-0BE3
|  |  | Порт | C400-C40F

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | C: | Локальный диск | NTFS | 76315 Мб | 68967 Мб | 7348 Мб | 10 % | DC3C-A5A6
|  | E: (Файловый диск) | Локальный диск | NTFS | 953865 Мб | 934236 Мб | 19629 Мб | 2 % | E780-CE30

Физические диски

| [ Диск #1 - WDC WD800JD-60LSA5 (74 Гб) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS | C: | 1 MB | 76315 MB
| [ Диск #2 - ST1000NM0011 (931 Гб) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 | NTFS | E: (Файловый диск) | 2 MB | 953866 MB

ATA

| [ ST1000NM0011 (Z1N2DF3W) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | ST1000NM0011
|  |  | Серийный номер | Z1N2DF3W
|  |  | Версия | SN03
|  |  | World Wide Name | 5-000C50-04E005DE0
|  |  | Тип устройства | SATA-III
|  |  | Параметры | цилиндров: 1938021, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 1953525168
|  |  | Буфер | Неизвестно
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Байты ECC | 4
|  |  | Неформатированная ёмкость | 953870 Мб
|  |  | Стандарт ATA | ATA8-ACS
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается
|  |  | Энергосбережение (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Acoustic Management | Не поддерживается
|  |  | Device Configuration Overlay | Поддерживается
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging | Поддерживается
|  |  | Host Protected Area | Поддерживается, Разрешено
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing | Поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby | Не поддерживается
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается
|  |  | Software Settings Preservation | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  | Производитель ATA-устройства:
|  |  | Фирма | Seagate Technology LLC
|  |  | Информация о продукте | http://www.seagate.com/products
| [ WDC WD800JD-60LSA5 (WD-WMAM9TY09877) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | WDC WD800JD-60LSA5
|  |  | Серийный номер | WD-WMAM9TY09877
|  |  | Версия | 10.01E03
|  |  | Тип устройства | SATA-II
|  |  | Параметры | цилиндров: 155061, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 156301488
|  |  | Буфер | 8 Мб
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Байты ECC | 65
|  |  | Неформатированная ёмкость | 76319 Мб
|  |  | Стандарт ATA | ATA/ATAPI-7
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается
|  |  | Энергосбережение (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Acoustic Management | Не поддерживается
|  |  | Device Configuration Overlay | Поддерживается
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging | Поддерживается
|  |  | Host Protected Area | Не поддерживается
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing | Не поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby | Не поддерживается
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается
|  |  | Software Settings Preservation | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  | Производитель ATA-устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.westerndigital.com/en/products

SMART

| [ ST1000NM0011 (Z1N2DF3W) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 44 | 76 | 56 | 47676191 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 0 | 96 | 95 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 04 | Start/Stop Count | 20 | 99 | 99 | 1866 | OK: Значение нормальное
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 36 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 30 | 75 | 60 | 36427884 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 46 | 46 | 47721 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 97 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0C | Power Cycle Count | 20 | 99 | 99 | 1866 | OK: Значение нормальное
|  | B8 | End-to-End Error | 99 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | BB | Reported Uncorrectable Errors | 0 | 78 | 78 | 22 | OK: Всегда пройдено
|  | BC | Command Timeout | 0 | 100 | 99 | 851982 | OK: Всегда пройдено
|  | BD | High Fly Writes | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | BE | Airflow Temperature | 45 | 62 | 51 | 638976038 | OK: Значение нормальное
|  | BF | Mechanical Shock | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C0 | Power-Off Retract Count | 0 | 100 | 100 | 691 | OK: Всегда пройдено
|  | C1 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 99 | 99 | 2644 | OK: Всегда пройдено
|  | C2 | Temperature | 0 | 38 | 49 | 38 | OK: Всегда пройдено
|  | C3 | Hardware ECC Recovered | 0 | 112 | 99 | 47676191 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | 8 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | 8 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
| [ WDC WD800JD-60LSA5 (WD-WMAM9TY09877) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 51 | 200 | 200 | 322 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 21 | 169 | 164 | 2550 | OK: Значение нормальное
|  | 04 | Start/Stop Count | 0 | 96 | 96 | 4167 | OK: Всегда пройдено
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 140 | 198 | 198 | 15 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 51 | 200 | 200 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 78 | 78 | 16506 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 51 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0B | Calibration Retry Count | 51 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0C | Power Cycle Count | 0 | 96 | 96 | 4108 | OK: Всегда пройдено
|  | BE | Airflow Temperature | 45 | 58 | 35 | 42 | OK: Значение нормальное
|  | C2 | Temperature | 0 | 101 | 78 | 42 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 0 | 197 | 197 | 3 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C8 | Write Error Rate | 51 | 200 | 200 | 2 | OK: Значение нормальное

Сеть Windows

| [ 300Mbps Wireless USB Adapter ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | 300Mbps Wireless USB Adapter
|  |  | Тип интерфейса | 802.11 Wireless Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 10-FE-ED-16-5A-B4
|  |  | Соединение | Беспроводное сетевое соединение
|  |  | Скорость соединения | 90 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | DHCP-аренда получена | 06.11.2014 14:11:38
|  |  | DHCP-аренда истекает | 07.11.2014 14:11:38
|  |  | Получено байт | 1512243140 (1442.2 Мб)
|  |  | Отправлено байт | 688039324 (656.2 Мб)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | Маска IP / Подсети | 192.168.0.49 / 255.255.255.0
|  |  | Шлюз | 192.168.0.1
|  |  | DHCP | 192.168.0.1
|  |  | DNS | 192.168.0.1
|  |  | DNS | 192.168.0.1
| [ NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
|  |  | Тип интерфейса | Gigabit Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 40-61-86-C5-3A-5C (пользовательский)
|  |  | Соединение | Подключение по локальной сети
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | Получено байт | 0
|  |  | Отправлено байт | 0
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59
| [ TAP-Win32 Adapter V9 ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | TAP-Win32 Adapter V9
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 00-FF-45-92-5A-03
|  |  | Соединение | Подключение по локальной сети 2
|  |  | Скорость соединения | 10 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | DHCP-аренда получена | 06.11.2014 14:50:19
|  |  | DHCP-аренда истекает | 06.11.2015 14:50:19
|  |  | Получено байт | 183499430 (175.0 Мб)
|  |  | Отправлено байт | 17535398 (16.7 Мб)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | Маска IP / Подсети | 10.11.41.238 / 255.255.255.252
|  |  | DHCP | 10.11.41.237
|  |  | DNS | 10.11.0.1

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | nvd3dum.dll (9.18.13.4052 - nVIDIA Detonator 40.52)
|  |  | Описание аппаратуры | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Свойства Direct3D:
|  |  | Всего/свободно видеопамяти | 512 Мб / 372 Мб
|  |  | Битовые глубины рендеринга | 8, 16, 32
|  |  | Битовые глубины Z-буфера | 16, 24, 32
|  |  | Multisample Anti-Aliasing Modes | MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, CSAA 8x, CSAA 8xQ, CSAA 16x, CSAA 16xQ
|  |  | Минимальный размер текстуры | 1 x 1
|  |  | Максимальный размер текстуры | 16384 x 16384
|  |  | Версия объединённого шейдера | 5.0
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v11.0
|  | Функции Direct3D:
|  |  | Additive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | AGP Texturing | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | Automatic Mipmap Generation | Поддерживается
|  |  | Bilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Compute Shader | Поддерживается
|  |  | Cubic Environment Mapping | Поддерживается
|  |  | Cubic Filtering | Не поддерживается
|  |  | Decal-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Decal Texture Blending | Поддерживается
|  |  | DirectX Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | DirectX Volumetric Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Dithering | Поддерживается
|  |  | Dot3 Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Driver Concurrent Creates | Поддерживается
|  |  | Driver Command Lists | Поддерживается
|  |  | Dynamic Textures | Поддерживается
|  |  | Edge Anti-Aliasing | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping + Luminance | Поддерживается
|  |  | Factor Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Geometric Hidden-Surface Removal | Не поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Guard Band | Поддерживается
|  |  | Hardware Scene Rasterization | Поддерживается
|  |  | Hardware Transform & Lighting | Поддерживается
|  |  | Legacy Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Mipmap LOD Bias Adjustments | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Cube Textures | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Volume Textures | Поддерживается
|  |  | Modulate-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Modulate Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Non-Square Textures | Поддерживается
|  |  | N-Patches | Не поддерживается
|  |  | Perspective Texture Correction | Поддерживается
|  |  | Point Sampling | Поддерживается
|  |  | Projective Textures | Поддерживается
|  |  | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Не поддерживается
|  |  | Range-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Rectangular & Triangular Patches | Не поддерживается
|  |  | Rendering In Windowed Mode | Поддерживается
|  |  | Scissor Test | Поддерживается
|  |  | Slope-Scale Based Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Specular Flat Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Gouraud Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Phong Shading | Не поддерживается
|  |  | Spherical Mapping | Поддерживается
|  |  | Stencil Buffers | Поддерживается
|  |  | Sub-Pixel Accuracy | Поддерживается
|  |  | Subtractive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Table Fog | Поддерживается
|  |  | Texture Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Texture Clamping | Поддерживается
|  |  | Texture Mirroring | Поддерживается
|  |  | Texture Transparency | Поддерживается
|  |  | Texture Wrapping | Поддерживается
|  |  | Triangle Culling | Не поддерживается
|  |  | Trilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Two-Sided Stencil Test | Поддерживается
|  |  | Vertex Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Vertex Fog | Поддерживается
|  |  | Vertex Tweening | Не поддерживается
|  |  | Volume Textures | Поддерживается
|  |  | W-Based Fog | Поддерживается
|  |  | W-Buffering | Не поддерживается
|  |  | Z-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Z-Bias | Поддерживается
|  |  | Z-Test | Поддерживается
|  | Поддерживаемые коды FourCC:
|  |  | 3x11 | Поддерживается
|  |  | 3x16 | Поддерживается
|  |  | AI44 | Поддерживается
|  |  | AIP8 | Поддерживается
|  |  | ATOC | Поддерживается
|  |  | AV12 | Поддерживается
|  |  | AYUV | Поддерживается
|  |  | NV12 | Поддерживается
|  |  | NV24 | Поддерживается
|  |  | NVDB | Поддерживается
|  |  | NVDP | Поддерживается
|  |  | NVMD | Поддерживается
|  |  | PLFF | Поддерживается
|  |  | SSAA | Поддерживается
|  |  | UYVY | Поддерживается
|  |  | YUY2 | Поддерживается
|  |  | YV12 | Поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{66071b20-9ee2-4cab-bfbe-17694dc63130}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{c21bcd62-36b8-4eb5-b2be-ccfd9808977e}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается

DirectX - музыка

| [ Microsoft MIDI Mapper [Эмуляция] ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft MIDI Mapper [Эмуляция]
|  |  | Тип синтезатора | Аппаратура
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | Windows Multimedia
|  |  | Каналы MIDI | 16
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Не поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Не поддерживается
| [ Microsoft GS Wavetable Synth [Эмуляция] ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft GS Wavetable Synth [Эмуляция]
|  |  | Тип синтезатора | Аппаратура
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | Windows Multimedia
|  |  | Каналы MIDI | 16
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Не поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Не поддерживается
| [ Microsoft Synthesizer ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft Synthesizer
|  |  | Тип синтезатора | Программы
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | User-Mode Synthesizer
|  |  | Аудиоканалы | 2
|  |  | Каналы MIDI | 16000
|  |  | Голоса | 1000
|  |  | Доступная память | Системная память
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Не поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Поддерживается

DirectX - ввод

| [ Мышь ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Мышь
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Оси | 3
|  |  | Кнопки/клавиши | 8
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Клавиатура ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Клавиатура
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 128
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB Keyboard ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB Keyboard
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 3
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB Keyboard ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB Keyboard
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 24
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB-устройство ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 184
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB-устройство ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 573
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB-устройство ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|  |  | ATA Channel 0 | 6.1.7601.18231
|  |  | ATA Channel 1 | 6.1.7601.18231
|  |  | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 6.1.7601.18231
|  | Видеоадаптеры:
|  |  | NVIDIA GeForce GTS 450 | 9.18.13.4052
|  | Дисковые устройства:
|  |  | ST1000NM 0011 SCSI Disk Device | 6.1.7600.16385
|  |  | WDC WD80 0JD-60LSA5 SCSI Disk Device | 6.1.7600.16385
|  | Драйверы несамонастраиваемых устройств:
|  |  | aksfridge |
|  |  | Ancillary Function Driver for Winsock |
|  |  | aswRdr |
|  |  | aswStm |
|  |  | avast! HardwareID |
|  |  | avast! Revert |
|  |  | avast! VM Monitor |
|  |  | Beep |
|  |  | Cardex |
|  |  | CNG |
|  |  | hardlock |
|  |  | Hardware Policy Driver |
|  |  | HTTP |
|  |  | IP Network Address Translator |
|  |  | KSecDD |
|  |  | KSecPkg |
|  |  | LDDM Graphics Subsystem |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|  |  | msisadrv |
|  |  | NativeWiFi Filter |
|  |  | NDIS Usermode I/O Protocol |
|  |  | NDProxy |
|  |  | NETBT |
|  |  | NSI proxy service driver. |
|  |  | Null |
|  |  | NvStreamKms |
|  |  | Parvdm |
|  |  | PEAUTH |
|  |  | Performance Counters for Windows Driver |
|  |  | RDP Encoder Mirror Driver |
|  |  | RDPCDD |
|  |  | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|  |  | Security Driver |
|  |  | Security Processor Loader Driver |
|  |  | System Attribute Cache |
|  |  | TBPanel |
|  |  | TCP/IP Registry Compatibility |
|  |  | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|  |  | VgaSave |
|  |  | Virtual WiFi Filter Driver |
|  |  | WFP Lightweight Filter |
|  |  | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер |
|  |  | Диспетчер динамических томов |
|  |  | Диспетчер точек подключения |
|  |  | Драйвер автономных файлов |
|  |  | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|  |  | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|  |  | Драйвер протокола TCP/IP |
|  |  | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP |
|  |  | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker |
|  |  | Общий журнал (CLFS) |
|  |  | Планировщик пакетов QoS |
|  |  | Системный драйвер NDIS |
|  |  | Служба платформ драйвера режима ядра |
|  |  | Тома запоминающих устройств |
|  | Звуковые, видео и игровые устройства:
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) | 1.2.23.0
|  |  | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.6343
|  | Клавиатуры:
|  |  | Клавиатура HID | 6.1.7601.17514
|  |  | Клавиатура HID | 6.1.7601.17514
|  | Компьютер:
|  |  | ACPI компьютер на базе x86 | 6.1.7600.16385
|  | Контроллеры USB:
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.18328
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.18328
|  |  | Составное USB устройство | 6.1.7601.18328
|  |  | Составное USB устройство | 6.1.7601.18328
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.18328
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.18328
|  | Контроллеры запоминающих устройств:
|  |  | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA | 10.6.0.319
|  |  | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA | 10.6.0.319
|  | Мониторы:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|  | Мыши и иные указывающие устройства:
|  |  | HID-совместимая мышь | 6.1.7600.16385
|  | Порты (COM и LPT):
|  |  | Порт принтера (LPT1) | 6.1.7600.16385
|  |  | Последовательный порт (COM1) | 6.1.7600.16385
|  | Процессоры:
|  |  | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor | 6.1.7600.16385
|  | Сетевые адаптеры:
|  |  | 300Mbps Wireless USB Adapter | 1013.0.325.2011
|  |  | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet | 73.3.5.0
|  |  | TAP-Win32 Adapter V9 | 9.0.0.8
|  |  | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|  |  | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|  |  | Адаптер Microsoft 6to4 | 6.1.7600.16385
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP #2 | 6.1.7600.16385
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP #3 | 6.1.7600.16385
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|  |  | Минипорт WAN (IP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (IPv6) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (L2TP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Мини-порт WAN (SSTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.1.7601.17514
|  | Системные устройства:
|  |  | CMOS и часы | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.1.7601.17514
|  |  | NVIDIA nForce PCI System Management | 6.1.7601.17514
|  |  | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 6.1.7601.17514
|  |  | Арифметический сопроцессор | 6.1.7601.17514
|  |  | Встроенный динамик | 6.1.7601.17514
|  |  | Высокоточный таймер событий | 6.1.7601.17514
|  |  | Диспетчер томов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер файла в качестве тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Кнопка питания ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.1.7601.17514
|  |  | Логический интерфейс порта принтера | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель композитной шины | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.1.7601.17514
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Системная плата | 6.1.7601.17514
|  |  | Системный таймер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - ISA | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Шина PCI | 6.1.7601.17514
|  | Тома запоминающих устройств:
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  | Устройства HID (Human Interface Devices):
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.18199
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.18199
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18231
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18231
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 1
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 15
|  |  | Порт | 0170-0177
|  |  | Порт | 0376-0376
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18231
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_50021458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,6,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | F000-F00F
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce GTS 450 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA GeForce GTS 450
|  |  | Дата драйвера | 02.07.2014
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.4052
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem18.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_1245&SUBSYS_00000000&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,0)
|  |  | PCI-устройство | NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | D0000000-D7FFFFFF
|  |  | Память | DC000000-DFFFFFFF
|  |  | Память | F8000000-F9FFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | AC00-AC7F
| [ Дисковые устройства / ST1000NM 0011 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ST1000NM 0011 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskST1000NM0011____________SN03
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 1, Target Id 1, LUN 0
| [ Дисковые устройства / WDC WD80 0JD-60LSA5 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD80 0JD-60LSA5 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskWDC_WD800JD-60LSA5______10.0
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 1, Target Id 1, LUN 0
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / aksfridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | aksfridge
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ancillary Function Driver for Winsock
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / aswRdr ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | aswRdr
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / aswStm ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | aswStm
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! HardwareID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | avast! HardwareID
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! Revert ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | avast! Revert
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! VM Monitor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | avast! VM Monitor
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Beep ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Beep
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Cardex ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Cardex
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / CNG ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CNG
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / hardlock ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | hardlock
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Hardware Policy Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Hardware Policy Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / HTTP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HTTP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / IP Network Address Translator ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | IP Network Address Translator
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecPkg ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecPkg
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / LDDM Graphics Subsystem ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | LDDM Graphics Subsystem
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Responder
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / msisadrv ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | msisadrv
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NativeWiFi Filter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NativeWiFi Filter
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDIS Usermode I/O Protocol ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NDIS Usermode I/O Protocol
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDProxy ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NDProxy
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NETBT ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NETBT
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NSI proxy service driver. ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NSI proxy service driver.
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Null ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Null
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NvStreamKms ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NvStreamKms
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Parvdm ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Parvdm
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / PEAUTH ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PEAUTH
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Performance Counters for Windows Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Performance Counters for Windows Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDP Encoder Mirror Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDP Encoder Mirror Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDPCDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDPCDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Reflector Display Driver used to gain access to graphics data ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Processor Loader Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Processor Loader Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / System Attribute Cache ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | System Attribute Cache
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TBPanel ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TBPanel
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TCP/IP Registry Compatibility ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TCP/IP Registry Compatibility
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / User Mode Driver Frameworks Platform Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | User Mode Driver Frameworks Platform Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VgaSave ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | VgaSave
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Virtual WiFi Filter Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Virtual WiFi Filter Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / WFP Lightweight Filter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WFP Lightweight Filter
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер динамических томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер динамических томов
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер точек подключения ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер точек подключения
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер автономных файлов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер автономных файлов
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер авторизации брандмауэра Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер авторизации брандмауэра Windows
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер протокола TCP/IP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер протокола TCP/IP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Общий журнал (CLFS) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Общий журнал (CLFS)
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Планировщик пакетов QoS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Планировщик пакетов QoS
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Системный драйвер NDIS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный драйвер NDIS
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Служба платформ драйвера режима ядра ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Служба платформ драйвера режима ядра
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Тома запоминающих устройств ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Тома запоминающих устройств
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem14.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem14.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem14.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem14.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
|  |  | Дата драйвера | 08.04.2014
|  |  | Версия драйвера | 1.2.23.0
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem20.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0955&PID_9000
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Realtek High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 06.04.2011
|  |  | Версия драйвера | 6.0.1.6343
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | INF-файл | oem35.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A002&REV_1003
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0102&MI_00&Col01
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_1702&REV_0101&MI_00
| [ Компьютер / ACPI компьютер на базе x86 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ACPI компьютер на базе x86
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID10DE&PID03F1&REV00A3
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID10DE&PID03F2&REV00A3
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_9090&REV_0102
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0002.Hub_#0001
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_04D9&PID_1702&REV_0101
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0004.Hub_#0001
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_50041458&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,2,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 21
|  |  | Память | FE02F000-FE02FFFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_50041458&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,2,1)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 20
|  |  | Память | FE02E000-FE02E0FF
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.319
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_B0021458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,8,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | FE02C000-FE02CFFF
|  |  | Порт | 0970-0977
|  |  | Порт | 09F0-09F7
|  |  | Порт | 0B70-0B73
|  |  | Порт | 0BF0-0BF3
|  |  | Порт | D800-D80F
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.319
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_B0021458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,8,1)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 23
|  |  | Память | FE02B000-FE02BFFF
|  |  | Порт | 0960-0967
|  |  | Порт | 09E0-09E7
|  |  | Порт | 0B60-0B63
|  |  | Порт | 0BE0-0BE3
|  |  | Порт | C400-C40F
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\SAM01E3
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\SAM036E
| [ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0102&MI_01
| [ Порты (COM и LPT) / Порт принтера (LPT1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Порт принтера (LPT1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0400
|  |  | PnP-устройство | Parallel Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0378-037F
| [ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0501
|  |  | PnP-устройство | 16550A-compatible UART Serial Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 04
|  |  | Порт | 03F8-03FF
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_16_Model_2
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_16_Model_2
| [ Сетевые адаптеры / 300Mbps Wireless USB Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | 300Mbps Wireless USB Adapter
|  |  | Дата драйвера | 25.03.2011
|  |  | Версия драйвера | 1013.0.325.2011
|  |  | Поставщик драйвера | TP-LINK
|  |  | INF-файл | oem5.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0BDA&PID_8178&REV_0200
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0003.Hub_#0002
| [ Сетевые адаптеры / NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
|  |  | Дата драйвера | 12.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 73.3.5.0
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem7.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_E0001458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,7,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | FE02D000-FE02DFFF
| [ Сетевые адаптеры / TAP-Win32 Adapter V9 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TAP-Win32 Adapter V9
|  |  | Дата драйвера | 19.04.2010
|  |  | Версия драйвера | 9.0.0.8
|  |  | Поставщик драйвера | TAP-Win32 Provider V9
|  |  | INF-файл | oem6.inf
|  |  | Аппаратный ID | tap0901
| [ Сетевые адаптеры / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *TEREDO
| [ Сетевые адаптеры / WAN Miniport (IKEv2) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IKEv2)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netavpna.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_agilevpnminiport
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft 6to4 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft 6to4
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *6to4mp
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP #2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP #2
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP #3 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP #3
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanip
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IPv6) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IPv6)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanipv6
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (L2TP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (L2TP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_l2tpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPPoE) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (PPPOE)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pppoeminiport
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (PPTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pptpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт WAN (SSTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (SSTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netsstpa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_sstpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (Сетевой монитор) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (Network Monitor)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanbh
| [ Системные устройства / CMOS и часы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS и часы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0B00
|  |  | PnP-устройство | Real-Time Clock
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0070-0073
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 100
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 102
|  |  | IRQ | 103
|  |  | IRQ | 104
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 106
|  |  | IRQ | 107
|  |  | IRQ | 108
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 110
|  |  | IRQ | 111
|  |  | IRQ | 112
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 114
|  |  | IRQ | 115
|  |  | IRQ | 116
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 118
|  |  | IRQ | 119
|  |  | IRQ | 120
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 122
|  |  | IRQ | 123
|  |  | IRQ | 124
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 126
|  |  | IRQ | 127
|  |  | IRQ | 128
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 130
|  |  | IRQ | 131
|  |  | IRQ | 132
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 134
|  |  | IRQ | 135
|  |  | IRQ | 136
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 138
|  |  | IRQ | 139
|  |  | IRQ | 140
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 142
|  |  | IRQ | 143
|  |  | IRQ | 144
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 146
|  |  | IRQ | 147
|  |  | IRQ | 148
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 150
|  |  | IRQ | 151
|  |  | IRQ | 152
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 154
|  |  | IRQ | 155
|  |  | IRQ | 156
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 158
|  |  | IRQ | 159
|  |  | IRQ | 160
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 162
|  |  | IRQ | 163
|  |  | IRQ | 164
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 166
|  |  | IRQ | 167
|  |  | IRQ | 168
|  |  | IRQ | 169
|  |  | IRQ | 170
|  |  | IRQ | 171
|  |  | IRQ | 172
|  |  | IRQ | 173
|  |  | IRQ | 174
|  |  | IRQ | 175
|  |  | IRQ | 176
|  |  | IRQ | 177
|  |  | IRQ | 178
|  |  | IRQ | 179
|  |  | IRQ | 180
|  |  | IRQ | 181
|  |  | IRQ | 182
|  |  | IRQ | 183
|  |  | IRQ | 184
|  |  | IRQ | 185
|  |  | IRQ | 186
|  |  | IRQ | 187
|  |  | IRQ | 188
|  |  | IRQ | 189
|  |  | IRQ | 190
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 82
|  |  | IRQ | 83
|  |  | IRQ | 84
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 86
|  |  | IRQ | 87
|  |  | IRQ | 88
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 90
|  |  | IRQ | 91
|  |  | IRQ | 92
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 94
|  |  | IRQ | 95
|  |  | IRQ | 96
|  |  | IRQ | 97
|  |  | IRQ | 98
|  |  | IRQ | 99
| [ Системные устройства / Microsoft System Management BIOS драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft System Management BIOS драйвер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ Системные устройства / NVIDIA nForce PCI System Management ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce PCI System Management
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_0C111458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,1)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 05
|  |  | Порт | 1C00-1C3F
|  |  | Порт | 1C40-1C7F
|  |  | Порт | FC00-FC3F
| [ Системные устройства / Remote Desktop Device Redirector Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Remote Desktop Device Redirector Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | rdpbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDPBUS
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C04
|  |  | PnP-устройство | Numeric Data Processor
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 13
|  |  | Порт | 00F0-00FF
| [ Системные устройства / Встроенный динамик ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Встроенный динамик
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0800
|  |  | PnP-устройство | PC Speaker
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0061-0061
| [ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Высокоточный таймер событий
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0103
|  |  | PnP-устройство | High Precision Event Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 00
|  |  | IRQ | 08
|  |  | Память | FEFF0000-FEFF03FF
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ Системные устройства / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер клавиатуры сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_KBD
| [ Системные устройства / Драйвер мыши сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер мыши сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_MOU
| [ Системные устройства / Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ Системные устройства / Драйвер файла в качестве тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер файла в качестве тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | blbdrive.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BLBDRIVE
| [ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0C
|  |  | PnP-устройство | Power Button
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_A0021458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,5,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 23
|  |  | Память | FE024000-FE027FFF
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0BEE&SUBSYS_00000000&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,1)
|  |  | PCI-устройство | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | FBFFC000-FBFFFFFF
| [ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0200
|  |  | PnP-устройство | DMA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 04
|  |  | Порт | 0000-000F
|  |  | Порт | 0080-0090
|  |  | Порт | 0094-009F
|  |  | Порт | 00C0-00DF
| [ Системные устройства / Логический интерфейс порта принтера ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Логический интерфейс порта принтера
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
|  |  | Сведения о размещении | LPT1
| [ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | compositebus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\swenum
| [ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0000
|  |  | PnP-устройство | Programmable Interrupt Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0020-0021
|  |  | Порт | 00A0-00A1
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | E0000000-E7FFFFFF
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FEFE0000-FEFE01FF
|  |  | Память | FEFE1000-FEFE10FF
|  |  | Порт | 1000-107F
|  |  | Порт | 1080-10FF
|  |  | Порт | 1400-147F
|  |  | Порт | 1480-14FF
|  |  | Порт | 1800-187F
|  |  | Порт | 1880-18FF
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0010-001F
|  |  | Порт | 0022-003F
|  |  | Порт | 0044-005F
|  |  | Порт | 0062-0063
|  |  | Порт | 0065-006F
|  |  | Порт | 0074-007F
|  |  | Порт | 0091-0093
|  |  | Порт | 00A2-00BF
|  |  | Порт | 00E0-00EF
|  |  | Порт | 0290-0294
|  |  | Порт | 0295-0296
|  |  | Порт | 04D0-04D1
|  |  | Порт | 0800-087F
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C01
|  |  | PnP-устройство | System Board Extension
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 00000000-0009FFFF
|  |  | Память | 000CD800-000CFFFF
|  |  | Память | 000F0000-000F7FFF
|  |  | Память | 000F8000-000FBFFF
|  |  | Память | 000FC000-000FFFFF
|  |  | Память | 00100000-7FEDFFFF
|  |  | Память | 7FEE0000-7FEEFFFF
|  |  | Память | 7FEF0000-7FEFFFFF
|  |  | Память | 7FF00000-7FFFFFFF
|  |  | Память | FEC00000-FEC00FFF
|  |  | Память | FEE00000-FEE00FFF
|  |  | Память | FFFF0000-FFFFFFFF
| [ Системные устройства / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0100
|  |  | PnP-устройство | System Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0040-0043
| [ Системные устройства / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E2&SUBSYS_50011458&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,0,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
| [ Системные устройства / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_0C111458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,2)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,0)
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,1)
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - Address Map
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,2)
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - DRAM Controller
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,3)
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - Miscellaneous Control
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,4)
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - Link Control
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - ISA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - ISA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E1&SUBSYS_0C111458&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_026F1458&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,4,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FDE00000-FDEFFFFF
|  |  | Память | FDF00000-FDFFFFFF
|  |  | Порт | B000-BFFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_000010DE&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,9,0)
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 131072
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | D0000000-DFFFFFFF
|  |  | Память | F8000000-FBFFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | A000-AFFF
| [ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\FixedButton
| [ Системные устройства / Шина PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0A08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Three-wire Device Bus
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | 000C0000-000DFFFF
|  |  | Память | 80000000-DFFFFFFF
|  |  | Память | E4000000-FEBFFFFF
|  |  | Порт | 0000-0CF7
|  |  | Порт | 0D00-FFFF
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0102&MI_00&Col03
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_1702&REV_0101&MI_01&Col02
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0102&MI_00&Col02
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0102&MI_00&Col04
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_1702&REV_0101&MI_01&Col01
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_9090&REV_0102&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.002.000.000.000.000.000
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_9090&REV_0102&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.002.000.000.000.000.000
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_04D9&PID_1702&REV_0101&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.004.000.000.000.000.000
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_04D9&PID_1702&REV_0101&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.004.000.000.000.000.000

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 1 | AMD K10 - Address Map
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 2 | AMD K10 - DRAM Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 0 | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 4 | AMD K10 - Link Control
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 3 | AMD K10 - Miscellaneous Control
|  |  | Шина 2, Устройство 0, Функция 0 | NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB]
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 5, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
|  |  | Шина 0, Устройство 7, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 6, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 9, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  |  | Шина 0, Устройство 4, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 8, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 8, Функция 1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 2 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  |  | Шина 2, Устройство 0, Функция 1 | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB]
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0501 | 16550A-compatible UART Serial Port
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | PNP0A08 | ACPI Three-wire Device Bus
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_16_MODEL_2_-_AMD_ATHLON(TM)_7850_DUAL-CORE_PROCESSOR | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_16_MODEL_2_-_AMD_ATHLON(TM)_7850_DUAL-CORE_PROCESSOR | AMD Athlon(tm) 7850 Dual-Core Processor
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0103 | High Precision Event Timer
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0400 | Parallel Port
|  |  | PNP0800 | PC Speaker
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | TEREDO | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | 6TO4MP | Адаптер Microsoft 6to4
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP #2
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP #3
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства LPT PnP:
|  |  | MICROSOFTRAWPORT | Логический интерфейс порта принтера
|  | Устройства USB:
|  |  | 0BDA 8178 | 300Mbps Wireless USB Adapter
|  |  | 04D9 1702 | USB-устройство ввода
|  |  | 04D9 1702 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 9090 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 9090 | USB-устройство ввода
|  |  | 04D9 1702 | Составное USB устройство
|  |  | 09DA 9090 | Составное USB устройство
|  | Порты:
|  |  | COM1 | Последовательный порт (COM1)
|  |  | LPT1 | Порт принтера (LPT1)

Устройства PCI

| [ AMD K10 - Address Map ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - Address Map
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1201
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K10 - DRAM Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - DRAM Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-1202
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1200
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
|  | HyperTransport LDT0:
|  |  | Версия HyperTransport | 3.00
|  |  | Тип связи | Не когерентно
|  |  | Статус связи | Подключён
|  |  | Макс. ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Задействованная ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Максимальная частота связи | 1000 МГц
|  |  | Текущая частота связи | 1000 МГц
|  |  | Первичный / вторичный номер шины | 0 / 0
|  |  | Isochronous Flow Control Mode | Поддерживается, Запрещено
|  |  | CRC Error Detected | Нет
|  |  | CRC Test Mode | Не поддерживается
|  |  | Extended CTL Required | Нет
|  |  | Extended Register Set | Не поддерживается
|  |  | HyperTransport Stop Mode | Поддерживается
|  |  | Link Failure Detected | Нет
| [ AMD K10 - Link Control ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - Link Control
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 4
|  |  | ID устройства | 1022-1204
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K10 - Miscellaneous Control ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - Miscellaneous Control
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 3
|  |  | ID устройства | 1022-1203
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB]
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-1245
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F2
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-5004
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 5 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-A002
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E2
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-5001
|  |  | Класс устройства | 0500 (RAM Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 7 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03EF
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-E000
|  |  | Класс устройства | 0680 (Bridge Device)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E1
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-0C11
|  |  | Класс устройства | 0601 (PCI/ISA Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F1
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-5004
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 6 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03EC
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-5002
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 9 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E8
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 4 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F3
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 8 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-B002
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 8 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-B002
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 2
|  |  | ID устройства | 10DE-03F5
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-0C11
|  |  | Класс устройства | 0500 (RAM Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03EB
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1458-0C11
|  |  | Класс устройства | 0C05 (SMBus Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB]
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0BEE
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено

Устройства USB

| [ Составное USB устройство (USB Device) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 09DA-9090
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Производитель | A4TECH
|  |  | Продукт | USB-устройство
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)
| [ Составное USB устройство (USB Keyboard) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 04D9-1702
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Продукт | USB Keyboard
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ 300Mbps Wireless USB Adapter (USB WLAN) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | 300Mbps Wireless USB Adapter
|  |  | ID устройства | 0BDA-8178
|  |  | Класс устройства | FF / FF
|  |  | Протокол устройства | FF
|  |  | Производитель | Realtek
|  |  | Продукт | USB WLAN
|  |  | Серийный номер | 00e04c000001
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | High (USB 2.0)

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | DMA 04 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | IRQ 00 | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | IRQ 04 | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | IRQ 05 | Общий | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | IRQ 08 | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | IRQ 100 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 102 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 103 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 104 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 106 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 107 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 108 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 110 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 111 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 112 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 114 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 115 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 116 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 118 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 119 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 120 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 122 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 123 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 124 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 126 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 127 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 128 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 13 | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | IRQ 130 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131072 | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 132 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 134 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 135 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 136 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 138 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 139 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 14 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | IRQ 140 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 142 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 143 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 144 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 146 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 147 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 148 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 15 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | IRQ 150 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 151 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 152 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 154 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 155 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 156 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 158 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 159 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 16 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 16 | Общий | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | IRQ 160 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 162 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 163 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 164 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 166 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 167 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 168 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 169 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 170 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 171 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 172 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 173 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 174 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 175 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 176 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 177 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 178 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 179 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 180 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 181 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 182 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 183 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 184 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 185 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 186 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 187 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 188 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 189 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 190 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 20 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 21 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 22 | Общий | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
|  | IRQ 22 | Общий | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | IRQ 23 | Общий | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | IRQ 23 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 82 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 83 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 84 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 86 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 87 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 88 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 90 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 91 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 92 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 94 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 95 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 96 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 98 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 99 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 00000000-0009FFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память 000C0000-000DFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000CD800-000CFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 000F0000-000F7FFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 000F8000-000FBFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 000FC000-000FFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 00100000-7FEDFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 7FEE0000-7FEEFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 7FEF0000-7FEFFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 7FF00000-7FFFFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 80000000-DFFFFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память D0000000-D7FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Память D0000000-DFFFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память DC000000-DFFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Память E0000000-E7FFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память E4000000-FEBFFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память F8000000-F9FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Память F8000000-FBFFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память FBFFC000-FBFFFFFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FDE00000-FDEFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память FDF00000-FDFFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память FE024000-FE027FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FE02B000-FE02BFFF | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Память FE02C000-FE02CFFF | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Память FE02D000-FE02DFFF | Исключительный | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
|  | Память FE02E000-FE02E0FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память FE02F000-FE02FFFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FEC00000-FEC00FFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память FEE00000-FEE00FFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память FEFE0000-FEFE01FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEFE1000-FEFE10FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEFF0000-FEFF03FF | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | Память FFFF0000-FFFFFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Порт 0000-000F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0000-0CF7 | Общий | Шина PCI
|  | Порт 0010-001F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0020-0021 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0022-003F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0040-0043 | Исключительный | Системный таймер
|  | Порт 0044-005F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0061-0061 | Исключительный | Встроенный динамик
|  | Порт 0062-0063 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0065-006F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0070-0073 | Исключительный | CMOS и часы
|  | Порт 0074-007F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0080-0090 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0091-0093 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0094-009F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 00A0-00A1 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00A2-00BF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00C0-00DF | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 00E0-00EF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00F0-00FF | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | Порт 0170-0177 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | Порт 01F0-01F7 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 0290-0294 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0295-0296 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0376-0376 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | Порт 0378-037F | Исключительный | Порт принтера (LPT1)
|  | Порт 03B0-03BB | Общий | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Порт 03B0-03BB | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03C0-03DF | Общий | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Порт 03C0-03DF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03F6-03F6 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 03F8-03FF | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | Порт 04D0-04D1 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0800-087F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0960-0967 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 0970-0977 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 09E0-09E7 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 09F0-09F7 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 0B60-0B63 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 0B70-0B73 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 0BE0-0BE3 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 0BF0-0BF3 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт 0D00-FFFF | Общий | Шина PCI
|  | Порт 1000-107F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1080-10FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1400-147F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1480-14FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1800-187F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1880-18FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1C00-1C3F | Исключительный | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | Порт 1C40-1C7F | Исключительный | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | Порт A000-AFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт AC00-AC7F | Исключительный | NVIDIA GeForce GTS 450
|  | Порт B000-BFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт C400-C40F | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт D800-D80F | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт F000-F00F | Исключительный | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  | Порт FC00-FC3F | Исключительный | NVIDIA nForce PCI System Management

Ввод

| [ Клавиатура HID ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Клавиатура HID
|  |  | Тип клавиатуры | IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | US
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - @%SystemRoot%\system32\mlang.dll,-4611
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - @%SystemRoot%\system32\mlang.dll,-4645
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | HID-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 16
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 0
|  |  | Время двойного щелчка | 500 msec
|  |  | Порог X / Y | 0 / 0
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Разрешено
|  |  | Колёсико мыши | Есть
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | След от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено

Debug - PCI

|  | B00 D00 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
|  | Offset 000: | DE 10 E2 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
|  | Offset 050: | 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
|  | Offset 070: | 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
|  | Offset 080: | 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
|  | Offset 090: | 70 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 02 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
|  | Offset 0E0: | 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
|  | Offset 0F0: | F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
|  | Offset 000: | DE 10 E1 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
|  | Offset 040: | 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
|  | Offset 050: | FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC FF
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 04 19 00 00 03 30
|  | Offset 080: | 09 80 00 21 0D 12 00 00 F0 00 00 01 FF 00 00 00
|  | Offset 090: | FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
|  | Offset 0A0: | 00 00 30 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 95 02 97 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FD 01 00 A0
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F01: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
|  | Offset 040: | 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE 00 01 20 00 00
|  | Offset 080: | 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 88 10 04 00 64 40 00 07 80 32 00 20 41 44 44 11
|  | Offset 0F0: | 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F02: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
|  | Offset 000: | DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
|  | Offset 050: | 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
|  | Offset 060: | 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
|  | Offset 070: | 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D02 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
|  | Offset 040: | 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 0A 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D02 F01: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
|  | Offset 040: | 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 84 00
|  | Offset 080: | 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
|  | Offset 090: | 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D04 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
|  | Offset 000: | DE 10 F3 03 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 B0 B0 80 22
|  | Offset 020: | F0 FD F0 FD E0 FD E0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
|  | Offset 040: | 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
|  | Offset 090: | 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 58 14 6F 02
|  | Offset 0C0: | 58 14 6F 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D05 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
|  | Offset 040: | 58 14 02 A0 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
|  | Offset 050: | 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D06 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
|  | Offset 040: | 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D07 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EF 03 06 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 D0 02 FE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
|  | Offset 040: | 58 14 00 E0 01 50 02 FE 03 01 00 00 08 00 00 20
|  | Offset 050: | 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 03 A8
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 10 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D08 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
|  | Offset 010: | F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
|  | Offset 020: | 01 D8 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
|  | Offset 040: | 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 20 A8 A8 A6 00 20 99
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 80 EE 5B 76 C7 00 00 D0 39 00 A0 CF 0E
|  | Offset 090: | 00 00 88 34 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
|  | Offset 0A0: | 08 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
|  | Offset 0B0: | 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
|  | Offset 0D0: | 08 00 00 44 00 08 08 00 08 00 00 77 00 08 03 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
|  | B00 D08 F01: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
|  | Offset 010: | E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
|  | Offset 020: | 01 C4 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
|  | Offset 040: | 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 20 A8 A8 A6 00 20 99
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 80 BE FF FB CF 00 00 AE 3B 00 C0 4D 6D
|  | Offset 090: | 00 00 B8 84 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
|  | Offset 0A0: | 08 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
|  | Offset 0B0: | 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
|  | Offset 0D0: | 08 00 00 44 00 08 08 00 08 00 00 77 00 08 03 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
|  | B00 D09 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  | Offset 000: | DE 10 E8 03 07 04 10 00 A2 00 04 06 01 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 A1 A1 00 20
|  | Offset 020: | 00 F8 F0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00
|  | Offset 040: | 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
|  | Offset 060: | 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
|  | Offset 090: | 40 00 01 31 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F00: | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
|  | Offset 000: | 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
|  | Offset 050: | 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
|  | Offset 060: | 00 00 01 00 E0 00 00 00 20 A8 4E 00 00 F8 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 08 00 01 21 20 20 11 11 60 06 F5 FF 13 00 00 00
|  | Offset 090: | 92 02 85 84 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F01: | AMD K10 - Address Map
|  | Offset 000: | 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
|  | Offset 080: | 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 03 00 80 00 00 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 E8 00 00 02 FE 00
|  | Offset 0B0: | 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 13 A0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F02: | AMD K10 - DRAM Controller
|  | Offset 000: | 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 60 3F 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 88 0D 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 02 00 00 00 00 00 00 00 24 FA 7C 5D 34 03 12 00
|  | Offset 090: | 10 04 01 00 0B 00 58 7F 53 00 00 80 00 00 08 42
|  | Offset 0A0: | 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 33 5C B2 B4 CA 00 00 00 D9 E6 86 5E 14 AC A4 83
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | B0 0A CF 6D 06 90 EA E1 07 56 8C 48 53 8A FC 11
|  | Offset 0E0: | A6 A2 13 FB 89 C2 A4 68 68 03 42 66 D2 38 EF 9F
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 84 01 00 00 00 00 00 00 24 A4 40 04 C0 0F E4 2F
|  | Offset 120: | 20 DE 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 1A B3 06 00 C9 26 62 A5 44 1E 05 42 1D E1 87 0F
|  | Offset 140: | 01 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | 60 3F 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 48 0D 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 02 00 00 00 00 00 00 00 24 FA 7C 5D 34 03 12 00
|  | Offset 190: | 10 04 01 00 0B 00 58 7F 53 00 00 80 00 00 08 42
|  | Offset 1A0: | 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F03: | AMD K10 - Miscellaneous Control
|  | Offset 000: | 22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 04 00 7F 12 00 00 00 10 52 80 01 00
|  | Offset 070: | 53 11 04 00 11 11 08 00 14 0C 20 00 14 09 09 00
|  | Offset 080: | 81 00 00 E6 E6 41 E6 A0 08 00 00 00 00 00 40 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 88 4F 00 00 E0 7E 72 D5 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 28 43 A0 80 98 9C 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 25 0F 81 C8 16 16 00 03 28 51 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 30 1A 00 00 99 5F 07 02 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 0F 10 00
|  | B00 D18 F04: | AMD K10 - Link Control
|  | Offset 000: | 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B02 D00 F00: | NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB]
|  | Offset 000: | DE 10 45 12 07 00 10 00 A1 00 00 03 01 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 F8 0C 00 00 D0 00 00 00 00 0C 00 00 DC
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 A0 8D 00 00
|  | Offset 080: | 10 29 00 00 01 2D 05 00 40 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B02 D00 F01: | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB]
|  | Offset 000: | DE 10 EE 0B 06 00 10 00 A1 00 03 04 01 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 C0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 A0 8D 00 00
|  | Offset 080: | 10 28 00 00 01 2D 05 00 0B 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | ISA-1800: | nVIDIA CK8/CK8-04/MCP2/MCP04/MCP5x/MCP6x/MCP7x NVA
|  | Offset 00: | 00 00 00 00 3F 82 E6 E1 1B 38 E6 21 02 14 00 91
|  | Offset 10: | 02 1F C0 A1 02 1F C0 A1 00 00 00 00 00 00 00 08
|  | Offset 20: | 0A 18 C0 B1 0B 38 C0 A1 04 1B 00 80 01 10 C0 B1
|  | Offset 30: | 42 91 E8 00 8E 8E 40 00 02 1F C0 A1 18 32 E6 A1
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 42 00 47 C9 01 02 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 32 18 C0 A1 05 10 00 80 01 14 C8 B1 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 42 00 48 C9 01 02 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 35 00 35 C9 01 02 00 00 00 01 00 C0
|  | Offset D0: | 02 10 02 91 02 0C 01 91 02 10 01 91 02 14 01 91
|  | Offset E0: | 02 0C 00 91 02 10 00 91 02 14 00 91 02 18 40 91
|  | Offset F0: | 02 1C 40 91 01 1C 40 91 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | ISA-FC00: | nVIDIA MCP55/MCP6x/MCP7x THERM
|  | Offset 00: | 08 00 00 00 50 5B 32 00 90 18 5E 1A 2E 00 00 03
|  | Offset 10: | 00 04 00 40 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 28 3C 28 3C 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | U.l.K7400.L.w.VIDEO ......<...IBM VGA Compatible.......O03/21/11
|  | C000:0040 | ..........@.5.....*......#.(T.........d9....C..CPMIDl.o.......
|  | C000:0080 | .....3GeForce GTS 450 VGA BIOS..................................
|  | C000:00C0 | .......................Version 70.26.26.00.00 ...Copyright (C) 1
|  | C000:0100 | 996-2011 NVIDIA Corp..............BIOS-P/N@N8289................
|  | C000:0140 | .....Chip Rev ................................................
|  | C000:0180 | ........PCIR..E.........l.......HYB$..BIT......E2...,.B.!.8.C...
|  | C000:01C0 | Y.D...g.A...k.I...n.L.....M.....N.....P.0...S.....T.....U.....V.
|  | C000:0200 | ....x.....d.....p.....i.B.....>.fI.[Nb...................&&p....
|  | C000:0240 | ..............\\....0............JJ.....M.@....K.K.K.KcM.M.K...M
|  | C000:0280 | ...3J.K.g...h...K..Ob..zc...e...f..hg.......g.......f...f..Eg..I
|  | C000:02C0 | g....P.....(fI.zI#".#E..yN.I..J.I...........B.[.[............&&p
|  | C000:0300 | ...E.......03/02/11.........................200.10600050........
|  | C000:0340 | ........Z.S..................[ .........Z.S.........,......[1.y.
|  | C000:0380 | y...5.y...........6.6.G.....L.q.@...Q...Z.......!.x...y.y...y.y.
|  | C000:03C0 | ....a.y.....f...............n.....q.....t.e.$.q.x.S.z...........

Debug - Unknown

|  | HDD | ST1000NM 0011 SCSI Disk Device
|  | HDD | ST1000NM0011
|  | Monitor ID | SAM01E3: Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  | Monitor ID | SAM036E: Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  | Monitor Model | SyncMaster
|  | Motherboard | 08/25/2010-NV-MCP68-6A61KG0KC-00
|  | Motherboard | DMIMOBO: Gigabyte Technology Co., Ltd. M68M-S2P
|  | Motherboard | DMISYS: Gigabyte Technology Co., Ltd. M68M-S2P
|  | Motherboard | M68M-S2P FC
|  | PCI/AGP | 10DE-0BEE [SubSys: 0000-0000]: Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0BEE] [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-1245 [SubSys: 0000-0000]: NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB]

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.