   Не смотря на кажующуся простоту этот усилитель показал довольно не плохие параметры, что позволяет смело причислить данный усилитель к разряду HI-FI аппаратуры.
    Принципиальная схема усилителя приведена на рисунке 1, напряжения проставлены при питании ±50В.   
    Схемотехника всей линейки этих усилителей практически одинаковая, отличаются они лишь количеством оконечных транзисторов - в варианте УМ МОСФИТ 100 используется одна пара, в варианте УМ МОСФИТ 400 - 4 пары.
    На входе усилителя используется ОУ, который производит первичное усилиние по напряжению, далее схема разделяется на 2 одинаковых фрагмента : один для положительной полуволня сигнала (VT1, VT3, VT5, VT7, VT9), второй - для отрицательной (VT2, VT4, VT6, VT8, VT10). Каждый фрагмент охвачен своей собственно ООС (R10-R14 для плюса и R11-R15 для минуса) и работает в усилительном режиме, что позволо получать довольно большие мощности при незначительном усилении напряжения в ОУ. Этот же фактор довольно сильно увеличил КПД усилителя.
    Ток покоя усилителя довольно мал 35...45 мА, и искажения типа "ступенька" не появляются благодаря все той же местной ООС. Однако исскуства без жертв не бывает, в данном варианте усилителя через предпослений каскад несколько великоват - 17...20 мА, что говорит об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ использовании радиаторов для этого каскада, хоть и не больших, но они нужны. Радиаторы можно изготовить из листового алюминия толщиной 0,5…1мм и минимальными размерами 15х35мм, оптимально 20х40мм


Рисунок 1 - принципиальная схема УМЗЧ. УВЕЛИЧИТЬ


Рисунок 2 - Внешний вид усилителя УМ МОСФИТ 400.

принципиальная схема усилителя мощности на мосфитах умзч на полевиках простой усилитель мощности нч усилитель для сабвуфера усилитель для саба симметричный усилитель мощности 100 ватт 200 ватт 300 ватт 400 ватт 100 вт 20 вт 30 вт 400 вт

    Усилитель охвачен общей ООС, коф усиления усилителя можно расчитать по формуле R33 / R2 + 1, в данном слечае составляет 47 раз (33 дБ). В небольших пределах можно изменять R2 для получения требуемого коф усиления, однако превышать коф усиления выше 37 дБ (R2 не должен быть меньше 680 Ом). Основные параметры усилителя сведены в таблицу 1.

Таблица 1 
Параметр	
Значение
Максимальная выходная мощность при использовании в качестве широкополосного усилителя:	
УМ МОСФИТ 100
УМ МОСФИТ 200
УМ МОСФИТ 300
УМ МОСФИТ 400	
100 Вт
200 Вт
300 Вт
400 Вт
Максимальная выходная мощность при использовании в качестве сабвуферного усилителя:	
УМ МОСФИТ 100
УМ МОСФИТ 200
УМ МОСФИТ 300
УМ МОСФИТ 400	
120 Вт
240 Вт
360 Вт
480 Вт
Напряжение питания	
±35...±80 В
THD для нагрузки 4 Ома и 90 % от максимальной выходной мощности не более	
0,02%
THD для нагрузки 8 Ом и 90 % от максимальной выходной мощности не более	
0,01%
Рекомендуемый ток покоя	
35...45 мА
Коф усиления	
33 дБ
    Оконечные транзисторы устанавливать на теплоотвод желательно через электроизолирующие тепловодящие прокладки (слюду) смазав фланцы теплопроводящей пастой, на радиатор следует подать "общий" провод. Однако можно обойтись и без прокладок, но в этот случае следует иметь ввиду, что на радиатор будет присутствовать выходной сигнал усилителя, что может вызвать возбуждение усилителя, радиатор необходимо изолировать от корпуса.
    На рисунке 3 приведен чертеж расположения деталей на печатной плате и схема подключения усилителя, сам чертеж печатной платы можно взять тут.