- Навигация
  - Компьютер
    - Суммарная информаци
    - Разгон
    - Электропитание
    - Портативный ПК
    - Датчики
  - Системная плата
    - ЦП
    - CPUID
    - Системная плата
    - Память
    - SPD
    - Чипсет
    - BIOS
    - ACPI
  - Отображение
    - Видео Windows
    - Видео PCI / AGP
    - Графический процессор
    - Монитор
    - Рабочий стол
    - Мультимонитор
    - Видеорежимы
    - OpenGL
    - GPGPU
  - Мультимедиа
    - Аудио Windows
    - Аудио PCI / PnP
    - HD Audio
  - Хранение данных
    - Хранение данных Windows
    - Логические диски
    - Физические диски
    - Оптические накопители
    - ASPI
    - ATA
    - SMART
  - Сеть
    - Сеть Windows
    - Сеть PCI / PnP
  - DirectX
    - DirectX - видео
    - DirectX - звук
    - DirectX - ввод
  - Устройства
    - Устройства Windows
    - Физические устройства
    - Устройства PCI
    - Устройства USB
    - Ресурсы устройств
    - Ввод
    - Принтеры

AIDA64 Extreme

|  | Версия | AIDA64 v4.60.3124 Beta/ru
|  | Тестовый модуль | 4.1.620-x64
|  | Домашняя страница | http://www.aida64.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов
|  | Компьютер | ДМИТИРЙ-ПК
|  | Генератор | Дмитирй
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17514 (Win7 RTM)
|  | Дата | 2016-07-05
|  | Время | 16:01

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Тип компьютера | ACPI x64-based PC
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate
|  |  | Пакет обновления ОС | Service Pack 1
|  |  | Internet Explorer | 8.0.7601.17514 (IE 8.0 - Windows 7 SP1)
|  |  | DirectX | DirectX 11.0
|  |  | Имя компьютера | ДМИТИРЙ-ПК
|  |  | Имя пользователя | Дмитирй
|  |  | Вход в домен | Дмитирй-ПК
|  |  | Дата / Время | 2016-07-05 / 16:01
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3315 MHz (16.5 x 201)
|  |  | Системная плата | ASRock N68-VGS3 UCC (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|  |  | Чипсет системной платы | nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
|  |  | Системная память | 4096 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
|  |  | DIMM1: Silicon Power DBLT4GN568S | 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  |  | Тип BIOS | AMI (03/04/11)
|  |  | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Коммуникационный порт | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | Отображение:
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce 210 (512 МБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce 210 (512 МБ)
|  |  | 3D-акселератор | nVIDIA GeForce 210
|  |  | Монитор | AOC 2250W [22" LCD] (FFED3HA053711)
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  | Хранение данных:
|  |  | Контроллер IDE | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дисковый накопитель | SAMSUNG HD250HJ SCSI Disk Device (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
|  |  | Оптический накопитель | HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
|  |  | SMART-статус жёстких дисков | OK
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | 58373 МБ (37051 МБ свободно)
|  |  | D: (NTFS) | 89998 МБ (54926 МБ свободно)
|  |  | E: (NTFS) | 89999 МБ (68111 МБ свободно)
|  |  | Общий объём | 232.8 ГБ (156.3 ГБ свободно)
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Мышь | HID-совместимая мышь
|  | Сеть:
|  |  | Первичный адрес IP | 192.168.1.79
|  |  | Первичный адрес MAC | 00-25-22-EE-83-9D
|  |  | Сетевой адаптер | NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.79)
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Принтер | Canon MP250 series Printer
|  |  | Принтер | Fax
|  |  | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Контроллер USB1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Контроллер USB2 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  | DMI:
|  |  | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|  |  | DMI версия BIOS | P1.10
|  |  | DMI производитель системы | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI система | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI системная версия | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI системный серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI системный UUID | 00020003-00040005-00060007-00080009
|  |  | DMI производитель системной платы | ASRock
|  |  | DMI системная плата | N68-VGS3 UCC
|  |  | DMI версия системной платы |
|  |  | DMI серийный номер системной платы |
|  |  | DMI производитель шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI версия шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI серийный номер шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI Asset-тег шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI тип шасси | Desktop Case
|  |  | DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 1

DMI

| [ BIOS ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Производитель | American Megatrends Inc.
|  |  | Версия | P1.10
|  |  | Дата выпуска | 03/04/2011
|  |  | Размер | 512 КБ
|  |  | Версия BIOS системы | 8.14
|  |  | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|  |  | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, EDD, BBS
|  |  | Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI
|  |  | Возможности расширения | PCI, USB
|  |  | Виртуальная машина | Нет
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Система ]
|  | Свойства системы:
|  |  | Производитель | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Продукт | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Версия | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | SKU# | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Семейство | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Универсальный уникальный ID | 00020003-00040005-00060007-00080009
|  |  | Тип пробуждения | Выключение питания
| [ Системная плата ]
|  | Свойства системной платы:
|  |  | Производитель | ASRock
|  |  | Продукт | N68-VGS3 UCC
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASRock Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=BIOS
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Шасси ]
|  | Свойства шасси:
|  |  | Производитель | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Версия | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тип шасси | Настольный
|  |  | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|  |  | Состояние источника питания | Безопасный
|  |  | Температурное состояние | Безопасный
|  |  | Состояние безопасности | Нет
| [ Контроллер памяти ]
|  | Свойства контроллера памяти:
|  |  | Метод обнаружения ошибок | 64-bit ECC
|  |  | Коррекция ошибок | Нет
|  |  | Поддержка чередования памяти | 1-Way
|  |  | Текущее чередование памяти | 1-Way
|  |  | Поддерживаемые частоты памяти | 70ns, 60ns
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DIMM, SDRAM
|  |  | Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V
|  |  | Максимальный объём модуля памяти | 2048 МБ
|  |  | Разъёмы памяти | 2
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor ]
|  | Свойства процессора:
|  |  | Производитель | AMD
|  |  | Версия | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Внешняя частота | 200 МГц
|  |  | Максимальная частота | 3300 МГц
|  |  | Текущая частота | 3300 МГц
|  |  | Тип | Central Processor
|  |  | Напряжение питания | 1.5 V
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Установка | Socket 940
|  |  | Тип разъёма | CPUSocket
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Кэш-память / L1-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Varies with Memory Address
|  |  | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 384 КБ
|  |  | Установленный объём | 384 КБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L1-Cache
| [ Кэш-память / L2-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Varies with Memory Address
|  |  | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 1536 КБ
|  |  | Установленный объём | 1536 КБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L2-Cache
| [ Массивы памяти / System Memory ]
|  | Свойства массива памяти:
|  |  | Размещение | Системная плата
|  |  | Функция массива памяти | Системная память
|  |  | Коррекция ошибок | Нет
|  |  | Макс. объём памяти | 8 ГБ
|  |  | Устройства памяти | 2
| [ Модули памяти / DIMM0 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Тип разъёма | DIMM0
|  |  | Тип | ECC, DIMM
|  |  | Скорость | 160 ns
|  |  | Установленный объём | 4096 МБ
|  |  | Допустимый объём | 4096 МБ
| [ Модули памяти / DIMM1 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Тип разъёма | DIMM1
|  |  | Установленный объём | Не установлено
|  |  | Допустимый объём | Не установлено
| [ Устройства памяти / DIMM0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | Synchronous
|  |  | Размер | 4 ГБ
|  |  | Макс. частота | 400 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | DIMM0
|  |  | Банк | BANK0
|  |  | Производитель | Manufacturer0
|  |  | Серийный номер | SerNum0
|  |  | Тег имущества | AssetTagNum0
|  |  | Шифр компонента | PartNum0
| [ Устройства памяти / DIMM1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | DIMM1
|  |  | Банк | BANK1
|  |  | Производитель | Manufacturer1
|  |  | Серийный номер | SerNum1
|  |  | Тег имущества | AssetTagNum1
|  |  | Шифр компонента | PartNum1
| [ Системные разъёмы / PCI1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI1
|  |  | Тип | PCI
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / PCIE1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCIE1
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x16
|  |  | Длина | Короткий

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | TripleCore AMD Athlon II X3 455
|  |  | Псевдоним ЦП | Rana
|  |  | Степпинг ЦП | BL-C3
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | Версия CPUID | 00100F53h
|  |  | CPU VID | 1.4000 V
|  |  | Северный мост VID | 1.4000 V
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 3315.0 MHz (исходное: 3300 MHz)
|  |  | Множитель ЦП | 16.5x
|  |  | CPU FSB | 200.9 MHz (исходное: 200 MHz)
|  |  | Частота HyperTransport | 1004.6 MHz
|  |  | Частота северного моста | 1808.2 MHz
|  |  | Шина памяти | 401.8 MHz
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 12:6
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 64 КБ per core
|  |  | Кэш L1 данных | 64 КБ per core
|  |  | Кэш L2 | 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-101-0000010-00101111-030411-nVidia$AS510101_N68-VGS3 UCC BIOS P1.10
|  |  | Системная плата | ASRock N68-VGS3 UCC (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|  | Свойства набора микросхем (чипсета):
|  |  | Чипсет системной платы | nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
|  |  | Тайминги памяти | 6-6-6-15 (CL-RCD-RP-RAS)
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | DIMM1: Silicon Power DBLT4GN568S | 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата BIOS системы | 03/04/11
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 09/15/09
|  |  | DMI версия BIOS | P1.10
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | nVIDIA GeForce 210
|  |  | Кодовое название ГП | GT218 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0A65, Rev A2)
|  |  | Частота ГП (Geometric Domain) | 589 МГц (original: 589 MHz)
|  |  | Частота ГП (Shader Domain) | 1401 МГц (original: 1402 MHz)
|  |  | Частота памяти | 405 МГц (original: 405 MHz)

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Электросеть
|  |  | Состояние батарей | Нет батареи
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно

Портативный ПК

|  | Centrino (Carmel) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Napa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет
|  |  | Система: Centrino 2-совместимый | Нет
|  | Centrino (Calpella) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Huron River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Chief River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Нет (AMD Athlon II X3 455)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series | Нет (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет

Датчики

|  | Свойства датчика:
|  |  | Тип датчика | Winbond W83627DHG-P (ISA 290h)
|  |  | Тип датчика ГП | Diode (NV-Diode)
|  |  | Системная плата | ASRock N68-VGS3 UCC
|  |  | Обнаружено вскрытие корпуса | Да
|  | Температуры:
|  |  | Системная плата | 35 °C (95 °F)
|  |  | ЦП | 34 °C (93 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 21 °C (70 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 21 °C (70 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 21 °C (70 °F)
|  |  | MCP | 51 °C (124 °F)
|  |  | Диод ГП | 44 °C (111 °F)
|  |  | SAMSUNG HD250HJ | 28 °C (82 °F)
|  | Вентиляторы:
|  |  | ЦП | 3444 RPM
|  |  | Шасси | 1103 RPM
|  | Напряжения:
|  |  | Ядро ЦП | 1.384 V
|  |  | +3.3 V | 3.376 V
|  |  | +5 V | 5.064 V
|  |  | +12 V | 12.250 V
|  |  | +5 V резерв | 5.212 V
|  |  | Ядро ГП | 1.000 V
|  |  | Debug Info F | 99 31 FF / FF FF
|  |  | Debug Info T | 35 34 33 / 35
|  |  | Debug Info V | 8F 72 D3 D3 D3 D3 E8 (03)
|  |  | Debug Info I | C1 B073

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3315 MHz (16.5 x 201)
|  |  | Псевдоним ЦП | Rana
|  |  | Степпинг ЦП | BL-C3
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
|  |  | Исходная частота | 3300 МГц
|  |  | Мин./макс. множитель ЦП | 4.0x / 16.5x
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Кэш L1 кода | 64 КБ per core
|  |  | Кэш L1 данных | 64 КБ per core
|  |  | Кэш L2 | 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Физическая информация о ЦП:
|  |  | Тип корпуса | 938 Pin uOPGA
|  |  | Размеры корпуса | 40 mm x 40 mm
|  |  | Число транзисторов | 300 млн.
|  |  | Технологический процесс | 45 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
|  |  | Размер кристалла | 169 mm2
|  |  | Напряжение питания ядра | 1.400 V
|  |  | Напряжение I/O | 1.2 V + 2.5 V
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | Multi CPU:
|  |  | ID системной платы | TEMPLATE ETEMPLATE
|  |  | CPU #1 | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor, 3315 МГц
|  |  | CPU #2 | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor, 3315 МГц
|  |  | CPU #3 | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor, 3315 МГц
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 0%

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | Версия CPUID | 00100F53h
|  |  | Расширенная версия CPUID | 00100F53h
|  |  | Идентификатор AMD | 3B76h (Athlon II X3 455)
|  |  | Идентификатор платформы | CFh (Socket AM3)
|  |  | Версия обновления микрокода | 010000B6h
|  |  | HTT / CMP | 0 / 3
|  |  | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 101 °C (214 °F)
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Поддерживается
|  |  | AMD FMA4 | Не поддерживается
|  |  | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|  |  | AMD SSE4A | Поддерживается
|  |  | AMD XOP | Не поддерживается
|  |  | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|  |  | Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA AES Extensions | Не поддерживается
|  |  | IA AVX | Не поддерживается
|  |  | IA AVX2 | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Prefetch Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA BMI1 | Не поддерживается
|  |  | IA BMI2 | Не поддерживается
|  |  | IA FMA | Не поддерживается
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA Supplemental SSE3 | Не поддерживается
|  |  | IA SSE4.1 | Не поддерживается
|  |  | IA SSE4.2 | Не поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|  |  | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|  |  | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается
|  |  | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SKINIT / STGI | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|  |  | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|  |  | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|  |  | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|  |  | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|  |  | Digital Thermometer | Поддерживается
|  |  | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|  |  | Frequency ID Control | Не поддерживается
|  |  | Hardware P-State Control | Поддерживается
|  |  | Hardware Thermal Control (HTC) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | Overstress | Не поддерживается
|  |  | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|  |  | Parallax | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Поддерживается
|  |  | Термодиод | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Не поддерживается
|  | Функции виртуализации:
|  |  | Extended Page Table (EPT) | Не поддерживается
|  |  | Hypervisor | Нет
|  |  | Инструкция INVEPT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция INVVPID | Не поддерживается
|  |  | Nested Paging (NPT, RVI) | Поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Поддерживается
|  |  | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Не поддерживается
|  |  | Virtual Processor ID (VPID) | Не поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 1 GB Page Size | Поддерживается
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | 64-bit DS Area | Не поддерживается
|  |  | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|  |  | Data Breakpoint Extension | Не поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Не поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|  |  | Direct Cache Access | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|  |  | Extended APIC Register Space | Поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Boost | Не поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|  |  | Instruction Based Sampling | Поддерживается
|  |  | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | NB Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event (PBE) | Не поддерживается
|  |  | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|  |  | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|  |  | Process Context Identifiers (PCID) | Не поддерживается
|  |  | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|  |  | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|  |  | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Не поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Turbo Boost | Не поддерживается
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  |  | Watchdog Timer | Поддерживается
|  |  | x2APIC | Не поддерживается
|  |  | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Не поддерживается
|  |  | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Не поддерживается
|  |  | XSAVEOPT | Не поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F53-00030800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F53-10003B76-000037FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-4920296D [AMD Athlon(tm) I]
|  |  | CPUID 80000003 | 33582049-35353420-6F725020-73736563 [I X3 455 Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000 [or]
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002002-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F53-01030800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F53-10003B76-000037FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-4920296D [AMD Athlon(tm) I]
|  |  | CPUID 80000003 | 33582049-35353420-6F725020-73736563 [I X3 455 Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000 [or]
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002002-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #3):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F53-02030800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F53-10003B76-000037FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-4920296D [AMD Athlon(tm) I]
|  |  | CPUID 80000003 | 33582049-35353420-6F725020-73736563 [I X3 455 Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000 [or]
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002002-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|  | MSR Registers:
|  |  | CPU Clock (Normal) | 3315 MHz
|  |  | CPU Clock (TSC) | 3315 MHz
|  |  | CPU Multiplier | 16.5x
|  |  | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|  |  | MSR 0000008B | 0000-0000-0100-00B6
|  |  | MSR C0010004 | 0000-AEC4-9307-A32A
|  |  | MSR C0010005 | 0000-BCAF-2465-A8F6
|  |  | MSR C0010006 | 0000-68AD-D85F-F7D7
|  |  | MSR C0010007 | 0000-25F3-039F-D1FD
|  |  | MSR C0010015 | 0000-0000-0100-0010
|  |  | MSR C001001F | 4258-4000-0000-0008
|  |  | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010058 | 0000-0000-FC00-0015
|  |  | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0030
|  |  | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010064 | 8000-0019-1800-1811 [16.50x] [1.4000 V] [25.00 A] [PState P0]
|  |  | MSR C0010065 | 8000-01C8-2400-240A [13.00x] [1.3250 V] [20.00 A] [PState P1]
|  |  | MSR C0010066 | 8000-01BB-3000-3005 [10.50x] [1.2500 V] [18.70 A] [PState P2]
|  |  | MSR C0010067 | 8000-0175-4000-4040 [ 4.00x] [1.1500 V] [11.70 A] [PState P3]
|  |  | MSR C0010068 | 0000-0175-4000-4040
|  |  | MSR C0010070 | 0000-0000-1800-1811
|  |  | MSR C0010071 | 30C2-0063-1800-1811 [16.50x] [1.4000V]
|  |  | MSR C0010071 | 30C2-0063-4003-4040 [ 4.00x] [1.1500V]
|  |  | MSR C0010071 | 30C2-0063-4003-4040 [ 4.00x] [1.1500V]
|  |  | MSR C0010071 | 30C2-0063-4003-4040 [ 4.00x] [1.1500V]
|  |  | MSR C0010071 | 30C2-0063-4003-4040 [ 4.00x] [1.1500V]
|  |  | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0003
|  |  | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0004
|  |  | MSR C0011023 | 0000-0000-1020-0020

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-101-0000010-00101111-030411-nVidia$AS510101_N68-VGS3 UCC BIOS P1.10
|  |  | Системная плата | ASRock N68-VGS3 UCC
|  | Свойства шины FSB:
|  |  | Тип шины | AMD K10
|  |  | Реальная частота | 201 МГц
|  |  | Эффективная частота | 201 МГц
|  |  | Частота HyperTransport | 1005 МГц
|  |  | Частота северного моста | 1808 МГц
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | DDR3 SDRAM
|  |  | Ширина шины | 64 бит
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 12:6
|  |  | Реальная частота | 402 МГц (DDR)
|  |  | Эффективная частота | 804 МГц
|  |  | Пропускная способность | 6429 МБ/с
|  | Физическая информация о системной плате:
|  |  | Число гнёзд для ЦП | 1 Socket AM3
|  |  | Разъёмы расширения | 1 PCI, 1 PCI-E x16
|  |  | Разъёмы ОЗУ | 2 DDR3 DIMM
|  |  | Встроенные устройства | Audio, Video, Gigabit LAN
|  |  | Форм-фактор | Micro ATX
|  |  | Размеры системной платы | 180 mm x 220 mm
|  |  | Чипсет системной платы | nForce7025-630a
|  |  | Дополнительные функции | Hybrid Booster, UCC
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASRock Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=BIOS
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

Память

|  | Физическая память:
|  |  | Всего | 4095 МБ
|  |  | Занято | 2137 МБ
|  |  | Свободно | 1958 МБ
|  |  | Загрузка | 52 %
|  | Место под файл подкачки:
|  |  | Всего | 8189 МБ
|  |  | Занято | 1924 МБ
|  |  | Свободно | 6264 МБ
|  |  | Загрузка | 23 %
|  | Виртуальная память:
|  |  | Всего | 12284 МБ
|  |  | Занято | 4061 МБ
|  |  | Свободно | 8223 МБ
|  |  | Загрузка | 33 %
|  | Файл подкачки:
|  |  | Файл подкачки | D:\pagefile.sys
|  |  | Исходный/максимальный размер | 4095 МБ / 8190 МБ
|  |  | Текущий размер | 4095 МБ
|  |  | Текущая/пиковая загрузка | 269 МБ / 585 МБ
|  |  | Загрузка | 7 %
|  | Physical Address Extension (PAE):
|  |  | Поддерживается ОС | Да
|  |  | Поддерживается ЦП | Да
|  |  | Активный | Да

SPD

| [ DIMM1: Silicon Power DBLT4GN568S ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Silicon Power DBLT4GN568S
|  |  | Серийный номер | Нет
|  |  | Дата выпуска | Неделя 29 / 2012
|  |  | Размер модуля | 4 ГБ (2 ranks, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1333 (667 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 666 МГц | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh (ASR) | Не поддерживается
|  |  | DLL-Off Mode | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) | Не поддерживается
|  |  | Partial Array Self Refresh (PASR) | Не поддерживается
|  |  | RZQ/6 | Поддерживается
|  |  | RZQ/7 | Поддерживается

Чипсет

| [ Северный мост: AMD K10 IMC ]
|  | Свойства северного моста:
|  |  | Северный мост | AMD K10 IMC
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066, DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 SDRAM
|  |  | Версия | 00
|  |  | Технологический процесс | 45 nm
|  |  | Probe Filter | Не поддерживается
|  | Контроллер памяти:
|  |  | Тип | Dual Channel (128 бит)
|  |  | Активный режим | Single Channel (64 бит)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | CAS Latency (CL) | 6T
|  |  | RAS To CAS Delay (tRCD) | 6T
|  |  | RAS Precharge (tRP) | 6T
|  |  | RAS Active Time (tRAS) | 15T
|  |  | Row Cycle Time (tRC) | 20T
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | RAS To RAS Delay (tRRD) | 4T
|  |  | Write Recovery Time (tWR) | 6T
|  |  | Read To Read Delay (tRTR) | Different Rank: 3T
|  |  | Write To Read Delay (tWTR) | 4T, Different DIMM: 2T
|  |  | Write To Write Delay (tWTW) | Different Rank: 2T
|  |  | Read To Precharge Delay (tRTP) | 4T
|  |  | Four Activate Window Delay (tFAW) | 16T
|  |  | Write CAS Latency (tWCL) | 5T
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.8 us
|  |  | DRAM Drive Strength | 1.25x
|  |  | DRAM Data Drive Strength | 1.0x
|  |  | Clock Drive Strength | 1.5x
|  |  | CKE Drive Strength | 1.5x
|  |  | Idle Cycle Limit | 16
|  |  | Burst Length (BL) | 64
|  | Коррекция ошибок:
|  |  | ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | ChipKill ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | RAID | Не поддерживается
|  |  | DRAM Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L1 Data Cache Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L2 Cache Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L3 Cache Scrub Rate | Запрещено
|  | Разъёмы памяти:
|  |  | Разъём DRAM #1 | 4 ГБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Южный мост: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) ]
|  | Свойства южного моста:
|  |  | Южный мост | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Технологический процесс | 90 nm
|  |  | nVIDIA SLI | Не поддерживается
|  |  | nVIDIA Hybrid SLI | Не поддерживается
|  | Встроенный графический контроллер:
|  |  | Тип графического контроллера | nVIDIA nForce 7025-630a
|  |  | Статус графического контроллера | Запрещено
|  | High Definition Audio:
|  |  | Имя кодека | VIA VT1705
|  |  | ID кодека | 11064397h / 18490397h
|  |  | Версия кодека | 1000h
|  |  | Тип кодека | Audio
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 1.0 x16 port #0 | Используется @ x16 (nVIDIA GeForce 210 Video Adapter, nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller)
|  |  | PCI-E 1.0 x1 port #1 | Используется @ x1
|  |  | PCI-E 1.0 x1 port #2 | Используется @ x1
|  | Тактовый генератор:
|  |  | CPU FSB | 200.9 МГц
|  |  | HyperTransport | 1004.6 МГц
|  |  | PCI Express | 100.0 МГц
|  |  | MAC PHY | 125.0 МГц
|  |  | SATA PHY | 100.0 МГц
|  |  | Контроллер USB2 | 48.0 МГц
|  |  | PIT / ACPI Timer | 14.3 МГц
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | AMI
|  |  | Версия BIOS | P1.10
|  |  | Версия AGESA | 3.7.0.0
|  |  | Дата BIOS системы | 03/04/11
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 09/15/09
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

ACPI

| [ AAFT: ASRock AAFT ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | AAFT
|  |  | Описание таблицы | ASRock AAFT
|  |  | Адрес памяти | DFFB4E20h
|  |  | Размер таблицы | 39 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I
|  |  | OEM Table ID | OEMAAFT
|  |  | OEM Revision | 03001104h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
| [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | APIC
|  |  | Описание таблицы | Multiple APIC Description Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB0390h
|  |  | Размер таблицы | 144 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I
|  |  | OEM Table ID | OEMAPIC
|  |  | OEM Revision | 03001104h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | Local APIC Address | FEE00000h
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 01h
|  |  | APIC ID | 00h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 02h
|  |  | APIC ID | 01h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 03h
|  |  | APIC ID | 02h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 04h
|  |  | APIC ID | 83h
|  |  | Статус | Запрещено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 05h
|  |  | APIC ID | 84h
|  |  | Статус | Запрещено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 06h
|  |  | APIC ID | 85h
|  |  | Статус | Запрещено
|  | I/O APIC:
|  |  | I/O APIC ID | 03h
|  |  | I/O APIC Address | FEC00000h
|  |  | Global System Interrupt Base | 00000000h
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ0
|  |  | Global System Interrupt | 00000002h
|  |  | Полярность | Conforms to the specifications of the bus
|  |  | Trigger Mode | Conforms to the specifications of the bus
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ9
|  |  | Global System Interrupt | 00000009h
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Level-Triggered
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ14
|  |  | Global System Interrupt | 0000000Eh
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Edge-Triggered
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ15
|  |  | Global System Interrupt | 0000000Fh
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Edge-Triggered
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | DSDT
|  |  | Описание таблицы | Differentiated System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB0460h
|  |  | Размер таблицы | 18645 байт
|  |  | OEM ID | AS510
|  |  | OEM Table ID | AS510101
|  |  | OEM Revision | 00000101h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | SLI Certification | Нет
|  |  | PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 10DE-03E2
|  |  | PCI 0-0-0-0 (HAL) | 10DE-03E2
|  | Lucid Virtu:
|  |  | Virtu Certification | Нет
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB0200h
|  |  | Размер таблицы | 132 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I
|  |  | OEM Table ID | OEMFACP
|  |  | OEM Revision | 12000601h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | FACS Address | DFFC0000h
|  |  | DSDT Address | DFFB0460h
|  |  | SMI Command Port | 0000082Eh
|  |  | PM Timer | 00000508h
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACS
|  |  | Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure
|  |  | Адрес памяти | DFFC0000h
|  |  | Размер таблицы | 64 байт
|  |  | Hardware Signature | 00000000h
|  |  | Waking Vector | 00000000h
|  |  | Global Lock | 00000000h
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | MCFG
|  |  | Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB0420h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I
|  |  | OEM Table ID | OEMMCFG
|  |  | OEM Revision | 03001104h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | Config Space Address | 00000000-FC000000h
|  |  | PCI Segment | 0000h
|  |  | Start Bus Number | 00h
|  |  | End Bus Number | 1Fh
| [ OEMB: OEM Specific Information Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | OEMB
|  |  | Описание таблицы | OEM Specific Information Table
|  |  | Адрес памяти | DFFC0040h
|  |  | Размер таблицы | 97 байт
|  |  | OEM ID | A_M_I
|  |  | OEM Table ID | AMI_OEM
|  |  | OEM Revision | 03001104h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSD PTR
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Pointer
|  |  | Адрес памяти | 000F96A0h
|  |  | Размер таблицы | 20 байт
|  |  | OEM ID | ACPIAM
|  |  | RSDP Revision | 0 (ACPI 1.0)
|  |  | RSDT Address | DFFB0000h
| [ RSDT: Root System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSDT
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB0000h
|  |  | Размер таблицы | 68 байт
|  |  | OEM ID | _ASUS_
|  |  | OEM Table ID | Notebook
|  |  | OEM Revision | 03001104h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | RSDT Entry #0 | DFFB0200h (FACP)
|  |  | RSDT Entry #1 | DFFB0390h (APIC)
|  |  | RSDT Entry #2 | DFFB0420h (MCFG)
|  |  | RSDT Entry #3 | DFFC0040h (OEMB)
|  |  | RSDT Entry #4 | DFFB4D40h (SRAT)
|  |  | RSDT Entry #5 | DFFB4E20h (AAFT)
|  |  | RSDT Entry #6 | DFFB4E50h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #7 | DFFB0050h (SLIC)
| [ SLIC: Software Licensing Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SLIC
|  |  | Описание таблицы | Software Licensing Description Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB0050h
|  |  | Размер таблицы | 374 байт
|  |  | OEM ID | _ASUS_
|  |  | OEM Table ID | Notebook
|  |  | OEM Revision | 20090827h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | Версия SLIC | v2.1
|  | OEM Public Key:
|  |  | Key Type | 06h
|  |  | Версия | 02h
|  |  | Algorithm | 00002400h
|  |  | Magic | RSA1
|  |  | Bit Length | 1024
|  |  | Exponent | 65537
|  | SLIC Marker:
|  |  | Версия | 00020001h
|  |  | OEM ID | _ASUS_
|  |  | OEM Table ID | Notebook
|  |  | Windows Flag | WINDOWS
| [ SRAT: System Resource Affinity Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SRAT
|  |  | Описание таблицы | System Resource Affinity Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB4D40h
|  |  | Размер таблицы | 216 байт
|  |  | OEM ID | AMD
|  |  | OEM Table ID | FAM_F_10
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | AMD
|  |  | Creator Revision | 00000001h
|  | Processor Local APIC/SAPIC Affinity:
|  |  | Local APIC ID | 00h
|  |  | Local SAPIC EID | 00h
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Clock Domain | 00000000h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC/SAPIC Affinity:
|  |  | Local APIC ID | 01h
|  |  | Local SAPIC EID | 00h
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Clock Domain | 00000001h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC/SAPIC Affinity:
|  |  | Local APIC ID | 02h
|  |  | Local SAPIC EID | 00h
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Clock Domain | 00000002h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Memory Affinity:
|  |  | Base Address | 00000000-00000000h
|  |  | Длина | 655360 (640 КБ)
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Hot Pluggable | Нет
|  |  | Non-Volatile | Нет
|  | Memory Affinity:
|  |  | Base Address | 00000000-00100000h
|  |  | Длина | 3757047808 (3583 МБ)
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Hot Pluggable | Нет
|  |  | Non-Volatile | Нет
|  | Memory Affinity:
|  |  | Base Address | 00000001-00000000h
|  |  | Длина | 536870912 (512 МБ)
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Hot Pluggable | Нет
|  |  | Non-Volatile | Нет
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DFFB4E50h
|  |  | Размер таблицы | 1650 байт
|  |  | OEM ID | A M I
|  |  | OEM Table ID | POWERNOW
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | AMD
|  |  | Creator Revision | 00000001h

Видео Windows

| [ NVIDIA GeForce 210 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce 210
|  |  | Строка адаптера | GeForce 210
|  |  | Строка BIOS | Version 70.18.2d.0.0
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce 210
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 29.01.2016
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.4195 - nVIDIA ForceWare 341.95
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 МБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dumx | 9.18.13.4195
|  |  | nvwgf2umx | 9.18.13.4195
|  |  | nvwgf2umx | 9.18.13.4195
|  |  | nvd3dum | 9.18.13.4195 - nVIDIA ForceWare 341.95
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4195
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4195
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce 210 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce 210
|  |  | Строка адаптера | GeForce 210
|  |  | Строка BIOS | Version 70.18.2d.0.0
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce 210
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 29.01.2016
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.4195 - nVIDIA ForceWare 341.95
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 МБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dumx | 9.18.13.4195
|  |  | nvwgf2umx | 9.18.13.4195
|  |  | nvwgf2umx | 9.18.13.4195
|  |  | nvd3dum | 9.18.13.4195 - nVIDIA ForceWare 341.95
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4195
|  |  | nvwgf2um | 9.18.13.4195
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Видео PCI / AGP

|  | Описание устройства | Тип устройства
|  | nVIDIA GeForce 210 | Видеоадаптер
|  | nVIDIA GeForce 210 | 3D-акселератор

Графический процессор

| [ PCI Express 2.0 x16: nVIDIA GeForce 210 ]
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | nVIDIA GeForce 210
|  |  | Версия BIOS | 70.18.2D.00
|  |  | Дата BIOS | 15.09.2009
|  |  | Кодовое название ГП | GT218
|  |  | PCI-устройство | 10DE-0A65 / 0000-0000 (Rev A2)
|  |  | Число транзисторов | 260 млн.
|  |  | Технологический процесс | 40 nm
|  |  | Размер кристалла | 57 mm2
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16
|  |  | Объем видеоОЗУ | 512 МБ
|  |  | Частота ГП (Geometric Domain) | 589 МГц (original: 589 MHz)
|  |  | Частота ГП (Shader Domain) | 1401 МГц (original: 1402 MHz)
|  |  | Частота RAMDAC | 400 МГц
|  |  | Пиксельные конвейеры | 4
|  |  | Единицы наложения текстур | 8
|  |  | Объединённые шейдеры | 16 (v4.1)
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v10.1
|  |  | Версия WDDM | WDDM 1.1
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | DDR2
|  |  | Ширина шины | 64 бит
|  |  | Реальная частота | 405 МГц (DDR) (original: 405 MHz)
|  |  | Эффективная частота | 810 МГц
|  |  | Пропускная способность | 6480 МБ/с
|  | Архитектура:
|  |  | Архитектура | nVIDIA Tesla
|  |  | Поточные мультипроцессоры (SM) | 2
|  |  | Кэш L1 текстур | 24 КБ per multiprocessor
|  |  | Local Data Share | 16 КБ
|  | Теоретическая пиковая производительность:
|  |  | Пиксельная скорость заполнения | 2356 Мпкс/с @ 589 МГц
|  |  | Тексельная скорость заполнения | 4712 Мткс/с @ 589 МГц
|  |  | FLOPS с одинарной точностью | 44.8 GFLOPS @ 1401 МГц
|  |  | 24-бит целочисленные IOPS | 44.8 GIOPS @ 1401 МГц
|  |  | 32-бит целочисленные IOPS | 9.0 GIOPS @ 1401 МГц
|  | Загрузка:
|  |  | Графический процессор | 7%
|  |  | Контроллер памяти | 11%
|  |  | Video Engine | 0%
|  |  | Выделенная память | 168 МБ
|  |  | Динамическая память | 27 МБ
|  | nVIDIA ForceWare Clocks:
|  |  | Standard 2D | Графический процессор: 135 МГц, Шейдер: 270 МГц, Память: 135 МГц
|  |  | Low-Power 3D | Графический процессор: 405 МГц, Шейдер: 810 МГц, Память: 405 МГц
|  |  | Performance 3D | Графический процессор: 589 МГц, Шейдер: 1402 МГц, Память: 405 МГц
|  | Производитель графического процессора:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | nVIDIA GPU Registers:
|  |  | nv-000000 | 0A8280A2
|  |  | nv-0010F0 | 00000000
|  |  | nv-001218 | 00000000
|  |  | nv-001538 | 00011111
|  |  | nv-001540 | F3010001
|  |  | nv-0015F4 | 00000000
|  |  | nv-0015F8 | 00000000
|  |  | nv-0015FC | 00000000
|  |  | nv-001600 | 00000000
|  |  | nv-001704 | 4001FFC4
|  |  | nv-001714 | 00000000
|  |  | nv-001850 | 00000000
|  |  | nv-004000 | 18010018
|  |  | nv-004004 | 00011302
|  |  | nv-004008 | A0000000
|  |  | nv-00400C | 00000000
|  |  | nv-004018 | 1000D000
|  |  | nv-00401C | 00000000
|  |  | nv-004020 | 00000000
|  |  | nv-004024 | 00000000
|  |  | nv-004028 | 00000000
|  |  | nv-00402C | 00000000
|  |  | nv-004120 | 00063131
|  |  | nv-004124 | 00063131
|  |  | nv-004128 | 00063020
|  |  | nv-004200 | 00010015
|  |  | nv-004220 | 00010015
|  |  | nv-00C040 | 20001000
|  |  | nv-00E114 | 00000001
|  |  | nv-00E118 | 00000000
|  |  | nv-00E11C | 00000001
|  |  | nv-00E120 | 00000000
|  |  | nv-00E728 | 00000000
|  |  | nv-00E820 | 01010015
|  |  | nv-00E8A0 | 01010015
|  |  | nv-020008 | C008367D
|  |  | nv-020014 | FA580387
|  |  | nv-020400 | 0000002C
|  |  | nv-088000 | 0A6510DE
|  |  | nv-08A000 | 0BE310DE
|  |  | nv-100000 | 00000042
|  |  | nv-100200 | 00022800
|  |  | nv-10020C | 20000000
|  |  | nv-100214 | 00000000
|  |  | nv-100228 | 04040606
|  |  | nv-10022C | 362D1105
|  |  | nv-100230 | 12030606
|  |  | nv-100238 | 00600551
|  |  | nv-10023C | 06050202
|  |  | nv-100240 | 111D0602
|  |  | nv-100474 | 00000000
|  |  | nv-100714 | F0000101
|  |  | nv-100914 | 00000000
|  |  | nv-101000 | 8040948E
|  |  | nv-10100C | 8001B010
|  |  | nv-300000 | EB79AA55
|  |  | nv-310000 | 00000000
|  |  | nv-700000 | 420097F1
|  |  | nv-7E0000 | EB79AA55
| [ nVIDIA SLI ]
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | Статус SLI | Запрещено

Монитор

| [ AOC 2250W ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | AOC 2250W
|  |  | ID монитора | AOC2250
|  |  | Модель | 2250W
|  |  | Тип монитора | 22" LCD (FHD)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 12 / 2013
|  |  | Серийный номер | FFED3HA053711
|  |  | Макс. видимая область экрана | 477 mm x 268 mm (21.5")
|  |  | Соотношение сторон | 16:9
|  |  | Частота строк | 30 - 83 кГц
|  |  | Частота кадров | 50 - 76 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 170 МГц
|  |  | Максимальное разрешение | 1920 x 1080
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Active-Off
|  | Поддерживаемые видеорежимы:
|  |  | 640 x 480 | 60 Гц
|  |  | 640 x 480 | 67 Гц
|  |  | 640 x 480 | 72 Гц
|  |  | 640 x 480 | 75 Гц
|  |  | 720 x 400 | 70 Гц
|  |  | 800 x 600 | 56 Гц
|  |  | 800 x 600 | 60 Гц
|  |  | 800 x 600 | 72 Гц
|  |  | 800 x 600 | 75 Гц
|  |  | 832 x 624 | 75 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 60 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 72 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 75 Гц
|  |  | 1280 x 720 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 960 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 1024 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 1024 | 75 Гц
|  |  | 1440 x 900 | 60 Гц
|  |  | 1680 x 1050 | 60 Гц
|  |  | 1920 x 1080 | 60 Гц
|  |  | 1920 x 1080 | Пиксельная частота: 148.50 МГц
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | AOC, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://us.aoc.com/monitor_displays/e950sw
|  |  | Загрузка драйверов | http://us.aoc.com/support/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 1920 x 1080
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 96 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | 60 Гц
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\Дмитирй\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Разрешено
|  |  | Эффект тени | Разрешено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Разрешено
|  |  | ClearType | Разрешено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Разрешено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Разрешено
|  |  | Анимация меню | Разрешено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Разрешено
|  |  | Тень от курсора | Разрешено
|  |  | Эффект растворения выделения | Разрешено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Разрешено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Windows Aero | Разрешено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Да | (0,0) | (1920,1080)

Видеорежимы

|  | Разрешение | Глубина цвета | Частота регенерации
|  | 640 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1920 x 1080 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1920 x 1080 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1920 x 1080 | 32 бит | 60 Hz

OpenGL

|  | Свойства OpenGL:
|  |  | Производитель | NVIDIA Corporation
|  |  | Renderer | GeForce 210/PCIe/SSE2
|  |  | Версия | 3.3.0
|  |  | Версия языка затенения | 3.30 NVIDIA via Cg compiler
|  |  | OpenGL DLL | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
|  |  | Multitexture Texture Units | 4
|  |  | Occlusion Query Counter Bits | 32
|  |  | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|  |  | Max Viewport Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Cube Map Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Rectangle Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Anisotropy | 16
|  |  | Max Clipping Planes | 8
|  |  | Max Display-List Nesting Level | 64
|  |  | Max Draw Buffers | 8
|  |  | Max Evaluator Order | 8
|  |  | Max General Register Combiners | 8
|  |  | Max Light Sources | 8
|  |  | Max Pixel Map Table Size | 65536
|  |  | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Max Texture Array Layers | 512
|  |  | Max Texture LOD Bias | 15
|  |  | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|  | Соответствие OpenGL:
|  |  | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.0 | Нет (38%)
|  |  | OpenGL 4.1 | Нет (57%)
|  |  | OpenGL 4.2 | Нет (66%)
|  |  | OpenGL 4.3 | Нет (69%)
|  |  | OpenGL 4.4 | Нет (55%)
|  |  | OpenGL 4.5 | Нет (0%)
|  | Max Stack Depth:
|  |  | Attribute Stack | 16
|  |  | Client Attribute Stack | 16
|  |  | Modelview Matrix Stack | 32
|  |  | Name Stack | 128
|  |  | Projection Matrix Stack | 4
|  |  | Texture Matrix Stack | 10
|  | Draw Range Elements:
|  |  | Max Index Count | 1048576
|  |  | Max Vertex Count | 1048576
|  | Extended Lighting Parameters:
|  |  | Max Shininess | 128
|  |  | Max Spot Exponent | 128
|  | Transform Feedback:
|  |  | Max Interleaved Components | 64
|  |  | Max Separate Attributes | 4
|  |  | Max Separate Components | 4
|  | Framebuffer Object:
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Max Render Buffer Size | 8192 x 8192
|  | Imaging:
|  |  | Max Color Matrix Stack Depth | 2
|  |  | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|  | Vertex Shader:
|  |  | Max Uniform Vertex Components | 4096
|  |  | Max Varying Floats | 60
|  |  | Max Vertex Texture Image Units | 32
|  |  | Max Combined Texture Image Units | 96
|  | Geometry Shader:
|  |  | Max Geometry Texture Units | 32
|  |  | Max Varying Components | 60
|  |  | Max Geometry Varying Components | 124
|  |  | Max Vertex Varying Components | 60
|  |  | Max Geometry Uniform Components | 2048
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  | Fragment Shader:
|  |  | Max Uniform Fragment Components | 2048
|  | Vertex Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Program Matrices | 8
|  |  | Max Program Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Tracking Matrices | 8
|  |  | Max Tracking Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Vertex Attributes | 16
|  |  | Max Instructions | 16384
|  |  | Max Native Instructions | 16384
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 2
|  |  | Max Native Address Registers | 2
|  | Fragment Program:
|  |  | Max Local Parameters | 512
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Texture Coordinates | 8
|  |  | Max Texture Image Units | 32
|  |  | Max Instructions | 16384
|  |  | Max Native Instructions | 16384
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 1
|  |  | Max Native Address Registers | 1
|  |  | Max ALU Instructions | 16384
|  |  | Max Native ALU Instructions | 16384
|  |  | Max Texture Instructions | 16384
|  |  | Max Native Texture Instructions | 16384
|  |  | Max Texture Indirections | 16384
|  |  | Max Native Texture Indirections | 16384
|  |  | Max Execution Instructions | 16777216
|  |  | Max Call Stack Depth | 32
|  |  | Max If Statement Depth | 64
|  |  | Max Loop Depth | 64
|  |  | Max Loop Count | 16777216
|  | Расширения OpenGL:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 987 / 274
|  |  | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_tbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|  |  | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_blend_minmax_factor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_3DC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_ATC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_conservative_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_depth_clamp_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_framebuffer_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gcn_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_half_float2 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_int64 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_interleaved_elements | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_multi_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_occlusion_query_event | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_performance_monitor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_pinned_memory | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_program_binary_Z400 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_query_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_atomic_counter_ops | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_value_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trace | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trinary_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture_pool | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_stencil_operation_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_texture4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_tile_pool | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_layer | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_viewport_index | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_random_access_target | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_ANDROID_extension_pack_es31a | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_pack_reverse_row_order | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt1 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_usage | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_translated_shader_source | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_copy_texture_levels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_object_purgeable | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_rgb_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_row_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_2D_limited_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_max_level | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_arrays_of_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_base_instance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_bindless_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_blend_func_extended | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_buffer_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_cl_event | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_clip_control | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_color_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_variable_group_size | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_conditional_render_inverted | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_conservative_depth | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_context_flush_control | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_cull_distance | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_group | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_derivative_control | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_direct_state_access | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers_blend | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_enhanced_layouts | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_1_compatibility | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_attrib_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_uniform_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_coord_conventions | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_layer_viewport | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_no_attachments | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_program_binary | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_texture_sub_image | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_pixel | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_imaging | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_indirect_parameters | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_instanced_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_invalidate_subdata | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_alignment | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_bind | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multitexture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pipeline_statistics_query | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_program_interface_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_query_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness_isolation | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_shading | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sampler_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_bit_encoding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_draw_parameters | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_group_vote | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_load_store | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_size | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_storage_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_image_samples | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_100 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_120 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_420pack | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_include | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_packing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_stencil_texturing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_swap_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sync | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_barrier | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_border_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rtgc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_crossbar | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_gather | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_levels | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rg | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rgb10_a2ui | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_stencil8 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_view | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_overflow_query | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transpose_matrix | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_mem_image | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uniform_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_binding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_viewport_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_window_pos | Поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_meminfo | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_mirror_once | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_bounding_box | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_cursor_position | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_head_spu_name | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_performance_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_print_string | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_readback_barrier_size | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_saveframe | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_server_id_sharing | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_server_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_state_parameter | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_synchronization | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_tile_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_tilesort_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_window_size | Не поддерживается
|  |  | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|  |  | GL_DMP_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_abgr | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bindable_uniform | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_equation_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_func_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_subtract | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_Cg_shader | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cmyka | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_compiled_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_coordinate_frame | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_bounds_test | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_discard_framebuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_disjoint_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers_indexed | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_range_elements | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_coord | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_frag_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fragment_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_blit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_glx_stereo_tree | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_program_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_import_sync_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_light_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_map_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_misc_attribute | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multi_draw_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multiview_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_occlusion_query_boolean | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_float | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_primitive_bounding_box | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pvrtc_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_read_format_bgra | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_rescale_normal | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_robustness | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_secondary_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_specular_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_formatted | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_store | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_implicit_conversions | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_integer_mix | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_io_blocks | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_pixel_local_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_funcs | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_samplers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shared_texture_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB_write_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_static_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_two_side | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_wrap | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_subtexture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_latc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_edge_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_integer | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod_bias | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_perturb_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rg | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_shared_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB_decode | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_view | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture3D | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_unpack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_set | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_setXXX | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_weighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_x11_sync_object | Не поддерживается
|  |  | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Поддерживается
|  |  | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_FGL_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_FJ_shader_binary_GCCSO | Не поддерживается
|  |  | GL_GL2_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_frame_terminator | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_string_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_image_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_occlusion_test | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_texture_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_argb | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_clip_check | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_load_named_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_occlusion_cull | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_pixel_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rasterpos_clip | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_static_data | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_vertex_array_lists | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_YCbCr | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_sgx_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc2 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_user_clip_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_vertex_program | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_multiple_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_compute_shader_lane_shift | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_conservative_rasterization | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_fragment_shader_ordering | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_image_serialize | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_map_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_parallel_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_queries | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_query | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_texture_scissor | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_context_flush_control | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_debug | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_robust_buffer_access_behavior | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_robustness | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_hdr | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_ldr | Не поддерживается
|  |  | GL_KTX_buffer_region | Поддерживается
|  |  | GL_MESA_pack_invert | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_program_debug | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_resize_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_texture_array | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_texture_signed_rgba | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_ycbcr_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_stack | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_precision_dpi | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_3dvision_settings | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bgr | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced_coherent | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_square | Поддерживается
|  |  | GL_NV_centroid_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_complex_primitives | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_compute_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_depth_to_color | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_coverage_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_deep_texture3D | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_nonlinear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_range_unclamped | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_instanced | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_EGL_stream_consumer_external | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_ES1_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_ES3_1_compatibility | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_attrib_location | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fbo_color_attachments | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fence | Поддерживается
|  |  | GL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fog_distance | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragdepth | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_generate_mipmap_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5_mem_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_light_max_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_filter_hint | Поддерживается
|  |  | GL_NV_non_square_matrices | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_data_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_platform_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_primitive_restart | Поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer_front | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners | Поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_int64 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_load | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_store | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_storage_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_group | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_shuffle | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shadow_samplers_array | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shadow_samplers_cube | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_sRGB_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_tessellation_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_emboss | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_reflection | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_array | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc_update | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_vtc | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_env_combine4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_expand_normal | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_lod_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_npot_2D_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback | Поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vdpau_interop | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program1_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_flush_hold | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_gpu_memory_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_nvenc_interop | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_shader_thread_group | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_shader_thread_shuffle | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_shared_sync_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_sysmem_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_subtract | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_byte_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_conditional_query | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth24 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth32 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_draw_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image_external | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_element_index_uint | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_extended_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fbo_render_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fixed_point | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fragment_precision_high | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_framebuffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_get_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_mapbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_get | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_size_array | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_query_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_required_internalformat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_rgb8_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_sample_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_sample_variables | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_shader_image_atomic | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_shader_multisample_interpolation | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_single_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_standard_derivatives | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil_wrap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil1 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil4 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_surfaceless_context | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_3D | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_compression_astc | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_env_crossbar | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_mirrored_repeat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_misc_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_vertex_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_binning_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_driver_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get2 | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_perfmon_global_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_tiled_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_writeonly_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_REND_screen_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_performance_analyzer | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_detail_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_generate_mipmap | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_point_line_texgen | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_sharpen_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_color_mask | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_filter4 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_select | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_blend_alpha_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_clipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_convolution_accuracy | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_flush_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fragment_specular_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_framezoom | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_instruments | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ir_instrument1 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_list_priority | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture_bits | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_reference_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_tag_sample_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_coordinate_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_multi_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_scale_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_global_alpha | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_mesh_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_read_video_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_slice_accum | Поддерживается
|  |  | GL_SUN_triangle_list | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SUNX_constant_data | Не поддерживается
|  |  | GL_VIV_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_phong_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_specular_fog | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_swap_hint | Поддерживается
|  |  | GLU_EXT_nurbs_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GLU_EXT_object_space_tess | Не поддерживается
|  |  | GLU_SGI_filter4_parameters | Не поддерживается
|  |  | GLX_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context_robustness | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_fbconfig_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_get_proc_address | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_robustness_application_isolation | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_robustness_share_group_isolation | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_vertex_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_buffer_age | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_create_context_es_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_create_context_es2_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_fbconfig_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_import_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_swap_control_tear | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_texture_from_pixmap | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_info | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_rating | Не поддерживается
|  |  | GLX_INTEL_swap_event | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_agp_offset | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_copy_sub_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_multithread_makecurrent | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_pixmap_colormap | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_query_renderer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_release_buffers | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_set_3dfx_mode | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_delay_before_swap | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_float_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_multisample_coverage | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_out | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_swap_method | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_cushion | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_video_sync | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_blended_overlay | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_dm_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_fbconfig | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_hyperpipe | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_barrier | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_resize | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_source | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_visual_select_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_get_transparent_index | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_video_resize | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DL_stereo_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMDX_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_buffer_region | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_context_flush_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_robustness | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_make_current_read | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pbuffer | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_render_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_robustness_application_isolation | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_robustness_share_group_isolation | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es2_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_depth_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_display_color_table | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control_tear | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_interval | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_digital_video_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_gamma | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_genlock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_image_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_lock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_usage | Не поддерживается
|  |  | WGL_MTX_video_preview | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_copy_image | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_delay_before_swap | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop2 | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_gpu_affinity | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_depth_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | WGL_NVX_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  | Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
|  |  | RGB DXT1 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT3 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT5 | Поддерживается
|  |  | RGB FXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA FXT1 | Не поддерживается
|  |  | 3Dc | Не поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

GPGPU

| [ CUDA: nVIDIA GeForce 210 (GT218) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce 210
|  |  | Кодовое название ГП | GT218
|  |  | PCI Domain / Bus / Device | 0 / 2 / 0
|  |  | Частота | 1402 МГц
|  |  | Asynchronous Engines | 1
|  |  | Мультипроцессоры/ядра | 2 / 16
|  |  | Max Threads Per Multiprocessor | 1024
|  |  | Max Threads Per Block | 512
|  |  | Max Registers Per Block | 16384
|  |  | Max 32-bit Registers Per Multiprocessor | 16384
|  |  | Max Instructions Per Kernel | 2 млн.
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Max Block Size | 512 x 512 x 64
|  |  | Max Grid Size | 65535 x 65535 x 1
|  |  | Max 1D Texture Width | 8192
|  |  | Max 2D Texture Size | 65536 x 32768
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max 1D Linear Texture Width | 134217728
|  |  | Max 2D Linear Texture Size | 65000 x 65000
|  |  | Max 2D Linear Texture Pitch | 1048544 байт
|  |  | Max 1D Layered Texture Width | 8192
|  |  | Max 1D Layered Texture Layers | 512
|  |  | Max Mipmapped 1D Texture Width | 8192
|  |  | Max Mipmapped 2D Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Cubemap Texture Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Texture Array Size | 8192 x 8192
|  |  | Max Texture Array Slices | 512
|  |  | Max 1D Surface Width | 4096
|  |  | Max 2D Surface Size | 4096 x 65536
|  |  | Compute Mode | Default: Multiple contexts allowed per device
|  |  | Compute Capability | 1.2
|  |  | CUDA DLL | nvcuda.dll (8.17.13.4195 - nVIDIA ForceWare 341.95)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Частота памяти | 405 МГц
|  |  | Global Memory Bus Width | 64 бит
|  |  | Total Memory | 512 МБ
|  |  | Total Constant Memory | 64 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Block | 16 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Multiprocessor | 16 КБ
|  |  | Max Memory Pitch | 2147483647 байт
|  |  | Texture Alignment | 256 байт
|  |  | Texture Pitch Alignment | 32 байт
|  |  | Surface Alignment | 256 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | 32-bit Floating-Point Atomic Addition | Не поддерживается
|  |  | 32-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | 64-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Caching Globals in L1 Cache | Не поддерживается
|  |  | Caching Locals in L1 Cache | Не поддерживается
|  |  | Concurrent Kernel Execution | Не поддерживается
|  |  | Concurrent Memory Copy & Execute | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | ECC | Запрещено
|  |  | Funnel Shift | Не поддерживается
|  |  | Host Memory Mapping | Поддерживается
|  |  | Integrated Device | Нет
|  |  | Managed Memory | Не поддерживается
|  |  | Multi-GPU Board | Нет
|  |  | Stream Priorities | Не поддерживается
|  |  | Surface Functions | Не поддерживается
|  |  | TCC Driver | Нет
|  |  | Warp Vote Functions | Поддерживается
|  |  | __ballot() | Не поддерживается
|  |  | __syncthreads_and() | Не поддерживается
|  |  | __syncthreads_count() | Не поддерживается
|  |  | __syncthreads_or() | Не поддерживается
|  |  | __threadfence_system() | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ OpenCL: nVIDIA GeForce 210 (GT218) ]
|  | Свойства OpenCL:
|  |  | Платформа | NVIDIA CUDA
|  |  | Поставщик платформы | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия платформы | OpenCL 1.1 CUDA 6.5.51
|  |  | Профиль платформы | Full
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce 210
|  |  | Кодовое название ГП | GT218
|  |  | Тип устройства | Графический процессор
|  |  | Поставщик устройства | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия устройства | OpenCL 1.0 CUDA
|  |  | Профиль устройства | Full
|  |  | Версия драйвера | 341.95
|  |  | Версия OpenCL C | OpenCL C 1.1
|  |  | Частота | 1402 МГц
|  |  | Вычислительные единицы/ядра | 2 / 16
|  |  | Address Space Size | 32 бит
|  |  | Max 2D Image Size | 4096 x 16383
|  |  | Max 3D Image Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Image Buffer Size | 134217728
|  |  | Max Samplers | 16
|  |  | Max Work-Item Size | 512 x 512 x 64
|  |  | Max Work-Group Size | 512
|  |  | Max Argument Size | 4352 байт
|  |  | Max Constant Buffer Size | 64 КБ
|  |  | Max Constant Arguments | 9
|  |  | Native ISA Vector Widths | char1, short1, int1, float1
|  |  | Preferred Native Vector Widths | char1, short1, int1, long1, float1
|  |  | Profiling Timer Resolution | 1000 ns
|  |  | CUDA Compute Capability | 1.2
|  |  | Max Registers Per Block | 16384
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Asynchronous Engines | 1
|  |  | PCI Bus / Device | 2 / 0
|  |  | OpenCL DLL | opencl.dll (1.0.0)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Global Memory | 512 МБ
|  |  | Local Memory | 16 КБ
|  |  | Max Memory Object Allocation Size | 128 МБ
|  |  | Memory Base Address Alignment | 2048 бит
|  |  | Min Data Type Alignment | 128 байт
|  | Соответствие OpenCL:
|  |  | OpenCL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 2.0 | Нет (62%)
|  | Функции устройства:
|  |  | Command-Queue Out Of Order Execution | Разрешено
|  |  | Command-Queue Profiling | Разрешено
|  |  | Compiler Available | Да
|  |  | Коррекция ошибок | Не поддерживается
|  |  | Images | Поддерживается
|  |  | Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Linker Available | Нет
|  |  | Little-Endian Device | Да
|  |  | Native Kernel Execution | Не поддерживается
|  |  | SVM Atomics | Не поддерживается
|  |  | SVM Coarse Grain Buffer | Не поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain Buffer | Не поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain System | Не поддерживается
|  |  | Thread Trace | Не поддерживается
|  |  | Unified Memory | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой половинной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Не поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Не поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой одинарной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой двойной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Не поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Не поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 85 / 15
|  |  | cl_altera_compiler_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_device_temperature | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_live_object_tracking | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_bus_addressable_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_c1x_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_compile_options | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d10_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d9_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_attribute_query | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_board_name | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_memory_flags | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_persistent_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_profiling_timer_offset | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_topology | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_event_callback | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_fp64 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_hsa | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_image2d_from_buffer_read_only | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops2 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_offline_devices | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_popcnt | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_predefined_macros | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_svm | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_vec3 | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_contextloggingfunctions | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_gl_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_setmemobjectdestructor | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_32 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_64 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_device_fission | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_migrate_memobject | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_accelerator | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_ctz | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_d3d11_nv12_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_device_partition_by_names | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_exec_by_local_thread | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_thread_local_exec | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_3d_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_byte_addressable_store | Поддерживается
|  |  | cl_khr_context_abort | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d11_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp16 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp64 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_msaa_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_icd | Поддерживается
|  |  | cl_khr_image2d_from_buffer | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_initialize_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_select_fprounding_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_spir | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_srgb_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_terminate_context | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_compiler_options | Поддерживается
|  |  | cl_nv_copy_opts | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d11_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d9_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_device_attribute_query | Поддерживается
|  |  | cl_nv_pragma_unroll | Поддерживается
|  |  | cl_qcom_ext_host_ptr | Не поддерживается
|  |  | cl_qcom_ion_host_ptr | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 0068 | Динамики (VIA High Definition A
|  | mixer.1 | 0001 0068 | Стерео микшер (VIA High Definit
|  | mixer.2 | 0001 0068 | Front Mic (VIA High Definition
|  | wave-in.0 | 0001 0065 | Front Mic (VIA High Definition
|  | wave-in.1 | 0001 0065 | Стерео микшер (VIA High Definit
|  | wave-out.0 | 0001 0064 | Динамики (VIA High Definition A

Аудио PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller | PCI
|  | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller | PCI
|  | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller | PCI
|  | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller | PCI
|  | VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller | PCI

HD Audio

| [ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0BE3
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Версия | A1
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0BE3&SUBSYS_00000000&REV_A1
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA HDMI/DP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA HDMI/DP
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-000B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA HDMI/DP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA HDMI/DP
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-000B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA HDMI/DP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA HDMI/DP
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-000B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA HDMI/DP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA HDMI/DP
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-000B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-0101
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 5 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-0397
|  |  | Версия | A2
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_03971849&REV_A2
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ VIA VT1705 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | VIA VT1705
|  |  | Описание устройства (Windows) | VIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 1106-4397
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-0397
|  |  | Версия | 1000
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_18490397&REV_1000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | VIA Technologies, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.via.com.tw/en/products/audio
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Хранение данных Windows

| [ SAMSUNG HD250HJ SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | SAMSUNG HD250HJ SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Физические данные дискового накопителя:
|  |  | Производитель | Samsung
|  |  | Семейство жёстких дисков | SpinPoint S250
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 250 ГБ
|  |  | Диски | 1
|  |  | Записываемые поверхности | 2
|  |  | Физические габариты | 146.1 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 462 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.17 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 1264 Мбит/с
|  |  | Среднее время поиска | 8.9 ms
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 8 МБ
|  |  | Время раскрутки | 8 сек
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/us/computer/solid-state-drives
| [ HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Производитель | Hitachi-LG
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | SATA
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 16x
|  |  | DVD+R | 24x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 12x
|  |  | DVD-R | 24x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 12x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 32x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | LG Electronics
|  |  | Информация о продукте | http://www.lg.com/us/data-storage
|  |  | Загрузка прошивки | http://www.lg.com/us/support
| [ ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 15
|  |  | Порт | 0170-0177
|  |  | Порт | 0376-0376
| [ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | FFA0-FFAF
| [ Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.19
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 21
|  |  | Память | FAEF7000-FAEF7FFF
|  |  | Порт | C000-C00F
|  |  | Порт | C080-C083
|  |  | Порт | C400-C407
|  |  | Порт | C480-C483
|  |  | Порт | C800-C807
| [ Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.19
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 20
|  |  | Память | FAEFC000-FAEFCFFF
|  |  | Порт | C880-C88F
|  |  | Порт | CC00-CC03
|  |  | Порт | D000-D007
|  |  | Порт | D080-D083
|  |  | Порт | D400-D407

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | C: | Локальный диск | NTFS | 58373 МБ | 21322 МБ | 37051 МБ | 63 % | 5084-2812
|  | D: | Локальный диск | NTFS | 89998 МБ | 35072 МБ | 54926 МБ | 61 % | BE48-D8F8
|  | E: | Локальный диск | NTFS | 89999 МБ | 21888 МБ | 68111 МБ | 76 % | 1250-8237
|  | F: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |

Физические диски

| [ Диск #1 - SAMSUNG HD250HJ (232 ГБ) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS |  | 1 MB | 100 MB
|  | #2 | NTFS | C: | 101 MB | 58374 MB
|  | #3 | NTFS | D: | 58475 MB | 89999 MB
|  | #4 | NTFS | E: | 148474 MB | 90000 MB

Оптические накопители

| [ F:\ HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device
|  |  | Серийный номер | K1ZA6G74351
|  |  | Версия прошивки | XP01
|  |  | Дата прошивки | 26.02.2010
|  |  | Объём буфера | 2 МБ
|  |  | Производитель | Hitachi-LG
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | SATA
|  |  | Дополнительные функции | M-Disc
|  |  | Код региона | Нет
|  |  | Осталось смен пользователем | 5
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 16x
|  |  | DVD+R | 24x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 12x
|  |  | DVD-R | 24x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 12x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 32x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Не поддерживается
|  |  | BD-R | Не поддерживается
|  |  | BD-RE | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD+R | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD-R | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-RAM | Чтение + запись
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение + запись
|  |  | CD-RW | Чтение + запись
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается
|  |  | Buffer Underrun Protection | Поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Не поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | DVD-Download Disc Recording | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Не поддерживается
|  |  | CPRM | Поддерживается
|  |  | CSS | Поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | OSSC | Не поддерживается
|  |  | Qflix Recording | Не поддерживается
|  |  | SecurDisc | Поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | LG Electronics
|  |  | Информация о продукте | http://www.lg.com/us/data-storage
|  |  | Загрузка прошивки | http://www.lg.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

ASPI

|  | Хост | ID | LUN | Тип устройства | Производитель | Модель | Rev | Дополнительная информация
|  | 03 | 00 | 00 | Оптический накопитель | HL-DT-ST | DVDRAM GH24NS50 | XP01 |
|  | 03 | 01 | 00 | Дисковый накопитель | SAMSUNG | HD250HJ | FH10 |
|  | 03 | 07 | 00 | Хост-адаптер | nvstor |  |  |

ATA

| [ SAMSUNG HD250HJ (S0URJ9APC07966) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | SAMSUNG HD250HJ
|  |  | Серийный номер | S0URJ9APC07966
|  |  | Версия | FH100-06
|  |  | World Wide Name | 5-0000F0-09BC07966
|  |  | Тип устройства | SATA-II
|  |  | Параметры | цилиндров: 484521, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 554
|  |  | Секторы LBA | 488397168
|  |  | Размер физического/логического сектора | 512 байт / 512 байт
|  |  | Буфер | 8 МБ (Dual Ported, Read Ahead)
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Макс. режим PIO | PIO 4
|  |  | Макс. режим MWDMA | MWDMA 2
|  |  | Макс. режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Активный режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Неформатированная ёмкость | 258038 МБ
|  |  | Стандарт ATA | ATA/ATAPI-7
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Automatic Acoustic Management (AAM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Device Configuration Overlay (DCO) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Free-Fall Control | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging (GPL) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Hardware Feature Control | Не поддерживается
|  |  | Host Protected Area (HPA) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | HPA Security Extensions | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Hybrid Information Feature | Не поддерживается
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing (NCQ) | Поддерживается
|  |  | NCQ Autosense | Не поддерживается
|  |  | NCQ Priority Information | Не поддерживается
|  |  | NCQ Queue Management Command | Не поддерживается
|  |  | NCQ Streaming | Не поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Sense Data Reporting (SDR) | Не поддерживается
|  |  | Service Interrupt | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается, Запрещено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Software Settings Preservation (SSP) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing (TCQ) | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Write-Read-Verify | Не поддерживается
|  | Функции SSD:
|  |  | Data Set Management | Не поддерживается
|  |  | Deterministic Read After TRIM | Не поддерживается
|  |  | Команда TRIM | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Энергосбережение (APM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Automatic Partial to Slumber Transitions (APST) | Запрещено
|  |  | Device Initiated Interface Power Management (DIPM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Device Sleep (DEVSLP) | Не поддерживается
|  |  | Extended Power Conditions (EPC) | Не поддерживается
|  |  | Host Initiated Interface Power Management (HIPM) | Поддерживается
|  |  | IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE | Не поддерживается
|  |  | Link Power State Device Sleep | Не поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby (PUIS) | Не поддерживается
|  | Команды ATA:
|  |  | DEVICE RESET | Не поддерживается
|  |  | DOWNLOAD MICROCODE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE EXT | Поддерживается, Разрешено
|  |  | NOP | Поддерживается, Разрешено
|  |  | READ BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  |  | WRITE BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  | Физические данные устройства ATA:
|  |  | Производитель | Samsung
|  |  | Семейство жёстких дисков | SpinPoint S250
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 250 ГБ
|  |  | Диски | 1
|  |  | Записываемые поверхности | 2
|  |  | Физические габариты | 146.1 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 462 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.17 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 1264 Мбит/с
|  |  | Среднее время поиска | 8.9 ms
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 8 МБ
|  |  | Время раскрутки | 8 сек
|  | Производитель ATA-устройства:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/us/computer/solid-state-drives
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

SMART

| [ SAMSUNG HD250HJ (S0URJ9APC07966) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 51 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 25 | 253 | 253 | 4352 | OK: Значение нормальное
|  | 04 | Start/Stop Count | 0 | 92 | 92 | 8631 | OK: Всегда пройдено
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 10 | 253 | 253 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 51 | 253 | 253 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 08 | Seek Time Performance | 15 | 253 | 253 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 100 | 100 | 34189 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 51 | 253 | 253 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0B | Calibration Retry Count | 0 | 253 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 0C | Power Cycle Count | 0 | 96 | 96 | 4646 | OK: Всегда пройдено
|  | 0D | Soft Read Error Rate | 0 | 100 | 100 | 13080609 | OK: Всегда пройдено
|  | B8 | End-to-End Error | 99 | 253 | 253 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | BB | Reported Uncorrectable Errors | 0 | 253 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | BC | Command Timeout | 0 | 253 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | BE | Airflow Temperature | 0 | 154 | 127 | 621150236 | OK: Всегда пройдено
|  | C2 | Temperature | 0 | 154 | 127 | 621150236 | OK: Всегда пройдено
|  | C3 | Hardware ECC Recovered | 0 | 100 | 100 | 13080609 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 0 | 253 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 253 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 253 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 199 | 195 | 13359 | OK: Всегда пройдено
|  | C8 | Write Error Rate | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C9 | Soft Read Error Rate | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | CA | Data Address Mark Errors | 0 | 100 | 100 | 1 | OK: Всегда пройдено

Сеть Windows

| [ NVIDIA nForce Networking Controller ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | NVIDIA nForce Networking Controller
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 00-25-22-EE-83-9D
|  |  | Соединение | Подключение по локальной сети
|  |  | Скорость соединения | 100 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | DHCP-аренда получена | 05.07.2016 14:33:25
|  |  | DHCP-аренда истекает | 05.07.2016 22:33:25
|  |  | Получено байт | 3165518985 (3018.9 МБ)
|  |  | Отправлено байт | 4009031891 (3823.3 МБ)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | IP / маска подсети | 192.168.1.79 / 255.255.255.0
|  |  | Шлюз | 192.168.1.1
|  |  | DHCP | 192.168.1.1
|  |  | DNS | 192.168.1.1
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller (PHY: Realtek RTL8211/8212) | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | nvd3dum.dll (9.18.13.4195 - nVIDIA ForceWare 341.95)
|  |  | Описание аппаратуры | NVIDIA GeForce 210
|  | Свойства Direct3D:
|  |  | Всего/свободно видеопамяти | 512 МБ / 298 МБ
|  |  | Битовые глубины рендеринга | 8, 16, 32
|  |  | Битовые глубины Z-буфера | 16, 24, 32
|  |  | Multisample Anti-Aliasing Modes | MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, CSAA 8x, CSAA 8xQ, CSAA 16x, CSAA 16xQ
|  |  | Минимальный размер текстуры | 1 x 1
|  |  | Максимальный размер текстуры | 8192 x 8192
|  |  | Версия объединённого шейдера | 4.1
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v10.1
|  | Функции Direct3D:
|  |  | Additive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | AGP Texturing | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | Automatic Mipmap Generation | Поддерживается
|  |  | Bilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Compute Shader | Поддерживается
|  |  | Cubic Environment Mapping | Поддерживается
|  |  | Cubic Filtering | Не поддерживается
|  |  | Decal-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Decal Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Directional Lights | Поддерживается
|  |  | DirectX Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | DirectX Volumetric Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Dithering | Поддерживается
|  |  | Dot3 Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Driver Concurrent Creates | Поддерживается
|  |  | Driver Command Lists | Поддерживается
|  |  | Dynamic Textures | Поддерживается
|  |  | Edge Anti-Aliasing | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping + Luminance | Поддерживается
|  |  | Factor Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Geometric Hidden-Surface Removal | Не поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Guard Band | Поддерживается
|  |  | Hardware Scene Rasterization | Поддерживается
|  |  | Hardware Transform & Lighting | Поддерживается
|  |  | Legacy Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Map On Default Buffers | Не поддерживается
|  |  | Mipmap LOD Bias Adjustments | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Cube Textures | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Volume Textures | Поддерживается
|  |  | Modulate-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Modulate Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Non-Square Textures | Поддерживается
|  |  | N-Patches | Не поддерживается
|  |  | Perspective Texture Correction | Поддерживается
|  |  | Point Lights | Поддерживается
|  |  | Point Sampling | Поддерживается
|  |  | Projective Textures | Поддерживается
|  |  | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Не поддерживается
|  |  | Range-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Rectangular & Triangular Patches | Не поддерживается
|  |  | Rendering In Windowed Mode | Поддерживается
|  |  | Runtime Shader Linking | Не поддерживается
|  |  | Scissor Test | Поддерживается
|  |  | Slope-Scale Based Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Specular Flat Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Gouraud Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Phong Shading | Не поддерживается
|  |  | Spherical Mapping | Поддерживается
|  |  | Spot Lights | Поддерживается
|  |  | Stencil Buffers | Поддерживается
|  |  | Sub-Pixel Accuracy | Поддерживается
|  |  | Subtractive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Table Fog | Поддерживается
|  |  | Texture Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Texture Clamping | Поддерживается
|  |  | Texture Mirroring | Поддерживается
|  |  | Texture Transparency | Поддерживается
|  |  | Texture Wrapping | Поддерживается
|  |  | Tiled Resources | Не поддерживается
|  |  | Triangle Culling | Не поддерживается
|  |  | Trilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Two-Sided Stencil Test | Поддерживается
|  |  | Vertex Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Vertex Fog | Поддерживается
|  |  | Vertex Tweening | Не поддерживается
|  |  | Volume Textures | Поддерживается
|  |  | W-Based Fog | Поддерживается
|  |  | W-Buffering | Не поддерживается
|  |  | Z-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Z-Bias | Поддерживается
|  |  | Z-Test | Поддерживается
|  | Поддерживаемые коды FourCC:
|  |  | 3x11 | Поддерживается
|  |  | 3x16 | Поддерживается
|  |  | AI44 | Поддерживается
|  |  | AI88 | Поддерживается
|  |  | AIP8 | Поддерживается
|  |  | ATOC | Поддерживается
|  |  | AV12 | Поддерживается
|  |  | AYUV | Поддерживается
|  |  | NV12 | Поддерживается
|  |  | NV24 | Поддерживается
|  |  | NVDB | Поддерживается
|  |  | NVDP | Поддерживается
|  |  | NVMD | Поддерживается
|  |  | PLFF | Поддерживается
|  |  | SSAA | Поддерживается
|  |  | UYVY | Поддерживается
|  |  | YUY2 | Поддерживается
|  |  | YV12 | Поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Динамики (VIA High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (VIA High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{cc2b49bf-af00-4aec-bddd-029d72b822d8}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается

DirectX - ввод

| [ Мышь ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Мышь
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Оси | 3
|  |  | Кнопки/клавиши | 8
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Клавиатура ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Клавиатура
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 128
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Multimedia Keyboard ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Multimedia Keyboard
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 26
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB Mouse ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB Mouse
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | DVD и CD-ROM дисководы:
|  |  | HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device | 6.1.7601.17514
|  | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|  |  | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|  |  | ATA Channel 1 | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 6.1.7601.17514
|  | Видеоадаптеры:
|  |  | NVIDIA GeForce 210 | 9.18.13.4195
|  | Дисковые устройства:
|  |  | SAMSUNG HD250HJ SCSI Disk Device | 6.1.7600.16385
|  | Драйверы несамонастраиваемых устройств:
|  |  | Ancillary Function Driver for Winsock |
|  |  | Beep |
|  |  | CNG |
|  |  | Hardware Policy Driver |
|  |  | HTTP |
|  |  | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|  |  | KSecDD |
|  |  | KSecPkg |
|  |  | LDDM Graphics Subsystem |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|  |  | msisadrv |
|  |  | NDProxy |
|  |  | NETBT |
|  |  | NSI proxy service driver. |
|  |  | Null |
|  |  | NvStreamKms |
|  |  | PEAUTH |
|  |  | Performance Counters for Windows Driver |
|  |  | RDP Encoder Mirror Driver |
|  |  | RDPCDD |
|  |  | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|  |  | Security Driver |
|  |  | Security Processor Loader Driver |
|  |  | speedfan |
|  |  | System Attribute Cache |
|  |  | TCP/IP Registry Compatibility |
|  |  | VgaSave |
|  |  | WFP Lightweight Filter |
|  |  | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер |
|  |  | Диспетчер динамических томов |
|  |  | Диспетчер точек подключения |
|  |  | Драйвер QWAVE |
|  |  | Драйвер автономных файлов |
|  |  | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|  |  | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|  |  | Драйвер протокола TCP/IP |
|  |  | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP |
|  |  | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker |
|  |  | Общий журнал (CLFS) |
|  |  | Планировщик пакетов QoS |
|  |  | Системный драйвер NDIS |
|  |  | Тома запоминающих устройств |
|  | Звуковые, видео и игровые устройства:
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.30.1
|  |  | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) | 1.2.27.0
|  |  | VIA High Definition Audio | 6.0.1.7500
|  | Клавиатуры:
|  |  | Клавиатура HID | 6.1.7601.17514
|  | Компьютер:
|  |  | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|  | Контроллеры USB:
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17514
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17514
|  |  | Составное USB устройство | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.17514
|  | Контроллеры запоминающих устройств:
|  |  | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA | 10.6.0.19
|  |  | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA | 10.6.0.19
|  | Мониторы:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|  | Мыши и иные указывающие устройства:
|  |  | HID-совместимая мышь | 6.1.7600.16385
|  | Порты (COM и LPT):
|  |  | ECP-порт принтера (LPT1) | 6.1.7600.16385
|  |  | Последовательный порт (COM1) | 6.1.7600.16385
|  | Процессоры:
|  |  | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor | 6.1.7600.16385
|  | Сетевые адаптеры:
|  |  | NVIDIA nForce Networking Controller | 73.0.6.0
|  |  | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (IP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (IPv6) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (L2TP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Мини-порт WAN (SSTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.1.7601.17514
|  | Системные устройства:
|  |  | CMOS и часы | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.1.7601.17514
|  |  | NVIDIA nForce PCI System Management | 6.1.7601.17514
|  |  | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 6.1.7601.17514
|  |  | UMBus перечислитель | 6.1.7601.17514
|  |  | Арифметический сопроцессор | 6.1.7601.17514
|  |  | Встроенный динамик | 6.1.7601.17514
|  |  | Диспетчер томов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер файла в качестве тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Кнопка питания ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.1.7601.17514
|  |  | Логический интерфейс порта принтера | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель композитной шины | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.1.7601.17514
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Системная плата | 6.1.7601.17514
|  |  | Системный таймер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - ISA | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Шина PCI | 6.1.7601.17514
|  | Теневое копирование томов запоминающих устройств:
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  | Тома запоминающих устройств:
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  | Устройства HID (Human Interface Devices):
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.17514
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
| [ DVD и CD-ROM дисководы / HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\CdRomHL-DT-STDVDRAM_GH24NS50_XP01
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | LG Electronics
|  |  | Информация о продукте | http://www.lg.com/us/data-storage
|  |  | Загрузка прошивки | http://www.lg.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 1
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 15
|  |  | Порт | 0170-0177
|  |  | Порт | 0376-0376
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_03EC1849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 6, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | FFA0-FFAF
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce 210 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA GeForce 210
|  |  | Дата драйвера | 29.01.2016
|  |  | Версия драйвера | 9.18.13.4195
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem2.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0A65&SUBSYS_00000000&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 2, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA GeForce 210 Video Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | E0000000-EFFFFFFF
|  |  | Память | F8000000-F9FFFFFF
|  |  | Память | FB000000-FBFFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | EC00-EC7F
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Дисковые устройства / SAMSUNG HD250HJ SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | SAMSUNG HD250HJ SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskSAMSUNG_HD250HJ_________FH10
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 1, Target Id 1, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/us/computer/solid-state-drives
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ancillary Function Driver for Winsock
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Beep ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Beep
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / CNG ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CNG
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Hardware Policy Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Hardware Policy Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / HTTP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HTTP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Kernel Mode Driver Frameworks service
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecPkg ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecPkg
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / LDDM Graphics Subsystem ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | LDDM Graphics Subsystem
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Responder
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / msisadrv ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | msisadrv
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDProxy ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NDProxy
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NETBT ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NETBT
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NSI proxy service driver. ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NSI proxy service driver.
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Null ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Null
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NvStreamKms ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NvStreamKms
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / PEAUTH ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PEAUTH
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Performance Counters for Windows Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Performance Counters for Windows Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDP Encoder Mirror Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDP Encoder Mirror Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDPCDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDPCDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Reflector Display Driver used to gain access to graphics data ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Processor Loader Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Processor Loader Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / speedfan ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | speedfan
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / System Attribute Cache ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | System Attribute Cache
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TCP/IP Registry Compatibility ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TCP/IP Registry Compatibility
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VgaSave ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | VgaSave
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / WFP Lightweight Filter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WFP Lightweight Filter
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер динамических томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер динамических томов
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер точек подключения ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер точек подключения
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер QWAVE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер QWAVE
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер автономных файлов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер автономных файлов
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер авторизации брандмауэра Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер авторизации брандмауэра Windows
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер протокола TCP/IP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер протокола TCP/IP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Общий журнал (CLFS) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Общий журнал (CLFS)
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Планировщик пакетов QoS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Планировщик пакетов QoS
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Системный драйвер NDIS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный драйвер NDIS
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Тома запоминающих устройств ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Тома запоминающих устройств
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 28.11.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.3.30.1
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
|  |  | Дата драйвера | 24.11.2014
|  |  | Версия драйвера | 1.2.27.0
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem5.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0955&PID_9000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / VIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | VIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 17.09.2009
|  |  | Версия драйвера | 6.0.1.7500
|  |  | Поставщик драйвера | VIA Technologies, Inc.
|  |  | INF-файл | oem8.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_18490397&REV_1000
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | VIA Technologies, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.via.com.tw/en/products/audio
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_00
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Компьютер / ACPI x64-based PC ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ACPI x64-based PC
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID10DE&PID03F1&REV00A3
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID10DE&PID03F2&REV00A3
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0458&PID_0708&REV_0100
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0003.Hub_#0001
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_03F11849&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 2, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 21
|  |  | Память | FAEFF000-FAEFFFFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_03F21849&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 2, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | FAEFEC00-FAEFECFF
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.19
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_03F61849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 8, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 21
|  |  | Память | FAEF7000-FAEF7FFF
|  |  | Порт | C000-C00F
|  |  | Порт | C080-C083
|  |  | Порт | C400-C407
|  |  | Порт | C480-C483
|  |  | Порт | C800-C807
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 06.08.2010
|  |  | Версия драйвера | 10.6.0.19
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | nvraid.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_03F61849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 8, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 20
|  |  | Память | FAEFC000-FAEFCFFF
|  |  | Порт | C880-C88F
|  |  | Порт | CC00-CC03
|  |  | Порт | D000-D007
|  |  | Порт | D080-D083
|  |  | Порт | D400-D407
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\AOC2250
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_C10A&REV_1406&Col01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Порты (COM и LPT) / ECP-порт принтера (LPT1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ECP-порт принтера (LPT1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0401
|  |  | PnP-устройство | ECP Parallel Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 03
|  |  | Порт | 0378-037F
|  |  | Порт | 0778-077F
| [ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0501
|  |  | PnP-устройство | 16550A-compatible UART Serial Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 04
|  |  | Порт | 03F8-03FF
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_16_Model_5
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_16_Model_5
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_16_Model_5
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / NVIDIA nForce Networking Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce Networking Controller
|  |  | Дата драйвера | 30.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 73.0.6.0
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem7.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_03EF1849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 7, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 20
|  |  | Память | FAEFD000-FAEFDFFF
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / WAN Miniport (IKEv2) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IKEv2)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netavpna.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_agilevpnminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (IP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanip
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IPv6) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (IPv6)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanipv6
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (L2TP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (L2TP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_l2tpminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPPoE) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (PPPoE)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pppoeminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (PPTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pptpminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт WAN (SSTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт WAN (SSTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netsstpa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_sstpminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (Сетевой монитор) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (Сетевой монитор)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanbh
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Системные устройства / CMOS и часы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS и часы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0B00
|  |  | PnP-устройство | Real-Time Clock
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 08
|  |  | Порт | 0070-0071
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 100
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 102
|  |  | IRQ | 103
|  |  | IRQ | 104
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 106
|  |  | IRQ | 107
|  |  | IRQ | 108
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 110
|  |  | IRQ | 111
|  |  | IRQ | 112
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 114
|  |  | IRQ | 115
|  |  | IRQ | 116
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 118
|  |  | IRQ | 119
|  |  | IRQ | 120
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 122
|  |  | IRQ | 123
|  |  | IRQ | 124
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 126
|  |  | IRQ | 127
|  |  | IRQ | 128
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 130
|  |  | IRQ | 131
|  |  | IRQ | 132
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 134
|  |  | IRQ | 135
|  |  | IRQ | 136
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 138
|  |  | IRQ | 139
|  |  | IRQ | 140
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 142
|  |  | IRQ | 143
|  |  | IRQ | 144
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 146
|  |  | IRQ | 147
|  |  | IRQ | 148
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 150
|  |  | IRQ | 151
|  |  | IRQ | 152
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 154
|  |  | IRQ | 155
|  |  | IRQ | 156
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 158
|  |  | IRQ | 159
|  |  | IRQ | 160
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 162
|  |  | IRQ | 163
|  |  | IRQ | 164
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 166
|  |  | IRQ | 167
|  |  | IRQ | 168
|  |  | IRQ | 169
|  |  | IRQ | 170
|  |  | IRQ | 171
|  |  | IRQ | 172
|  |  | IRQ | 173
|  |  | IRQ | 174
|  |  | IRQ | 175
|  |  | IRQ | 176
|  |  | IRQ | 177
|  |  | IRQ | 178
|  |  | IRQ | 179
|  |  | IRQ | 180
|  |  | IRQ | 181
|  |  | IRQ | 182
|  |  | IRQ | 183
|  |  | IRQ | 184
|  |  | IRQ | 185
|  |  | IRQ | 186
|  |  | IRQ | 187
|  |  | IRQ | 188
|  |  | IRQ | 189
|  |  | IRQ | 190
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 82
|  |  | IRQ | 83
|  |  | IRQ | 84
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 86
|  |  | IRQ | 87
|  |  | IRQ | 88
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 90
|  |  | IRQ | 91
|  |  | IRQ | 92
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 94
|  |  | IRQ | 95
|  |  | IRQ | 96
|  |  | IRQ | 97
|  |  | IRQ | 98
|  |  | IRQ | 99
| [ Системные устройства / Microsoft System Management BIOS драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft System Management BIOS драйвер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ Системные устройства / NVIDIA nForce PCI System Management ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce PCI System Management
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_03EB1849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 1, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 11
|  |  | Порт | 0600-063F
|  |  | Порт | 0700-073F
|  |  | Порт | DC00-DC3F
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Системные устройства / Remote Desktop Device Redirector Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Remote Desktop Device Redirector Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | rdpbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDPBUS
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | UMB\UMBUS
| [ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C04
|  |  | PnP-устройство | Numeric Data Processor
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 13
|  |  | Порт | 00F0-00FF
| [ Системные устройства / Встроенный динамик ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Встроенный динамик
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0800
|  |  | PnP-устройство | PC Speaker
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0061-0061
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ Системные устройства / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер клавиатуры сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_KBD
| [ Системные устройства / Драйвер мыши сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер мыши сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_MOU
| [ Системные устройства / Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ Системные устройства / Драйвер файла в качестве тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер файла в качестве тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | blbdrive.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BLBDRIVE
| [ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0C
|  |  | PnP-устройство | Power Button
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_03971849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 5, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 23
|  |  | Память | FAEF8000-FAEFBFFF
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0BE3&SUBSYS_00000000&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 2, устройство 0, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | FAF7C000-FAF7FFFF
| [ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0200
|  |  | PnP-устройство | DMA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 04
|  |  | Порт | 0000-000F
|  |  | Порт | 0081-0083
|  |  | Порт | 0087-0087
|  |  | Порт | 0089-008B
|  |  | Порт | 008F-008F
|  |  | Порт | 00C0-00DF
| [ Системные устройства / Логический интерфейс порта принтера ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Логический интерфейс порта принтера
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
|  |  | Сведения о размещении | LPT1
| [ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | compositebus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\swenum
| [ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0000
|  |  | PnP-устройство | Programmable Interrupt Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0020-0021
|  |  | Порт | 00A0-00A1
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FC000000-FDFFFFFF
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FEC00000-FEC00FFF
|  |  | Память | FEE00000-FEE00FFF
|  |  | Порт | 0060-0060
|  |  | Порт | 0064-0064
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000D0000-000D3FFF
|  |  | Память | 000D4000-000D7FFF
|  |  | Память | 000DE000-000DFFFF
|  |  | Память | FEC80000-FD93FFFF
|  |  | Память | FEE01000-FEEFFFFF
|  |  | Память | FEFE0000-FEFE01FF
|  |  | Память | FEFE1000-FEFE1FFF
|  |  | Порт | 0010-001F
|  |  | Порт | 0022-003F
|  |  | Порт | 0044-005F
|  |  | Порт | 0062-0063
|  |  | Порт | 0065-006F
|  |  | Порт | 0072-007F
|  |  | Порт | 0080-0080
|  |  | Порт | 0084-0086
|  |  | Порт | 0088-0088
|  |  | Порт | 008C-008E
|  |  | Порт | 0090-009F
|  |  | Порт | 00A2-00BF
|  |  | Порт | 00E0-00EF
|  |  | Порт | 04D0-04D1
|  |  | Порт | 0500-057F
|  |  | Порт | 0580-05FF
|  |  | Порт | 0800-087F
|  |  | Порт | 0880-08FF
|  |  | Порт | 0D00-0D7F
|  |  | Порт | 0D80-0DFF
|  |  | Порт | 1100-117F
|  |  | Порт | 1180-11FF
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0280-028F
|  |  | Порт | 0290-029F
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C01
|  |  | PnP-устройство | System Board Extension
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 00000000-0009FFFF
|  |  | Память | 000E0000-000FFFFF
|  |  | Память | 00100000-DFFFFFFF
|  |  | Память | FF380000-FFFFFFFF
| [ Системные устройства / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0100
|  |  | PnP-устройство | System Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 00
|  |  | Порт | 0040-0043
| [ Системные устройства / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E2&SUBSYS_03E21849&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
| [ Системные устройства / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_03EB1849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 1, функция 2
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 3
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - Miscellaneous Control
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 4
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - Link Control
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 1
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - Address Map
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 2
|  |  | PCI-устройство | AMD K10 - DRAM Controller
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - ISA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - ISA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E1&SUBSYS_03E11849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 1, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_03E81849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 9, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 131072
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | E0000000-F9FFFFFF
|  |  | Память | FAF00000-FBFFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-EFFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_03E91849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 11, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 131072
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_03F31849&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 4, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_03E91849&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 12, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 131072
| [ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\FixedButton
| [ Системные устройства / Шина PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0A03
|  |  | PnP-устройство | PCI Bus
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | 000D0000-000DFFFF
|  |  | Память | E0000000-FF37FFFF
|  |  | Порт | 0000-0CF7
|  |  | Порт | 0D00-FFFF
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_C10A&REV_1406&Col02
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_C10A&REV_1406
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0004.Hub_#0001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.003.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.003.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 1 | AMD K10 - Address Map
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 2 | AMD K10 - DRAM Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 0 | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 4 | AMD K10 - Link Control
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 3 | AMD K10 - Miscellaneous Control
|  |  | Шина 2, Устройство 0, Функция 0 | nVIDIA GeForce 210 Video Adapter
|  |  | Шина 2, Устройство 0, Функция 1 | nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 5, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
|  |  | Шина 0, Устройство 7, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 6, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 11, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Шина 0, Устройство 12, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Шина 0, Устройство 9, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  |  | Шина 0, Устройство 4, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 8, Функция 0 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 8, Функция 1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 2 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 1 | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0501 | 16550A-compatible UART Serial Port
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_16_MODEL_5_-_AMD_ATHLON(TM)_II_X3_455_PROCESSOR | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_16_MODEL_5_-_AMD_ATHLON(TM)_II_X3_455_PROCESSOR | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_16_MODEL_5_-_AMD_ATHLON(TM)_II_X3_455_PROCESSOR | AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0401 | ECP Parallel Port
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0800 | PC Speaker
|  |  | PNP0A03 | PCI Bus
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства LPT PnP:
|  |  | MICROSOFTRAWPORT | Логический интерфейс порта принтера
|  | Устройства USB:
|  |  | 0458 0708 | USB-устройство ввода
|  |  | 0458 0708 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA C10A | USB-устройство ввода
|  |  | 0458 0708 | Составное USB устройство
|  | Порты:
|  |  | COM1 | Последовательный порт (COM1)
|  |  | LPT1 | ECP-порт принтера (LPT1)

Устройства PCI

| [ AMD K10 - Address Map ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - Address Map
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1201
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K10 - DRAM Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - DRAM Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-1202
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1200
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
|  | HyperTransport LDT0:
|  |  | Версия HyperTransport | 3.00
|  |  | Тип связи | Не когерентно
|  |  | Статус связи | Подключён
|  |  | Макс. ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Задействованная ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Максимальная частота связи | 2000 МГц
|  |  | Текущая частота связи | 1000 МГц
|  |  | Номер первичной/вторичной шины | 0 / 0
|  |  | Isochronous Flow Control Mode | Поддерживается, Запрещено
|  |  | CRC Error Detected | Нет
|  |  | CRC Test Mode | Не поддерживается
|  |  | Extended CTL Required | Нет
|  |  | Extended Register Set | Не поддерживается
|  |  | HyperTransport Stop Mode | Поддерживается
|  |  | Link Failure Detected | Нет
| [ AMD K10 - Link Control ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - Link Control
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 4
|  |  | ID устройства | 1022-1204
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K10 - Miscellaneous Control ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K10 - Miscellaneous Control
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 3
|  |  | ID устройства | 1022-1203
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ nVIDIA GeForce 210 Video Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GeForce 210 Video Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-0A65
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0BE3
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F2
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03F2
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 5 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-0397
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E2
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03E2
|  |  | Класс устройства | 0500 (RAM Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 7 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03EF
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03EF
|  |  | Класс устройства | 0680 (Bridge Device)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E1
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03E1
|  |  | Класс устройства | 0601 (PCI/ISA Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F1
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03F1
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 6 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03EC
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03EC
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 11 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E9
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 12 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E9
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 9 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03E8
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 4 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F3
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 8 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-03F6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03F6
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 8 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03F6
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 2
|  |  | ID устройства | 10DE-03F5
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03EB
|  |  | Класс устройства | 0500 (RAM Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03EB
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-03EB
|  |  | Класс устройства | 0C05 (SMBus Controller)
|  |  | Версия | A2
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено

Устройства USB

| [ Составное USB устройство (Multimedia Keyboard) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 0458-0708
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Производитель | Genius
|  |  | Продукт | Multimedia Keyboard
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ USB-устройство ввода (USB Mouse) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство ввода
|  |  | ID устройства | 09DA-C10A
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 02
|  |  | Производитель | A4Tech
|  |  | Продукт | USB Mouse
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | DMA 03 | Исключительный | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | DMA 04 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | IRQ 00 | Исключительный | Системный таймер
|  | IRQ 04 | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | IRQ 08 | Исключительный | CMOS и часы
|  | IRQ 100 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 102 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 103 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 104 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 106 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 107 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 108 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 11 | Общий | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | IRQ 110 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 111 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 112 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 114 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 115 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 116 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 118 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 119 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 120 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 122 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 123 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 124 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 126 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 127 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 128 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 13 | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | IRQ 130 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131072 | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 131072 | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 131072 | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 132 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 134 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 135 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 136 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 138 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 139 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 14 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | IRQ 140 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 142 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 143 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 144 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 146 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 147 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 148 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 15 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | IRQ 150 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 151 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 152 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 154 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 155 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 156 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 158 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 159 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 160 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 162 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 163 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 164 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 166 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 167 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 168 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 169 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 170 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 171 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 172 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 173 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 174 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 175 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 176 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 177 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 178 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 179 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 18 | Общий | NVIDIA GeForce 210
|  | IRQ 18 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 180 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 181 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 182 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 183 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 184 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 185 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 186 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 187 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 188 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 189 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 190 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 20 | Общий | NVIDIA nForce Networking Controller
|  | IRQ 20 | Общий | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | IRQ 21 | Общий | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | IRQ 21 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 22 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 23 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 82 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 83 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 84 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 86 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 87 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 88 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 90 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 91 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 92 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 94 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 95 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 96 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 98 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 99 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 00000000-0009FFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | NVIDIA GeForce 210
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память 000D0000-000D3FFF | Общий | Ресурсы системной платы
|  | Память 000D0000-000DFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000D4000-000D7FFF | Общий | Ресурсы системной платы
|  | Память 000DE000-000DFFFF | Общий | Ресурсы системной платы
|  | Память 000E0000-000FFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 00100000-DFFFFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память E0000000-EFFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce 210
|  | Память E0000000-F9FFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память E0000000-FF37FFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память F8000000-F9FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce 210
|  | Память FAEF7000-FAEF7FFF | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Память FAEF8000-FAEFBFFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FAEFC000-FAEFCFFF | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Память FAEFD000-FAEFDFFF | Исключительный | NVIDIA nForce Networking Controller
|  | Память FAEFEC00-FAEFECFF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память FAEFF000-FAEFFFFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FAF00000-FBFFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память FAF7C000-FAF7FFFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FB000000-FBFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce 210
|  | Память FC000000-FDFFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEC00000-FEC00FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEC80000-FD93FFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEE00000-FEE00FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEE01000-FEEFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEFE0000-FEFE01FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEFE1000-FEFE1FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FF380000-FFFFFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Порт 0000-000F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0000-0CF7 | Общий | Шина PCI
|  | Порт 0010-001F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0020-0021 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0022-003F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0040-0043 | Исключительный | Системный таймер
|  | Порт 0044-005F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0060-0060 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0061-0061 | Исключительный | Встроенный динамик
|  | Порт 0062-0063 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0064-0064 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0065-006F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0070-0071 | Исключительный | CMOS и часы
|  | Порт 0072-007F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0080-0080 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0081-0083 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0084-0086 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0087-0087 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0088-0088 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0089-008B | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 008C-008E | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 008F-008F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0090-009F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00A0-00A1 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00A2-00BF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00C0-00DF | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 00E0-00EF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00F0-00FF | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | Порт 0170-0177 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | Порт 01F0-01F7 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 0280-028F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0290-029F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0376-0376 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | Порт 0378-037F | Исключительный | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | Порт 03B0-03BB | Общий | NVIDIA GeForce 210
|  | Порт 03B0-03BB | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03C0-03DF | Общий | NVIDIA GeForce 210
|  | Порт 03C0-03DF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03F6-03F6 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 03F8-03FF | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | Порт 04D0-04D1 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0500-057F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0580-05FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0600-063F | Исключительный | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | Порт 0700-073F | Исключительный | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | Порт 0778-077F | Исключительный | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | Порт 0800-087F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0880-08FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0D00-0D7F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0D00-FFFF | Общий | Шина PCI
|  | Порт 0D80-0DFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1100-117F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 1180-11FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт C000-C00F | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C080-C083 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C400-C407 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C480-C483 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C800-C807 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт C880-C88F | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт CC00-CC03 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт D000-D007 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт D080-D083 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт D400-D407 | Исключительный | Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
|  | Порт DC00-DC3F | Исключительный | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | Порт E000-EFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт EC00-EC7F | Исключительный | NVIDIA GeForce 210
|  | Порт FFA0-FFAF | Исключительный | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE

Ввод

| [ Клавиатура HID ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Клавиатура HID
|  |  | Тип клавиатуры | IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | Russian
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - Кириллица (Windows)
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - Кириллица (DOS)
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | HID-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 8
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 1
|  |  | Время двойного щелчка | 500 msec
|  |  | Порог X / Y | 6 / 10
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Разрешено
|  |  | Колёсико мыши | Есть
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | След от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено

Принтеры

| [ Canon MP250 series Printer (По умолчанию) ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Canon MP250 series Printer
|  |  | Принтер по умолчанию | Да
|  |  | Совместное использование | Canon MP250 series Printer
|  |  | Порт принтера | USB001
|  |  | Драйвер принтера | Canon MP250 series Printer (v12.06)
|  |  | Имя устройства | Canon MP250 series Printer
|  |  | Процессор печати | Canon MP250 series Print Processor
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 1
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | Medium Color
|  | Производитель принтера:
|  |  | Фирма | Canon U.S.A.,Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://consumer.usa.canon.com/ir/controller?act=ProductCatIndexAct&fcategoryid=103
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Fax ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Fax
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | SHRFAX:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
|  |  | Имя устройства | Fax
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | Letter, 8.5 x 11 in
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 200 x 200 dpi Mono
| [ Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | XPSPort:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft XPS Document Writer (v6.00)
|  |  | Имя устройства | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 2:00 - 2:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color

Debug - PCI

|  | B00 D00 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)
|  | Offset 000: | DE 10 E2 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E2 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 49 18 E2 03 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
|  | Offset 050: | 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
|  | Offset 070: | 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
|  | Offset 080: | 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
|  | Offset 090: | 7E 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
|  | Offset 0E0: | 00 00 E0 FE 00 00 00 00 06 00 00 00 20 10 00 00
|  | Offset 0F0: | F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge
|  | Offset 000: | DE 10 E1 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E1 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
|  | Offset 040: | 49 18 E1 03 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
|  | Offset 050: | FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 37 00 1C 01
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 00 FF FF C1 80 00 00 00 00 45 19 00 00 00 60
|  | Offset 080: | 09 20 00 8D 0D 18 00 00 00 00 40 01 FF 00 00 00
|  | Offset 090: | FF 7F 00 00 FF FF 3F 3F 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
|  | Offset 0A0: | 01 00 10 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 80 02 FF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FD 03 00 A0
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F01: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 01 06 00 00 01 07 00 00 00 00 00 00 49 18 EB 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
|  | Offset 040: | 49 18 EB 03 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 05 00 00 01 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 11 00 00
|  | Offset 080: | 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 88 10 04 00 04 40 00 07 80 22 00 20 41 44 44 11
|  | Offset 0F0: | 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F02: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim
|  | Offset 000: | DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 EB 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 49 18 F5 03 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
|  | Offset 050: | 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
|  | Offset 060: | 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
|  | Offset 070: | 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D02 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 F0 EF FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F1 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
|  | Offset 040: | 49 18 F1 03 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 0C 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D02 F01: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 EC EF FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F2 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
|  | Offset 040: | 49 18 F2 03 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 C4 00
|  | Offset 080: | 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
|  | Offset 090: | 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 11 22 33 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D04 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge
|  | Offset 000: | DE 10 F3 03 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
|  | Offset 040: | 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
|  | Offset 090: | 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 49 18 F3 03
|  | Offset 0C0: | 49 18 F3 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D05 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 80 EF FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 97 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
|  | Offset 040: | 49 18 97 03 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
|  | Offset 050: | 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D06 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Parallel ATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 EC 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
|  | Offset 040: | 49 18 EC 03 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 FF 00 FF FF
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D07 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LAN Controller
|  | Offset 000: | DE 10 EF 03 06 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 D0 EF FA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 EF 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
|  | Offset 040: | 49 18 EF 03 01 50 02 FE 00 01 00 00 08 00 00 20
|  | Offset 050: | 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 03 A8
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 10 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D08 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 D4 00 00 81 D0 00 00 01 D0 00 00 01 CC 00 00
|  | Offset 020: | 81 C8 00 00 00 C0 EF FA 00 00 00 00 49 18 F6 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
|  | Offset 040: | 49 18 F6 03 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 2F 68 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 01
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 FE FF FF FF 00 00 AD 2E FC 6B FB FF
|  | Offset 090: | 00 00 55 3E 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
|  | Offset 0A0: | 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
|  | Offset 0B0: | 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
|  | Offset 0D0: | 08 00 00 44 00 08 08 00 08 00 00 44 00 08 08 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
|  | B00 D08 F01: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller
|  | Offset 000: | DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 01 C8 00 00 81 C4 00 00 01 C4 00 00 81 C0 00 00
|  | Offset 020: | 01 C0 00 00 00 70 EF FA 00 00 00 00 49 18 F6 03
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
|  | Offset 040: | 49 18 F6 03 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 2F 68 08 00 00 00 00 00 00 20 00 20 44 20 00 20
|  | Offset 060: | 00 00 00 C6 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 01
|  | Offset 080: | 00 00 00 C0 EE FD FE FF 00 00 B0 3F 00 D0 06 1F
|  | Offset 090: | 00 00 F4 A8 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
|  | Offset 0A0: | 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
|  | Offset 0B0: | 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
|  | Offset 0D0: | 08 00 00 44 00 08 00 00 08 00 00 77 00 08 03 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
|  | B00 D09 F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)
|  | Offset 000: | DE 10 E8 03 07 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 20
|  | Offset 020: | F0 FA F0 FB 01 E0 F1 F9 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00
|  | Offset 040: | 0D 48 00 00 49 18 E8 03 01 50 02 F8 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 60 93 00 0C 70 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
|  | Offset 060: | 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
|  | Offset 090: | 00 00 01 31 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D0B F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Offset 000: | DE 10 E9 03 04 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
|  | Offset 040: | 0D 48 00 00 49 18 E9 03 01 50 02 F8 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 60 93 00 0C 70 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
|  | Offset 060: | 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 01
|  | Offset 090: | 00 00 11 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D0C F00: | nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x1)
|  | Offset 000: | DE 10 E9 03 04 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
|  | Offset 040: | 0D 48 00 00 49 18 E9 03 01 50 02 F8 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 60 93 00 0C 70 E0 FE 00 00 00 00 92 49 00 00
|  | Offset 060: | 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
|  | Offset 090: | 00 00 11 10 00 05 18 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F00: | AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
|  | Offset 000: | 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
|  | Offset 050: | 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
|  | Offset 060: | 00 00 02 00 E0 00 00 00 20 A8 4E 00 00 F8 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 08 00 01 21 20 20 11 11 60 06 F5 8F 13 00 00 00
|  | Offset 090: | 92 02 85 84 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F01: | AMD K10 - Address Map
|  | Offset 000: | 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 03 00 00 00 00 00 1F 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 03 00 FC 00 80 FF FD 00 03 00 E0 00 00 FF FB 00
|  | Offset 090: | 03 00 FE 00 00 0B FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 03 20 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F02: | AMD K10 - DRAM Controller
|  | Offset 000: | 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 00 00 00 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | E0 3E F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 88 0E 20 00 11 18
|  | Offset 080: | 07 00 00 00 A4 00 04 00 92 00 09 00 33 68 32 00
|  | Offset 090: | 00 00 01 00 0B 09 58 1F 07 03 00 80 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 02 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 65 BF 6E 37 4C 00 00 00 0A BD 53 54 19 4A 05 A0
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 4D 70 7F 4F 9A 80 36 24 AC 84 AB 40 9B 2B 3D 33
|  | Offset 0E0: | 12 BA BF 8E 80 A6 F0 DF 75 8D F9 55 06 38 2C 58
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 00 01 00 00 00 00 00 00 24 A4 40 04 C0 0F E0 2C
|  | Offset 120: | C4 34 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 10 14 83 5A 7F DA 36 C7 AE 2B 2B F6 C0 B7 B7 73
|  | Offset 140: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 40 17 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 01 08 00 48 00 00 30 08 0F 8D 06 40 00 00
|  | Offset 1A0: | 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F03: | AMD K10 - Miscellaneous Control
|  | Offset 000: | 22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 68 FC 91 68 FD 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 05 77 62 34 00 00 00 30 52 80 01 00
|  | Offset 070: | 53 11 04 00 11 11 08 00 14 0C 20 00 12 09 09 00
|  | Offset 080: | 81 E6 0B E6 E6 41 E6 01 08 00 00 00 00 00 58 42
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 4F 12 00 00 00 C0 76 E5 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 09 1E 90 EF 0F C8 17 0C 04 04 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 25 0F 81 C8 15 17 20 03 28 53 27 60
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 30 18 C0 1C 59 2F 07 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 0F 10 00
|  | B00 D18 F04: | AMD K10 - Link Control
|  | Offset 000: | 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B02 D00 F00: | nVIDIA GeForce 210 Video Adapter
|  | Offset 000: | DE 10 65 0A 07 01 10 00 A2 00 00 03 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 FB 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F8
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E0 8D 00 00
|  | Offset 080: | 10 29 00 00 01 4D 05 00 08 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B02 D00 F01: | nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | DE 10 E3 0B 06 01 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 C0 F7 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 A0 8D 00 00
|  | Offset 080: | 10 29 00 00 01 4D 04 00 0B 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | ISA-0D00: | nVIDIA CK8/CK8-04/MCP2/MCP04/MCP5x/MCP6x/MCP7x NVA
|  | Offset 00: | 00 00 00 00 3F 82 E6 E1 1B 38 E6 21 02 14 00 91
|  | Offset 10: | 02 1F C0 A1 02 1F C0 A1 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 0A 18 C0 B1 0B 38 C0 A1 04 1B 00 80 01 10 C0 B1
|  | Offset 30: | 42 91 E8 00 8E 8E 40 00 02 1F C0 A1 3F 82 E6 A1
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 42 00 47 C9 01 02 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 32 18 C0 A1 05 10 00 80 01 14 C8 B1 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 48 00 49 C9 01 02 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 37 00 37 C9 01 02 00 00 00 01 00 C0
|  | Offset D0: | 02 10 02 91 02 0C 01 91 02 10 01 91 02 14 01 91
|  | Offset E0: | 02 0C 00 91 02 10 00 91 02 14 00 91 02 18 40 91
|  | Offset F0: | 02 1C 40 91 01 1C 40 91 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | ISA-DC00: | nVIDIA MCP55/MCP6x/MCP7x THERM
|  | Offset 00: | 08 00 00 00 82 59 32 00 90 18 5E 1A 2E 00 00 01
|  | Offset 10: | 00 04 00 C0 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 28 3C 28 3C 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | U.p.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........09/15/09
|  | C000:0040 | ..................*..................."..9..A..APMIDl.o.......
|  | C000:0080 | .....3h.M...}...Y.......].......Q....................@....@.....
|  | C000:00C0 | ................................................HWEAGeForce 210
|  | C000:0100 | VGA BIOS........................................................
|  | C000:0140 | .....Version 70.18.2D.00.00 ...Copyright (C) 1996-2009 NVIDIA Co
|  | C000:0180 | rp.........1....BIOS-P/N@N5619.....................Chip Rev ..
|  | C000:01C0 | ........................................................PCIR..e.
|  | C000:0200 | ........p.......HYB$..BIT......D2.....B. ...C.....D.....A.....I.
|  | C000:0240 | ....L.....M.....N.....P. ...S...$.T...9.U...;.V...>.c.....x...D.
|  | C000:0280 | d...L.p...N.i.0.P.....=...Z....................-.p..............
|  | C000:02C0 | ....\\................).....>.<..........%...<.....<............
|  | C000:0300 | ....Z.......u.........................PE.._.(=..Q.#..#..........
|  | C000:0340 | .............@...-.p...2.D.b...08/10/09.........................
|  | C000:0380 | ......%.%....................... .....%.%.............,.......1.
|  | C000:03C0 | ......5...'.........).).G.%.%.L.....@.Q.........).]...R.....+...

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.