- Навигация
  - Компьютер
    - Суммарная информаци
    - Разгон
    - Электропитание
    - Портативный ПК
    - Датчики
  - Системная плата
    - ЦП
    - CPUID
    - Системная плата
    - Память
    - SPD
    - Чипсет
    - BIOS
    - ACPI
  - Отображение
    - Видео Windows
    - Видео PCI / AGP
    - Графический процессор
    - Монитор
    - Рабочий стол
    - Мультимонитор
    - Видеорежимы
    - OpenGL
    - GPGPU
    - Vulkan
  - Мультимедиа
    - Аудио Windows
    - Аудио PCI / PnP
    - HD Audio
  - Хранение данных
    - Хранение данных Windows
    - Логические диски
    - Физические диски
    - Оптические накопители
    - ASPI
    - ATA
    - SMART
  - Сеть
    - Сеть Windows
    - Сеть PCI / PnP
  - DirectX
    - DirectX - видео
    - DirectX - звук
  - Устройства
    - Устройства Windows
    - Физические устройства
    - Устройства PCI
    - Устройства USB
    - Ресурсы устройств
    - Ввод
    - Принтеры

AIDA64 Engineer

|  | Версия | AIDA64 v5.75.3916 Beta/ru
|  | Тестовый модуль | 4.2.685-x32
|  | Домашняя страница | http://www.aida64.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов [ TRIAL VERSION ]
|  | Компьютер | СТЕП1-ПК
|  | Генератор | Степ1
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18700 (Win7 RTM)
|  | Дата | 2016-08-07
|  | Время | 19:23

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Тип компьютера | ACPI компьютер на базе x86
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate
|  |  | Пакет обновления ОС | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Internet Explorer | 11.0.9600.17501 (IE 11.0.15)
|  |  | DirectX | DirectX 11.1
|  |  | Имя компьютера | СТЕП1-ПК
|  |  | Имя пользователя | Степ1
|  |  | Вход в домен | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Дата / Время | 2016-08-07 / 19:23
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | QuadCore AMD Athlon X4 860K, 4000 MHz (40 x 100)
|  |  | Системная плата | Asus A88XM-Plus (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|  |  | Чипсет системной платы | AMD A88X, AMD K15.3, AMD K15.3
|  |  | Системная память | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип BIOS | AMI (04/28/2015)
|  |  | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1)
|  | Отображение:
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ)
|  |  | 3D-акселератор | nVIDIA GeForce GTX 960
|  |  | Монитор | Philips FTV (200316843009)
|  |  | Монитор | Samsung SyncMaster 2032GW/2032MG/2032MW/MagicSyncMaster CX2032MW (Analog) [20" LCD] (HMCQ400025)
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | Realtek ALC887 @ AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller
|  | Хранение данных:
|  |  | IDE-контроллер | AMD SATA Controller
|  |  | Дисковый накопитель | KINGSTON SV300S37A120G SATA Disk Device (120 ГБ, SATA-III)
|  |  | Дисковый накопитель | WDC WD10 EADS-00M2B0 SATA Disk Device (1 ТБ, SATA-II)
|  |  | Оптический накопитель | ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
|  |  | SMART-статус жёстких дисков | OK
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | D: (NTFS) | 100798 МБ (43248 МБ свободно)
|  |  | E: (NTFS) | 833.1 ГБ (489.0 ГБ свободно)
|  |  | Общий объём | [ TRIAL VERSION ]
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Мышь | HID-совместимая мышь
|  | Сеть:
|  |  | Первичный адрес IP | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Первичный адрес MAC | 30-5A-3A-45-B6-AB
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Принтер | Fax
|  |  | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Контроллер USB1 | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  |  | Контроллер USB1 | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  |  | Контроллер USB2 | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  |  | Контроллер USB2 | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  |  | Контроллер USB3 | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  |  | Контроллер USB3 | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  | DMI:
|  |  | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|  |  | DMI версия BIOS | 2302
|  |  | DMI производитель системы | System manufacturer
|  |  | DMI система | System Product Name
|  |  | DMI системная версия | System Version
|  |  | DMI системный серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI системный UUID | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI производитель системной платы | ASUSTeK COMPUTER INC.
|  |  | DMI системная плата | A88XM-PLUS
|  |  | DMI версия системной платы | Rev X.0x
|  |  | DMI серийный номер системной платы | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI производитель шасси | Chassis Manufacture
|  |  | DMI версия шасси | Chassis Version
|  |  | DMI серийный номер шасси | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI Asset-тег шасси | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI тип шасси | Desktop Case

DMI

| [ BIOS ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Производитель | American Megatrends Inc.
|  |  | Версия | 2302
|  |  | Дата выпуска | 04/28/2015
|  |  | Размер | 8 МБ
|  |  | Версия BIOS системы | 4.6
|  |  | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|  |  | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|  |  | Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI, UEFI
|  |  | Возможности расширения | PCI, USB
|  |  | Виртуальная машина | Нет
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Система ]
|  | Свойства системы:
|  |  | Производитель | System manufacturer
|  |  | Продукт | System Product Name
|  |  | Версия | System Version
|  |  | Серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | SKU# | SKU
|  |  | Семейство | To be filled by O.E.M.
|  |  | Универсальный уникальный ID | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип пробуждения | Выключение питания
| [ Системная плата ]
|  | Свойства системной платы:
|  |  | Производитель | ASUSTeK COMPUTER INC.
|  |  | Продукт | A88XM-PLUS
|  |  | Версия | Rev X.0x
|  |  | Серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тег имущества | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тег имущества | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тег имущества | [ TRIAL VERSION ]
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Motherboards
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Шасси ]
|  | Свойства шасси:
|  |  | Производитель | Chassis Manufacture
|  |  | Версия | Chassis Version
|  |  | Серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тег имущества | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип шасси | Настольный
|  |  | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|  |  | Состояние источника питания | Безопасный
|  |  | Температурное состояние | Безопасный
|  |  | Состояние безопасности | Нет
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor ]
|  | Свойства процессора:
|  |  | Производитель | AuthenticAMD
|  |  | Версия | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | Внешняя частота | 100 МГц
|  |  | Максимальная частота | 3700 МГц
|  |  | Текущая частота | 3700 МГц
|  |  | Тип | Central Processor
|  |  | Напряжение питания | 1.3 V
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Установка | Socket FM2
|  |  | Тип разъёма | FM2+
|  |  | HTT / CMP | 1 / 4
|  |  | Возможности | 64-bit
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Кэш-память / L1 CACHE ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Unified
|  |  | Скорость | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 2-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 256 КБ
|  |  | Установленный объём | 256 КБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Multi-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | Кэш L1
| [ Кэш-память / L2 CACHE ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Unified
|  |  | Скорость | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 16-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 4096 КБ
|  |  | Установленный объём | 4096 КБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Multi-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | Кэш L2
| [ Массивы памяти / System Memory ]
|  | Свойства массива памяти:
|  |  | Размещение | Системная плата
|  |  | Функция массива памяти | Системная память
|  |  | Коррекция ошибок | Нет
|  |  | Макс. объём памяти | 64 ГБ
|  |  | Устройства памяти | 4
| [ Устройства памяти / DIMM_A1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | DIMM_A1
|  |  | Банк | A1_BANK0
|  |  | Производитель | A1_Manufacturer1
|  |  | Серийный номер | A1_SerNum1
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum1
|  |  | Шифр компонента | Array1_PartNumber1
| [ Устройства памяти / DIMM_A2 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR3
|  |  | Тип | Synchronous, Unbuffered
|  |  | Размер | 4 ГБ
|  |  | Макс. частота | 1600 МГц
|  |  | Текущая частота | 1600 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Ranks | 1
|  |  | Размещение | DIMM_A2
|  |  | Банк | A1_BANK1
|  |  | Производитель | Kingston
|  |  | Серийный номер | 7A0B4B0C
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum0
|  |  | Шифр компонента | KHX1600C10D3/4G
| [ Устройства памяти / DIMM_B1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | DIMM_B1
|  |  | Банк | A1_BANK2
|  |  | Производитель | A1_Manufacturer2
|  |  | Серийный номер | A1_SerNum2
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum2
|  |  | Шифр компонента | Array1_PartNumber2
| [ Устройства памяти / DIMM_B2 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR3
|  |  | Тип | Synchronous, Unbuffered
|  |  | Размер | 4 ГБ
|  |  | Макс. частота | 1600 МГц
|  |  | Текущая частота | 1600 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | DIMM_B2
|  |  | Банк | A1_BANK3
|  |  | Производитель | A1_Manufacturer3
|  |  | Серийный номер | A1_SerNum3
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum3
|  |  | Шифр компонента | Array1_PartNumber3
| [ Системные разъёмы / PCIEX16_1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCIEX16_1
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / PCIEX1_1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCIEX1_1
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / PCI1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI1
|  |  | Тип | PCI
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / PCIEX16_2 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCIEX16_2
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | 32-bit
|  |  | Длина | Короткий
| [ Разъёмы портов / PS/2 Mouse ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Keyboard Port
|  |  | Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | PS/2 Mouse
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / PS/2 Keyboard ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Keyboard Port
|  |  | Внутреннее обозначение | PS/2 Keyboard
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | PS/2 Keyboard
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / USB34 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB34
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB34
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / SPDIFO ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | SPDIFO
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | SPDIFO
| [ Разъёмы портов / HDMI port ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | HDMI
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | HDMI port
| [ Разъёмы портов / D-SUB port ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | D-SUB
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | D-SUB port
| [ Разъёмы портов / DVI port ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | DVI
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | DVI port
| [ Разъёмы портов / USB3_12 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB3_12
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB3_12
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / LAN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Network Port
|  |  | Внутреннее обозначение | LAN
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | LAN
|  |  | Внешний тип разъёма | RJ-45
| [ Разъёмы портов / USB12 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB12
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB12
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / Audio_Line_In ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio_Line_In
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio_Line_In
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / Audio_Line_Out ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio_Line_Out
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio_Line_Out
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / Audio_Mic_In ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio_Mic_In
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio_Mic_In
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / Audio_Center/Sub ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio_Center/Sub
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio_Center/Sub
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / Audio_Rear ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio_Rear
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio_Rear
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / Audio_Side ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Audio Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Audio_Side
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Audio_Side
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
| [ Разъёмы портов / SATA6G_1 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_1
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA6G_2 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_2
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA6G_3 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_3
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA6G_4 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_4
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA6G_5 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_5
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA6G_6 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_6
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA6G_7 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_7
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SATA6G_8 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA6G_8
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / USB3_34 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB3_34
|  |  | Внутренний тип разъёма | USB
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / USB78 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB78
|  |  | Внутренний тип разъёма | USB
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / USB910 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB910
|  |  | Внутренний тип разъёма | USB
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / USB34 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB34
|  |  | Внутренний тип разъёма | USB
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / USB56 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | USB56
|  |  | Внутренний тип разъёма | USB
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / PANEL ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | PANEL
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / COM1 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | COM1
|  |  | Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / SPDIF_OUT ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | SPDIF_OUT
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тип | Video
|  |  | Статус | Разрешено
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тип | Ethernet
|  |  | Статус | Разрешено
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тип | Sound
|  |  | Статус | Разрешено
| [ Встроенные устройства / Onboard IGD ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Onboard IGD
|  |  | Тип | Video
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
| [ Встроенные устройства / Onboard LAN ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Onboard LAN
|  |  | Тип | Ethernet
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 25 / 0
| [ Встроенные устройства / Onboard 1394 ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Onboard 1394
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 3 / 28 / 2
| [ Разное ]
|  | Разное:
|  |  | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M.

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | QuadCore AMD Athlon X4 860K
|  |  | Псевдоним ЦП | Kaveri
|  |  | Степпинг ЦП | KV-A1
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | Версия CPUID | 00630F01h
|  |  | CPU VID | 1.3500 V
|  |  | Северный мост VID | 1.1375 V
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 1695.5 MHz (исходное: [ TRIAL VERSION ] MHz)
|  |  | Множитель ЦП | 17x
|  |  | CPU FSB | 99.7 MHz (исходное: 100 MHz)
|  |  | Частота северного моста | 1795.3 MHz
|  |  | Шина памяти | 797.9 MHz
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 24:3
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 96 КБ per module
|  |  | Кэш L1 данных | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Кэш L2 | 2 МБ per module (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$1APPW010_BIOS DATE: 04/28/15 16:42:52 VER: 23.02
|  |  | Системная плата | Asus A88XM-Plus (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|  | Свойства набора микросхем (чипсета):
|  |  | Чипсет системной платы | AMD A88X, AMD K15.3
|  |  | Тайминги памяти | 10-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS)
|  |  | Command Rate (CR) | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G | [ TRIAL VERSION ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата BIOS системы | 04/28/2015
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 12/20/14
|  |  | DMI версия BIOS | 2302
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | Asus Strix GTX960 Series
|  |  | Кодовое название ГП | GM206-300 (PCI Express 3.0 x16 10DE / 1401, Rev A1)
|  |  | Частота ГП | 135 МГц
|  |  | Частота памяти | 202 МГц

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Электросеть
|  |  | Состояние батарей | Нет батареи
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно

Портативный ПК

|  | Centrino (Carmel) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Napa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет
|  |  | Система: Centrino 2-совместимый | Нет
|  | Centrino (Calpella) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Huron River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Chief River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Нет (AMD Athlon X4 860K)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series | Нет (AMD A88X, AMD K15.3)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет

Датчики

|  | Свойства датчика:
|  |  | Тип датчика | Nuvoton NCT6791D/5538D (ISA A00h)
|  |  | Тип датчика ГП | Diode (NV-Diode)
|  |  | Системная плата | Asus A55BM-Plus / A88X-Pro / A88XM-Plus
|  | Температуры:
|  |  | Системная плата | 34 °C (93 °F)
|  |  | ЦП | 38 °C (100 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 27 °C (80 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 27 °C (80 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 27 °C (80 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 4 | 27 °C (80 °F)
|  |  | Диод ГП | 42 °C (108 °F)
|  |  | KINGSTON SV300S37A120G | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | WDC WD10EADS-00M2B0 | [ TRIAL VERSION ]
|  | Вентиляторы:
|  |  | ЦП | 960 RPM
|  |  | Шасси 1 | 778 RPM
|  |  | Графический процессор | 0 RPM (0%)
|  | Напряжения:
|  |  | Ядро ЦП | 0.744 V
|  |  | +3.3 V | 3.376 V
|  |  | +5 V | 5.080 V
|  |  | +12 V | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Ядро ГП | [ TRIAL VERSION ]
|  | Значения мощности:
|  |  | GPU TDP% | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Debug Info F | 65535 65535 65535 65535 65535 65535
|  |  | Debug Info T | 00 00 00
|  |  | Debug Info V | 22 02 AD 65 AD 00 00 (00)

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | QuadCore AMD Athlon X4 860K, 4000 MHz (40 x 100)
|  |  | Псевдоним ЦП | Kaveri
|  |  | Степпинг ЦП | KV-A1
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, XOP, AVX, FMA, FMA4, AES
|  |  | Исходная частота | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Мин./макс. множитель ЦП | 8x / 63x
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Кэш L1 кода | 96 КБ per module
|  |  | Кэш L1 данных | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Кэш L2 | 2 МБ per module (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Физическая информация о ЦП:
|  |  | Тип корпуса | 904 Pin uOPGA
|  |  | Размеры корпуса | 40 mm x 40 mm
|  |  | Число транзисторов | [ TRIAL VERSION ] млн.
|  |  | Технологический процесс | 28 nm CMOS, Cu, Gate-First, SHP
|  |  | Размер кристалла | [ TRIAL VERSION ] mm2
|  |  | Напряжение питания ядра | 0.912 - 1.363 V
|  |  | Типичная мощность | 95.1 W
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | Multi CPU:
|  |  | ID системной платы | A M I ALASKA
|  |  | CPU #1 | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor, 3690 МГц
|  |  | CPU #2 | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor, 3690 МГц
|  |  | CPU #3 | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor, 3690 МГц
|  |  | CPU #4 | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor, 3690 МГц
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 4 | 0%

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | Версия CPUID | 00630F01h
|  |  | Расширенная версия CPUID | 00630F01h
|  |  | Идентификатор платформы | DBh (Socket FM2+)
|  |  | Версия обновления микрокода | 06003106h
|  |  | HTT / CMP | 0 / 4
|  |  | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 70 °C (158 °F)
|  |  | CPU Thermal Design Power | 95.1 W
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Поддерживается
|  |  | AMD FMA4 | Поддерживается, Разрешено
|  |  | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|  |  | AMD SSE4A | Поддерживается
|  |  | AMD XOP | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|  |  | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA AES Extensions | Поддерживается
|  |  | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA AVX2 | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|  |  | IA BMI1 | Поддерживается
|  |  | IA BMI2 | Не поддерживается
|  |  | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA SSE4.1 | Поддерживается
|  |  | IA SSE4.2 | Поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|  |  | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|  |  | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|  |  | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|  |  | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SKINIT / STGI | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Trailing Bit Manipulation Instructions | Поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|  |  | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|  |  | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|  |  | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|  |  | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|  |  | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|  |  | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|  |  | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается
|  |  | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | APM Power Reporting | Не поддерживается
|  |  | Application Power Management (APM) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|  |  | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|  |  | Connected Standby | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Core C6 State (CC6) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Digital Thermometer | Поддерживается
|  |  | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|  |  | Frequency ID Control | Не поддерживается
|  |  | Hardware P-State Control | Поддерживается
|  |  | Hardware Thermal Control (HTC) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | Overstress | Не поддерживается
|  |  | Package C6 State (PC6) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Parallax | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|  |  | Running Average Power Limit (RAPL) | Не поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Не поддерживается
|  |  | Термодиод | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Не поддерживается
|  | Функции виртуализации:
|  |  | Extended Page Table (EPT) | Не поддерживается
|  |  | Hypervisor | Нет
|  |  | Инструкция INVEPT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция INVVPID | Не поддерживается
|  |  | Nested Paging (NPT, RVI) | Поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Поддерживается
|  |  | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Не поддерживается
|  |  | Virtual Processor ID (VPID) | Не поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 1 GB Page Size | Поддерживается
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | 64-bit DS Area | Не поддерживается
|  |  | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Boost (CPB) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Core Performance Counters | Поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|  |  | Data Breakpoint Extension | Поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Не поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|  |  | Direct Cache Access | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|  |  | Extended APIC Register Space | Поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Boost | Не поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|  |  | Instruction Based Sampling | Поддерживается
|  |  | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | Lightweight Profiling | Поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | NB Performance Counters | Поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event (PBE) | Не поддерживается
|  |  | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|  |  | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|  |  | Process Context Identifiers (PCID) | Не поддерживается
|  |  | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|  |  | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|  |  | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Не поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается
|  |  | Turbo Boost | Не поддерживается
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  |  | Watchdog Timer | Поддерживается
|  |  | x2APIC | Не поддерживается
|  |  | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|  |  | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|  |  | XSAVEOPT | Поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00630F01-00040800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000009-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00630F01-10000000-0FEBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D [AMD Athlon(tm) X]
|  |  | CPUID 80000003 | 36382034-51204B30-20646175-65726F43 [4 860K Quad Core]
|  |  | CPUID 80000004 | 6F725020-73736563-2020726F-00202020 [ Processor ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-60030140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000001-00000000-000027D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000001FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-E000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0080003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000010-00000100-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00630F01-01040800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000009-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00630F01-10000000-0FEBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D [AMD Athlon(tm) X]
|  |  | CPUID 80000003 | 36382034-51204B30-20646175-65726F43 [4 860K Quad Core]
|  |  | CPUID 80000004 | 6F725020-73736563-2020726F-00202020 [ Processor ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-60030140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000001-00000000-000027D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000001FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-E000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0080003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000011-00000100-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #3):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00630F01-02040800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000009-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00630F01-10000000-0FEBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D [AMD Athlon(tm) X]
|  |  | CPUID 80000003 | 36382034-51204B30-20646175-65726F43 [4 860K Quad Core]
|  |  | CPUID 80000004 | 6F725020-73736563-2020726F-00202020 [ Processor ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-60030140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000001-00000000-000027D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000001FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-E000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0080003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000012-00000101-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #4):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00630F01-03040800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000009-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00630F01-10000000-0FEBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D [AMD Athlon(tm) X]
|  |  | CPUID 80000003 | 36382034-51204B30-20646175-65726F43 [4 860K Quad Core]
|  |  | CPUID 80000004 | 6F725020-73736563-2020726F-00202020 [ Processor ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-60030140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000001-00000000-000027D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000001FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-E000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0080003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000013-00000101-00000000-00000000
|  | MSR Registers:
|  |  | CPB PStates | 3
|  |  | CPU Clock (Normal) | 3890 MHz
|  |  | CPU Clock (TSC) | 3691 MHz
|  |  | CPU Multiplier | 39.0x
|  |  | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|  |  | MSR 0000008B | 0000-0000-0600-3106
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-0000-0009-28B4
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-0000-000F-9097 [S200]
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-0000-043A-A3AA [S200]
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-0000-0000-E63F [S200]
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-0000-0004-9577 [S200]
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-0000-000A-21D9
|  |  | MSR C0010004 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010005 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010006 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010007 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010015 | 0000-0000-0900-1011
|  |  | MSR C001001F | 0040-4000-0885-0000
|  |  | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010058 | 0000-0000-F800-0019
|  |  | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0040
|  |  | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0004
|  |  | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0004
|  |  | MSR C0010064 | 8000-01A2-0000-3C18 [40.00x] [1.3625 V] [16.20 A] [PState Pb0]
|  |  | MSR C0010065 | 8000-001A-0000-4017 [39.00x] [1.3500 V] [26.00 A] [PState Pb1]
|  |  | MSR C0010066 | 8000-01F5-0000-4416 [38.00x] [1.3375 V] [24.50 A] [PState Pb2]
|  |  | MSR C0010067 | 8000-01C3-0000-5415 [37.00x] [1.2875 V] [19.50 A] [PState P0]
|  |  | MSR C0010068 | 8000-01AA-0000-6013 [35.00x] [1.2500 V] [17.00 A] [PState P1]
|  |  | MSR C0010069 | 8000-017D-0000-940E [30.00x] [1.0875 V] [12.50 A] [PState P2]
|  |  | MSR C001006A | 8000-0152-0000-B008 [24.00x] [1.0000 V] [ 8.20 A] [PState P3]
|  |  | MSR C001006B | 8000-0139-0000-CC52 [17.00x] [0.9125 V] [ 5.70 A] [PState P4]
|  |  | MSR C0010070 | 0000-0000-4E07-CC52
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-4247-CC52 [17.00x] [0.1125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-4247-CC52 [17.00x] [0.1125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-4247-CC52 [17.00x] [0.1125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-4247-CC52 [17.00x] [0.1125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-4247-CC52 [17.00x] [0.1125V]
|  |  | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0004
|  |  | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0011023 | 8102-4004-0078-1220

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$1APPW010_BIOS DATE: 04/28/15 16:42:52 VER: 23.02
|  |  | Системная плата | Asus A88XM-Plus
|  | Свойства шины FSB:
|  |  | Тип шины | AMD K15.3
|  |  | Реальная частота | 100 МГц
|  |  | Эффективная частота | 100 МГц
|  |  | Частота северного моста | [ TRIAL VERSION ]
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | DDR3 SDRAM
|  |  | Ширина шины | 64 бит
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 24:3
|  |  | Реальная частота | 800 МГц (DDR)
|  |  | Эффективная частота | 1600 МГц
|  |  | Пропускная способность | [ TRIAL VERSION ] МБ/с
|  | Физическая информация о системной плате:
|  |  | Число гнёзд для ЦП | 1 Socket FM2+
|  |  | Разъёмы расширения | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Разъёмы ОЗУ | 4 DDR3 DIMM
|  |  | Встроенные устройства | Audio, Video, Gigabit LAN
|  |  | Форм-фактор | Micro ATX
|  |  | Размеры системной платы | 230 mm x 240 mm
|  |  | Чипсет системной платы | A88X
|  |  | Дополнительные функции | [ TRIAL VERSION ]
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Motherboards
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

Память

|  | Физическая память:
|  |  | Всего | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Занято | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Свободно | 2067 МБ
|  |  | Загрузка | [ TRIAL VERSION ]
|  | Виртуальная память:
|  |  | Всего | 7083 МБ
|  |  | Занято | 1635 МБ
|  |  | Свободно | 5448 МБ
|  |  | Загрузка | 23 %
|  | Файл подкачки:
|  |  | Файл подкачки | C:\pagefile.sys
|  |  | Текущий размер | 3542 МБ
|  |  | Текущая/пиковая загрузка | 0 МБ / 0 МБ
|  |  | Загрузка | 0 %
|  | Physical Address Extension (PAE):
|  |  | Поддерживается ОС | Да
|  |  | Поддерживается ЦП | Да
|  |  | Активный | Да

SPD

| [ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Серийный номер | 7A0B4B0Ch (206244730)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 9 / 2016
|  |  | Размер модуля | 4 ГБ (1 rank, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 800 МГц | 11-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 800 МГц | 10-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 720 МГц | 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 35-188-5-11-6-6-22 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 640 МГц | 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-167-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 559 МГц | 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-146-4-9-5-5-17 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 479 МГц | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-125-3-8-4-4-15 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh (ASR) | Не поддерживается
|  |  | DLL-Off Mode | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature 1X Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | Module Thermal Sensor | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) | Не поддерживается
|  |  | Partial Array Self Refresh (PASR) | Не поддерживается
|  |  | RZQ/6 | Поддерживается
|  |  | RZQ/7 | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/memory
| [ DIMM4: [ TRIAL VERSION ] ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Серийный номер | 780B390Ch (205065080)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 9 / 2016
|  |  | Размер модуля | 4 ГБ (1 rank, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 800 МГц | 11-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 800 МГц | 10-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 720 МГц | 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 35-188-5-11-6-6-22 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 640 МГц | 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-167-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 559 МГц | 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-146-4-9-5-5-17 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 479 МГц | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-125-3-8-4-4-15 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh (ASR) | Не поддерживается
|  |  | DLL-Off Mode | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature 1X Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | Module Thermal Sensor | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) | Не поддерживается
|  |  | Partial Array Self Refresh (PASR) | Не поддерживается
|  |  | RZQ/6 | Поддерживается
|  |  | RZQ/7 | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/memory

Чипсет

| [ Северный мост: AMD K15.3 IMC ]
|  | Свойства северного моста:
|  |  | Северный мост | AMD K15.3 IMC
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866, DDR3-2133 SDRAM
|  |  | Версия | 00
|  |  | Технологический процесс | 28 nm
|  |  | Probe Filter | Не поддерживается
|  | Контроллер памяти:
|  |  | Тип | Dual Channel (128 бит)
|  |  | Активный режим | Single Channel (64 бит)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | CAS Latency (CL) | 10T
|  |  | RAS To CAS Delay (tRCD) | 10T
|  |  | RAS Precharge (tRP) | 10T
|  |  | RAS Active Time (tRAS) | 30T
|  |  | Row Cycle Time (tRC) | 39T
|  |  | Command Rate (CR) | 1T
|  |  | RAS To RAS Delay (tRRD) | 5T
|  |  | Write Recovery Time (tWR) | 12T
|  |  | Read To Read Delay (tRTR) | Same Rank: 1T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 6T
|  |  | Read To Write Delay (tRTW) | 14T
|  |  | Write To Read Delay (tWTR) | 6T
|  |  | Write To Write Delay (tWTW) | Same Rank: 1T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 9T
|  |  | Read To Precharge Delay (tRTP) | 6T
|  |  | Four Activate Window Delay (tFAW) | 24T
|  |  | Write CAS Latency (tWCL) | 8T
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.8 us
|  |  | Idle Cycle Limit | 16
|  | Коррекция ошибок:
|  |  | ECC | Не поддерживается
|  |  | ChipKill ECC | Не поддерживается
|  |  | RAID | Не поддерживается
|  |  | DRAM Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L3 Cache Scrub Rate | Запрещено
|  | Разъёмы памяти:
|  |  | Разъём DRAM 1 | 4 ГБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
|  | Встроенный графический контроллер:
|  |  | Тип графического контроллера | AMD Kaveri
|  |  | Статус графического контроллера | Запрещено
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 2.0 x16 port #0 | Используется @ x16 (Asus Strix GTX960 Series Video Adapter, nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Южный мост: [ TRIAL VERSION ] ]
|  | Свойства южного моста:
|  |  | Южный мост | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Версия | 11
|  |  | Тип корпуса | 656 Pin FC-BGA
|  |  | Размеры корпуса | 24.5 mm x 24.5 mm
|  |  | Размер кристалла | [ TRIAL VERSION ] mm2
|  |  | Напряжение питания ядра | 1.1 V
|  |  | Debug Info | Hudson/Bolton ID = 23h
|  | High Definition Audio:
|  |  | Имя кодека | Realtek ALC887
|  |  | ID кодека | 10EC0887h / 10438576h
|  |  | Версия кодека | 1003h
|  |  | Тип кодека | Audio
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #247 | Используется @ x16
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #1 | Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | AMI EFI
|  |  | Версия BIOS | 2302
|  |  | Версия AGESA | GodavariPI V1.0.0.0
|  |  | UEFI Boot | Нет
|  |  | Дата BIOS системы | 04/28/2015
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 12/20/14
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

ACPI

| [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | APIC
|  |  | Описание таблицы | Multiple APIC Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B26E8h
|  |  | Размер таблицы | 126 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | Local APIC Address | FEE00000h
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 01h
|  |  | APIC ID | 10h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 02h
|  |  | APIC ID | 11h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 03h
|  |  | APIC ID | 12h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 04h
|  |  | APIC ID | 13h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | I/O APIC:
|  |  | I/O APIC ID | 00h
|  |  | I/O APIC Address | FEC00000h
|  |  | Global System Interrupt Base | 00000000h
|  | I/O APIC:
|  |  | I/O APIC ID | 01h
|  |  | I/O APIC Address | FEC01000h
|  |  | Global System Interrupt Base | 00000018h
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ0
|  |  | Global System Interrupt | 00000002h
|  |  | Полярность | Conforms to the specifications of the bus
|  |  | Trigger Mode | Conforms to the specifications of the bus
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ9
|  |  | Global System Interrupt | 00000009h
|  |  | Полярность | Active Low
|  |  | Trigger Mode | Level-Triggered
|  | Local APIC NMI:
|  |  | ACPI Processor ID | FFh
|  |  | Local ACPI LINT# | 01h
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Edge-Triggered
| [ BGRT: Boot Graphics Resource Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | BGRT
|  |  | Описание таблицы | Boot Graphics Resource Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B28C8h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
| [ CRAT: Component Resource Affinity Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | CRAT
|  |  | Описание таблицы | Component Resource Affinity Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B37E0h
|  |  | Размер таблицы | 1280 байт
|  |  | OEM ID | AMD
|  |  | OEM Table ID | BANTRY
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | AMD
|  |  | Creator Revision | 00000001h
|  | APU Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | CPU Core Count | 4
|  |  | SIMD Count | 0
|  |  | Ширина SIMD | 0
|  |  | IO Count | 0
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Hot Pluggable | Нет
|  |  | ЦП | Есть
|  |  | APD | Нет
|  |  | IOMMU | Нет
|  | Memory Component Affinity:
|  |  | Base Address | 00000000-00000000h
|  |  | Длина | 0 (0 КБ)
|  |  | Width | 64 бит
|  |  | Proximity Domain | 00000000h
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Hot Pluggable | Нет
|  |  | Non-Volatile | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | Cache Size | 16 КБ
|  |  | Cache Level | 1
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 4-way associative
|  |  | Задержка | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Да
|  |  | Instruction Cache | Нет
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | Cache Size | 96 КБ
|  |  | Cache Level | 1
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 3-way associative
|  |  | Задержка | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Нет
|  |  | Instruction Cache | Да
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | Cache Size | 2048 КБ
|  |  | Cache Level | 2
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 16-way associative
|  |  | Задержка | 0 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Нет
|  |  | Instruction Cache | Нет
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000011h
|  |  | Cache Size | 16 КБ
|  |  | Cache Level | 1
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 4-way associative
|  |  | Задержка | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Да
|  |  | Instruction Cache | Нет
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000012h
|  |  | Cache Size | 16 КБ
|  |  | Cache Level | 1
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 4-way associative
|  |  | Задержка | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Да
|  |  | Instruction Cache | Нет
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000012h
|  |  | Cache Size | 96 КБ
|  |  | Cache Level | 1
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 3-way associative
|  |  | Задержка | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Нет
|  |  | Instruction Cache | Да
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000012h
|  |  | Cache Size | 2048 КБ
|  |  | Cache Level | 2
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 16-way associative
|  |  | Задержка | 0 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Нет
|  |  | Instruction Cache | Нет
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | Cache Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000013h
|  |  | Cache Size | 16 КБ
|  |  | Cache Level | 1
|  |  | Lines Per Tag | 1
|  |  | Line Size | 64 байт
|  |  | Ассоциативность | 4-way associative
|  |  | Задержка | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data Cache | Да
|  |  | Instruction Cache | Нет
|  |  | Кэш ЦП | Да
|  |  | SIMD Cache | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | TLB Level | 1
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Да
|  |  | Instruction TLB | Нет
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | TLB Level | 1
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Нет
|  |  | Instruction TLB | Да
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | TLB Level | 2
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Да
|  |  | Instruction TLB | Нет
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000010h
|  |  | TLB Level | 2
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Нет
|  |  | Instruction TLB | Да
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000011h
|  |  | TLB Level | 1
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Да
|  |  | Instruction TLB | Нет
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000012h
|  |  | TLB Level | 1
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Да
|  |  | Instruction TLB | Нет
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000012h
|  |  | TLB Level | 1
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Нет
|  |  | Instruction TLB | Да
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000012h
|  |  | TLB Level | 2
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Да
|  |  | Instruction TLB | Нет
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000012h
|  |  | TLB Level | 2
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Нет
|  |  | Instruction TLB | Да
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
|  | TLB Affinity:
|  |  | Processor ID Low | 00000013h
|  |  | TLB Level | 1
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Data TLB | Да
|  |  | Instruction TLB | Нет
|  |  | CPU TLB | Да
|  |  | SIMD TLB | Нет
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | DSDT
|  |  | Описание таблицы | Differentiated System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2AB188h
|  |  | Размер таблицы | 29772 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 00000000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | SLI Certification | Нет
|  |  | PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 1022-1422
|  |  | PCI 0-0-0-0 (HAL) | 1022-1422
|  | Lucid Virtu:
|  |  | Virtu Certification | Нет
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2AB100h
|  |  | Размер таблицы | 132 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FACS Address | DD7E0040h
|  |  | DSDT Address | DD2AB188h
|  |  | SMI Command Port | 000000B2h
|  |  | PM Timer | 00000808h
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DD2B25D8h
|  |  | Размер таблицы | 268 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FACS Address | DD7E0080h / 00000000-00000000h
|  |  | DSDT Address | DD2AB188h / 00000000-DD2AB188h
|  |  | SMI Command Port | 000000B2h
|  |  | PM Timer | 00000808h
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACS
|  |  | Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure
|  |  | Адрес памяти | DD7E0040h
|  |  | Размер таблицы | 64 байт
|  |  | Hardware Signature | CCE21702h
|  |  | Waking Vector | 00000000h
|  |  | Global Lock | 00000000h
| [ FBPT: Firmware Basic Boot Performance Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FBPT
|  |  | Описание таблицы | Firmware Basic Boot Performance Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DE2F4038h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
| [ FPDT: Firmware Performance Data Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FPDT
|  |  | Описание таблицы | Firmware Performance Data Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B2768h
|  |  | Размер таблицы | 68 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FBPT Address | 00000000-DE2F4038h
|  |  | S3PT Address | 00000000-DE2F4018h
| [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | HPET
|  |  | Описание таблицы | IA-PC High Precision Event Timer Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B2848h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00000005h
|  |  | HPET Address | 00000000-FED00000h
|  |  | Vendor ID | 1022h
|  |  | Версия | 10h
|  |  | Number of Timers | 3
|  |  | Counter Size | 32 бит
|  |  | Minimum Clock Ticks | 14318
|  |  | Page Protection | No Guarantee
|  |  | OEM Attribute | 0h
|  |  | LegacyReplacement IRQ Routing | Поддерживается
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | MCFG
|  |  | Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B27B0h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | Config Space Address | 00000000-F8000000h
|  |  | PCI Segment | 0000h
|  |  | Start Bus Number | 00h
|  |  | End Bus Number | 3Fh
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSD PTR
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Pointer
|  |  | Адрес памяти | 000F0490h
|  |  | Размер таблицы | 36 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | RSDP Revision | 2 (ACPI 2.0+)
|  |  | RSDT Address | DD2AB028h
|  |  | XSDT Address | 00000000-DD2AB080h
| [ RSDT: Root System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSDT
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2AB028h
|  |  | Размер таблицы | 80 байт
|  |  | OEM ID | HPQOEM
|  |  | OEM Table ID | SLIC-WKS
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | HPQ
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | RSDT Entry #0 | DD2AB100h (FACP)
|  |  | RSDT Entry #1 | DD2B26E8h (APIC)
|  |  | RSDT Entry #2 | DD2B2768h (FPDT)
|  |  | RSDT Entry #3 | DD2B27B0h (MCFG)
|  |  | RSDT Entry #4 | DD2B37E0h (CRAT)
|  |  | RSDT Entry #5 | DD2B2848h (HPET)
|  |  | RSDT Entry #6 | DD2B2880h (UEFI)
|  |  | RSDT Entry #7 | DD2B28C8h (BGRT)
|  |  | RSDT Entry #8 | DD2B2900h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #9 | DD2B34A0h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #10 | DD2B3CE0h (SLIC)
| [ S3PT: S3 Performance Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | S3PT
|  |  | Описание таблицы | S3 Performance Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DE2F4018h
|  |  | Размер таблицы | 32 байт
| [ SLIC: Software Licensing Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SLIC
|  |  | Описание таблицы | Software Licensing Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B3CE0h
|  |  | Размер таблицы | 374 байт
|  |  | OEM ID | HPQOEM
|  |  | OEM Table ID | SLIC-WKS
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | HPQ
|  |  | Creator Revision | 20090824h
|  |  | Версия SLIC | v2.1
|  | OEM Public Key:
|  |  | Key Type | 06h
|  |  | Версия | 02h
|  |  | Algorithm | 00002400h
|  |  | Magic | RSA1
|  |  | Bit Length | 1024
|  |  | Exponent | 65537
|  | SLIC Marker:
|  |  | Версия | 00020001h
|  |  | OEM ID | HPQOEM
|  |  | OEM Table ID | SLIC-WKS
|  |  | Windows Flag | WINDOWS
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B2900h
|  |  | Размер таблицы | 2972 байт
|  |  | OEM ID | AMD
|  |  | OEM Table ID | BANTRY
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | AMD
|  |  | Creator Revision | 00000001h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B34A0h
|  |  | Размер таблицы | 827 байт
|  |  | OEM ID | AMD
|  |  | OEM Table ID | BANTRY
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 04000000h
| [ UEFI: UEFI ACPI Boot Optimization Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | UEFI
|  |  | Описание таблицы | UEFI ACPI Boot Optimization Table
|  |  | Адрес памяти | DD2B2880h
|  |  | Размер таблицы | 66 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator Revision | 00000000h
| [ XSDT: Extended System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | XSDT
|  |  | Описание таблицы | Extended System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DD2AB080h
|  |  | Размер таблицы | 124 байт
|  |  | OEM ID | HPQOEM
|  |  | OEM Table ID | SLIC-WKS
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | HPQ
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | XSDT Entry #0 | 00000000-DD2B25D8h (FACP)
|  |  | XSDT Entry #1 | 00000000-DD2B26E8h (APIC)
|  |  | XSDT Entry #2 | 00000000-DD2B2768h (FPDT)
|  |  | XSDT Entry #3 | 00000000-DD2B27B0h (MCFG)
|  |  | XSDT Entry #4 | 00000000-DD2B37E0h (CRAT)
|  |  | XSDT Entry #5 | 00000000-DD2B2848h (HPET)
|  |  | XSDT Entry #6 | 00000000-DD2B2880h (UEFI)
|  |  | XSDT Entry #7 | 00000000-DD2B28C8h (BGRT)
|  |  | XSDT Entry #8 | 00000000-DD2B2900h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #9 | 00000000-DD2B34A0h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #10 | 00000000-DD2B3CE0h (SLIC)

Видео Windows

| [ NVIDIA GeForce GTX 960 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 960
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 960
|  |  | Строка BIOS | Version 84.6.d.0.2
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 960
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 10.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 960 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 960
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 960
|  |  | Строка BIOS | Version 84.6.d.0.2
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 960
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 10.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 960 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 960
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 960
|  |  | Строка BIOS | Version 84.6.d.0.2
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 960
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 10.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 960 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 960
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 960
|  |  | Строка BIOS | Version 84.6.d.0.2
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 960
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 10.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | nvd3dum | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  |  | nvwgf2um | 10.18.13.6881
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Видео PCI / AGP

|  | Описание устройства | Тип устройства
|  | nVIDIA GeForce GTX 960 | Видеоадаптер
|  | nVIDIA GeForce GTX 960 | 3D-акселератор

Графический процессор

| [ PCI Express 3.0 x16: Asus Strix GTX960 Series ]
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | Asus Strix GTX960 Series
|  |  | Версия BIOS | 84.06.0D.00.02
|  |  | Дата BIOS | 20.12.2014
|  |  | Кодовое название ГП | GM206-300
|  |  | PCI-устройство | 10DE-1401 / 1043-8520 (Rev A1)
|  |  | Число транзисторов | 2940 млн.
|  |  | Технологический процесс | 28 nm
|  |  | Размер кристалла | 228 mm2
|  |  | ASIC Quality | 74.9%
|  |  | Тип шины | PCI Express 3.0 x16 @ 1.1 x16
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  |  | Частота ГП | 135 МГц
|  |  | Частота RAMDAC | 400 МГц
|  |  | Пиксельные конвейеры | 32
|  |  | Единицы наложения текстур | 64
|  |  | Объединённые шейдеры | 1024 (v5.0)
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v12
|  |  | Версия WDDM | WDDM 1.1
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | GDDR5 (Samsung)
|  |  | Ширина шины | 128 бит
|  |  | Реальная частота | 202 МГц (QDR)
|  |  | Эффективная частота | 810 МГц
|  |  | Пропускная способность | [ TRIAL VERSION ]
|  | Архитектура:
|  |  | Архитектура | nVIDIA Maxwell
|  |  | Поточные мультипроцессоры (SMM) | 8
|  |  | Кэш L1 текстур | 24 КБ per multiprocessor
|  |  | Кэш L2 | 1 МБ
|  |  | Local Data Share | 96 КБ
|  | Теоретическая пиковая производительность:
|  |  | Пиксельная скорость заполнения | 4320 Мпкс/с @ 135 МГц
|  |  | Тексельная скорость заполнения | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | FLOPS с одинарной точностью | 276.5 GFLOPS @ 135 МГц
|  |  | FLOPS с двойной точностью | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | 24-бит целочисленные IOPS | 92.2 GIOPS @ 135 МГц
|  |  | 32-бит целочисленные IOPS | 92.2 GIOPS @ 135 МГц
|  | Загрузка:
|  |  | Графический процессор | 2%
|  |  | Контроллер памяти | 9%
|  |  | Video Engine | 0%
|  |  | Bus Interface | 0%
|  |  | Выделенная память | 101 МБ
|  |  | Динамическая память | 27 МБ
|  | nVIDIA ForceWare Clocks:
|  |  | Level #1 | Графический процессор: 405 МГц, Память: 405 МГц
|  |  | Level #2 | Графический процессор: 405 МГц, Память: 810 МГц
|  |  | Level #3 | Графический процессор: 540 МГц, Память: 3004 МГц
|  |  | Level #4 | Графический процессор: 540 МГц, Память: 3600 МГц
|  | Производитель графического процессора:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | nVIDIA GPU Registers:
|  |  | nv-000000 | 126010A1
|  |  | nv-001538 | 800003FF
|  |  | nv-001704 | 8007FFC1
|  |  | nv-001714 | C007FFC2
|  |  | nv-00E114 | 00000001
|  |  | nv-00E118 | 00000000
|  |  | nv-00E11C | 00000001
|  |  | nv-00E120 | 00000000
|  |  | nv-00E728 | 00000000
|  |  | nv-00E820 | 01030005
|  |  | nv-00E8A0 | 02010000
|  |  | nv-020008 | 00003668
|  |  | nv-020014 | 05F803B5
|  |  | nv-0200C4 | 000000D8
|  |  | nv-0200C8 | 00000000
|  |  | nv-0200D8 | 010000D8
|  |  | nv-0200DC | 00000000
|  |  | nv-020340 | 0000006C
|  |  | nv-020344 | 0000003D
|  |  | nv-020348 | 00000000
|  |  | nv-020400 | 0000002A
|  |  | nv-021000 | C0040000
|  |  | nv-0214A8 | 00000696
|  |  | nv-022400 | 00000000
|  |  | nv-022430 | 00000002
|  |  | nv-022434 | 00000004
|  |  | nv-022438 | 00000002
|  |  | nv-02243C | 00000002
|  |  | nv-022440 | 00000004
|  |  | nv-088000 | 140110DE
|  |  | nv-08A000 | 0FBA10DE
|  |  | nv-100714 | 00000505
|  |  | nv-101000 | 8040009E
|  |  | nv-10100C | 82013010
|  |  | nv-10F290 | 0410190C
|  |  | nv-10F294 | 24310109
|  |  | nv-10F590 | 03000304
|  |  | nv-120070 | 00000001
|  |  | nv-120074 | 00000002
|  |  | nv-120078 | 00000002
|  |  | nv-122634 | 00000000
|  |  | nv-300000 | EB7AAA55
|  |  | nv-310000 | A8AF666C
|  |  | nv-700000 | FFFFFFFF
|  |  | nv-7E0000 | 0000BEEF
| [ nVIDIA SLI ]
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | Статус SLI | Запрещено

Монитор

| [ Philips FTV ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Philips FTV
|  |  | ID монитора | PHL0000
|  |  | Модель | Philips FTV
|  |  | Дата выпуска | Неделя 3 / 2010
|  |  | Серийный номер | 200316843009
|  |  | Макс. видимая область экрана | 1280 mm x 720 mm (57.8")
|  |  | Соотношение сторон | 16:9
|  |  | Частота строк | 15 - 70 кГц
|  |  | Частота кадров | 48 - 62 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 170 МГц
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Нет
|  | Поддерживаемые видеорежимы:
|  |  | 640 x 480 | 60 Гц
|  |  | 800 x 600 | 60 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 1024 | 60 Гц
|  |  | 1360 x 765 | 60 Гц
|  |  | 1600 x 1200 | 60 Гц
|  |  | 1920 x 1080 | Пиксельная частота: 148.50 МГц
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | Royal Philips Electronics
|  |  | Информация о продукте | http://www.usa.philips.com/c/pc-monitor/22098/cat
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.support.philips.com
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Samsung SyncMaster 2032GW/2032MG/2032MW/MagicSyncMaster CX2032MW (Analog) ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Samsung SyncMaster 2032GW/2032MG/2032MW/MagicSyncMaster CX2032MW (Analog)
|  |  | ID монитора | SAM02FD
|  |  | Модель | SyncMaster
|  |  | Тип монитора | 20" LCD (WSXGA+)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 16 / 2008
|  |  | Серийный номер | HMCQ400025
|  |  | Макс. видимая область экрана | 433 mm x 271 mm (20.1")
|  |  | Соотношение сторон | 16:10
|  |  | Частота строк | 30 - 81 кГц
|  |  | Частота кадров | 56 - 75 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 150 МГц
|  |  | Максимальное разрешение | 1680 x 1050
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Active-Off
|  | Поддерживаемые видеорежимы:
|  |  | 640 x 480 | 60 Гц
|  |  | 640 x 480 | 67 Гц
|  |  | 640 x 480 | 72 Гц
|  |  | 640 x 480 | 75 Гц
|  |  | 720 x 400 | 70 Гц
|  |  | 800 x 600 | 56 Гц
|  |  | 800 x 600 | 60 Гц
|  |  | 800 x 600 | 72 Гц
|  |  | 800 x 600 | 75 Гц
|  |  | 832 x 624 | 75 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 60 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 72 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 75 Гц
|  |  | 1152 x 864 | 75 Гц
|  |  | 1152 x 870 | 75 Гц
|  |  | 1280 x 960 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 1024 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 1024 | 75 Гц
|  |  | 1680 x 1050 | 60 Гц
|  |  | 1680 x 1050 | Пиксельная частота: 146.25 МГц
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/us/computer/monitors
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.samsung.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 1680 x 1050
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 96 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | 59 Гц
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\Степ1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Разрешено
|  |  | Эффект тени | Разрешено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Разрешено
|  |  | ClearType | Разрешено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Разрешено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Разрешено
|  |  | Анимация меню | Разрешено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Разрешено
|  |  | Тень от курсора | Разрешено
|  |  | Эффект растворения выделения | Разрешено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Разрешено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Windows Aero | Запрещено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Нет | (1680,-30) | (3600,1050)
|  | \\.\DISPLAY2 | Да | (0,0) | (1680,1050)

Видеорежимы

|  | Разрешение | Глубина цвета | Частота регенерации
|  | 640 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 640 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 640 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 800 x 600 | 8 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 800 x 600 | 8 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 56 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 800 x 600 | 16 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 800 x 600 | 32 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 72 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 75 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 765 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1360 x 765 | 8 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 765 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 765 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 765 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1360 x 765 | 16 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 765 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 765 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 765 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1360 x 765 | 32 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 765 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 765 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1680 x 1050 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 8 бит | 60 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1680 x 1050 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 32 бит | 59 Hz
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]

OpenGL

|  | Свойства OpenGL:
|  |  | Производитель | NVIDIA Corporation
|  |  | Renderer | GeForce GTX 960/PCIe/SSE2
|  |  | Версия | 4.5.0 NVIDIA 368.81
|  |  | Версия языка затенения | 4.50 NVIDIA
|  |  | OpenGL DLL | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
|  |  | Драйвер ICD | nvoglv32.dll (10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81)
|  |  | Multitexture Texture Units | 4
|  |  | Occlusion Query Counter Bits | 32
|  |  | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|  |  | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Anisotropy | 16
|  |  | Max Clipping Planes | 8
|  |  | Max Display-List Nesting Level | 64
|  |  | Max Draw Buffers | 8
|  |  | Max Evaluator Order | 8
|  |  | Max General Register Combiners | 8
|  |  | Max Light Sources | 8
|  |  | Max Pixel Map Table Size | 65536
|  |  | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Max Texture Array Layers | 2048
|  |  | Max Texture LOD Bias | 15
|  |  | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|  | Соответствие OpenGL:
|  |  | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.5 | Да (100%)
|  | Max Stack Depth:
|  |  | Attribute Stack | 16
|  |  | Client Attribute Stack | 16
|  |  | Modelview Matrix Stack | 32
|  |  | Name Stack | 128
|  |  | Projection Matrix Stack | 4
|  |  | Texture Matrix Stack | 10
|  | Draw Range Elements:
|  |  | Max Index Count | 1048576
|  |  | Max Vertex Count | 1048576
|  | Extended Lighting Parameters:
|  |  | Max Shininess | 128
|  |  | Max Spot Exponent | 128
|  | Transform Feedback:
|  |  | Max Interleaved Components | 128
|  |  | Max Separate Attributes | 4
|  |  | Max Separate Components | 4
|  | Framebuffer Object:
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Max Render Buffer Size | 16384 x 16384
|  | Imaging:
|  |  | Max Color Matrix Stack Depth | 2
|  |  | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|  | Vertex Shader:
|  |  | Max Uniform Vertex Components | 4096
|  |  | Max Varying Floats | 124
|  |  | Max Vertex Texture Image Units | 32
|  |  | Max Combined Texture Image Units | 192
|  | Geometry Shader:
|  |  | Max Geometry Texture Units | 32
|  |  | Max Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Varying Components | 124
|  |  | Max Vertex Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Uniform Components | 2048
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  | Fragment Shader:
|  |  | Max Uniform Fragment Components | 4096
|  | Vertex Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Program Matrices | 8
|  |  | Max Program Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Tracking Matrices | 8
|  |  | Max Tracking Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Vertex Attributes | 16
|  |  | Max Instructions | 65536
|  |  | Max Native Instructions | 65536
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 2
|  |  | Max Native Address Registers | 2
|  | Fragment Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Texture Coordinates | 8
|  |  | Max Texture Image Units | 32
|  |  | Max Instructions | 65536
|  |  | Max Native Instructions | 65536
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 1
|  |  | Max Native Address Registers | 1
|  |  | Max ALU Instructions | 65536
|  |  | Max Native ALU Instructions | 65536
|  |  | Max Texture Instructions | 65536
|  |  | Max Native Texture Instructions | 65536
|  |  | Max Texture Indirections | 65536
|  |  | Max Native Texture Indirections | 65536
|  |  | Max Execution Instructions | 16777216
|  |  | Max Call Stack Depth | 32
|  |  | Max If Statement Depth | 64
|  |  | Max Loop Depth | 64
|  |  | Max Loop Count | 16777216
|  | Расширения OpenGL:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 1035 / 383
|  |  | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_tbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|  |  | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_blend_minmax_factor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_3DC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_ATC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_conservative_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_depth_clamp_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_framebuffer_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gcn_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_half_float2 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_int64 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_interleaved_elements | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_occlusion_query_event | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_performance_monitor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_pinned_memory | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_program_binary_Z400 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_query_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_atomic_counter_ops | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_value_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trace | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trinary_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture_pool | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_stencil_operation_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_texture4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_tile_pool | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_layer | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_viewport_index | Поддерживается
|  |  | GL_AMDX_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_random_access_target | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_ANDROID_extension_pack_es31a | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_pack_reverse_row_order | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt1 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_usage | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_translated_shader_source | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_copy_texture_levels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_object_purgeable | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_rgb_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_row_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_2D_limited_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_max_level | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_arrays_of_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_base_instance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_bindless_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_blend_func_extended | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_buffer_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_cl_event | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clip_control | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_color_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_variable_group_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_conditional_render_inverted | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_conservative_depth | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_context_flush_control | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_cull_distance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_group | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_derivative_control | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers_blend | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_enhanced_layouts | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_attrib_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_uniform_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_coord_conventions | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_layer_viewport | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader_interlock | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_no_attachments | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_program_binary | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_texture_sub_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_int64 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_pixel | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_imaging | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_indirect_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_instanced_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_invalidate_subdata | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_alignment | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_bind | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multitexture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_parallel_shader_compile | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pipeline_statistics_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_post_depth_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_program_interface_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_query_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness_isolation | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_locations | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_shading | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sampler_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counter_ops | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_ballot | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_bit_encoding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_clock | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_draw_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_group_vote | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_precision | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_subroutine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_image_samples | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_viewport_layer_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_100 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_120 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_420pack | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_include | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_packing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_stencil_texturing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_swap_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sync | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_tessellation_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_border_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_bptc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rtgc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_crossbar | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_filter_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_gather | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_levels | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rg | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rgb10_a2ui | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_stencil8 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_view | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_overflow_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transpose_matrix | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_mem_image | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uniform_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_binding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_viewport_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_window_pos | Поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_meminfo | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_mirror_once | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_bounding_box | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_cursor_position | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_head_spu_name | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_performance_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_print_string | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_readback_barrier_size | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_saveframe | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_server_id_sharing | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_server_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_state_parameter | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_synchronization | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_tile_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_tilesort_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_window_size | Не поддерживается
|  |  | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|  |  | GL_DMP_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_abgr | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bindable_uniform | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_equation_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_func_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_subtract | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_Cg_shader | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cmyka | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_compiled_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_coordinate_frame | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_bounds_test | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_discard_framebuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_disjoint_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers_indexed | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_range_elements | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_coord | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_frag_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fragment_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_blit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_glx_stereo_tree | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_program_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_import_sync_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_light_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_map_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_misc_attribute | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multi_draw_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multiview_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_occlusion_query_boolean | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_float | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_post_depth_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_primitive_bounding_box | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pvrtc_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_raster_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_read_format_bgra | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_rescale_normal | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_robustness | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_secondary_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_specular_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_formatted | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_implicit_conversions | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_integer_mix | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_io_blocks | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_pixel_local_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_funcs | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_samplers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shared_texture_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sparse_texture2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB_write_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_static_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_two_side | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_wrap | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_subtexture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_latc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_edge_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_integer | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod_bias | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_perturb_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rg | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_shared_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB_decode | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_view | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture3D | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_unpack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_set | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_setXXX | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_weighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_x11_sync_object | Не поддерживается
|  |  | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Поддерживается
|  |  | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_FGL_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_FJ_shader_binary_GCCSO | Не поддерживается
|  |  | GL_GL2_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_frame_terminator | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_string_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_image_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_occlusion_test | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_texture_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_argb | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_clip_check | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_load_named_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_occlusion_cull | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_pixel_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rasterpos_clip | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_static_data | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_vertex_array_lists | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_YCbCr | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_sgx_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc2 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_user_clip_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_vertex_program | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_multiple_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_compute_shader_lane_shift | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_conservative_rasterization | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_fragment_shader_ordering | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_framebuffer_CMAA | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_image_serialize | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_map_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_multi_rate_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_parallel_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_queries | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_query | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_texture_scissor | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_context_flush_control | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_debug | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_no_error | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_hdr | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_ldr | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_vulkan_glsl | Не поддерживается
|  |  | GL_KTX_buffer_region | Поддерживается
|  |  | GL_MESA_pack_invert | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_program_debug | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_resize_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_texture_array | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_texture_signed_rgba | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_ycbcr_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_stack | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_precision_dpi | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_3dvision_settings | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bgr | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_texture | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced_coherent | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_square | Поддерживается
|  |  | GL_NV_centroid_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_clip_space_w_scaling | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_command_list | Поддерживается
|  |  | GL_NV_complex_primitives | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_compute_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conservative_raster | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conservative_raster_dilate | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conservative_raster_pre_snap_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_depth_to_color | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_coverage_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_deep_texture3D | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_nonlinear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_range_unclamped | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_instanced | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_texture | Поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_vulkan_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_EGL_stream_consumer_external | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_ES1_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_ES3_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_attrib_location | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fbo_color_attachments | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fence | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fill_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fog_distance | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragdepth | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_coverage_to_color | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_shader_interlock | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_mixed_samples | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_generate_mipmap_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader_passthrough | Поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5_mem_extended | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_internalformat_sample_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_light_max_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_filter_hint | Поддерживается
|  |  | GL_NV_non_square_matrices | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering_shared_edge | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_data_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_platform_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_primitive_restart | Поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer_front | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners | Поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_robustness_video_memory_purge | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_sample_locations | Поддерживается
|  |  | GL_NV_sample_mask_override_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float64 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_fp16_vector | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_int64 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_load | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_store | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_group | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_shuffle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shadow_samplers_array | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shadow_samplers_cube | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_sRGB_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_stereo_view_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_tessellation_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_emboss | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_reflection | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_array | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc_update | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_vtc | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_env_combine4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_expand_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_lod_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_npot_2D_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback | Поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_uniform_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vdpau_interop | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program1_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_viewport_array2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_viewport_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_flush_hold | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_gpu_memory_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_multigpu_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_nvenc_interop | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_shader_thread_group | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_shader_thread_shuffle | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_shared_sync_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_sysmem_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_subtract | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_byte_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_conditional_query | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth24 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth32 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_draw_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image_external | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_element_index_uint | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_extended_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fbo_render_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fixed_point | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fragment_precision_high | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_framebuffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_get_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_mapbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_get | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_size_array | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_query_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_required_internalformat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_rgb8_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_sample_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_sample_variables | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_shader_image_atomic | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_shader_multisample_interpolation | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_single_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_standard_derivatives | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil_wrap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil1 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil4 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_surfaceless_context | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_3D | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_compression_astc | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_env_crossbar | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_mirrored_repeat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_misc_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_vertex_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_binning_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_driver_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get2 | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_perfmon_global_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_tiled_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_writeonly_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_REND_screen_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_performance_analyzer | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_detail_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_generate_mipmap | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_point_line_texgen | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_sharpen_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_color_mask | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_filter4 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_select | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_blend_alpha_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_clipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_convolution_accuracy | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_flush_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fragment_specular_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_framezoom | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_instruments | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ir_instrument1 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_list_priority | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture_bits | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_reference_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_tag_sample_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_coordinate_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_multi_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_scale_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_global_alpha | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_mesh_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_read_video_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_slice_accum | Поддерживается
|  |  | GL_SUN_triangle_list | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SUNX_constant_data | Не поддерживается
|  |  | GL_VIV_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_phong_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_specular_fog | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_swap_hint | Поддерживается
|  |  | GLU_EXT_nurbs_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GLU_EXT_object_space_tess | Не поддерживается
|  |  | GLU_SGI_filter4_parameters | Не поддерживается
|  |  | GLX_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context_robustness | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_fbconfig_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_get_proc_address | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_robustness_application_isolation | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_robustness_share_group_isolation | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_vertex_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_buffer_age | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_create_context_es_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_create_context_es2_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_fbconfig_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_import_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_swap_control_tear | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_texture_from_pixmap | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_info | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_rating | Не поддерживается
|  |  | GLX_INTEL_swap_event | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_agp_offset | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_copy_sub_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_multithread_makecurrent | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_pixmap_colormap | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_query_renderer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_release_buffers | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_set_3dfx_mode | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_delay_before_swap | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_float_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_multisample_coverage | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_out | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_swap_method | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_cushion | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_video_sync | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_blended_overlay | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_dm_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_fbconfig | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_hyperpipe | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_barrier | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_resize | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_source | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_visual_select_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_get_transparent_index | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_video_resize | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DL_stereo_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMDX_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_buffer_region | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_context_flush_control | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_robustness | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_make_current_read | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pbuffer | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_render_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_robustness_application_isolation | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_robustness_share_group_isolation | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es2_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_depth_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_display_color_table | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control_tear | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_interval | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_digital_video_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_gamma | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_genlock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_image_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_lock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_usage | Не поддерживается
|  |  | WGL_INTEL_cl_sharing | Не поддерживается
|  |  | WGL_MTX_video_preview | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_bridged_display | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_delay_before_swap | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop2 | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_gpu_affinity | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_depth_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | WGL_NVX_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  | Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
|  |  | RGB DXT1 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT3 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT5 | Поддерживается
|  |  | RGB FXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA FXT1 | Не поддерживается
|  |  | 3Dc | Не поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

GPGPU

| [ CUDA: nVIDIA GeForce GTX 960 (GM206) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTX 960
|  |  | Кодовое название ГП | GM206
|  |  | PCI Domain / Bus / Device | 0 / 1 / 0
|  |  | Частота | 1291 МГц
|  |  | Asynchronous Engines | 2
|  |  | Мультипроцессоры/ядра | 8 / 1024
|  |  | Кэш L2 | 1 МБ
|  |  | Max Threads Per Multiprocessor | 2048
|  |  | Max Threads Per Block | 1024
|  |  | Max Registers Per Block | 65536
|  |  | Max 32-bit Registers Per Multiprocessor | 65536
|  |  | Max Instructions Per Kernel | 512 млн.
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Max Block Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Grid Size | 2147483647 x 65535 x 65535
|  |  | Max 1D Texture Width | 65536
|  |  | Max 2D Texture Size | 65536 x 65536
|  |  | Max 3D Texture Size | 4096 x 4096 x 4096
|  |  | Max 1D Linear Texture Width | 134217728
|  |  | Max 2D Linear Texture Size | 65536 x 65536
|  |  | Max 2D Linear Texture Pitch | 1048544 байт
|  |  | Max 1D Layered Texture Width | 16384
|  |  | Max 1D Layered Texture Layers | 2048
|  |  | Max Mipmapped 1D Texture Width | 16384
|  |  | Max Mipmapped 2D Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Layered Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Layered Texture Layers | 2046
|  |  | Max Texture Array Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Texture Array Slices | 2048
|  |  | Max 1D Surface Width | 16384
|  |  | Max 2D Surface Size | 65536 x 65536
|  |  | Max 3D Surface Size | 4096 x 4096 x 4096
|  |  | Max 1D Layered Surface Width | 16384
|  |  | Max 1D Layered Surface Layers | 2048
|  |  | Max 2D Layered Surface Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 2D Layered Surface Layers | 2048
|  |  | Compute Mode | Default: Multiple contexts allowed per device
|  |  | Compute Capability | 5.2
|  |  | CUDA DLL | nvcuda.dll (6.14.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Частота памяти | 3600 МГц
|  |  | Global Memory Bus Width | 128 бит
|  |  | Total Memory | 2 ГБ
|  |  | Total Constant Memory | 64 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Block | 48 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Multiprocessor | 96 КБ
|  |  | Max Memory Pitch | 2147483647 байт
|  |  | Texture Alignment | 512 байт
|  |  | Texture Pitch Alignment | 32 байт
|  |  | Surface Alignment | 512 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | 32-bit Floating-Point Atomic Addition | Поддерживается
|  |  | 32-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | 64-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Caching Globals in L1 Cache | Поддерживается
|  |  | Caching Locals in L1 Cache | Поддерживается
|  |  | Concurrent Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Concurrent Memory Copy & Execute | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | ECC | Запрещено
|  |  | Funnel Shift | Поддерживается
|  |  | Half-Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Host Memory Mapping | Поддерживается
|  |  | Integrated Device | Нет
|  |  | Managed Memory | Не поддерживается
|  |  | Multi-GPU Board | Нет
|  |  | Stream Priorities | Поддерживается
|  |  | Surface Functions | Поддерживается
|  |  | TCC Driver | Нет
|  |  | Warp Vote Functions | Поддерживается
|  |  | __ballot() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_and() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_count() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_or() | Поддерживается
|  |  | __threadfence_system() | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Direct3D: NVIDIA GeForce GTX 960 (GM206) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | NVIDIA GeForce GTX 960
|  |  | Кодовое название ГП | GM206
|  |  | PCI-устройство | 10DE-1401 / 1043-8520 (Rev A1)
|  |  | Выделенная память | 1969 МБ
|  |  | Имя драйвера | nvd3dum.dll
|  |  | Версия драйвера | 10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81
|  |  | Shader Model | SM 5.0
|  |  | Max Threads | 1024
|  |  | Multiple UAV Access | 8 UAVs
|  |  | Thread Dispatch | 3D
|  |  | Thread Local Storage | 32 КБ
|  | Функции устройства:
|  |  | 10-bit Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | 16-bit Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Append/Consume Buffers | Поддерживается
|  |  | Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Gather4 | Поддерживается
|  |  | Indirect Compute Dispatch | Поддерживается
|  |  | Map On Default Buffers | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ OpenCL: nVIDIA GeForce GTX 960 (GM206) ]
|  | Свойства OpenCL:
|  |  | Платформа | NVIDIA CUDA
|  |  | Поставщик платформы | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия платформы | OpenCL 1.2 CUDA 8.0.0
|  |  | Профиль платформы | Full
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTX 960
|  |  | Кодовое название ГП | GM206
|  |  | Тип устройства | Графический процессор
|  |  | Поставщик устройства | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия устройства | OpenCL 1.2 CUDA
|  |  | Профиль устройства | Full
|  |  | Версия драйвера | 368.81
|  |  | Версия OpenCL C | OpenCL C 1.2
|  |  | Частота | 1291 МГц
|  |  | Вычислительные единицы/ядра | 8 / 1024
|  |  | Address Space Size | 32 бит
|  |  | Max 2D Image Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Image Size | 4096 x 4096 x 4096
|  |  | Max Image Array Size | 2048
|  |  | Max Image Buffer Size | 134217728
|  |  | Max Samplers | 32
|  |  | Max Work-Item Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Work-Group Size | 1024
|  |  | Max Argument Size | 4352 байт
|  |  | Max Constant Buffer Size | 64 КБ
|  |  | Max Constant Arguments | 9
|  |  | Max Printf Buffer Size | 1 МБ
|  |  | Native ISA Vector Widths | char1, short1, int1, float1, double1
|  |  | Preferred Native Vector Widths | char1, short1, int1, long1, float1, double1
|  |  | Profiling Timer Resolution | 1000 ns
|  |  | CUDA Compute Capability | 5.2
|  |  | Max Registers Per Block | 65536
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Asynchronous Engines | 2
|  |  | PCI Bus / Device | 1 / 0
|  |  | OpenCL DLL | opencl.dll (1.2.11.0)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Global Memory | 2 ГБ
|  |  | Global Memory Cache | 128 КБ (Read/Write, 128-byte line)
|  |  | Local Memory | 48 КБ
|  |  | Max Memory Object Allocation Size | 512 МБ
|  |  | Memory Base Address Alignment | 4096 бит
|  |  | Min Data Type Alignment | 128 байт
|  | Соответствие OpenCL:
|  |  | OpenCL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 2.0 | Нет (62%)
|  | Функции устройства:
|  |  | Command-Queue Out Of Order Execution | Разрешено
|  |  | Command-Queue Profiling | Разрешено
|  |  | Compiler Available | Да
|  |  | Коррекция ошибок | Не поддерживается
|  |  | Images | Поддерживается
|  |  | Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Linker Available | Да
|  |  | Little-Endian Device | Да
|  |  | Native Kernel Execution | Не поддерживается
|  |  | Sub-Group Independent Forward Progress | Не поддерживается
|  |  | SVM Atomics | Не поддерживается
|  |  | SVM Coarse Grain Buffer | Не поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain Buffer | Поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain System | Не поддерживается
|  |  | Thread Trace | Не поддерживается
|  |  | Unified Memory | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой половинной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Не поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Не поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой одинарной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой двойной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 95 / 16
|  |  | cl_altera_compiler_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_device_temperature | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_live_object_tracking | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_bus_addressable_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_c1x_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_compile_options | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d10_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d9_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_attribute_query | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_board_name | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_memory_flags | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_persistent_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_profiling_timer_offset | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_topology | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_event_callback | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_fp64 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_hsa | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_image2d_from_buffer_read_only | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops2 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_offline_devices | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_popcnt | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_predefined_macros | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_svm | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_vec3 | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_contextloggingfunctions | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_gl_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_setmemobjectdestructor | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_32 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_64 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_device_fission | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_migrate_memobject | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_accelerator | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_advanced_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_ctz | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_d3d11_nv12_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_device_partition_by_names | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_exec_by_local_thread | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_packed_yuv | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_required_subgroup_size | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_simultaneous_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_thread_local_exec | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_va_api_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_visual_analytics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_3d_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_byte_addressable_store | Поддерживается
|  |  | cl_khr_context_abort | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d11_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp16 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp64 | Поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_msaa_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_icd | Поддерживается
|  |  | cl_khr_il_program | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_image2d_from_buffer | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_initialize_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_priority_hints | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_select_fprounding_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_spir | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_srgb_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_terminate_context | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_throttle_hints | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_compiler_options | Поддерживается
|  |  | cl_nv_copy_opts | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d11_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d9_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_device_attribute_query | Поддерживается
|  |  | cl_nv_pragma_unroll | Поддерживается
|  |  | cl_qcom_ext_host_ptr | Не поддерживается
|  |  | cl_qcom_ion_host_ptr | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Vulkan

| [ GTX 960 (GM206) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GTX 960
|  |  | Device Code Name | GM206
|  |  | Тип устройства | Discrete GPU
|  |  | Device UUID | 55-AB-0E-93-F0-90-B5-DF-95-0F-D5-54-C1-53-37-AC
|  |  | PCI-устройство | 10DE-1401
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  |  | Max 1D Image Size | 16384
|  |  | Max 2D Image Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Image Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Cube Image Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Image Layers | 2048
|  |  | Max Texel Buffer Elements | 134217728
|  |  | Max Uniform Buffer Range | 65536
|  |  | Max Storage Buffer Range | 2147483647
|  |  | Max Push Constants Size | 256 байт
|  |  | Max Memory Allocation Count | 4096
|  |  | Max Sampler Allocation Count | 4000
|  |  | Buffer Image Granularity | 1024 байт
|  |  | Max Bound Descriptor Sets | 8
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Samplers | 4000
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Uniform Buffers | 12
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Storage Buffers | 16
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Sampled Images | 8192
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Storage Images | 8192
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Input Attachments | 8
|  |  | Max Per-Stage Resources | 24612
|  |  | Max Descriptor Set Samplers | 4000
|  |  | Max Descriptor Set Uniform Buffers | 72
|  |  | Max Descriptor Set Dynamic Uniform Buffers | 72
|  |  | Max Descriptor Set Storage Buffers | 96
|  |  | Max Descriptor Set Dynamic Storage Buffers | 96
|  |  | Max Descriptor Set Sampled Images | 49152
|  |  | Max Descriptor Set Storage Images | 49152
|  |  | Max Descriptor Set Input Attachments | 8
|  |  | Max Vertex Input Attributes | 16
|  |  | Max Vertex Input Bindings | 32
|  |  | Max Vertex Input Attribute Offset | 2047
|  |  | Max Vertex Input Binding Stride | 2048
|  |  | Max Vertex Output Components | 128
|  |  | Max Tesselation Generation Level | 64
|  |  | Max Tesselation Patch Size | 32
|  |  | Max Tesselation Control Per-Vertex Input Components | 128
|  |  | Max Tesselation Control Per-Vertex Output Components | 128
|  |  | Max Tesselation Control Per-Patch Output Components | 120
|  |  | Max Tesselation Control Total Output Components | 4216
|  |  | Max Tesselation Evaluation Input Components | 128
|  |  | Max Tesselation Evaluation Output Components | 128
|  |  | Max Geometry Shader Invocations | 32
|  |  | Max Geometry Input Components | 128
|  |  | Max Geometry Output Components | 128
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  |  | Max Fragment Input Components | 128
|  |  | Max Fragment Output Attachments | 8
|  |  | Max Fragment DualSrc Attachments | 1
|  |  | Max Fragment Combined Output Resources | 16
|  |  | Max Compute Shared Memory Size | 49152 байт
|  |  | Max Compute Work Group Count | X: 2147483647, Y: 65535, Z: 65535
|  |  | Max Compute Work Group Invocations | 1536
|  |  | Max Compute Work Group Size | X: 1536, Y: 1024, Z: 64
|  |  | Subpixel Precision Bits | 8
|  |  | Subtexel Precision Bits | 8
|  |  | Mipmap Precision Bits | 8
|  |  | Max Draw Indexed Index Value | 4294967295
|  |  | Max Draw Indirect Count | 4294967295
|  |  | Max Sampler LOD Bias | 15.000000
|  |  | Max Sampler Anisotropy | 16.000000
|  |  | Max Viewports | 16
|  |  | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|  |  | Viewport Bounds Range | -32768.000000 ... 32768.000000
|  |  | Viewport Subpixel Bits | 8
|  |  | Min Memory Map Alignment | 64 байт
|  |  | Min Texel Buffer Offset Alignment | 16 байт
|  |  | Min Uniform Buffer Offset Alignment | 256 байт
|  |  | Min Storage Buffer Offset Alignment | 32 байт
|  |  | Min / Max Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Min / Max Texel Gather Offset | -32 / 31
|  |  | Min / Max Interpolation Offset | -0.500000 / 0.437500
|  |  | Subpixel Interpolation Offset Bits | 4
|  |  | Max Framebuffer Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Framebuffer Layers | 2048
|  |  | Framebuffer Color Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Framebuffer Depth Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Framebuffer Stencil Sample Counts | 0x0000001F
|  |  | Framebuffer No Attachments Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Sampled Image Color Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Sampled Image Integer Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Sampled Image Depth Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Sampled Image Stencil Sample Counts | 0x0000001F
|  |  | Storage Image Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Max Sample Mask Words | 1
|  |  | Timestamp Period | 1.000000 ns
|  |  | Max Clip Distances | 8
|  |  | Max Cull Distances | 8
|  |  | Max Combined Clip and Cull Distances | 8
|  |  | Discrete Queue Priorities | 2
|  |  | Point Size Range | 1.000000 ... 189.875000
|  |  | Line Width Range | 0.500000 ... 10.000000
|  |  | Point Size Granularity | 0.125000
|  |  | Line Width Granularity | 0.125000
|  |  | Optimal Buffer Copy Offset Alignment | 1 байт
|  |  | Optimal Buffer Copy Row Pitch Alignment | 1 байт
|  |  | Non-Coherent Atom Size | 64 байт
|  |  | Версия драйвера | 368.324.0
|  |  | Версия API | 1.0.8
|  |  | Vulkan DLL | C:\Windows\system32\nvoglv32.dll (10.18.13.6881)
|  | Функции устройства:
|  |  | Alpha To One | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | ASTC LDR Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | BC Texture Compression | Поддерживается
|  |  | Depth Bias Clamping | Поддерживается
|  |  | Depth Bounds Tests | Поддерживается
|  |  | Depth Clamping | Поддерживается
|  |  | Draw Indirect First Instance | Поддерживается
|  |  | Dual Source Blend Operations | Поддерживается
|  |  | ETC2 and EAC Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Fragment Stores and Atomics | Поддерживается
|  |  | Full Draw Index Uint32 | Поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Image Cube Array | Поддерживается
|  |  | Independent Blend | Поддерживается
|  |  | Inherited Queries | Поддерживается
|  |  | Large Points | Поддерживается
|  |  | Logic Operations | Поддерживается
|  |  | Multi-Draw Indirect | Поддерживается
|  |  | Multi Viewport | Поддерживается
|  |  | Occlusion Query Precise | Поддерживается
|  |  | Pipeline Statistics Query | Поддерживается
|  |  | Point and Wireframe Fill Modes | Поддерживается
|  |  | Robust Buffer Access | Поддерживается
|  |  | Sample Rate Shading | Поддерживается
|  |  | Shader Clip Distance | Поддерживается
|  |  | Shader Cull Distance | Поддерживается
|  |  | Shader Float64 | Поддерживается
|  |  | Shader Image Gather Extended | Поддерживается
|  |  | Shader Int16 | Не поддерживается
|  |  | Shader Int64 | Поддерживается
|  |  | Shader Resource Min LOD | Поддерживается
|  |  | Shader Resource Residency | Поддерживается
|  |  | Shader Sampled Image Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Buffer Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Extended Formats | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Multisample | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Read Without Format | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Write Without Format | Поддерживается
|  |  | Shader Tesselation and Geometry Point Size | Поддерживается
|  |  | Shader Uniform Buffer Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Sparse Binding | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency 2 Samples | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency 4 Samples | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency 8 Samples | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency 16 Samples | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency Aliased | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency Aligned Mip Size | Нет
|  |  | Sparse Residency Buffer | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency Image 2D | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency Image 3D | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency Non-Resident Strict | Да
|  |  | Sparse Residency Standard 2D Block Shape | Да
|  |  | Sparse Residency Standard 2D Multisample Block Shape | Да
|  |  | Sparse Residency Standard 3D Block Shape | Да
|  |  | Standard Sample Locations | Да
|  |  | Strict Line Rasterization | Да
|  |  | Tesselation Shader | Поддерживается
|  |  | Timestamps on All Graphics and Compute Queues | Поддерживается
|  |  | Variable Multisample Rate | Поддерживается
|  |  | Vertex Pipeline Stores and Atomics | Поддерживается
|  |  | Wide Lines | Поддерживается
|  | Queue:
|  |  | Queue Count | 16
|  |  | Timestamp Valid Bits | 64
|  |  | Min Image Transfer Granularity | 1 x 1 x 1
|  |  | Compute Operations | Поддерживается
|  |  | Graphics Operations | Поддерживается
|  |  | Sparse Memory Management Operations | Поддерживается
|  |  | Transfer Operations | Поддерживается
|  | Queue:
|  |  | Queue Count | 1
|  |  | Timestamp Valid Bits | 64
|  |  | Min Image Transfer Granularity | 1 x 1 x 1
|  |  | Compute Operations | Не поддерживается
|  |  | Graphics Operations | Не поддерживается
|  |  | Sparse Memory Management Operations | Не поддерживается
|  |  | Transfer Operations | Поддерживается
|  | Memory Heap:
|  |  | Heap Type | Локальный
|  |  | Heap Size | 2 ГБ
|  |  | Host Cached | Нет
|  |  | Host Coherent | Нет
|  |  | Host Visible | Нет
|  |  | Lazily Allocated | Нет
|  | Memory Heap:
|  |  | Heap Type | Удалённый
|  |  | Heap Size | 1536 МБ
|  |  | Host Cached | Да
|  |  | Host Coherent | Да
|  |  | Host Visible | Да
|  |  | Lazily Allocated | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_swapchain | Поддерживается
|  |  | VK_NV_dedicated_allocation | Поддерживается
|  |  | VK_NV_glsl_shader | Поддерживается
|  | Instance Extensions:
|  |  | VK_EXT_debug_report | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_surface | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_win32_surface | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 0068 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | mixer.1 | 0001 0068 | Realtek Digital Output (Realtek
|  | mixer.2 | 0001 0068 | Philips FTV-C (NVIDIA High Defi
|  | wave-out.0 | 0001 0064 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | wave-out.1 | 0001 0064 | Realtek Digital Output (Realtek
|  | wave-out.2 | 0001 0064 | Philips FTV-C (NVIDIA High Defi

Аудио PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller | PCI
|  | Realtek ALC887 @ AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller | PCI

HD Audio

| [ AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-780D
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8576
|  |  | Версия | 01
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_780D&SUBSYS_85761043&REV_01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Realtek ALC887 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek ALC887
|  |  | Описание устройства (Windows) | Realtek High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10EC-0887
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8576
|  |  | Версия | 1003
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_10438576&REV_1003
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0FBA
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8520
|  |  | Версия | A1
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0FBA&SUBSYS_85201043&REV_A1
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA HDMI/DP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA HDMI/DP
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-0072
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8520
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0072&SUBSYS_10438520&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Хранение данных Windows

| [ KINGSTON SV300S37A120G SATA Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KINGSTON SV300S37A120G SATA Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | INF Section | disk_install.NT
|  | Физические данные SSD:
|  |  | Производитель | Kingston
|  |  | Семейство SSD | SSDNow V300
|  |  | Форм-фактор | 2.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 120 ГБ
|  |  | Тип контроллера | SandForce SF-2281
|  |  | Тип флэш-памяти | Toshiba 19nm MLC NAND
|  |  | Физические габариты | 100.1 x 69.8 x 7 mm
|  |  | Максимальный вес | 58.45 g
|  |  | Макс. скорость последовательного чтения | 450 МБ/с
|  |  | Макс. скорость последовательной записи | 450 МБ/с
|  |  | Макс. случайное 4-КБ чтение | 85000 IOPS
|  |  | Макс. случайная 4-КБ запись | 55000 IOPS
|  |  | Интерфейс | SATA-III
|  |  | Скорость передачи данных по интерфейсу | 600 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/ssd
| [ WDC WD10 EADS-00M2B0 SATA Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD10 EADS-00M2B0 SATA Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | INF Section | disk_install.NT
|  | Физические данные дискового накопителя:
|  |  | Производитель | Western Digital
|  |  | Семейство жёстких дисков | Caviar Green
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 1 ТБ
|  |  | Физические габариты | 147 x 101.6 x 26.1 mm
|  |  | Максимальный вес | 630 g
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 888 Мбит/с
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 32 МБ
|  |  | Время раскрутки | 14.3 сек
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
| [ ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | INF Section | cdrom_install
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Производитель | Asus
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | SATA
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD+R | 24x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD-R | 24x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 5x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 24x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Optical_Drives
|  |  | Загрузка прошивки | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
| [ AMD SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD SATA Controller
|  |  | Дата драйвера | 23.09.2014
|  |  | Версия драйвера | 1.2.1.376
|  |  | Поставщик драйвера | AMD
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | INF Section | amd_sata_inst
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | FE20C000-FE20C7FF
|  |  | Порт | F000-F00F
|  |  | Порт | F010-F013
|  |  | Порт | F020-F027
|  |  | Порт | F030-F033
|  |  | Порт | F040-F047

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | [ TRIAL VERSION ] | Локальный диск | NTFS | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | D: | Локальный диск | NTFS | 100798 МБ | 57549 МБ | 43248 МБ | 43 % | 1AFF-D9D3
|  | E: | Локальный диск | NTFS | 853068 МБ | 352342 МБ | 500725 МБ | 59 % | 3C5A-2D09
|  | F: (G7 Gaming Mouse) | Оптический накопитель | CDFS | 7114 КБ | 7114 КБ | 0 КБ | 0 % | BD53-7C98

Физические диски

| [ Диск #1 - KINGSTON SV300S37A120G (111 ГБ) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS | C: | 351 MB | 114121 MB
| [ Диск #2 - WDC WD10EADS-00M2B0 (931 ГБ) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS | D: | 0 MB | 100798 MB
|  | #2 | NTFS | E: | 100798 MB | 853068 MB

Оптические накопители

| [ F:\ ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device
|  |  | Серийный номер | S1AI6YDGA03AXY
|  |  | Версия прошивки | 1.00
|  |  | Объём буфера | 512 КБ
|  |  | Производитель | Asus
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | SATA
|  |  | Дополнительные функции | M-Disc
|  |  | Код региона | Нет
|  |  | Осталось смен пользователем | 5
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD+R | 24x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD-R | 24x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 5x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 24x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Не поддерживается
|  |  | BD-R | Не поддерживается
|  |  | BD-RE | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD+R | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD-R | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-RAM | Чтение + запись
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение + запись
|  |  | CD-RW | Чтение + запись
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается
|  |  | Buffer Underrun Protection | Поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Не поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | DVD-Download Disc Recording | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Поддерживается
|  |  | CPRM | Поддерживается
|  |  | CSS | Поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | OSSC | Не поддерживается
|  |  | Qflix Recording | Не поддерживается
|  |  | SecurDisc | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Optical_Drives
|  |  | Загрузка прошивки | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

ASPI

|  | Хост | ID | LUN | Тип устройства | Производитель | Модель | Rev | Дополнительная информация
|  | 00 | 00 | 00 | Дисковый накопитель | KINGSTON | SV300S37A120G | 608A |
|  | 00 | 00 | 00 | Дисковый накопитель | WDC WD10 | EADS-00M2B0 | 01.0 |
|  | 00 | 00 | 00 | Оптический накопитель | ASUS | DRW-24F1MT | 1.00 |
|  | 00 | 07 | 00 | Хост-адаптер | amd_sata |  |  |

ATA

| [ KINGSTON SV300S37A120G (50026B786101C380) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | KINGSTON SV300S37A120G
|  |  | Серийный номер | 50026B786101C380
|  |  | Версия | 608ABBF0
|  |  | World Wide Name | 5-0026B7-86101C380
|  |  | Тип устройства | SATA-III
|  |  | Параметры | цилиндров: 232581, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 234441648
|  |  | Размер физического/логического сектора | 512 байт / 512 байт
|  |  | Мультисекторы | 1
|  |  | Макс. режим PIO | PIO 4
|  |  | Макс. режим MWDMA | MWDMA 2
|  |  | Макс. режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Активный режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Неформатированная ёмкость | 114473 МБ
|  |  | Скорость вращения | SSD
|  |  | Стандарт ATA | ATA8-ACS
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Automatic Acoustic Management (AAM) | Не поддерживается
|  |  | Device Configuration Overlay (DCO) | Не поддерживается
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Free-Fall Control | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging (GPL) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Hardware Feature Control | Не поддерживается
|  |  | Host Protected Area (HPA) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | HPA Security Extensions | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Hybrid Information Feature | Не поддерживается
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing (NCQ) | Поддерживается
|  |  | NCQ Autosense | Не поддерживается
|  |  | NCQ Priority Information | Поддерживается
|  |  | NCQ Queue Management Command | Не поддерживается
|  |  | NCQ Streaming | Не поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Sense Data Reporting (SDR) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Service Interrupt | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Software Settings Preservation (SSP) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing (TCQ) | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Write-Read-Verify | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции SSD:
|  |  | Data Set Management | Поддерживается
|  |  | Deterministic Read After TRIM | Не поддерживается
|  |  | Команда TRIM | Поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Энергосбережение (APM) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Automatic Partial to Slumber Transitions (APST) | Запрещено
|  |  | Device Initiated Interface Power Management (DIPM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Device Sleep (DEVSLP) | Не поддерживается
|  |  | Extended Power Conditions (EPC) | Не поддерживается
|  |  | Host Initiated Interface Power Management (HIPM) | Не поддерживается
|  |  | IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Link Power State Device Sleep | Не поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby (PUIS) | Поддерживается, Запрещено
|  | Команды ATA:
|  |  | DEVICE RESET | Не поддерживается
|  |  | DOWNLOAD MICROCODE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE EXT | Поддерживается, Разрешено
|  |  | NOP | Поддерживается, Разрешено
|  |  | READ BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  |  | WRITE BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  | Физические данные SSD:
|  |  | Производитель | Kingston
|  |  | Семейство SSD | SSDNow V300
|  |  | Форм-фактор | 2.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 120 ГБ
|  |  | Тип контроллера | SandForce SF-2281
|  |  | Тип флэш-памяти | Toshiba 19nm MLC NAND
|  |  | Физические габариты | 100.1 x 69.8 x 7 mm
|  |  | Максимальный вес | 58.45 g
|  |  | Макс. скорость последовательного чтения | 450 МБ/с
|  |  | Макс. скорость последовательной записи | 450 МБ/с
|  |  | Макс. случайное 4-КБ чтение | 85000 IOPS
|  |  | Макс. случайная 4-КБ запись | 55000 IOPS
|  |  | Интерфейс | SATA-III
|  |  | Скорость передачи данных по интерфейсу | 600 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/ssd
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ WDC WD10EADS-00M2B0 (WD-WCAV50814295) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | WDC WD10EADS-00M2B0
|  |  | Серийный номер | WD-WCAV50814295
|  |  | Версия | 01.00A01
|  |  | World Wide Name | 5-0014EE-2032B4F27
|  |  | Тип устройства | SATA-II
|  |  | Параметры | цилиндров: 1938019, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 1953523055
|  |  | Размер физического/логического сектора | 512 байт / 512 байт
|  |  | Буфер | 32767 КБ
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Макс. режим PIO | PIO 4
|  |  | Макс. режим MWDMA | MWDMA 2
|  |  | Макс. режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Активный режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Неформатированная ёмкость | 953869 МБ
|  |  | Стандарт ATA | ATA8-ACS
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Automatic Acoustic Management (AAM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Device Configuration Overlay (DCO) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Free-Fall Control | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging (GPL) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Hardware Feature Control | Не поддерживается
|  |  | Host Protected Area (HPA) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | HPA Security Extensions | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Hybrid Information Feature | Не поддерживается
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing (NCQ) | Поддерживается
|  |  | NCQ Autosense | Не поддерживается
|  |  | NCQ Priority Information | Поддерживается
|  |  | NCQ Queue Management Command | Не поддерживается
|  |  | NCQ Streaming | Не поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Sense Data Reporting (SDR) | Не поддерживается
|  |  | Service Interrupt | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Software Settings Preservation (SSP) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing (TCQ) | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Write-Read-Verify | Не поддерживается
|  | Функции SSD:
|  |  | Data Set Management | Не поддерживается
|  |  | Deterministic Read After TRIM | Не поддерживается
|  |  | Команда TRIM | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Энергосбережение (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Partial to Slumber Transitions (APST) | Запрещено
|  |  | Device Initiated Interface Power Management (DIPM) | Не поддерживается
|  |  | Device Sleep (DEVSLP) | Не поддерживается
|  |  | Extended Power Conditions (EPC) | Не поддерживается
|  |  | Host Initiated Interface Power Management (HIPM) | Поддерживается
|  |  | IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE | Не поддерживается
|  |  | Link Power State Device Sleep | Не поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby (PUIS) | Поддерживается, Запрещено
|  | Команды ATA:
|  |  | DEVICE RESET | Не поддерживается
|  |  | DOWNLOAD MICROCODE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE EXT | Поддерживается, Разрешено
|  |  | NOP | Поддерживается, Разрешено
|  |  | READ BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  |  | WRITE BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  | Физические данные дискового накопителя:
|  |  | Производитель | Western Digital
|  |  | Семейство жёстких дисков | Caviar Green
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 1 ТБ
|  |  | Физические габариты | 147 x 101.6 x 26.1 mm
|  |  | Максимальный вес | 630 g
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 888 Мбит/с
|  |  | Интерфейс | SATA-II
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 300 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 32 МБ
|  |  | Время раскрутки | 14.3 сек
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

SMART

| [ KINGSTON SV300S37A120G (50026B786101C380) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 50 | 95 | 95 | 8612758872 | OK: Значение нормальное
|  | 05 | Bad Block Count | 3 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Hours Count | 0 | 100 | 100 | 471 | OK: Всегда пройдено
|  | 0C | Device Power Cycle Count | 0 | 100 | 100 | 188 | OK: Всегда пройдено
|  | AB | Program Fail Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | AC | Erase Fail Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | AE | Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | 28 | OK: Всегда пройдено
|  | B1 | Wear Leveling Range Percent | 0 | 0 | 0 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | B5 | Program Fail Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | B6 | Erase Fail Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | BB | Uncorrectable ECC Errors | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | BD | Temperature (alt) | 0 | 29 | 34 | 20, 34, 29 | OK: Всегда пройдено
|  | C2 | Temperature | 0 | 29 | 34 | 20, 34, 29 | OK: Всегда пройдено
|  | C3 | RAISE Recovered | 0 | 105 | 105 | 8612758872 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 3 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | C9 | Uncorrectable Soft ECC Rate | 0 | 105 | 105 | 8612758872 | OK: Всегда пройдено
|  | CC | Soft ECC Correction Rate | 0 | 105 | 105 | 8612758872 | OK: Всегда пройдено
|  | E6 | Drive Life Protection Status | 0 | 100 | 100 | 100 | OK: Всегда пройдено
|  | E7 | SSD Life Percent Remaining | 11 | 100 | 100 | 55834574848 | OK: Значение нормальное
|  | E9 | Lifetime NAND Writes | 0 | 0 | 0 | 812 | OK: Всегда пройдено
|  | EA | Lifetime Host Writes | 0 | 0 | 0 | 795 | OK: Всегда пройдено
|  | F1 | Lifetime Host Writes | 0 | 0 | 0 | 795 | OK: Всегда пройдено
|  | F2 | Lifetime Host Reads | 0 | 0 | 0 | 961 | OK: Всегда пройдено
|  | F4 | <зависит от поставщика> | 10 | 100 | 100 | 917509 | OK: Значение нормальное
| [ WDC WD10EADS-00M2B0 (WD-WCAV50814295) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 51 | 200 | 200 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 21 | 113 | 108 | 7341 | OK: Значение нормальное
|  | 04 | Start/Stop Count | 0 | 96 | 96 | 4321 | OK: Всегда пройдено
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 140 | 200 | 200 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 0 | 100 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 75 | 75 | 18709 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 0B | Calibration Retry Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 0C | Power Cycle Count | 0 | 96 | 96 | 4001 | OK: Всегда пройдено
|  | C0 | Power-Off Retract Count | 0 | 200 | 200 | 284 | OK: Всегда пройдено
|  | C1 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 105 | 105 | 286056 | OK: Всегда пройдено
|  | C2 | Temperature | 0 | 115 | 95 | 32 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C8 | Write Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено

Сеть Windows

| [ Realtek PCIe GBE Family Controller ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 30-5A-3A-45-B6-AB
|  |  | Соединение | Подключение по локальной сети
|  |  | Скорость соединения | 100 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | DHCP-аренда получена | 07.08.2016 19:07:30
|  |  | DHCP-аренда истекает | 10.08.2016 19:07:30
|  |  | Получено байт | 24415032 (23.3 МБ)
|  |  | Отправлено байт | 3989936 (3.8 МБ)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | IP / маска подсети | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Шлюз | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DHCP | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DNS | [ TRIAL VERSION ]
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8111) | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | nvd3dum.dll (10.18.13.6881 - nVIDIA ForceWare 368.81)
|  |  | Описание аппаратуры | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Свойства Direct3D:
|  |  | Всего/свободно видеопамяти | 2048 МБ / 1868 МБ
|  |  | Битовые глубины рендеринга | 8, 16, 32
|  |  | Битовые глубины Z-буфера | 16, 24, 32
|  |  | Multisample Anti-Aliasing Modes | MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, CSAA 8xQ
|  |  | Минимальный размер текстуры | 1 x 1
|  |  | Максимальный размер текстуры | 16384 x 16384
|  |  | Версия объединённого шейдера | 5.0
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v11.0
|  | Функции Direct3D:
|  |  | Additive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | AGP Texturing | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | Automatic Mipmap Generation | Поддерживается
|  |  | Bilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Compute Shader | Поддерживается
|  |  | Cubic Environment Mapping | Поддерживается
|  |  | Cubic Filtering | Не поддерживается
|  |  | Decal-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Decal Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Directional Lights | Поддерживается
|  |  | DirectX Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | DirectX Volumetric Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Dithering | Поддерживается
|  |  | Dot3 Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Driver Concurrent Creates | Поддерживается
|  |  | Driver Command Lists | Поддерживается
|  |  | Dynamic Textures | Поддерживается
|  |  | Edge Anti-Aliasing | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping + Luminance | Поддерживается
|  |  | Factor Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Geometric Hidden-Surface Removal | Не поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Guard Band | Поддерживается
|  |  | Hardware Scene Rasterization | Поддерживается
|  |  | Hardware Transform & Lighting | Поддерживается
|  |  | Legacy Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Map On Default Buffers | Не поддерживается
|  |  | Mipmap LOD Bias Adjustments | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Cube Textures | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Volume Textures | Поддерживается
|  |  | Modulate-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Modulate Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Non-Square Textures | Поддерживается
|  |  | N-Patches | Не поддерживается
|  |  | Perspective Texture Correction | Поддерживается
|  |  | Point Lights | Поддерживается
|  |  | Point Sampling | Поддерживается
|  |  | Projective Textures | Поддерживается
|  |  | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Не поддерживается
|  |  | Range-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Rectangular & Triangular Patches | Не поддерживается
|  |  | Rendering In Windowed Mode | Поддерживается
|  |  | Runtime Shader Linking | Не поддерживается
|  |  | Scissor Test | Поддерживается
|  |  | Slope-Scale Based Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Specular Flat Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Gouraud Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Phong Shading | Не поддерживается
|  |  | Spherical Mapping | Поддерживается
|  |  | Spot Lights | Поддерживается
|  |  | Stencil Buffers | Поддерживается
|  |  | Sub-Pixel Accuracy | Поддерживается
|  |  | Subtractive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Table Fog | Поддерживается
|  |  | Texture Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Texture Clamping | Поддерживается
|  |  | Texture Mirroring | Поддерживается
|  |  | Texture Transparency | Поддерживается
|  |  | Texture Wrapping | Поддерживается
|  |  | Tiled Resources | Не поддерживается
|  |  | Triangle Culling | Не поддерживается
|  |  | Trilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Two-Sided Stencil Test | Поддерживается
|  |  | Vertex Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Vertex Fog | Поддерживается
|  |  | Vertex Tweening | Не поддерживается
|  |  | Volume Textures | Поддерживается
|  |  | W-Based Fog | Поддерживается
|  |  | W-Buffering | Не поддерживается
|  |  | Z-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Z-Bias | Поддерживается
|  |  | Z-Test | Поддерживается
|  | Поддерживаемые коды FourCC:
|  |  | 3x11 | Поддерживается
|  |  | 3x16 | Поддерживается
|  |  | AI44 | Поддерживается
|  |  | AIP8 | Поддерживается
|  |  | ATOC | Поддерживается
|  |  | AV12 | Поддерживается
|  |  | AYUV | Поддерживается
|  |  | NV12 | Поддерживается
|  |  | NV24 | Поддерживается
|  |  | NVDB | Поддерживается
|  |  | NVDP | Поддерживается
|  |  | NVMD | Поддерживается
|  |  | P010 | Поддерживается
|  |  | PLFF | Поддерживается
|  |  | SSAA | Поддерживается
|  |  | UYVY | Поддерживается
|  |  | YUY2 | Поддерживается
|  |  | YV12 | Поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{de27e0ff-473e-49cc-b9f9-a8da31214ae8}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{1e935dd1-d1ad-4fe3-844b-e71504b7df4a}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Philips FTV-C (NVIDIA High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Philips FTV-C (NVIDIA High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{dd3ff729-f77f-43b1-9ea3-eadb82168570}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | DVD и CD-ROM дисководы:
|  |  | ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device | 6.1.7601.17514
|  | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|  |  | AMD SATA Controller | 1.2.1.376
|  | Видеоадаптеры:
|  |  | NVIDIA GeForce GTX 960 | 10.18.13.6881
|  | Дисковые устройства:
|  |  | KINGSTON SV300S37A120G SATA Disk Device | 6.1.7600.16385
|  |  | WDC WD10 EADS-00M2B0 SATA Disk Device | 6.1.7600.16385
|  | Драйверы несамонастраиваемых устройств:
|  |  | Ancillary Function Driver for Winsock |
|  |  | AODDriver4.3 |
|  |  | AsIO |
|  |  | aswHdsKe |
|  |  | aswRdr |
|  |  | aswStm |
|  |  | avast! HardwareID |
|  |  | avast! Revert |
|  |  | avast! VM Monitor |
|  |  | Beep |
|  |  | CNG |
|  |  | Hardware Policy Driver |
|  |  | HTTP |
|  |  | KSecDD |
|  |  | KSecPkg |
|  |  | LDDM Graphics Subsystem |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|  |  | msahci |
|  |  | msisadrv |
|  |  | NDProxy |
|  |  | NETBT |
|  |  | NSI proxy service driver. |
|  |  | Null |
|  |  | NvStreamKms |
|  |  | Parvdm |
|  |  | PEAUTH |
|  |  | Performance Counters for Windows Driver |
|  |  | RDP Encoder Mirror Driver |
|  |  | RDPCDD |
|  |  | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|  |  | Security Driver |
|  |  | Security Processor Loader Driver |
|  |  | System Attribute Cache |
|  |  | TCP/IP Registry Compatibility |
|  |  | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|  |  | VgaSave |
|  |  | WFP Lightweight Filter |
|  |  | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер |
|  |  | Диспетчер динамических томов |
|  |  | Диспетчер точек подключения |
|  |  | Драйвер автономных файлов |
|  |  | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|  |  | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|  |  | Драйвер протокола TCP/IP |
|  |  | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP |
|  |  | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker |
|  |  | Канал IDE |
|  |  | Общий журнал (CLFS) |
|  |  | Планировщик пакетов QoS |
|  |  | Системный драйвер NDIS |
|  |  | Служба платформ драйвера режима ядра |
|  |  | Тома запоминающих устройств |
|  | Звуковые, видео и игровые устройства:
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.34.15
|  |  | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) | 1.2.40.0
|  |  | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.7443
|  | Клавиатуры:
|  |  | Клавиатура HID | 6.1.7601.17514
|  |  | Клавиатура HID | 6.1.7601.17514
|  | Компьютер:
|  |  | ACPI компьютер на базе x86 | 6.1.7600.16385
|  | Контроллеры USB:
|  |  | AMD USB 3.0 Host Controller | 1.1.0.167
|  |  | AMD USB 3.0 Host Controller | 1.1.0.167
|  |  | AMD USB 3.0 Root Hub | 1.1.0.167
|  |  | AMD USB 3.0 Root Hub | 1.1.0.167
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.18328
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.18328
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.18328
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.18328
|  |  | Составное USB устройство | 6.1.7601.18328
|  |  | Составное USB устройство | 6.1.7601.18328
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.18328
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.18328
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.18328
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.18328
|  | Мониторы:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|  | Мыши и иные указывающие устройства:
|  |  | HID-совместимая мышь | 6.1.7600.16385
|  | Порты (COM и LPT):
|  |  | Порт принтера (LPT1) | 6.1.7600.16385
|  |  | Последовательный порт (COM1) | 6.1.7600.16385
|  | Процессоры:
|  |  | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor | 6.1.7600.16385
|  | Сетевые адаптеры:
|  |  | Realtek PCIe GBE Family Controller | 7.92.115.2015
|  |  | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|  |  | Минипорт WAN (IP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (IPv6) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (L2TP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Мини-порт WAN (SSTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.1.7601.17514
|  | Системные устройства:
|  |  | AMD SMBus | 5.12.0.15
|  |  | CMOS и часы | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.1.7601.17514
|  |  | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 6.1.7601.17514
|  |  | UMBus перечислитель | 6.1.7601.17514
|  |  | Арифметический сопроцессор | 6.1.7601.17514
|  |  | Встроенный динамик | 6.1.7601.17514
|  |  | Высокоточный таймер событий | 6.1.7601.17514
|  |  | Диспетчер томов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер файла в качестве тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows | 6.1.7601.17514
|  |  | Кнопка питания ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.1.7601.17514
|  |  | Логический интерфейс порта принтера | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель композитной шины | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.1.7601.17514
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Системная плата | 6.1.7601.17514
|  |  | Системная плата | 6.1.7601.17514
|  |  | Системный таймер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - ISA | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Шина PCI | 6.1.7601.17514
|  | Теневое копирование томов запоминающих устройств:
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  | Тома запоминающих устройств:
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  | Устройства HID (Human Interface Devices):
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.18199
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.18199
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.18199
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.18199
| [ DVD и CD-ROM дисководы / ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ASUS DRW-24F1MT SATA CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | INF Section | cdrom_install
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\CdRomASUS____DRW-24F1MT______1.00
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 7, Target Id 0, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Optical_Drives
|  |  | Загрузка прошивки | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / AMD SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD SATA Controller
|  |  | Дата драйвера | 23.09.2014
|  |  | Версия драйвера | 1.2.1.376
|  |  | Поставщик драйвера | AMD
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | INF Section | amd_sata_inst
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_7801&SUBSYS_85CA1043&REV_40
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 17, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - SATA AHCI Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | FE20C000-FE20C7FF
|  |  | Порт | F000-F00F
|  |  | Порт | F010-F013
|  |  | Порт | F020-F027
|  |  | Порт | F030-F033
|  |  | Порт | F040-F047
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce GTX 960 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA GeForce GTX 960
|  |  | Дата драйвера | 10.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.18.13.6881
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem9.inf
|  |  | INF Section | Section024
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_1401&SUBSYS_85201043&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 1, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Asus Strix GTX960 Series Video Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 24
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | E0000000-EFFFFFFF
|  |  | Память | F0000000-F1FFFFFF
|  |  | Память | FD000000-FDFFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-E07F
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Graphics_Cards
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Дисковые устройства / KINGSTON SV300S37A120G SATA Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KINGSTON SV300S37A120G SATA Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | INF Section | disk_install.NT
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskKINGSTON_SV300S37A120G__608A
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 3, Target Id 0, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/ssd
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Дисковые устройства / WDC WD10 EADS-00M2B0 SATA Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD10 EADS-00M2B0 SATA Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | INF Section | disk_install.NT
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskWDC_WD10EADS-00M2B0_____01.0
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 5, Target Id 0, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ancillary Function Driver for Winsock
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / AODDriver4.3 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AODDriver4.3
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / AsIO ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AsIO
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / aswHdsKe ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | aswHdsKe
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / aswRdr ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | aswRdr
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / aswStm ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | aswStm
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! HardwareID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | avast! HardwareID
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! Revert ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | avast! Revert
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! VM Monitor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | avast! VM Monitor
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Beep ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Beep
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / CNG ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CNG
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Hardware Policy Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Hardware Policy Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / HTTP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HTTP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecPkg ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecPkg
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / LDDM Graphics Subsystem ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | LDDM Graphics Subsystem
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Responder
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / msahci ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | msahci
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / msisadrv ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | msisadrv
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDProxy ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NDProxy
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NETBT ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NETBT
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NSI proxy service driver. ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NSI proxy service driver.
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Null ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Null
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NvStreamKms ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NvStreamKms
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Parvdm ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Parvdm
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / PEAUTH ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PEAUTH
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Performance Counters for Windows Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Performance Counters for Windows Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDP Encoder Mirror Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDP Encoder Mirror Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDPCDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDPCDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Reflector Display Driver used to gain access to graphics data ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Processor Loader Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Processor Loader Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / System Attribute Cache ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | System Attribute Cache
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TCP/IP Registry Compatibility ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TCP/IP Registry Compatibility
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / User Mode Driver Frameworks Platform Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | User Mode Driver Frameworks Platform Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VgaSave ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | VgaSave
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / WFP Lightweight Filter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WFP Lightweight Filter
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер динамических томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер динамических томов
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер точек подключения ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер точек подключения
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер автономных файлов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер автономных файлов
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер авторизации брандмауэра Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер авторизации брандмауэра Windows
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер протокола TCP/IP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер протокола TCP/IP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Канал IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Канал IDE
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Общий журнал (CLFS) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Общий журнал (CLFS)
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Планировщик пакетов QoS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Планировщик пакетов QoS
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Системный драйвер NDIS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный драйвер NDIS
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Служба платформ драйвера режима ядра ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Служба платформ драйвера режима ядра
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Тома запоминающих устройств ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Тома запоминающих устройств
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 10.05.2016
|  |  | Версия драйвера | 1.3.34.15
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem10.inf
|  |  | INF Section | NVHDA32V
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0072&SUBSYS_10438520&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
|  |  | Дата драйвера | 12.04.2016
|  |  | Версия драйвера | 1.2.40.0
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem12.inf
|  |  | INF Section | NVVAD_WaveExtensible.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0955&PID_9000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Realtek High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 03.02.2015
|  |  | Версия драйвера | 6.0.1.7443
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | INF-файл | oem6.inf
|  |  | INF Section | IntcAzAudModel.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_10438576&REV_1003
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | INF Section | HID_Keyboard_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_01&Col01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | INF Section | HID_Keyboard_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_1C4F&PID_0002&REV_0110&MI_00
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Компьютер / ACPI компьютер на базе x86 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ACPI компьютер на базе x86
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | INF Section | ACPIAPIC_HAL
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Контроллеры USB / AMD USB 3.0 Host Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD USB 3.0 Host Controller
|  |  | Дата драйвера | 21.01.2015
|  |  | Версия драйвера | 1.1.0.167
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem5.inf
|  |  | INF Section | AMDXHC.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_7814&SUBSYS_85CA1043&REV_09
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 16, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | FE206000-FE207FFF
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Контроллеры USB / AMD USB 3.0 Host Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD USB 3.0 Host Controller
|  |  | Дата драйвера | 21.01.2015
|  |  | Версия драйвера | 1.1.0.167
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem5.inf
|  |  | INF Section | AMDXHC.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_7814&SUBSYS_85CA1043&REV_09
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 16, функция 1
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | FE204000-FE205FFF
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Контроллеры USB / AMD USB 3.0 Root Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD USB 3.0 Root Hub
|  |  | Дата драйвера | 21.01.2015
|  |  | Версия драйвера | 1.1.0.167
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem4.inf
|  |  | INF Section | AMDHUB30.NT
|  |  | Аппаратный ID | AMDUSB30\ROOT_HUB30&VID_1022&PID_7814&REV_0009&SID_85CA1043
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Контроллеры USB / AMD USB 3.0 Root Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD USB 3.0 Root Hub
|  |  | Дата драйвера | 21.01.2015
|  |  | Версия драйвера | 1.1.0.167
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem4.inf
|  |  | INF Section | AMDHUB30.NT
|  |  | Аппаратный ID | AMDUSB30\ROOT_HUB30&VID_1022&PID_7814&REV_0009&SID_85CA1043
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID1022&PID7807&REV0011
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID1022&PID7807&REV0011
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID1022&PID7808&REV0011
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID1022&PID7808&REV0011
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | INF Section | Composite.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0001.Hub_#0001
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | INF Section | Composite.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_1C4F&PID_0002&REV_0110
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0002.Hub_#0001
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | OHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_7807&SUBSYS_85CA1043&REV_11
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 18, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | FE20B000-FE20BFFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | OHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_7807&SUBSYS_85CA1043&REV_11
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 19, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | FE209000-FE209FFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | EHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_7808&SUBSYS_85CA1043&REV_11
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 18, функция 2
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | FE20A000-FE20A0FF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18328
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | EHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_7808&SUBSYS_85CA1043&REV_11
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 19, функция 2
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | FE208000-FE2080FF
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | INF Section | PnPMonitor.Install
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\SAM02FD
|  |  | Монитор | Samsung SyncMaster 2032GW/2032MG/2032MW/MagicSyncMaster CX2032MW (Analog)
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/us/computer/monitors
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.samsung.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | INF Section | PnPMonitor.Install
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\PHL0000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | INF Section | HID_Mouse_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_00
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Порты (COM и LPT) / Порт принтера (LPT1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Порт принтера (LPT1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | INF Section | LptPort.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0400
|  |  | PnP-устройство | Parallel Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0378-037F
| [ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | INF Section | ComPort.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0501
|  |  | PnP-устройство | 16550A-compatible UART Serial Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 04
|  |  | Порт | 03F8-03FF
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_21_Model_48
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_21_Model_48
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_21_Model_48
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_21_Model_48
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Realtek PCIe GBE Family Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  |  | Дата драйвера | 15.01.2015
|  |  | Версия драйвера | 7.92.115.2015
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek
|  |  | INF-файл | oem7.inf
|  |  | INF Section | RTL8168G.ndi.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_85541043&REV_0C
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 4, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | F2100000-F2103FFF
|  |  | Память | FE100000-FE100FFF
|  |  | Порт | D000-D0FF
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / WAN Miniport (IKEv2) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IKEv2)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netavpna.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-AgileVpn
|  |  | Аппаратный ID | ms_agilevpnminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | INF Section | ISATAP.ndi
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (IP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-Ip
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanip
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IPv6) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (IPv6)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-Ipv6
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanipv6
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (L2TP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (L2TP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-L2tp
|  |  | Аппаратный ID | ms_l2tpminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPPoE) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (PPPoE)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-Pppoe
|  |  | Аппаратный ID | ms_pppoeminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (PPTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-Pptp
|  |  | Аппаратный ID | ms_pptpminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт WAN (SSTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мини-порт WAN (SSTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netsstpa.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-Sstp
|  |  | Аппаратный ID | ms_sstpminiport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (Сетевой монитор) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Минипорт WAN (Сетевой монитор)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | INF Section | Ndi-Mp-Bh
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanbh
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Системные устройства / AMD SMBus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD SMBus
|  |  | Дата драйвера | 16.03.2011
|  |  | Версия драйвера | 5.12.0.15
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices, Inc
|  |  | INF-файл | oem2.inf
|  |  | INF Section | AMDSMBus
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_780B&SUBSYS_85CA1043&REV_16
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - SMBus and ACPI Controller
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Системные устройства / CMOS и часы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS и часы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0B00
|  |  | PnP-устройство | Real-Time Clock
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0070-0071
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | INF Section | ACPI_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 100
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 102
|  |  | IRQ | 103
|  |  | IRQ | 104
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 106
|  |  | IRQ | 107
|  |  | IRQ | 108
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 110
|  |  | IRQ | 111
|  |  | IRQ | 112
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 114
|  |  | IRQ | 115
|  |  | IRQ | 116
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 118
|  |  | IRQ | 119
|  |  | IRQ | 120
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 122
|  |  | IRQ | 123
|  |  | IRQ | 124
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 126
|  |  | IRQ | 127
|  |  | IRQ | 128
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 130
|  |  | IRQ | 131
|  |  | IRQ | 132
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 134
|  |  | IRQ | 135
|  |  | IRQ | 136
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 138
|  |  | IRQ | 139
|  |  | IRQ | 140
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 142
|  |  | IRQ | 143
|  |  | IRQ | 144
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 146
|  |  | IRQ | 147
|  |  | IRQ | 148
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 150
|  |  | IRQ | 151
|  |  | IRQ | 152
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 154
|  |  | IRQ | 155
|  |  | IRQ | 156
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 158
|  |  | IRQ | 159
|  |  | IRQ | 160
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 162
|  |  | IRQ | 163
|  |  | IRQ | 164
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 166
|  |  | IRQ | 167
|  |  | IRQ | 168
|  |  | IRQ | 169
|  |  | IRQ | 170
|  |  | IRQ | 171
|  |  | IRQ | 172
|  |  | IRQ | 173
|  |  | IRQ | 174
|  |  | IRQ | 175
|  |  | IRQ | 176
|  |  | IRQ | 177
|  |  | IRQ | 178
|  |  | IRQ | 179
|  |  | IRQ | 180
|  |  | IRQ | 181
|  |  | IRQ | 182
|  |  | IRQ | 183
|  |  | IRQ | 184
|  |  | IRQ | 185
|  |  | IRQ | 186
|  |  | IRQ | 187
|  |  | IRQ | 188
|  |  | IRQ | 189
|  |  | IRQ | 190
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 82
|  |  | IRQ | 83
|  |  | IRQ | 84
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 86
|  |  | IRQ | 87
|  |  | IRQ | 88
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 90
|  |  | IRQ | 91
|  |  | IRQ | 92
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 94
|  |  | IRQ | 95
|  |  | IRQ | 96
|  |  | IRQ | 97
|  |  | IRQ | 98
|  |  | IRQ | 99
| [ Системные устройства / Microsoft System Management BIOS драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft System Management BIOS драйвер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | MSSMBIOS_DRV
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ Системные устройства / Remote Desktop Device Redirector Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Remote Desktop Device Redirector Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | rdpbus.inf
|  |  | INF Section | RDPBUS
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDPBUS
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | INF Section | UmBusRoot_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | INF Section | UmBus_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | UMB\UMBUS
| [ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C04
|  |  | PnP-устройство | Numeric Data Processor
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 13
|  |  | Порт | 00F0-00FF
| [ Системные устройства / Встроенный динамик ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Встроенный динамик
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0800
|  |  | PnP-устройство | PC Speaker
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0061-0061
| [ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Высокоточный таймер событий
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_HPET
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0103
|  |  | PnP-устройство | High Precision Event Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 00
|  |  | IRQ | 08
|  |  | Память | FED00000-FED003FF
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | Volmgr
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ Системные устройства / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер клавиатуры сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | RDP_KBD
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_KBD
| [ Системные устройства / Драйвер мыши сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер мыши сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | RDP_MOU
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_MOU
| [ Системные устройства / Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | VDRVROOT
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ Системные устройства / Драйвер файла в качестве тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер файла в качестве тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | blbdrive.inf
|  |  | INF Section | blbdrive_device.NT
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BLBDRIVE
| [ Системные устройства / Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | INF Section | WMIMAP_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C14
|  |  | PnP-устройство | ACPI Management Interface
| [ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0C
|  |  | PnP-устройство | Power Button
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | INF Section | HDAudio_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_780D&SUBSYS_85761043&REV_01
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 2
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | FE200000-FE203FFF
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | INF Section | HDAudio_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0FBA&SUBSYS_85201043&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 1, устройство 0, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 25
|  |  | Память | FE080000-FE083FFF
| [ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0200
|  |  | PnP-устройство | DMA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 04
|  |  | Порт | 0000-000F
|  |  | Порт | 0081-0083
|  |  | Порт | 0087-0087
|  |  | Порт | 0089-008B
|  |  | Порт | 008F-008F
|  |  | Порт | 00C0-00DF
| [ Системные устройства / Логический интерфейс порта принтера ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Логический интерфейс порта принтера
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
|  |  | Сведения о размещении | LPT1
| [ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | compositebus.inf
|  |  | INF Section | CompositeBus_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | SWENUM
|  |  | Аппаратный ID | root\swenum
| [ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_PIC
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0000
|  |  | PnP-устройство | Programmable Interrupt Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0020-0021
|  |  | Порт | 00A0-00A1
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FEC00000-FEC00FFF
|  |  | Память | FEC10000-FEC10FFF
|  |  | Память | FED61000-FED70FFF
|  |  | Память | FED80000-FED8FFFF
|  |  | Память | FEE00000-FEE00FFF
|  |  | Память | FF000000-FFFFFFFF
|  |  | Порт | 0000-000F
|  |  | Порт | 0010-001F
|  |  | Порт | 0022-003F
|  |  | Порт | 0063-0063
|  |  | Порт | 0065-0065
|  |  | Порт | 0067-006F
|  |  | Порт | 0072-007F
|  |  | Порт | 0080-0080
|  |  | Порт | 0084-0086
|  |  | Порт | 0088-0088
|  |  | Порт | 008C-008E
|  |  | Порт | 0090-009F
|  |  | Порт | 00A2-00BF
|  |  | Порт | 00B1-00B1
|  |  | Порт | 00E0-00EF
|  |  | Порт | 040B-040B
|  |  | Порт | 04D0-04D1
|  |  | Порт | 04D6-04D6
|  |  | Порт | 0800-089F
|  |  | Порт | 0900-090F
|  |  | Порт | 0910-091F
|  |  | Порт | 0B20-0B3F
|  |  | Порт | 0C00-0C01
|  |  | Порт | 0C14-0C14
|  |  | Порт | 0C50-0C51
|  |  | Порт | 0C52-0C52
|  |  | Порт | 0C6C-0C6C
|  |  | Порт | 0C6F-0C6F
|  |  | Порт | 0CD0-0CD1
|  |  | Порт | 0CD2-0CD3
|  |  | Порт | 0CD4-0CD5
|  |  | Порт | 0CD6-0CD7
|  |  | Порт | 0CD8-0CDF
|  |  | Порт | FE00-FEFE
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0010-001F
|  |  | Порт | 0022-003F
|  |  | Порт | 0044-005F
|  |  | Порт | 0072-007F
|  |  | Порт | 0080-0080
|  |  | Порт | 0084-0086
|  |  | Порт | 0088-0088
|  |  | Порт | 008C-008E
|  |  | Порт | 0090-009F
|  |  | Порт | 00A2-00BF
|  |  | Порт | 00E0-00EF
|  |  | Порт | 04D0-04D1
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0230-023F
|  |  | Порт | 0290-029F
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C01
|  |  | PnP-устройство | System Board Extension
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C01
|  |  | PnP-устройство | System Board Extension
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | F8000000-FBFFFFFF
| [ Системные устройства / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0100
|  |  | PnP-устройство | System Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 00
|  |  | Порт | 0040-0043
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_141C&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 2
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - DRAM Controller
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_141D&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 3
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - Miscellaneous Control
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_141E&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 4
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 2
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_141F&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 5
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 3
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1422&SUBSYS_85CB1043&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - Root Complex
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1424&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 2, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_141A&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - HyperTransport Technology Configuration
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1424&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 3, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_141B&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 1
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - Address Map
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1424&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 4, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - ISA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - ISA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | MSISADRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_780E&SUBSYS_85CA1043&REV_11
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 3
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - LPC Bridge
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | PCI_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1425&SUBSYS_85CB1043&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 2, функция 1
|  |  | PCI-устройство | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | E0000000-F1FFFFFF
|  |  | Память | FD000000-FE0FFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-EFFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | PCI_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_43A0&SUBSYS_00001022&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 21, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 0
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | PCI_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_43A1&SUBSYS_00001022&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 21, функция 1
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 1
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | F2100000-F21FFFFF
|  |  | Память | FE100000-FE1FFFFF
|  |  | Порт | D000-DFFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | PCI_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_780F&SUBSYS_00000000&REV_40
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 4
|  |  | PCI-устройство | AMD Bolton FCH - PCI-PCI Host Bridge
| [ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\FixedButton
| [ Системные устройства / Шина PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | PCI_DRV_ROOT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0A08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Three-wire Device Bus
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | 000C0000-000DFFFF
|  |  | Память | E0000000-FFFFFFFF
|  |  | Порт | 0000-03AF
|  |  | Порт | 03B0-03DF
|  |  | Порт | 03E0-0CF7
|  |  | Порт | 0D00-FFFF
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | INF Section | volume_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | INF Section | volume_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | INF Section | volume_install.NTx86
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | INF Section | HIDSystemConsumerDevice
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_1C4F&PID_0002&REV_0110&MI_01&Col01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | INF Section | HIDSystemConsumerDevice
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_01&Col03
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Raw_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_1C4F&PID_0002&REV_0110&MI_01&Col02
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Raw_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_01&Col02
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Raw_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_01&Col04
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Raw_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_02
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_04D9&PID_A0AC&REV_0130&MI_02
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_1C4F&PID_0002&REV_0110&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0012.0000.002.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.18199
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_1C4F&PID_0002&REV_0110&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0012.0000.002.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 2 | AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 3 | AMD Bolton FCH - LPC Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 21, Функция 0 | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 0
|  |  | Шина 0, Устройство 21, Функция 1 | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 1
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 4 | AMD Bolton FCH - PCI-PCI Host Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 17, Функция 0 | AMD Bolton FCH - SATA AHCI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 0 | AMD Bolton FCH - SMBus and ACPI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 18, Функция 2 | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 19, Функция 2 | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 16, Функция 0 | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 16, Функция 1 | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 18, Функция 0 | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 19, Функция 0 | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 1 | AMD K15.3 - Address Map
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 2 | AMD K15.3 - DRAM Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 0 | AMD K15.3 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 4 | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 2
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 5 | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 3
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 3 | AMD K15.3 - Miscellaneous Control
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 0 | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 1 | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Шина 0, Устройство 3, Функция 0 | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Шина 0, Устройство 4, Функция 0 | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 0 | AMD K15.3 - Root Complex
|  |  | Шина 1, Устройство 0, Функция 0 | Asus Strix GTX960 Series Video Adapter
|  |  | Шина 1, Устройство 0, Функция 1 | nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 4, Устройство 0, Функция 0 | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0501 | 16550A-compatible UART Serial Port
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | PNP0C14 | ACPI Management Interface
|  |  | PNP0A08 | ACPI Three-wire Device Bus
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_21_MODEL_48_-_AMD_ATHLON(TM)_X4_860K_QUAD_CORE_PROCESSOR_____ | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_21_MODEL_48_-_AMD_ATHLON(TM)_X4_860K_QUAD_CORE_PROCESSOR_____ | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_21_MODEL_48_-_AMD_ATHLON(TM)_X4_860K_QUAD_CORE_PROCESSOR_____ | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_21_MODEL_48_-_AMD_ATHLON(TM)_X4_860K_QUAD_CORE_PROCESSOR_____ | AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0103 | High Precision Event Timer
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0400 | Parallel Port
|  |  | PNP0800 | PC Speaker
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства LPT PnP:
|  |  | MICROSOFTRAWPORT | Логический интерфейс порта принтера
|  | Устройства USB:
|  |  | 04D9 A0AC | USB-устройство ввода
|  |  | 04D9 A0AC | USB-устройство ввода
|  |  | 04D9 A0AC | USB-устройство ввода
|  |  | 1C4F 0002 | USB-устройство ввода
|  |  | 1C4F 0002 | USB-устройство ввода
|  |  | 04D9 A0AC | Составное USB устройство
|  |  | 1C4F 0002 | Составное USB устройство
|  | Порты:
|  |  | COM1 | Последовательный порт (COM1)
|  |  | LPT1 | Порт принтера (LPT1)

Устройства PCI

| [ AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-780D
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8576
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | 01
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - LPC Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - LPC Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 3
|  |  | ID устройства | 1022-780E
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0601 (PCI/ISA Bridge)
|  |  | Версия | 11
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 0
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 21 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-43A0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 1
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 21 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-43A1
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - PCI-PCI Host Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - PCI-PCI Host Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 4
|  |  | ID устройства | 1022-780F
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 40
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - SATA AHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - SATA AHCI Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 17 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-7801
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0106 (SATA Controller)
|  |  | Версия | 40
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - SMBus and ACPI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - SMBus and ACPI Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-780B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0C05 (SMBus Controller)
|  |  | Версия | 16
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 18 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-7808
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB2 EHCI Controller)
|  |  | Версия | 11
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 19 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-7808
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB2 EHCI Controller)
|  |  | Версия | 11
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 16 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-7814
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB3 xHCI Controller)
|  |  | Версия | 09
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 16 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-7814
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB3 xHCI Controller)
|  |  | Версия | 09
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 18 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-7807
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB1 OHCI Controller)
|  |  | Версия | 11
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 19 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-7807
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CA
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB1 OHCI Controller)
|  |  | Версия | 11
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD K15.3 - Address Map ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - Address Map
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-141B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - DRAM Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - DRAM Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-141C
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - HyperTransport Technology Configuration ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-141A
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - Miscellaneous Control 2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 2
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 4
|  |  | ID устройства | 1022-141E
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - Miscellaneous Control 3 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 3
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 5
|  |  | ID устройства | 1022-141F
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - Miscellaneous Control ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - Miscellaneous Control
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 3
|  |  | ID устройства | 1022-141D
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - PCI Express Root Port ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1424
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - PCI Express Root Port ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1425
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ AMD K15.3 - PCI Express Root Port ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 3 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1424
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - PCI Express Root Port ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 4 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1424
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15.3 - Root Complex ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15.3 - Root Complex
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1422
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-85CB
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Asus Strix GTX960 Series Video Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Asus Strix GTX960 Series Video Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 3.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-1401
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8520
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ASUSTeK Computer Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asus.com/Graphics_Cards
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 3.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0FBA
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8520
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x1
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 4 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10EC-8168
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1043-8554
|  |  | Класс устройства | 0200 (Ethernet Controller)
|  |  | Версия | 0C
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Устройства USB

| [ Составное USB устройство (USB Gaming Mouse) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 04D9-A0AC
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 02
|  |  | Версия | 0130h
|  |  | Производитель | E-Signal
|  |  | Продукт | USB Gaming Mouse
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)
| [ Составное USB устройство (USB Keyboard) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 1C4F-0002
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Версия | 0110h
|  |  | Производитель | SIGMACHIP
|  |  | Продукт | USB Keyboard
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | DMA 04 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | IRQ 00 | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | IRQ 00 | Исключительный | Системный таймер
|  | IRQ 04 | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | IRQ 08 | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | IRQ 100 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 102 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 103 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 104 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 106 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 107 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 108 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 110 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 111 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 112 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 114 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 115 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 116 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 118 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 119 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 120 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 122 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 123 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 124 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 126 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 127 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 128 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 13 | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | IRQ 130 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 132 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 134 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 135 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 136 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 138 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 139 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 140 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 142 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 143 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 144 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 146 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 147 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 148 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 150 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 151 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 152 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 154 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 155 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 156 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 158 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 159 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 16 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 16 | Общий | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 160 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 162 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 163 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 164 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 166 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 167 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 168 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 169 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 17 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 17 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 17 | Общий | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 17 | Общий | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 170 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 171 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 172 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 173 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 174 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 175 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 176 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 177 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 178 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 179 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 18 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 18 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 180 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 181 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 182 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 183 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 184 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 185 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 186 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 187 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 188 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 189 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 19 | Общий | AMD SATA Controller
|  | IRQ 190 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 24 | Общий | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | IRQ 25 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 65536 | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 82 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 83 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 84 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 86 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 87 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 88 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 90 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 91 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 92 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 94 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 95 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 96 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 98 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 99 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память 000C0000-000DFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память E0000000-EFFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Память E0000000-F1FFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память E0000000-FFFFFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память F0000000-F1FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Память F2100000-F2103FFF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | Память F2100000-F21FFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память F8000000-FBFFFFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память FD000000-FDFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Память FD000000-FE0FFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память FE080000-FE083FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FE100000-FE100FFF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | Память FE100000-FE1FFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память FE200000-FE203FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FE204000-FE205FFF | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | Память FE206000-FE207FFF | Исключительный | AMD USB 3.0 Host Controller
|  | Память FE208000-FE2080FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память FE209000-FE209FFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FE20A000-FE20A0FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память FE20B000-FE20BFFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FE20C000-FE20C7FF | Исключительный | AMD SATA Controller
|  | Память FEC00000-FEC00FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEC10000-FEC10FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED00000-FED003FF | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | Память FED61000-FED70FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED80000-FED8FFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEE00000-FEE00FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FF000000-FFFFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0000-000F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0000-000F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0000-03AF | Общий | Шина PCI
|  | Порт 0010-001F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0010-001F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0020-0021 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0022-003F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0022-003F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0040-0043 | Исключительный | Системный таймер
|  | Порт 0044-005F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0061-0061 | Исключительный | Встроенный динамик
|  | Порт 0063-0063 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0065-0065 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0067-006F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0070-0071 | Исключительный | CMOS и часы
|  | Порт 0072-007F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0072-007F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0080-0080 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0080-0080 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0081-0083 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0084-0086 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0084-0086 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0087-0087 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0088-0088 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0088-0088 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0089-008B | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 008C-008E | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 008C-008E | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 008F-008F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0090-009F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0090-009F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00A0-00A1 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00A2-00BF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00A2-00BF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00B1-00B1 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00C0-00DF | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 00E0-00EF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00E0-00EF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00F0-00FF | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | Порт 0230-023F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0290-029F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0378-037F | Исключительный | Порт принтера (LPT1)
|  | Порт 03B0-03BB | Общий | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Порт 03B0-03BB | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03B0-03DF | Общий | Шина PCI
|  | Порт 03C0-03DF | Общий | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Порт 03C0-03DF | Не определено | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 03E0-0CF7 | Общий | Шина PCI
|  | Порт 03F8-03FF | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | Порт 040B-040B | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 04D0-04D1 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 04D0-04D1 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 04D6-04D6 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0800-089F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0900-090F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0910-091F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0B20-0B3F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0C00-0C01 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0C14-0C14 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0C50-0C51 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0C52-0C52 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0C6C-0C6C | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0C6F-0C6F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0CD0-0CD1 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0CD2-0CD3 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0CD4-0CD5 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0CD6-0CD7 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0CD8-0CDF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0D00-FFFF | Общий | Шина PCI
|  | Порт D000-D0FF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | Порт D000-DFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт E000-E07F | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 960
|  | Порт E000-EFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт F000-F00F | Исключительный | AMD SATA Controller
|  | Порт F010-F013 | Исключительный | AMD SATA Controller
|  | Порт F020-F027 | Исключительный | AMD SATA Controller
|  | Порт F030-F033 | Исключительный | AMD SATA Controller
|  | Порт F040-F047 | Исключительный | AMD SATA Controller
|  | Порт FE00-FEFE | Исключительный | Ресурсы системной платы

Ввод

| [ Клавиатура HID ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Клавиатура HID
|  |  | Тип клавиатуры | IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | Russian
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - Кириллица (Windows)
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - Кириллица (DOS)
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | HID-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 5
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 1
|  |  | Время двойного щелчка | 500 msec
|  |  | Порог X / Y | 4 / 0
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Разрешено
|  |  | Колёсико мыши | Есть
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | След от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено

Принтеры

| [ Fax ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Fax
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | SHRFAX:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
|  |  | Имя устройства | Fax
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 4:00 - 4:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | Letter, 8.5 x 11 in
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 200 x 200 dpi Mono
| [ Microsoft XPS Document Writer (По умолчанию) ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер по умолчанию | Да
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | XPSPort:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft XPS Document Writer (v6.00)
|  |  | Имя устройства | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color

Debug - PCI

|  | B00 D00 F00: | AMD K15.3 - Root Complex
|  | Offset 000: | 22 10 22 14 04 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CB 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 43 10 CB 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 E0 4A 00 00 00 00 81 3F 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 80 30 01 EF BE AD DE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 18 F8 03 00 04 E3 80 39
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 11 00 00 00 14 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 46 00 33 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 05 00 00 00
|  | B00 D02 F00: | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  | Offset 000: | 22 10 24 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D02 F01: | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  | Offset 000: | 22 10 25 14 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
|  | Offset 020: | 00 FD 00 FE 01 E0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 22 80 00 00
|  | Offset 060: | 20 28 00 00 03 3D 73 00 40 00 01 71 00 00 04 00
|  | Offset 070: | 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
|  | Offset 080: | 06 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0D B8 00 00 43 10 CB 85 08 00 03 A8 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | A1 00 00 F8 80 1C 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D03 F00: | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  | Offset 000: | 22 10 24 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D04 F00: | AMD K15.3 - PCI Express Root Port
|  | Offset 000: | 22 10 24 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D10 F00: | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 14 78 06 04 10 00 09 30 03 0C 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 04 60 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 11 01 55 00
|  | Offset 050: | 01 70 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 11 A0 07 80 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 10 00 92 00 C0 8F 00 00 00 28 10 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | FC 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 08 17 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D10 F01: | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 14 78 06 04 10 00 09 30 03 0C 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 40 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 11 01 66 00
|  | Offset 050: | 01 70 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 11 A0 07 80 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 10 00 92 00 C0 8F 00 00 00 28 10 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | FC 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 08 17 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D11 F00: | AMD Bolton FCH - SATA AHCI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 01 78 07 00 30 02 40 01 06 01 00 20 00 00
|  | Offset 010: | 41 F0 00 00 31 F0 00 00 21 F0 00 00 11 F0 00 00
|  | Offset 020: | 01 F0 00 00 00 C0 20 FE 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
|  | Offset 040: | 10 20 00 00 01 00 20 00 40 08 00 C0 00 00 34 FC
|  | Offset 050: | 05 70 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 12 00 10 00 0F 00 00 00 98 02 00 00 17 65 00 00
|  | Offset 080: | 10 00 00 00 06 00 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00
|  | Offset 090: | 27 60 74 C7 1F 00 FF 00 84 49 17 00 20 01 00 00
|  | Offset 0A0: | 3D 58 B1 02 0C 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 FF 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 13 00 06 03 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D12 F00: | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 07 78 06 00 A0 02 11 10 03 0C 10 20 80 00
|  | Offset 010: | 00 B0 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
|  | Offset 040: | 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 40 03 D8 F0 00 00 00 00 00 11 02 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | BB D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D12 F02: | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 08 78 06 00 B0 02 11 20 03 0C 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 00 A0 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 41 11 2A A4 7B BA 7F 7B 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 01 E4 02 FE 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D13 F00: | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 07 78 06 00 A0 02 11 10 03 0C 10 20 80 00
|  | Offset 010: | 00 90 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
|  | Offset 040: | 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 40 03 D8 F0 00 00 00 00 32 43 04 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | BB D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D13 F02: | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 08 78 06 00 B0 02 11 20 03 0C 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 00 80 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 41 11 2A A4 7B BA 7F 7B 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 01 E4 02 FE 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F00: | AMD Bolton FCH - SMBus and ACPI Controller
|  | Offset 000: | 22 10 0B 78 03 04 20 02 16 00 05 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F02: | AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | 22 10 0D 78 06 00 10 04 01 00 03 04 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 76 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 40 00 01 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F03: | AMD Bolton FCH - LPC Bridge
|  | Offset 000: | 22 10 0E 78 0F 00 20 02 11 00 01 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF 00 02 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 30 02 00 00 00 00 0F 00 00 FF FF FF
|  | Offset 070: | 67 45 23 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 05 0A 00 00
|  | Offset 080: | 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 02 00 C1 FE 2E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 4D 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 00 82 FF
|  | Offset 0D0: | 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F04: | AMD Bolton FCH - PCI-PCI Host Bridge
|  | Offset 000: | 22 10 0F 78 27 04 A0 02 40 01 04 06 00 40 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 F0 00 80 22
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 26 00 00 FF 00 00 00 00 0C 0F 3E D1 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
|  | Offset 060: | CA 0E 17 00 BA 98 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
|  | Offset 0E0: | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D15 F00: | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 0
|  | Offset 000: | 22 10 A0 43 04 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 03 CE 00 00 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
|  | Offset 060: | 10 08 00 00 12 0C 30 F7 00 00 00 11 00 00 04 00
|  | Offset 070: | 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
|  | Offset 080: | 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0D B8 00 00 22 10 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D15 F01: | AMD Bolton FCH - PCI Express Root Port 1
|  | Offset 000: | 22 10 A1 43 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 D1 D1 00 20
|  | Offset 020: | 10 FE 10 FE 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 03 CE 00 00 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
|  | Offset 060: | 00 08 00 00 12 0C 30 01 40 00 11 70 00 00 04 00
|  | Offset 070: | 00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
|  | Offset 080: | 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0D B8 00 00 22 10 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F00: | AMD K15.3 - HyperTransport Technology Configuration
|  | Offset 000: | 22 10 1A 14 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 03 00 E0 00 00 00 10 88 4E 00 00 FE 0F 58
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 20 10 11 00 00 00 00 00 13 00 00 00
|  | Offset 090: | 4A 02 15 C6 00 00 01 02 27 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F01: | AMD K15.3 - Address Map
|  | Offset 000: | 22 10 1B 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 03 00 00 00 00 00 1E 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 03 00 E0 00 00 BF FE 00 03 C0 FE 00 80 FF FF 00
|  | Offset 090: | 03 C1 FE 00 80 C1 FE 00 03 D4 FE 00 80 D4 FE 00
|  | Offset 0A0: | 03 D0 FE 00 80 D0 FE 00 03 C0 FE 00 80 C0 FE 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 03 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 03 20 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 140: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F02: | AMD K15.3 - DRAM Controller
|  | Offset 000: | 22 10 1C 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 E0 FF F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | A0 00 00 00 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 06 00
|  | Offset 090: | 00 00 01 8B 92 40 09 00 4D 00 01 80 CC 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 20 03 1F 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | AA 97 9B DA 97 00 00 00 10 C0 0F 16 00 10 C9 A3
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 04 80 10 00 91 80 0A 12 16 81 0E 50 04 80 4E 42
|  | Offset 0E0: | 20 00 4A 12 1E E0 00 10 0C 80 43 11 06 00 52 32
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 04 01 00 00 00 02 00 00 24 A4 4C 1C A9 0E E0 0C
|  | Offset 120: | 00 80 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 0E A0 1A 06 02 84 04 10 24 C0 8B 49 42 01 5E 0A
|  | Offset 140: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 01 98 C3 0F 26 7D 8F 4C 00 00 00 00 05 0A 00 00
|  | Offset 1C0: | 15 1B 39 83 E4 91 B8 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 200: | 0A 0A 0A 1E 27 05 18 06 04 04 04 04 08 06 00 00
|  | Offset 210: | 06 00 00 00 0B 0B 01 00 0B 0B 0B 81 00 1B 1C 00
|  | Offset 220: | 04 0C 00 00 08 04 00 00 06 06 06 06 0C 00 00 00
|  | Offset 230: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
|  | Offset 240: | 62 60 00 00 04 00 00 00 05 14 19 20 04 05 08 08
|  | Offset 250: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 260: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 270: | FF FF 07 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 280: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 290: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2E0: | 00 00 70 04 00 00 00 00 69 1C 46 00 58 00 00 00
|  | Offset 2F0: | 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 300: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 310: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 320: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 330: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 340: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 350: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 360: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 370: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 380: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 390: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 3A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 3B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 3C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 3D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 3E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 3F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 400: | 04 04 00 00 04 04 04 04 00 00 00 0C 00 00 00 00
|  | Offset 410: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 420: | 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 430: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 440: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 450: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 460: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 470: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 480: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 490: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 500: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 510: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 520: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 530: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 540: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 550: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 560: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 570: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 580: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 590: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 600: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 610: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 620: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 630: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 640: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 650: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 660: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 670: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 680: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 690: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 6A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 6B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 6C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 6D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 6E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 6F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 700: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 710: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 720: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 730: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 740: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 750: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 760: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 770: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 780: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 790: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 7A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 7B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 7C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 7D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 7E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 7F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 800: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 810: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 820: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 830: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 840: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 850: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 860: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 870: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 880: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 890: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 8A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 8B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 8C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 8D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 8E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 8F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 900: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 910: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 920: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 930: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 940: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 950: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 960: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 970: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 980: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 990: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 9A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 9B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 9C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 9D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 9E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 9F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A00: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset AA0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset AB0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset AC0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset AD0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset AE0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset AF0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B00: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B60: | 10 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F03: | AMD K15.3 - Miscellaneous Control
|  | Offset 000: | 22 10 1D 14 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | FF FF FF FF 44 01 B0 48 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 05 00 24 72 00 00 00 70 52 00 01 10
|  | Offset 070: | 57 11 17 10 01 01 1C 01 1F 11 20 00 2A 0E 05 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 85 08 00 00 40 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 08 7D A0 EF 0F 00 16 00 00 00 F0 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 0F 80 C8 40 00 10 00 00 27 97 D5
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 20 00 00 00 00 4F F7 01 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0F 63 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 140: | 57 19 C1 00 4B 00 00 00 2A 45 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | 00 00 10 C0 00 00 00 00 00 00 10 C0 00 00 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
|  | Offset 180: | E3 03 22 11 00 00 00 00 10 02 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 81 41 C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 85 13 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 06 18 00
|  | Offset 200: | 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 210: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 220: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 230: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 240: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 250: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 260: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 270: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 280: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 290: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2B0: | 00 00 00 00 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F04: | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 2
|  | Offset 000: | 22 10 1E 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
|  | Offset 110: | 02 40 0C 00 00 00 00 00 0B 1B 07 1B 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 00 00 00 00 00 00 00 00 40 06 94 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 140: | 5A BC 32 05 83 B0 01 00 73 3D AF 1A 12 B4 02 00
|  | Offset 150: | 5B 08 4D 43 FC FC FC FC FF FC FC FC 8D 01 00 00
|  | Offset 160: | 01 0F 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 02 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 18 3C 44 0B 17 40 34 08 16 44 EA 0B 15 54 86 0B
|  | Offset 1F0: | 13 60 54 0B 0E 94 FA 0A 08 B0 A4 0A 52 CC 72 0A
|  | Offset 200: | 00 00 00 00 00 00 00 00 FC FC FC 00 FC FC FC 00
|  | Offset 210: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00
|  | Offset 220: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 230: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 240: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 250: | F8 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 260: | 3F B2 00 00 37 A6 00 00 3F B2 00 00 37 A6 00 00
|  | Offset 270: | 3F B2 00 00 37 A6 00 00 3F B2 00 00 37 A6 00 00
|  | Offset 280: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 290: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2A0: | 09 C7 00 00 51 D7 00 00 09 C7 00 00 51 D7 00 00
|  | Offset 2B0: | 0A C7 00 00 51 D7 00 00 0B C7 00 00 51 D7 00 00
|  | Offset 2C0: | 95 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 2F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F05: | AMD K15.3 - Miscellaneous Control 3
|  | Offset 000: | 22 10 1F 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 03 00 03 00 03 F0 1A 00 00 50 1E 01 00 80 00 04
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 03 00 00 AD 03 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 A1 25 00 27 BE 1A 00 27 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 62 CF 07 00 00 00 00 00 20 02 F8 0F 71 00 02 00
|  | Offset 0F0: | 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 00 00 00 00 00 00 00 00 38 93 60 40 2D 00 00 00
|  | Offset 130: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 140: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 01 00 00 3C 01
|  | Offset 160: | C1 08 01 20 00 28 01 00 00 40 01 00 00 80 01 00
|  | Offset 170: | 00 04 00 40 02 23 04 00 00 0C 0F 00 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 02 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 00 00 0B 00 00 00 20 20 20 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 200: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 210: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 220: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 230: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 240: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 250: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 260: | 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B01 D00 F00: | Asus Strix GTX960 Series Video Adapter
|  | Offset 000: | DE 10 01 14 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 FD 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 43 10 20 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 18 01 00 00
|  | Offset 040: | 43 10 20 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 00 00
|  | Offset 080: | 30 29 09 00 03 31 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1E 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B01 D00 F01: | nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | DE 10 BA 0F 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 08 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 20 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 19 02 00 00
|  | Offset 040: | 43 10 20 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 00 00
|  | Offset 080: | 20 28 00 00 03 31 45 00 03 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B04 D00 F00: | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Offset 000: | EC 10 68 81 07 04 10 00 0C 00 00 02 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 00 10 FE 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 0C 00 10 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 54 85
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 040: | 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 B0 02 02 C0 8C 00 00 00 50 19 00 11 7C 47 00
|  | Offset 080: | 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 00 00 00 02 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | U.t.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible......eR12/20/14
|  | C000:0040 | ..........P.1.....'.C. ................S............@..APMIDu
|  | C000:0080 | .x............!GTX960 VB Ver 84.06.0D.00.AS01...DJH... .......0.
|  | C000:00C0 | Z........8..STRIX-GTX960-Series.Version 84.06.0D.00.02 ...Copyri
|  | C000:0100 | ght (C) 1996-2014 NVIDIA Corp..............GM206 Board..........
|  | C000:0140 | ..............Chip Rev .......................................
|  | C000:0180 | ................................PCIR............t...............
|  | C000:01C0 | NPDE....z.........BIT......D2...^.B.!.j.C.....D.....A.....I.....
|  | C000:0200 | L.....M.....N.....P.h...S...=.T...U.U...W.V...\.x...b.d...j.p...
|  | C000:0240 | l.u...p.i.F.......WHca.l........................................
|  | C000:0280 | \\N...b.............N......)P......H.....H..kL.H..kL..WH..V..?..
|  | C000:02C0 | .}L3M.........P..?s...l..Ks...u...z..=...............8{.........
|  | C000:0300 | ......m...o...p......#...1s......"...k....u..0...N...#.........P
|  | C000:0340 | .....(.M..M#+.#N..!N(.PIN.O..NbN..........j_.E..................
|  | C000:0380 | .........#.....12/09/14.........................3000G3010000....
|  | C000:03C0 | ..........=.Z.Z.................g./.Sa ...=.Z.Z.............,.%.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.