 
Инструкция по программированию
Рабочий режим - при подачи 12В на контроллер светодиод мигает 1Гц.
Режим программирования - светодиод мигает 2Гц.
При нажатии на кнопку "OPEN" серия коротких звуковых сигналов во временя открытия замка.

Звуковые сигналы
1 короткий сигнал - карта или брелок записан в память контроллера.
2 коротких сигнала - карта или брелок уже записан в памяти контроллера.
5 коротких сигнала - выход из режима программирования.
1 длинный сигнал - память карт-ключей стерта из контроллера.
Непрерывные  короткие сигналы - память карт/ключей заполнена, максимально 10шт. ( требуется отключение питания контроллера).

Запись МАСТЕР-КАРТЫ и времени открывания замка

1 - Выключить питание контроллера.
2 - Нажать кнопку "OPEN"
3 - Удерживая кнопку подключить питание к контроллеру, через 5 сек. контроллер "ПИСКНЕТ", светодиод будет мигать с частотой 2 Гц.
4 - Отпустить кнопку.
5 - Поднести в зону считывания карту или брелок, раздастся одиночный звуковой сигнал, Мастер-карта или брелок ЗАПИСАН,  при этом запишется время открытия замка 1 сек.
6 - Удерживая карту или брелок в зоне считывания - считаем звуковые сигналы. Кол-во определяет требуемое время отрывания замка, приращение 1 сек., но не более 32 сек.
7 - Отключаем питание контроллера или выдерживаем паузу 30 сек.

Стирание всей памяти карт-брелков

1 - Рабочий режим.
2 - Нажимаем кнопку "OPEN" и удерживая подносим  к считывателю МАСТЕР-карту или брелок и держим, через 5 сек раздастся продолжительный звуковой сигнал - память карт/брелков стёрта.
3 - Отпускаем кнопку отнимаем карту или брелок.

Добавление карт или брелков

1 - Подносим МАСТЕР-карту или брелок к считывателю и удерживаем 5 сек, раздадутся 2 коротких звуковых сигнала, светодиод будет мигать с частотой 2 Гц.
2 - Подносим поочерёдно к считывателю карту/брелок - раздастся короткий звуковой сигнал, карта/брелок ЗАПИСАН, если раздастся 2 коротких звуковых сигналов - код карты/брелка уже записан в памяти микроконтроллера.
3 - Записываем требуемое кол-во карт или брелков, максимально 10.
4 - Отключаем питание контроллера или выдерживаем паузу 30 сек