Схема преампа
R1-R48 - четные - 100k, нечетные - 10k
PR1-PR16 - 20k переменный линейный
PR17-PR20 - 20k переменный сдвоенный линейный
M1-M16 - 16 моновходов
S1-S4 - 4 стереовхода
out1-out16 - 16 моновыходов на панораму
out17-out24 - 4стереовыхода(4л+4п) на эквалайзер
U1-U6 - микросхемы TL074
+15v,-15v - подводка питания

Схема панорамы(для моно)
R1-R64 - четные - 20k, нечетные -20k
R65-R96 - 20k
PR1-PR16 - 20k сдвоенный переменный линейный
U1-U8 - микросхемы TL074
M1-M16 - 16моновходов с преампа
S1-S16 - 16псевдостереовыходов(16л+16п) на эквалайзер
+15v,-15v - подводка питания

Схема эквалайзера(4 платы собирать)
C1-C10 - 10uF электролит
C11-C30 - 39nF
C31-C40 - 3.3nF
C41-C50 - 22pF
R1-R30 - 12k
R31-R50 - 4.7k
R51-R70 - 20k
PR1-PR5 - сдвоенный переменный 100k линейный
PR6-PR10 - сдвоенный переменный 470k линейный
ch_l,ch_r - стереовходы с панорамы(для моноканала) и с преампа(для стерео)
ch_out_l,ch_out_r - стереовыходы на сумматор
U1-U5 - микросхемы TL074
+15v,-15v - подводка питания

Схема сумматора
ch1l-ch20l,ch1r-ch20r - стереовходы с эквалайзера
l_out,r_out,gnd to soundcheck - выход на прослушивание
l_out,r_out,gnd to amplifier - выход на усилитель для вывода на АС
D1-D60 - строенные 2хпозиционные переключатели(кнопки)
(1+3*n - выход на прослушки
 2+3*n - вкл/выкл канала
 3+3*n - выход на усилитель
 n от 1 до 20 (кол-во каналов))
R1-R120 - 10k
R121-R128 - 100k 
U1-U3 - микросхемы TL072
PR1-PR3 - сдвоенный переменный 20k линейный
+15v,-15v - подводка питания

Схема питание
+15v,-15v - вход через разъем стабилизированного питания!
preamp - напряжение на преамп
panorama - напряжение на панораму
eq p1 - напряжение на эквалайзер ч.1
eq p2 - напряжение на эквалайзер ч.2
eq p3 - напряжение на эквалайзер ч.3
eq p4 - напряжение на эквалайзер ч.4
summ - напряжение на сумматор