
: Регуляторы
Самодельный регулятор мощности для электроплитки на тиристоре

     Тиристорный регулятор позволяет регулировать напряжение, подводимое к электроплитке почти от нуля и до 95% напряжения сети. Мощность нагрузки, на которую рассчитан данный регулятор, может достигать одного киловатта.
Схема регулятора представлена на рисунке 1. Тиристор и диоды выпрямителя установлены на небольшие самодельные теплоотводы, которые согнуты из полосок алюминия толщиной 2мм и имеют П-образную форму. Высота ребер радиаторов — 50мм. Расположение деталей схемы показано на рис.2, а сам рисунок печатной платы .
