	Каждый человек, кто скачал программу, либо получил ее от своего товарища, либо иным путем стал ее владельцем,
ОБЯЗАН содействовать её дальнейшему распространению. Для этого он должен немедленно найти товарищей, которым он может
данную программу передать, или же дать ссылку для ее скачивания.

	1. При однополярном выпрямлении, несмотря на удвоенное количество диодов, имеет преимущество мостовая схема,
так как меньше расход провода, чем при схеме со средней точкой.

	2. Для правильной работы дросселя в выпрямителе после диодов перед дросселем не должно быть никаких
конденсаторов! Даже маленького номинала.

	3. Если выбрана стабилизация выходных напряжений, то первый выход является ведущим. И на него надо назначать
выход с наибольшим потреблением. Остальные выходы считаются по первому. Для реальной стабилизации всех выходов
следует применять дроссель групповой стабилизации.

	4. При добавлении нового типа сердечника выбираем ввод размеров или ввод данных.
При выборе типа сердечника "Другой тип" данные взять из документации производителя. В случае отсутствия в документации
производителя этой информации, рассчитать площадь окна самостоятельно.
Расшифровка обозначений данных:
	Ae - площадь сердечника, мм2
	An - площадь окна, мм2
	le - средняя длина магнитной линии, мм
	Ve - объем, см3
Обозначения данных взяты по документации фирмы Эпкос.
Площадь окна An - площадь окна бобины из документации или площадь окна при самостоятельном расчете.
"Другой тип" введен в программу для сердечников сложной формы, для которых простыми геометрическими расчетами
не рассчитать данные. Для колей и сердечников, название которых начинается на букву "Е" расчет данных по размерам
не представляет сложности. но я все равно взял данные от производителя, потому что прямой расчет по размерам несколько
отличается от данных производителя.
При выборе "ввод размеров" при добавлении сердечника размеры пересчитываются в данные, и в последствии используются
только данные. после ввода размеров или данных нажимаете кнопку "Добавить в базу". Добавленный сердечник становится
"стандартным", и после добавления редактировать его данные из программы будет невозможно.

	5. При добавлении нового типа сердечника в поле, где показано название, устанавливаете курсор, и вводите
новое название добавляемого сердечника. Для "Другого типа" название может быть произвольным, как вам будет удобно.
но для остальных стандартных типов (E, EI, ER, ETD, R) следует строго придерживаться этим правилам. я не могу научить
программу распознавать произвольное сочетание букв. исключение составляет "Другой тип". Как я уже выше написал для него
можно вводить любое название.

	6. Сердечники, которые вам никогда не понадобятся, можно удалить из базы. после подтверждения сердечник
из базы будет удален.

	7. Файл базы данных является обычным текстовым файлом. можно прямо в Блокноте редактировать базу - удалять
и добавлять сердечники.

	8. Переключателями выбираете нужную форму сердечника. при этом содержимое списка обновляется, и в списке
из всей базы будут находится сердечники только этой формы. После выбора сердечника автоматически производится расчет
по его данным. Также после добавлениянового сердечника сразу делается расчет по его данным.

	9. Для схемы пуш-пула в результатах выводится индуктивность одной половины первичной обмотки.



