- Навигация
  - Компьютер
    - Суммарная информаци
    - Разгон
    - Электропитание
    - Портативный ПК
    - Датчики
  - Системная плата
    - ЦП
    - CPUID
    - Системная плата
    - Память
    - SPD
    - Чипсет
    - BIOS
    - ACPI
  - Отображение
    - Видео Windows
    - Видео PCI / AGP
    - Графический процессор
    - Монитор
    - Рабочий стол
    - Мультимонитор
    - Видеорежимы
    - OpenGL
    - GPGPU
  - Мультимедиа
    - Аудио Windows
    - Аудио PCI / PnP
    - HD Audio
  - Хранение данных
    - Хранение данных Windows
    - Логические диски
    - Физические диски
    - Оптические накопители
    - ASPI
    - ATA
    - SMART
  - Сеть
    - Сеть Windows
    - Сеть PCI / PnP
  - DirectX
    - DirectX - видео
    - DirectX - звук
    - DirectX - ввод
  - Устройства
    - Устройства Windows
    - Физические устройства
    - Устройства PCI
    - Устройства USB
    - Ресурсы устройств
    - Ввод
    - Принтеры

AIDA64 Extreme Edition

|  | Версия | AIDA64 v3.20.2600/ru
|  | Тестовый модуль | 4.1.581-x64
|  | Домашняя страница | http://www.aida64.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов
|  | Компьютер | АЛЕКСАНДР-DNS
|  | Генератор | Александр
|  | Операционная система | Microsoft Windows 8.1 6.3.14393.693
|  | Дата | 2017-02-05
|  | Время | 21:15

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Тип компьютера | Компьютер с ACPI на базе x64
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows 8.1
|  |  | Пакет обновления ОС | -
|  |  | Internet Explorer | 11.576.14393.0
|  |  | DirectX | DirectX 12.0
|  |  | Имя компьютера | АЛЕКСАНДР-DNS
|  |  | Имя пользователя | Александр
|  |  | Вход в домен | АЛЕКСАНДР-DNS
|  |  | Дата / Время | 2017-02-05 / 21:15
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | QuadCore Intel Core i5-4430, 3200 MHz (32 x 100)
|  |  | Системная плата | ASRock H81M-DGS (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|  |  | Чипсет системной платы | Intel Lynx Point H81, Intel Haswell
|  |  | Системная память | 8131 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
|  |  | DIMM3: Crucial ST102464BA1339.16F | 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  |  | Тип BIOS | AMI (03/10/2016)
|  |  | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Коммуникационный порт | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | Отображение:
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 650 (1 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 650 (1 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 650 (1 ГБ)
|  |  | 3D-акселератор | nVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Монитор | Универсальный монитор PnP [NoDB] (230720000080)
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | Realtek ALC662 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
|  | Хранение данных:
|  |  | Контроллер IDE | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  |  | Контроллер хранения данных | ASRock RAM Disk
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
|  |  | Дисковый накопитель | WDC WD10EZEX-00KUWA0 SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
|  |  | Оптический накопитель | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Оптический накопитель | TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
|  |  | SMART-статус жёстких дисков | OK
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | 149.7 ГБ (53.2 ГБ свободно)
|  |  | D: (NTFS) | 781.2 ГБ (436.1 ГБ свободно)
|  |  | Общий объём | 931.0 ГБ (489.4 ГБ свободно)
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Мышь | HID-совместимая мышь
|  | Сеть:
|  |  | Первичный адрес IP | 192.168.1.254
|  |  | Первичный адрес MAC | BC-5F-F4-D5-DF-EC
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.254)
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Принтер | Adobe PDF
|  |  | Принтер | Canon MG5100 series Printer
|  |  | Принтер | Fax
|  |  | Принтер | Microsoft Print to PDF
|  |  | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Контроллер USB2 | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
|  |  | Контроллер USB2 | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
|  |  | Контроллер USB3 | Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
|  |  | USB-устройство | Generic USB Hub
|  |  | USB-устройство | Generic USB Hub
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  | DMI:
|  |  | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|  |  | DMI версия BIOS | P2.00
|  |  | DMI производитель системы | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI система | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI системная версия | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI системный серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI системный UUID | 00020003-00040005-00060007-00080009
|  |  | DMI производитель системной платы | ASRock
|  |  | DMI системная плата | H81M-DGS
|  |  | DMI версия системной платы |
|  |  | DMI серийный номер системной платы | E80-38013302336
|  |  | DMI производитель шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI версия шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI серийный номер шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI Asset-тег шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI тип шасси | Desktop Case

DMI

| [ BIOS ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Производитель | American Megatrends Inc.
|  |  | Версия | P2.00
|  |  | Дата выпуска | 03/10/2016
|  |  | Размер | 4096 КБ
|  |  | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|  |  | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|  |  | Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI, UEFI
|  |  | Возможности расширения | PCI, USB
|  |  | Виртуальная машина | Нет
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Система ]
|  | Свойства системы:
|  |  | Производитель | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Продукт | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Версия | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | SKU# | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Семейство | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Универсальный уникальный ID | 00020003-00040005-00060007-00080009
|  |  | Тип пробуждения | Выключение питания
| [ Системная плата ]
|  | Свойства системной платы:
|  |  | Производитель | ASRock
|  |  | Продукт | H81M-DGS
|  |  | Серийный номер | E80-38013302336
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASRock Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=BIOS
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Шасси ]
|  | Свойства шасси:
|  |  | Производитель | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Версия | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тип шасси | Настольный
|  |  | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|  |  | Состояние источника питания | Безопасный
|  |  | Температурное состояние | Безопасный
|  |  | Состояние безопасности | Нет
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz ]
|  | Свойства процессора:
|  |  | Производитель | Intel
|  |  | Версия | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | Тег имущества | Fill By OEM
|  |  | Шифр компонента | Fill By OEM
|  |  | Внешняя частота | 100 МГц
|  |  | Максимальная частота | 3800 МГц
|  |  | Текущая частота | 3000 МГц
|  |  | Тип | Central Processor
|  |  | Напряжение питания | 1.2 V
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Установка | Socket LGA1155
|  |  | Тип разъёма | CPUSocket
|  |  | HTT / CMP | 1 / 4
|  |  | Возможности | 64-bit
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i5-4430
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Кэш-память / CPU Internal L1 ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 8-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 256 КБ
|  |  | Установленный объём | 256 КБ
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | CPU Internal L1
| [ Кэш-память / CPU Internal L2 ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 8-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 1024 КБ
|  |  | Установленный объём | 1024 КБ
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | CPU Internal L2
| [ Кэш-память / CPU Internal L3 ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 12-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 6144 КБ
|  |  | Установленный объём | 6144 КБ
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | CPU Internal L3
| [ Устройства памяти / ChannelA-DIMM0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Размещение | ChannelA-DIMM0
|  |  | Банк | BANK 0
|  |  | Производитель | [Empty]
|  |  | Серийный номер | [Empty]
|  |  | Тег имущества | 9876543210
|  |  | Шифр компонента | [Empty]
| [ Устройства памяти / ChannelB-DIMM0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR3
|  |  | Тип | Synchronous
|  |  | Размер | 8192 МБ
|  |  | Макс. частота | 1333 МГц
|  |  | Текущая частота | 1333 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Ranks | 2
|  |  | Размещение | ChannelB-DIMM0
|  |  | Банк | BANK 2
|  |  | Производитель | 1315
|  |  | Серийный номер | 16031796
|  |  | Тег имущества | 9876543210
|  |  | Шифр компонента | ST102464BA1339.16F
| [ Системные разъёмы / PCIE1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCIE1
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x16
|  |  | Длина | Длинный
| [ Системные разъёмы / PCIE2 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCIE2
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Длинный
| [ Разное ]
|  | Разное:
|  |  | OEM String | To Be Filled By O.E.M.

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | QuadCore Intel Core i5-4430
|  |  | Псевдоним ЦП | Haswell-DT
|  |  | Степпинг ЦП | C0
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | Версия CPUID | 000306C3h
|  |  | CPU VID | 0.7139 V
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 799.8 MHz (исходное: 3000 MHz)
|  |  | Множитель ЦП | 8x
|  |  | CPU FSB | 100.0 MHz (исходное: 100 MHz)
|  |  | Частота северного моста | 799.8 MHz
|  |  | Шина памяти | 666.5 MHz
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 20:3
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 32 КБ per core
|  |  | Кэш L1 данных | 32 КБ per core
|  |  | Кэш L2 | 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 6 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-121015-Chipset$AS954200_BIOS DATE: 03/10/16 21:17:07 VER: 04.06.05
|  |  | Системная плата | ASRock H81M-DGS (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|  | Свойства набора микросхем (чипсета):
|  |  | Чипсет системной платы | Intel Lynx Point H81, Intel Haswell
|  |  | Тайминги памяти | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
|  |  | Command Rate (CR) | 1T
|  |  | DIMM3: Crucial ST102464BA1339.16F | 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата BIOS системы | 03/10/2016
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 12/23/12
|  |  | DMI версия BIOS | P2.00
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | nVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Кодовое название ГП | GK107 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0FC6, Rev A2)
|  |  | Частота ГП | 1058 МГц
|  |  | Частота памяти | 1250 МГц

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Электросеть
|  |  | Состояние батарей | Нет батареи
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно

Портативный ПК

|  | Centrino (Carmel) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Napa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет
|  |  | Система: Centrino 2-совместимый | Нет
|  | Centrino (Calpella) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Huron River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Chief River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Нет (Intel Core i5-4430)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 8 Series | Нет (Intel Lynx Point H81, Intel Haswell)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет

Датчики

|  | Свойства датчика:
|  |  | Тип датчика | Nuvoton NCT6776F (ISA 290h)
|  |  | Тип датчика ГП | Diode (NV-Diode)
|  |  | Обнаружено вскрытие корпуса | Нет
|  | Температуры:
|  |  | Системная плата | 25 °C (77 °F)
|  |  | ЦП | 22 °C (72 °F)
|  |  | CPU Package | 26 °C (79 °F)
|  |  | CPU IA Cores | 24 °C (75 °F)
|  |  | CPU GT Cores | 26 °C (79 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 23 °C (73 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 23 °C (73 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 24 °C (75 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 4 | 21 °C (70 °F)
|  |  | Диод PCH | 34 °C (93 °F)
|  |  | Aux | 46 °C (115 °F)
|  |  | Диод ГП | 28 °C (82 °F)
|  |  | WDC WD10EZEX-00KUWA0 | 27 °C (81 °F)
|  | Вентиляторы:
|  |  | Шасси | 1473 RPM
|  |  | Источник питания | 2238 RPM
|  |  | Графический процессор | 26%
|  | Напряжения:
|  |  | Ядро ЦП | 0.719 V
|  |  | CPU VRM | 0.872 V
|  |  | Aux | 3.680 V
|  |  | +3.3 V | 3.360 V
|  |  | +5 V | 5.645 V
|  |  | +12 V | 6.566 V
|  |  | -5 V | -2.434 V
|  |  | +5 V резерв | 5.212 V
|  |  | Ядро ГП | 1.087 V
|  | Значения мощности:
|  |  | CPU Package | 7.81 W
|  |  | CPU IA Cores | 1.00 W
|  |  | Debug Info F | 164 1473 2238 164 164
|  |  | Debug Info T | 25 22 46 / 255 25
|  |  | Debug Info V | 6D E6 D2 D2 6C D6 69 (03)
|  |  | Debug Info I | C1 C333

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | QuadCore Intel Core i5-4430, 3200 MHz (32 x 100)
|  |  | Псевдоним ЦП | Haswell-DT
|  |  | Степпинг ЦП | C0
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES
|  |  | Исходная частота | 3000 МГц
|  |  | Мин./макс. множитель ЦП | 8x / 30x
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Кэш L1 кода | 32 КБ per core
|  |  | Кэш L1 данных | 32 КБ per core
|  |  | Кэш L2 | 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 6 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Физическая информация о ЦП:
|  |  | Тип корпуса | 1150 Contact FC-LGA
|  |  | Размеры корпуса | 37.5 mm x 37.5 mm
|  |  | Технологический процесс | 22 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
|  |  | Типичная мощность | 84 W
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i5-4430
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | Multi CPU:
|  |  | ID системной платы | A M I ALASKA
|  |  | CPU #1 | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz, 2999 МГц
|  |  | CPU #2 | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz, 2999 МГц
|  |  | CPU #3 | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz, 2999 МГц
|  |  | CPU #4 | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz, 2999 МГц
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 25 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 50 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 50 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 4 | 25 %

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | GenuineIntel
|  |  | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | Версия CPUID | 000306C3h
|  |  | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|  |  | Идентификатор платформы | 38h / MC 02h (LGA1150)
|  |  | Версия обновления микрокода | 1Eh
|  |  | HTT / CMP | 0 / 4
|  |  | Температура Tjmax | 100 °C (212 °F)
|  |  | CPU Thermal Design Power | 84 W
|  |  | CPU Thermal Design Current | 1000 A
|  |  | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|  |  | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 84 W / 8.00 sec (Unlocked)
|  |  | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 105 W / 2.44 ms (Unlocked)
|  |  | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 32x, 2C: 32x, 3C: 31x, 4C: 30x
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | AMD FMA4 | Не поддерживается
|  |  | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|  |  | AMD SSE4A | Не поддерживается
|  |  | AMD XOP | Не поддерживается
|  |  | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Поддерживается
|  |  | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA AES Extensions | Поддерживается
|  |  | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA AVX-512 | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Prefetch Instructions | Не поддерживается
|  |  | IA BMI1 | Поддерживается
|  |  | IA BMI2 | Поддерживается
|  |  | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA SSE4.1 | Поддерживается
|  |  | IA SSE4.2 | Поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция INVPCID | Поддерживается
|  |  | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|  |  | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|  |  | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|  |  | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|  |  | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|  |  | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|  |  | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|  |  | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|  |  | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Clock Control | Поддерживается
|  |  | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|  |  | Digital Thermometer | Поддерживается
|  |  | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Frequency ID Control | Не поддерживается
|  |  | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | Overstress | Не поддерживается
|  |  | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|  |  | Parallax | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Не поддерживается
|  |  | Термодиод | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Не поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Не поддерживается
|  | Функции виртуализации:
|  |  | Extended Page Table (EPT) | Поддерживается
|  |  | Hypervisor | Нет
|  |  | Инструкция INVEPT | Поддерживается
|  |  | Инструкция INVVPID | Поддерживается
|  |  | Nested Paging (NPT, RVI) | Не поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Не поддерживается
|  |  | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Поддерживается
|  |  | Virtual Processor ID (VPID) | Поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 1 GB Page Size | Поддерживается
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | 64-bit DS Area | Поддерживается
|  |  | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Deprecated FPU CS and FPU DS | Поддерживается
|  |  | Direct Cache Access | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|  |  | Extended APIC Register Space | Не поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Boost | Не поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|  |  | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|  |  | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | NB Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event (PBE) | Поддерживается
|  |  | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|  |  | Quality of Service Monitoring (QM) | Не поддерживается
|  |  | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  |  | Watchdog Timer | Не поддерживается
|  |  | x2APIC | Поддерживается
|  |  | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|  |  | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|  |  | XSAVEOPT | Поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000306C3-00100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000000
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|  |  | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|  |  | CPUID 80000003 | 35692029-3334342D-50432030-20402055
|  |  | CPUID 80000004 | 30302E33-007A4847-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000306C3-02100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000002
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000002
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|  |  | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|  |  | CPUID 80000003 | 35692029-3334342D-50432030-20402055
|  |  | CPUID 80000004 | 30302E33-007A4847-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #3):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000306C3-04100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000004
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000004
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|  |  | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|  |  | CPUID 80000003 | 35692029-3334342D-50432030-20402055
|  |  | CPUID 80000004 | 30302E33-007A4847-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #4):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000306C3-06100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000006
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000006
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|  |  | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|  |  | CPUID 80000003 | 35692029-3334342D-50432030-20402055
|  |  | CPUID 80000004 | 30302E33-007A4847-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|  | MSR Registers:
|  |  | MSR 00000017 | 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
|  |  | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|  |  | MSR 00000035 | 0000-0000-0004-0004
|  |  | MSR 0000008B | 0000-001E-0000-0000
|  |  | MSR 000000CE | 0008-0838-F301-1E00
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-027B-888D-6860
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-00A9-FA12-8358
|  |  | MSR 00000194 | 0000-0000-0001-0000
|  |  | MSR 00000198 | 0000-16D8-0000-0800
|  |  | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0800
|  |  | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 0000019C | 0000-0000-884C-0000
|  |  | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0089
|  |  | MSR 000001A2 | 0000-0000-0064-1400
|  |  | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|  |  | MSR 000001AC | < FAILED >
|  |  | MSR 000001AD | 0000-0000-1E1F-2020
|  |  | MSR 000001B0 | < FAILED >
|  |  | MSR 000001B1 | 0000-0000-884A-0800
|  |  | MSR 000001B2 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 000001FC | 0000-0000-0000-005F
|  |  | MSR 00000300 | < FAILED >
|  |  | MSR 00000480 | 00DA-0400-0000-0012
|  |  | MSR 00000481 | 0000-007F-0000-0016
|  |  | MSR 00000482 | FFF9-FFFE-0401-E172
|  |  | MSR 00000483 | 007F-FFFF-0003-6DFF
|  |  | MSR 00000484 | 0000-FFFF-0000-11FF
|  |  | MSR 00000485 | 0000-0000-3004-81E5
|  |  | MSR 00000486 | 0000-0000-8000-0021
|  |  | MSR 00000487 | 0000-0000-FFFF-FFFF
|  |  | MSR 00000488 | 0000-0000-0000-2000
|  |  | MSR 00000489 | 0000-0000-0017-27FF
|  |  | MSR 0000048A | 0000-0000-0000-002A
|  |  | MSR 0000048B | 0000-3CFF-0000-0000
|  |  | MSR 0000048C | 0000-0F01-0633-4141
|  |  | MSR 0000048D | 0000-007F-0000-0016
|  |  | MSR 0000048E | FFF9-FFFE-0400-6172
|  |  | MSR 0000048F | 007F-FFFF-0003-6DFB
|  |  | MSR 00000490 | 0000-FFFF-0000-11FB
|  |  | MSR 00000601 | 0010-1414-0000-1F40
|  |  | MSR 00000602 | < FAILED >
|  |  | MSR 00000603 | 0016-0000-0026-2626
|  |  | MSR 00000604 | < FAILED >
|  |  | MSR 00000606 | 0000-0000-000A-0E03
|  |  | MSR 0000060A | 0000-0000-0000-8842
|  |  | MSR 0000060B | 0000-0000-0000-886A
|  |  | MSR 0000060C | 0000-0000-0000-8891
|  |  | MSR 0000060D | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 00000610 | 0042-8348-001A-82A0
|  |  | MSR 00000611 | 0000-0000-221C-2E6D
|  |  | MSR 00000613 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 00000614 | 0000-0000-0000-02A0
|  |  | MSR 00000618 | 0054-00DE-0000-0000
|  |  | MSR 00000619 | 0000-0000-03F0-091F
|  |  | MSR 0000061B | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 0000061C | < FAILED >
|  |  | MSR 0000061E | < FAILED >
|  |  | MSR 00000620 | 0000-0000-0000-0820
|  |  | MSR 00000621 | 0000-0000-0000-0008
|  |  | MSR 00000638 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 00000639 | 0000-0000-0477-1F6B
|  |  | MSR 0000063A | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 0000063B | < FAILED >
|  |  | MSR 00000640 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 00000641 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 00000642 | 0000-0000-0000-0010
|  |  | MSR 00000648 | 0000-0000-0000-001E
|  |  | MSR 00000649 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 0000064A | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 0000064B | 0000-0000-8000-0000
|  |  | MSR 0000064C | 0000-0000-0000-0000

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-121015-Chipset$AS954200_BIOS DATE: 03/10/16 21:17:07 VER: 04.06.05
|  |  | Системная плата | ASRock H81M-DGS
|  | Свойства шины FSB:
|  |  | Тип шины | BCLK
|  |  | Реальная частота | 100 МГц
|  |  | Эффективная частота | 100 МГц
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | DDR3 SDRAM
|  |  | Ширина шины | 64 бит
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 20:3
|  |  | Реальная частота | 667 МГц (DDR)
|  |  | Эффективная частота | 1333 МГц
|  |  | Пропускная способность | 10667 МБ/с
|  | Свойства шины чипсета:
|  |  | Тип шины | Intel Direct Media Interface v2.0
|  | Физическая информация о системной плате:
|  |  | Число гнёзд для ЦП | 1 LGA1150
|  |  | Разъёмы расширения | 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
|  |  | Разъёмы ОЗУ | 2 DDR3 DIMM
|  |  | Встроенные устройства | Audio, Video, Gigabit LAN
|  |  | Форм-фактор | Micro ATX
|  |  | Чипсет системной платы | H81
|  |  | Дополнительные функции | Hybrid Booster
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | ASRock Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=BIOS
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

Память

|  | Физическая память:
|  |  | Всего | 8132 МБ
|  |  | Занято | 2662 МБ
|  |  | Свободно | 5470 МБ
|  |  | Загрузка | 33 %
|  | Место под файл подкачки:
|  |  | Всего | 16324 МБ
|  |  | Занято | 3273 МБ
|  |  | Свободно | 13051 МБ
|  |  | Загрузка | 20 %
|  | Виртуальная память:
|  |  | Всего | 24455 МБ
|  |  | Занято | 5935 МБ
|  |  | Свободно | 18521 МБ
|  |  | Загрузка | 24 %
|  | Файл подкачки:
|  |  | Файл подкачки | C:\pagefile.sys
|  |  | Текущий размер | 8192 МБ
|  |  | Текущая/пиковая загрузка | 17 МБ / 18 МБ
|  |  | Загрузка | 0 %
|  | Physical Address Extension (PAE):
|  |  | Поддерживается ОС | Да
|  |  | Поддерживается ЦП | Да
|  |  | Активный | Да

SPD

| [ DIMM3: Crucial ST102464BA1339.16F ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Crucial ST102464BA1339.16F
|  |  | Серийный номер | A903AF60h (1622082473)
|  |  | Размер модуля | 8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1333 (667 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  |  | Производитель DRAM | Micron
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 666 МГц | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-200-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-183-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-160-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-138-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout | Не поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Micron Technology, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.crucial.com

Чипсет

| [ Северный мост: Intel Haswell-DT IMC ]
|  | Свойства северного моста:
|  |  | Северный мост | Intel Haswell-DT IMC
|  |  | Платформа Intel | Shark Bay-DT
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 SDRAM
|  |  | Максимальный объём памяти | 16 ГБ
|  |  | Версия | 06
|  |  | Технологический процесс | 22 nm
|  |  | VT-d | Поддерживается
|  |  | Extended APIC (x2APIC) | Поддерживается
|  | Контроллер памяти:
|  |  | Тип | Dual Channel (128 бит)
|  |  | Активный режим | Single Channel (64 бит)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | CAS Latency (CL) | 9T
|  |  | RAS To CAS Delay (tRCD) | 9T
|  |  | RAS Precharge (tRP) | 9T
|  |  | RAS Active Time (tRAS) | 24T
|  |  | Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 200T
|  |  | Command Rate (CR) | 1T
|  |  | RAS To RAS Delay (tRRD) | 4T
|  |  | Write Recovery Time (tWR) | 10T
|  |  | Read To Read Delay (tRTR) | Same Rank: 4T, Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T
|  |  | Read To Write Delay (tRTW) | Same Rank: 9T, Different Rank: 9T, Different DIMM: 9T
|  |  | Write To Read Delay (tWTR) | 5T, Same Rank: 18T, Different Rank: 4T, Different DIMM: 5T
|  |  | Write To Write Delay (tWTW) | Same Rank: 4T, Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T
|  |  | Read To Precharge Delay (tRTP) | 5T
|  |  | Write To Precharge Delay (tWTP) | 21T
|  |  | Four Activate Window Delay (tFAW) | 20T
|  |  | Write CAS Latency (tWCL) | 7T
|  |  | CKE Min. Pulse Width (tCKE) | 4T
|  |  | Refresh Period (tREF) | 5200T
|  |  | Round Trip Latency (tRTL) | DIMM3: 37T, DIMM4: 0T
|  |  | I/O Latency (tIOL) | DIMM3: 4T, DIMM4: 0T
|  |  | Burst Length (BL) | 8
|  | Коррекция ошибок:
|  |  | ECC | Не поддерживается
|  |  | ChipKill ECC | Не поддерживается
|  |  | RAID | Не поддерживается
|  |  | ECC Scrubbing | Не поддерживается
|  | Разъёмы памяти:
|  |  | Разъём DRAM #1 | 8 ГБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
|  | Встроенный графический контроллер:
|  |  | Тип графического контроллера | Intel HD Graphics
|  |  | Статус графического контроллера | Запрещено
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 2.0 x16 port #2 | Используется @ x16 (nVIDIA GeForce GTX 650 Video Adapter, nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.intel.com/products/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Южный мост: Intel Lynx Point H81 ]
|  | Свойства южного моста:
|  |  | Южный мост | Intel Lynx Point H81
|  |  | Платформа Intel | Shark Bay-DT
|  |  | Версия / Stepping | 05 / C2
|  |  | Тип корпуса | 708 Pin FC-BGA
|  |  | Размеры корпуса | 23 mm x 22 mm
|  |  | Технологический процесс | 32 nm
|  |  | Размер кристалла | 47.87 mm2
|  |  | Напряжение питания ядра | 1.05 V
|  |  | TDP | 4.1 W
|  | High Definition Audio:
|  |  | Имя кодека | Realtek ALC662
|  |  | ID кодека | 10EC0662h / 18497662h
|  |  | Версия кодека | 1001h
|  |  | Тип кодека | Audio
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #1 | Пусто
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #4 | Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.intel.com/products/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | AMI EFI
|  |  | Версия BIOS | P2.00
|  |  | Дата BIOS системы | 03/10/2016
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 12/23/12
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

ACPI

| [ AAFT: ASRock AAFT ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | AAFT
|  |  | Описание таблицы | ASRock AAFT
|  |  | Адрес памяти | DD8F7738h
|  |  | Размер таблицы | 520 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | OEMAAFT
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
| [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | APIC
|  |  | Описание таблицы | Multiple APIC Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F2C18h
|  |  | Размер таблицы | 114 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | Local APIC Address | FEE00000h
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 01h
|  |  | APIC ID | 00h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 02h
|  |  | APIC ID | 02h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 03h
|  |  | APIC ID | 04h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 04h
|  |  | APIC ID | 06h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | I/O APIC:
|  |  | I/O APIC ID | 02h
|  |  | I/O APIC Address | FEC00000h
|  |  | Global System Interrupt Base | 00000000h
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ0
|  |  | Global System Interrupt | 00000002h
|  |  | Полярность | Conforms to the specifications of the bus
|  |  | Trigger Mode | Conforms to the specifications of the bus
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ9
|  |  | Global System Interrupt | 00000009h
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Level-Triggered
|  | Local APIC NMI:
|  |  | ACPI Processor ID | FFh
|  |  | Local ACPI LINT# | 01h
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Edge-Triggered
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | DSDT
|  |  | Описание таблицы | Differentiated System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8E81A0h
|  |  | Размер таблицы | 43361 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 00000200h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20091112h
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | SLI Certification | Нет
|  |  | PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 8086-0C00 (Intel)
|  |  | PCI 0-0-0-0 (HAL) | 8086-0C00 (Intel)
|  | Lucid Virtu:
|  |  | Virtu Certification | Нет
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8E8118h
|  |  | Размер таблицы | 132 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FACS Address | DD90A040h
|  |  | DSDT Address | DD8E81A0h
|  |  | SMI Command Port | 000000B2h
|  |  | PM Timer | 00001808h
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DD8F2B08h
|  |  | Размер таблицы | 268 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FACS Address | DD90A080h / 00000000-00000000h
|  |  | DSDT Address | DD8E81A0h / 00000000-DD8E81A0h
|  |  | SMI Command Port | 000000B2h
|  |  | PM Timer | 00001808h
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACS
|  |  | Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure
|  |  | Адрес памяти | DD90A040h
|  |  | Размер таблицы | 64 байт
|  |  | Hardware Signature | 00000000h
|  |  | Waking Vector | 00000000h
|  |  | Global Lock | 00000000h
| [ FBPT: Firmware Basic Boot Performance Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FBPT
|  |  | Описание таблицы | Firmware Basic Boot Performance Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DDEED038h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
| [ FPDT: Firmware Performance Data Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FPDT
|  |  | Описание таблицы | Firmware Performance Data Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F2C90h
|  |  | Размер таблицы | 68 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FBPT Address | 00000000-DDEED038h
|  |  | S3PT Address | 00000000-DDEED018h
| [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | HPET
|  |  | Описание таблицы | IA-PC High Precision Event Timer Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F3EF8h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI.
|  |  | Creator Revision | 00000005h
|  |  | HPET Address | 00000000-FED00000h
|  |  | Vendor ID | 8086h
|  |  | Revision ID | 01h
|  |  | Number of Timers | 8
|  |  | Counter Size | 64 бит
|  |  | Minimum Clock Ticks | 14318
|  |  | Page Protection | No Guarantee
|  |  | OEM Attribute | 0h
|  |  | LegacyReplacement IRQ Routing | Поддерживается
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | MCFG
|  |  | Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F3EB8h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00000097h
|  |  | Config Space Address | 00000000-F8000000h
|  |  | PCI Segment | 0000h
|  |  | Start Bus Number | 00h
|  |  | End Bus Number | 3Fh
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSD PTR
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Pointer
|  |  | Адрес памяти | 000F0490h
|  |  | Размер таблицы | 36 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | RSDP Revision | 2 (ACPI 2.0+)
|  |  | RSDT Address | DD8E8028h
|  |  | XSDT Address | 00000000-DD8E8080h
| [ RSDT: Root System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSDT
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8E8028h
|  |  | Размер таблицы | 84 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | RSDT Entry #0 | DD8E8118h (FACP)
|  |  | RSDT Entry #1 | DD8F2C18h (APIC)
|  |  | RSDT Entry #2 | DD8F2C90h (FPDT)
|  |  | RSDT Entry #3 | DD8F2CD8h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #4 | DD8F3218h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #5 | DD8F3CF0h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #6 | DD8F3EB8h (MCFG)
|  |  | RSDT Entry #7 | DD8F3EF8h (HPET)
|  |  | RSDT Entry #8 | DD8F3F30h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #9 | DD8F42A0h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #10 | DD8F7738h (AAFT)
|  |  | RSDT Entry #11 | DD8F7940h (UEFI)
| [ S3PT: S3 Performance Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | S3PT
|  |  | Описание таблицы | S3 Performance Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DDEED018h
|  |  | Размер таблицы | 32 байт
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD81DD98h
|  |  | Размер таблицы | 281 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | ApCst
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD81E618h
|  |  | Размер таблицы | 1450 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | ApIst
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD81EC18h
|  |  | Размер таблицы | 979 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | Cpu0Cst
|  |  | OEM Revision | 00003001h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F2CD8h
|  |  | Размер таблицы | 1337 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | Cpu0Ist
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F3218h
|  |  | Размер таблицы | 2776 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | CpuPm
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F3CF0h
|  |  | Размер таблицы | 455 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | LakeTiny
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F3F30h
|  |  | Размер таблицы | 877 байт
|  |  | OEM ID | SataRe
|  |  | OEM Table ID | SataTabl
|  |  | OEM Revision | 00001000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20091112h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F42A0h
|  |  | Размер таблицы | 13459 байт
|  |  | OEM ID | SaSsdt
|  |  | OEM Table ID | SaSsdt
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20091112h
| [ UEFI: UEFI ACPI Boot Optimization Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | UEFI
|  |  | Описание таблицы | UEFI ACPI Boot Optimization Table
|  |  | Адрес памяти | DD8F7940h
|  |  | Размер таблицы | 66 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator Revision | 00000000h
| [ XSDT: Extended System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | XSDT
|  |  | Описание таблицы | Extended System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DD8E8080h
|  |  | Размер таблицы | 132 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | XSDT Entry #0 | 00000000-DD8F2B08h (FACP)
|  |  | XSDT Entry #1 | 00000000-DD8F2C18h (APIC)
|  |  | XSDT Entry #2 | 00000000-DD8F2C90h (FPDT)
|  |  | XSDT Entry #3 | 00000000-DD8F2CD8h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #4 | 00000000-DD8F3218h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #5 | 00000000-DD8F3CF0h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #6 | 00000000-DD8F3EB8h (MCFG)
|  |  | XSDT Entry #7 | 00000000-DD8F3EF8h (HPET)
|  |  | XSDT Entry #8 | 00000000-DD8F3F30h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #9 | 00000000-DD8F42A0h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #10 | 00000000-DD8F7738h (AAFT)
|  |  | XSDT Entry #11 | 00000000-DD8F7940h (UEFI)

Видео Windows

| [ NVIDIA GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 650
|  |  | Строка BIOS | Version80.7.35.0.45
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 650
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 20.01.2017
|  |  | Версия драйвера | 21.21.13.7849 - nVIDIA ForceWare 378.49
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 1 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvd3dumx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvd3dum |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 650
|  |  | Строка BIOS | Version80.7.35.0.45
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 650
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 20.01.2017
|  |  | Версия драйвера | 21.21.13.7849 - nVIDIA ForceWare 378.49
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 1 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvd3dumx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvd3dum |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 650
|  |  | Строка BIOS | Version80.7.35.0.45
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 650
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 20.01.2017
|  |  | Версия драйвера | 21.21.13.7849 - nVIDIA ForceWare 378.49
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 1 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvd3dumx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2umx |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvd3dum |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_02838dee03d82b94\nvwgf2um |
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Видео PCI / AGP

|  | Описание устройства | Тип устройства
|  | nVIDIA GeForce GTX 650 | Видеоадаптер
|  | nVIDIA GeForce GTX 650 | 3D-акселератор

Графический процессор

| [ PCI Express 2.0 x16: nVIDIA GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | nVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Версия BIOS | 80.07.35.00.45
|  |  | Дата BIOS | 23.12.2012
|  |  | Кодовое название ГП | GK107
|  |  | PCI-устройство | 10DE-0FC6 / 1ACC-651A (Rev A2)
|  |  | Число транзисторов | 1300 млн.
|  |  | Технологический процесс | 28 nm
|  |  | Размер кристалла | 118 mm2
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16
|  |  | Объем видеоОЗУ | 1 ГБ
|  |  | Частота ГП | 324 МГц
|  |  | Частота RAMDAC | 400 МГц
|  |  | Пиксельные конвейеры | 16
|  |  | Единицы наложения текстур | 32
|  |  | Объединённые шейдеры | 384 (v5.0)
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v11
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | GDDR5
|  |  | Ширина шины | 128 бит
|  |  | Реальная частота | 162 МГц (QDR)
|  |  | Эффективная частота | 648 МГц
|  |  | Пропускная способность | 10.1 ГБ/с
|  | Архитектура:
|  |  | Архитектура | nVIDIA Kepler
|  |  | Поточные мультипроцессоры (SMX) | 2
|  |  | Кэш L1 / Local Data Share | 64 КБ per multiprocessor
|  |  | Кэш L1 текстур | 48 КБ per multiprocessor
|  |  | Кэш L2 | 256 КБ
|  | Теоретическая пиковая производительность:
|  |  | Пиксельная скорость заполнения | 5184 Мпкс/с @ 324 МГц
|  |  | Тексельная скорость заполнения | 10368 Мткс/с @ 324 МГц
|  |  | FLOPS с одинарной точностью | 248.8 GFLOPS @ 324 МГц
|  |  | FLOPS с двойной точностью | 10.4 GFLOPS @ 324 МГц
|  |  | 24-бит целочисленные IOPS | 41.5 GIOPS @ 324 МГц
|  |  | 32-бит целочисленные IOPS | 41.5 GIOPS @ 324 МГц
|  | Загрузка:
|  |  | Графический процессор | 3%
|  |  | Контроллер памяти | 8%
|  |  | Video Engine | 0%
|  |  | Выделенная память | 0 МБ
|  |  | Динамическая память | 165 МБ
|  | nVIDIA ForceWare Clocks:
|  |  | Standard 2D | Графический процессор: 324 МГц, Память: 324 МГц
|  |  | Low-Power 3D | Графический процессор: 540 МГц, Память: 810 МГц
|  |  | Performance 3D | Графический процессор: 1058 МГц, Память: 2500 МГц
|  | Производитель графического процессора:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | nVIDIA GPU Registers:
|  |  | nv-000000 | 0E7060A2
|  |  | nv-001218 | 00000000
|  |  | nv-001538 | 800003FF
|  |  | nv-001704 | 8003FFC1
|  |  | nv-001714 | C003FFC2
|  |  | nv-00E114 | 00000001
|  |  | nv-00E118 | 00000000
|  |  | nv-00E11C | 00000001
|  |  | nv-00E120 | 00000000
|  |  | nv-00E728 | 00000000
|  |  | nv-00E820 | 01030005
|  |  | nv-00E8A0 | 02010000
|  |  | nv-020008 | 00003504
|  |  | nv-020014 | 05D903A5
|  |  | nv-0200C4 | 000000C8
|  |  | nv-0200C8 | 00000032
|  |  | nv-0200D8 | 060000C8
|  |  | nv-0200DC | 00000033
|  |  | nv-020340 | 00000360
|  |  | nv-020344 | 00000000
|  |  | nv-020348 | 00000000
|  |  | nv-020400 | 00000018
|  |  | nv-022430 | 00000001
|  |  | nv-022434 | 00000002
|  |  | nv-022438 | 00000002
|  |  | nv-02243C | 00000002
|  |  | nv-022440 | 00000004
|  |  | nv-022540 | 00000000
|  |  | nv-022544 | 00000000
|  |  | nv-022548 | 00000000
|  |  | nv-022550 | 00000000
|  |  | nv-022554 | 00000000
|  |  | nv-088000 | 0FC610DE
|  |  | nv-08A000 | 0E1B10DE
|  |  | nv-100714 | 00000303
|  |  | nv-101000 | 8040589A
|  |  | nv-10100C | 8E013010
|  |  | nv-10F290 | 040E140A
|  |  | nv-10F294 | 2C310289
|  |  | nv-10F590 | 03000304
|  |  | nv-120070 | 00000001
|  |  | nv-120074 | 00000002
|  |  | nv-120078 | 00000001
|  |  | nv-17E924 | E3000EFF
|  |  | nv-300000 | EB77AA55
|  |  | nv-310000 | DEF30049
|  |  | nv-700000 | AAAAAAA0
|  |  | nv-7E0000 | 0000BEEF
| [ nVIDIA SLI ]
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | Статус SLI | Запрещено

Монитор

| [ Универсальный монитор PnP [NoDB] ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  |  | ID монитора | VIE2302
|  |  | Модель | LED MONITOR
|  |  | Дата выпуска | Неделя 7 / 2013
|  |  | Серийный номер | 230720000080
|  |  | Макс. видимая область экрана | 47 cm x 26 cm (21.1")
|  |  | Соотношение сторон | 16:9
|  |  | Частота строк | 30 - 83 кГц
|  |  | Частота кадров | 56 - 76 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 170 МГц
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Active-Off

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 1920 x 1080
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 96 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | 60 Гц
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\Александр\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\RoamedThemeFiles\DesktopBackground\img0.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Разрешено
|  |  | Эффект тени | Разрешено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Разрешено
|  |  | ClearType | Разрешено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Разрешено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Разрешено
|  |  | Анимация меню | Разрешено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Разрешено
|  |  | Тень от курсора | Разрешено
|  |  | Эффект растворения выделения | Разрешено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Разрешено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Windows Aero | Разрешено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Да | (0,0) | (1920,1080)

Видеорежимы

|  | Разрешение | Глубина цвета | Частота регенерации
|  | 640 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 8 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 16 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 8 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 16 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 1024 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 1024 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1440 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 8 бит | 75 Hz
|  | 1440 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 16 бит | 75 Hz
|  | 1440 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1600 x 900 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 8 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 16 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1920 x 1080 | 8 бит | 60 Hz
|  | 1920 x 1080 | 16 бит | 60 Hz
|  | 1920 x 1080 | 32 бит | 60 Hz

OpenGL

|  | Свойства OpenGL:
|  |  | Производитель | NVIDIA Corporation
|  |  | Renderer | GeForce GTX 650/PCIe/SSE2
|  |  | Версия | 4.5.0 NVIDIA 378.49
|  |  | Версия языка затенения | 4.50 NVIDIA
|  |  | OpenGL DLL | 10.0.14393.0(rs1_release.160715-1616)
|  |  | Драйвер ICD | nvoglv32.dll (21.21.13.7849 - nVIDIA ForceWare 378.49)
|  |  | Multitexture Texture Units | 4
|  |  | Occlusion Query Counter Bits | 32
|  |  | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|  |  | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Anisotropy | 16
|  |  | Max Clipping Planes | 8
|  |  | Max Display-List Nesting Level | 64
|  |  | Max Draw Buffers | 8
|  |  | Max Evaluator Order | 8
|  |  | Max General Register Combiners | 8
|  |  | Max Light Sources | 8
|  |  | Max Pixel Map Table Size | 65536
|  |  | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Max Texture Array Layers | 2048
|  |  | Max Texture LOD Bias | 15
|  |  | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|  | Соответствие OpenGL:
|  |  | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.4 | Да (100%)
|  | Max Stack Depth:
|  |  | Attribute Stack | 16
|  |  | Client Attribute Stack | 16
|  |  | Modelview Matrix Stack | 32
|  |  | Name Stack | 128
|  |  | Projection Matrix Stack | 4
|  |  | Texture Matrix Stack | 10
|  | Draw Range Elements:
|  |  | Max Index Count | 1048576
|  |  | Max Vertex Count | 1048576
|  | Extended Lighting Parameters:
|  |  | Max Shininess | 128
|  |  | Max Spot Exponent | 128
|  | Transform Feedback:
|  |  | Max Interleaved Components | 128
|  |  | Max Separate Attributes | 4
|  |  | Max Separate Components | 4
|  | Framebuffer Object:
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Max Render Buffer Size | 16384 x 16384
|  | Imaging:
|  |  | Max Color Matrix Stack Depth | 2
|  |  | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|  | Vertex Shader:
|  |  | Max Uniform Vertex Components | 4096
|  |  | Max Varying Floats | 124
|  |  | Max Vertex Texture Image Units | 32
|  |  | Max Combined Texture Image Units | 192
|  | Geometry Shader:
|  |  | Max Geometry Texture Units | 32
|  |  | Max Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Varying Components | 124
|  |  | Max Vertex Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Uniform Components | 2048
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  | Fragment Shader:
|  |  | Max Uniform Fragment Components | 4096
|  | Vertex Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Program Matrices | 8
|  |  | Max Program Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Tracking Matrices | 8
|  |  | Max Tracking Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Vertex Attributes | 16
|  |  | Max Instructions | 65536
|  |  | Max Native Instructions | 65536
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 2
|  |  | Max Native Address Registers | 2
|  | Fragment Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Texture Coordinates | 8
|  |  | Max Texture Image Units | 32
|  |  | Max Instructions | 65536
|  |  | Max Native Instructions | 65536
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 1
|  |  | Max Native Address Registers | 1
|  |  | Max ALU Instructions | 65536
|  |  | Max Native ALU Instructions | 65536
|  |  | Max Texture Instructions | 65536
|  |  | Max Native Texture Instructions | 65536
|  |  | Max Texture Indirections | 65536
|  |  | Max Native Texture Indirections | 65536
|  |  | Max Execution Instructions | 16777216
|  |  | Max Call Stack Depth | 32
|  |  | Max If Statement Depth | 1024
|  |  | Max Loop Depth | 1024
|  |  | Max Loop Count | 16777216
|  | Расширения OpenGL:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 877 / 356
|  |  | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_tbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|  |  | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_blend_minmax_factor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_3DC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_ATC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_conservative_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_depth_clamp_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_interleaved_elements | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_performance_monitor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_pinned_memory | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_program_binary_Z400 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_query_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_atomic_counter_ops | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_value_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trace | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trinary_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_stencil_operation_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_texture4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_tile_pool | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_layer | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_viewport_index | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_random_access_target | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_pack_reverse_row_order | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_usage | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_translated_shader_source | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_copy_texture_levels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_object_purgeable | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_rgb_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_2D_limited_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_max_level | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_arrays_of_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_base_instance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_bindless_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_blend_func_extended | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_buffer_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clip_control | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_color_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_variable_group_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_conditional_render_inverted | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_conservative_depth | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_cull_distance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_group | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_derivative_control | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers_blend | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_enhanced_layouts | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_attrib_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_uniform_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_coord_conventions | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_layer_viewport | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_no_attachments | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_program_binary | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_texture_sub_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gl_spirv | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_int64 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_pixel | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_imaging | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_indirect_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_instanced_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_invalidate_subdata | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_alignment | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_bind | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multitexture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_parallel_shader_compile | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pipeline_statistics_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_program_interface_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_query_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness_isolation | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_shading | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sampler_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counter_ops | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_ballot | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_bit_encoding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_clock | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_draw_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_group_vote | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_precision | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_subroutine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_image_samples | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_100 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_120 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_420pack | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_include | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_packing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_stencil_texturing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_swap_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sync | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_tessellation_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_border_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_bptc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rtgc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_crossbar | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_gather | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_levels | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rg | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rgb10_a2ui | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_stencil8 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_view | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_overflow_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transpose_matrix | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_mem_image | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uniform_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_binding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_viewport_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_window_pos | Поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_meminfo | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_mirror_once | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|  |  | GL_DMP_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_abgr | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bindable_uniform | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_equation_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_func_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_subtract | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_Cg_shader | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cmyka | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_compiled_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_coordinate_frame | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_bounds_test | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_discard_framebuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_range_elements | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_coord | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_frag_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fragment_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_blit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_program_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_import_sync_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_light_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_map_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_misc_attribute | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multi_draw_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multiview_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_occlusion_query_boolean | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_float | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_read_format_bgra | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_rescale_normal | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_robustness | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_secondary_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_specular_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_integer_mix | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_funcs | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_samplers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shared_texture_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_static_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_two_side | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_wrap | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_subtexture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_latc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_edge_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_integer | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod_bias | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_perturb_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rg | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_shared_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB_decode | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture3D | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_unpack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_set | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_setXXX | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_weighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_window_rectangles | Поддерживается
|  |  | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Поддерживается
|  |  | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_FGL_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_FJ_shader_binary_GCCSO | Не поддерживается
|  |  | GL_GL2_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_frame_terminator | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_string_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_image_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_occlusion_test | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_texture_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_argb | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_clip_check | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_load_named_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_occlusion_cull | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_pixel_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rasterpos_clip | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_static_data | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_vertex_array_lists | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_YCbCr | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_user_clip_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_vertex_program | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_multiple_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_compute_shader_lane_shift | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_image_serialize | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_map_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_parallel_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_queries | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_texture_scissor | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_context_flush_control | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_debug | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_no_error | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_ldr | Не поддерживается
|  |  | GL_KTX_buffer_region | Поддерживается
|  |  | GL_MESA_pack_invert | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_program_debug | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_resize_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_ycbcr_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_stack | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_precision_dpi | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_texture | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_square | Поддерживается
|  |  | GL_NV_centroid_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_command_list | Поддерживается
|  |  | GL_NV_complex_primitives | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_compute_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_depth_to_color | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_coverage_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_nonlinear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_range_unclamped | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_texture | Поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_vulkan_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_EGL_stream_consumer_external | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_ES1_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_ES3_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fbo_color_attachments | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fence | Поддерживается
|  |  | GL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fog_distance | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragdepth | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5_mem_extended | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_internalformat_sample_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_light_max_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_filter_hint | Поддерживается
|  |  | GL_NV_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_data_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_primitive_restart | Поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners | Поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_load | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_store | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_group | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_shuffle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_tessellation_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_emboss | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_reflection | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc_update | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_vtc | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_env_combine4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_expand_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_lod_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_npot_2D_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback | Поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_uniform_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vdpau_interop | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program1_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_flush_hold | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_gpu_memory_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_multigpu_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_nvenc_interop | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_subtract | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_byte_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_conditional_query | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth24 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth32 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_draw_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image_external | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_element_index_uint | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_extended_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fbo_render_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fixed_point | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fragment_precision_high | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_framebuffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_get_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_mapbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_get | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_size_array | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_query_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_required_internalformat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_rgb8_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_single_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_standard_derivatives | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil_wrap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil1 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil4 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_surfaceless_context | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_3D | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_env_crossbar | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_mirrored_repeat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_misc_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_vertex_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_binning_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_driver_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get2 | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_perfmon_global_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_tiled_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_writeonly_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_REND_screen_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_performance_analyzer | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_detail_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_generate_mipmap | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_point_line_texgen | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_sharpen_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_color_mask | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_filter4 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_select | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_blend_alpha_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_clipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_convolution_accuracy | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_flush_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fragment_specular_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_framezoom | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_instruments | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ir_instrument1 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_list_priority | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture_bits | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_reference_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_tag_sample_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_coordinate_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_multi_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_scale_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_global_alpha | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_mesh_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_read_video_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_slice_accum | Поддерживается
|  |  | GL_SUN_triangle_list | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SUNX_constant_data | Не поддерживается
|  |  | GL_VIV_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_phong_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_specular_fog | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_swap_hint | Поддерживается
|  |  | GLU_EXT_nurbs_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GLU_EXT_object_space_tess | Не поддерживается
|  |  | GLU_SGI_filter4_parameters | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_fbconfig_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_get_proc_address | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_fbconfig_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_import_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_texture_from_pixmap | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_info | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_rating | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_agp_offset | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_copy_sub_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_pixmap_colormap | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_release_buffers | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_set_3dfx_mode | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_swap_method | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_cushion | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_video_sync | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_blended_overlay | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_dm_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_fbconfig | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_hyperpipe | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_barrier | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_resize | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_source | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_visual_select_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_get_transparent_index | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_video_resize | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DL_stereo_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMDX_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_buffer_region | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_context_flush_control | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_robustness | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_make_current_read | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pbuffer | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_render_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_colorspace | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es2_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_depth_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_display_color_table | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control_tear | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_interval | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_digital_video_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_gamma | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_genlock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_image_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_lock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_usage | Не поддерживается
|  |  | WGL_MTX_video_preview | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_delay_before_swap | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop2 | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_gpu_affinity | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_depth_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | WGL_NVX_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  | Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
|  |  | RGB DXT1 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT3 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT5 | Поддерживается
|  |  | RGB FXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA FXT1 | Не поддерживается
|  |  | 3Dc | Не поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

GPGPU

| [ CUDA: GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTX 650
|  |  | PCI Domain / Bus / Device | 0 / 1 / 0
|  |  | Частота | 1058 МГц
|  |  | Asynchronous Engines | 1
|  |  | Мультипроцессоры/ядра | 2 / 384
|  |  | Кэш L2 | 256 КБ
|  |  | Max Threads Per Multiprocessor | 2048
|  |  | Max Threads Per Block | 1024
|  |  | Max Registers Per Block | 65536
|  |  | Max Instructions Per Kernel | 512 млн.
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Max Block Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Grid Size | 2147483647 x 65535 x 65535
|  |  | Max 1D Texture Width | 65536
|  |  | Max 2D Texture Size | 65536 x 65536
|  |  | Max 3D Texture Size | 4096 x 4096 x 4096
|  |  | Max 1D Linear Texture Width | 134217728
|  |  | Max 2D Linear Texture Size | 65000 x 65000
|  |  | Max 2D Linear Texture Pitch | 1048544 байт
|  |  | Max 1D Layered Texture Width | 16384
|  |  | Max 1D Layered Texture Layers | 2048
|  |  | Max Mipmapped 1D Texture Width | 16384
|  |  | Max Mipmapped 2D Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Layered Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Layered Texture Layers | 2046
|  |  | Max Texture Array Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Texture Array Slices | 2048
|  |  | Max 1D Surface Width | 65536
|  |  | Max 2D Surface Size | 65536 x 32768
|  |  | Max 3D Surface Size | 65536 x 32768 x 2048
|  |  | Max 1D Layered Surface Width | 65536
|  |  | Max 1D Layered Surface Layers | 2048
|  |  | Max 2D Layered Surface Size | 65536 x 32768
|  |  | Max 2D Layered Surface Layers | 2048
|  |  | Compute Mode | Default: Multiple contexts allowed per device
|  |  | Compute Capability | 3.0
|  |  | CUDA DLL | nvcuda.dll (6.14.13.7849 - nVIDIA ForceWare 378.49)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Частота памяти | 2500 МГц
|  |  | Global Memory Bus Width | 128 бит
|  |  | Total Memory | 1 ГБ
|  |  | Total Constant Memory | 64 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Block | 48 КБ
|  |  | Max Memory Pitch | 2147483647 байт
|  |  | Texture Alignment | 512 байт
|  |  | Texture Pitch Alignment | 32 байт
|  |  | Surface Alignment | 512 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | 32-bit Floating-Point Atomic Addition | Поддерживается
|  |  | 32-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | 64-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Concurrent Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Concurrent Memory Copy & Execute | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | ECC | Запрещено
|  |  | Funnel Shift | Не поддерживается
|  |  | Host Memory Mapping | Поддерживается
|  |  | Integrated Device | Нет
|  |  | Stream Priorities | Не поддерживается
|  |  | Surface Functions | Поддерживается
|  |  | TCC Driver | Нет
|  |  | Unified Addressing | Нет
|  |  | Warp Vote Functions | Поддерживается
|  |  | __ballot() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_and() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_count() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_or() | Поддерживается
|  |  | __threadfence_system() | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Direct3D: NVIDIA GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | NVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Имя драйвера | nvd3dum.dll
|  |  | Версия драйвера | 21.21.13.7849 - nVIDIA ForceWare 378.49
|  |  | Shader Model | SM 5.0
|  |  | Max Threads | 1024
|  |  | Multiple UAV Access | 8 UAVs
|  |  | Thread Dispatch | 3D
|  |  | Thread Local Storage | 32 КБ
|  | Функции устройства:
|  |  | 10-bit Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | 16-bit Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Append/Consume Buffers | Поддерживается
|  |  | Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Gather4 | Поддерживается
|  |  | Indirect Compute Dispatch | Поддерживается
|  |  | Map On Default Buffers | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ OpenCL: GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства OpenCL:
|  |  | Платформа | NVIDIA CUDA
|  |  | Поставщик платформы | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия платформы | OpenCL 1.2 CUDA 8.0.0
|  |  | Профиль платформы | Full
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTX 650
|  |  | Тип устройства | Графический процессор
|  |  | Поставщик устройства | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия устройства | OpenCL 1.2 CUDA
|  |  | Профиль устройства | Full
|  |  | Версия драйвера | 378.49
|  |  | Версия OpenCL C | OpenCL C 1.2
|  |  | Частота | 1058 МГц
|  |  | Вычислительные единицы/ядра | 2 / 384
|  |  | Address Space Size | 32 бит
|  |  | Max 2D Image Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Image Size | 4096 x 4096 x 4096
|  |  | Max Image Array Size | 2048
|  |  | Max Image Buffer Size | 134217728
|  |  | Max Samplers | 32
|  |  | Max Work-Item Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Work-Group Size | 1024
|  |  | Max Argument Size | 4352 байт
|  |  | Max Constant Buffer Size | 64 КБ
|  |  | Max Constant Arguments | 9
|  |  | Max Printf Buffer Size | 1 МБ
|  |  | Native ISA Vector Widths | char1, short1, int1, float1, double1
|  |  | Preferred Native Vector Widths | char1, short1, int1, long1, float1, double1
|  |  | Profiling Timer Resolution | 1000 ns
|  |  | CUDA Compute Capability | 3.0
|  |  | Max Registers Per Block | 65536
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Asynchronous Engines | 1
|  |  | PCI Bus / Device | 1 / 0
|  |  | OpenCL DLL | opencl.dll (2.0.4.0)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Global Memory | 1 ГБ
|  |  | Global Memory Cache | 32 КБ (Read/Write, 128-byte line)
|  |  | Local Memory | 48 КБ
|  |  | Max Memory Object Allocation Size | 256 МБ
|  |  | Memory Base Address Alignment | 4096 бит
|  |  | Min Data Type Alignment | 128 байт
|  | Соответствие OpenCL:
|  |  | OpenCL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 2.0 | Нет (62%)
|  | Функции устройства:
|  |  | Command-Queue Out Of Order Execution | Разрешено
|  |  | Command-Queue Profiling | Разрешено
|  |  | Compiler Available | Да
|  |  | Коррекция ошибок | Не поддерживается
|  |  | Images | Поддерживается
|  |  | Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Linker Available | Да
|  |  | Little-Endian Device | Да
|  |  | Native Kernel Execution | Не поддерживается
|  |  | Unified Memory | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой половинной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Не поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Не поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой одинарной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой двойной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 73 / 15
|  |  | cl_amd_bus_addressable_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_c1x_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_compile_options | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d10_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d9_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_attribute_query | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_board_name | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_memory_flags | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_persistent_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_profiling_timer_offset | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_topology | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_event_callback | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_fp64 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_image2d_from_buffer_read_only | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops2 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_offline_devices | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_popcnt | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_predefined_macros | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_vec3 | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_contextloggingfunctions | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_gl_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_setmemobjectdestructor | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_32 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_64 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_device_fission | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_migrate_memobject | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_accelerator | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_device_partition_by_names | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_exec_by_local_thread | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_thread_local_exec | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_3d_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_byte_addressable_store | Поддерживается
|  |  | cl_khr_context_abort | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d11_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp16 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp64 | Поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_msaa_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_icd | Поддерживается
|  |  | cl_khr_image2d_from_buffer | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_initialize_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_select_fprounding_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_spir | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_srgb_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_terminate_context | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_compiler_options | Поддерживается
|  |  | cl_nv_copy_opts | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d11_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d9_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_device_attribute_query | Поддерживается
|  |  | cl_nv_pragma_unroll | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 0068 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | wave-out.0 | 0001 0064 | Динамики (Realtek High Definiti

Аудио PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller | PCI
|  | Realtek ALC662 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2] | PCI

HD Audio

| [ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 27 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C20
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-7662
|  |  | Версия | 05
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_76621849&REV_05
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.intel.com/products/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Realtek ALC662 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek ALC662
|  |  | Описание устройства (Windows) | Realtek High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10EC-0662
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-7662
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_18497662&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0E1B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1ACC-651A
|  |  | Версия | A1
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0E1B&SUBSYS_651A1ACC&REV_A1
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA HDMI/DP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA HDMI/DP
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-0042
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1ACC-651A
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0042&SUBSYS_1ACC651A&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Хранение данных Windows

| [ WDC WD10EZEX-00KUWA0 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD10EZEX-00KUWA0 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Физические данные дискового накопителя:
|  |  | Производитель | Western Digital
|  |  | Семейство жёстких дисков | Caviar Blue
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 1000 ГБ
|  |  | Физические габариты | 147 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 440 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.2 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 1200 Мбит/с
|  |  | Интерфейс | SATA-III
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 600 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 64 МБ
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
| [ DTSOFT Virtual CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
| [ TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Производитель | Toshiba-Samsung
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | SATA
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD+R | 24x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD-R | 24x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 12x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 24x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Toshiba Samsung Storage Technology
|  |  | Информация о продукте | http://www.tsstorage.com/tsst/index_e.html
|  |  | Загрузка firmware | http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
| [ Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  |  | Дата драйвера | 22.04.2013
|  |  | Версия драйвера | 12.6.0.1033
|  |  | Поставщик драйвера | Intel Corporation
|  |  | INF-файл | oem29.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | F3216000-F32167FF
|  |  | Порт | F020-F03F
|  |  | Порт | F040-F043
|  |  | Порт | F050-F057
|  |  | Порт | F060-F063
|  |  | Порт | F070-F077
| [ ASRock RAM Disk ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ASRock RAM Disk
|  |  | Дата драйвера | 01.04.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.0.3.0
|  |  | Поставщик драйвера | ASRock
|  |  | INF-файл | oem64.inf
| [ Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Storage Spaces Controller
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | spaceport.inf

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | C: | Локальный диск | NTFS | 153317 МБ | 98804 МБ | 54513 МБ | 36 % | FA63-DBDA
|  | D: | Локальный диск | NTFS | 799998 МБ | 353391 МБ | 446607 МБ | 56 % | 725A-E016
|  | E: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |
|  | F: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |

Физические диски

| [ Диск #1 - WDC WD10EZEX-00KUWA0 (931 ГБ) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS |  | 1 MB | 100 MB
|  | #2 | NTFS | C: | 101 MB | 153318 MB
|  | #3 | Unknown (Code: $27) |  | 153419 MB | 450 MB
|  | #4 | NTFS | D: | 153869 MB | 799999 MB

Оптические накопители

| [ E:\ TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device
|  |  | Серийный номер | R8WS68ED200CDD
|  |  | Версия firmware | SB00
|  |  | Объём буфера | 1536 КБ
|  |  | Производитель | Toshiba-Samsung
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | SATA
|  |  | Код региона | Нет
|  |  | Осталось смен пользователем | 5
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD+R | 24x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 8x
|  |  | DVD-R | 24x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 12x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 24x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Не поддерживается
|  |  | BD-R | Не поддерживается
|  |  | BD-RE | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD+R | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD-R | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-RAM | Чтение + запись
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение + запись
|  |  | CD-RW | Чтение + запись
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается
|  |  | Buffer Underrun Protection | Поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | DVD-Download Disc Recording | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Поддерживается
|  |  | CPRM | Поддерживается
|  |  | CSS | Поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | OSSC | Не поддерживается
|  |  | Qflix Recording | Не поддерживается
|  |  | SecurDisc | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Toshiba Samsung Storage Technology
|  |  | Информация о продукте | http://www.tsstorage.com/tsst/index_e.html
|  |  | Загрузка firmware | http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ F:\ DTSOFT Virtual CdRom Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Версия firmware | 1.05
|  |  | Объём буфера | 128 КБ
|  |  | Код региона | 1
|  |  | Осталось смен пользователем | 4
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Чтение
|  |  | BD-R | Чтение
|  |  | BD-RE | Чтение
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение
|  |  | DVD+RW9 Dual Layer | Чтение
|  |  | DVD+R | Чтение
|  |  | DVD+RW | Чтение
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение
|  |  | DVD-RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD-R | Чтение
|  |  | DVD-RW | Чтение
|  |  | DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение
|  |  | CD-RW | Чтение
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается
|  |  | Buffer Underrun Protection | Не поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | DVD-Download Disc Recording | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Не поддерживается
|  |  | CPRM | Не поддерживается
|  |  | CSS | Не поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Не поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | OSSC | Не поддерживается
|  |  | Qflix Recording | Не поддерживается
|  |  | SecurDisc | Не поддерживается
|  |  | SMART | Не поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается

ASPI

|  | Хост | ID | LUN | Тип устройства | Производитель | Модель | Rev | Дополнительная информация
|  | 00 | 00 | 00 | Дисковый накопитель | WDC | WD10EZEX-00KUWA0 | 15.0 |
|  | 00 | 00 | 00 | Оптический накопитель | TSSTcorp | CDDVDW SH-224BB | SB00 |
|  | 00 | 07 | 00 | Хост-адаптер | iaStorA |  |  |

ATA

| [ WDC WD10EZEX-00KUWA0 (WD-WCC1S6270334) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | WDC WD10EZEX-00KUWA0
|  |  | Серийный номер | WD-WCC1S6270334
|  |  | Версия | 15.01H15
|  |  | World Wide Name | 5-0014EE-2B3DDC819
|  |  | Тип устройства | SATA-III
|  |  | Параметры | цилиндров: 1938021, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 1953525168
|  |  | Размер физического/логического сектора | 4 КБ / 512 байт
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Байты ECC | 0
|  |  | Макс. режим PIO | PIO 4
|  |  | Макс. режим MWDMA | MWDMA 2
|  |  | Активный режим MWDMA | MWDMA 0
|  |  | Макс. режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Неформатированная ёмкость | 953870 МБ
|  |  | Стандарт ATA | ATA8-ACS
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается
|  |  | Энергосбережение (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Acoustic Management | Не поддерживается
|  |  | Device Configuration Overlay | Поддерживается
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Extended Power Conditions | Не поддерживается
|  |  | Free-Fall Control | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging | Поддерживается
|  |  | Host Protected Area | Поддерживается, Разрешено
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing | Поддерживается
|  |  | NCQ Priority Information | Поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Sense Data Reporting | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается
|  |  | Software Settings Preservation | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Write-Read-Verify | Не поддерживается
|  | Функции SSD:
|  |  | Data Set Management | Не поддерживается
|  |  | Deterministic Read After TRIM | Не поддерживается
|  |  | Команда TRIM | Не поддерживается
|  | Физические данные устройства ATA:
|  |  | Производитель | Western Digital
|  |  | Семейство жёстких дисков | Caviar Blue
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 1000 ГБ
|  |  | Физические габариты | 147 x 101.6 x 25.4 mm
|  |  | Максимальный вес | 440 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.2 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 1200 Мбит/с
|  |  | Интерфейс | SATA-III
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 600 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 64 МБ
|  | Производитель ATA-устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

SMART

| [ WDC WD10EZEX-00KUWA0 (WD-WCC1S6270334) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 51 | 200 | 200 | 2 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 21 | 172 | 171 | 2358 | OK: Значение нормальное
|  | 04 | Start/Stop Count | 0 | 94 | 94 | 6741 | OK: Всегда пройдено
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 140 | 200 | 200 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 87 | 87 | 9943 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 0B | Calibration Retry Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 0C | Power Cycle Count | 0 | 94 | 94 | 6669 | OK: Всегда пройдено
|  | C0 | Power-Off Retract Count | 0 | 200 | 200 | 60 | OK: Всегда пройдено
|  | C1 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 198 | 198 | 6680 | OK: Всегда пройдено
|  | C2 | Temperature | 0 | 116 | 103 | 27 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C8 | Write Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено

Сеть Windows

| [ Realtek PCIe GBE Family Controller ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | BC-5F-F4-D5-DF-EC
|  |  | Соединение | Подключение по локальной сети 2
|  |  | Скорость соединения | 100 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | Получено байт | 95697148 (91.3 МБ)
|  |  | Отправлено байт | 14513338 (13.8 МБ)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | IP / маска подсети | 192.168.1.254 / 255.255.255.0
|  |  | Шлюз | 192.168.1.1
|  |  | DNS | 192.168.1.1
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8111) | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | nvd3dum.dll
|  |  | Описание аппаратуры | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Свойства Direct3D:
|  |  | Всего/свободно видеопамяти | 1024 МБ / 742 МБ
|  |  | Битовые глубины рендеринга | 8, 16, 32
|  |  | Битовые глубины Z-буфера | 16, 24, 32
|  |  | Multisample Anti-Aliasing Modes | MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, CSAA 8x, CSAA 8xQ, CSAA 16x, CSAA 16xQ
|  |  | Минимальный размер текстуры | 1 x 1
|  |  | Максимальный размер текстуры | 16384 x 16384
|  |  | Версия объединённого шейдера | 5.0
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v11.0
|  | Функции Direct3D:
|  |  | Additive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | AGP Texturing | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | Automatic Mipmap Generation | Поддерживается
|  |  | Bilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Compute Shader | Поддерживается
|  |  | Cubic Environment Mapping | Поддерживается
|  |  | Cubic Filtering | Не поддерживается
|  |  | Decal-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Decal Texture Blending | Поддерживается
|  |  | DirectX Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | DirectX Volumetric Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Dithering | Поддерживается
|  |  | Dot3 Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Driver Concurrent Creates | Поддерживается
|  |  | Driver Command Lists | Поддерживается
|  |  | Dynamic Textures | Поддерживается
|  |  | Edge Anti-Aliasing | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping + Luminance | Поддерживается
|  |  | Factor Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Geometric Hidden-Surface Removal | Не поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Guard Band | Поддерживается
|  |  | Hardware Scene Rasterization | Поддерживается
|  |  | Hardware Transform & Lighting | Поддерживается
|  |  | Legacy Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Map On Default Buffers | Поддерживается
|  |  | Mipmap LOD Bias Adjustments | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Cube Textures | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Volume Textures | Поддерживается
|  |  | Modulate-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Modulate Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Non-Square Textures | Поддерживается
|  |  | N-Patches | Не поддерживается
|  |  | Perspective Texture Correction | Поддерживается
|  |  | Point Sampling | Поддерживается
|  |  | Projective Textures | Поддерживается
|  |  | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Не поддерживается
|  |  | Range-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Rectangular & Triangular Patches | Не поддерживается
|  |  | Rendering In Windowed Mode | Поддерживается
|  |  | Runtime Shader Linking | Поддерживается
|  |  | Scissor Test | Поддерживается
|  |  | Slope-Scale Based Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Specular Flat Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Gouraud Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Phong Shading | Не поддерживается
|  |  | Spherical Mapping | Поддерживается
|  |  | Stencil Buffers | Поддерживается
|  |  | Sub-Pixel Accuracy | Поддерживается
|  |  | Subtractive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Table Fog | Поддерживается
|  |  | Texture Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Texture Clamping | Поддерживается
|  |  | Texture Mirroring | Поддерживается
|  |  | Texture Transparency | Поддерживается
|  |  | Texture Wrapping | Поддерживается
|  |  | Tiled Resources | Поддерживается
|  |  | Triangle Culling | Не поддерживается
|  |  | Trilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Two-Sided Stencil Test | Поддерживается
|  |  | Vertex Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Vertex Fog | Поддерживается
|  |  | Vertex Tweening | Не поддерживается
|  |  | Volume Textures | Поддерживается
|  |  | W-Based Fog | Поддерживается
|  |  | W-Buffering | Не поддерживается
|  |  | Z-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Z-Bias | Поддерживается
|  |  | Z-Test | Поддерживается
|  | Поддерживаемые коды FourCC:
|  |  | 3x11 | Поддерживается
|  |  | 3x16 | Поддерживается
|  |  | AI44 | Поддерживается
|  |  | AIP8 | Поддерживается
|  |  | ATOC | Поддерживается
|  |  | AV12 | Поддерживается
|  |  | AYUV | Поддерживается
|  |  | NV12 | Поддерживается
|  |  | NV24 | Поддерживается
|  |  | NVDB | Поддерживается
|  |  | NVDP | Поддерживается
|  |  | NVMD | Поддерживается
|  |  | P010 | Поддерживается
|  |  | PLFF | Поддерживается
|  |  | SSAA | Поддерживается
|  |  | UYVY | Поддерживается
|  |  | YUY2 | Поддерживается
|  |  | YV12 | Поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{cf4e6368-04e7-467d-81b6-8097439e2c76}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается

DirectX - ввод

| [ Мышь ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Мышь
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Оси | 3
|  |  | Кнопки/клавиши | 8
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Клавиатура ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Клавиатура
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 128
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ HID-совместимый системный контроллер ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | HID-совместимый системный контроллер
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 3
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 573
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB-устройство ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 184
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB-устройство ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 573
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB-устройство ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB-устройство
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков:
|  |  | DTSOFT Virtual CdRom Device | 10.0.14393.0
|  |  | TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device | 10.0.14393.0
|  | Unknown:
|  |  | Неизвестно |
|  | Аудиовходы и аудиовыходы:
|  |  | Динамики (Realtek High Definition Audio) | 10.0.14393.0
|  | Видеоадаптеры:
|  |  | NVIDIA GeForce GTX 650 | 21.21.13.7849
|  | Дисковые устройства:
|  |  | WDC WD10EZEX-00KUWA0 SCSI Disk Device | 10.0.14393.0
|  | Звуковые, игровые и видеоустройства:
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.34.21
|  |  | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) | 3.51.2.0
|  |  | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.6873
|  | Клавиатуры:
|  |  | Клавиатура HID | 10.0.14393.206
|  |  | Клавиатура HID | 10.0.14393.206
|  | Компьютер:
|  |  | Компьютер с ACPI на базе x64 | 10.0.14393.0
|  | Контроллеры IDE ATA/ATAPI:
|  |  | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller | 12.6.0.1033
|  | Контроллеры USB:
|  |  | Generic USB Hub | 10.0.14393.0
|  |  | Generic USB Hub | 10.0.14393.0
|  |  | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26 | 9.4.0.1017
|  |  | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D | 9.4.0.1017
|  |  | Корневой USB-концентратор (xHCI) | 10.0.14393.0
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.14393.0
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.14393.0
|  |  | Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт) | 10.0.14393.0
|  |  | Составное USB устройство | 10.0.14393.0
|  |  | Составное USB устройство | 10.0.14393.0
|  | Контроллеры запоминающих устройств:
|  |  | ASRock RAM Disk | 1.0.3.0
|  |  | Контроллер дискового пространства (Майкрософт) | 10.0.14393.351
|  | Мониторы:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 10.0.14393.0
|  | Мыши и иные указывающие устройства:
|  |  | HID-совместимая мышь | 10.0.14393.0
|  | Очереди печати:
|  |  | Adobe PDF | 10.0.14393.0
|  |  | Fax | 10.0.14393.0
|  |  | Microsoft Print to PDF | 10.0.14393.0
|  |  | Microsoft XPS Document Writer | 10.0.14393.0
|  |  | Корневая очередь печати | 10.0.14393.0
|  |  | Отправить в OneNote 2010 | 10.0.14393.0
|  | Порты (COM и LPT):
|  |  | ECP-порт принтера (LPT1) | 10.0.14393.0
|  |  | Последовательный порт (COM1) | 10.0.14393.0
|  | Программные устройства:
|  |  | Microsoft Device Association Root Enumerator | 10.0.14393.0
|  |  | Microsoft Radio Device Enumeration Bus | 10.0.14393.0
|  |  | Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft | 10.0.14393.0
|  |  | Шина адаптера IPv4 IPv6 (Майкрософт) | 10.0.14393.0
|  | Процессоры:
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz | 10.0.14393.0
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz | 10.0.14393.0
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz | 10.0.14393.0
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz | 10.0.14393.0
|  | Сетевые адаптеры:
|  |  | Microsoft ISATAP Adapter | 10.0.14393.0
|  |  | Microsoft Kernel Debug Network Adapter | 10.0.14393.0
|  |  | Realtek PCIe GBE Family Controller | 9.1.404.2015
|  |  | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 10.0.14393.0
|  | Системные устройства:
|  |  | CMOS системы и часы реального времени | 10.0.14393.0
|  |  | DAEMON Tools Virtual Bus | 5.5.0.386
|  |  | Intel(R) 4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00 | 9.4.0.1017
|  |  | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10 | 9.4.0.1017
|  |  | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16 | 9.4.0.1017
|  |  | Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22 | 9.4.0.1017
|  |  | Intel(R) H81 LPC Controller - 8C5C | 9.4.0.1017
|  |  | Intel(R) Management Engine Interface | 9.0.0.1287
|  |  | Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01 | 9.4.0.1017
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 10.0.14393.447
|  |  | NVVHCI Enumerator | 2.2.2151.6378
|  |  | PCI Express Root Complex | 10.0.14393.594
|  |  | Remote Desktop Device Redirector Bus | 10.0.14393.0
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 10.0.14393.0
|  |  | Арифметический сопроцессор | 10.0.14393.0
|  |  | Базовый видеодрайвер (Майкрософт) | 10.0.14393.0
|  |  | Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) | 10.0.14393.0
|  |  | Высокоточный таймер событий | 10.0.14393.0
|  |  | Диспетчер томов | 10.0.14393.0
|  |  | Драйвер Microsoft System Management BIOS | 10.0.14393.0
|  |  | Кнопка питания ACPI | 10.0.14393.0
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 10.0.14393.0
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 10.0.14393.0
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 10.0.14393.0
|  |  | Логический интерфейс порта принтера | 10.0.14393.0
|  |  | Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) | 10.0.14393.0
|  |  | Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS | 10.0.14393.0
|  |  | Перечислитель композитной шины | 10.0.14393.0
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 10.0.14393.0
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 10.0.14393.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.14393.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.14393.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.14393.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.14393.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.14393.0
|  |  | Системная плата | 10.0.14393.0
|  |  | Системный таймер | 10.0.14393.0
|  |  | Устаревшее устройство | 10.0.14393.0
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 10.0.14393.0
|  | Теневое копирование томов запоминающих устройств:
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.14393.0
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.14393.0
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.14393.0
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.14393.0
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.14393.0
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.14393.0
|  | Тома хранилища:
|  |  | Том | 10.0.14393.0
|  |  | Том | 10.0.14393.0
|  |  | Том | 10.0.14393.0
|  |  | Том | 10.0.14393.0
|  | Устройства HID (Human Interface Devices):
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 10.0.14393.0
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 10.0.14393.0
|  |  | HID-совместимое устройство, определенное поставщиком | 10.0.14393.351
|  |  | HID-совместимый системный контроллер | 10.0.14393.351
|  |  | HID-совместимый системный контроллер | 10.0.14393.351
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.14393.351
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.14393.351
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.14393.351
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.14393.351
| [ DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков / DTSOFT Virtual CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | DTSOFT Virtual CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | Аппаратный ID | DTSOFTBUS&Rev1\DTCDROM&Rev1
|  |  | Сведения о размещении | 00
| [ DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков / TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TSSTcorp CDDVDW SH-224BB SCSI CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\CdRomTSSTcorpCDDVDW_SH-224BB_SB00
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 1, Target Id 0, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Toshiba Samsung Storage Technology
|  |  | Информация о продукте | http://www.tsstorage.com/tsst/index_e.html
|  |  | Загрузка firmware | http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Unknown / Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Unknown
| [ Аудиовходы и аудиовыходы / Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Дата драйвера | 15.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | audioendpoint.inf
|  |  | Аппаратный ID | MMDEVAPI\AudioEndpoints
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce GTX 650 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA GeForce GTX 650
|  |  | Дата драйвера | 20.01.2017
|  |  | Версия драйвера | 21.21.13.7849
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem99.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0FC6&SUBSYS_651A1ACC&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 1, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA GeForce GTX 650 Video Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | E8000000-EFFFFFFF
|  |  | Память | F0000000-F1FFFFFF
|  |  | Память | F2000000-F2FFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-E07F
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Дисковые устройства / WDC WD10EZEX-00KUWA0 SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD10EZEX-00KUWA0 SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskWDC_____WD10EZEX-00KUWA015.0
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, игровые и видеоустройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 12.01.2017
|  |  | Версия драйвера | 1.3.34.21
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem100.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0042&SUBSYS_1ACC651A&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Internal High Definition Audio Bus
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, игровые и видеоустройства / NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
|  |  | Дата драйвера | 18.12.2016
|  |  | Версия драйвера | 3.51.2.0
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem97.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0955&PID_9000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, игровые и видеоустройства / Realtek High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 29.03.2013
|  |  | Версия драйвера | 6.0.1.6873
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | INF-файл | oem2.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_18497662&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Internal High Definition Audio Bus
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.206
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_5473&REV_1199&MI_00&Col01
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.206
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_0B38&PID_0010&REV_0102&MI_00
| [ Компьютер / Компьютер с ACPI на базе x64 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Компьютер с ACPI на базе x64
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  |  | Дата драйвера | 22.04.2013
|  |  | Версия драйвера | 12.6.0.1033
|  |  | Поставщик драйвера | Intel Corporation
|  |  | INF-файл | oem29.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_8C021849&REV_05
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 31, функция 2
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | F3216000-F32167FF
|  |  | Порт | F020-F03F
|  |  | Порт | F040-F043
|  |  | Порт | F050-F057
|  |  | Порт | F060-F063
|  |  | Порт | F070-F077
| [ Контроллеры USB / Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Generic USB Hub
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_8087&PID_8000&REV_0005
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0001.Hub_#0002
| [ Контроллеры USB / Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Generic USB Hub
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_8087&PID_8008&REV_0005
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0001.Hub_#0001
| [ Контроллеры USB / Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem18.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_8C261849&REV_05
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 29, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 23
|  |  | Память | F3217000-F32173FF
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.intel.com/products/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Контроллеры USB / Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem18.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_8C2D1849&REV_05
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 26, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | F3218000-F32183FF
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.intel.com/products/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор (xHCI) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор (xHCI)
|  |  | Дата драйвера | 15.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbhub3.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID8C31&REV0005
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C26&REV0005
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C2D&REV0005
| [ Контроллеры USB / Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 15.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbxhci.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_8C311849&REV_05
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | F3200000-F320FFFF
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_5473&REV_1199
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0006.Hub_#0003
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0B38&PID_0010&REV_0102
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0005.Hub_#0003
| [ Контроллеры запоминающих устройств / ASRock RAM Disk ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ASRock RAM Disk
|  |  | Дата драйвера | 01.04.2013
|  |  | Версия драйвера | 1.0.3.0
|  |  | Поставщик драйвера | ASRock
|  |  | INF-файл | oem64.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\AsrRamDisk
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | spaceport.inf
|  |  | Аппаратный ID | Root\Spaceport
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\VIE2302
| [ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_5473&REV_1199&MI_01
| [ Очереди печати / Adobe PDF ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Adobe PDF
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\LocalPrintQueue
| [ Очереди печати / Fax ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Fax
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\microsoftmicrosoft_s7d14
| [ Очереди печати / Microsoft Print to PDF ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Print to PDF
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\{084f01fa-e634-4d77-83ee-074817c03581}
| [ Очереди печати / Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\{0f4130dd-19c7-7ab6-99a1-980f03b2ee4e}
| [ Очереди печати / Корневая очередь печати ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневая очередь печати
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\LocalPrintQueue
| [ Очереди печати / Отправить в OneNote 2010 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\LocalPrintQueue
| [ Порты (COM и LPT) / ECP-порт принтера (LPT1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ECP-порт принтера (LPT1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0401
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 03
|  |  | Порт | 0378-037F
|  |  | Порт | 0778-077F
| [ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0501
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 04
|  |  | Порт | 03F8-03FF
| [ Программные устройства / Microsoft Device Association Root Enumerator ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Device Association Root Enumerator
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
| [ Программные устройства / Microsoft Radio Device Enumeration Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Radio Device Enumeration Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
| [ Программные устройства / Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
| [ Программные устройства / Шина адаптера IPv4 IPv6 (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина адаптера IPv4 IPv6 (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60
| [ Сетевые адаптеры / Microsoft ISATAP Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ISATAP Adapter
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Microsoft Kernel Debug Network Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Kernel Debug Network Adapter
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | kdnic.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\kdnic
| [ Сетевые адаптеры / Realtek PCIe GBE Family Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  |  | Дата драйвера | 05.04.2015
|  |  | Версия драйвера | 9.1.404.2015
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek
|  |  | INF-файл | rt640x64.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_0C
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 3, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | F3100000-F3103FFF
|  |  | Память | F3104000-F3104FFF
|  |  | Порт | D000-D0FF
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *TEREDO
| [ Системные устройства / CMOS системы и часы реального времени ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS системы и часы реального времени
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 08
|  |  | Порт | 0070-0077
| [ Системные устройства / DAEMON Tools Virtual Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | DAEMON Tools Virtual Bus
|  |  | Дата драйвера | 19.02.2014
|  |  | Версия драйвера | 5.5.0.386
|  |  | Поставщик драйвера | DT Soft Ltd
|  |  | INF-файл | oem40.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\DTSoftBus01
| [ Системные устройства / Intel(R) 4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem84.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_0C00&SUBSYS_0C001849&REV_06
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
| [ Системные устройства / Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem59.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_8C101849&REV_D5
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 28, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
| [ Системные устройства / Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem59.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C16&SUBSYS_8C161849&REV_D5
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 28, функция 3
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 4
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | F3100000-F31FFFFF
|  |  | Порт | D000-DFFF
| [ Системные устройства / Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem19.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8C221849&REV_05
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 31, функция 3
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-2]
| [ Системные устройства / Intel(R) H81 LPC Controller - 8C5C ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) H81 LPC Controller - 8C5C
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem59.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C5C&SUBSYS_8C5C1849&REV_05
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 31, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel H81 Chipset - LPC Interface Controller [C-2]
| [ Системные устройства / Intel(R) Management Engine Interface ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Management Engine Interface
|  |  | Дата драйвера | 17.12.2012
|  |  | Версия драйвера | 9.0.0.1287
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem38.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_8C3A1849&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 22, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | F321A000-F321A00F
| [ Системные устройства / Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01
|  |  | Дата драйвера | 25.02.2013
|  |  | Версия драйвера | 9.4.0.1017
|  |  | Поставщик драйвера | Intel
|  |  | INF-файл | oem84.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_0C01&SUBSYS_0C011849&REV_06
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 1, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | E8000000-F30FFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-EFFF
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.447
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 100
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 102
|  |  | IRQ | 103
|  |  | IRQ | 104
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 106
|  |  | IRQ | 107
|  |  | IRQ | 108
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 110
|  |  | IRQ | 111
|  |  | IRQ | 112
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 114
|  |  | IRQ | 115
|  |  | IRQ | 116
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 118
|  |  | IRQ | 119
|  |  | IRQ | 120
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 122
|  |  | IRQ | 123
|  |  | IRQ | 124
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 126
|  |  | IRQ | 127
|  |  | IRQ | 128
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 130
|  |  | IRQ | 131
|  |  | IRQ | 132
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 134
|  |  | IRQ | 135
|  |  | IRQ | 136
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 138
|  |  | IRQ | 139
|  |  | IRQ | 140
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 142
|  |  | IRQ | 143
|  |  | IRQ | 144
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 146
|  |  | IRQ | 147
|  |  | IRQ | 148
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 150
|  |  | IRQ | 151
|  |  | IRQ | 152
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 154
|  |  | IRQ | 155
|  |  | IRQ | 156
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 158
|  |  | IRQ | 159
|  |  | IRQ | 160
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 162
|  |  | IRQ | 163
|  |  | IRQ | 164
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 166
|  |  | IRQ | 167
|  |  | IRQ | 168
|  |  | IRQ | 169
|  |  | IRQ | 170
|  |  | IRQ | 171
|  |  | IRQ | 172
|  |  | IRQ | 173
|  |  | IRQ | 174
|  |  | IRQ | 175
|  |  | IRQ | 176
|  |  | IRQ | 177
|  |  | IRQ | 178
|  |  | IRQ | 179
|  |  | IRQ | 180
|  |  | IRQ | 181
|  |  | IRQ | 182
|  |  | IRQ | 183
|  |  | IRQ | 184
|  |  | IRQ | 185
|  |  | IRQ | 186
|  |  | IRQ | 187
|  |  | IRQ | 188
|  |  | IRQ | 189
|  |  | IRQ | 190
|  |  | IRQ | 191
|  |  | IRQ | 192
|  |  | IRQ | 193
|  |  | IRQ | 194
|  |  | IRQ | 195
|  |  | IRQ | 196
|  |  | IRQ | 197
|  |  | IRQ | 198
|  |  | IRQ | 199
|  |  | IRQ | 200
|  |  | IRQ | 201
|  |  | IRQ | 202
|  |  | IRQ | 203
|  |  | IRQ | 204
|  |  | IRQ | 256
|  |  | IRQ | 257
|  |  | IRQ | 258
|  |  | IRQ | 259
|  |  | IRQ | 260
|  |  | IRQ | 261
|  |  | IRQ | 262
|  |  | IRQ | 263
|  |  | IRQ | 264
|  |  | IRQ | 265
|  |  | IRQ | 266
|  |  | IRQ | 267
|  |  | IRQ | 268
|  |  | IRQ | 269
|  |  | IRQ | 270
|  |  | IRQ | 271
|  |  | IRQ | 272
|  |  | IRQ | 273
|  |  | IRQ | 274
|  |  | IRQ | 275
|  |  | IRQ | 276
|  |  | IRQ | 277
|  |  | IRQ | 278
|  |  | IRQ | 279
|  |  | IRQ | 280
|  |  | IRQ | 281
|  |  | IRQ | 282
|  |  | IRQ | 283
|  |  | IRQ | 284
|  |  | IRQ | 285
|  |  | IRQ | 286
|  |  | IRQ | 287
|  |  | IRQ | 288
|  |  | IRQ | 289
|  |  | IRQ | 290
|  |  | IRQ | 291
|  |  | IRQ | 292
|  |  | IRQ | 293
|  |  | IRQ | 294
|  |  | IRQ | 295
|  |  | IRQ | 296
|  |  | IRQ | 297
|  |  | IRQ | 298
|  |  | IRQ | 299
|  |  | IRQ | 300
|  |  | IRQ | 301
|  |  | IRQ | 302
|  |  | IRQ | 303
|  |  | IRQ | 304
|  |  | IRQ | 305
|  |  | IRQ | 306
|  |  | IRQ | 307
|  |  | IRQ | 308
|  |  | IRQ | 309
|  |  | IRQ | 310
|  |  | IRQ | 311
|  |  | IRQ | 312
|  |  | IRQ | 313
|  |  | IRQ | 314
|  |  | IRQ | 315
|  |  | IRQ | 316
|  |  | IRQ | 317
|  |  | IRQ | 318
|  |  | IRQ | 319
|  |  | IRQ | 320
|  |  | IRQ | 321
|  |  | IRQ | 322
|  |  | IRQ | 323
|  |  | IRQ | 324
|  |  | IRQ | 325
|  |  | IRQ | 326
|  |  | IRQ | 327
|  |  | IRQ | 328
|  |  | IRQ | 329
|  |  | IRQ | 330
|  |  | IRQ | 331
|  |  | IRQ | 332
|  |  | IRQ | 333
|  |  | IRQ | 334
|  |  | IRQ | 335
|  |  | IRQ | 336
|  |  | IRQ | 337
|  |  | IRQ | 338
|  |  | IRQ | 339
|  |  | IRQ | 340
|  |  | IRQ | 341
|  |  | IRQ | 342
|  |  | IRQ | 343
|  |  | IRQ | 344
|  |  | IRQ | 345
|  |  | IRQ | 346
|  |  | IRQ | 347
|  |  | IRQ | 348
|  |  | IRQ | 349
|  |  | IRQ | 350
|  |  | IRQ | 351
|  |  | IRQ | 352
|  |  | IRQ | 353
|  |  | IRQ | 354
|  |  | IRQ | 355
|  |  | IRQ | 356
|  |  | IRQ | 357
|  |  | IRQ | 358
|  |  | IRQ | 359
|  |  | IRQ | 360
|  |  | IRQ | 361
|  |  | IRQ | 362
|  |  | IRQ | 363
|  |  | IRQ | 364
|  |  | IRQ | 365
|  |  | IRQ | 366
|  |  | IRQ | 367
|  |  | IRQ | 368
|  |  | IRQ | 369
|  |  | IRQ | 370
|  |  | IRQ | 371
|  |  | IRQ | 372
|  |  | IRQ | 373
|  |  | IRQ | 374
|  |  | IRQ | 375
|  |  | IRQ | 376
|  |  | IRQ | 377
|  |  | IRQ | 378
|  |  | IRQ | 379
|  |  | IRQ | 380
|  |  | IRQ | 381
|  |  | IRQ | 382
|  |  | IRQ | 383
|  |  | IRQ | 384
|  |  | IRQ | 385
|  |  | IRQ | 386
|  |  | IRQ | 387
|  |  | IRQ | 388
|  |  | IRQ | 389
|  |  | IRQ | 390
|  |  | IRQ | 391
|  |  | IRQ | 392
|  |  | IRQ | 393
|  |  | IRQ | 394
|  |  | IRQ | 395
|  |  | IRQ | 396
|  |  | IRQ | 397
|  |  | IRQ | 398
|  |  | IRQ | 399
|  |  | IRQ | 400
|  |  | IRQ | 401
|  |  | IRQ | 402
|  |  | IRQ | 403
|  |  | IRQ | 404
|  |  | IRQ | 405
|  |  | IRQ | 406
|  |  | IRQ | 407
|  |  | IRQ | 408
|  |  | IRQ | 409
|  |  | IRQ | 410
|  |  | IRQ | 411
|  |  | IRQ | 412
|  |  | IRQ | 413
|  |  | IRQ | 414
|  |  | IRQ | 415
|  |  | IRQ | 416
|  |  | IRQ | 417
|  |  | IRQ | 418
|  |  | IRQ | 419
|  |  | IRQ | 420
|  |  | IRQ | 421
|  |  | IRQ | 422
|  |  | IRQ | 423
|  |  | IRQ | 424
|  |  | IRQ | 425
|  |  | IRQ | 426
|  |  | IRQ | 427
|  |  | IRQ | 428
|  |  | IRQ | 429
|  |  | IRQ | 430
|  |  | IRQ | 431
|  |  | IRQ | 432
|  |  | IRQ | 433
|  |  | IRQ | 434
|  |  | IRQ | 435
|  |  | IRQ | 436
|  |  | IRQ | 437
|  |  | IRQ | 438
|  |  | IRQ | 439
|  |  | IRQ | 440
|  |  | IRQ | 441
|  |  | IRQ | 442
|  |  | IRQ | 443
|  |  | IRQ | 444
|  |  | IRQ | 445
|  |  | IRQ | 446
|  |  | IRQ | 447
|  |  | IRQ | 448
|  |  | IRQ | 449
|  |  | IRQ | 450
|  |  | IRQ | 451
|  |  | IRQ | 452
|  |  | IRQ | 453
|  |  | IRQ | 454
|  |  | IRQ | 455
|  |  | IRQ | 456
|  |  | IRQ | 457
|  |  | IRQ | 458
|  |  | IRQ | 459
|  |  | IRQ | 460
|  |  | IRQ | 461
|  |  | IRQ | 462
|  |  | IRQ | 463
|  |  | IRQ | 464
|  |  | IRQ | 465
|  |  | IRQ | 466
|  |  | IRQ | 467
|  |  | IRQ | 468
|  |  | IRQ | 469
|  |  | IRQ | 470
|  |  | IRQ | 471
|  |  | IRQ | 472
|  |  | IRQ | 473
|  |  | IRQ | 474
|  |  | IRQ | 475
|  |  | IRQ | 476
|  |  | IRQ | 477
|  |  | IRQ | 478
|  |  | IRQ | 479
|  |  | IRQ | 480
|  |  | IRQ | 481
|  |  | IRQ | 482
|  |  | IRQ | 483
|  |  | IRQ | 484
|  |  | IRQ | 485
|  |  | IRQ | 486
|  |  | IRQ | 487
|  |  | IRQ | 488
|  |  | IRQ | 489
|  |  | IRQ | 490
|  |  | IRQ | 491
|  |  | IRQ | 492
|  |  | IRQ | 493
|  |  | IRQ | 494
|  |  | IRQ | 495
|  |  | IRQ | 496
|  |  | IRQ | 497
|  |  | IRQ | 498
|  |  | IRQ | 499
|  |  | IRQ | 500
|  |  | IRQ | 501
|  |  | IRQ | 502
|  |  | IRQ | 503
|  |  | IRQ | 504
|  |  | IRQ | 505
|  |  | IRQ | 506
|  |  | IRQ | 507
|  |  | IRQ | 508
|  |  | IRQ | 509
|  |  | IRQ | 510
|  |  | IRQ | 511
|  |  | IRQ | 54
|  |  | IRQ | 55
|  |  | IRQ | 56
|  |  | IRQ | 57
|  |  | IRQ | 58
|  |  | IRQ | 59
|  |  | IRQ | 60
|  |  | IRQ | 61
|  |  | IRQ | 62
|  |  | IRQ | 63
|  |  | IRQ | 64
|  |  | IRQ | 65
|  |  | IRQ | 66
|  |  | IRQ | 67
|  |  | IRQ | 68
|  |  | IRQ | 69
|  |  | IRQ | 70
|  |  | IRQ | 71
|  |  | IRQ | 72
|  |  | IRQ | 73
|  |  | IRQ | 74
|  |  | IRQ | 75
|  |  | IRQ | 76
|  |  | IRQ | 77
|  |  | IRQ | 78
|  |  | IRQ | 79
|  |  | IRQ | 80
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 82
|  |  | IRQ | 83
|  |  | IRQ | 84
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 86
|  |  | IRQ | 87
|  |  | IRQ | 88
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 90
|  |  | IRQ | 91
|  |  | IRQ | 92
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 94
|  |  | IRQ | 95
|  |  | IRQ | 96
|  |  | IRQ | 97
|  |  | IRQ | 98
|  |  | IRQ | 99
| [ Системные устройства / NVVHCI Enumerator ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVVHCI Enumerator
|  |  | Дата драйвера | 27.12.2016
|  |  | Версия драйвера | 2.2.2151.6378
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem98.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\NVVHCI
| [ Системные устройства / PCI Express Root Complex ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PCI Express Root Complex
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.594
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | pci.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | 000D0000-000D3FFF
|  |  | Память | 000D4000-000D7FFF
|  |  | Память | 000D8000-000DBFFF
|  |  | Память | 000DC000-000DFFFF
|  |  | Память | 000E0000-000E3FFF
|  |  | Память | 000E4000-000E7FFF
|  |  | Память | E0000000-FEAFFFFF
|  |  | Порт | 0000-0CF7
|  |  | Порт | 0D00-FFFF
| [ Системные устройства / Remote Desktop Device Redirector Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Remote Desktop Device Redirector Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | rdpbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDPBUS
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04
| [ Системные устройства / Базовый видеодрайвер (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Базовый видеодрайвер (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | basicdisplay.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BasicDisplay
| [ Системные устройства / Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | basicrender.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BasicRender
| [ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Высокоточный таймер событий
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0103
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volmgr.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ Системные устройства / Драйвер Microsoft System Management BIOS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер Microsoft System Management BIOS
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mssmbios.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 15.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_76621849&REV_05
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 27, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | F3210000-F3213FFF
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 15.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0E1B&SUBSYS_651A1ACC&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 1, устройство 0, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | F3080000-F3083FFF
| [ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0200
| [ Системные устройства / Логический интерфейс порта принтера ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Логический интерфейс порта принтера
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
|  |  | Сведения о размещении | LPT1
| [ Системные устройства / Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | vdrvroot.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ Системные устройства / Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | ndisvirtualbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\NdisVirtualBus
| [ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | compositebus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 15.07.2016
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | swenum.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\SWENUM
| [ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0000
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01
| [ Системные устройства / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0100
| [ Системные устройства / Устаревшее устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Устаревшее устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_INT&DEV_0800
| [ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\FixedButton
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_5473&REV_1199&MI_00&Col03
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_0B38&PID_0010&REV_0102&MI_01&Col02
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство, определенное поставщиком ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство, определенное поставщиком
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_5473&REV_1199&MI_00&Col04
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимый системный контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимый системный контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_5473&REV_1199&MI_00&Col02
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимый системный контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимый системный контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_0B38&PID_0010&REV_0102&MI_01&Col01
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_5473&REV_1199&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0014.0000.006.000.000.000.000.000
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_5473&REV_1199&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0014.0000.006.000.000.000.000.000
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0B38&PID_0010&REV_0102&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0014.0000.005.000.000.000.000.000
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.14393.351
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0B38&PID_0010&REV_0102&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0014.0000.005.000.000.000.000.000

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 0, Устройство 31, Функция 0 | Intel H81 Chipset - LPC Interface Controller [C-2]
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 0 | Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 0 | Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 27, Функция 0 | Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
|  |  | Шина 0, Устройство 22, Функция 0 | Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
|  |  | Шина 0, Устройство 28, Функция 0 | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
|  |  | Шина 0, Устройство 28, Функция 3 | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 4
|  |  | Шина 0, Устройство 31, Функция 2 | Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2]
|  |  | Шина 0, Устройство 31, Функция 3 | Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-2]
|  |  | Шина 0, Устройство 31, Функция 6 | Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C-2]
|  |  | Шина 0, Устройство 29, Функция 0 | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
|  |  | Шина 0, Устройство 26, Функция 0 | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 0 | Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
|  |  | Шина 1, Устройство 0, Функция 0 | nVIDIA GeForce GTX 650 Video Adapter
|  |  | Шина 1, Устройство 0, Функция 1 | nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 3, Устройство 0, Функция 0 | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0501 | 16550A-compatible UART Serial Port
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | PNP0A08 | ACPI Three-wire Device Bus
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0401 | ECP Parallel Port
|  |  | PNP0103 | High Precision Event Timer
|  |  | INT0800 | Intel Flash EEPROM
|  |  | INT3F0D | Intel Watchdog Timer
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_60_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-4430_CPU_@_3.00GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_60_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-4430_CPU_@_3.00GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_60_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-4430_CPU_@_3.00GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_60_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-4430_CPU_@_3.00GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства LPT PnP:
|  |  | MICROSOFTRAWPORT | Логический интерфейс порта принтера
|  | Устройства USB:
|  |  | 8087 8000 | Generic USB Hub
|  |  | 8087 8008 | Generic USB Hub
|  |  | 09DA 5473 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 5473 | USB-устройство ввода
|  |  | 0B38 0010 | USB-устройство ввода
|  |  | 0B38 0010 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 5473 | Составное USB устройство
|  |  | 0B38 0010 | Составное USB устройство
|  | Порты:
|  |  | COM1 | Последовательный порт (COM1)
|  |  | LPT1 | ECP-порт принтера (LPT1)

Устройства PCI

| [ Intel H81 Chipset - LPC Interface Controller [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel H81 Chipset - LPC Interface Controller [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C5C
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C5C
|  |  | Класс устройства | 0601 (PCI/ISA Bridge)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Haswell - PCI Express x16 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-0C01
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 06
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-0C00
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-0C00
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 06
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI Express 1.0
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 27 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C20
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-7662
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 22 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C3A
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C3A
|  |  | Класс устройства | 0780 (Communications Controller)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 28 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C10
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | D5
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 4 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 4
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 28 / 3
|  |  | ID устройства | 8086-8C16
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | D5
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 2
|  |  | ID устройства | 8086-8C02
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C02
|  |  | Класс устройства | 0106 (SATA Controller)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 3
|  |  | ID устройства | 8086-8C22
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C22
|  |  | Класс устройства | 0C05 (SMBus Controller)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 6
|  |  | ID устройства | 8086-8C24
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C24
|  |  | Класс устройства | 1180 (Data Acquisition / Signal Processing Controller)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 29 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C26
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C26
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 26 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C2D
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C2D
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-8C31
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8C31
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | 05
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ nVIDIA GeForce GTX 650 Video Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GeForce GTX 650 Video Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-0FC6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1ACC-651A
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0E1B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1ACC-651A
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x1
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 3 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10EC-8168
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1849-8168
|  |  | Класс устройства | 0200 (Ethernet Controller)
|  |  | Версия | 0C
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Устройства USB

| [ Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 0B38-0010
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Составное USB устройство (USB Device) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 09DA-5473
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Производитель | COMPANY
|  |  | Продукт | USB-устройство
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)
| [ Unknown Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Unknown Device
|  |  | ID устройства | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 00 / 00
|  |  | Протокол устройства | 00
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 0.00
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Unknown Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Unknown Device
|  |  | ID устройства | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 00 / 00
|  |  | Протокол устройства | 00
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 0.00
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Unknown Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Unknown Device
|  |  | ID устройства | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 00 / 00
|  |  | Протокол устройства | 00
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 0.00
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Unknown Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Unknown Device
|  |  | ID устройства | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 00 / 00
|  |  | Протокол устройства | 00
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 0.00
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Unknown Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Unknown Device
|  |  | ID устройства | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 00 / 00
|  |  | Протокол устройства | 00
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 0.00
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Generic USB Hub
|  |  | ID устройства | 8087-8008
|  |  | Класс устройства | 09 / 00 (Hi-Speed Hub with single TT)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | High (USB 2.0)
| [ Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Generic USB Hub
|  |  | ID устройства | 8087-8000
|  |  | Класс устройства | 09 / 00 (Hi-Speed Hub with single TT)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | High (USB 2.0)

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | DMA 03 | Исключительный | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | IRQ 04 | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | IRQ 08 | Исключительный | CMOS системы и часы реального времени
|  | IRQ 100 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 102 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 103 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 104 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 106 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 107 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 108 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 110 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 111 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 112 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 114 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 115 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 116 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 118 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 119 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 120 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 122 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 123 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 124 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 126 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 127 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 128 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 130 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 132 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 134 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 135 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 136 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 138 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 139 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 140 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 142 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 143 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 144 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 146 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 147 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 148 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 150 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 151 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 152 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 154 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 155 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 156 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 158 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 159 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 16 | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | IRQ 16 | Общий | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D
|  | IRQ 16 | Общий | Intel(R) Management Engine Interface
|  | IRQ 160 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 162 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 163 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 164 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 166 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 167 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 168 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 169 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 17 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 170 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 171 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 172 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 173 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 174 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 175 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 176 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 177 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 178 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 179 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 180 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 181 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 182 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 183 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 184 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 185 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 186 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 187 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 188 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 189 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 19 | Общий | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | IRQ 190 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 191 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 192 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 193 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 194 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 195 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 196 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 197 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 198 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 199 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 200 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 201 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 202 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 203 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 204 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 22 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 23 | Общий | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26
|  | IRQ 256 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 257 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 258 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 259 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 260 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 261 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 262 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 263 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 264 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 265 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 266 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 267 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 268 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 269 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 270 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 271 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 272 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 273 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 274 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 275 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 276 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 277 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 278 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 279 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 280 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 281 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 282 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 283 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 284 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 285 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 286 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 287 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 288 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 289 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 290 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 291 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 292 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 293 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 294 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 295 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 296 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 297 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 298 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 299 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 300 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 301 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 302 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 303 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 304 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 305 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 306 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 307 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 308 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 309 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 310 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 311 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 312 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 313 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 314 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 315 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 316 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 317 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 318 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 319 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 320 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 321 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 322 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 323 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 324 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 325 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 326 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 327 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 328 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 329 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 330 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 331 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 332 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 333 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 334 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 335 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 336 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 337 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 338 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 339 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 340 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 341 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 342 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 343 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 344 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 345 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 346 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 347 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 348 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 349 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 350 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 351 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 352 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 353 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 354 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 355 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 356 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 357 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 358 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 359 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 360 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 361 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 362 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 363 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 364 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 365 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 366 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 367 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 368 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 369 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 370 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 371 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 372 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 373 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 374 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 375 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 376 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 377 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 378 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 379 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 380 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 381 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 382 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 383 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 384 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 385 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 386 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 387 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 388 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 389 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 390 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 391 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 392 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 393 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 394 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 395 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 396 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 397 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 398 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 399 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 400 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 401 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 402 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 403 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 404 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 405 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 406 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 407 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 408 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 409 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 410 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 411 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 412 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 413 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 414 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 415 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 416 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 417 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 418 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 419 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 420 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 421 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 422 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 423 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 424 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 425 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 426 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 427 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 428 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 429 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 430 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 431 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 432 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 433 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 434 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 435 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 436 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 437 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 438 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 439 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 440 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 441 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 442 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 443 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 444 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 445 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 446 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 447 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 448 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 449 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 450 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 451 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 452 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 453 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 454 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 455 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 456 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 457 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 458 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 459 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 460 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 461 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 462 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 463 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 464 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 465 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 466 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 467 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 468 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 469 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 470 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 471 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 472 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 473 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 474 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 475 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 476 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 477 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 478 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 479 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 480 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 481 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 482 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 483 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 484 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 485 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 486 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 487 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 488 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 489 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 490 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 491 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 492 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 493 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 494 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 495 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 496 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 497 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 498 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 499 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 500 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 501 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 502 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 503 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 504 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 505 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 506 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 507 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 508 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 509 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 510 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 511 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 54 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 55 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 56 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 57 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 58 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 59 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 60 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 61 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 62 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 63 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 64 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 65 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  | IRQ 66 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 67 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 68 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 69 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 70 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 71 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 72 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 73 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 74 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 75 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 76 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 77 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 78 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 79 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 80 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 82 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 83 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 84 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 86 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 87 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 88 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 90 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 91 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 92 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 94 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 95 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 96 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 98 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 99 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Не определено | Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01
|  | Память 000D0000-000D3FFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память 000D4000-000D7FFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память 000D8000-000DBFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память 000DC000-000DFFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память 000E0000-000E3FFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память 000E4000-000E7FFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память E0000000-FEAFFFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память E8000000-EFFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Память E8000000-F30FFFFF | Исключительный | Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01
|  | Память F0000000-F1FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Память F2000000-F2FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Память F3080000-F3083FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память F3100000-F3103FFF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | Память F3100000-F31FFFFF | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16
|  | Память F3104000-F3104FFF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | Память F3200000-F320FFFF | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | Память F3210000-F3213FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память F3216000-F32167FF | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  | Память F3217000-F32173FF | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26
|  | Память F3218000-F32183FF | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D
|  | Память F321A000-F321A00F | Исключительный | Intel(R) Management Engine Interface
|  | Порт 0000-0CF7 | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Порт 0070-0077 | Исключительный | CMOS системы и часы реального времени
|  | Порт 0378-037F | Исключительный | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | Порт 03B0-03BB | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Порт 03B0-03BB | Не определено | Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01
|  | Порт 03C0-03DF | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Порт 03C0-03DF | Не определено | Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01
|  | Порт 03F8-03FF | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | Порт 0778-077F | Исключительный | ECP-порт принтера (LPT1)
|  | Порт 0D00-FFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Порт D000-D0FF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  | Порт D000-DFFF | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16
|  | Порт E000-E07F | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650
|  | Порт E000-EFFF | Исключительный | Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01
|  | Порт F020-F03F | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  | Порт F040-F043 | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  | Порт F050-F057 | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  | Порт F060-F063 | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
|  | Порт F070-F077 | Исключительный | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller

Ввод

| [ Клавиатура HID ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Клавиатура HID
|  |  | Тип клавиатуры | IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | Russian
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - Кириллица (Windows)
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - Кириллица (DOS)
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | HID-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 8
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 0
|  |  | Время двойного щелчка | 500 msec
|  |  | Порог X / Y | 0 / 0
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Разрешено
|  |  | Колёсико мыши | Есть
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | След от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено

Принтеры

| [ Adobe PDF ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Adobe PDF
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | Documents\*.pdf
|  |  | Драйвер принтера | Adobe PDF Converter (v6.03)
|  |  | Имя устройства | Adobe PDF
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 1200 x 1200 dpi Colo
| [ Canon MG5100 series Printer (По умолчанию) ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Canon MG5100 series Printer
|  |  | Принтер по умолчанию | Да
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | USB001
|  |  | Драйвер принтера | Canon MG5100 series Printer (v12.08)
|  |  | Имя устройства | Canon MG5100 series Printer
|  |  | Процессор печати | Canon MG5100 series Print Processor
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | Medium Color
|  | Производитель принтера:
|  |  | Фирма | Canon U.S.A.,Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://consumer.usa.canon.com/ir/controller?act=ProductCatIndexAct&fcategoryid=103
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Fax ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Fax
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | SHRFAX:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
|  |  | Имя устройства | Fax
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 200 x 200 dpi Mono
| [ Microsoft Print to PDF ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft Print to PDF
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | PORTPROMPT:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Print To PDF (v6.03)
|  |  | Имя устройства | Microsoft Print to PDF
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color
| [ Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | PORTPROMPT:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft XPS Document Writer v4 (v6.03)
|  |  | Имя устройства | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color
| [ Отправить в OneNote 2010 ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | NUL:
|  |  | Драйвер принтера | Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (v6.03)
|  |  | Имя устройства | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color

Debug - PCI

|  | B00 D00 F00: | Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
|  | Offset 000: | 86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 00 0C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 03 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 01 00 80 DF
|  | Offset 060: | 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 09 00 0C 01 61 E0 04 62 D0 00 54 44 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F00: | Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
|  | Offset 000: | 86 80 01 0C 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
|  | Offset 020: | 00 E8 00 F3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
|  | Offset 080: | 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 49 18 01 0C
|  | Offset 090: | 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 02 AD 61 02
|  | Offset 0B0: | 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 64 00 00 06 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 60 01 00 4E 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00
|  | B00 D14 F00: | Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 31 8C 06 04 90 02 05 30 03 0C 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 20 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 31 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 040: | FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 00 87 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 71 49 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 03 04 20 C0 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | FF 0F 00 00 FF 0F 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00
|  | Offset 0E0: | F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D16 F00: | Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
|  | Offset 000: | 86 80 3A 8C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 04 A0 21 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 3A 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 45 02 00 1E 10 00 01 80 06 23 00 60 F0 1F 00 10
|  | Offset 050: | 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
|  | Offset 0C0: | 59 7B D0 53 0D 08 CE 84 12 B6 27 BE 75 F8 43 82
|  | Offset 0D0: | 5C E0 27 29 3D B4 27 46 93 16 C1 79 B5 9D 81 DF
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D1A F00: | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 2D 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 80 21 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 2D 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 DB 05 11 1A 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
|  | Offset 070: | 00 00 FF 3F 03 0C 30 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 C1 B0 27 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 6C E7 75 A4
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
|  | B00 D1B F00: | Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 20 8C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 21 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 62 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
|  | Offset 040: | 03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
|  | Offset 050: | 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
|  | Offset 0D0: | 00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1C F00: | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
|  | Offset 000: | 86 80 10 8C 04 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
|  | Offset 040: | 10 80 42 00 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
|  | Offset 050: | 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 40 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 0D A0 00 00 49 18 10 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 01 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 06 08 B0 03 07 01
|  | B00 D1C F03: | Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 4
|  | Offset 000: | 86 80 16 8C 07 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
|  | Offset 020: | 10 F3 10 F3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 00
|  | Offset 040: | 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 04
|  | Offset 050: | 40 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 0D A0 00 00 49 18 16 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 01 42 18 00 00 08 80 11 8B 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 03 00 00 00 00 3C 88 11 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 B0 03 00 04
|  | B00 D1D F00: | Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 26 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 70 21 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 26 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 DB 05 03 1A 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
|  | Offset 070: | 00 00 FF 3F 03 04 20 C0 4F 01 00 00 8C 40 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 FF FF 27 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FC D5 7F 77
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
|  | B00 D1F F00: | Intel H81 Chipset - LPC Interface Controller [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 5C 8C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 5C 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 18 00 00 80 00 00 00 01 1C 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 050: | F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 8B 8A 83 83 90 00 00 00 80 80 8B 8A F8 F0 00 00
|  | Offset 070: | 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
|  | Offset 080: | 00 00 04 14 91 02 0C 00 41 02 0C 00 51 02 0C 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 08 5E A0 18 09 38 06 00 00 46 00 00 00 00 01 80
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 09 00 0C 10 00 00 00 00 01 01 F1 91 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1F F02: | Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 02 8C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
|  | Offset 020: | 21 F0 00 00 00 60 21 F3 00 00 00 00 49 18 02 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 70 01 00 0C F0 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 60 3C 03 83 83 01 00 3C 20 02 5C E0 21 00 00 80
|  | Offset 0A0: | A8 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1F F03: | Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 22 8C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 50 21 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 22 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
|  | Offset 040: | 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1F F06: | Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C-2]
|  | Offset 000: | 86 80 24 8C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 24 8C
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
|  | Offset 040: | 05 F0 FE F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B01 D00 F00: | nVIDIA GeForce GTX 650 Video Adapter
|  | Offset 000: | DE 10 C6 0F 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 F2 0C 00 00 E8 00 00 00 00 0C 00 00 F0
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 CC 1A 1A 65
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | CC 1A 1A 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E1 8D 2C 01
|  | Offset 080: | 30 21 00 00 02 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B01 D00 F01: | nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | DE 10 1B 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 08 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 1A 1A 65
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
|  | Offset 040: | CC 1A 1A 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
|  | Offset 080: | 20 29 00 00 02 3D 45 00 03 01 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B03 D00 F00: | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Offset 000: | EC 10 68 81 07 00 10 00 0C 00 00 02 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 40 10 F3 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 0C 00 10 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 68 81
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
|  | Offset 040: | 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 10 20 10 00 11 7C 47 00
|  | Offset 080: | 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 04 00 00 02 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 11 D0 03 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 4000: | C6 50 44 10 03 41 22 82 45 55 AB 0A CA 64 29 05
|  | Offset 4010: | 08 00 00 00 C6 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4020: | 00 00 10 00 20 20 20 20 00 00 0E 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 4280: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4290: | 80 40 00 00 0F 98 00 00 04 10 B4 46 00 00 00 00
|  | Offset 42A0: | 00 00 00 00 00 B2 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 4400: | 29 61 55 11 44 41 33 07 12 15 EF AA 50 59 4A 09
|  | Offset 4410: | 07 00 00 00 E9 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4420: | 00 00 10 00 25 25 00 00 44 00 15 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 4680: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4690: | 80 40 00 00 FF 98 00 00 50 14 C8 5A 10 42 00 00
|  | Offset 46A0: | 03 00 00 00 00 72 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 4800: | 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 08 00 00 00 08
|  | Offset 4810: | 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 08
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 4A80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 4A90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 5000: | 21 00 00 00 00 00 60 00 20 00 62 00 00 00 60 00
|  | Offset 5010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 5880: | 20 00 00 00 04 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5890: | FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00
|  | Offset 58A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 76 35 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 58B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 00 00 00
|  | Offset 58C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 58D0: | FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00
|  | Offset 58E0: | 00 00 00 00 DE 00 54 00 28 5F FC 03 00 00 00 00
|  | Offset 58F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
|  | Offset 5900: | 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5910: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5920: | 00 00 00 00 10 00 00 00 C4 3E 94 04 00 00 00 00
|  | Offset 5930: | A0 02 00 00 00 00 00 00 03 0E 0A 00 DD 3A 8E 22
|  | Offset 5940: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5950: | 00 00 00 00 00 00 04 00 00 1E 01 F3 28 08 08 00
|  | Offset 5960: | 00 00 00 00 27 FA C1 4C A2 DD 8A E0 8E 53 8E 4F
|  | Offset 5970: | 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00 00 00 18 00 00 00
|  | Offset 5980: | 1B 00 00 00 2E C7 6A 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5990: | FF 00 00 00 FF 00 00 00 16 07 04 00 00 14 64 00
|  | Offset 59A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 59B0: | 40 1F 00 00 14 14 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 59C0: | 00 00 49 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-0C00: | Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
|  | Offset 5E00: | 05 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 5E10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | PCI-8086-8C24: | Intel 5/6/7/8-series PCH TBARB
|  | Offset 00: | A9 00 00 00 80 00 00 00 81 00 01 00 80 00 00 00
|  | Offset 10: | 54 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 3C 09 85 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 0B 39 00 80 01 02 1F C1 00 00 80 05 CF D9 00 00
|  | Offset D0: | 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 4F 1E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | U.r.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible.......Q12/23/12
|  | C000:0040 | ..........@......C+....e...............Q.6..E..EPMIDl.o.......
|  | C000:0080 | .....3GK107 P2010 SKU 0004 VGA BIOS (HWDIAG)....................
|  | C000:00C0 | .......................Version 80.07.35.00.45 ...Copyright (C) 1
|  | C000:0100 | 996-2012 NVIDIA Corp..............GK107 Board - 20100004........
|  | C000:0140 | .....Chip Rev...................................................
|  | C000:0180 | ................PCIR............r...............NPDE....w.......
|  | C000:01C0 | ..BIT......E2...H.B.!.T.C...u.D.....A.....I.....L.....M.....N...
|  | C000:0200 | ..P.P...S.....T.....U.....V.....x...".d...*.p...,.i.D.<.....)K=a
|  | C000:0240 | $hL..................5..E.................\\8...L............EL.
|  | C000:0280 | ....P.B....M.M.M.M.O.P.M0..P....L.M.p...p...M..%h...i...k...m..1
|  | C000:02C0 | p......up......rn...i...o...p..7i...i...i...........i...........
|  | C000:0300 | .P.....()K.=K#".#E..`K(.P.K..L.K..........._..~...lI...".....5..
|  | C000:0340 | E..].......05/01/12..........1..............450020100004........
|  | C000:0380 | ......'.'.................i...-a .....'.'.............,.....-a1.
|  | C000:03C0 | ......5...).............G.'.'.L...|.B.Q.........+._...T.....-...

Debug - Unknown

|  | Monitor ID | VIE2302: Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  | Monitor Model | LED MONITOR
|  | Optical | DTSOFT Virtual CdRom Device

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.