EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

|  | Версия | EVEREST v2.20.475 Beta/ru
|  | Домашняя страница | http://www.lavalys.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов
|  | Компьютер | ADAM-PC
|  | Генератор | Adam
|  | Операционная система | Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7601
|  | Дата | 2011-04-11
|  | Время | 11:07

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Операционная система | Windows 7 Ultimate Media Center Edition
|  |  | Пакет обновления ОС | -
|  |  | DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
|  |  | Имя компьютера | ADAM-PC
|  |  | Имя пользователя | Adam
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | 2x , 2800 MHz
|  |  | Системная плата | Неизвестно
|  |  | Чипсет системной платы | Неизвестно
|  |  | Системная память | 4096 Мб
|  |  | Тип BIOS | Неизвестно
|  |  | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1)
|  | Дисплей:
|  |  | Видеоадаптер | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Видеоадаптер | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Видеоадаптер | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Монитор | Универсальный монитор PnP [NoDB] (LH60C0204000)
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | Realtek Digital Output (Realtek
|  |  | Звуковой адаптер | Динамики (Realtek High Definiti
|  | Хранение данных:
|  |  | Контроллер IDE | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  |  | Контроллер IDE | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  |  | Контроллер IDE | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дисковый накопитель | WDC WD50 00AAKS-00A7B SCSI Disk Device (465 Гб)
|  |  | Оптический накопитель | PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device
|  |  | Статус SMART жёстких дисков | Неизвестно
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | 476829 Мб (430512 Мб свободно)
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Мышь | HID-совместимая мышь
|  | Сеть:
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe FE Family Controller (192.168.1.2)
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Принтер | Fax
|  |  | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер | Отправить в OneNote 2010
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | 2x
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | Версия CPUID | 00100F42h
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 2812.8 MHz
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 64 Кб
|  |  | Кэш L1 данных | 64 Кб
|  |  | Кэш L2 | 512 Кб (Asynchronous)
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата системной BIOS | Неизвестно
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | Неизвестно

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Электросеть
|  |  | Состояние батарей | Нет батареи
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | 2x , 2800 MHz
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
|  |  | Кэш L1 кода | 64 Кб
|  |  | Кэш L1 данных | 64 Кб
|  |  | Кэш L2 | 512 Кб (Asynchronous)
|  | Multi CPU:
|  |  | CPU #0 | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor, 2812 МГц
|  |  | CPU #1 | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor, 2812 МГц
|  |  | CPU #2 | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor, 2812 МГц
|  |  | CPU #3 | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor, 2812 МГц
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 100 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 0 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 0 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 4 | 0 %

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | Версия CPUID | 00100F42h
|  |  | Расширенная версия CPUID | 00100F42h
|  |  | Идентификатор платформы | 00h (Неизвестно)
|  |  | Серийный номер ЦП IA | Неизвестно
|  |  | HTT / CMP | 4 / 0
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, EM64T) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Поддерживается
|  |  | Cyrix Extended MMX | Поддерживается
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE 2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE 3 | Поддерживается
|  |  | IA SSE 4 | Не поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|  |  | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Не поддерживается
|  |  | Processor Serial Number (PSN) | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|  |  | Frequency ID Control | Не поддерживается
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Поддерживается
|  |  | Temperature Sensing Diode | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Не поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Не поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event | Не поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Secure Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Не поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F42-00040800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F42-10001946-000037FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
|  |  | CPUID 80000003 | 34582049-30323920-6F725020-73736563
|  |  | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0030B140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F42-01040800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F42-10001946-000037FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
|  |  | CPUID 80000003 | 34582049-30323920-6F725020-73736563
|  |  | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0030B140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #3):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F42-02040800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F42-10001946-000037FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
|  |  | CPUID 80000003 | 34582049-30323920-6F725020-73736563
|  |  | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0030B140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|  |  | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 00000001 | 00100F42-03040800-00802009-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|  |  | CPUID 80000001 | 00100F42-10001946-000037FF-EFD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
|  |  | CPUID 80000003 | 34582049-30323920-6F725020-73736563
|  |  | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0030B140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002003-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | Неизвестно
|  |  | Системная плата | Неизвестно

Память

|  | Физическая память:
|  |  | Всего | 4095 Мб
|  |  | Занято | 1351 Мб
|  |  | Свободно | 2743 Мб
|  |  | Загрузка | 33 %
|  | Место под файл подкачки:
|  |  | Всего | 8188 Мб
|  |  | Занято | 1657 Мб
|  |  | Свободно | 6531 Мб
|  |  | Загрузка | 20 %
|  | Виртуальная память:
|  |  | Всего | 12283 Мб
|  |  | Занято | 3008 Мб
|  |  | Свободно | 9274 Мб
|  |  | Загрузка | 24 %
|  | Physical Address Extension (PAE):
|  |  | Поддерживается ОС | Да
|  |  | Поддерживается ЦП | Да
|  |  | Активный | Да

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | Неизвестно
|  |  | Дата системной BIOS | Неизвестно
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | Неизвестно
|  | Проблемы и советы:
|  |  | Совет | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

Видео Windows

| [ ATI Radeon HD 5700 Series ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Строка адаптера | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Строка BIOS | 113-C01001-100
|  |  | Тип видеопроцессора | ATI display adapter (0x68B8)
|  |  | Тип DAC | Internal DAC(400MHz)
|  |  | Установленные драйверы | aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), atiumd64 (7.14.10.0812), atidxx64 (8.17.10.0337), atidxx64 (8.17.10.0337), atiumdag (7.14.10.0812), atidxx32 (8.17.10.0337), atidxx32 (8.17.10.0337), atiumdva (8.14.10.0296), atiumd6a (8.14.10.0296), atitmm64 (6.14.11.23)
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ATI Technologies Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ati.com/products/gamer.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.ati.com/support/driver.html
|  |  | Driver Update | http://driveragent.com?ref=59
| [ ATI Radeon HD 5700 Series ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Строка адаптера | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Строка BIOS | 113-C01001-100
|  |  | Тип видеопроцессора | ATI display adapter (0x68B8)
|  |  | Тип DAC | Internal DAC(400MHz)
|  |  | Установленные драйверы | aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), atiumd64 (7.14.10.0812), atidxx64 (8.17.10.0337), atidxx64 (8.17.10.0337), atiumdag (7.14.10.0812), atidxx32 (8.17.10.0337), atidxx32 (8.17.10.0337), atiumdva (8.14.10.0296), atiumd6a (8.14.10.0296), atitmm64 (6.14.11.23)
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ATI Technologies Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ati.com/products/gamer.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.ati.com/support/driver.html
|  |  | Driver Update | http://driveragent.com?ref=59
| [ ATI Radeon HD 5700 Series ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Строка адаптера | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Строка BIOS | 113-C01001-100
|  |  | Тип видеопроцессора | ATI display adapter (0x68B8)
|  |  | Тип DAC | Internal DAC(400MHz)
|  |  | Установленные драйверы | aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx64 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), aticfx32 (8.17.10.1065), atiumd64 (7.14.10.0812), atidxx64 (8.17.10.0337), atidxx64 (8.17.10.0337), atiumdag (7.14.10.0812), atidxx32 (8.17.10.0337), atidxx32 (8.17.10.0337), atiumdva (8.14.10.0296), atiumd6a (8.14.10.0296), atitmm64 (6.14.11.23)
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ATI Technologies Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ati.com/products/gamer.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.ati.com/support/driver.html
|  |  | Driver Update | http://driveragent.com?ref=59

Монитор

| [ Универсальный монитор PnP [NoDB] ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  |  | ID монитора | ACRADCF
|  |  | Модель | S243HL
|  |  | Дата выпуска | Неделя 28 / 2010
|  |  | Серийный номер | LH60C0204000
|  |  | Макс. видимая область экрана | 53 cm x 30 cm (24.0")
|  |  | Соотношение сторон | 16:9
|  |  | Частота строк | 30 - 80 кГц
|  |  | Частота кадров | 55 - 75 Гц
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Standby, Suspend, Active-Off

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 1920 x 1080
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 96 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | 60 Гц
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\Adam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Разрешено
|  |  | Эффект тени | Разрешено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Разрешено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Разрешено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Разрешено
|  |  | Анимация меню | Разрешено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Разрешено
|  |  | Тень от курсора | Разрешено
|  |  | Эффект растворения выделения | Разрешено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Разрешено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено
|  | Проблемы и советы:
|  |  | Проблема | Для дисплеев на базе ЭЛТ рекомендуется частота кадровой развёртки не менее 85 Гц.

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Да | (0,0) | (1920,1080)

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 0068 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | mixer.1 | 0001 0068 | Realtek Digital Output (Realtek
|  | wave-out.0 | 0001 0064 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | wave-out.1 | 0001 0064 | Realtek Digital Output (Realtek

Хранение данных Windows

| [ WDC WD50 00AAKS-00A7B SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD50 00AAKS-00A7B SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Western Digital Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.westerndigital.com/en/products
| [ PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Pioneer Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.pioneer-eur.com/eur/productgroups.jsp
|  |  | Загрузка firmware | http://www.pioneer-eur.com/eur/content/support/support.html
| [ ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0000-000D
|  |  | Порт | 01F0-01F7
| [ ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0000-000E
|  |  | Порт | 0170-0177
| [ NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  |  | Дата драйвера | 09.04.2010
|  |  | Версия драйвера | 11.1.0.43
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem2.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0001-8FD38
|  |  | Порт | 0003-797C2
|  |  | Порт | BC00-BC0F
|  |  | Порт | C080-C087
|  |  | Порт | C480-C487
| [ NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  |  | Дата драйвера | 09.04.2010
|  |  | Версия драйвера | 11.1.0.43
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem2.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0001-40103
|  |  | Порт | 0003-8AFD2
|  |  | Порт | B080-B08F
|  |  | Порт | B480-B487
|  |  | Порт | B880-B887
| [ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | FFA0-FFAF

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | C: | Локальный диск | NTFS | 476829 Мб | 46317 Мб | 430512 Мб | 90 % | 6825-B2A8
|  | D: (G71-MND1009) | Оптический накопитель | CDFS | 2818 Мб | 2818 Мб | 0 Кб | 0 % | E47B-3CBB

Физические диски

| [ Диск #1 - WDC WD50 00AAKS-00A7B SCSI Disk Device (465 Гб) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS |  | 1 MB | 100 MB
|  | #2 | NTFS | C: | 101 MB | 476830 MB

Оптические накопители

| [ PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device

Сеть Windows

| [ Realtek PCIe FE Family Controller ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe FE Family Controller
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 6C-62-6D-81-BE-0D
|  |  | Соединение | Подключение по локальной сети
|  |  | Скорость соединения | 100 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | DHCP-аренда получена | 11.04.2011 11:01:56
|  |  | DHCP-аренда истекает | 12.04.2011 11:01:56
|  |  | Получено байт | 2845287 (2.7 Мб)
|  |  | Отправлено байт | 2519117 (2.4 Мб)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | Маска IP / Подсети | 192.168.1.2 / 255.255.255.0
|  |  | Шлюз | 192.168.1.1
|  |  | DHCP | 192.168.1.1
|  |  | DNS | 192.168.1.1
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=1
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-1.aspx?lineid=1
|  |  | Driver Update | http://driveragent.com?ref=59

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | Realtek PCIe FE Family Controller [NoDB] | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | aticfx32.dll (8.17.10.1065)
|  |  | Описание аппаратуры | ATI Radeon HD 5700 Series
|  | Свойства Direct3D:
|  |  | Доступная локальная видеопамять | 1038776 Кб
|  |  | Доступная нелокальная видеопамять (AGP) | 1834620 Кб
|  |  | Битовые глубины рендеринга | 16, 32
|  |  | Битовые глубины Z-буфера | 16, 24, 32
|  |  | Минимальный размер текстуры | 1 x 1
|  |  | Максимальный размер текстуры | 4096 x 4096
|  |  | Версия Vertex-шейдера | 3.0
|  |  | Версия пиксельного шейдера | 3.0
|  | Функции Direct3D:
|  |  | Additive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | AGP Texturing | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | Bilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Cubic Environment Mapping | Поддерживается
|  |  | Cubic Filtering | Не поддерживается
|  |  | Decal-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Decal Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Directional Lights | Поддерживается
|  |  | DirectX Texture Compression | Поддерживается
|  |  | DirectX Volumetric Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Dithering | Поддерживается
|  |  | Dot3 Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Dynamic Textures | Не поддерживается
|  |  | Edge Antialiasing | Не поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping + Luminance | Поддерживается
|  |  | Factor Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Geometric Hidden-Surface Removal | Не поддерживается
|  |  | Guard Band | Поддерживается
|  |  | Hardware Scene Rasterization | Поддерживается
|  |  | Hardware Transform & Lighting | Поддерживается
|  |  | Legacy Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Mipmap LOD Bias Adjustments | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Cube Textures | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Volume Textures | Поддерживается
|  |  | Modulate-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Modulate Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Non-Square Textures | Поддерживается
|  |  | N-Patches | Не поддерживается
|  |  | Perspective Texture Correction | Поддерживается
|  |  | Point Lights | Поддерживается
|  |  | Point Sampling | Поддерживается
|  |  | Projective Textures | Поддерживается
|  |  | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Не поддерживается
|  |  | Range-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Rectangular & Triangular Patches | Не поддерживается
|  |  | Rendering In Windowed Mode | Поддерживается
|  |  | Scissor Test | Не поддерживается
|  |  | Slope-Scale Based Depth Bias | Не поддерживается
|  |  | Specular Flat Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Gouraud Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Phong Shading | Не поддерживается
|  |  | Spherical Mapping | Поддерживается
|  |  | Spot Lights | Поддерживается
|  |  | Stencil Buffers | Поддерживается
|  |  | Sub-Pixel Accuracy | Поддерживается
|  |  | Table Fog | Поддерживается
|  |  | Texture Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Texture Clamping | Поддерживается
|  |  | Texture Mirroring | Поддерживается
|  |  | Texture Transparency | Поддерживается
|  |  | Texture Wrapping | Поддерживается
|  |  | Triangle Culling | Не поддерживается
|  |  | Trilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Two-Sided Stencil Test | Не поддерживается
|  |  | Vertex Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Vertex Fog | Поддерживается
|  |  | Vertex Tweening | Поддерживается
|  |  | Volume Textures | Поддерживается
|  |  | W-Based Fog | Поддерживается
|  |  | W-Buffering | Не поддерживается
|  |  | Z-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Z-Bias | Поддерживается
|  |  | Z-Test | Поддерживается
|  | Поддерживаемые коды FourCC:
|  |  | ATIC | Поддерживается
|  |  | AYUV | Поддерживается
|  |  | DXT1 | Поддерживается
|  |  | DXT2 | Поддерживается
|  |  | DXT3 | Поддерживается
|  |  | DXT4 | Поддерживается
|  |  | DXT5 | Поддерживается
|  |  | GET4 | Поддерживается
|  |  | INST | Поддерживается
|  |  | M2IA | Поддерживается
|  |  | NULL | Поддерживается
|  |  | NV12 | Поддерживается
|  |  | NV21 | Поддерживается
|  |  | R2VB | Поддерживается
|  |  | RESZ | Поддерживается
|  |  | SYV2 | Поддерживается
|  |  | TES1 | Поддерживается
|  |  | TESS | Поддерживается
|  |  | UYVY | Поддерживается
|  |  | YUY2 | Поддерживается
|  |  | YV12 | Поддерживается

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
| [ Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{fd2084e7-c8d5-4bba-a285-aa063aaa0e8c}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
| [ Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{863abac5-bcb2-4fb4-b44c-b81deca5cf95}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается

DirectX - музыка

| [ Microsoft MIDI Mapper [Эмуляция] ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft MIDI Mapper [Эмуляция]
|  |  | Тип синтезатора | Аппаратура
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | Windows Multimedia
|  |  | Каналы MIDI | 16
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Не поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Не поддерживается
| [ Microsoft GS Wavetable Synth [Эмуляция] ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft GS Wavetable Synth [Эмуляция]
|  |  | Тип синтезатора | Аппаратура
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | Windows Multimedia
|  |  | Каналы MIDI | 16
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Не поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Не поддерживается
| [ Microsoft Synthesizer ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft Synthesizer
|  |  | Тип синтезатора | Программы
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | User-Mode Synthesizer
|  |  | Аудиоканалы | 2
|  |  | Каналы MIDI | 16000
|  |  | Голоса | 1000
|  |  | Доступная память | Системная память
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Не поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Поддерживается

DirectX - ввод

| [ Мышь ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Мышь
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Оси | 3
|  |  | Кнопки/клавиши | 8
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Клавиатура ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Клавиатура
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 128
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB Full Speed ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB Full Speed
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 184
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB Full Speed ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB Full Speed
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 573
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ USB Full Speed ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | USB Full Speed
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | Computer:
|  |  | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|  | Disk drives:
|  |  | WDC WD50 00AAKS-00A7B SCSI Disk Device | 6.1.7600.16385
|  | Display adapters:
|  |  | ATI Radeon HD 5700 Series | 8.821.0.0
|  | DVD/CD-ROM drives:
|  |  | PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device | 6.1.7601.17514
|  | Human Interface Devices:
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.17514
|  |  | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.17514
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
|  |  | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
|  | IDE ATA/ATAPI controllers:
|  |  | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|  |  | ATA Channel 1 | 6.1.7601.17514
|  |  | NVIDIA nForce Serial ATA Controller | 11.1.0.43
|  |  | NVIDIA nForce Serial ATA Controller | 11.1.0.43
|  |  | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 6.1.7601.17514
|  | Keyboards:
|  |  | Клавиатура HID | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартная клавиатура PS/2 | 6.1.7601.17514
|  | Mice and other pointing devices:
|  |  | HID-совместимая мышь | 6.1.7600.16385
|  | Monitors:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|  | Network adapters:
|  |  | Realtek PCIe FE Family Controller | 7.23.623.2010
|  |  | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|  |  | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|  |  | Минипорт WAN (IP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (IPv6) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (L2TP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Мини-порт WAN (SSTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.1.7601.17514
|  | Non-Plug and Play Drivers:
|  |  | amdkmdag |
|  |  | Ancillary Function Driver for Winsock |
|  |  | Beep |
|  |  | CNG |
|  |  | FLASHSYS |
|  |  | Hardware Policy Driver |
|  |  | HTTP |
|  |  | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|  |  | KSecDD |
|  |  | KSecPkg |
|  |  | LDDM Graphics Subsystem |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|  |  | MSICDSetup |
|  |  | msisadrv |
|  |  | NDProxy |
|  |  | NETBT |
|  |  | NSI proxy service driver. |
|  |  | Null |
|  |  | nvstor |
|  |  | PCAlertDriver |
|  |  | PEAUTH |
|  |  | Performance Counters for Windows Driver |
|  |  | RDP Encoder Mirror Driver |
|  |  | RDPCDD |
|  |  | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|  |  | Security Driver |
|  |  | Security Processor Loader Driver |
|  |  | speedfan |
|  |  | System Attribute Cache |
|  |  | TCP/IP Registry Compatibility |
|  |  | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|  |  | VgaSave |
|  |  | WFP Lightweight Filter |
|  |  | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер |
|  |  | Диспетчер динамических томов |
|  |  | Диспетчер точек подключения |
|  |  | Драйвер автономных файлов |
|  |  | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|  |  | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|  |  | Драйвер протокола TCP/IP |
|  |  | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP |
|  |  | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker |
|  |  | Общий журнал (CLFS) |
|  |  | Планировщик пакетов QoS |
|  |  | Системный драйвер NDIS |
|  |  | Тома запоминающих устройств |
|  | Ports (COM & LPT):
|  |  | Порт принтера (LPT1) | 6.1.7600.16385
|  |  | Последовательный порт (COM1) | 6.1.7600.16385
|  | Processors:
|  |  | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor | 6.1.7600.16385
|  |  | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor | 6.1.7600.16385
|  | Sound, video and game controllers:
|  |  | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.6151
|  |  | Устройство с поддержкой High Definition Audio | 6.1.7600.16385
|  | Storage volume shadow copies:
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|  | Storage Volumes:
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  | System devices:
|  |  | AMD IO Driver | 1.0.0.15
|  |  | CMOS и часы | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.1.7601.17514
|  |  | NVIDIA nForce PCI System Management | 6.1.7601.17514
|  |  | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|  |  | UMBus перечислитель | 6.1.7601.17514
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 6.1.7601.17514
|  |  | Арифметический сопроцессор | 6.1.7601.17514
|  |  | Встроенный динамик | 6.1.7601.17514
|  |  | Высокоточный таймер событий | 6.1.7601.17514
|  |  | Диспетчер томов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер файла в качестве тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Кнопка питания ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.1.7601.17514
|  |  | Логический интерфейс порта принтера | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель композитной шины | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.1.7601.17514
|  |  | Порт PCI Express standard Root | 6.1.7601.17514
|  |  | Порт PCI Express standard Root | 6.1.7601.17514
|  |  | Порт PCI Express standard Root | 6.1.7601.17514
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Системная плата | 6.1.7601.17514
|  |  | Системный таймер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - ISA | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Шина PCI | 6.1.7601.17514
|  | Universal Serial Bus controllers:
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17514
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17514
|  |  | Составное USB устройство | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.17514
| [ Computer / ACPI x64-based PC ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ACPI x64-based PC
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Disk drives / WDC WD50 00AAKS-00A7B SCSI Disk Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WDC WD50 00AAKS-00A7B SCSI Disk Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\DiskWDC_WD5000AAKS-00A7B____01.0
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
| [ Display adapters / ATI Radeon HD 5700 Series ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATI Radeon HD 5700 Series
|  |  | Дата драйвера | 26.01.2011
|  |  | Версия драйвера | 8.821.0.0
|  |  | Поставщик драйвера | ATI Technologies Inc.
|  |  | INF-файл | oem5.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_68B8&SUBSYS_25431002&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,0)
|  |  | PCI-устройство | ATI Radeon HD 5700 Series [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | C0000000-CFFFFFFF
|  |  | Порт | 0002-0001
|  |  | Порт | D000-D0FF
| [ DVD/CD-ROM drives / PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | Аппаратный ID | SCSI\CdRomPIONEER_DVD-RW__DVR-215D1.13
|  |  | Сведения о размещении | Bus Number 1, Target Id 1, LUN 0
| [ Human Interface Devices / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01&Col02
| [ Human Interface Devices / HID-совместимое устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01&Col04
| [ Human Interface Devices / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01&Col03
| [ Human Interface Devices / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.001.000.000.000.000.000
| [ Human Interface Devices / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0002.0000.001.000.000.000.000.000
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0000-000D
|  |  | Порт | 01F0-01F7
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | 10de-03ec
|  |  | Сведения о размещении | Channel 1
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0000-000E
|  |  | Порт | 0170-0177
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  |  | Дата драйвера | 09.04.2010
|  |  | Версия драйвера | 11.1.0.43
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem2.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,8,0)
|  |  | PCI-устройство | NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0001-8FD38
|  |  | Порт | 0003-797C2
|  |  | Порт | BC00-BC0F
|  |  | Порт | C080-C087
|  |  | Порт | C480-C487
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  |  | Дата драйвера | 09.04.2010
|  |  | Версия драйвера | 11.1.0.43
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem2.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,8,1)
|  |  | PCI-устройство | NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0001-40103
|  |  | Порт | 0003-8AFD2
|  |  | Порт | B080-B08F
|  |  | Порт | B480-B487
|  |  | Порт | B880-B887
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,6,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | FFA0-FFAF
| [ Keyboards / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01&Col01
| [ Keyboards / Стандартная клавиатура PS/2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0303
|  |  | PnP-устройство | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0000-0000
|  |  | Порт | 0060-0060
| [ Mice and other pointing devices / HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_00
| [ Monitors / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\ACRADCF
| [ Network adapters / Realtek PCIe FE Family Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek PCIe FE Family Controller
|  |  | Дата драйвера | 23.06.2010
|  |  | Версия драйвера | 7.23.623.2010
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek
|  |  | INF-файл | oem4.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_73091462&REV_02
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(4,0,0)
|  |  | PCI-устройство | Realtek PCIe FE Family Controller [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | DEFE0000-DEFEFFFF
|  |  | Порт | 0002-264791
|  |  | Порт | E800-E8FF
| [ Network adapters / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *TEREDO
| [ Network adapters / WAN Miniport (IKEv2) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IKEv2)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netavpna.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_agilevpnminiport
| [ Network adapters / Адаптер Microsoft ISATAP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Network adapters / Минипорт WAN (IP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanip
| [ Network adapters / Минипорт WAN (IPv6) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IPv6)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanipv6
| [ Network adapters / Минипорт WAN (L2TP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (L2TP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_l2tpminiport
| [ Network adapters / Минипорт WAN (PPPoE) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (PPPOE)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pppoeminiport
| [ Network adapters / Минипорт WAN (PPTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (PPTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pptpminiport
| [ Network adapters / Мини-порт WAN (SSTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (SSTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netsstpa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_sstpminiport
| [ Network adapters / Минипорт WAN (Сетевой монитор) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (Network Monitor)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanbh
| [ Non-Plug and Play Drivers / amdkmdag ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | amdkmdag
| [ Non-Plug and Play Drivers / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ancillary Function Driver for Winsock
| [ Non-Plug and Play Drivers / Beep ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Beep
| [ Non-Plug and Play Drivers / CNG ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CNG
| [ Non-Plug and Play Drivers / FLASHSYS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | FLASHSYS
| [ Non-Plug and Play Drivers / Hardware Policy Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Hardware Policy Driver
| [ Non-Plug and Play Drivers / HTTP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HTTP
| [ Non-Plug and Play Drivers / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Kernel Mode Driver Frameworks service
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecDD
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecPkg ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecPkg
| [ Non-Plug and Play Drivers / LDDM Graphics Subsystem ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | LDDM Graphics Subsystem
| [ Non-Plug and Play Drivers / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
| [ Non-Plug and Play Drivers / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Responder
| [ Non-Plug and Play Drivers / MSICDSetup ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | MSICDSetup
| [ Non-Plug and Play Drivers / msisadrv ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | msisadrv
| [ Non-Plug and Play Drivers / NDProxy ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NDProxy
| [ Non-Plug and Play Drivers / NETBT ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NETBT
| [ Non-Plug and Play Drivers / NSI proxy service driver. ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NSI proxy service driver.
| [ Non-Plug and Play Drivers / Null ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Null
| [ Non-Plug and Play Drivers / nvstor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | nvstor
| [ Non-Plug and Play Drivers / PCAlertDriver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PCAlertDriver
| [ Non-Plug and Play Drivers / PEAUTH ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PEAUTH
| [ Non-Plug and Play Drivers / Performance Counters for Windows Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Performance Counters for Windows Driver
| [ Non-Plug and Play Drivers / RDP Encoder Mirror Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDP Encoder Mirror Driver
| [ Non-Plug and Play Drivers / RDPCDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDPCDD
| [ Non-Plug and Play Drivers / Reflector Display Driver used to gain access to graphics data ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
| [ Non-Plug and Play Drivers / Security Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Driver
| [ Non-Plug and Play Drivers / Security Processor Loader Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Processor Loader Driver
| [ Non-Plug and Play Drivers / speedfan ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | speedfan
| [ Non-Plug and Play Drivers / System Attribute Cache ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | System Attribute Cache
| [ Non-Plug and Play Drivers / TCP/IP Registry Compatibility ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TCP/IP Registry Compatibility
| [ Non-Plug and Play Drivers / User Mode Driver Frameworks Platform Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | User Mode Driver Frameworks Platform Driver
| [ Non-Plug and Play Drivers / VgaSave ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | VgaSave
| [ Non-Plug and Play Drivers / WFP Lightweight Filter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WFP Lightweight Filter
| [ Non-Plug and Play Drivers / Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер
| [ Non-Plug and Play Drivers / Диспетчер динамических томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер динамических томов
| [ Non-Plug and Play Drivers / Диспетчер точек подключения ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер точек подключения
| [ Non-Plug and Play Drivers / Драйвер автономных файлов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер автономных файлов
| [ Non-Plug and Play Drivers / Драйвер авторизации брандмауэра Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер авторизации брандмауэра Windows
| [ Non-Plug and Play Drivers / Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
| [ Non-Plug and Play Drivers / Драйвер протокола TCP/IP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер протокола TCP/IP
| [ Non-Plug and Play Drivers / Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
| [ Non-Plug and Play Drivers / Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
| [ Non-Plug and Play Drivers / Общий журнал (CLFS) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Общий журнал (CLFS)
| [ Non-Plug and Play Drivers / Планировщик пакетов QoS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Планировщик пакетов QoS
| [ Non-Plug and Play Drivers / Системный драйвер NDIS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный драйвер NDIS
| [ Non-Plug and Play Drivers / Тома запоминающих устройств ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Тома запоминающих устройств
| [ Ports (COM & LPT) / Порт принтера (LPT1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Порт принтера (LPT1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0400
|  |  | PnP-устройство | Parallel Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0378-037F
| [ Ports (COM & LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0501
|  |  | PnP-устройство | 16550A-compatible UART Serial Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 03F8-03FF
| [ Processors / AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_16_Model_4
| [ Processors / AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_16_Model_4
| [ Processors / AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_16_Model_4
| [ Processors / AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_16_Model_4
| [ Sound, video and game controllers / Realtek High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 06.07.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.0.1.6151
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | INF-файл | oem3.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_14627309&REV_1002
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Sound, video and game controllers / Устройство с поддержкой High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Устройство с поддержкой High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 13.07.2009
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudss.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage volume shadow copies / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Storage Volumes / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Storage Volumes / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ System devices / AMD IO Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD IO Driver
|  |  | Дата драйвера | 18.02.2010
|  |  | Версия драйвера | 1.0.0.15
|  |  | Поставщик драйвера | AMD, Inc
|  |  | INF-файл | oem6.inf
|  |  | Аппаратный ID | *AMDIO
| [ System devices / CMOS и часы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS и часы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0B00
|  |  | PnP-устройство | Real-Time Clock
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0070-0071
| [ System devices / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 97
| [ System devices / Microsoft System Management BIOS драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft System Management BIOS драйвер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ System devices / NVIDIA nForce PCI System Management ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA nForce PCI System Management
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,1)
|  |  | PCI-устройство | NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 4900-493F
| [ System devices / Remote Desktop Device Redirector Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Remote Desktop Device Redirector Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | rdpbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDPBUS
| [ System devices / UMBus перечислитель ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | UMB\UMBUS
| [ System devices / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ System devices / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C04
|  |  | PnP-устройство | Numeric Data Processor
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 00F0-00FF
| [ System devices / Встроенный динамик ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Встроенный динамик
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0800
|  |  | PnP-устройство | PC Speaker
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0061-0061
| [ System devices / Высокоточный таймер событий ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Высокоточный таймер событий
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0103
|  |  | PnP-устройство | High Precision Event Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FEFF0000-FEFF0FFF
| [ System devices / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ System devices / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер клавиатуры сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_KBD
| [ System devices / Драйвер мыши сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер мыши сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_MOU
| [ System devices / Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ System devices / Драйвер файла в качестве тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер файла в качестве тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | blbdrive.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BLBDRIVE
| [ System devices / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0C
|  |  | PnP-устройство | Power Button
| [ System devices / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_10EC0888&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,5,0)
|  |  | PCI-устройство | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | DFD78000-DFD7BFFF
| [ System devices / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_AA58&SUBSYS_AA581002&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,1)
|  |  | PCI-устройство | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | DFEBC000-DFEBFFFF
| [ System devices / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0200
|  |  | PnP-устройство | DMA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 04
|  |  | Порт | 0089-008B
| [ System devices / Логический интерфейс порта принтера ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Логический интерфейс порта принтера
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
|  |  | Сведения о размещении | LPT1
| [ System devices / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | compositebus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ System devices / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\swenum
| [ System devices / Порт PCI Express standard Root ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Порт PCI Express standard Root
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,9,0)
|  |  | PCI-устройство | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 00000003-00000002
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | DFE00000-DFEFFFFF
|  |  | Порт | 0008-0007
|  |  | Порт | D000-DFFF
| [ System devices / Порт PCI Express standard Root ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Порт PCI Express standard Root
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,11,0)
|  |  | PCI-устройство | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0008-0014
| [ System devices / Порт PCI Express standard Root ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Порт PCI Express standard Root
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,12,0)
|  |  | PCI-устройство | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | DFF00000-DFFFFFFF
|  |  | Порт | 0008-0007
|  |  | Порт | E000-EFFF
| [ System devices / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0000
|  |  | PnP-устройство | Programmable Interrupt Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 00
|  |  | Порт | 0020-0021
| [ System devices / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Motherboard Resources
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | E0000000-EFFFFFFF
| [ System devices / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Motherboard Resources
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FEC00000-FEC00FFF
| [ System devices / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Motherboard Resources
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 00
|  |  | Память | 00000000-00000087
|  |  | Память | 000D0000-000D3FFF
|  |  | Память | 000DE000-000DDFFF
|  |  | Порт | 0050-005F
|  |  | Порт | 0080-0080
|  |  | Порт | 0090-009F
|  |  | Порт | 0800-080F
|  |  | Порт | 4480-44FF
| [ System devices / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Motherboard Resources
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0A00-0ADF
| [ System devices / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C01
|  |  | PnP-устройство | System Board Extension
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 00000000-0009FFFF
| [ System devices / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0100
|  |  | PnP-устройство | System Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0040-0043
| [ System devices / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03EA&SUBSYS_73091462&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,0,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
| [ System devices / Стандартный PCI-контроллер RAM ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный PCI-контроллер RAM
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_73091462&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,2)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
| [ System devices / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,1)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
| [ System devices / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,2)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
| [ System devices / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,3)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
| [ System devices / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,4)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
| [ System devices / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,24,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
| [ System devices / Стандартный мост PCI - ISA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - ISA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03E0&SUBSYS_CB8410DE&REV_A2
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - ISA [NoDB]
| [ System devices / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_CB8410DE&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,4,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - PCI [NoDB]
| [ System devices / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\FixedButton
| [ System devices / Шина PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0A03
|  |  | PnP-устройство | PCI Bus
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | C0000000-BFFFFFFF
|  |  | Порт | 0000-FFFFFFFF
| [ Universal Serial Bus controllers / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID10DE&PID03F2&REV00A3
| [ Universal Serial Bus controllers / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID10DE&PID03F1&REV00A3
| [ Universal Serial Bus controllers / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_8090&REV_0606
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0001.Hub_#0001
| [ Universal Serial Bus controllers / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_73091462&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,2,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | DFD7F000-DFD7FFFF
| [ Universal Serial Bus controllers / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_73091462&REV_A3
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,2,1)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | DFD7EC00-DFD7ECFF

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | ATI Radeon HD 5700 Series [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Realtek PCIe FE Family Controller [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный мост PCI - ISA [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный мост PCI - PCI [NoDB]
|  |  | Шина 32, Устройство 1, Функция 1 | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер [NoDB]
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0303 | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|  |  | PNP0501 | 16550A-compatible UART Serial Port
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_16_MODEL_4_-_AMD_PHENOM(TM)_II_X4_920_PROCESSOR | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_16_MODEL_4_-_AMD_PHENOM(TM)_II_X4_920_PROCESSOR | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_16_MODEL_4_-_AMD_PHENOM(TM)_II_X4_920_PROCESSOR | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_16_MODEL_4_-_AMD_PHENOM(TM)_II_X4_920_PROCESSOR | AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0103 | High Precision Event Timer
|  |  | PNP0C02 | Motherboard Resources
|  |  | PNP0C02 | Motherboard Resources
|  |  | PNP0C02 | Motherboard Resources
|  |  | PNP0C02 | Motherboard Resources
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0400 | Parallel Port
|  |  | PNP0800 | PC Speaker
|  |  | PNP0A03 | PCI Bus
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | TEREDO | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства LPT PnP:
|  |  | MICROSOFTRAWPORT | Логический интерфейс порта принтера
|  | Устройства USB:
|  |  | 09DA 8090 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 8090 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 8090 | Составное USB устройство
|  | Порты:
|  |  | COM1 | Последовательный порт (COM1)
|  |  | LPT1 | Порт принтера (LPT1)

Устройства PCI

| [ ATI Radeon HD 5700 Series [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI Radeon HD 5700 Series [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 1002-68B8
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1002-2543
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | 00
| [ NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03EB
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F6
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Realtek PCIe FE Family Controller [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek PCIe FE Family Controller [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10EC-8136
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0200 (Ethernet Controller)
|  |  | Версия | 02
| [ Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 1002-AA58
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1002-AA58
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | 00
| [ Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0888-10EC
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Порт PCI Express standard Root [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03E8
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Порт PCI Express standard Root [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03E9
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Порт PCI Express standard Root [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03E9
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F1
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3
| [ Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03EA
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A1
| [ Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F5
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03EC
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Стандартный мост PCI - CPU [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1200
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | 00
| [ Стандартный мост PCI - CPU [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1201
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | 00
| [ Стандартный мост PCI - CPU [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1202
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | 00
| [ Стандартный мост PCI - CPU [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1203
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | 00
| [ Стандартный мост PCI - CPU [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1204
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | 00
| [ Стандартный мост PCI - ISA [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - ISA [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03E0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-CB84
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A2
| [ Стандартный мост PCI - PCI [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - PCI [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F3
|  |  | Субсистемный идентификатор | 10DE-CB84
|  |  | Класс устройства | 0800 (Programmable Interrupt Controller)
|  |  | Версия | A1
| [ Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер [NoDB]
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 32 / 1 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-03F2
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7309
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | A3

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | DMA 04 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | IRQ 00 | Не определено | Программируемый контроллер прерываний
|  | IRQ 00 | Не определено | Ресурсы системной платы
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 00000000-00000087 | Не определено | Ресурсы системной платы
|  | Память 00000000-0009FFFF | Исключительный | Системная плата
|  | Память 00000003-00000002 | Не определено | Порт PCI Express standard Root
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Не определено | Порт PCI Express standard Root
|  | Память 000D0000-000D3FFF | Общий | Ресурсы системной платы
|  | Память 000DE000-000DDFFF | Не определено | Ресурсы системной платы
|  | Память C0000000-BFFFFFFF | Не определено | Шина PCI
|  | Память C0000000-CFFFFFFF | Исключительный | ATI Radeon HD 5700 Series
|  | Память DEFE0000-DEFEFFFF | Исключительный | Realtek PCIe FE Family Controller
|  | Память DFD78000-DFD7BFFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память DFD7EC00-DFD7ECFF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память DFD7F000-DFD7FFFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память DFE00000-DFEFFFFF | Исключительный | Порт PCI Express standard Root
|  | Память DFEBC000-DFEBFFFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память DFF00000-DFFFFFFF | Исключительный | Порт PCI Express standard Root
|  | Память E0000000-EFFFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEC00000-FEC00FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEFF0000-FEFF0FFF | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | Порт 0000-0000 | Не определено | Стандартная клавиатура PS/2
|  | Порт 0000-000D | Не определено | ATA Channel 0
|  | Порт 0000-000E | Не определено | ATA Channel 1
|  | Порт 0000-FFFFFFFF | Не определено | Шина PCI
|  | Порт 0001-40103 | Не определено | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт 0001-8FD38 | Не определено | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт 0002-0001 | Не определено | ATI Radeon HD 5700 Series
|  | Порт 0002-264791 | Не определено | Realtek PCIe FE Family Controller
|  | Порт 0003-797C2 | Не определено | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт 0003-8AFD2 | Не определено | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт 0008-0007 | Не определено | Порт PCI Express standard Root
|  | Порт 0008-0007 | Не определено | Порт PCI Express standard Root
|  | Порт 0008-0014 | Не определено | Порт PCI Express standard Root
|  | Порт 0020-0021 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0040-0043 | Исключительный | Системный таймер
|  | Порт 0050-005F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0060-0060 | Исключительный | Стандартная клавиатура PS/2
|  | Порт 0061-0061 | Исключительный | Встроенный динамик
|  | Порт 0070-0071 | Исключительный | CMOS и часы
|  | Порт 0080-0080 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0089-008B | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0090-009F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00F0-00FF | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | Порт 0170-0177 | Исключительный | ATA Channel 1
|  | Порт 01F0-01F7 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 0378-037F | Исключительный | Порт принтера (LPT1)
|  | Порт 03F8-03FF | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | Порт 0800-080F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0A00-0ADF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 4480-44FF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 4900-493F | Исключительный | NVIDIA nForce PCI System Management
|  | Порт B080-B08F | Исключительный | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт B480-B487 | Исключительный | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт B880-B887 | Исключительный | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт BC00-BC0F | Исключительный | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт C080-C087 | Исключительный | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт C480-C487 | Исключительный | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|  | Порт D000-D0FF | Исключительный | ATI Radeon HD 5700 Series
|  | Порт D000-DFFF | Исключительный | Порт PCI Express standard Root
|  | Порт E000-EFFF | Исключительный | Порт PCI Express standard Root
|  | Порт E800-E8FF | Исключительный | Realtek PCIe FE Family Controller
|  | Порт FFA0-FFAF | Исключительный | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE

Ввод

| [ Клавиатура HID ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Клавиатура HID
|  |  | Тип клавиатуры | IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | Russian
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - @%SystemRoot%\system32\mlang.dll,-4611
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - @%SystemRoot%\system32\mlang.dll,-4645
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | HID-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 16
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 1
|  |  | Время двойного щелчка | 500 msec
|  |  | Порог X / Y | 6 / 10
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Разрешено
|  |  | Колёсико мыши | Есть
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | Следы от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено

Принтеры

| [ Fax ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Fax
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | SHRFAX:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
|  |  | Имя устройства | Fax
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | Letter, 8.5 x 11 in
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 200 x 200 dpi Mono
| [ Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | XPSPort:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft XPS Document Writer (v6.00)
|  |  | Имя устройства | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 3:00 - 3:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color
| [ Отправить в OneNote 2010 (По умолчанию) ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Принтер по умолчанию | Да
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | nul:
|  |  | Драйвер принтера | Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (v6.00)
|  |  | Имя устройства | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color

Чтение из памяти

|  | ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | Скорость чтения
|  | Unknown | 2800 МГц | Unknown |  |  | 9810 Мб/с
|  | P4EE | 3733 МГц | MSI P4N Diamond | nForce4-SLI-Intel | Dual DDR2-667 | 7630 Мб/с
|  | P4EE | 3733 МГц | Dell Dimension XPS | i925XE | Dual DDR2-533 | 6920 Мб/с
|  | Pentium EE 840 | 3200 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 6100 Мб/с
|  | Athlon64 3500+ | 2200 МГц | MSI K8N Neo2 Platinum | nForce3-Ultra | Dual DDR400 | 6030 Мб/с
|  | P4 540 | 3200 МГц | Abit IC7-MAX3 | i875P | Dual DDR400 | 5780 Мб/с
|  | P4 560 | 3600 МГц | Intel D925XCV | i925X | Dual DDR2-533 | 5570 Мб/с
|  | P4 560 | 3600 МГц | Foxconn 915A01-P | i915P | Dual DDR2-533 | 5420 Мб/с
|  | Athlon64 FX-51 | 2200 МГц | Asus SK8N | nForce3Pro-150 | Dual DDR400R | 5400 Мб/с
|  | P4 520 | 2800 МГц | Soltek SL-PT880E-RL | PT880 | Dual DDR400 | 5370 Мб/с
|  | Athlon64 X2 4800+ | 2400 МГц | Asus A8N-SLI Deluxe | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 5100 Мб/с
|  | P4 | 3000 МГц | Intel D875PBZ | i875P | Dual DDR400 | 4880 Мб/с
|  | P4EE | 3400 МГц | Intel D925XCV | i925X | Dual DDR2-533 | 4480 Мб/с
|  | P4 | 2800 МГц | Gigabyte GA-8S655TX Ultra | SiS655TX | Dual DDR400 | 4370 Мб/с
|  | P4 | 3000 МГц | Intel D865PERL | i865PE | Dual DDR400 | 4070 Мб/с
|  | P4 | 3200 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Ext. | Dual DDR400 | 3830 Мб/с
|  | Xeon | 2800 МГц | Asus PC-DL | i875P | Dual DDR333 | 3660 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Iwill P4GB | iE7205 | Dual DDR266 | 3560 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Intel D850EMV2 | i850E | Dual PC1066 RDRAM | 3240 Мб/с
|  | Athlon64 3000+ | 2000 МГц | Gigabyte GA-K8N Pro | nForce3-150 | DDR400 SDRAM | 3050 Мб/с
|  | Athlon64 3200+ | 2000 МГц | MSI K8T Neo-FIS2R | K8T800 | DDR400 SDRAM | 2980 Мб/с
|  | Pentium M 730J | 1600 МГц | Acer TravelMate 4150 | i915PM | Dual DDR2-400 | 2880 Мб/с
|  | AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Shuttle FN45 | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2790 Мб/с
|  | AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7V880 | KT880 | Dual DDR400 | 2590 Мб/с
|  | P4 | 2533 МГц | DFI NT72-SC | i850E | Dual PC800 RDRAM | 2560 Мб/с
|  | AthlonXP 2700+ | 2166 МГц | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | Dual DDR333 | 2500 Мб/с
|  | Pentium M | 1500 МГц | Acer TravelMate 4500 | i855GME Ext. | DDR333 SDRAM | 2470 Мб/с
|  | AthlonXP 2700+ | 2166 МГц | Asus A7N8X | nForce2-SPP | Dual DDR333 | 2450 Мб/с
|  | P4 | 2533 МГц | Gigabyte GA-8PE667 Ultra | i845PE | DDR333 SDRAM | 2450 Мб/с
|  | P4 | 3066 МГц | Asus P4PE | i845PE | DDR333 SDRAM | 2400 Мб/с
|  | AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | ASRock K7S8XE+ | SiS748 | DDR400 SDRAM | 2370 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Asus P4S533-E | SiS645DX | DDR333 SDRAM | 2330 Мб/с
|  | AthlonXP 2600+ | 2100 МГц | MSI KT4V | KT400 | DDR333 SDRAM | 2270 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Gigabyte GA-8GE667 Pro | i845GE Int. | DDR333 SDRAM | 2240 Мб/с
|  | Sempron 2600+ | 1833 МГц | ASRock K7VT4A+ | KT400A | DDR333 SDRAM | 2150 Мб/с
|  | P4 | 1300 МГц | Dell Dimension 8100 | i850 | Dual PC600 RDRAM | 2040 Мб/с
|  | Celeron | 1700 МГц | DFI PE21-EC | P4X400 | DDR266 SDRAM | 2020 Мб/с
|  | Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8PEMT4 | i845PE | DDR266 SDRAM | 2000 Мб/с
|  | AthlonXP 2100+ | 1733 МГц | Abit NF7 | nForce2-SPP | Dual DDR266 | 1990 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Asus P4S533-E | SiS645DX | DDR266 SDRAM | 1960 Мб/с
|  | P4 | 1600 МГц | Asus P4B266 | i845D | DDR266 SDRAM | 1940 Мб/с
|  | P4 | 1800 МГц | MSI 845E Max | i845E | DDR266 SDRAM | 1940 Мб/с
|  | P4 | 2000 МГц | Shuttle AV40 | P4X266 | DDR266 SDRAM | 1920 Мб/с
|  | AthlonXP 2200+ | 1800 МГц | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | DDR266 SDRAM | 1900 Мб/с
|  | Celeron | 1700 МГц | Asus P4S333-VM | SiS650 Ext. | DDR266 SDRAM | 1870 Мб/с
|  | Celeron | 1800 МГц | TriGem Imperial | i845GL Int. | DDR266 SDRAM | 1870 Мб/с
|  | AthlonXP 2000+ | 1666 МГц | Epox EP-8KHA+ | KT266A | DDR266 SDRAM | 1850 Мб/с
|  | P4 | 1700 МГц | ASRock PE Pro | SiS645 | DDR266 SDRAM | 1810 Мб/с
|  | AthlonXP 1800+ | 1533 МГц | Abit AT7-MAX2 | KT400 | DDR266 SDRAM | 1790 Мб/с
|  | AthlonXP 2000+ | 1666 МГц | MSI KT3 Ultra-ARU | KT333 | DDR266 SDRAM | 1770 Мб/с
|  | AthlonXP 1800+ | 1533 МГц | ECS K7S5A | SiS735 | DDR266 SDRAM | 1710 Мб/с
|  | Athlon | 1200 МГц | Abit KG7 | AMD760 | DDR266 SDRAM | 1700 Мб/с
|  | Athlon | 1200 МГц | Asus A7M266 | AMD760 | DDR266 SDRAM | 1560 Мб/с
|  | AthlonXP 1500+ | 1333 МГц | Asus A7V266 | KT266 | DDR266 SDRAM | 1500 Мб/с
|  | Celeron | 1700 МГц | ECS P4S5A/DX+ | SiS645DX | PC133 SDRAM | 1040 Мб/с
|  | AthlonXP 1700+ | 1466 МГц | AOpen AK73A | KT133A | PC133 SDRAM | 990 Мб/с
|  | PIII-E | 866 МГц | Asus CUSL2 | i815E Ext. | PC133 SDRAM | 980 Мб/с
|  | P4 | 1600 МГц | Dell Dimension 4300 | i845 | PC133 SDRAM | 950 Мб/с
|  | PIII-E | 866 МГц | ECS P6VAP-A+ | ApolloPro133A | PC133 SDRAM | 840 Мб/с
|  | PIII-E | 600 МГц | Acorp 6V8633A | ApolloPro266 | DDR266 SDRAM | 770 Мб/с
|  | PIII-E | 866 МГц | Intel CC820 | i820 | PC100 SDRAM | 760 Мб/с
|  | AthlonXP 1700+ | 1466 МГц | PCChips M810LR | SiS730S Ext. | PC133 SDRAM | 740 Мб/с
|  | Athlon | 600 МГц | Asus K7M | AMD-750 | PC100 SDRAM | 730 Мб/с
|  | Celeron | 900 МГц | MSI 815EP Pro | i815EP | PC100 SDRAM | 710 Мб/с
|  | PIII | 600 МГц | Asus P2B | i440BX | PC133 SDRAM | 670 Мб/с
|  | C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 550 Мб/с
|  | Duron | 850 МГц | Gigabyte GA-7IXE4 | AMD750 | PC100 SDRAM | 460 Мб/с
|  | Celeron | 466 МГц | IBM 628848U | i810 Int. | PC66 SDRAM | 390 Мб/с
|  | PII | 266 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 350 Мб/с
|  | K6-III | 450 МГц | Asus P5A | ALADDiN5 | PC100 SDRAM | 290 Мб/с
|  | K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 260 Мб/с
|  | K6-2 | 450 МГц | Gigabyte GA-5AX | ALADDiN5 | PC100 SDRAM | 260 Мб/с
|  | C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 | PC133 SDRAM | 210 Мб/с
|  | PentiumMMX | 166 МГц | Asus TX97-E | i430TX | PC66 SDRAM | 190 Мб/с
|  | PentiumPro | 200 МГц | Intel AP440FX | i440FX | FPM RAM | 160 Мб/с
|  | C6 | 200 МГц | M Technology R525 | i430FX | EDO RAM | 60 Мб/с
|  | K6 | 266 МГц | Asus SP97-V | SiS5598 Int. | EDO RAM | 60 Мб/с
|  | Am5x86 | 133 МГц | Gigabyte GA-5486AL | ALi1489 | EDO RAM | 50 Мб/с

Запись в память

|  | ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | Скорость записи
|  | Unknown | 2800 МГц | Unknown |  |  | 3112 Мб/с
|  | P4EE | 3733 МГц | MSI P4N Diamond | nForce4-SLI-Intel | Dual DDR2-667 | 2980 Мб/с
|  | Athlon64 3500+ | 2200 МГц | MSI K8N Neo2 Platinum | nForce3-Ultra | Dual DDR400 | 2600 Мб/с
|  | Pentium EE 840 | 3200 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 2280 Мб/с
|  | P4 560 | 3600 МГц | Intel D925XCV | i925X | Dual DDR2-533 | 2280 Мб/с
|  | P4 560 | 3600 МГц | Foxconn 915A01-P | i915P | Dual DDR2-533 | 2200 Мб/с
|  | P4EE | 3733 МГц | Dell Dimension XPS | i925XE | Dual DDR2-533 | 2040 Мб/с
|  | Athlon64 FX-51 | 2200 МГц | Asus SK8N | nForce3Pro-150 | Dual DDR400R | 1750 Мб/с
|  | P4 | 3000 МГц | Intel D875PBZ | i875P | Dual DDR400 | 1750 Мб/с
|  | P4 540 | 3200 МГц | Abit IC7-MAX3 | i875P | Dual DDR400 | 1740 Мб/с
|  | Athlon64 X2 4800+ | 2400 МГц | Asus A8N-SLI Deluxe | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 1650 Мб/с
|  | P4EE | 3400 МГц | Intel D925XCV | i925X | Dual DDR2-533 | 1640 Мб/с
|  | P4 520 | 2800 МГц | Soltek SL-PT880E-RL | PT880 | Dual DDR400 | 1550 Мб/с
|  | Xeon | 2800 МГц | Asus PC-DL | i875P | Dual DDR333 | 1540 Мб/с
|  | P4 | 2800 МГц | Gigabyte GA-8S655TX Ultra | SiS655TX | Dual DDR400 | 1480 Мб/с
|  | P4 | 3000 МГц | Intel D865PERL | i865PE | Dual DDR400 | 1440 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Intel D850EMV2 | i850E | Dual PC1066 RDRAM | 1330 Мб/с
|  | Athlon64 3200+ | 2000 МГц | MSI K8T Neo-FIS2R | K8T800 | DDR400 SDRAM | 1220 Мб/с
|  | AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Shuttle FN45 | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 1120 Мб/с
|  | Athlon64 3000+ | 2000 МГц | Gigabyte GA-K8N Pro | nForce3-150 | DDR400 SDRAM | 1110 Мб/с
|  | P4 | 2533 МГц | DFI NT72-SC | i850E | Dual PC800 RDRAM | 1110 Мб/с
|  | AthlonXP 2700+ | 2166 МГц | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | Dual DDR333 | 1000 Мб/с
|  | AthlonXP 2700+ | 2166 МГц | Asus A7N8X | nForce2-SPP | Dual DDR333 | 980 Мб/с
|  | P4 | 3200 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Ext. | Dual DDR400 | 970 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Iwill P4GB | iE7205 | Dual DDR266 | 900 Мб/с
|  | AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7V880 | KT880 | Dual DDR400 | 880 Мб/с
|  | P4 | 2533 МГц | Gigabyte GA-8PE667 Ultra | i845PE | DDR333 SDRAM | 860 Мб/с
|  | AthlonXP 2100+ | 1733 МГц | Abit NF7 | nForce2-SPP | Dual DDR266 | 810 Мб/с
|  | Pentium M 730J | 1600 МГц | Acer TravelMate 4150 | i915PM | Dual DDR2-400 | 780 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Asus P4S533-E | SiS645DX | DDR333 SDRAM | 780 Мб/с
|  | AthlonXP 2200+ | 1800 МГц | Chaintech 7NJL1 | nForce2-SPP | DDR266 SDRAM | 760 Мб/с
|  | AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | ASRock K7S8XE+ | SiS748 | DDR400 SDRAM | 750 Мб/с
|  | Celeron | 1700 МГц | DFI PE21-EC | P4X400 | DDR266 SDRAM | 750 Мб/с
|  | P4 | 1600 МГц | Asus P4B266 | i845D | DDR266 SDRAM | 740 Мб/с
|  | AthlonXP 2600+ | 2100 МГц | MSI KT4V | KT400 | DDR333 SDRAM | 730 Мб/с
|  | P4 | 3066 МГц | Asus P4PE | i845PE | DDR333 SDRAM | 700 Мб/с
|  | Celeron | 1700 МГц | Asus P4S333-VM | SiS650 Ext. | DDR266 SDRAM | 700 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Gigabyte GA-8GE667 Pro | i845GE Int. | DDR333 SDRAM | 690 Мб/с
|  | P4 | 1700 МГц | ASRock PE Pro | SiS645 | DDR266 SDRAM | 690 Мб/с
|  | Pentium M | 1500 МГц | Acer TravelMate 4500 | i855GME Ext. | DDR333 SDRAM | 680 Мб/с
|  | P4 | 2400 МГц | Asus P4S533-E | SiS645DX | DDR266 SDRAM | 680 Мб/с
|  | P4 | 1800 МГц | MSI 845E Max | i845E | DDR266 SDRAM | 660 Мб/с
|  | P4 | 1300 МГц | Dell Dimension 8100 | i850 | Dual PC600 RDRAM | 650 Мб/с
|  | P4 | 2000 МГц | Shuttle AV40 | P4X266 | DDR266 SDRAM | 650 Мб/с
|  | Celeron | 1800 МГц | TriGem Imperial | i845GL Int. | DDR266 SDRAM | 650 Мб/с
|  | Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8PEMT4 | i845PE | DDR266 SDRAM | 640 Мб/с
|  | Sempron 2600+ | 1833 МГц | ASRock K7VT4A+ | KT400A | DDR333 SDRAM | 630 Мб/с
|  | AthlonXP 2000+ | 1666 МГц | MSI KT3 Ultra-ARU | KT333 | DDR266 SDRAM | 590 Мб/с
|  | AthlonXP 1800+ | 1533 МГц | Abit AT7-MAX2 | KT400 | DDR266 SDRAM | 560 Мб/с
|  | AthlonXP 2000+ | 1666 МГц | Epox EP-8KHA+ | KT266A | DDR266 SDRAM | 510 Мб/с
|  | AthlonXP 1800+ | 1533 МГц | ECS K7S5A | SiS735 | DDR266 SDRAM | 510 Мб/с
|  | Athlon | 1200 МГц | Abit KG7 | AMD760 | DDR266 SDRAM | 500 Мб/с
|  | Celeron | 1700 МГц | ECS P4S5A/DX+ | SiS645DX | PC133 SDRAM | 490 Мб/с
|  | Athlon | 1200 МГц | Asus A7M266 | AMD760 | DDR266 SDRAM | 470 Мб/с
|  | AthlonXP 1500+ | 1333 МГц | Asus A7V266 | KT266 | DDR266 SDRAM | 430 Мб/с
|  | P4 | 1600 МГц | Dell Dimension 4300 | i845 | PC133 SDRAM | 350 Мб/с
|  | AthlonXP 1700+ | 1466 МГц | PCChips M810LR | SiS730S Ext. | PC133 SDRAM | 350 Мб/с
|  | AthlonXP 1700+ | 1466 МГц | AOpen AK73A | KT133A | PC133 SDRAM | 310 Мб/с
|  | Athlon | 600 МГц | Asus K7M | AMD-750 | PC100 SDRAM | 300 Мб/с
|  | PIII | 600 МГц | Asus P2B | i440BX | PC133 SDRAM | 260 Мб/с
|  | PIII-E | 866 МГц | Asus CUSL2 | i815E Ext. | PC133 SDRAM | 240 Мб/с
|  | C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 200 Мб/с
|  | Duron | 850 МГц | Gigabyte GA-7IXE4 | AMD750 | PC100 SDRAM | 200 Мб/с
|  | PIII-E | 866 МГц | ECS P6VAP-A+ | ApolloPro133A | PC133 SDRAM | 190 Мб/с
|  | PIII-E | 600 МГц | Acorp 6V8633A | ApolloPro266 | DDR266 SDRAM | 190 Мб/с
|  | Celeron | 900 МГц | MSI 815EP Pro | i815EP | PC100 SDRAM | 180 Мб/с
|  | PIII-E | 866 МГц | Intel CC820 | i820 | PC100 SDRAM | 140 Мб/с
|  | Celeron | 466 МГц | IBM 628848U | i810 Int. | PC66 SDRAM | 140 Мб/с
|  | C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 | PC133 SDRAM | 130 Мб/с
|  | PII | 266 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 120 Мб/с
|  | K6-III | 450 МГц | Asus P5A | ALADDiN5 | PC100 SDRAM | 120 Мб/с
|  | K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 120 Мб/с
|  | PentiumMMX | 166 МГц | Asus TX97-E | i430TX | PC66 SDRAM | 90 Мб/с
|  | K6-2 | 450 МГц | Gigabyte GA-5AX | ALADDiN5 | PC100 SDRAM | 80 Мб/с
|  | PentiumPro | 200 МГц | Intel AP440FX | i440FX | FPM RAM | 80 Мб/с
|  | C6 | 200 МГц | M Technology R525 | i430FX | EDO RAM | 60 Мб/с
|  | K6 | 266 МГц | Asus SP97-V | SiS5598 Int. | EDO RAM | 40 Мб/с
|  | Am5x86 | 133 МГц | Gigabyte GA-5486AL | ALi1489 | EDO RAM | 30 Мб/с

Задержка памяти

|  | ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Задержка
|  | Unknown | 2800 МГц | Unknown |  |  |  | 19.0 ns
|  | Athlon64 3500+ | 2200 МГц | MSI K8N Neo2 Platinum | nForce3-Ultra | Dual DDR400 | 2-2-2-5 | 45.6 ns
|  | Athlon64 3400+ | 2200 МГц | Chaintech VNF3-250 | nForce3-250 | DDR400 SDRAM | 2-2-2-5 | 48.4 ns
|  | Athlon64 3500+ | 2200 МГц | Asus A8V | K8T800Pro | Dual DDR400 | 2.5-3-3-7 | 58.8 ns
|  | Athlon64 X2 4800+ | 2400 МГц | Asus A8N-SLI Deluxe | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 | 62.2 ns
|  | Athlon64 3800+ | 2400 МГц | Gigabyte GA-K8NSNXP-939 | nForce3-Ultra | Dual DDR333 | 2-3-3-7 | 67.8 ns
|  | Opteron 246 | 2000 МГц | Iwill DK8N | nForce3Pro-250 | Dual DDR400R | 2.5-3-3-8 | 68.0 ns
|  | P4EE | 3733 МГц | MSI P4N Diamond | nForce4-SLI-Intel | Dual DDR2-667 | 4-4-4-15 | 76.3 ns
|  | P4 | 3000 МГц | Epox EP-4PCA3+ | i875P + PAT | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 | 78.9 ns
|  | P4 | 2600 МГц | Asus P4P800 | i865PE + PAT | Dual DDR400 | 2.5-3-3-6 | 79.7 ns
|  | Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 | 83.1 ns
|  | P4 540 | 3200 МГц | Abit AA8-DuraMAX | i925X | Dual DDR2-533 | 3-3-3-8 | 84.5 ns
|  | Pentium EE 840 | 3200 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 85.6 ns
|  | P4 540 | 3200 МГц | Epox EP-5EGA+ | i915G Ext. | Dual DDR400 | 2-2-2-5 | 86.7 ns
|  | Xeon | 2800 МГц | Asus PC-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-3-3-5 | 94.9 ns
|  | Pentium M | 1500 МГц | Acer TravelMate 4500 | i855GME Ext. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 101.0 ns
|  | P4 | 3000 МГц | Intel D865PERL | i865PE | Dual DDR400 | 3-3-3-8 | 101.4 ns
|  | Pentium M 730J | 1600 МГц | Acer TravelMate 4150 | i915PM | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 | 101.9 ns
|  | AthlonXP 3100+ | 2200 МГц | ASRock K7S8XE | SiS748 | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-5 | 102.2 ns
|  | AthlonXP 2500+ | 1833 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 105.4 ns
|  | P4 | 3066 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 115.1 ns
|  | P4 | 2600 МГц | Asus P4P800 | i865PE | Dual DDR400 | 2.5-4-4-7 | 117.8 ns
|  | P4 | 2400 МГц | Asus P4T533 | i850E | Dual PC1066 RDRAM | - | 121.8 ns
|  | P4 | 3200 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 3-3-3-8 | 125.2 ns
|  | Sempron 2600+ | 1833 МГц | ASRock K7VT4A+ | KT400A | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 131.5 ns
|  | P4 | 2533 МГц | DFI NT72-SC | i850E | Dual PC800 RDRAM | - | 150.8 ns
|  | Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 158.3 ns
|  | C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 161.3 ns
|  | PIII-E | 600 МГц | Acorp 6V8633A | ApolloPro266 | DDR266 SDRAM | 2.5-3-3-6 | 166.8 ns
|  | Celeron | 2400 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 3-3-3-8 | 169.2 ns
|  | C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 178.5 ns
|  | Duron | 1300 МГц | Asus A7V | KT133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 182.6 ns
|  | AthlonXP 1800+ | 1533 МГц | Gigabyte GA-7DXE | AMD760 | DDR266 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 191.3 ns
|  | Celeron | 2000 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC600 RDRAM | - | 191.8 ns
|  | PIII | 450 МГц | Intel VC820 | i820 | PC600 RDRAM | - | 209.0 ns
|  | Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 209.4 ns
|  | PIII Xeon | 550 МГц | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | - | 221.0 ns
|  | K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 248.5 ns
|  | PII | 266 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-6 | 272.9 ns
|  | Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 286.5 ns
|  | K6-2 | 500 МГц | PCChips M577 | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-3-3-6 | 286.8 ns
|  | Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 2-2-2-5 | 306.4 ns

Debug - PCI

|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 F1 03 00 00 00 00 A3 00 03 0C 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 F2 03 00 00 00 00 A3 00 03 0C 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | 02 10 B8 68 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 43 25
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 EC 03 00 00 00 00 A2 00 01 01 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 F6 03 00 00 00 00 A2 00 01 01 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 F6 03 00 00 00 00 A2 00 01 01 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | EC 10 36 81 00 00 00 00 02 00 00 02 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 EA 03 00 00 00 00 A1 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 EB 03 00 00 00 00 A2 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | 22 10 03 12 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 F0 03 00 00 00 00 A2 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 08 EC 10
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 E0 03 00 00 00 00 A2 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 E8 03 00 00 00 00 A2 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 E9 03 00 00 00 00 A2 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 F3 03 00 00 00 00 A1 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | 22 10 00 12 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 E9 03 00 00 00 00 A2 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | DE 10 F5 03 00 00 00 00 A2 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B20 D10000 F01: | ?
|  | Offset 00: | 02 10 58 AA 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
|  | Offset 10: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 20: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 58 AA
|  | Offset 30: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 40: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 50: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 60: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 70: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 80: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 90: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | ................................................................
|  | C000:0040 | ................................................................
|  | C000:0080 | ................................................................
|  | C000:00C0 | ................................................................
|  | C000:0100 | ................................................................
|  | C000:0140 | ................................................................
|  | C000:0180 | ................................................................
|  | C000:01C0 | ................................................................
|  | C000:0200 | ................................................................
|  | C000:0240 | ................................................................
|  | C000:0280 | ................................................................
|  | C000:02C0 | ................................................................
|  | C000:0300 | ................................................................
|  | C000:0340 | ................................................................
|  | C000:0380 | ................................................................
|  | C000:03C0 | ................................................................

Debug - Unknown

|  | BIOS | Unknown
|  | Monitor ID | ACRADCF: Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  | Monitor Model | S243HL
|  | Motherboard | Unknown
|  | Optical | PIONEER DVD-RW DVR-215D SCSI CdRom Device
|  | PCI/AGP | 1002-68B8: ATI Radeon HD 5700 Series [NoDB]
|  | PCI/AGP | 1002-AA58: Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  | PCI/AGP | 1022-1200: Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  | PCI/AGP | 1022-1201: Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  | PCI/AGP | 1022-1202: Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  | PCI/AGP | 1022-1203: Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  | PCI/AGP | 1022-1204: Стандартный мост PCI - CPU [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03E0: Стандартный мост PCI - ISA [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03E8: Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03E9: Порт PCI Express standard Root [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03EA: Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03EB: NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03EC: Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03F0: Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03F1: Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03F2: Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03F3: Стандартный мост PCI - PCI [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03F5: Стандартный PCI-контроллер RAM [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10DE-03F6: NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
|  | PCI/AGP | 10EC-8136: Realtek PCIe FE Family Controller [NoDB]

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.