Данные в прошивках ic памяти радиотелефонов SENAO 258 зависят от ВЧ блоков
 (от f опорного кварца ГУНа). Здесь выложены 100% работающие прошивки для:
файлы baz10625 : для ВЧ блока базы с f опорного кварца ГУНа= 10625 МГц.(tub10625 для трубки соответственно)
файлы baza1280 : для ВЧ блока базы с f опорного кварца ГУНа= 12800 МГц.(tube1280 для трубки)

Адреса в прошивках даны для программирования программатором ORANGE.
