
.SUBCKT OPAMP_IDEAL   1   2   81   101   102  
*           D+    DGRND   DOUT IN+ IN- setll=  sethl=  ll=  hl=  frt=
UHL ADC 1000001 1000000   10   810  101 setll=-1e-6 sethl=1e-6 ll=0 hl=5 frt=1e-9
* frt must be different
ULL ADC 1000001 1000000   11   810  102  setll=-1e-6 sethl=1e-6 ll=0 hl=5 frt=2e-9
*                        DH DL VH   VL  AIN+ AIN- AOUT+ AOUT-
U3 DACB 1000001 1000000  10 11 101  102  1    2    81    0   810 k=100000
.ENDS
