EVEREST Ultimate Edition

|  | Версия | EVEREST v5.50.2100/ru
|  | Тестовый модуль | 2.5.292.0
|  | Домашняя страница | http://www.lavalys.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов [ TRIAL VERSION ]
|  | Компьютер | DOM-DNS
|  | Генератор | Валентина
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Home Basic 6.1.7601
|  | Дата | 2013-01-28
|  | Время | 18:46

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Тип компьютера | ACPI x64-based PC
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Home Basic
|  |  | Пакет обновления ОС | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Internet Explorer | 9.0.8112.16421
|  |  | DirectX | DirectX 11.0
|  |  | Имя компьютера | DOM-DNS
|  |  | Имя пользователя | Валентина
|  |  | Вход в домен | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Дата / Время | 2013-01-28 / 18:46
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | DualCore , 2400 MHz (24 x 100)
|  |  | Системная плата | Samsung 300E4A/300E5A/300E7A
|  |  | Чипсет системной платы | Неизвестно
|  |  | Системная память | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DIMM1: Samsung M471B2873GB0-CH9 | 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
|  |  | DIMM3: Samsung M471B5773DH0-CH9 | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип BIOS | Award (09/05/11)
|  | Отображение:
|  |  | Видеоадаптер | VGA (65472 Кб)
|  |  | Монитор | Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | Intel Unknown @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
|  | Хранение данных:
|  |  | Контроллер IDE | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  |  | Дисковый накопитель | SAMSUNG HN-M320MBB ATA Device (298 Гб, IDE)
|  |  | Дисковый накопитель | USB2.0 Flash Disk USB Device (3 Гб, USB)
|  |  | Оптический накопитель | TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device
|  |  | Статус SMART жёстких дисков | OK
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Общий объём | [ TRIAL VERSION ]
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Мышь | PS/2-совместимая мышь
|  | Сеть:
|  |  | Первичный адрес IP | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Первичный адрес MAC | DC-A9-71-73-C7-E6
|  |  | Сетевой адаптер |
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Принтер | Fax
|  |  | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Контроллер USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
|  |  | Контроллер USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
|  |  | USB-устройство | Generic Bluetooth Adapter
|  |  | USB-устройство | Generic USB Hub
|  |  | USB-устройство | Generic USB Hub
|  |  | USB-устройство | WebCam SC-0311139N
|  |  | USB-устройство | Запоминающее устройство для USB
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  |  | Батарея | Адаптер блока питания (Microsoft)
|  |  | Батарея | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
|  |  | Батарея | Составная батарея (Майкрософт)
|  | DMI:
|  |  | DMI поставщик BIOS | Phoenix Technologies Ltd.
|  |  | DMI версия BIOS | 01QA
|  |  | DMI производитель системы | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|  |  | DMI система | 300E4A/300E5A/300E7A
|  |  | DMI системная версия | 0.1
|  |  | DMI системный серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI системный UUID | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI производитель системной платы | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|  |  | DMI системная плата | 300E4A/300E5A/300E7A
|  |  | DMI версия системной платы | FAB1
|  |  | DMI серийный номер системной платы | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI производитель шасси | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|  |  | DMI версия шасси | 0.1
|  |  | DMI серийный номер шасси | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI Asset-тег шасси | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | DMI тип шасси | LapTop

DMI

| [ BIOS ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Производитель | Phoenix Technologies Ltd.
|  |  | Версия | 01QA
|  |  | Дата выпуска | 09/05/2011
|  |  | Размер | 2560 Кб
|  |  | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|  |  | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|  |  | Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI
|  |  | Возможности расширения | PCI, USB
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | Phoenix Technologies Ltd.
|  |  | Информация о продукте | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
|  |  | Обновления BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Система ]
|  | Свойства системы:
|  |  | Производитель | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|  |  | Продукт | 300E4A/300E5A/300E7A
|  |  | Версия | 0.1
|  |  | Серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | SKU# | System SKUNumber
|  |  | Семейство | HuronRiver System
|  |  | Универсальный уникальный ID | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип пробуждения | Выключение питания
| [ Системная плата ]
|  | Свойства системной платы:
|  |  | Производитель | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|  |  | Продукт | 300E4A/300E5A/300E7A
|  |  | Версия | FAB1
|  |  | Серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
| [ Шасси ]
|  | Свойства шасси:
|  |  | Производитель | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|  |  | Версия | 0.1
|  |  | Серийный номер | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тег имущества | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип шасси | LapTop
|  |  | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|  |  | Состояние источника питания | Безопасный
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz ]
|  | Свойства процессора:
|  |  | Производитель | Intel(R) Corporation
|  |  | Версия | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | Серийный номер | Not Supported by CPU
|  |  | Тег имущества | TBD By OEM
|  |  | Шифр компонента | TBD By OEM
|  |  | Внешняя частота | 100 МГц
|  |  | Максимальная частота | 2400 МГц
|  |  | Текущая частота | 2400 МГц
|  |  | Тип | Central Processor
|  |  | Напряжение питания | 1.2 V
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Установка | ZIF
|  |  | Тип разъёма | ЦП
|  |  | HTT / CMP | 2 / 2
| [ Кэш-память / L1-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Through
|  |  | Ассоциативность | 8-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 64 Кб
|  |  | Установленный объём | 64 Кб
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|  |  | Текущий тип SRAM | Synchronous
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L1-Cache
| [ Кэш-память / L2-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Through
|  |  | Ассоциативность | 8-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 256 Кб
|  |  | Установленный объём | 256 Кб
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|  |  | Текущий тип SRAM | Synchronous
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L2-Cache
| [ Кэш-память / L3-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Внутренний
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Максимальный объём | 3072 Кб
|  |  | Установленный объём | 3072 Кб
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|  |  | Текущий тип SRAM | Synchronous
|  |  | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L3-Cache
| [ Устройства памяти / ChannelA-DIMM0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | SODIMM
|  |  | Тип | Synchronous
|  |  | Размер | 1024 Мб
|  |  | Скорость | 1333 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | ChannelA-DIMM0
|  |  | Банк | BANK 0
|  |  | Производитель | Samsung
|  |  | Серийный номер | B218924F
|  |  | Тег имущества | 9876543210
|  |  | Шифр компонента | M471B2873GB0-CH9
| [ Устройства памяти / ChannelA-DIMM1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Размещение | ChannelA-DIMM1
|  |  | Банк | BANK 1
|  |  | Тег имущества | 9876543210
| [ Устройства памяти / ChannelB-DIMM0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | SODIMM
|  |  | Тип | Synchronous
|  |  | Размер | 2048 Мб
|  |  | Скорость | 1333 МГц
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Размещение | ChannelB-DIMM0
|  |  | Банк | BANK 2
|  |  | Производитель | Samsung
|  |  | Серийный номер | B21FAC6E
|  |  | Тег имущества | 9876543210
|  |  | Шифр компонента | M471B5773DH0-CH9
| [ Устройства памяти / ChannelB-DIMM1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Размещение | ChannelB-DIMM1
|  |  | Банк | BANK 3
|  |  | Тег имущества | 9876543210
| [ Системные разъемы / PEG Gen1/Gen2 X16 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PEG Gen1/Gen2 X16
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x16
|  |  | Длина | Длинный
| [ Системные разъемы / PCI-Express 1 X1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI-Express 1 X1
|  |  | Тип | PCI-E x1
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъемы / PCI-Express 2 X1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI-Express 2 X1
|  |  | Тип | PCI-E x1
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъемы / PCI-Express 3 X1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI-Express 3 X1
|  |  | Тип | PCI-E x1
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъемы / PCI-Express 4 X1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI-Express 4 X1
|  |  | Тип | PCI-E x1
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъемы / PCI-Express 5 X1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | PCI-Express 5 X1
|  |  | Тип | PCI-E x1
|  |  | Использование | Пусто
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Разъёмы портов / Keyboard ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Keyboard Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Клавиатура
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / Mouse ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Mouse Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Мышь
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / COM 1 ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Serial Port 16550A Compatible
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | COM 1
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 1# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 1#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 2# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 2#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 3# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 3#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 4# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 4#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 5# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 5#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 6# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 6#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 7# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 7#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 8# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 8#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 9# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 9#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 10# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 10#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 11# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 11#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 12# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 12#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 13# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 13#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2.0 - 14# ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2.0 - 14#
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / Ethernet ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | Network Port
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Ethernet
|  |  | Внешний тип разъёма | RJ-45
| [ Разъёмы портов / None ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA Port 1 J8J1
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешнее обозначение | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / None ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA Port 2 J7G1
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешнее обозначение | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / None ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | SATA Port 3(ODD) J9E7
|  |  | Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
|  |  | Внешнее обозначение | Нет
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / eSATA Port 1 J6J1 ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | eSATA Port 1 J6J1
|  |  | Внешний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
| [ Разъёмы портов / eSATA Port 2 J7J1 ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | eSATA Port 2 J7J1
|  |  | Внешний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
| [ Разъёмы портов / SATA Port 6(Docking) ]
|  | Свойства разъема порта:
|  |  | Тип порта | SATA
|  |  | Внутреннее обозначение | Нет
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | SATA Port 6(Docking)
|  |  | Внешний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle
| [ Встроенные устройства / Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller
|  |  | Тип | Video
|  |  | Статус | Разрешено
| [ Встроенные устройства / Intel(R) Azalia Audio Device ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Intel(R) Azalia Audio Device
|  |  | Тип | Sound
|  |  | Статус | Разрешено
| [ Источники питания / TBD by ODM ]
|  | Свойства источника питания:
|  |  | Имя устройства | TBD by ODM
|  |  | Производитель | TBD by ODM
|  |  | Серийный номер | TBD by ODM
|  |  | Тег имущества | TBD by ODM
|  |  | Шифр компонента | TBD by ODM
|  |  | Тип | Батарея
|  |  | Статус | OK
|  |  | Горячая замена | Да
| [ Разное ]
|  | Разное:
|  |  | OEM String | AAABAAAAAAAA
|  |  | OEM String | 2012/02/23

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | DualCore
|  |  | Псевдоним ЦП | Sandy Bridge
|  |  | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | Версия CPUID | 000206A7h
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 2381.7 MHz (исходное: [ TRIAL VERSION ] MHz)
|  |  | Множитель ЦП | 24x
|  |  | CPU FSB | 99.2 MHz (исходное: 133 MHz)
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 32 Кб per core
|  |  | Кэш L1 данных | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Кэш L2 | 256 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 3 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | <DMI>
|  |  | Системная плата | Samsung 300E4A/300E5A/300E7A
|  |  | DIMM1: Samsung M471B2873GB0-CH9 | 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
|  |  | DIMM3: Samsung M471B5773DH0-CH9 | [ TRIAL VERSION ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата системной BIOS | 09/05/11
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | Неизвестно
|  |  | Тип Award BIOS | щ ° оГPSQVWU ьыи{
|  |  | Сообщение Award BIOS | АPPPP‹мѕ(
|  |  | DMI версия BIOS | 01QA

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Батарея
|  |  | Состояние батарей | 98 % (Высокий уровень)
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | 12588 с (3 час., 29 мин, 48 с)
|  | Свойства батареи:
|  |  | Производитель | SAMSUNG Electronics
|  |  | Идентификатор | SAMSUNG Electronics
|  |  | Тип батареи | Перезаряжаемая Li-Ion
|  |  | Паспортная ёмкость | 48840 mWh
|  |  | Ёмкость при полной зарядке | 47730 mWh
|  |  | Текущая ёмкость | 46775 mWh (98 %)
|  |  | Напряжение питания | 12273 mV
|  |  | Степень изношенности | 2 %
|  |  | Состояние | Разрядка
|  |  | Скорость разрядки | 13376 mW

Портативный ПК

|  | Centrino (Carmel) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (DualCore )
|  |  | Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (DualCore )
|  |  | Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Napa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (DualCore )
|  |  | Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (DualCore )
|  |  | Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет
|  |  | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Montevina) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (DualCore )
|  |  | Чипсет: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Нет
|  |  | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет

Датчик

|  | Свойства датчика:
|  |  | Тип датчика | CPU, HDD, ACPI
|  | Температуры:
|  |  | Системная плата | 42 °C (108 °F)
|  |  | ЦП | 29 °C (84 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 44 °C (111 °F)
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 45 °C (113 °F)
|  |  | SAMSUNG HN-M320MBB | [ TRIAL VERSION ]
|  | Вольтаж:
|  |  | ITE 87xx HWMonitor Port | 0000
|  |  | ITE 87xx Device ID | 0000
|  |  | ITE 87xx Version | 00
|  |  | Winbond SuperIO HWMonitor Port | 0000
|  |  | Winbond SuperIO Device ID | FFFF
|  |  | Fintek SuperIO HWMonitor Port | 0000
|  |  | Fintek SuperIO Device ID | 0000
|  |  | LPC47 SuperIO HWMonitor Port | 0000
|  |  | LPC47 SuperIO Device ID | FFFF

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | DualCore , 2400 MHz (24 x 100)
|  |  | Псевдоним ЦП | Sandy Bridge
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX
|  |  | Исходная частота | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Кэш L1 кода | 32 Кб per core
|  |  | Кэш L1 данных | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Кэш L2 | 256 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 3 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  | Multi CPU:
|  |  | CPU #1 | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz, 2394 МГц
|  |  | CPU #2 | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz, 2394 МГц
|  |  | CPU #3 | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz, 2394 МГц
|  |  | CPU #4 | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz, 2394 МГц
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 / HTT 1 | 50 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 / HTT 2 | 0 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 / HTT 1 | 0 %
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 / HTT 2 | 0 %

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | GenuineIntel
|  |  | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | Версия CPUID | 000206A7h
|  |  | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|  |  | Идентификатор платформы | 04h / MC 10h (Socket 370)
|  |  | Версия обновления микрокода | 1A
|  |  | HTT / CMP | 2 / 2
|  |  | Температура Tjmax | 100 °C (212 °F)
|  |  | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 30x, 2C: 28x, 3C: 28x, 4C: 28x
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|  |  | AMD SSE4A | Не поддерживается
|  |  | AMD SSE5 | Не поддерживается
|  |  | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE 2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE 3 | Поддерживается
|  |  | IA Supplemental SSE 3 | Поддерживается
|  |  | IA SSE 4.1 | Поддерживается
|  |  | IA SSE 4.2 | Поддерживается
|  |  | IA AVX | Поддерживается
|  |  | IA FMA | Не поддерживается
|  |  | IA AES Extensions | Поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция LZCNT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|  |  | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|  |  | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Automatic Clock Control | Поддерживается
|  |  | Digital Thermometer | Поддерживается
|  |  | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Frequency ID Control | Не поддерживается
|  |  | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Не поддерживается
|  |  | Термодиод | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Не поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Не поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 1 GB Page Size | Не поддерживается
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | Core Power Boost | Не поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Direct Cache Access | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | Nested Paging | Не поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event | Поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Поддерживается
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  |  | x2APIC | Поддерживается
|  |  | XSAVE / XRSTOR Extended States | Поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000206A7-00100800-1FBAE3BF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|  |  | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|  |  | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D356920-30333432
|  |  | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000206A7-01100800-1FBAE3BF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000001
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|  |  | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|  |  | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D356920-30333432
|  |  | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #3):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000206A7-02100800-1FBAE3BF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000002
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|  |  | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|  |  | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D356920-30333432
|  |  | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|  |  | CPUID 00000001 | 000206A7-03100800-1FBAE3BF-BFEBFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|  |  | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|  |  | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|  |  | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|  |  | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000003
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|  |  | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|  |  | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D356920-30333432
|  |  | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|  |  | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|  |  | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|  | MSR Registers:
|  |  | MSR 00000017 | 0010-0000-0000-0000 [PlatID = 4]
|  |  | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|  |  | MSR 00000035 | 0000-0000-0002-0004
|  |  | MSR 0000008B | 0000-001A-0000-0000
|  |  | MSR 000000CE | 0000-0800-6001-1800
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-0000-0013-4C50
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-0000-0013-6582
|  |  | MSR 00000194 | 0000-0000-0001-0000
|  |  | MSR 00000198 | 0000-238C-0000-1800
|  |  | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-1800
|  |  | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0010
|  |  | MSR 0000019C | 0000-0000-8833-0000
|  |  | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0088
|  |  | MSR 000001A2 | 0000-0000-0564-0E00
|  |  | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|  |  | MSR 000001AD | 0000-0000-1C1C-1C1E
|  |  | MSR 000001FC | 0000-0000-0004-005F

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | <DMI>
|  |  | Системная плата | Samsung 300E4A/300E5A/300E7A
|  | Свойства шины FSB:
|  |  | Тип шины | Intel QPI
|  |  | Реальная частота | 100 МГц
|  |  | Эффективная частота | 100 МГц

Память

|  | Физическая память:
|  |  | Всего | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Занято | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Свободно | 2016 Мб
|  |  | Загрузка | [ TRIAL VERSION ]
|  | Место под файл подкачки:
|  |  | Всего | 5969 Мб
|  |  | Занято | 1073 Мб
|  |  | Свободно | 4895 Мб
|  |  | Загрузка | 18 %
|  | Виртуальная память:
|  |  | Всего | 8954 Мб
|  |  | Занято | 2042 Мб
|  |  | Свободно | 6912 Мб
|  |  | Загрузка | 23 %
|  | Файл подкачки:
|  |  | Файл подкачки | C:\pagefile.sys
|  |  | Текущий размер | 2985 Мб
|  |  | Текущая/пиковая загрузка | 191 Мб / 201 Мб
|  |  | Загрузка | 6 %
|  | Physical Address Extension (PAE):
|  |  | Поддерживается ОС | Да
|  |  | Поддерживается ЦП | Да
|  |  | Активный | Да

SPD

| [ DIMM1: Samsung M471B2873GB0-CH9 ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Samsung M471B2873GB0-CH9
|  |  | Серийный номер | B218924Fh (1334974642)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 40 / 2011
|  |  | Размер модуля | 1 Гб (1 rank, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | SO-DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1333 (667 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Производитель DRAM | Samsung
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 380 МГц | 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh | Не поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout | Не поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/global/business/semiconductor
| [ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Серийный номер | B21FAC6Eh (1856774066)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 41 / 2011
|  |  | Размер модуля | 2 Гб (1 rank, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | [ TRIAL VERSION ]
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1333 (667 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Производитель DRAM | Samsung
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  |  | @ 380 МГц | 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh | Не поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout | Не поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/global/business/semiconductor

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | Award
|  |  | Версия BIOS | АPPPP‹мѕ(
|  |  | Тип Award BIOS | щ ° оГPSQVWU ьыи{
|  |  | Сообщение Award BIOS | АPPPP‹мѕ(
|  |  | Дата системной BIOS | 09/05/11
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | Неизвестно
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | Phoenix Technologies Ltd.
|  |  | Информация о продукте | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
|  |  | Обновления BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

ACPI

| [ …+w: Неизвестно ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | …+w
|  |  | Описание таблицы | Неизвестно
|  |  | Адрес памяти | A8976018h
|  |  | Размер таблицы | 4033513212 байт
|  |  | OEM ID | Њl}›v
|  |  | OEM Table ID | эЗЧ+wZ^
|  |  | OEM Revision | B8F6BFEFh
|  |  | Creator ID | lGб
|  |  | Creator Revision | B7F4718Dh
| [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | APIC
|  |  | Описание таблицы | Multiple APIC Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFEE000h
|  |  | Размер таблицы | 152 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000002h
|  |  | Local APIC Address | FEE00000h
| [ ASF!: Alert Standard Format Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | ASF!
|  |  | Описание таблицы | Alert Standard Format Table
|  |  | Адрес памяти | AAFF2000h
|  |  | Размер таблицы | 165 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000002h
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | DSDT
|  |  | Описание таблицы | Differentiated System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFF3000h
|  |  | Размер таблицы | 32055 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | SNB-CPT
|  |  | OEM Revision | 00000000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | SLI Certification | Нет
|  |  | PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 8086-0104 (Intel)
|  |  | PCI 0-0-0-0 (HAL) | 8086-0104 (Intel)
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFF1000h
|  |  | Размер таблицы | 116 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000002h
|  |  | SMI Command Port | 000000B2h
|  |  | PM Timer | 00000408h
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACS
|  |  | Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure
|  |  | Адрес памяти | AAF3D000h
|  |  | Размер таблицы | 64 байт
| [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | HPET
|  |  | Описание таблицы | IA-PC High Precision Event Timer Table
|  |  | Адрес памяти | AAFEF000h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000002h
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | MCFG
|  |  | Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFED000h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000002h
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSD PTR
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Pointer
|  |  | Адрес памяти | 000F00E0h
|  |  | Размер таблицы | 36 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | RSDP Revision | 2
|  |  | RSDT Address | AAFFE0ACh
|  |  | XSDT Address | 00000000-AAFFE120h
| [ RSDT: Root System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSDT
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFFE0ACh
|  |  | Размер таблицы | 92 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTEC
|  |  | Creator Revision | 00000002h
|  |  | RSDT Entry #0 | AAFF1000h
|  |  | RSDT Entry #1 | AAFFD000h
|  |  | RSDT Entry #2 | AAFFB000h
|  |  | RSDT Entry #3 | AAFF2000h
|  |  | RSDT Entry #4 | AAFEF000h
|  |  | RSDT Entry #5 | AAFEE000h
|  |  | RSDT Entry #6 | AAFED000h
|  |  | RSDT Entry #7 | AAFEC000h
|  |  | RSDT Entry #8 | AAFEB000h
|  |  | RSDT Entry #9 | AAFEA000h
|  |  | RSDT Entry #10 | AAFE9000h
|  |  | RSDT Entry #11 | AAFE8000h
|  |  | RSDT Entry #12 | AAFE7000h
|  |  | RSDT Entry #13 | AAFE6000h
| [ SLIC: Software Licensing Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SLIC
|  |  | Описание таблицы | Software Licensing Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFFD000h
|  |  | Размер таблицы | 374 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTEC
|  |  | Creator Revision | 00000001h
|  |  | Версия SLIC | 2.1
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAEDFD98h
|  |  | Размер таблицы | 281 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | ApCst
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAEE0718h
|  |  | Размер таблицы | 1648 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | Cpu0Cst
|  |  | OEM Revision | 00003001h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAEE1A98h
|  |  | Размер таблицы | 771 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | ApIst
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFE7000h
|  |  | Размер таблицы | 1836 байт
|  |  | OEM ID | NvORef
|  |  | OEM Table ID | NvOptTbl
|  |  | OEM Revision | 00001000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFE8000h
|  |  | Размер таблицы | 3505 байт
|  |  | OEM ID | SgRef
|  |  | OEM Table ID | SgTabl
|  |  | OEM Revision | 00001000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFEB000h
|  |  | Размер таблицы | 2454 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | CpuPm
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFEC000h
|  |  | Размер таблицы | 1986 байт
|  |  | OEM ID | PmRef
|  |  | OEM Table ID | Cpu0Ist
|  |  | OEM Revision | 00003000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | AAFFB000h
|  |  | Размер таблицы | 4200 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | PtidDevc
|  |  | OEM Revision | 00001000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20061109h
| [ UEFI: UEFI ACPI Boot Optimization Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | UEFI
|  |  | Описание таблицы | UEFI ACPI Boot Optimization Table
|  |  | Адрес памяти | AAFE6000h
|  |  | Размер таблицы | 538 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000002h
| [ UEFI: UEFI ACPI Boot Optimization Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | UEFI
|  |  | Описание таблицы | UEFI ACPI Boot Optimization Table
|  |  | Адрес памяти | AAFE9000h
|  |  | Размер таблицы | 66 байт
|  |  | OEM ID | PTL
|  |  | OEM Table ID | COMBUF
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000001h
| [ UEFI: UEFI ACPI Boot Optimization Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | UEFI
|  |  | Описание таблицы | UEFI ACPI Boot Optimization Table
|  |  | Адрес памяти | AAFEA000h
|  |  | Размер таблицы | 62 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTL
|  |  | Creator Revision | 00000002h
| [ XSDT: Extended System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | XSDT
|  |  | Описание таблицы | Extended System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-AAFFE120h
|  |  | Размер таблицы | 148 байт
|  |  | OEM ID | SECCSD
|  |  | OEM Table ID | LH43STAR
|  |  | OEM Revision | 00000002h
|  |  | Creator ID | PTEC
|  |  | Creator Revision | 00000002h
|  |  | XSDT Entry #0 | 00000000-AAFF0000h
|  |  | XSDT Entry #1 | 00000000-AAFFD000h
|  |  | XSDT Entry #2 | 00000000-AAFFB000h
|  |  | XSDT Entry #3 | 00000000-AAFF2000h
|  |  | XSDT Entry #4 | 00000000-AAFEF000h
|  |  | XSDT Entry #5 | 00000000-AAFEE000h
|  |  | XSDT Entry #6 | 00000000-AAFED000h
|  |  | XSDT Entry #7 | 00000000-AAFEC000h
|  |  | XSDT Entry #8 | 00000000-AAFEB000h
|  |  | XSDT Entry #9 | 00000000-AAFEA000h
|  |  | XSDT Entry #10 | 00000000-AAFE9000h
|  |  | XSDT Entry #11 | 00000000-AAFE8000h
|  |  | XSDT Entry #12 | 00000000-AAFE7000h
|  |  | XSDT Entry #13 | 00000000-AAFE6000h

Видео Windows

| [ VGA ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | VGA
|  |  | Строка адаптера | VGA
|  |  | Строка BIOS | Hardware Version 0.0
|  |  | Тип видеопроцессора | Intel(R)Sandybridge Mobile Graphics Chipset Accelerated VGA BIOS
|  |  | Тип DAC | 8 bit
|  |  | Объем видеоОЗУ | 65472 Кб
|  | Установленные драйверы:
|  |  | vga | 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
|  |  | framebuf | 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
|  |  | vga256 |
|  |  | vga64k |

Монитор

| [ Универсальный монитор PnP [NoDB] ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  |  | ID монитора | SEC324A
|  |  | Производитель | SAMSUNG
|  |  | Модель | LTN156AT190
|  |  | Дата выпуска | 2011
|  |  | Серийный номер | Нет
|  |  | Макс. видимая область экрана | 34 cm x 19 cm (15.3")
|  |  | Соотношение сторон | 16:9
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Нет

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 800 x 600
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 96 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | По умолчанию
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\Валентина\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Разрешено
|  |  | Эффект тени | Разрешено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Разрешено
|  |  | ClearType | Разрешено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Разрешено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Разрешено
|  |  | Анимация меню | Разрешено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Разрешено
|  |  | Тень от курсора | Разрешено
|  |  | Эффект растворения выделения | Разрешено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Разрешено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Windows Aero | Запрещено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Да | (0,0) | (800,600)

Видеорежимы

|  | Разрешение | Глубина цвета | Частота регенерации
|  | 640 x 480 | 4 бит | По умолчанию
|  | 640 x 480 | 8 бит | По умолчанию
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 640 x 480 | 32 бит | По умолчанию
|  | 800 x 600 | 8 бит | По умолчанию
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 800 x 600 | 32 бит | По умолчанию
|  | 1024 x 768 | 8 бит | По умолчанию
|  | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | 1024 x 768 | 32 бит | По умолчанию

OpenGL

|  | Свойства OpenGL:
|  |  | Производитель | Microsoft Corporation
|  |  | Renderer | GDI Generic
|  |  | Версия | 1.1.0
|  |  | OpenGL DLL | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
|  |  | Sub-Pixel Precision | 3 бит
|  |  | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Clipping Planes | 6
|  |  | Max Display-List Nesting Level | 64
|  |  | Max Evaluator Order | 30
|  |  | Max Light Sources | 8
|  |  | Max Pixel Map Table Size | 65536
|  | Соответствие OpenGL:
|  |  | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.2 | Нет (12%)
|  |  | OpenGL 1.3 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 1.4 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 1.5 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 2.0 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 2.1 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 3.0 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 3.1 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 3.2 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 3.3 | Нет (0%)
|  |  | OpenGL 4.0 | Нет (0%)
|  | Max Stack Depth:
|  |  | Attribute Stack | 16
|  |  | Client Attribute Stack | 16
|  |  | Modelview Matrix Stack | 32
|  |  | Name Stack | 128
|  |  | Projection Matrix Stack | 10
|  |  | Texture Matrix Stack | 10
|  | Расширения OpenGL:
|  |  | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_tbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|  |  | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_conservative_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_performance_monitor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_texture4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_random_access_target | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_blend_func_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_color_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_compatibility | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_instanced | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_attrib_location | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_coord_conventions | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program_shadow | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_geometry_shader4 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_imaging | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_parameters | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_provoking_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sampler_objects | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_bit_encoding | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_objects | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_100 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rgtc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_add | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_combine | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_crossbar | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_dot3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_gather | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rg | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rgb10_a2ui | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_swizzle | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_transpose_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uniform_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_bgra | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_program | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_meminfo | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_mirror_once | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_abgr | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bindable_uniform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_color | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_subtract | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_Cg_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cmyka | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_coordinate_frame | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_bounds_test | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_direct_state_access | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers2 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_instanced | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_range_elements | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_coord | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fragment_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader4 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_program_parameters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader4 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_light_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_misc_attribute | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_paletted_texture | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_point_parameters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_provoking_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_secondary_color | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_shader_objects | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_specular_color | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_funcs | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shared_texture_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_two_side | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_wrap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_subtexture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_add | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_combine | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_dot3 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_integer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_object | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_perturb_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_shared_exponent | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_swizzle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture3D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_bgra | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_weighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_FGL_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_GL2_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_frame_terminator | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_string_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_image_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_occlusion_test | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_texture_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_argb | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_clip_check | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_load_named_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_occlusion_cull | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_pixel_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rasterpos_clip | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_static_data | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_vertex_array_lists | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_YCbCr | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_multiple_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_parallel_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_texture_scissor | Не поддерживается
|  |  | GL_KTX_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_pack_invert | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_resize_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_ycbcr_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_stack | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_precision_dpi | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_square | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_centroid_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_conditional_render | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_depth_to_color | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_range_unclamped | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_float_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fog_distance | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program_option | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4_1 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_light_max_exponent | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_coverage | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_occlusion_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_data_range | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_point_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_primitive_restart | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_load | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_emboss | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_barrier | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_vtc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_env_combine4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_expand_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader3 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_buffer_unified_memory | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program1_1 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2_option | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program3 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_conditional_render | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_flush_hold | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_byte_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fixed_point | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_query_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_single_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_misc_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_vertex_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_REND_screen_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_performance_analyzer | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_s3tc | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_detail_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_point_line_texgen | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_sharpen_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_color_mask | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_filter4 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_select | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_blend_alpha_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_clipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_convolution_accuracy | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_flush_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_framezoom | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_instruments | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ir_instrument1 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_list_priority | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture_bits | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_reference_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_tag_sample_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_coordinate_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_multi_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_scale_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_global_alpha | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_mesh_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_slice_accum | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_triangle_list | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SUNX_constant_data | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_phong_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_specular_fog | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_swap_hint | Поддерживается
|  |  | GLU_EXT_nurbs_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GLU_EXT_object_space_tess | Не поддерживается
|  |  | GLU_SGI_filter4_parameters | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_fbconfig_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_get_proc_address | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_fbconfig_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_import_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_texture_from_pixmap | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_info | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_rating | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_agp_offset | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_copy_sub_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_pixmap_colormap | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_release_buffers | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_set_3dfx_mode | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_swap_method | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_cushion | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_video_sync | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_blended_overlay | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_dm_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_fbconfig | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_hyperpipe | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_barrier | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_resize | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_source | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_visual_select_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_get_transparent_index | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_video_resize | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DL_stereo_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMDX_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_depth_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_display_color_table | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_interval | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_digital_video_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_gamma | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_genlock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_image_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_lock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_usage | Не поддерживается
|  |  | WGL_MTX_video_preview | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_float_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_gpu_affinity | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_multisample_coverage | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | WGL_OML_sync_control | Не поддерживается
|  | Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
|  |  | RGB DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT3 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT5 | Не поддерживается
|  |  | RGB FXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA FXT1 | Не поддерживается
|  |  | 3Dc | Не поддерживается

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 FFFF | Динамики (Устройство с поддержк
|  | mixer.1 | 0001 FFFF | Микрофон (Устройство с поддержк
|  | mixer.2 | 0001 FFFF | Микрофон (Устройство с поддержк
|  | wave-in.0 | 0001 FFFF | Микрофон (Устройство с поддержк
|  | wave-in.1 | 0001 FFFF | Микрофон (Устройство с поддержк
|  | wave-out.0 | 0001 FFFF | Динамики (Устройство с поддержк

Аудио PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | Intel Unknown @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller | PCI
|  | Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller | PCI

HD Audio

| [ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | ID устройства | 8086-1C20
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Версия | 04
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.intel.com/products/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets
|  |  | Обновления BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Intel Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Unknown
|  |  | Описание устройства (Windows) | Устройство с поддержкой High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 8086-2805
|  |  | Субсистемный идентификатор | 8086-0101
|  |  | Версия | 1000
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101&REV_1000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Intel Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.intel.com/products/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Realtek ALC269 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek ALC269
|  |  | Описание устройства (Windows) | Устройство с поддержкой High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10EC-0269
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_144DC606&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Хранение данных Windows

| [ SAMSUNG HN-M320MBB ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | SAMSUNG HN-M320MBB ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/global/business/hdd
| [ USB2.0 Flash Disk USB Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB2.0 Flash Disk USB Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
| [ TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Toshiba Samsung Storage Technology
|  |  | Информация о продукте | http://www.tsstorage.com/tsst/index_e.html
|  |  | Загрузка firmware | http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
| [ ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
| [ ATA Channel 2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 2
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
| [ ATA Channel 3 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 3
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
| [ ATA Channel 4 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 4
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
| [ Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | E1608000-E16087FF
|  |  | Порт | 4060-407F
|  |  | Порт | 4080-4087
|  |  | Порт | 4088-408F
|  |  | Порт | 4090-4093
|  |  | Порт | 4094-4097

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | [ TRIAL VERSION ] | Локальный диск | NTFS | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ] | [ TRIAL VERSION ]
|  | D: | Локальный диск |  |  |  |  |  |
|  | E: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |
|  | F: | Сменный диск | FAT32 | 4012 Мб | 378 Мб | 3633 Мб | 91 % | 9051-8822
|  | Q: | Локальный диск |  |  |  |  |  |

Физические диски

| [ Диск #1 - SAMSUNG HN-M320MBB (298 Гб) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS |  | 1 MB | 100 MB
|  | #2 | FAT32/NTFS | D: | 101 MB | 64896 MB
|  | #3 | NTFS | C: | 64997 MB | 240237 MB
| [ Диск #2 - USB2.0Flash Disk (4020 Мб) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 | FAT32/NTFS | F: | 0 MB | 4020 MB

Оптические накопители

| [ E:\ TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device
|  |  | Серийный номер | R8NQ6GRBA08160
|  |  | Версия firmware | SC00
|  |  | Объём буфера | 1 Мб
|  |  | Код региона | Нет
|  |  | Осталось смен пользователем | 5
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Не поддерживается
|  |  | BD-R | Не поддерживается
|  |  | BD-RE | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD+R | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD-R | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-RAM | Чтение + запись
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение + запись
|  |  | CD-RW | Чтение + запись
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | Buffer Underrun Protection | Поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Не поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается
|  |  | CSS | Поддерживается
|  |  | CPRM | Поддерживается
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается

ATA

| [ SAMSUNG HN-M320MBB (S2TJJ9BBA01518) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | SAMSUNG HN-M320MBB
|  |  | Серийный номер | S2TJJ9BBA01518
|  |  | Версия | 2AR10001
|  |  | World Wide Name | 5-0024E9-2065213A4
|  |  | Тип устройства | SATA-II
|  |  | Параметры | цилиндров: 620181, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 625142448
|  |  | Буфер | 8 Мб
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Байты ECC | 4
|  |  | Неформатированная ёмкость | 305245 Мб
|  |  | Стандарт ATA | ATA8-ACS
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается
|  |  | Энергосбережение (APM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Automatic Acoustic Management | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Device Configuration Overlay | Поддерживается
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Поддерживается, Запрещено
|  |  | General Purpose Logging | Поддерживается
|  |  | Host Protected Area | Поддерживается, Разрешено
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing | Поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается
|  |  | Software Settings Preservation | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  | Производитель ATA-устройства:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/global/business/hdd
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

SMART

| [ SAMSUNG HN-M320MBB (S2TJJ9BBA01518) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 51 | 100 | 100 | 34 | OK: Значение нормальное
|  | 02 | Throughput Performance | 0 | 252 | 252 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 03 | Spinup Time | 25 | 91 | 91 | 2852 | OK: Значение нормальное
|  | 04 | Start/Stop Count | 0 | 100 | 100 | 432 | OK: Всегда пройдено
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 10 | 252 | 252 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 51 | 252 | 252 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 08 | Seek Time Performance | 15 | 252 | 252 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 100 | 100 | 536 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 51 | 252 | 252 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0B | Calibration Retry Count | 0 | 100 | 100 | 130 | OK: Всегда пройдено
|  | 0C | Power Cycle Count | 0 | 100 | 100 | 423 | OK: Всегда пройдено
|  | BF | Mechanical Shock | 0 | 100 | 100 | 41 | OK: Всегда пройдено
|  | C0 | Power-Off Retract Count | 0 | 252 | 252 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C2 | Temperature | 0 | 64 | 49 | 9, 27 | OK: Всегда пройдено
|  | C3 | Hardware ECC Recovered | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C4 | Reallocation Event Count | 0 | 252 | 252 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 252 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 252 | 252 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C8 | Write Error Rate | 0 | 100 | 100 | 1041 | OK: Всегда пройдено
|  | DF | Load/Unload Retry Count | 0 | 100 | 100 | 130 | OK: Всегда пройдено
|  | E1 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 99 | 99 | 12034 | OK: Всегда пройдено

Сеть Windows

| [ Неизвестно ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер |
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | DC-A9-71-73-C7-E6
|  |  | Соединение | Сетевое подключение Bluetooth
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | Получено байт | 0
|  |  | Отправлено байт | 0

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212) | PCI
|  | Сетевой контроллер [8086-0896] [NoDB] | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | vga.dll (6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255))
|  |  | Описание аппаратуры | Стандартный VGA графический адаптер

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{7ac4177c-c0cb-45f8-87e5-a260e549ce05}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается

DirectX - музыка

| [ Microsoft MIDI Mapper [Эмуляция] ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft MIDI Mapper [Эмуляция]
|  |  | Тип синтезатора | Аппаратура
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | Windows Multimedia
|  |  | Каналы MIDI | 16
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Не поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Не поддерживается
| [ Microsoft GS Wavetable Synth [Эмуляция] ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft GS Wavetable Synth [Эмуляция]
|  |  | Тип синтезатора | Аппаратура
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | Windows Multimedia
|  |  | Каналы MIDI | 16
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Не поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Не поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Не поддерживается
| [ Microsoft Synthesizer ]
|  | Свойства DirectMusic:
|  |  | Описание устройства | Microsoft Synthesizer
|  |  | Тип синтезатора | Программы
|  |  | Класс устройства | Порт вывода
|  |  | Тип устройства | User-Mode Synthesizer
|  |  | Аудиоканалы | 2
|  |  | Каналы MIDI | 16000
|  |  | Голоса | 1000
|  |  | Доступная память | Системная память
|  | Функции DirectMusic:
|  |  | Встроенный набор инструментов GM | Нет
|  |  | Встроенный набор звуков Roland GS | Нет
|  |  | DirectSound | Поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L1 | Поддерживается
|  |  | Коллекция сэмплов DLS L2 | Поддерживается
|  |  | Внешний порт MIDI | Нет
|  |  | Фиксированный объём памяти DLS | Нет
|  |  | Разделение порта | Не поддерживается
|  |  | Эффект хора | Не поддерживается
|  |  | Эффект задержки | Не поддерживается
|  |  | Эффект реверберации | Поддерживается

DirectX - ввод

| [ Мышь ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Мышь
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Оси | 2
|  |  | Кнопки/клавиши | 3
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается
| [ Клавиатура ]
|  | Свойства DirectInput:
|  |  | Описание устройства | Клавиатура
|  |  | Тип устройства | Неизвестно
|  |  | Подтип устройства | Неизвестно
|  |  | Кнопки/клавиши | 128
|  | Функции DirectInput:
|  |  | Эмуляция устройства | Да
|  |  | Alias Device | Нет
|  |  | Polled Device | Нет
|  |  | Polled Data Format | Нет
|  |  | Attack Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Deadband Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Fade Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | Saturation Force Feedback | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Coefficients | Не поддерживается
|  |  | +/- Force Feedback Saturation | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | DVD и CD-ROM дисководы:
|  |  | TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device | 6.1.7601.17514
|  | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|  |  | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|  |  | ATA Channel 2 | 6.1.7601.17514
|  |  | ATA Channel 3 | 6.1.7601.17514
|  |  | ATA Channel 4 | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA | 6.1.7601.17514
|  | Unknown:
|  |  | 3D-видео контроллер |
|  |  | Ethernet-контроллер |
|  |  | PCI-контроллер Simple Communications |
|  |  | SM контроллер шины |
|  |  | Сетевой контроллер |
|  | Батареи:
|  |  | Адаптер блока питания (Microsoft) | 6.1.7600.16385
|  |  | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft) | 6.1.7600.16385
|  |  | Составная батарея (Майкрософт) | 6.1.7600.16385
|  | Видеоадаптеры:
|  |  | Стандартный VGA графический адаптер | 6.1.7600.16385
|  | Дисковые устройства:
|  |  | SAMSUNG HN-M320MBB ATA Device | 6.1.7600.16385
|  |  | USB2.0 Flash Disk USB Device | 6.1.7600.16385
|  | Драйверы несамонастраиваемых устройств:
|  |  | Ancillary Function Driver for Winsock |
|  |  | Beep |
|  |  | CNG |
|  |  | Hardware Policy Driver |
|  |  | HTTP |
|  |  | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|  |  | KSecDD |
|  |  | KSecPkg |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|  |  | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|  |  | Microsoft Malware Protection Network Driver |
|  |  | Microsoft Network Inspection System |
|  |  | msisadrv |
|  |  | NDProxy |
|  |  | NETBT |
|  |  | NSI proxy service driver. |
|  |  | Null |
|  |  | PEAUTH |
|  |  | Performance Counters for Windows Driver |
|  |  | RDP Encoder Mirror Driver |
|  |  | RDPCDD |
|  |  | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|  |  | Security Driver |
|  |  | Security Processor Loader Driver |
|  |  | System Attribute Cache |
|  |  | TCP/IP Registry Compatibility |
|  |  | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|  |  | VgaSave |
|  |  | WFP Lightweight Filter |
|  |  | Диспетчер динамических томов |
|  |  | Диспетчер точек подключения |
|  |  | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|  |  | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|  |  | Драйвер протокола TCP/IP |
|  |  | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP |
|  |  | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker |
|  |  | Канал IDE |
|  |  | Общий журнал (CLFS) |
|  |  | Планировщик пакетов QoS |
|  |  | Системный драйвер NDIS |
|  | Звуковые, видео и игровые устройства:
|  |  | Устройство с поддержкой High Definition Audio | 6.1.7601.17514
|  |  | Устройство с поддержкой High Definition Audio | 6.1.7601.17514
|  | Клавиатуры:
|  |  | Стандартная клавиатура PS/2 | 6.1.7601.17514
|  | Компьютер:
|  |  | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|  | Контроллеры USB:
|  |  | Generic USB Hub | 6.1.7601.17514
|  |  | Generic USB Hub | 6.1.7601.17514
|  |  | Запоминающее устройство для USB | 6.1.7601.17514
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17514
|  |  | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17514
|  |  | Составное USB устройство | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.17514
|  | Мониторы:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|  | Мыши и иные указывающие устройства:
|  |  | PS/2-совместимая мышь | 6.1.7600.16385
|  | Переносные устройства:
|  |  | F:\ | 6.1.7600.16385
|  | Процессоры:
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz | 6.1.7600.16385
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz | 6.1.7600.16385
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz | 6.1.7600.16385
|  |  | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz | 6.1.7600.16385
|  | Радиомодули Bluetooth:
|  |  | Generic Bluetooth Adapter | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft Bluetooth Enumerator | 6.1.7601.17514
|  | Сетевые адаптеры:
|  |  | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|  |  | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|  |  | Минипорт WAN (IP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (IPv6) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (L2TP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (PPTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Мини-порт WAN (SSTP) | 6.1.7601.17514
|  |  | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.1.7601.17514
|  |  | Устройства Bluetooth (личной сети) | 6.1.7600.16385
|  |  | Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI) | 6.1.7600.16385
|  | Системные устройства:
|  |  | CMOS и часы | 6.1.7601.17514
|  |  | Intel(R) 82802 Firmware концентратор | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер | 6.1.7601.17514
|  |  | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.1.7601.17514
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 6.1.7601.17514
|  |  | UMBus перечислитель | 6.1.7601.17514
|  |  | UMBus перечислитель | 6.1.7601.17514
|  |  | Арифметический сопроцессор | 6.1.7601.17514
|  |  | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Высокоточный таймер событий | 6.1.7601.17514
|  |  | Диспетчер томов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.1.7601.17514
|  |  | Драйвер файла в качестве тома | 6.1.7600.16385
|  |  | Кнопка питания ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.1.7601.17514
|  |  | Крышка ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель композитной шины | 6.1.7601.17514
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.1.7601.17514
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|  |  | Системная плата | 6.1.7601.17514
|  |  | Системный таймер | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - ISA | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|  |  | Термальная зона ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Термальная зона ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.1.7601.17514
|  |  | Шина PCI | 6.1.7601.17514
|  | Тома запоминающих устройств:
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  |  | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|  | Устройства обработки изображений:
|  |  | WebCam SC-0311139N | 6.1.7601.17514
| [ DVD и CD-ROM дисководы / TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | Аппаратный ID | IDE\CdRomTSSTcorp_CDDVDW_SN-208AB________________SC00____
|  |  | Сведения о размещении | Channel 2, Target 0, Lun 0
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | Intel-1c03
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 2
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | Intel-1c03
|  |  | Сведения о размещении | Channel 2
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 3 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 3
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | Intel-1c03
|  |  | Сведения о размещении | Channel 3
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 4 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 4
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | Intel-1c03
|  |  | Сведения о размещении | Channel 4
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C03&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,2)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | E1608000-E16087FF
|  |  | Порт | 4060-407F
|  |  | Порт | 4080-4087
|  |  | Порт | 4088-408F
|  |  | Порт | 4090-4093
|  |  | Порт | 4094-4097
| [ Unknown / 3D-видео контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | 3D-видео контроллер
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_1051&SUBSYS_C606144D&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|  |  | PCI-устройство | 3D-видео контроллер [10DE-1051] [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 11
|  |  | Память | B0000000-BFFFFFFF
|  |  | Память | C0000000-C1FFFFFF
|  |  | Память | E0000000-E0FFFFFF
|  |  | Порт | 3000-307F
| [ Unknown / Ethernet-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ethernet-контроллер
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_C606144D&REV_06
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(3,0,0)
|  |  | PCI-устройство | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 10
|  |  | Память | E1400000-E1403FFF
|  |  | Память | E1404000-E1404FFF
|  |  | Порт | 2000-20FF
| [ Unknown / PCI-контроллер Simple Communications ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PCI-контроллер Simple Communications
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,22,0)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 11
|  |  | Память | E1605000-E160500F
| [ Unknown / SM контроллер шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | SM контроллер шины
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,3)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 10
|  |  | Память | E1604000-E16040FF
|  |  | Порт | EFA0-EFBF
| [ Unknown / Сетевой контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Сетевой контроллер
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_0896&SUBSYS_50058086&REV_34
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,0)
|  |  | PCI-устройство | Сетевой контроллер [8086-0896] [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 11
|  |  | Память | E1500000-E1501FFF
| [ Батареи / Адаптер блока питания (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер блока питания (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | battery.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\ACPI0003
|  |  | PnP-устройство | Microsoft AC Adapter
| [ Батареи / Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | battery.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0A
|  |  | PnP-устройство | Control Method Battery
| [ Батареи / Составная батарея (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составная батарея (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | battery.inf
|  |  | Аппаратный ID | COMPOSITE_BATTERY
| [ Видеоадаптеры / Стандартный VGA графический адаптер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный VGA графический адаптер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | display.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_C606144D&REV_09
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,2,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный VGA графический адаптер [8086-0116] [NoDB]
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | D0000000-DFFFFFFF
|  |  | Память | E1000000-E13FFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | 4000-403F
| [ Дисковые устройства / SAMSUNG HN-M320MBB ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | SAMSUNG HN-M320MBB ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | IDE\DiskSAMSUNG_HN-M320MBB______________________2AR10001
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0, Target 0, Lun 0
| [ Дисковые устройства / USB2.0 Flash Disk USB Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB2.0 Flash Disk USB Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | Аппаратный ID | USBSTOR\DiskUSB2.0__Flash_Disk______2.50
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ancillary Function Driver for Winsock
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Beep ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Beep
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / CNG ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CNG
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Hardware Policy Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Hardware Policy Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / HTTP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HTTP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Kernel Mode Driver Frameworks service
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecPkg ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | KSecPkg
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Responder
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Microsoft Malware Protection Network Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Malware Protection Network Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Microsoft Network Inspection System ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Network Inspection System
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / msisadrv ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | msisadrv
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDProxy ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NDProxy
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NETBT ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NETBT
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NSI proxy service driver. ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NSI proxy service driver.
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Null ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Null
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / PEAUTH ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PEAUTH
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Performance Counters for Windows Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Performance Counters for Windows Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDP Encoder Mirror Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDP Encoder Mirror Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDPCDD ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | RDPCDD
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Reflector Display Driver used to gain access to graphics data ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Processor Loader Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Security Processor Loader Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / System Attribute Cache ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | System Attribute Cache
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TCP/IP Registry Compatibility ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | TCP/IP Registry Compatibility
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / User Mode Driver Frameworks Platform Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | User Mode Driver Frameworks Platform Driver
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VgaSave ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | VgaSave
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / WFP Lightweight Filter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WFP Lightweight Filter
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер динамических томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер динамических томов
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер точек подключения ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер точек подключения
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер авторизации брандмауэра Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер авторизации брандмауэра Windows
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер протокола TCP/IP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер протокола TCP/IP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Канал IDE ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Канал IDE
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Общий журнал (CLFS) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Общий журнал (CLFS)
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Планировщик пакетов QoS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Планировщик пакетов QoS
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Системный драйвер NDIS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный драйвер NDIS
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройство с поддержкой High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Устройство с поддержкой High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudio.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_144DC606&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройство с поддержкой High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Устройство с поддержкой High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudio.inf
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101&REV_1000
|  |  | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
| [ Клавиатуры / Стандартная клавиатура PS/2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0303
|  |  | PnP-устройство | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 01
|  |  | Порт | 0060-0060
|  |  | Порт | 0064-0064
| [ Компьютер / ACPI x64-based PC ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ACPI x64-based PC
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Контроллеры USB / Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Generic USB Hub
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0001.Hub_#0001
| [ Контроллеры USB / Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Generic USB Hub
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0001.Hub_#0002
| [ Контроллеры USB / Запоминающее устройство для USB ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Запоминающее устройство для USB
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbstor.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_1221&PID_3234&REV_0000
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0002.Hub_#0003
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1C2D&REV0004
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1C26&REV0004
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_2232&PID_1020&REV_0015
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0004.Hub_#0004
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,29,0)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 23
|  |  | Память | E1609000-E16093FF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,26,0)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | E160A000-E160A3FF
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | Аппаратный ID | Monitor\SEC324A
| [ Мыши и иные указывающие устройства / PS/2-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PS/2-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\ETD0B00
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 12
| [ Переносные устройства / F:\ ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | F:\
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | wpdfs.inf
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42
| [ Радиомодули Bluetooth / Generic Bluetooth Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Generic Bluetooth Adapter
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | bth.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_8086&PID_0189&REV_6919
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0003.Hub_#0003
| [ Радиомодули Bluetooth / Microsoft Bluetooth Enumerator ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Bluetooth Enumerator
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | bth.inf
|  |  | Аппаратный ID | BTH\MS_BTHBRB
| [ Сетевые адаптеры / WAN Miniport (IKEv2) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IKEv2)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netavpna.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_agilevpnminiport
| [ Сетевые адаптеры / Адаптер Microsoft ISATAP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | Аппаратный ID | *ISATAP
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanip
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IPv6) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (IPv6)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanipv6
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (L2TP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (L2TP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_l2tpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPPoE) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (PPPOE)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pppoeminiport
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (PPTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_pptpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Мини-порт WAN (SSTP) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (SSTP)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netsstpa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_sstpminiport
| [ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (Сетевой монитор) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WAN Miniport (Network Monitor)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | netrasa.inf
|  |  | Аппаратный ID | ms_ndiswanbh
| [ Сетевые адаптеры / Устройства Bluetooth (личной сети) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Устройства Bluetooth (личной сети)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | bthpan.inf
|  |  | Аппаратный ID | BTH\MS_BTHPAN
| [ Сетевые адаптеры / Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | tdibth.inf
|  |  | Аппаратный ID | BTH\MS_RFCOMM
| [ Системные устройства / CMOS и часы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS и часы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0B00
|  |  | PnP-устройство | Real-Time Clock
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 08
|  |  | Порт | 0070-0077
| [ Системные устройства / Intel(R) 82802 Firmware концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Intel(R) 82802 Firmware концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\INT0800
|  |  | PnP-устройство | Intel Flash EEPROM
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FF000000-FFFFFFFF
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 100
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 102
|  |  | IRQ | 103
|  |  | IRQ | 104
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 106
|  |  | IRQ | 107
|  |  | IRQ | 108
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 110
|  |  | IRQ | 111
|  |  | IRQ | 112
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 114
|  |  | IRQ | 115
|  |  | IRQ | 116
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 118
|  |  | IRQ | 119
|  |  | IRQ | 120
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 122
|  |  | IRQ | 123
|  |  | IRQ | 124
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 126
|  |  | IRQ | 127
|  |  | IRQ | 128
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 130
|  |  | IRQ | 131
|  |  | IRQ | 132
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 134
|  |  | IRQ | 135
|  |  | IRQ | 136
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 138
|  |  | IRQ | 139
|  |  | IRQ | 140
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 142
|  |  | IRQ | 143
|  |  | IRQ | 144
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 146
|  |  | IRQ | 147
|  |  | IRQ | 148
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 150
|  |  | IRQ | 151
|  |  | IRQ | 152
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 154
|  |  | IRQ | 155
|  |  | IRQ | 156
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 158
|  |  | IRQ | 159
|  |  | IRQ | 160
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 162
|  |  | IRQ | 163
|  |  | IRQ | 164
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 166
|  |  | IRQ | 167
|  |  | IRQ | 168
|  |  | IRQ | 169
|  |  | IRQ | 170
|  |  | IRQ | 171
|  |  | IRQ | 172
|  |  | IRQ | 173
|  |  | IRQ | 174
|  |  | IRQ | 175
|  |  | IRQ | 176
|  |  | IRQ | 177
|  |  | IRQ | 178
|  |  | IRQ | 179
|  |  | IRQ | 180
|  |  | IRQ | 181
|  |  | IRQ | 182
|  |  | IRQ | 183
|  |  | IRQ | 184
|  |  | IRQ | 185
|  |  | IRQ | 186
|  |  | IRQ | 187
|  |  | IRQ | 188
|  |  | IRQ | 189
|  |  | IRQ | 190
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 82
|  |  | IRQ | 83
|  |  | IRQ | 84
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 86
|  |  | IRQ | 87
|  |  | IRQ | 88
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 90
|  |  | IRQ | 91
|  |  | IRQ | 92
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 94
|  |  | IRQ | 95
|  |  | IRQ | 96
|  |  | IRQ | 97
|  |  | IRQ | 98
|  |  | IRQ | 99
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C09
|  |  | PnP-устройство | Embedded Controller Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0062-0062
|  |  | Порт | 0066-0066
| [ Системные устройства / Microsoft System Management BIOS драйвер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft System Management BIOS драйвер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | UMB\UMBUS
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | UMB\UMBUS
| [ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C04
|  |  | PnP-устройство | Numeric Data Processor
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 13
|  |  | Порт | 00F0-00F0
| [ Системные устройства / Вентилятор ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Вентилятор ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0B
|  |  | PnP-устройство | Fan
| [ Системные устройства / Вентилятор ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Вентилятор ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0B
|  |  | PnP-устройство | Fan
| [ Системные устройства / Вентилятор ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Вентилятор ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0B
|  |  | PnP-устройство | Fan
| [ Системные устройства / Вентилятор ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Вентилятор ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0B
|  |  | PnP-устройство | Fan
| [ Системные устройства / Вентилятор ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Вентилятор ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0B
|  |  | PnP-устройство | Fan
| [ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Высокоточный таймер событий
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0103
|  |  | PnP-устройство | High Precision Event Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FED00000-FED003FF
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ Системные устройства / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер клавиатуры сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_KBD
| [ Системные устройства / Драйвер мыши сервера терминалов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер мыши сервера терминалов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDP_MOU
| [ Системные устройства / Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ Системные устройства / Драйвер файла в качестве тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер файла в качестве тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | blbdrive.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BLBDRIVE
| [ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0C
|  |  | PnP-устройство | Power Button
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 19.11.2010
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,27,0)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 22
|  |  | Память | E1600000-E1603FFF
| [ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0200
|  |  | PnP-устройство | DMA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | DMA | 04
|  |  | Порт | 0000-001F
|  |  | Порт | 0081-0091
|  |  | Порт | 0093-009F
|  |  | Порт | 00C0-00DF
| [ Системные устройства / Крышка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Крышка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0D
|  |  | PnP-устройство | Lid
| [ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | compositebus.inf
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | root\swenum
| [ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0000
|  |  | PnP-устройство | Programmable Interrupt Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0020-0021
|  |  | Порт | 0024-0025
|  |  | Порт | 0028-0029
|  |  | Порт | 002C-002D
|  |  | Порт | 0030-0031
|  |  | Порт | 0034-0035
|  |  | Порт | 0038-0039
|  |  | Порт | 003C-003D
|  |  | Порт | 00A0-00A1
|  |  | Порт | 00A4-00A5
|  |  | Порт | 00A8-00A9
|  |  | Порт | 00AC-00AD
|  |  | Порт | 00B0-00B1
|  |  | Порт | 00B4-00B5
|  |  | Порт | 00B8-00B9
|  |  | Порт | 00BC-00BD
|  |  | Порт | 04D0-04D1
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\INT340E
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | F8000000-FBFFFFFF
|  |  | Память | FED10000-FED17FFF
|  |  | Память | FED18000-FED18FFF
|  |  | Память | FED19000-FED19FFF
|  |  | Память | FED1C000-FED1FFFF
|  |  | Память | FED20000-FED3FFFF
|  |  | Память | FED45000-FED8FFFF
|  |  | Память | FED90000-FED93FFF
|  |  | Память | FEE00000-FEEFFFFF
|  |  | Память | FF000000-FFFFFFFF
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\INT3F0D
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 0454-0457
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C02
|  |  | PnP-устройство | Thermal Monitoring ACPI Device
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | 002E-002F
|  |  | Порт | 004E-004F
|  |  | Порт | 0061-0061
|  |  | Порт | 0063-0063
|  |  | Порт | 0065-0065
|  |  | Порт | 0067-0067
|  |  | Порт | 0070-0070
|  |  | Порт | 0080-0080
|  |  | Порт | 0092-0092
|  |  | Порт | 00B2-00B3
|  |  | Порт | 0400-0453
|  |  | Порт | 0458-047F
|  |  | Порт | 0500-057F
|  |  | Порт | 0680-069F
|  |  | Порт | 0A00-0A0F
|  |  | Порт | 1000-100F
|  |  | Порт | 164E-164F
|  |  | Порт | 5000-5003
|  |  | Порт | 5000-500F
|  |  | Порт | FFFF-FFFF
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C01
|  |  | PnP-устройство | System Board Extension
| [ Системные устройства / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0100
|  |  | PnP-устройство | System Timer
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 00
|  |  | Порт | 0040-0043
|  |  | Порт | 0050-0053
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - CPU
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_0104&SUBSYS_C606144D&REV_09
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,0,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - CPU [8086-0104] [NoDB]
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - ISA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - ISA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C49&SUBSYS_C606144D&REV_04
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,0)
|  |  | PCI-устройство | Стандартный мост PCI - ISA [8086-1C49] [NoDB]
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C16&SUBSYS_C606144D&REV_B4
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,28,3)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | E1400000-E14FFFFF
|  |  | Порт | 2000-2FFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_C606144D&REV_09
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,0)
|  |  | PCI-устройство | Intel Sandy Bridge - PCI Express Graphics Root Port
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | B0000000-C1FFFFFF
|  |  | Память | E0000000-E0FFFFFF
|  |  | Порт | 3000-3FFF
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI - PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_C606144D&REV_B4
|  |  | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,28,0)
|  |  | PCI-устройство | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | E1500000-E15FFFFF
| [ Системные устройства / Термальная зона ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Термальная зона ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\ThermalZone
| [ Системные устройства / Термальная зона ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Термальная зона ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\ThermalZone
| [ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\FixedButton
| [ Системные устройства / Шина PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\PNP0A08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Three-wire Device Bus
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | AFA00000-FEAFFFFF
|  |  | Память | FED40000-FED44FFF
|  |  | Порт | 0000-0CF7
|  |  | Порт | 0D00-FFFF
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Устройства обработки изображений / WebCam SC-0311139N ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | WebCam SC-0311139N
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbvideo.inf
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_2232&PID_1020&REV_0015&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.001a.0000.001.004.000.000.000.000

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 1, Устройство 0, Функция 0 | 3D-видео контроллер [10DE-1051] [NoDB]
|  |  | Шина 0, Устройство 27, Функция 0 | Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 22, Функция 0 | Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1
|  |  | Шина 0, Устройство 28, Функция 0 | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1
|  |  | Шина 0, Устройство 28, Функция 3 | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4
|  |  | Шина 0, Устройство 31, Функция 3 | Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 29, Функция 0 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 26, Функция 0 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 31, Функция 2 | Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 1, Функция 0 | Intel Sandy Bridge - PCI Express Graphics Root Port
|  |  | Шина 3, Устройство 0, Функция 0 | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  |  | Шина 2, Устройство 0, Функция 0 | Сетевой контроллер [8086-0896] [NoDB]
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 0 | Стандартный VGA графический адаптер [8086-0116] [NoDB]
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 0 | Стандартный мост PCI - CPU [8086-0104] [NoDB]
|  |  | Шина 0, Устройство 31, Функция 0 | Стандартный мост PCI - ISA [8086-1C49] [NoDB]
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0303 | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | PNP0A08 | ACPI Three-wire Device Bus
|  |  | PNP0C0A | Control Method Battery
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0C09 | Embedded Controller Device
|  |  | PNP0C0B | Fan
|  |  | PNP0C0B | Fan
|  |  | PNP0C0B | Fan
|  |  | PNP0C0B | Fan
|  |  | PNP0C0B | Fan
|  |  | PNP0103 | High Precision Event Timer
|  |  | INT0800 | Intel Flash EEPROM
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_42_-________INTEL(R)_CORE(TM)_I5-2430M_CPU_@_2.40GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_42_-________INTEL(R)_CORE(TM)_I5-2430M_CPU_@_2.40GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_42_-________INTEL(R)_CORE(TM)_I5-2430M_CPU_@_2.40GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_42_-________INTEL(R)_CORE(TM)_I5-2430M_CPU_@_2.40GHZ | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
|  |  | PNP0C0D | Lid
|  |  | ACPI0003 | Microsoft AC Adapter
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | ETD0B00 | PS/2-совместимая мышь [NoDB]
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | ISATAP | Адаптер Microsoft ISATAP
|  |  | INT340E | Ресурсы системной платы [NoDB]
|  |  | INT3F0D | Ресурсы системной платы [NoDB]
|  |  | THERMALZONE | Термальная зона ACPI
|  |  | THERMALZONE | Термальная зона ACPI
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства USB:
|  |  | 8086 0189 | Generic Bluetooth Adapter
|  |  | 8087 0024 | Generic USB Hub
|  |  | 8087 0024 | Generic USB Hub
|  |  | 2232 1020 | WebCam SC-0311139N
|  |  | 1221 3234 | Запоминающее устройство для USB
|  |  | 2232 1020 | Составное USB устройство

Устройства PCI

| [ 3D-видео контроллер [10DE-1051] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | 3D-видео контроллер [10DE-1051] [NoDB]
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-1051
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0302 (3D Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 1.0
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 27 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-1C20
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 22 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-1C3A
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0780 (Communications Controller)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 28 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-1C10
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | B4
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 28 / 3
|  |  | ID устройства | 8086-1C16
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | B4
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 3
|  |  | ID устройства | 8086-1C22
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0C05 (SMBus Controller)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 29 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-1C26
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 26 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-1C2D
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB Controller)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 2
|  |  | ID устройства | 8086-1C03
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0106 (SATA Controller)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Intel Sandy Bridge - PCI Express Graphics Root Port ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Intel Sandy Bridge - PCI Express Graphics Root Port
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 1 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-0101
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 09
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x1
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 3 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10EC-8168
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0200 (Ethernet Controller)
|  |  | Версия | 06
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Сетевой контроллер [8086-0896] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Сетевой контроллер [8086-0896] [NoDB]
|  |  | Тип шины | PCI Express 1.0 x1
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-0896
|  |  | Субсистемный идентификатор | 8086-5005
|  |  | Класс устройства | 0280 (Network Controller)
|  |  | Версия | 34
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Стандартный VGA графический адаптер [8086-0116] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный VGA графический адаптер [8086-0116] [NoDB]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-0116
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | 09
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Стандартный мост PCI - CPU [8086-0104] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - CPU [8086-0104] [NoDB]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-0104
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 09
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Стандартный мост PCI - ISA [8086-1C49] [NoDB] ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Стандартный мост PCI - ISA [8086-1C49] [NoDB]
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 0
|  |  | ID устройства | 8086-1C49
|  |  | Субсистемный идентификатор | 144D-C606
|  |  | Класс устройства | 0601 (PCI/ISA Bridge)
|  |  | Версия | 04
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено

Устройства USB

| [ Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Generic USB Hub
|  |  | ID устройства | 8087-0024
|  |  | Класс устройства | 09 / 00 (Hi-Speed Hub with single TT)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | High (USB 2.0)
| [ Запоминающее устройство для USB (Flash Disk) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Запоминающее устройство для USB
|  |  | ID устройства | 1221-3234
|  |  | Класс устройства | 08 / 06 (Mass Storage)
|  |  | Протокол устройства | 50
|  |  | Производитель | USB2.0
|  |  | Продукт | Flash Disk
|  |  | Серийный номер | 1000000000000A3B
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | High (USB 2.0)
| [ Generic Bluetooth Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Generic Bluetooth Adapter
|  |  | ID устройства | 8086-0189
|  |  | Класс устройства | E0 / 01 (Bluetooth)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)
| [ Generic USB Hub ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Generic USB Hub
|  |  | ID устройства | 8087-0024
|  |  | Класс устройства | 09 / 00 (Hi-Speed Hub with single TT)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | High (USB 2.0)
| [ Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 2232-1020
|  |  | Класс устройства | EF / 02 (Interface Association Descriptor)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | High (USB 2.0)

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | DMA 04 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | IRQ 00 | Исключительный | Системный таймер
|  | IRQ 01 | Исключительный | Стандартная клавиатура PS/2
|  | IRQ 08 | Исключительный | CMOS и часы
|  | IRQ 10 | Общий | Ethernet-контроллер
|  | IRQ 10 | Общий | SM контроллер шины
|  | IRQ 100 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 102 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 103 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 104 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 106 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 107 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 108 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 11 | Общий | 3D-видео контроллер
|  | IRQ 11 | Общий | PCI-контроллер Simple Communications
|  | IRQ 11 | Общий | Сетевой контроллер
|  | IRQ 110 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 111 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 112 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 114 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 115 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 116 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 118 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 119 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 12 | Исключительный | PS/2-совместимая мышь
|  | IRQ 120 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 122 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 123 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 124 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 126 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 127 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 128 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 13 | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | IRQ 130 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 132 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 134 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 135 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 136 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 138 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 139 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 140 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 142 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 143 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 144 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 146 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 147 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 148 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 150 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 151 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 152 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 154 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 155 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 156 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 158 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 159 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 16 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 16 | Общий | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 16 | Общий | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 160 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 162 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 163 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 164 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 166 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 167 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 168 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 169 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 170 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 171 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 172 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 173 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 174 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 175 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 176 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 177 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 178 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 179 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 180 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 181 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 182 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 183 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 184 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 185 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 186 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 187 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 188 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 189 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 19 | Общий | Стандартный мост PCI - PCI
|  | IRQ 19 | Общий | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  | IRQ 190 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 22 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 23 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 82 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 83 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 84 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 86 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 87 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 88 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 90 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 91 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 92 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 94 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 95 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 96 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 98 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 99 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | Стандартный VGA графический адаптер
|  | Память AFA00000-FEAFFFFF | Общий | Шина PCI
|  | Память B0000000-BFFFFFFF | Исключительный | 3D-видео контроллер
|  | Память B0000000-C1FFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память C0000000-C1FFFFFF | Исключительный | 3D-видео контроллер
|  | Память D0000000-DFFFFFFF | Исключительный | Стандартный VGA графический адаптер
|  | Память E0000000-E0FFFFFF | Исключительный | 3D-видео контроллер
|  | Память E0000000-E0FFFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память E1000000-E13FFFFF | Исключительный | Стандартный VGA графический адаптер
|  | Память E1400000-E1403FFF | Исключительный | Ethernet-контроллер
|  | Память E1400000-E14FFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память E1404000-E1404FFF | Исключительный | Ethernet-контроллер
|  | Память E1500000-E1501FFF | Исключительный | Сетевой контроллер
|  | Память E1500000-E15FFFFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Память E1600000-E1603FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память E1604000-E16040FF | Исключительный | SM контроллер шины
|  | Память E1605000-E160500F | Исключительный | PCI-контроллер Simple Communications
|  | Память E1608000-E16087FF | Исключительный | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  | Память E1609000-E16093FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память E160A000-E160A3FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память F8000000-FBFFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED00000-FED003FF | Исключительный | Высокоточный таймер событий
|  | Память FED10000-FED17FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED18000-FED18FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED19000-FED19FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED1C000-FED1FFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED20000-FED3FFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED40000-FED44FFF | Общий | Шина PCI
|  | Память FED45000-FED8FFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FED90000-FED93FFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FEE00000-FEEFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Память FF000000-FFFFFFFF | Исключительный | Intel(R) 82802 Firmware концентратор
|  | Память FF000000-FFFFFFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0000-001F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0000-0CF7 | Общий | Шина PCI
|  | Порт 0020-0021 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0024-0025 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0028-0029 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 002C-002D | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 002E-002F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0030-0031 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0034-0035 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0038-0039 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 003C-003D | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0040-0043 | Исключительный | Системный таймер
|  | Порт 004E-004F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0050-0053 | Исключительный | Системный таймер
|  | Порт 0060-0060 | Исключительный | Стандартная клавиатура PS/2
|  | Порт 0061-0061 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0062-0062 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер
|  | Порт 0063-0063 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0064-0064 | Исключительный | Стандартная клавиатура PS/2
|  | Порт 0065-0065 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0066-0066 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер
|  | Порт 0067-0067 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0070-0070 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0070-0077 | Исключительный | CMOS и часы
|  | Порт 0080-0080 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0081-0091 | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 0092-0092 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0093-009F | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 00A0-00A1 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00A4-00A5 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00A8-00A9 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00AC-00AD | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00B0-00B1 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00B2-00B3 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 00B4-00B5 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00B8-00B9 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00BC-00BD | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 00C0-00DF | Исключительный | Контроллер прямого доступа к памяти
|  | Порт 00F0-00F0 | Исключительный | Арифметический сопроцессор
|  | Порт 03B0-03BB | Общий | Стандартный VGA графический адаптер
|  | Порт 03C0-03DF | Общий | Стандартный VGA графический адаптер
|  | Порт 0400-0453 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0454-0457 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0458-047F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 04D0-04D1 | Исключительный | Программируемый контроллер прерываний
|  | Порт 0500-057F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0680-069F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0A00-0A0F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 0D00-FFFF | Общий | Шина PCI
|  | Порт 1000-100F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 164E-164F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 2000-20FF | Исключительный | Ethernet-контроллер
|  | Порт 2000-2FFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 3000-307F | Исключительный | 3D-видео контроллер
|  | Порт 3000-3FFF | Исключительный | Стандартный мост PCI - PCI
|  | Порт 4000-403F | Исключительный | Стандартный VGA графический адаптер
|  | Порт 4060-407F | Исключительный | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  | Порт 4080-4087 | Исключительный | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  | Порт 4088-408F | Исключительный | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  | Порт 4090-4093 | Исключительный | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  | Порт 4094-4097 | Исключительный | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|  | Порт 5000-5003 | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт 5000-500F | Исключительный | Ресурсы системной платы
|  | Порт EFA0-EFBF | Исключительный | SM контроллер шины
|  | Порт FFFF-FFFF | Исключительный | Ресурсы системной платы

Ввод

| [ Стандартная клавиатура PS/2 ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Стандартная клавиатура PS/2
|  |  | Тип клавиатуры | Japanese keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | Russian
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - @%SystemRoot%\system32\mlang.dll,-4611
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - @%SystemRoot%\system32\mlang.dll,-4645
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ PS/2-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | PS/2-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 3
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 1
|  |  | Время двойного щелчка | 500 msec
|  |  | Порог X / Y | 6 / 10
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Разрешено
|  |  | Колёсико мыши | Нет
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | След от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено

Принтеры

| [ Fax ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Fax
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | SHRFAX:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
|  |  | Имя устройства | Fax
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 10:00 - 10:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | Letter, 8.5 x 11 in
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 200 x 200 dpi Mono
| [ Microsoft XPS Document Writer (По умолчанию) ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер по умолчанию | Да
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | XPSPort:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft XPS Document Writer (v6.00)
|  |  | Имя устройства | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color

Debug - PCI

|  | B00 D00 F00: | Стандартный мост PCI - CPU [8086-0104] [NoDB]
|  | Offset 000: | 86 80 04 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 11 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 AB
|  | Offset 060: | 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
|  | Offset 080: | 10 11 11 11 11 11 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 D0 0F 01 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 C0 00 00 00 00 01 00 E0 0F 01 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 01 00 A0 AB 01 00 80 AB 01 00 00 AB 01 00 A0 AF
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 09 00 0C 01 9E 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 01 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00
|  | B00 D01 F00: | Intel Sandy Bridge - PCI Express Graphics Root Port
|  | Offset 000: | 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 30 30 00 00
|  | Offset 020: | 00 E0 F0 E0 01 B0 F1 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
|  | Offset 080: | 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 090: | 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 2D 21 02
|  | Offset 0B0: | 42 00 01 51 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
|  | B00 D02 F00: | Стандартный VGA графический адаптер [8086-0116] [NoDB]
|  | Offset 000: | 86 80 16 01 07 04 90 00 09 00 00 03 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 00 E1 00 00 00 00 0C 00 00 D0 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
|  | Offset 040: | 09 00 0C 01 9E 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 11 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 AB
|  | Offset 060: | 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 18 50 F1 AA
|  | B00 D16 F00: | Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1
|  | Offset 000: | 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 04 50 60 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
|  | Offset 040: | 45 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 60 F8 0B 00 10
|  | Offset 050: | 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
|  | Offset 0C0: | EE 67 70 EB F5 05 49 44 BD EF 80 9B 6B B3 6B 1B
|  | Offset 0D0: | FF 79 E3 02 9A 1F A0 0F 0E B6 4E 4B 40 46 B3 45
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D1A F00: | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
|  | Offset 000: | 86 80 2D 1C 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 A0 60 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
|  | Offset 070: | 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 E0 9F AA
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20
|  | B00 D1B F00: | Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | 86 80 20 1C 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 60 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
|  | Offset 040: | 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 60 42 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 04 00 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
|  | Offset 0D0: | 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1C F00: | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1
|  | Offset 000: | 86 80 10 1C 06 00 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 00
|  | Offset 020: | 50 E1 50 E1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 01
|  | Offset 050: | 42 00 11 70 00 B2 04 00 00 00 40 01 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 0D A0 00 00 4D 14 06 C6 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1C F03: | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4
|  | Offset 000: | 86 80 16 1C 07 00 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 20 20 00 00
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 41 E1 41 E1 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
|  | Offset 040: | 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 04
|  | Offset 050: | 43 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 0D A0 00 00 4D 14 06 C6 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1D F00: | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
|  | Offset 000: | 86 80 26 1C 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 90 60 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 C2 C9 00 80 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
|  | Offset 070: | 00 00 DD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 90 7A AA
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20
|  | B00 D1F F00: | Стандартный мост PCI - ISA [8086-1C49] [NoDB]
|  | Offset 000: | 86 80 49 1C 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 050: | F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 8B 80 8A 8A D0 00 00 00 85 80 8B 85 F8 F0 00 00
|  | Offset 070: | 78 00 79 00 7A 00 7B 00 7C 00 7D 00 7E 00 7F 00
|  | Offset 080: | 10 00 0F 3F 2C 16 00 00 00 00 00 00 01 0A 0C 00
|  | Offset 090: | A1 06 0C 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 14 0E 80 00 01 18 06 00 00 47 00 00 00 00 00 80
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 06 81 00 20 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 0F 00 00 00 67 45 00 00 00 FF 00 00 08 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 09 00 0C 10 00 00 00 00 13 06 64 0E 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1F F02: | Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller
|  | Offset 000: | 86 80 03 1C 07 00 B0 02 04 01 06 01 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 89 40 00 00 95 40 00 00 81 40 00 00 91 40 00 00
|  | Offset 020: | 61 40 00 00 00 80 60 E1 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 60 22 1D 85 83 01 00 22 08 42 5C 01 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | E0 00 00 00 39 00 00 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B00 D1F F03: | Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller
|  | Offset 000: | 86 80 22 1C 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 40 60 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | A1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
|  | Offset 040: | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
|  | B01 D00 F00: | 3D-видео контроллер [10DE-1051] [NoDB]
|  | Offset 000: | DE 10 51 10 07 00 10 00 A1 00 02 03 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 E0 0C 00 00 B0 00 00 00 00 0C 00 00 C0
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 01 30 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 F8 FF 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
|  | Offset 040: | 4D 14 06 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 A0 8D 2C 01
|  | Offset 080: | 10 28 00 00 01 2D 05 00 42 00 01 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B02 D00 F00: | Сетевой контроллер [8086-0896] [NoDB]
|  | Offset 000: | 86 80 96 08 06 00 10 00 34 00 80 02 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 50 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 05 50
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 23 C8 00 00 00 0D
|  | Offset 0D0: | 05 E0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 10 00 01 00 C0 8E 00 10 10 08 10 00 11 EC 06 00
|  | Offset 0F0: | 43 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B03 D00 F00: | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Offset 000: | EC 10 68 81 07 00 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 01 20 00 00 00 00 00 00 0C 40 40 E1 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 0C 00 40 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 06 C6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
|  | Offset 040: | 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 10 20 11 00 11 7C 07 00
|  | Offset 080: | 43 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 11 D0 03 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | U.w.t.000000000000."..!.@...00IBM VGA Compatible BIOS. .f.v.....
|  | C000:0040 | PCIR............................&...f...........................
|  | C000:0080 | ../............................................DH.....DH.....DH.
|  | C000:00C0 | ...0DH.....DI.....DI.....DJ.....DJ....0DJ.....DI....0DI.....DJ..
|  | C000:0100 | ...DK.....DK.....DK....0.L......L......L....0.L......M......M...
|  | C000:0140 | ..0.<..2.`..4....8....:....<....A.<..C.`..E....I....K....M....P
|  | C000:0180 | <..R `..T ...X ...Z ...\ ...`....a....b ...c....d....e ...f....g
|  | C000:01C0 | ....h ...i....j....k ...l.-..m.-..n -..o.G..p.G..q G..}....~....
|  | C000:0200 | ........ .-..`............ .1..l...........rQ.. n(U...!.......
|  | C000:0240 | ....`"........... ....@.......... .1X. (.........V. .1X. .P....
|  | C000:0280 | ....d..@A.&0..6.......... A. 0.`........0*..Q.*@0p.........4..Q.
|  | C000:02C0 | *@..........H?@0b.2@@.........h[..r.<P....................E.....
|  | C000:0300 | .......................................E........................
|  | C000:0340 | ...........For Evaluation Use Only....(........c-'(.+...........
|  | C000:0380 | ......................................(........c-'(.+...........
|  | C000:03C0 | ......................................P........c_OP.U...........

Debug - Unknown

|  | ACPI | …+w: Unknown
|  | HDD | SAMSUNG HN-M320MBB
|  | HDD | SAMSUNG HN-M320MBB ATA Device
|  | Monitor ID | SEC324A: Универсальный монитор PnP [NoDB]
|  | Monitor Model | LTN156AT190
|  | Monitor Vendor | SAMSUNG
|  | Optical | TSSTcorp CDDVDW SN-208AB ATA Device
|  | PCI/AGP | 10DE-1051 [SubSys: 144D-C606]: 3D-видео контроллер [10DE-1051] [NoDB]
|  | PCI/AGP | 8086-0104 [SubSys: 144D-C606]: Стандартный мост PCI - CPU [8086-0104] [NoDB]
|  | PCI/AGP | 8086-0116 [SubSys: 144D-C606]: Стандартный VGA графический адаптер [8086-0116] [NoDB]
|  | PCI/AGP | 8086-0896 [SubSys: 8086-5005]: Сетевой контроллер [8086-0896] [NoDB]
|  | PCI/AGP | 8086-1C49 [SubSys: 144D-C606]: Стандартный мост PCI - ISA [8086-1C49] [NoDB]
|  | PnP | ETD0B00: PS/2-совместимая мышь [NoDB]
|  | PnP | INT340E: Ресурсы системной платы [NoDB]
|  | PnP | INT3F0D: Ресурсы системной платы [NoDB]

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.