- Навигация
  - Компьютер
    - Суммарная информаци
    - Разгон
    - Электропитание
    - Портативный ПК
    - Датчики
  - Системная плата
    - ЦП
    - CPUID
    - Системная плата
    - Память
    - SPD
    - Чипсет
    - BIOS
    - ACPI
  - Отображение
    - Видео Windows
    - Видео PCI / AGP
    - Графический процессор
    - Монитор
    - Рабочий стол
    - Мультимонитор
    - Видеорежимы
    - OpenGL
    - GPGPU
    - Vulkan
  - Мультимедиа
    - Аудио Windows
    - Аудио PCI / PnP
    - HD Audio
    - OpenAL
  - Хранение данных
    - Хранение данных Windows
    - Логические диски
    - Физические диски
    - Оптические накопители
    - ATA
    - SMART
  - Сеть
    - Сеть Windows
    - Сеть PCI / PnP
  - DirectX
    - DirectX - видео
    - DirectX - звук
  - Устройства
    - Устройства Windows
    - Физические устройства
    - Устройства PCI
    - Устройства USB
    - Ресурсы устройств
    - Ввод
    - Принтеры

AIDA64 Extreme

|  | Версия | AIDA64 v5.92.4300/ru
|  | Тестовый модуль | 4.3.759-x64
|  | Домашняя страница | http://www.aida64.com/
|  | Тип отчёта | Мастер отчётов
|  | Компьютер | USER-PC
|  | Генератор | User
|  | Операционная система | Microsoft Windows 10 Home 10.0.15063.674 (Win10 RS2)
|  | Дата | 2017-10-25
|  | Время | 03:33

Суммарная информация

|  | Компьютер:
|  |  | Тип компьютера | Компьютер с ACPI на базе x64
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows 10 Home
|  |  | Пакет обновления ОС | -
|  |  | Internet Explorer | 11.674.15063.0
|  |  | Edge | 40.15063.674.0
|  |  | DirectX | DirectX 12.0
|  |  | Имя компьютера | USER-PC
|  |  | Имя пользователя | User
|  |  | Вход в домен | User-PC
|  |  | Дата / Время | 2017-10-25 / 03:33
|  | Системная плата:
|  |  | Тип ЦП | HexaCore AMD FX-6300, 4100 MHz (19 x 216)
|  |  | Системная плата | MSI 970A-G43 (MS-7693) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
|  |  | Чипсет системной платы | AMD 970, AMD K15
|  |  | Системная память | 5596 МБ (DDR3 SDRAM)
|  |  | DIMM1: Kingston 9905403-151.A00LF | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  |  | DIMM2: Kingston 9905403-151.A00LF | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  |  | DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX | 2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
|  |  | DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX | 2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
|  |  | Тип BIOS | AMI (03/28/2013)
|  |  | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|  | Отображение:
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST (2 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST (2 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST (2 ГБ)
|  |  | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST (2 ГБ)
|  |  | 3D-акселератор | nVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
|  |  | Монитор | Samsung SyncMaster E2320/E2320X (Analog) [23" LCD] (HLJB100422)
|  | Мультимедиа:
|  |  | Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
|  |  | Звуковой адаптер | Realtek ALC887 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
|  | Хранение данных:
|  |  | IDE-контроллер | AMD PCI IDE Controller
|  |  | IDE-контроллер | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  |  | Контроллер хранения данных | Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
|  |  | Дисковый накопитель | ST500DM002-1BC142 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
|  |  | Оптический накопитель | Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
|  |  | SMART-статус жёстких дисков | OK
|  | Разделы:
|  |  | C: (NTFS) | 99.5 ГБ (30.6 ГБ свободно)
|  |  | D: (NTFS) | 365.8 ГБ (18.9 ГБ свободно)
|  |  | Общий объём | 465.2 ГБ (49.4 ГБ свободно)
|  | Ввод:
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Клавиатура | Клавиатура HID
|  |  | Мышь | HID-совместимая мышь
|  |  | Игровой контроллер | Microsoft PC-joystick driver
|  | Сеть:
|  |  | Первичный адрес IP | 192.168.2.203
|  |  | Первичный адрес MAC | 44-8A-5B-5A-7E-2D
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.2.203)
|  | Периферийные устройства:
|  |  | Принтер | Fax
|  |  | Принтер | Microsoft Print to PDF
|  |  | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Контроллер USB1 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Контроллер USB1 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Контроллер USB1 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Контроллер USB1 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Контроллер USB2 | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Контроллер USB2 | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Контроллер USB2 | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Контроллер USB3 | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  |  | Контроллер USB3 | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | USB-устройство ввода
|  |  | USB-устройство | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  |  | USB-устройство | Составное USB устройство
|  | DMI:
|  |  | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|  |  | DMI версия BIOS | V10.3
|  |  | DMI производитель системы | MSI
|  |  | DMI система | MS-7693
|  |  | DMI системная версия | 3.0
|  |  | DMI системный серийный номер | To be filled by O.E.M.
|  |  | DMI системный UUID | 00000000-00000000-0000448A-5B5A7E2D
|  |  | DMI производитель системной платы | MSI
|  |  | DMI системная плата | 970A-G43 (MS-7693)
|  |  | DMI версия системной платы | 3.0
|  |  | DMI серийный номер системной платы | To be filled by O.E.M.
|  |  | DMI производитель шасси | MSI
|  |  | DMI версия шасси | 3.0
|  |  | DMI серийный номер шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI Asset-тег шасси | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | DMI тип шасси | Desktop Case

DMI

| [ BIOS ]
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Производитель | American Megatrends Inc.
|  |  | Версия | V10.3
|  |  | Дата выпуска | 03/28/2013
|  |  | Размер | 8 МБ
|  |  | Версия BIOS системы | 4.6
|  |  | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|  |  | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|  |  | Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI, UEFI
|  |  | Возможности расширения | PCI, USB
|  |  | Виртуальная машина | Нет
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Система ]
|  | Свойства системы:
|  |  | Производитель | MSI
|  |  | Продукт | MS-7693
|  |  | Версия | 3.0
|  |  | Серийный номер | To be filled by O.E.M.
|  |  | SKU# | To be filled by O.E.M.
|  |  | Семейство | To be filled by O.E.M.
|  |  | Универсальный уникальный ID | 00000000-00000000-0000448A-5B5A7E2D
|  |  | Тип пробуждения | Выключение питания
| [ Системная плата ]
|  | Свойства системной платы:
|  |  | Производитель | MSI
|  |  | Продукт | 970A-G43 (MS-7693)
|  |  | Версия | 3.0
|  |  | Серийный номер | To be filled by O.E.M.
|  |  | Тег имущества | To be filled by O.E.M.
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
|  |  | Информация о продукте | https://www.msi.com/Motherboards
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | https://www.msi.com/support#support_download
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
| [ Шасси ]
|  | Свойства шасси:
|  |  | Производитель | MSI
|  |  | Версия | 3.0
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тип шасси | Настольный
|  |  | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|  |  | Состояние источника питания | Безопасный
|  |  | Температурное состояние | Безопасный
|  |  | Состояние безопасности | Нет
| [ Процессоры / AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства процессора:
|  |  | Производитель | AMD
|  |  | Версия | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | Внешняя частота | 200 МГц
|  |  | Максимальная частота | 3500 МГц
|  |  | Текущая частота | 3500 МГц
|  |  | Тип | Central Processor
|  |  | Напряжение питания | 1.2 V
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Установка | Socket AM3
|  |  | Тип разъёма | CPU 1
|  |  | HTT / CMP | 1 / 6
|  |  | Возможности | 64-bit
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Кэш-память / L1-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Unified
|  |  | Скорость | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 2-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 288 КБ
|  |  | Установленный объём | 288 КБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Multi-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L1-Cache
| [ Кэш-память / L2-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Unified
|  |  | Скорость | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 16-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 6 МБ
|  |  | Установленный объём | 6 МБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Multi-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L2-Cache
| [ Кэш-память / L3-Cache ]
|  | Свойства кэша:
|  |  | Тип | Unified
|  |  | Скорость | 1 ns
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Режим работы | Write-Back
|  |  | Ассоциативность | 64-way Set-Associative
|  |  | Максимальный объём | 8 МБ
|  |  | Установленный объём | 8 МБ
|  |  | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|  |  | Коррекция ошибок | Multi-bit ECC
|  |  | Тип разъёма | L3-Cache
| [ Массивы памяти / System Memory ]
|  | Свойства массива памяти:
|  |  | Размещение | Системная плата
|  |  | Функция массива памяти | Системная память
|  |  | Коррекция ошибок | Нет
|  |  | Макс. объём памяти | 32 ГБ
|  |  | Устройства памяти | 4
| [ Устройства памяти / A1_DIMM0 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR3
|  |  | Тип | Synchronous, Unbuffered
|  |  | Размер | 2 ГБ
|  |  | Макс. частота | 800 MT/s
|  |  | Текущая частота | 667 MT/s
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Ranks | 2
|  |  | Размещение | A1_DIMM0
|  |  | Банк | A1_BANK0
|  |  | Производитель | Kingston
|  |  | Серийный номер | 8B13103A
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum0
|  |  | Шифр компонента | 9905403-151.A00LF
| [ Устройства памяти / A1_DIMM1 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR3
|  |  | Тип | Synchronous, Unbuffered
|  |  | Размер | 2 ГБ
|  |  | Макс. частота | 800 MT/s
|  |  | Текущая частота | 667 MT/s
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Ranks | 2
|  |  | Размещение | A1_DIMM1
|  |  | Банк | A1_BANK1
|  |  | Производитель | Kingston
|  |  | Серийный номер | 7621235A
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum1
|  |  | Шифр компонента | KHX1600C9D3/2GX
| [ Устройства памяти / A1_DIMM2 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR3
|  |  | Тип | Synchronous, Unbuffered
|  |  | Размер | 2 ГБ
|  |  | Макс. частота | 800 MT/s
|  |  | Текущая частота | 667 MT/s
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Ranks | 2
|  |  | Размещение | A1_DIMM2
|  |  | Банк | A1_BANK2
|  |  | Производитель | Kingston
|  |  | Серийный номер | 8C13103A
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum2
|  |  | Шифр компонента | 9905403-151.A00LF
| [ Устройства памяти / A1_DIMM3 ]
|  | Свойства устройства памяти:
|  |  | Форм-фактор | DIMM
|  |  | Тип | DDR3
|  |  | Тип | Synchronous, Unbuffered
|  |  | Размер | 2 ГБ
|  |  | Макс. частота | 800 MT/s
|  |  | Текущая частота | 667 MT/s
|  |  | Общая ширина | 64 бит
|  |  | Ширина данных | 64 бит
|  |  | Ranks | 2
|  |  | Размещение | A1_DIMM3
|  |  | Банк | A1_BANK3
|  |  | Производитель | Kingston
|  |  | Серийный номер | 7A21255A
|  |  | Тег имущества | A1_AssetTagNum3
|  |  | Шифр компонента | KHX1600C9D3/2GX
| [ Системные разъёмы / J6B2 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | J6B2
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x16
|  |  | Длина | Длинный
| [ Системные разъёмы / J6B1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | J6B1
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / J6D1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | J6D1
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Системные разъёмы / J7B1 ]
|  | Свойства системного разъёма:
|  |  | Назначение разъёма | J7B1
|  |  | Тип | PCI-E
|  |  | Использование | Используется
|  |  | Ширина шины данных | x1
|  |  | Длина | Короткий
| [ Разъёмы портов / PS2Mouse ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Mouse Port
|  |  | Внутреннее обозначение | J1A1
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | PS2Mouse
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / Keyboard ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Keyboard Port
|  |  | Внутреннее обозначение | J1A1
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Клавиатура
|  |  | Внешний тип разъёма | PS/2
| [ Разъёмы портов / TV Out ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J2A1
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | TV Out
|  |  | Внешний тип разъёма | Mini-Centronics Type-14
| [ Разъёмы портов / COM A ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Serial Port 16550A Compatible
|  |  | Внутреннее обозначение | J2A2A
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | COM A
|  |  | Внешний тип разъёма | DB-9 pin male
| [ Разъёмы портов / Video ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | Video Port
|  |  | Внутреннее обозначение | J2A2B
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | Video
|  |  | Внешний тип разъёма | DB-15 pin female
| [ Разъёмы портов / USB1 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | J3A1
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB1
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB2 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | J3A1
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB2
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / USB3 ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Тип порта | USB
|  |  | Внутреннее обозначение | J3A1
|  |  | Внутренний тип разъёма | Нет
|  |  | Внешнее обозначение | USB3
|  |  | Внешний тип разъёма | USB
| [ Разъёмы портов / J9A1 - TPM HDR ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J9A1 - TPM HDR
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J9C1 - PCIE DOCKING CONN
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J2B3 - CPU FAN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J2B3 - CPU FAN
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J6C2 - EXT HDMI ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J6C2 - EXT HDMI
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J3C1 - GMCH FAN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J3C1 - GMCH FAN
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J1D1 - ITP ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J1D1 - ITP
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J9E2 - MDC INTPSR ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J9E2 - MDC INTPSR
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J9E4 - MDC INTPSR ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J9E4 - MDC INTPSR
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J9E3 - LPC HOT DOCKING
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J9E1 - SCAN MATRIX ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J9E1 - SCAN MATRIX
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J9G1 - LPC SIDE BAND
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J8F1 - UNIFIED ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J8F1 - UNIFIED
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J6F1 - LVDS ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J6F1 - LVDS
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J2F1 - LAI FAN ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J2F1 - LAI FAN
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J2G1 - GFX VID ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J2G1 - GFX VID
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Разъёмы портов / J1G6 - AC JACK ]
|  | Свойства разъёма порта:
|  |  | Внутреннее обозначение | J1G6 - AC JACK
|  |  | Внешний тип разъёма | Нет
| [ Встроенные устройства / Onboard IGD ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Onboard IGD
|  |  | Тип | Video
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
| [ Встроенные устройства / Onboard LAN ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Onboard LAN
|  |  | Тип | Ethernet
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 25 / 0
| [ Встроенные устройства / Onboard 1394 ]
|  | Свойства встроенного устройства:
|  |  | Описание | Onboard 1394
|  |  | Статус | Разрешено
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 3 / 28 / 2
| [ Разное ]
|  | Разное:
|  |  | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|  |  | System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M.

Разгон

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | HexaCore AMD FX-6300
|  |  | Псевдоним ЦП | Vishera
|  |  | Степпинг ЦП | OR-C0
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Версия CPUID | 00600F20h
|  |  | CPU VID | 1.3125 V
|  |  | Северный мост VID | 1.1625 V
|  | Частота ЦП:
|  |  | Частота ЦП | 4085.1 MHz (исходное: 3500 MHz, pазгон: 16%)
|  |  | Множитель ЦП | 19x
|  |  | CPU FSB | 215.0 MHz (исходное: 200 MHz, pазгон: 7%)
|  |  | Частота HyperTransport | 2580.1 MHz
|  |  | Частота северного моста | 2150.1 MHz
|  |  | Шина памяти | 716.7 MHz
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 20:6
|  | Кэш ЦП:
|  |  | Кэш L1 кода | 64 КБ per module
|  |  | Кэш L1 данных | 16 КБ per core
|  |  | Кэш L2 | 2 МБ per module (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 8 МБ (On-Die, ECC, NB-Speed)
|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$1APEF029_BIOS DATE: 03/28/13 16:31:10 VER: 04.06.05
|  |  | Системная плата | MSI 970A-G43 (MS-7693) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
|  | Свойства набора микросхем (чипсета):
|  |  | Чипсет системной платы | AMD 970, AMD K15
|  |  | Тайминги памяти | 9-10-10-26 (CL-RCD-RP-RAS)
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | DIMM1: Kingston 9905403-151.A00LF | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  |  | DIMM2: Kingston 9905403-151.A00LF | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
|  |  | DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX | 2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
|  |  | DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX | 2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
|  | Свойства BIOS:
|  |  | Дата BIOS системы | 03/28/2013
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 03/14/13
|  |  | DMI версия BIOS | V10.3
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost
|  |  | Кодовое название ГП | GK106-240 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 11C2, Rev A1)
|  |  | Частота ГП | 992 МГц
|  |  | Частота памяти | 1502 МГц

Электропитание

|  | Свойства электропитания:
|  |  | Текущий источник питания | Электросеть
|  |  | Состояние батарей | Нет батареи
|  |  | Полное время работы от батарей | Неизвестно
|  |  | Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно

Портативный ПК

|  | Centrino (Carmel) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Napa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет
|  |  | Система: Centrino 2-совместимый | Нет
|  | Centrino (Calpella) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Huron River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Chief River) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет
|  | Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы:
|  |  | ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Нет (AMD FX-6300)
|  |  | Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series | Нет (AMD 970, AMD K15)
|  |  | WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет
|  |  | Система: Centrino-совместимый | Нет

Датчики

|  | Свойства датчика:
|  |  | Тип датчика | Fintek F71889ED (ISA 480h)
|  |  | Тип датчика ГП | Diode (NV-Diode)
|  |  | Системная плата | MSI MS-7693
|  | Температуры:
|  |  | Системная плата | 31 °C (88 °F)
|  |  | ЦП | 47 °C (117 °F)
|  |  | Диод ГП | 49 °C (120 °F)
|  |  | ST500DM002-1BC142 | 35 °C (95 °F)
|  | Вентиляторы:
|  |  | ЦП | 2074 RPM
|  |  | Графический процессор | 1860 RPM (35%)
|  | Напряжения:
|  |  | Ядро ЦП | 1.328 V
|  |  | CPU VID | 1.313 V
|  |  | +3.3 V | 3.264 V
|  |  | +5 V | 4.781 V
|  |  | +12 V | 11.880 V
|  |  | +3.3 V резерв | 3.280 V
|  |  | Батарея VBAT | 3.280 V
|  |  | Ядро ГП | 1.025 V
|  | Значения мощности:
|  |  | CPU Package | 40.24 W
|  |  | GPU TDP% | 32%
|  |  | Debug Info F | 02D3 0FFF 0FFF
|  |  | Debug Info T | 47 60 31
|  |  | Debug Info V | CC A6 87 6F 4B 9D C2 CD CD
|  |  | Debug Info I | 03 04 10 19 34 (0909)

ЦП

|  | Свойства ЦП:
|  |  | Тип ЦП | HexaCore AMD FX-6300, 4100 MHz (19 x 216)
|  |  | Псевдоним ЦП | Vishera
|  |  | Степпинг ЦП | OR-C0
|  |  | Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, XOP, AVX, FMA, FMA4, AES
|  |  | Исходная частота | 3500 МГц
|  |  | Мин./макс. множитель ЦП | 4.0x / 39.5x
|  |  | Engineering Sample | Нет
|  |  | Кэш L1 кода | 64 КБ per module
|  |  | Кэш L1 данных | 16 КБ per core
|  |  | Кэш L2 | 2 МБ per module (On-Die, ECC, Full-Speed)
|  |  | Кэш L3 | 8 МБ (On-Die, ECC, NB-Speed)
|  | Физическая информация о ЦП:
|  |  | Тип корпуса | 941 Pin uPGA
|  |  | Размеры корпуса | 40 mm x 40 mm
|  |  | Число транзисторов | 1200 млн.
|  |  | Технологический процесс | 32 nm CMOS, Cu, HKMG, SHP SOI, Immersion Lithography
|  |  | Размер кристалла | 315 mm2
|  |  | Напряжение питания ядра | 0.838 - 1.413 V
|  |  | Типичная мощность | 95.0 W
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | Multi CPU:
|  |  | ID системной платы | A M I ALASKA
|  |  | CPU #1 | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3763 МГц
|  |  | CPU #2 | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3763 МГц
|  |  | CPU #3 | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3763 МГц
|  |  | CPU #4 | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3763 МГц
|  |  | CPU #5 | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3763 МГц
|  | Загрузка ЦП:
|  |  | ЦП 1 / Ядро 1 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 2 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 3 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 4 | 0%
|  |  | ЦП 1 / Ядро 5 | 0%

CPUID

|  | Свойства CPUID:
|  |  | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|  |  | Имя ЦП CPUID | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Версия CPUID | 00600F20h
|  |  | Расширенная версия CPUID | 00600F20h
|  |  | Идентификатор платформы | C6h (Socket AM3+)
|  |  | Версия обновления микрокода | 06000822h
|  |  | HTT / CMP | 0 / 6
|  |  | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 80 °C (176 °F)
|  |  | CPU Thermal Design Power | 95.0 W
|  | Наборы инструкций:
|  |  | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|  |  | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|  |  | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|  |  | AMD Extended MMX | Поддерживается
|  |  | AMD FMA4 | Поддерживается, Разрешено
|  |  | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|  |  | AMD SSE4A | Поддерживается
|  |  | AMD XOP | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|  |  | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|  |  | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA-64 | Не поддерживается
|  |  | IA AES Extensions | Поддерживается
|  |  | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA AVX2 | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 FMAPS (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|  |  | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|  |  | IA BMI1 | Поддерживается
|  |  | IA BMI2 | Не поддерживается
|  |  | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|  |  | IA MMX | Поддерживается
|  |  | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|  |  | IA SSE | Поддерживается
|  |  | IA SSE2 | Поддерживается
|  |  | IA SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|  |  | IA SSE4.1 | Поддерживается
|  |  | IA SSE4.2 | Поддерживается
|  |  | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|  |  | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|  |  | Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|  |  | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|  |  | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|  |  | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|  |  | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|  |  | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|  |  | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|  |  | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|  |  | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|  |  | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|  |  | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|  |  | Инструкция SKINIT / STGI | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|  |  | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|  |  | Trailing Bit Manipulation Instructions | Поддерживается
|  |  | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|  | Функции безопасности:
|  |  | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|  |  | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|  |  | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Не поддерживается
|  |  | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|  |  | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|  |  | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|  |  | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|  |  | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|  |  | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|  |  | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|  |  | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|  |  | Secure Memory Encryption (SME) | Не поддерживается
|  |  | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|  |  | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|  |  | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается
|  |  | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | APM Power Reporting | Не поддерживается
|  |  | Application Power Management (APM) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|  |  | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|  |  | Connected Standby | Не поддерживается
|  |  | Core C6 State (CC6) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Digital Thermometer | Поддерживается
|  |  | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|  |  | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|  |  | Frequency ID Control | Не поддерживается
|  |  | Hardware P-State Control | Поддерживается
|  |  | Hardware Thermal Control (HTC) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | LongRun | Не поддерживается
|  |  | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|  |  | Overstress | Не поддерживается
|  |  | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|  |  | Parallax | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|  |  | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|  |  | Running Average Power Limit (RAPL) | Не поддерживается
|  |  | Software Thermal Control | Не поддерживается
|  |  | SpeedShift (SST, HWP) | Не поддерживается
|  |  | Термодиод | Поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|  |  | Thermal Monitoring | Поддерживается
|  |  | Thermal Trip | Поддерживается
|  |  | Voltage ID Control | Не поддерживается
|  | Функции виртуализации:
|  |  | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|  |  | Extended Page Table (EPT) | Не поддерживается
|  |  | Hypervisor | Нет
|  |  | Инструкция INVEPT | Не поддерживается
|  |  | Инструкция INVVPID | Не поддерживается
|  |  | Nested Paging (NPT, RVI) | Поддерживается
|  |  | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Не поддерживается
|  |  | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Поддерживается
|  |  | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Не поддерживается
|  |  | Virtual Processor ID (VPID) | Не поддерживается
|  | Функции CPUID:
|  |  | 1 GB Page Size | Поддерживается
|  |  | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|  |  | 5-Level Paging | Не поддерживается
|  |  | 64-bit DS Area | Не поддерживается
|  |  | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|  |  | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|  |  | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|  |  | Core Performance Boost (CPB) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Core Performance Counters | Поддерживается
|  |  | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|  |  | Data Breakpoint Extension | Не поддерживается
|  |  | Debug Trace Store | Не поддерживается
|  |  | Debugging Extension | Поддерживается
|  |  | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|  |  | Direct Cache Access | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|  |  | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|  |  | Extended APIC Register Space | Поддерживается
|  |  | Fast Save & Restore | Поддерживается
|  |  | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Boost | Не поддерживается
|  |  | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|  |  | Instruction Based Sampling | Поддерживается
|  |  | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|  |  | L1 Context ID | Не поддерживается
|  |  | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|  |  | Lightweight Profiling | Поддерживается
|  |  | Local APIC On Chip | Поддерживается
|  |  | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|  |  | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|  |  | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|  |  | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|  |  | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|  |  | NB Performance Counters | Поддерживается
|  |  | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|  |  | Page Global Extension | Поддерживается
|  |  | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|  |  | Pending Break Event (PBE) | Не поддерживается
|  |  | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|  |  | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|  |  | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|  |  | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|  |  | Process Context Identifiers (PCID) | Не поддерживается
|  |  | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|  |  | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|  |  | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|  |  | Self-Snoop | Не поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|  |  | Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается
|  |  | Turbo Boost | Не поддерживается
|  |  | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|  |  | Watchdog Timer | Поддерживается
|  |  | x2APIC | Не поддерживается
|  |  | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|  |  | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|  |  | XSAVEOPT | Не поддерживается
|  | CPUID Registers (CPU #1):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00600F20-00060800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000008-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00600F20-10000000-01EBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-74285846-362D296D-20303033 [AMD FX(tm)-6300 ]
|  |  | CPUID 80000003 | 2D786953-65726F43-6F725020-73736563 [Six-Core Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 2020726F-20202020-20202020-00202020 [or ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-0040C140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000007D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004005-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-8000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0040003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001D | 00014163-0FC0003F-000007FF-00000001 [SL 03]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000010-00000100-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #2):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00600F20-01060800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000008-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00600F20-10000000-01EBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-74285846-362D296D-20303033 [AMD FX(tm)-6300 ]
|  |  | CPUID 80000003 | 2D786953-65726F43-6F725020-73736563 [Six-Core Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 2020726F-20202020-20202020-00202020 [or ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-0040C140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000007D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004005-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-8000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0040003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001D | 00014163-0FC0003F-000007FF-00000001 [SL 03]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000011-00000100-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #3):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00600F20-02060800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000008-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00600F20-10000000-01EBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-74285846-362D296D-20303033 [AMD FX(tm)-6300 ]
|  |  | CPUID 80000003 | 2D786953-65726F43-6F725020-73736563 [Six-Core Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 2020726F-20202020-20202020-00202020 [or ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-0040C140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000007D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004005-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-8000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0040003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001D | 00014163-0FC0003F-000007FF-00000001 [SL 03]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000012-00000101-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #4):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00600F20-03060800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000008-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00600F20-10000000-01EBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-74285846-362D296D-20303033 [AMD FX(tm)-6300 ]
|  |  | CPUID 80000003 | 2D786953-65726F43-6F725020-73736563 [Six-Core Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 2020726F-20202020-20202020-00202020 [or ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-0040C140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000007D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004005-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-8000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0040003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001D | 00014163-0FC0003F-000007FF-00000001 [SL 03]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000013-00000101-00000000-00000000
|  | CPUID Registers (CPU #5):
|  |  | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 00000001 | 00600F20-04060800-3E98320B-178BFBFF
|  |  | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|  |  | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|  |  | CPUID 00000007 | 00000000-00000008-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|  |  | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|  |  | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|  |  | CPUID 80000001 | 00600F20-10000000-01EBBFFF-2FD3FBFF
|  |  | CPUID 80000002 | 20444D41-74285846-362D296D-20303033 [AMD FX(tm)-6300 ]
|  |  | CPUID 80000003 | 2D786953-65726F43-6F725020-73736563 [Six-Core Process]
|  |  | CPUID 80000004 | 2020726F-20202020-20202020-00202020 [or ]
|  |  | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-40020140
|  |  | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-0040C140
|  |  | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000007D9
|  |  | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004005-00000000
|  |  | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF
|  |  | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000
|  |  | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-8000000F
|  |  | CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004122-0040003F-000001FF-00000000 [SL 01]
|  |  | CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02]
|  |  | CPUID 8000001D | 00014163-0FC0003F-000007FF-00000001 [SL 03]
|  |  | CPUID 8000001E | 00000014-00000102-00000000-00000000
|  | MSR Registers:
|  |  | CPB PStates | 2
|  |  | CPU Clock (Normal) | 3763 MHz
|  |  | CPU Clock (TSC) | 3763 MHz
|  |  | CPU Multiplier | 17.5x
|  |  | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|  |  | MSR 0000008B | 0000-0000-0600-0822
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-0048-F28B-5E59 [S200]
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-0048-F305-3A96 [S200]
|  |  | MSR 000000E7 | 0000-0048-F349-9F75
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-004D-D78D-4029 [S200]
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-004D-D853-89C0 [S200]
|  |  | MSR 000000E8 | 0000-004D-D89E-2FA4
|  |  | MSR C0010004 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010005 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010006 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010007 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010015 | 0000-0000-0900-0011
|  |  | MSR C001001F | 0040-4000-0081-0008
|  |  | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010058 | 0000-0000-E000-0021
|  |  | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0040
|  |  | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010064 | 8000-01A8-0000-1619 [20.50x] [1.4125 V] [16.80 A] [PState Pb0]
|  |  | MSR C0010065 | 8000-01A8-0000-2616 [19.00x] [1.3125 V] [16.80 A] [PState Pb1]
|  |  | MSR C0010066 | 8000-0174-0000-3613 [17.50x] [1.2125 V] [11.60 A] [PState P0]
|  |  | MSR C0010067 | 8000-015E-0000-440E [15.00x] [1.1250 V] [ 9.40 A] [PState P1]
|  |  | MSR C0010068 | 8000-014A-0000-5209 [12.50x] [1.0375 V] [ 7.40 A] [PState P2]
|  |  | MSR C0010069 | 8000-0138-0000-6004 [10.00x] [0.9500 V] [ 5.60 A] [PState P3]
|  |  | MSR C001006A | 8000-0125-0000-724C [ 7.00x] [0.8375 V] [ 3.70 A] [PState P4]
|  |  | MSR C001006B | 0000-0000-0000-0000
|  |  | MSR C0010070 | 0000-0000-3E01-2616
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-3E01-2616 [19.00x] [1.3125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-3E01-2616 [19.00x] [1.3125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-3E01-2616 [19.00x] [1.3125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-3E01-2616 [19.00x] [1.3125V]
|  |  | MSR C0010071 | 0100-0006-3E01-2616 [19.00x] [1.3125V]
|  |  | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0005
|  |  | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0010
|  |  | MSR C0011023 | 8100-4000-0078-0220

Системная плата

|  | Свойства системной платы:
|  |  | ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$1APEF029_BIOS DATE: 03/28/13 16:31:10 VER: 04.06.05
|  |  | Системная плата | MSI 970A-G43 (MS-7693)
|  | Свойства шины FSB:
|  |  | Тип шины | AMD K15
|  |  | Реальная частота | 216 МГц
|  |  | Эффективная частота | 216 МГц
|  |  | Частота HyperTransport | 2589 МГц
|  |  | Частота северного моста | 2158 МГц
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | Dual DDR3 SDRAM
|  |  | Ширина шины | 128 бит
|  |  | Соотношение DRAM:FSB | 20:6
|  |  | Реальная частота | 719 МГц (DDR)
|  |  | Эффективная частота | 1439 МГц
|  |  | Пропускная способность | 23018 МБ/с
|  | Физическая информация о системной плате:
|  |  | Число гнёзд для ЦП | 1 Socket AM3+
|  |  | Разъёмы расширения | 2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
|  |  | Разъёмы ОЗУ | 4 DDR3 DIMM
|  |  | Встроенные устройства | Audio, Gigabit LAN
|  |  | Форм-фактор | ATX
|  |  | Размеры системной платы | 230 mm x 300 mm
|  |  | Чипсет системной платы | AMD970
|  | Производитель системной платы:
|  |  | Фирма | Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
|  |  | Информация о продукте | https://www.msi.com/Motherboards
|  |  | Загрузка обновлений BIOS | https://www.msi.com/support#support_download
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

Память

|  | Физическая память:
|  |  | Всего | 5596 МБ
|  |  | Занято | 2725 МБ
|  |  | Свободно | 2871 МБ
|  |  | Загрузка | 49 %
|  | Виртуальная память:
|  |  | Всего | 9596 МБ
|  |  | Занято | 2778 МБ
|  |  | Свободно | 6818 МБ
|  |  | Загрузка | 29 %
|  | Файл подкачки:
|  |  | Файл подкачки | C:\pagefile.sys
|  |  | Исходный/максимальный размер | 2000 МБ / 2000 МБ
|  |  | Текущий размер | 2000 МБ
|  |  | Текущая/пиковая загрузка | 0 МБ / 0 МБ
|  |  | Загрузка | 0 %
|  | Файл подкачки:
|  |  | Файл подкачки | D:\pagefile.sys
|  |  | Исходный/максимальный размер | 2000 МБ / 2000 МБ
|  |  | Текущий размер | 2000 МБ
|  |  | Текущая/пиковая загрузка | 0 МБ / 0 МБ
|  |  | Загрузка | 0 %
|  | Physical Address Extension (PAE):
|  |  | Поддерживается ОС | Да
|  |  | Поддерживается ЦП | Да
|  |  | Активный | Да

SPD

| [ DIMM1: Kingston 9905403-151.A00LF ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Kingston 9905403-151.A00LF
|  |  | Серийный номер | 8B13103Ah (974132107)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 32 / 2011
|  |  | Размер модуля | 2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1333 (667 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 666 МГц | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Extreme Memory Profile v1.2:
|  |  | Имя профиля | Enthusiast (Certified)
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Напряжение питания | 1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.9 us
|  |  | Рекомендуется DIMM на канал | 1
|  |  | @ 800 МГц | 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-88-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 711 МГц | 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-79-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 622 МГц | 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-69-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 533 МГц | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-59-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh (ASR) | Не поддерживается
|  |  | DLL-Off Mode | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature 1X Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | Module Thermal Sensor | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) | Не поддерживается
|  |  | Partial Array Self Refresh (PASR) | Поддерживается
|  |  | RZQ/6 | Поддерживается
|  |  | RZQ/7 | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/memory
| [ DIMM2: Kingston 9905403-151.A00LF ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Kingston 9905403-151.A00LF
|  |  | Серийный номер | 8C13103Ah (974132108)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 32 / 2011
|  |  | Размер модуля | 2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1333 (667 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 666 МГц | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Extreme Memory Profile v1.2:
|  |  | Имя профиля | Enthusiast (Certified)
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Напряжение питания | 1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.9 us
|  |  | Рекомендуется DIMM на канал | 1
|  |  | @ 800 МГц | 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-88-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 711 МГц | 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-79-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 622 МГц | 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-69-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 533 МГц | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-59-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh (ASR) | Не поддерживается
|  |  | DLL-Off Mode | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature 1X Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | Module Thermal Sensor | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) | Не поддерживается
|  |  | Partial Array Self Refresh (PASR) | Поддерживается
|  |  | RZQ/6 | Поддерживается
|  |  | RZQ/7 | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/memory
| [ DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX
|  |  | Серийный номер | 7621235Ah (1512251766)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 29 / 2013
|  |  | Размер модуля | 2 ГБ (1 rank, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 800 МГц | 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 761 МГц | 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 685 МГц | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Extreme Memory Profile v1.2:
|  |  | Имя профиля | Enthusiast (Certified)
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Напряжение питания | 1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.9 us
|  |  | Рекомендуется DIMM на канал | 1
|  |  | @ 800 МГц | 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 711 МГц | 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 622 МГц | 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 533 МГц | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh (ASR) | Не поддерживается
|  |  | DLL-Off Mode | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature 1X Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | Module Thermal Sensor | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) | Не поддерживается
|  |  | Partial Array Self Refresh (PASR) | Не поддерживается
|  |  | RZQ/6 | Поддерживается
|  |  | RZQ/7 | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/memory
| [ DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX ]
|  | Свойства модуля памяти:
|  |  | Имя модуля | Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX
|  |  | Серийный номер | 7A21255Ah (1512382842)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 29 / 2013
|  |  | Размер модуля | 2 ГБ (1 rank, 8 banks)
|  |  | Тип модуля | Unbuffered DIMM
|  |  | Тип памяти | DDR3 SDRAM
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Ширина модуля | 64 bit
|  |  | Напряжение модуля | 1.5 V
|  |  | Метод обнаружения ошибок | Нет
|  |  | Частота регенерации | Норма (7.8 us)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | @ 800 МГц | 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 761 МГц | 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 685 МГц | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 609 МГц | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 533 МГц | 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  |  | @ 457 МГц | 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
|  | Extreme Memory Profile v1.2:
|  |  | Имя профиля | Enthusiast (Certified)
|  |  | Скорость памяти | DDR3-1600 (800 МГц)
|  |  | Напряжение питания | 1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.9 us
|  |  | Рекомендуется DIMM на канал | 1
|  |  | @ 800 МГц | 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 711 МГц | 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 622 МГц | 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  |  | @ 533 МГц | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
|  | Функции модуля памяти:
|  |  | Auto Self Refresh (ASR) | Не поддерживается
|  |  | DLL-Off Mode | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature Range | Поддерживается
|  |  | Extended Temperature 1X Refresh Rate | Не поддерживается
|  |  | Module Thermal Sensor | Не поддерживается
|  |  | On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) | Не поддерживается
|  |  | Partial Array Self Refresh (PASR) | Не поддерживается
|  |  | RZQ/6 | Поддерживается
|  |  | RZQ/7 | Поддерживается
|  | Производитель модуля памяти:
|  |  | Фирма | Kingston Technology Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.kingston.com/en/memory

Чипсет

| [ Северный мост: AMD RX980 ]
|  | Свойства северного моста:
|  |  | Северный мост | AMD RX980
|  |  | Версия | 02
|  |  | Тип корпуса | 692 Pin FC-BGA
|  |  | Размеры корпуса | 29 mm x 29 mm
|  |  | Технологический процесс | 65 nm
|  |  | Напряжение питания ядра | 1.1 V
|  |  | TDP | 13.6 W
|  |  | Debug Info | RD8xx/9xx ID = 006500E1h
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 2.0 x16 port #0 | Используется @ x16 (nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller, Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost Video Adapter)
|  |  | PCI-E 2.0 x2 port #1 | Используется @ x1 (Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller)
|  |  | PCI-E 2.0 x2 port #2 | Используется @ x1 (Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Северный мост: AMD Opteron MP IMC ]
|  | Свойства северного моста:
|  |  | Северный мост | AMD Opteron MP IMC
|  |  | Поддерживаемые типы памяти | DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 SDRAM
|  |  | Версия | 00
|  |  | Технологический процесс | 32 nm
|  |  | Probe Filter | Поддерживается, Запрещено
|  | Контроллер памяти:
|  |  | Тип | Dual Channel (128 бит)
|  |  | Активный режим | Dual Channel (128 бит)
|  | Тайминги памяти:
|  |  | CAS Latency (CL) | 9T
|  |  | RAS To CAS Delay (tRCD) | 10T
|  |  | RAS Precharge (tRP) | 10T
|  |  | RAS Active Time (tRAS) | 26T
|  |  | Row Cycle Time (tRC) | 36T
|  |  | Command Rate (CR) | 2T
|  |  | RAS To RAS Delay (tRRD) | 5T
|  |  | Write Recovery Time (tWR) | 12T
|  |  | Read To Read Delay (tRTR) | Same Rank: 1T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 4T
|  |  | Read To Write Delay (tRTW) | 7T
|  |  | Write To Read Delay (tWTR) | 6T
|  |  | Write To Write Delay (tWTW) | Same Rank: 1T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 4T
|  |  | Read To Precharge Delay (tRTP) | 6T
|  |  | Four Activate Window Delay (tFAW) | 22T
|  |  | Write CAS Latency (tWCL) | 7T
|  |  | Refresh Period (tREF) | 7.8 us
|  |  | DRAM Drive Strength | 1.25x
|  |  | DRAM Data Drive Strength | 1.25x
|  |  | Clock Drive Strength | 1.25x
|  |  | CKE Drive Strength | 1.5x
|  |  | Idle Cycle Limit | 16
|  | Коррекция ошибок:
|  |  | ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | ChipKill ECC | Поддерживается, Запрещено
|  |  | RAID | Не поддерживается
|  |  | DRAM Scrub Rate | Запрещено
|  |  | L3 Cache Scrub Rate | Запрещено
|  | Разъёмы памяти:
|  |  | Разъём DRAM 1 | 2 ГБ (DDR3 SDRAM)
|  |  | Разъём DRAM 2 | 2 ГБ (DDR3 SDRAM)
|  |  | Разъём DRAM 3 | 2 ГБ (DDR3 SDRAM)
|  |  | Разъём DRAM 4 | 2 ГБ (DDR3 SDRAM)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Южный мост: AMD SB950 ]
|  | Свойства южного моста:
|  |  | Южный мост | AMD SB950
|  |  | Версия | 40
|  |  | Тип корпуса | 605 Pin FC-BGA
|  |  | Размеры корпуса | 23 mm x 23 mm
|  |  | Технологический процесс | 65 nm
|  |  | Напряжение питания ядра | 1.1 V
|  |  | TDP | 6 W
|  |  | Debug Info | SB8xx/9xx/Hudson ID = 00h
|  | High Definition Audio:
|  |  | Имя кодека | Realtek ALC887
|  |  | ID кодека | 10EC0887h / 1462D693h
|  |  | Версия кодека | 1003h
|  |  | Тип кодека | Audio
|  | Контроллер PCI Express:
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #0 | Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

BIOS

|  | Свойства BIOS:
|  |  | Тип BIOS | AMI EFI
|  |  | Версия BIOS | V10.3
|  |  | Версия AGESA | OrochiPIV1.5.0.4
|  |  | SMBIOS Version | 2.7
|  |  | UEFI Boot | Нет
|  |  | Дата BIOS системы | 03/28/2013
|  |  | Дата BIOS видеоадаптера | 03/14/13
|  | Производитель BIOS:
|  |  | Фирма | American Megatrends Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates

ACPI

| [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | APIC
|  |  | Описание таблицы | Multiple APIC Description Table
|  |  | Адрес памяти | DDE745F0h
|  |  | Размер таблицы | 142 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | Local APIC Address | FEE00000h
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 01h
|  |  | APIC ID | 10h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 02h
|  |  | APIC ID | 11h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 03h
|  |  | APIC ID | 12h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 04h
|  |  | APIC ID | 13h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 05h
|  |  | APIC ID | 14h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | Processor Local APIC:
|  |  | ACPI Processor ID | 06h
|  |  | APIC ID | 15h
|  |  | Статус | Разрешено
|  | I/O APIC:
|  |  | I/O APIC ID | 07h
|  |  | I/O APIC Address | FEC00000h
|  |  | Global System Interrupt Base | 00000000h
|  | I/O APIC:
|  |  | I/O APIC ID | 08h
|  |  | I/O APIC Address | FEC20000h
|  |  | Global System Interrupt Base | 00000018h
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ0
|  |  | Global System Interrupt | 00000002h
|  |  | Полярность | Conforms to the specifications of the bus
|  |  | Trigger Mode | Conforms to the specifications of the bus
|  | Interrupt Source Override:
|  |  | Шина | ISA
|  |  | Источник | IRQ9
|  |  | Global System Interrupt | 00000009h
|  |  | Полярность | Active Low
|  |  | Trigger Mode | Level-Triggered
|  | Local APIC NMI:
|  |  | ACPI Processor ID | FFh
|  |  | Local ACPI LINT# | 01h
|  |  | Полярность | Active High
|  |  | Trigger Mode | Edge-Triggered
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | DSDT
|  |  | Описание таблицы | Differentiated System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DDE6E158h
|  |  | Размер таблицы | 25476 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 00000000h
|  |  | Creator ID | INTL
|  |  | Creator Revision | 20051117h
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | SLI Certification | 439354872812Genuine NVIDIA Certified SLI Ready Motherboard for MSI 990XA-GD55 6842-Copyright 2011 NVIDIA Corporation All Rights Reserved-495802635467(R)
|  |  | PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 1002-5A14
|  |  | PCI 0-0-0-0 (HAL) | 1002-5A14
|  | Lucid Virtu:
|  |  | Virtu Certification | Нет
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | DDE6E0D0h
|  |  | Размер таблицы | 132 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FACS Address | DDE77040h
|  |  | DSDT Address | DDE6E158h
|  |  | SMI Command Port | 000000B2h
|  |  | PM Timer | 00000808h
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACP
|  |  | Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DDE744E0h
|  |  | Размер таблицы | 268 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FACS Address | DDE77080h / 00000000-00000000h
|  |  | DSDT Address | DDE6E158h / 00000000-DDE6E158h
|  |  | SMI Command Port | 000000B2h
|  |  | PM Timer | 00000808h
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FACS
|  |  | Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure
|  |  | Адрес памяти | DDE77040h
|  |  | Размер таблицы | 64 байт
|  |  | Hardware Signature | 00000092h
|  |  | Waking Vector | 00000000h
|  |  | Global Lock | 00000000h
| [ FBPT: Firmware Basic Boot Performance Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FBPT
|  |  | Описание таблицы | Firmware Basic Boot Performance Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DE96F038h
|  |  | Размер таблицы | 56 байт
| [ FPDT: Firmware Performance Data Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | FPDT
|  |  | Описание таблицы | Firmware Performance Data Table
|  |  | Адрес памяти | DDE74680h
|  |  | Размер таблицы | 68 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | FBPT Address | 00000000-DE96F038h
|  |  | S3PT Address | 00000000-DE96F018h
| [ IVRS: I/O Virtualization Reporting Structure ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | IVRS
|  |  | Описание таблицы | I/O Virtualization Reporting Structure
|  |  | Адрес памяти | DDE75860h
|  |  | Размер таблицы | 208 байт
|  |  | OEM ID | AMD
|  |  | OEM Table ID | RD890S
|  |  | OEM Revision | 00202031h
|  |  | Creator ID | AMD
|  |  | Creator Revision | 00000000h
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | MCFG
|  |  | Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
|  |  | Адрес памяти | DDE746C8h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | Config Space Address | 00000000-E0000000h
|  |  | PCI Segment | 0000h
|  |  | Start Bus Number | 00h
|  |  | End Bus Number | FFh
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSD PTR
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Pointer
|  |  | Адрес памяти | 000F0490h
|  |  | Размер таблицы | 36 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | RSDP Revision | 2 (ACPI 2.0+)
|  |  | RSDT Address | DDE6E028h
|  |  | XSDT Address | 00000000-DDE6E068h
| [ RSDT: Root System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | RSDT
|  |  | Описание таблицы | Root System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DDE6E028h
|  |  | Размер таблицы | 60 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | MSFT
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | RSDT Entry #0 | DDE6E0D0h (FACP)
|  |  | RSDT Entry #1 | DDE745F0h (APIC)
|  |  | RSDT Entry #2 | DDE74680h (FPDT)
|  |  | RSDT Entry #3 | DDE746C8h (MCFG)
|  |  | RSDT Entry #4 | DDE74708h (SSDT)
|  |  | RSDT Entry #5 | DDE75860h (IVRS)
| [ S3PT: S3 Performance Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | S3PT
|  |  | Описание таблицы | S3 Performance Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DE96F018h
|  |  | Размер таблицы | 32 байт
| [ SSDT: Secondary System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | SSDT
|  |  | Описание таблицы | Secondary System Description Table
|  |  | Адрес памяти | DDE74708h
|  |  | Размер таблицы | 4440 байт
|  |  | OEM ID | AMD
|  |  | OEM Table ID | POWERNOW
|  |  | OEM Revision | 00000001h
|  |  | Creator ID | AMD
|  |  | Creator Revision | 00000001h
| [ XSDT: Extended System Description Table ]
|  | Свойства таблицы ACPI:
|  |  | Подпись ACPI | XSDT
|  |  | Описание таблицы | Extended System Description Table
|  |  | Адрес памяти | 00000000-DDE6E068h
|  |  | Размер таблицы | 84 байт
|  |  | OEM ID | ALASKA
|  |  | OEM Table ID | A M I
|  |  | OEM Revision | 01072009h
|  |  | Creator ID | AMI
|  |  | Creator Revision | 00010013h
|  |  | XSDT Entry #0 | 00000000-DDE744E0h (FACP)
|  |  | XSDT Entry #1 | 00000000-DDE745F0h (APIC)
|  |  | XSDT Entry #2 | 00000000-DDE74680h (FPDT)
|  |  | XSDT Entry #3 | 00000000-DDE746C8h (MCFG)
|  |  | XSDT Entry #4 | 00000000-DDE74708h (SSDT)
|  |  | XSDT Entry #5 | 00000000-DDE75860h (IVRS)

Видео Windows

| [ NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка BIOS | Version80.6.59.0.11
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 16.09.2017
|  |  | Версия драйвера | 22.21.13.8569 - nVIDIA ForceWare 385.69
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка BIOS | Version80.6.59.0.11
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 16.09.2017
|  |  | Версия драйвера | 22.21.13.8569 - nVIDIA ForceWare 385.69
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка BIOS | Version80.6.59.0.11
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 16.09.2017
|  |  | Версия драйвера | 22.21.13.8569 - nVIDIA ForceWare 385.69
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST ]
|  | Свойства видеоадаптера:
|  |  | Описание устройства | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка адаптера | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Строка BIOS | Version80.6.59.0.11
|  |  | Тип видеопроцессора | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Тип DAC | Integrated RAMDAC
|  |  | Дата драйвера | 16.09.2017
|  |  | Версия драйвера | 22.21.13.8569 - nVIDIA ForceWare 385.69
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  | Установленные драйверы:
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumdx.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  |  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvldumd.dll |
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Видео PCI / AGP

|  | Описание устройства | Тип устройства
|  | nVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | Видеоадаптер
|  | nVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 3D-акселератор

Графический процессор

| [ PCI Express 2.0 x16: Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost ]
|  | Свойства графического процессора:
|  |  | Видеоадаптер | Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost
|  |  | Версия BIOS | 80.06.59.00.11
|  |  | Дата BIOS | 14.03.2013
|  |  | Кодовое название ГП | GK106-240
|  |  | PCI-устройство | 10DE-11C2 / 19DA-1281 (Rev A1)
|  |  | Число транзисторов | 2540 млн.
|  |  | Технологический процесс | 28 nm
|  |  | Размер кристалла | 221 mm2
|  |  | ASIC Quality | 83.4%
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16 @ 2.0 x16
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2 ГБ
|  |  | Частота ГП | 992 МГц
|  |  | Частота RAMDAC | 400 МГц
|  |  | Пиксельные конвейеры | 24
|  |  | Единицы наложения текстур | 64
|  |  | Объединённые шейдеры | 768 (v5.0)
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v11
|  |  | Версия WDDM | WDDM 2.2
|  | Свойства шины памяти:
|  |  | Тип шины | GDDR5 (Hynix)
|  |  | Ширина шины | 192 бит
|  |  | Реальная частота | 1502 МГц (QDR)
|  |  | Эффективная частота | 6008 МГц
|  |  | Пропускная способность | 140.8 ГБ/с
|  | Архитектура:
|  |  | Архитектура | nVIDIA Kepler
|  |  | Поточные мультипроцессоры (SMX) | 4
|  |  | Кэш L1 / Local Data Share | 64 КБ per multiprocessor
|  |  | Кэш L1 текстур | 48 КБ per multiprocessor
|  |  | Кэш L2 | 384 КБ
|  | Теоретическая пиковая производительность:
|  |  | Пиксельная скорость заполнения | 23808 Мпкс/с @ 992 МГц
|  |  | Тексельная скорость заполнения | 63488 Мткс/с @ 992 МГц
|  |  | FLOPS с одинарной точностью | 1523.7 GFLOPS @ 992 МГц
|  |  | FLOPS с двойной точностью | 63.5 GFLOPS @ 992 МГц
|  |  | 24-бит целочисленные IOPS | 254.0 GIOPS @ 992 МГц
|  |  | 32-бит целочисленные IOPS | 254.0 GIOPS @ 992 МГц
|  | Загрузка:
|  |  | Графический процессор | 0%
|  |  | Контроллер памяти | 0%
|  |  | Video Engine | 0%
|  |  | Bus Interface | 0%
|  |  | Выделенная память | 167 МБ
|  |  | Динамическая память | 24 МБ
|  | nVIDIA ForceWare Clocks:
|  |  | Level #1 | Графический процессор: 993 МГц, Boost: 1058 МГц, Память: 3004 МГц
|  | Производитель графического процессора:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|  | nVIDIA GPU Registers:
|  |  | nv-000000 | 0E6020A1
|  |  | nv-001218 | 00000000
|  |  | nv-001538 | 800003FF
|  |  | nv-001704 | 8023FFC1
|  |  | nv-001714 | C023FFC2
|  |  | nv-00E114 | 0000021C
|  |  | nv-00E118 | 0000021C
|  |  | nv-00E11C | 00000001
|  |  | nv-00E120 | 00000000
|  |  | nv-00E728 | 003B003E
|  |  | nv-00E820 | 01030005
|  |  | nv-00E8A0 | 02010000
|  |  | nv-020008 | 000036BD
|  |  | nv-020014 | 05FA03B9
|  |  | nv-0200C4 | 00000438
|  |  | nv-0200C8 | 0000017F
|  |  | nv-0200D8 | 06000438
|  |  | nv-0200DC | 0000017F
|  |  | nv-020340 | 00000360
|  |  | nv-020344 | 00000000
|  |  | nv-020348 | 00000000
|  |  | nv-020400 | 00000032
|  |  | nv-021000 | 40040000
|  |  | nv-0214A8 | 00000001
|  |  | nv-022400 | 00000000
|  |  | nv-022430 | 00000003
|  |  | nv-022434 | 00000002
|  |  | nv-022438 | 00000003
|  |  | nv-02243C | 00000003
|  |  | nv-022440 | 00000004
|  |  | nv-022540 | 00000000
|  |  | nv-022544 | 00000000
|  |  | nv-022548 | 00000000
|  |  | nv-022550 | 00000000
|  |  | nv-022554 | 00000000
|  |  | nv-088000 | 11C210DE
|  |  | nv-08A000 | 0E0B10DE
|  |  | nv-100714 | 00000406
|  |  | nv-101000 | 8040489A
|  |  | nv-10100C | 8E013010
|  |  | nv-10F290 | 1254623C
|  |  | nv-10F294 | 3CF54293
|  |  | nv-10F590 | 03000304
|  |  | nv-120070 | 00000001
|  |  | nv-120074 | 00000003
|  |  | nv-120078 | 00000003
|  |  | nv-122634 | 00000041
|  |  | nv-17E924 | E3000EFF
|  |  | nv-300000 | EB7BAA55
|  |  | nv-310000 | BFD0B60E
|  |  | nv-700000 | 00000006
|  |  | nv-7E0000 | 0000BEEF
| [ nVIDIA SLI ]
|  | nVIDIA SLI:
|  |  | Статус SLI | Запрещено

Монитор

| [ Samsung SyncMaster E2320/E2320X (Analog) ]
|  | Свойства монитора:
|  |  | Имя монитора | Samsung SyncMaster E2320/E2320X (Analog)
|  |  | ID монитора | SAM06B1
|  |  | Модель | SME2320
|  |  | Тип монитора | 23" LCD (FHD)
|  |  | Дата выпуска | Неделя 3 / 2012
|  |  | Серийный номер | HLJB100422
|  |  | Макс. видимая область экрана | 510 mm x 287 mm (23.0")
|  |  | Соотношение сторон | 16:9
|  |  | Частота строк | 30 - 81 кГц
|  |  | Частота кадров | 56 - 75 Гц
|  |  | Максимальная пиксельная частота | 170 МГц
|  |  | Максимальное разрешение | 1920 x 1080
|  |  | Плотность пикселов | 96 ppi
|  |  | Гамма | 2.20
|  |  | Поддерживаемые режимы DPMS | Active-Off
|  | Поддерживаемые видеорежимы:
|  |  | 640 x 480 | 60 Гц
|  |  | 640 x 480 | 67 Гц
|  |  | 640 x 480 | 72 Гц
|  |  | 640 x 480 | 75 Гц
|  |  | 720 x 400 | 70 Гц
|  |  | 800 x 600 | 56 Гц
|  |  | 800 x 600 | 60 Гц
|  |  | 800 x 600 | 72 Гц
|  |  | 800 x 600 | 75 Гц
|  |  | 832 x 624 | 75 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 60 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 72 Гц
|  |  | 1024 x 768 | 75 Гц
|  |  | 1152 x 864 | 75 Гц
|  |  | 1152 x 870 | 75 Гц
|  |  | 1280 x 800 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 960 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 1024 | 60 Гц
|  |  | 1280 x 1024 | 75 Гц
|  |  | 1440 x 900 | 60 Гц
|  |  | 1440 x 900 | 75 Гц
|  |  | 1600 x 1200 | 60 Гц
|  |  | 1680 x 1050 | 60 Гц
|  |  | 1920 x 1080 | Пиксельная частота: 148.50 МГц
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/us/computer/monitors
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.samsung.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Рабочий стол

|  | Свойства Рабочего стола:
|  |  | Технология устройства | Растровый дисплей
|  |  | Разрешение | 1920 x 1080
|  |  | Глубина цвета | 32 бит
|  |  | Цветовые плоскости | 1
|  |  | Разрешение шрифта | 120 dpi
|  |  | Пиксельная ширина / высота | 36 / 36
|  |  | Пиксельная диагональ | 51
|  |  | Частота регенерации | 60 Гц
|  |  | Рисунок Рабочего стола | C:\Users\User\Desktop\Wild_Africa_24_1.jpg
|  | Эффекты Рабочего стола:
|  |  | Анимация комбо-боксов | Запрещено
|  |  | Эффект тени | Запрещено
|  |  | Эффект плоского меню | Разрешено
|  |  | Сглаживание экранных шрифтов | Запрещено
|  |  | ClearType | Запрещено
|  |  | Отображение содержимого окна при перетаскивании | Запрещено
|  |  | Градиентные заголовки окон | Разрешено
|  |  | Скрывать горячие клавиши | Разрешено
|  |  | Эффект отслеживания | Разрешено
|  |  | Заворот подписей значков | Разрешено
|  |  | Плавная прокрутка списков | Запрещено
|  |  | Анимация меню | Запрещено
|  |  | Эффект растворения меню | Разрешено
|  |  | Анимация свёртывания/восстановления окон | Запрещено
|  |  | Тень от курсора | Запрещено
|  |  | Эффект растворения выделения | Запрещено
|  |  | Функция озвучивания событий | Запрещено
|  |  | Анимация всплывающих подсказок | Запрещено
|  |  | Эффект растворения подсказок | Разрешено
|  |  | Windows Aero | Разрешено
|  |  | Пакет Windows Plus! | Запрещено

Мультимонитор

|  | ID устройства | Первичный | Верхний левый угол | Нижний правый угол
|  | \\.\DISPLAY1 | Да | (0,0) | (1920,1080)

Видеорежимы

|  | Разрешение | Глубина цвета | Частота регенерации
|  | 640 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 640 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 480 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 56 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 60 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 72 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 720 x 576 | 32 бит | 75 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 56 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 60 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 72 Hz
|  | 800 x 600 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 70 Hz
|  | 1024 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1152 x 864 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 720 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 800 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 960 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1280 x 1024 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1360 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1366 x 768 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1440 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1440 x 900 | 32 бит | 75 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 900 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1024 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1600 x 1200 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1680 x 1050 | 32 бит | 59 Hz
|  | 1680 x 1050 | 32 бит | 60 Hz
|  | 1920 x 1080 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2103 x 1183 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2103 x 1183 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2103 x 1183 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2351 x 1323 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2351 x 1323 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2351 x 1323 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2560 x 1440 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2560 x 1440 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2560 x 1440 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2715 x 1527 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2715 x 1527 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2715 x 1527 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2880 x 1620 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2880 x 1620 | 32 бит | 60 Hz
|  | 2880 x 1620 | 32 бит | 60 Hz
|  | 3325 x 1871 | 32 бит | 60 Hz
|  | 3325 x 1871 | 32 бит | 60 Hz
|  | 3325 x 1871 | 32 бит | 60 Hz
|  | 3840 x 2160 | 32 бит | 60 Hz
|  | 3840 x 2160 | 32 бит | 60 Hz
|  | 3840 x 2160 | 32 бит | 60 Hz

OpenGL

|  | Свойства OpenGL:
|  |  | Производитель | NVIDIA Corporation
|  |  | Renderer | GeForce GTX 650 Ti BOOST/PCIe/SSE2
|  |  | Версия | 4.5.0 NVIDIA 385.69
|  |  | Версия языка затенения | 4.50 NVIDIA
|  |  | OpenGL DLL | 10.0.15063.0(WinBuild.160101.0800)
|  |  | Multitexture Texture Units | 4
|  |  | Occlusion Query Counter Bits | 32
|  |  | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|  |  | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Anisotropy | 16
|  |  | Max Clipping Planes | 8
|  |  | Max Display-List Nesting Level | 64
|  |  | Max Draw Buffers | 8
|  |  | Max Evaluator Order | 8
|  |  | Max General Register Combiners | 8
|  |  | Max Light Sources | 8
|  |  | Max Pixel Map Table Size | 65536
|  |  | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Max Texture Array Layers | 2048
|  |  | Max Texture LOD Bias | 15
|  |  | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|  | Соответствие OpenGL:
|  |  | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.0 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.1 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.2 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.3 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.4 | Да (100%)
|  |  | OpenGL 4.5 | Да (100%)
|  | Max Stack Depth:
|  |  | Attribute Stack | 16
|  |  | Client Attribute Stack | 16
|  |  | Modelview Matrix Stack | 32
|  |  | Name Stack | 128
|  |  | Projection Matrix Stack | 4
|  |  | Texture Matrix Stack | 10
|  | Draw Range Elements:
|  |  | Max Index Count | 1048576
|  |  | Max Vertex Count | 1048576
|  | Extended Lighting Parameters:
|  |  | Max Shininess | 128
|  |  | Max Spot Exponent | 128
|  | Transform Feedback:
|  |  | Max Interleaved Components | 128
|  |  | Max Separate Attributes | 4
|  |  | Max Separate Components | 4
|  | Framebuffer Object:
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Max Render Buffer Size | 16384 x 16384
|  | Imaging:
|  |  | Max Color Matrix Stack Depth | 2
|  |  | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|  | Vertex Shader:
|  |  | Max Uniform Vertex Components | 4096
|  |  | Max Varying Floats | 124
|  |  | Max Vertex Texture Image Units | 32
|  |  | Max Combined Texture Image Units | 192
|  | Geometry Shader:
|  |  | Max Geometry Texture Units | 32
|  |  | Max Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Varying Components | 124
|  |  | Max Vertex Varying Components | 124
|  |  | Max Geometry Uniform Components | 2048
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  | Fragment Shader:
|  |  | Max Uniform Fragment Components | 4096
|  | Vertex Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Program Matrices | 8
|  |  | Max Program Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Tracking Matrices | 8
|  |  | Max Tracking Matrix Stack Depth | 1
|  |  | Max Vertex Attributes | 16
|  |  | Max Instructions | 65536
|  |  | Max Native Instructions | 65536
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 2
|  |  | Max Native Address Registers | 2
|  | Fragment Program:
|  |  | Max Local Parameters | 1024
|  |  | Max Environment Parameters | 256
|  |  | Max Texture Coordinates | 8
|  |  | Max Texture Image Units | 32
|  |  | Max Instructions | 65536
|  |  | Max Native Instructions | 65536
|  |  | Max Temporaries | 4096
|  |  | Max Native Temporaries | 4096
|  |  | Max Parameters | 1024
|  |  | Max Native Parameters | 1024
|  |  | Max Attributes | 16
|  |  | Max Native Attributes | 16
|  |  | Max Address Registers | 1
|  |  | Max Native Address Registers | 1
|  |  | Max ALU Instructions | 65536
|  |  | Max Native ALU Instructions | 65536
|  |  | Max Texture Instructions | 65536
|  |  | Max Native Texture Instructions | 65536
|  |  | Max Texture Indirections | 65536
|  |  | Max Native Texture Indirections | 65536
|  |  | Max Execution Instructions | 16777216
|  |  | Max Call Stack Depth | 32
|  |  | Max If Statement Depth | 1024
|  |  | Max Loop Depth | 1024
|  |  | Max Loop Count | 16777216
|  | Расширения OpenGL:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 1044 / 361
|  |  | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_tbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|  |  | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|  |  | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_blend_minmax_factor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_3DC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_compressed_ATC_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_conservative_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_depth_clamp_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_draw_buffers_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_framebuffer_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gcn_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_half_float2 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_gpu_shader_int64 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_interleaved_elements | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_occlusion_query_event | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_performance_monitor | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_pinned_memory | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_program_binary_Z400 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_query_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sample_positions | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | Поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_atomic_counter_ops | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_stencil_value_export | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trace | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_shader_trinary_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_sparse_texture_pool | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_stencil_operation_extended | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_texture4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_texture_tile_pool | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_transform_feedback4 | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_layer | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_AMD_vertex_shader_viewport_index | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_debug_output | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_name_gen_delete | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_random_access_target | Не поддерживается
|  |  | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GL_ANDROID_extension_pack_es31a | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_pack_reverse_row_order | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt1 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_texture_usage | Не поддерживается
|  |  | GL_ANGLE_translated_shader_source | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_copy_texture_levels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_object_purgeable | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_rgb_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_row_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_2D_limited_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_max_level | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_arrays_of_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_base_instance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_bindless_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_blend_func_extended | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_buffer_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_cl_event | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clear_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_clip_control | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_color_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_compute_variable_group_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_conditional_render_inverted | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_conservative_depth | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_context_flush_control | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_cull_distance | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_group | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_debug_output2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_derivative_control | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_buffers_blend | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_enhanced_layouts | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_2_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_ES3_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_attrib_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_explicit_uniform_location | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_coord_conventions | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_layer_viewport | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_program_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_fragment_shader_interlock | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_no_attachments | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_program_binary | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_get_texture_sub_image | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gl_spirv | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader_int64 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_pixel | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_half_float_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_imaging | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_indirect_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_instanced_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_internalformat_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_invalidate_subdata | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_alignment | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_map_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_bind | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_multitexture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_occlusion_query2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_parallel_shader_compile | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pipeline_statistics_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_post_depth_coverage | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_program_interface_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_query_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_robustness_isolation | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_locations | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sample_shading | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sampler_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counter_ops | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_ballot | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_bit_encoding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_clock | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_draw_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_group_vote | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_image_size | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_precision | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_stencil_export | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_subroutine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_image_samples | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shader_viewport_layer_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_100 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_120 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_420pack | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_include | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shading_language_packing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sparse_texture2 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_stencil_texturing | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_swap_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_sync | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_tessellation_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_border_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_buffer_range | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_bptc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_compression_rtgc | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_cube_map_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_crossbar | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_filter_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_gather | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_levels | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_query_lod | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rg | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_rgb10_a2ui | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_stencil8 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_storage_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_texture_view | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback_overflow_query | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transform_feedback3 | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_transpose_matrix | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_mem_image | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uber_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_uniform_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_array_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_attrib_binding | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_shader | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_viewport_array | Поддерживается
|  |  | GL_ARB_window_pos | Поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_mali_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_draw_buffers | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_meminfo | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_float | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_texture_mirror_once | Поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|  |  | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_bounding_box | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_cursor_position | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_head_spu_name | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_performance_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_print_string | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_readback_barrier_size | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_saveframe | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_server_id_sharing | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_server_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_state_parameter | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_synchronization | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_tile_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_tilesort_info | Не поддерживается
|  |  | GL_CR_window_size | Не поддерживается
|  |  | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|  |  | GL_DMP_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_abgr | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_bindable_uniform | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_equation_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_func_separate | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_minmax | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_blend_subtract | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_Cg_shader | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cmyka | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_buffer_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_compiled_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_coordinate_frame | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_label | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_debug_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_bounds_test | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_depth_buffer_float | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_direct_state_access | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_discard_framebuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_disjoint_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers_indexed | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_buffers2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_indirect | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_instanced | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_draw_range_elements | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_coord | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_frag_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_fragment_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_blit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_glx_stereo_tree | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_program_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader_fp64 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_gpu_shader5 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_import_sync_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_light_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_map_buffer_range | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_memory_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_memory_object_win32 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_misc_attribute | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multi_draw_arrays | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_multiview_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_occlusion_query_boolean | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_float | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_pixel_transform_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_point_parameters | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_polygon_offset_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_post_depth_coverage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_primitive_bounding_box | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_provoking_vertex | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_pvrtc_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_raster_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_read_format_bgra | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_rescale_normal | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_robustness | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_secondary_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_semaphore | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_semaphore_win32 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_shader_objects | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_separate_specular_color | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_atomic_counters | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_framebuffer_fetch | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_formatted | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_image_load_store | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_implicit_conversions | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_integer_mix | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_io_blocks | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_pixel_local_storage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_subroutine | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shader_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_funcs | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_shadow_samplers | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_shared_texture_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sparse_texture2 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_sRGB_write_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_static_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_two_side | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_stencil_wrap | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_subtexture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_point_size | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_tessellation_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texgen_reflection | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_bptc | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_latc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_cube_map_array | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_edge_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_add | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_combine | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_env_dot3 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_filter_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_integer | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_lod_bias | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_object | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_perturb_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_rg | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_shared_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_snorm | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_sRGB_decode | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_storage | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_swizzle | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture_view | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture3D | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_timer_query | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_transform_feedback3 | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_unpack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_bgra | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_set | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_array_setXXX | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_attrib_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_vertex_weighting | Не поддерживается
|  |  | GL_EXT_win32_keyed_mutex | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_window_rectangles | Поддерживается
|  |  | GL_EXT_x11_sync_object | Не поддерживается
|  |  | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Поддерживается
|  |  | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_FGL_lock_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_FJ_shader_binary_GCCSO | Не поддерживается
|  |  | GL_GL2_geometry_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_frame_terminator | Не поддерживается
|  |  | GL_GREMEDY_string_marker | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_image_transform | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_occlusion_test | Не поддерживается
|  |  | GL_HP_texture_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_argb | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_I3D_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_clip_check | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_load_named_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_occlusion_cull | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_pixel_filter_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_rasterpos_clip | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_rescale_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_static_data | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|  |  | GL_IBM_vertex_array_lists | Не поддерживается
|  |  | GL_IBM_YCbCr | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_multisampled_render_to_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_sgx_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_compression_pvrtc2 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_texture_format_BGRA8888 | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_user_clip_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_IMG_vertex_program | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_color_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_interlace_read | Не поддерживается
|  |  | GL_INGR_multiple_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_compute_shader_lane_shift | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_conservative_rasterization | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_fragment_shader_ordering | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_framebuffer_CMAA | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_image_serialize | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_map_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_multi_rate_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_parallel_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_queries | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_performance_query | Не поддерживается
|  |  | GL_INTEL_texture_scissor | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_context_flush_control | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_debug | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_no_error | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_robust_buffer_access_behavior | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_robustness | Поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_hdr | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_texture_compression_astc_ldr | Не поддерживается
|  |  | GL_KHR_vulkan_glsl | Не поддерживается
|  |  | GL_KTX_buffer_region | Поддерживается
|  |  | GL_MESA_pack_invert | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_program_debug | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_resize_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_texture_array | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_texture_signed_rgba | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_window_pos | Не поддерживается
|  |  | GL_MESA_ycbcr_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_MESAX_texture_stack | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_fragment_shader | Не поддерживается
|  |  | GL_MTX_precision_dpi | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_3dvision_settings | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bgr | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count | Поддерживается
|  |  | GL_NV_bindless_texture | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced | Поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_equation_advanced_coherent | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_blend_square | Поддерживается
|  |  | GL_NV_centroid_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_clip_space_w_scaling | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_command_list | Поддерживается
|  |  | GL_NV_complex_primitives | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_compute_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NV_conservative_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_conservative_raster_dilate | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_conservative_raster_pre_snap_triangles | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_depth_to_color | Поддерживается
|  |  | GL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_coverage_sample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_deep_texture3D | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_buffer_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_clamp | Поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_nonlinear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_depth_range_unclamped | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_instanced | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_texture | Поддерживается
|  |  | GL_NV_draw_vulkan_image | Поддерживается
|  |  | GL_NV_EGL_stream_consumer_external | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_ES1_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_ES3_1_compatibility | Поддерживается
|  |  | GL_NV_evaluators | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_attrib_location | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_explicit_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fbo_color_attachments | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fence | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fill_rectangle | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fog_distance | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragdepth | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_coverage_to_color | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_fragment_shader_interlock | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_blit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_mixed_samples | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_generate_mipmap_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader_passthrough | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_geometry_shader4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program_fp64 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program4_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_program5_mem_extended | Поддерживается
|  |  | GL_NV_gpu_shader5 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_half_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_internalformat_sample_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_light_max_exponent | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | GL_NV_multisample_filter_hint | Поддерживается
|  |  | GL_NV_non_square_matrices | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_occlusion_query | Поддерживается
|  |  | GL_NV_pack_subimage | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_depth_stencil | Поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_packed_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_parameter_buffer_object2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering | Поддерживается
|  |  | GL_NV_path_rendering_shared_edge | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_pixel_data_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_platform_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_point_sprite | Поддерживается
|  |  | GL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_primitive_restart | Поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_buffer_front | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_read_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners | Поддерживается
|  |  | GL_NV_register_combiners2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_robustness_video_memory_purge | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_sample_locations | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_sample_mask_override_coverage | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_counters | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_float64 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_fp16_vector | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_atomic_int64 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_load | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_buffer_store | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_storage_buffer_object | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_group | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shader_thread_shuffle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_shadow_samplers_array | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_shadow_samplers_cube | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_sRGB_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_stereo_view_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_tessellation_program5 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_emboss | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texgen_reflection | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_array | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_barrier | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_latc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_s3tc_update | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_compression_vtc | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_env_combine4 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_expand_normal | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_lod_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_multisample | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_npot_2D_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_texture_shader3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_timer_query | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback | Поддерживается
|  |  | GL_NV_transform_feedback2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_uniform_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vdpau_interop | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_array_range2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_64bit | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_buffer_unified_memory | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program1_1 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program2_option | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program3 | Поддерживается
|  |  | GL_NV_vertex_program4 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_viewport_array2 | Не поддерживается
|  |  | GL_NV_viewport_swizzle | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_conditional_render | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_flush_hold | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_gpu_memory_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_instanced_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_multigpu_info | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_nvenc_interop | Поддерживается
|  |  | GL_NVX_shader_thread_group | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_shader_thread_shuffle | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_shared_sync_object | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_sysmem_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_NVX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_equation_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_func_separate | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_blend_subtract | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_byte_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_compressed_paletted_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_conditional_query | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth24 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_depth32 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_draw_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_image_external | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_EGL_sync | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_element_index_uint | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_extended_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fbo_render_mipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fixed_point | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_fragment_precision_high | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_framebuffer_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_get_program_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_mapbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_get | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_matrix_palette | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_packed_depth_stencil | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_size_array | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_point_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_query_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_read_format | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_required_internalformat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_rgb8_rgba8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_sample_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_sample_variables | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_shader_image_atomic | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_shader_multisample_interpolation | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_single_precision | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_standard_derivatives | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil_wrap | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil1 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil4 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_surfaceless_context | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_3D | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_compression_astc | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_cube_map | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_env_crossbar | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_half_float_linear | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_mirrored_repeat | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_npot | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_stencil8 | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_array_object | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_half_float | Не поддерживается
|  |  | GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_OML_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_misc_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_PGI_vertex_hints | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_alpha_test | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_binning_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_driver_control | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_extended_get2 | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_perfmon_global_mode | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_tiled_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_QCOM_writeonly_rendering | Не поддерживается
|  |  | GL_REND_screen_coordinates | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_performance_analyzer | Не поддерживается
|  |  | GL_S3_s3tc | Поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_matrix | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_compiled_vertex_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_cull_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_array_formats | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_func | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_material | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_index_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_color_table | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGI_texture_lod | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_detail_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_fog_function | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_generate_mipmap | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_multitexture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_point_line_texgen | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_sharpen_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_border_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_color_mask | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_filter4 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_lod | Поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture_select | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIS_texture4D | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_histogram | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_async_pixel | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_blend_alpha_minmax | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_clipmap | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_convolution_accuracy | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_depth_texture | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_flush_raster | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_offset | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fog_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_fragment_specular_lighting | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_framezoom | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_instruments | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_interlace | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ir_instrument1 | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_list_priority | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_pixel_texture_bits | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_reference_plane | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_resample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow | Поддерживается
|  |  | GL_SGIX_shadow_ambient | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_sprite | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_tag_sample_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_add_env | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_coordinate_clamp | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_lod_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_multi_buffer | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_range | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_texture_scale_bias | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_vertex_preclip_hint | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb | Не поддерживается
|  |  | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_convolution_border_modes | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_global_alpha | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_mesh_array | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_multi_draw_arrays | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_read_video_pixels | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_slice_accum | Поддерживается
|  |  | GL_SUN_triangle_list | Не поддерживается
|  |  | GL_SUN_vertex | Не поддерживается
|  |  | GL_SUNX_constant_data | Не поддерживается
|  |  | GL_VIV_shader_binary | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_ARB_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_extensions_string | Не поддерживается
|  |  | GL_WGL_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_phong_shading | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_specular_fog | Не поддерживается
|  |  | GL_WIN_swap_hint | Поддерживается
|  |  | GLU_EXT_nurbs_tessellator | Не поддерживается
|  |  | GLU_EXT_object_space_tess | Не поддерживается
|  |  | GLU_SGI_filter4_parameters | Не поддерживается
|  |  | GLX_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_create_context_robustness | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_fbconfig_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_get_proc_address | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_robustness_application_isolation | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_robustness_share_group_isolation | Не поддерживается
|  |  | GLX_ARB_vertex_buffer_object | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_buffer_age | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_create_context_es_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_create_context_es2_profile | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_fbconfig_packed_float | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_import_context | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_scene_marker | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_swap_control_tear | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_texture_from_pixmap | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_info | Не поддерживается
|  |  | GLX_EXT_visual_rating | Не поддерживается
|  |  | GLX_INTEL_swap_event | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_agp_offset | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_copy_sub_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_multithread_makecurrent | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_pixmap_colormap | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_query_renderer | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_release_buffers | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_set_3dfx_mode | Не поддерживается
|  |  | GLX_MESA_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_copy_image | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_delay_before_swap | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_float_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_multisample_coverage | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_out | Не поддерживается
|  |  | GLX_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_interlace | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_swap_method | Не поддерживается
|  |  | GLX_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_cushion | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_swap_control | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGI_video_sync | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_blended_overlay | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_color_range | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIS_multisample | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_dm_buffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_fbconfig | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_hyperpipe | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_barrier | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_swap_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_resize | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_video_source | Не поддерживается
|  |  | GLX_SGIX_visual_select_group | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_get_transparent_index | Не поддерживается
|  |  | GLX_SUN_video_resize | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_3DL_stereo_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMD_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_AMDX_gpu_association | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_buffer_region | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_context_flush_control | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_create_context_robustness | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_make_current_read | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_multisample | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pbuffer | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_render_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_ARB_robustness_application_isolation | Не поддерживается
|  |  | WGL_ARB_robustness_share_group_isolation | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Не поддерживается
|  |  | WGL_ATI_pixel_format_float | Поддерживается
|  |  | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_buffer_region | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_colorspace | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_create_context_es2_profile | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_depth_float | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_display_color_table | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_extensions_string | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_gamma_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_make_current_read | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_multisample | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pbuffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_render_texture | Не поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_control_tear | Поддерживается
|  |  | WGL_EXT_swap_interval | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_digital_video_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_gamma | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_genlock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_image_buffer | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_lock | Не поддерживается
|  |  | WGL_I3D_swap_frame_usage | Не поддерживается
|  |  | WGL_INTEL_cl_sharing | Не поддерживается
|  |  | WGL_MTX_video_preview | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_bridged_display | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_copy_image | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_delay_before_swap | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_DX_interop2 | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_float_buffer | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_gpu_affinity | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_multisample_coverage | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_present_video | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_depth_texture | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_render_texture_rectangle | Поддерживается
|  |  | WGL_NV_swap_group | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_texture_rectangle | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_vertex_array_range | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_capture | Не поддерживается
|  |  | WGL_NV_video_output | Не поддерживается
|  |  | WGL_NVX_DX_interop | Поддерживается
|  |  | WGL_OML_sync_control | Не поддерживается
|  |  | WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile | Не поддерживается
|  | Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
|  |  | RGB DXT1 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA DXT3 | Поддерживается
|  |  | RGBA DXT5 | Поддерживается
|  |  | RGB FXT1 | Не поддерживается
|  |  | RGBA FXT1 | Не поддерживается
|  |  | 3Dc | Не поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

GPGPU

| [ CUDA: nVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST (GK106) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Кодовое название ГП | GK106
|  |  | PCI Domain / Bus / Device | 0 / 1 / 0
|  |  | Частота | 1058 МГц
|  |  | Asynchronous Engines | 1
|  |  | Мультипроцессоры/ядра | 4 / 768
|  |  | Кэш L2 | 384 КБ
|  |  | Max Threads Per Multiprocessor | 2048
|  |  | Max Threads Per Block | 1024
|  |  | Max Registers Per Block | 65536
|  |  | Max 32-bit Registers Per Multiprocessor | 65536
|  |  | Max Instructions Per Kernel | 512 млн.
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Max Block Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Grid Size | 2147483647 x 65535 x 65535
|  |  | Max 1D Texture Width | 65536
|  |  | Max 2D Texture Size | 65536 x 65536
|  |  | Max 3D Texture Size | 4096 x 4096 x 4096
|  |  | Max 1D Linear Texture Width | 134217728
|  |  | Max 2D Linear Texture Size | 65000 x 65000
|  |  | Max 2D Linear Texture Pitch | 1048544 байт
|  |  | Max 1D Layered Texture Width | 16384
|  |  | Max 1D Layered Texture Layers | 2048
|  |  | Max Mipmapped 1D Texture Width | 16384
|  |  | Max Mipmapped 2D Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Layered Texture Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Cubemap Layered Texture Layers | 2046
|  |  | Max Texture Array Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Texture Array Slices | 2048
|  |  | Max 1D Surface Width | 65536
|  |  | Max 2D Surface Size | 65536 x 32768
|  |  | Max 3D Surface Size | 65536 x 32768 x 2048
|  |  | Max 1D Layered Surface Width | 65536
|  |  | Max 1D Layered Surface Layers | 2048
|  |  | Max 2D Layered Surface Size | 65536 x 32768
|  |  | Max 2D Layered Surface Layers | 2048
|  |  | Compute Mode | Default: Multiple contexts allowed per device
|  |  | Compute Capability | 3.0
|  |  | CUDA DLL | nvcuda.dll (6.14.13.8569 - nVIDIA ForceWare 385.69)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Частота памяти | 3004 МГц
|  |  | Global Memory Bus Width | 192 бит
|  |  | Total Memory | 2 ГБ
|  |  | Total Constant Memory | 64 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Block | 48 КБ
|  |  | Max Shared Memory Per Multiprocessor | 48 КБ
|  |  | Max Memory Pitch | 2147483647 байт
|  |  | Texture Alignment | 512 байт
|  |  | Texture Pitch Alignment | 32 байт
|  |  | Surface Alignment | 512 байт
|  | Функции устройства:
|  |  | 32-bit Floating-Point Atomic Addition | Поддерживается
|  |  | 32-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | 64-bit Integer Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Caching Globals in L1 Cache | Не поддерживается
|  |  | Caching Locals in L1 Cache | Поддерживается
|  |  | Concurrent Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Concurrent Memory Copy & Execute | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | ECC | Запрещено
|  |  | Funnel Shift | Не поддерживается
|  |  | Half-Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Host Memory Mapping | Поддерживается
|  |  | Integrated Device | Нет
|  |  | Managed Memory | Не поддерживается
|  |  | Multi-GPU Board | Нет
|  |  | Stream Priorities | Не поддерживается
|  |  | Surface Functions | Поддерживается
|  |  | TCC Driver | Нет
|  |  | Warp Vote Functions | Поддерживается
|  |  | __ballot() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_and() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_count() | Поддерживается
|  |  | __syncthreads_or() | Поддерживается
|  |  | __threadfence_system() | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Direct3D: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST (GK106) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Кодовое название ГП | GK106
|  |  | PCI-устройство | 10DE-11C2 / 19DA-1281 (Rev A1)
|  |  | Выделенная память | 2015 МБ
|  |  | Имя драйвера | nvldumd.dll
|  |  | Версия драйвера | 22.21.13.8569 - nVIDIA ForceWare 385.69
|  |  | Shader Model | SM 5.0
|  |  | Max Threads | 1024
|  |  | Multiple UAV Access | 8 UAVs
|  |  | Thread Dispatch | 3D
|  |  | Thread Local Storage | 32 КБ
|  | Функции устройства:
|  |  | 10-bit Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | 16-bit Precision Floating-Point | Не поддерживается
|  |  | Append/Consume Buffers | Поддерживается
|  |  | Atomic Operations | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Gather4 | Поддерживается
|  |  | Indirect Compute Dispatch | Поддерживается
|  |  | Map On Default Buffers | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ OpenCL: nVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST (GK106) ]
|  | Свойства OpenCL:
|  |  | Платформа | NVIDIA CUDA
|  |  | Поставщик платформы | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия платформы | OpenCL 1.2 CUDA 9.0.191
|  |  | Профиль платформы | Full
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Кодовое название ГП | GK106
|  |  | Тип устройства | Графический процессор
|  |  | Поставщик устройства | NVIDIA Corporation
|  |  | Версия устройства | OpenCL 1.2 CUDA
|  |  | Профиль устройства | Full
|  |  | Версия драйвера | 385.69
|  |  | Версия OpenCL C | OpenCL C 1.2
|  |  | Частота | 1058 МГц
|  |  | Вычислительные единицы/ядра | 4 / 768
|  |  | Address Space Size | 32 бит
|  |  | Max 2D Image Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Image Size | 4096 x 4096 x 4096
|  |  | Max Image Array Size | 2048
|  |  | Max Image Buffer Size | 134217728
|  |  | Max Samplers | 32
|  |  | Max Work-Item Size | 1024 x 1024 x 64
|  |  | Max Work-Group Size | 1024
|  |  | Max Argument Size | 4352 байт
|  |  | Max Constant Buffer Size | 64 КБ
|  |  | Max Constant Arguments | 9
|  |  | Max Printf Buffer Size | 1 МБ
|  |  | Native ISA Vector Widths | char1, short1, int1, float1, double1
|  |  | Preferred Native Vector Widths | char1, short1, int1, long1, float1, double1
|  |  | Profiling Timer Resolution | 1000 ns
|  |  | CUDA Compute Capability | 3.0
|  |  | Max Registers Per Block | 65536
|  |  | Warp Size | 32 threads
|  |  | Asynchronous Engines | 1
|  |  | PCI Bus / Device | 1 / 0
|  |  | OpenCL DLL | opencl.dll (2.0.4.0)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Global Memory | 2 ГБ
|  |  | Global Memory Cache | 64 КБ (Read/Write, 128-byte line)
|  |  | Local Memory | 48 КБ
|  |  | Max Memory Object Allocation Size | 512 МБ
|  |  | Memory Base Address Alignment | 4096 бит
|  |  | Min Data Type Alignment | 128 байт
|  | Соответствие OpenCL:
|  |  | OpenCL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 2.0 | Нет (62%)
|  | Функции устройства:
|  |  | Command-Queue Out Of Order Execution | Разрешено
|  |  | Command-Queue Profiling | Разрешено
|  |  | Compiler Available | Да
|  |  | Коррекция ошибок | Не поддерживается
|  |  | Images | Поддерживается
|  |  | Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Linker Available | Да
|  |  | Little-Endian Device | Да
|  |  | Native Kernel Execution | Не поддерживается
|  |  | Sub-Group Independent Forward Progress | Не поддерживается
|  |  | SVM Atomics | Не поддерживается
|  |  | SVM Coarse Grain Buffer | Не поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain Buffer | Поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain System | Не поддерживается
|  |  | Thread Trace | Не поддерживается
|  |  | Unified Memory | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой половинной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Не поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Не поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой одинарной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой двойной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 97 / 16
|  |  | cl_altera_compiler_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_device_temperature | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_live_object_tracking | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_bus_addressable_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_c1x_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_compile_options | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d10_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d9_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_attribute_query | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_board_name | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_memory_flags | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_persistent_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_profiling_timer_offset | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_topology | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_event_callback | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_fp64 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_hsa | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_image2d_from_buffer_read_only | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_liquid_flash | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops2 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_offline_devices | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_popcnt | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_predefined_macros | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_svm | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_vec3 | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_contextloggingfunctions | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_gl_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_setmemobjectdestructor | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_32 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_64 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_device_fission | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_migrate_memobject | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_accelerator | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_advanced_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_ctz | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_d3d11_nv12_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_device_partition_by_names | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_exec_by_local_thread | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_packed_yuv | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_required_subgroup_size | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_simultaneous_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_thread_local_exec | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_va_api_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_visual_analytics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_3d_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_byte_addressable_store | Поддерживается
|  |  | cl_khr_context_abort | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d11_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp16 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp64 | Поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_msaa_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_icd | Поддерживается
|  |  | cl_khr_il_program | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_image2d_from_buffer | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_initialize_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_priority_hints | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_select_fprounding_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_spir | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_srgb_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_terminate_context | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_throttle_hints | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_compiler_options | Поддерживается
|  |  | cl_nv_copy_opts | Поддерживается
|  |  | cl_nv_create_buffer | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d11_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d9_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_device_attribute_query | Поддерживается
|  |  | cl_nv_pragma_unroll | Поддерживается
|  |  | cl_qcom_ext_host_ptr | Не поддерживается
|  |  | cl_qcom_ion_host_ptr | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ OpenCL: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства OpenCL:
|  |  | Платформа | AMD Accelerated Parallel Processing
|  |  | Поставщик платформы | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Версия платформы | OpenCL 1.1 AMD-APP (873.1)
|  |  | Профиль платформы | Full
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Тип устройства | ЦП
|  |  | Поставщик устройства | AuthenticAMD
|  |  | Версия устройства | OpenCL 1.1 AMD-APP (873.1)
|  |  | Профиль устройства | Full
|  |  | Версия драйвера | 2.0
|  |  | Версия OpenCL C | OpenCL C 1.1
|  |  | Частота | 3763 МГц
|  |  | Вычислительные единицы | 5
|  |  | Address Space Size | 32 бит
|  |  | Max 2D Image Size | 8192 x 8192
|  |  | Max 3D Image Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Image Array Size | 2048
|  |  | Max Image Buffer Size | 65536
|  |  | Max Samplers | 16
|  |  | Max Work-Item Size | 1024 x 1024 x 1024
|  |  | Max Work-Group Size | 1024
|  |  | Max Argument Size | 4 КБ
|  |  | Max Constant Buffer Size | 64 КБ
|  |  | Max Constant Arguments | 8
|  |  | Max Printf Buffer Size | 64 КБ
|  |  | Native ISA Vector Widths | char16, short8, int2, float4
|  |  | Preferred Native Vector Widths | char16, short8, int4, long2, float4
|  |  | Profiling Timer Resolution | 272 ns
|  |  | Profiling Timer Offset Since Epoch | 1508890682089478951 ns
|  |  | OpenCL DLL | opencl.dll (2.0.4.0)
|  | Свойства памяти:
|  |  | Global Memory | 2 ГБ
|  |  | Global Memory Cache | 16 КБ (Read/Write, 64-byte line)
|  |  | Local Memory | 32 КБ
|  |  | Max Memory Object Allocation Size | 1 ГБ
|  |  | Memory Base Address Alignment | 1024 бит
|  |  | Min Data Type Alignment | 128 байт
|  | Соответствие OpenCL:
|  |  | OpenCL 1.1 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 1.2 | Да (100%)
|  |  | OpenCL 2.0 | Нет (62%)
|  | Функции устройства:
|  |  | Command-Queue Out Of Order Execution | Запрещено
|  |  | Command-Queue Profiling | Разрешено
|  |  | Compiler Available | Да
|  |  | Коррекция ошибок | Не поддерживается
|  |  | Images | Поддерживается
|  |  | Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Linker Available | Нет
|  |  | Little-Endian Device | Да
|  |  | Native Kernel Execution | Поддерживается
|  |  | Sub-Group Independent Forward Progress | Не поддерживается
|  |  | SVM Atomics | Не поддерживается
|  |  | SVM Coarse Grain Buffer | Не поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain Buffer | Не поддерживается
|  |  | SVM Fine Grain System | Не поддерживается
|  |  | Thread Trace | Не поддерживается
|  |  | Unified Memory | Да
|  | Вычисления с плавающей точкой половинной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Не поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Не поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Не поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Не поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой одинарной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Вычисления с плавающей точкой двойной точности:
|  |  | Correctly Rounded Divide and Sqrt | Не поддерживается
|  |  | Denorms | Поддерживается
|  |  | IEEE754-2008 FMA | Поддерживается
|  |  | INF and NaNs | Поддерживается
|  |  | Rounding to Infinity | Поддерживается
|  |  | Rounding to Nearest Even | Поддерживается
|  |  | Rounding to Zero | Поддерживается
|  |  | Software Basic Floating-Point Operations | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | Всего / поддерживаемых расширений | 96 / 15
|  |  | cl_altera_compiler_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_device_temperature | Не поддерживается
|  |  | cl_altera_live_object_tracking | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_bus_addressable_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_c1x_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_compile_options | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d10_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_d3d9_interop | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_attribute_query | Поддерживается
|  |  | cl_amd_device_board_name | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_memory_flags | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_persistent_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_profiling_timer_offset | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_device_topology | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_event_callback | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_fp64 | Поддерживается
|  |  | cl_amd_hsa | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_image2d_from_buffer_read_only | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_liquid_flash | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops | Поддерживается
|  |  | cl_amd_media_ops2 | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_offline_devices | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_popcnt | Поддерживается
|  |  | cl_amd_predefined_macros | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_printf | Поддерживается
|  |  | cl_amd_svm | Не поддерживается
|  |  | cl_amd_vec3 | Поддерживается
|  |  | cl_apple_contextloggingfunctions | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_gl_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_apple_setmemobjectdestructor | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_core_id | Не поддерживается
|  |  | cl_arm_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_32 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_atomic_counters_64 | Не поддерживается
|  |  | cl_ext_device_fission | Поддерживается
|  |  | cl_ext_migrate_memobject | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_accelerator | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_advanced_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_ctz | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_d3d11_nv12_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_device_partition_by_names | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_exec_by_local_thread | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_motion_estimation | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_packed_yuv | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_printf | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_required_subgroup_size | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_simultaneous_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_thread_local_exec | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_va_api_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_intel_visual_analytics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_3d_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_byte_addressable_store | Поддерживается
|  |  | cl_khr_context_abort | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d10_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_d3d11_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_dx9_media_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_egl_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp16 | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_fp64 | Поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_depth_images | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_event | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_msaa_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_gl_sharing | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_global_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_icd | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_il_program | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_image2d_from_buffer | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_initialize_memory | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_base_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_int64_extended_atomics | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_base_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_local_int32_extended_atomics | Поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_mipmap_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_priority_hints | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_select_fprounding_mode | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_spir | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_srgb_image_writes | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_subgroups | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_terminate_context | Не поддерживается
|  |  | cl_khr_throttle_hints | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_compiler_options | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_copy_opts | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d10_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d11_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_d3d9_sharing | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_device_attribute_query | Не поддерживается
|  |  | cl_nv_pragma_unroll | Не поддерживается
|  |  | cl_qcom_ext_host_ptr | Не поддерживается
|  |  | cl_qcom_ion_host_ptr | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/graphics/desktop
|  |  | Загрузка драйверов | http://sites.amd.com/us/game/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Vulkan

| [ GeForce GTX 650 Ti BOOST (GK106) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Имя устройства | GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Кодовое имя устройства | GK106
|  |  | Тип устройства | Discrete GPU
|  |  | UUID устройства | 6A-CD-80-D0-91-40-78-7E-34-32-82-3C-3F-5E-B9-39
|  |  | PCI-устройство | 10DE-11C2
|  |  | Объем видеоОЗУ | 2064320 КБ
|  |  | Max 1D Image Size | 16384
|  |  | Max 2D Image Size | 16384 x 16384
|  |  | Max 3D Image Size | 2048 x 2048 x 2048
|  |  | Max Cube Image Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Image Layers | 2048
|  |  | Max Texel Buffer Elements | 134217728
|  |  | Max Uniform Buffer Range | 65536
|  |  | Max Storage Buffer Range | 2147483647
|  |  | Max Push Constants Size | 256 байт
|  |  | Max Memory Allocation Count | 4096
|  |  | Max Sampler Allocation Count | 4000
|  |  | Buffer Image Granularity | 65536 байт
|  |  | Max Bound Descriptor Sets | 8
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Samplers | 4000
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Uniform Buffers | 12
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Storage Buffers | 16
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Sampled Images | 8192
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Storage Images | 8192
|  |  | Max Per-Stage Descriptor Input Attachments | 8
|  |  | Max Per-Stage Resources | 24612
|  |  | Max Descriptor Set Samplers | 4000
|  |  | Max Descriptor Set Uniform Buffers | 72
|  |  | Max Descriptor Set Dynamic Uniform Buffers | 72
|  |  | Max Descriptor Set Storage Buffers | 96
|  |  | Max Descriptor Set Dynamic Storage Buffers | 96
|  |  | Max Descriptor Set Sampled Images | 49152
|  |  | Max Descriptor Set Storage Images | 49152
|  |  | Max Descriptor Set Input Attachments | 8
|  |  | Max Vertex Input Attributes | 32
|  |  | Max Vertex Input Bindings | 32
|  |  | Max Vertex Input Attribute Offset | 2047
|  |  | Max Vertex Input Binding Stride | 2048
|  |  | Max Vertex Output Components | 128
|  |  | Max Tesselation Generation Level | 64
|  |  | Max Tesselation Patch Size | 32
|  |  | Max Tesselation Control Per-Vertex Input Components | 128
|  |  | Max Tesselation Control Per-Vertex Output Components | 128
|  |  | Max Tesselation Control Per-Patch Output Components | 120
|  |  | Max Tesselation Control Total Output Components | 4216
|  |  | Max Tesselation Evaluation Input Components | 128
|  |  | Max Tesselation Evaluation Output Components | 128
|  |  | Max Geometry Shader Invocations | 32
|  |  | Max Geometry Input Components | 128
|  |  | Max Geometry Output Components | 128
|  |  | Max Geometry Output Vertices | 1024
|  |  | Max Geometry Total Output Components | 1024
|  |  | Max Fragment Input Components | 128
|  |  | Max Fragment Output Attachments | 8
|  |  | Max Fragment DualSrc Attachments | 1
|  |  | Max Fragment Combined Output Resources | 16
|  |  | Max Compute Shared Memory Size | 49152 байт
|  |  | Max Compute Work Group Count | X: 2147483647, Y: 65535, Z: 65535
|  |  | Max Compute Work Group Invocations | 1536
|  |  | Max Compute Work Group Size | X: 1536, Y: 1024, Z: 64
|  |  | Subpixel Precision Bits | 8
|  |  | Subtexel Precision Bits | 8
|  |  | Mipmap Precision Bits | 8
|  |  | Max Draw Indexed Index Value | 4294967295
|  |  | Max Draw Indirect Count | 4294967295
|  |  | Max Sampler LOD Bias | 15.000000
|  |  | Max Sampler Anisotropy | 16.000000
|  |  | Max Viewports | 16
|  |  | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|  |  | Viewport Bounds Range | -32768.000000 ... 32768.000000
|  |  | Viewport Subpixel Bits | 8
|  |  | Min Memory Map Alignment | 64 байт
|  |  | Min Texel Buffer Offset Alignment | 256 байт
|  |  | Min Uniform Buffer Offset Alignment | 256 байт
|  |  | Min Storage Buffer Offset Alignment | 32 байт
|  |  | Min / Max Texel Offset | -8 / 7
|  |  | Min / Max Texel Gather Offset | -32 / 31
|  |  | Min / Max Interpolation Offset | -0.500000 / 0.437500
|  |  | Subpixel Interpolation Offset Bits | 4
|  |  | Max Framebuffer Size | 16384 x 16384
|  |  | Max Framebuffer Layers | 2048
|  |  | Framebuffer Color Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Framebuffer Depth Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Framebuffer Stencil Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Framebuffer No Attachments Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Max Color Attachments | 8
|  |  | Sampled Image Color Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Sampled Image Integer Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Sampled Image Depth Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Sampled Image Stencil Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Storage Image Sample Counts | 0x0000000F
|  |  | Max Sample Mask Words | 1
|  |  | Timestamp Period | 1.000000 ns
|  |  | Max Clip Distances | 8
|  |  | Max Cull Distances | 8
|  |  | Max Combined Clip and Cull Distances | 8
|  |  | Discrete Queue Priorities | 2
|  |  | Point Size Range | 1.000000 ... 189.875000
|  |  | Line Width Range | 0.500000 ... 10.000000
|  |  | Point Size Granularity | 0.125000
|  |  | Line Width Granularity | 0.125000
|  |  | Optimal Buffer Copy Offset Alignment | 1 байт
|  |  | Optimal Buffer Copy Row Pitch Alignment | 1 байт
|  |  | Non-Coherent Atom Size | 64 байт
|  |  | Версия драйвера | 385.276.0
|  |  | Версия API | 1.0.49
|  |  | Vulkan DLL | C:\WINDOWS\system32\nvoglv32.dll (22.21.13.8569)
|  | Функции устройства:
|  |  | Alpha To One | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | ASTC LDR Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | BC Texture Compression | Поддерживается
|  |  | Depth Bias Clamping | Поддерживается
|  |  | Depth Bounds Tests | Поддерживается
|  |  | Depth Clamping | Поддерживается
|  |  | Draw Indirect First Instance | Поддерживается
|  |  | Dual Source Blend Operations | Поддерживается
|  |  | ETC2 and EAC Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Fragment Stores and Atomics | Поддерживается
|  |  | Full Draw Index Uint32 | Поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Image Cube Array | Поддерживается
|  |  | Independent Blend | Поддерживается
|  |  | Inherited Queries | Поддерживается
|  |  | Large Points | Поддерживается
|  |  | Logic Operations | Поддерживается
|  |  | Multi-Draw Indirect | Поддерживается
|  |  | Multi Viewport | Поддерживается
|  |  | Occlusion Query Precise | Поддерживается
|  |  | Pipeline Statistics Query | Поддерживается
|  |  | Point and Wireframe Fill Modes | Поддерживается
|  |  | Robust Buffer Access | Поддерживается
|  |  | Sample Rate Shading | Поддерживается
|  |  | Shader Clip Distance | Поддерживается
|  |  | Shader Cull Distance | Поддерживается
|  |  | Shader Float64 | Поддерживается
|  |  | Shader Image Gather Extended | Поддерживается
|  |  | Shader Int16 | Не поддерживается
|  |  | Shader Int64 | Поддерживается
|  |  | Shader Resource Min LOD | Не поддерживается
|  |  | Shader Resource Residency | Не поддерживается
|  |  | Shader Sampled Image Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Buffer Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Extended Formats | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Multisample | Поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Read Without Format | Не поддерживается
|  |  | Shader Storage Image Write Without Format | Поддерживается
|  |  | Shader Tesselation and Geometry Point Size | Поддерживается
|  |  | Shader Uniform Buffer Array Dynamic Indexing | Поддерживается
|  |  | Sparse Binding | Поддерживается
|  |  | Sparse Residency 2 Samples | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency 4 Samples | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency 8 Samples | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency 16 Samples | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency Aliased | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency Aligned Mip Size | Да
|  |  | Sparse Residency Buffer | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency Image 2D | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency Image 3D | Не поддерживается
|  |  | Sparse Residency Non-Resident Strict | Нет
|  |  | Sparse Residency Standard 2D Block Shape | Да
|  |  | Sparse Residency Standard 2D Multisample Block Shape | Да
|  |  | Sparse Residency Standard 3D Block Shape | Да
|  |  | Standard Sample Locations | Да
|  |  | Strict Line Rasterization | Да
|  |  | Tesselation Shader | Поддерживается
|  |  | Timestamps on All Graphics and Compute Queues | Поддерживается
|  |  | Variable Multisample Rate | Поддерживается
|  |  | Vertex Pipeline Stores and Atomics | Поддерживается
|  |  | Wide Lines | Поддерживается
|  | Queue:
|  |  | Queue Count | 16
|  |  | Timestamp Valid Bits | 64
|  |  | Min Image Transfer Granularity | 1 x 1 x 1
|  |  | Compute Operations | Поддерживается
|  |  | Graphics Operations | Поддерживается
|  |  | Sparse Memory Management Operations | Поддерживается
|  |  | Transfer Operations | Поддерживается
|  | Queue:
|  |  | Queue Count | 1
|  |  | Timestamp Valid Bits | 64
|  |  | Min Image Transfer Granularity | 1 x 1 x 1
|  |  | Compute Operations | Не поддерживается
|  |  | Graphics Operations | Не поддерживается
|  |  | Sparse Memory Management Operations | Не поддерживается
|  |  | Transfer Operations | Поддерживается
|  | Memory Heap:
|  |  | Heap Type | Локальный
|  |  | Heap Size | 2064320 КБ
|  |  | Host Cached | Нет
|  |  | Host Coherent | Нет
|  |  | Host Visible | Нет
|  |  | Lazily Allocated | Нет
|  | Memory Heap:
|  |  | Heap Type | Удалённый
|  |  | Heap Size | 5596 МБ
|  |  | Host Cached | Да
|  |  | Host Coherent | Да
|  |  | Host Visible | Да
|  |  | Lazily Allocated | Нет
|  | Расширения устройства:
|  |  | VK_EXT_discard_rectangles | Поддерживается
|  |  | VK_EXT_shader_subgroup_ballot | Поддерживается
|  |  | VK_EXT_shader_subgroup_vote | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_dedicated_allocation | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_descriptor_update_template | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_fence | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_fence_win32 | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_memory | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_memory_win32 | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_semaphore | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_semaphore_win32 | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_get_memory_requirements2 | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_maintenance1 | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_push_descriptor | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_shader_draw_parameters | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_swapchain | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_win32_keyed_mutex | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_device_group | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_external_memory | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_external_memory_win32 | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_external_semaphore | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_external_semaphore_win32 | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_multiview | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_win32_keyed_mutex | Поддерживается
|  |  | VK_NV_dedicated_allocation | Поддерживается
|  |  | VK_NV_external_memory | Поддерживается
|  |  | VK_NV_external_memory_win32 | Поддерживается
|  |  | VK_NV_glsl_shader | Поддерживается
|  |  | VK_NV_win32_keyed_mutex | Поддерживается
|  |  | VK_NVX_device_generated_commands | Поддерживается
|  |  | VK_NVX_multiview_per_view_attributes | Поддерживается
|  | Instance Extensions:
|  |  | VK_EXT_debug_report | Поддерживается
|  |  | VK_EXT_display_surface_counter | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_fence_capabilities | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_memory_capabilities | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_external_semaphore_capabilities | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_get_physical_device_properties2 | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_get_surface_capabilities2 | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_surface | Поддерживается
|  |  | VK_KHR_win32_surface | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_device_group_creation | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_external_memory_capabilities | Поддерживается
|  |  | VK_KHX_external_semaphore_capabilities | Поддерживается
|  |  | VK_NV_external_memory_capabilities | Поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Аудио Windows

|  | Устройство | Идентификатор | Описание устройства
|  | midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth
|  | mixer.0 | 0001 0068 | Динамики (Realtek High Definiti
|  | wave-out.0 | 0001 0064 | Динамики (Realtek High Definiti

Аудио PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller | PCI
|  | Realtek ALC887 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller | PCI

HD Audio

| [ ATI SB900 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 2
|  |  | ID устройства | 1002-4383
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-D693
|  |  | Версия | 40
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_D6931462&REV_40
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Realtek ALC887 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek ALC887
|  |  | Описание устройства (Windows) | Realtek High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10EC-0887
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-D693
|  |  | Версия | 1003
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1462D693&REV_1003
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
|  |  | Описание устройства (Windows) | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0E0B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 19DA-1281
|  |  | Версия | A1
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0E0B&SUBSYS_128119DA&REV_A1
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ nVIDIA HDMI/DP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA HDMI/DP
|  |  | Описание устройства (Windows) | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Тип устройства | Audio
|  |  | Тип шины | HDAUDIO
|  |  | ID устройства | 10DE-0041
|  |  | Субсистемный идентификатор | 19DA-1281
|  |  | Версия | 1001
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0041&SUBSYS_19DA1281&REV_1001
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

OpenAL

|  | Свойства OpenAL:
|  |  | Производитель | Creative Labs Inc.
|  |  | Renderer | Программы
|  |  | Версия | 1.1
|  |  | Имя устройства | Generic Software
|  |  | OpenAL DLL | 6.14.0357.24
|  |  | Creative OpenAL DLL | Нет
|  |  | Wrapper DLL | 2.2.0.5
|  |  | Аппаратные звуковые буферы | 0
|  |  | X-RAM | Нет
|  | Расширения OpenAL:
|  |  | AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE | Поддерживается
|  |  | AL_EXT_LINEAR_DISTANCE | Поддерживается
|  |  | AL_EXT_OFFSET | Поддерживается
|  |  | ALC_ENUMERATE_ALL_EXT | Поддерживается
|  |  | ALC_ENUMERATION_EXT | Поддерживается
|  |  | ALC_EXT_CAPTURE | Поддерживается
|  |  | ALC_EXT_EFX | Поддерживается
|  |  | EAX | Поддерживается
|  |  | EAX2.0 | Поддерживается
|  |  | EAX3.0 | Не поддерживается
|  |  | EAX3.0EMULATED | Поддерживается
|  |  | EAX4.0 | Не поддерживается
|  |  | EAX4.0EMULATED | Поддерживается
|  |  | EAX5.0 | Не поддерживается
|  |  | EAX-RAM | Не поддерживается

Хранение данных Windows

| [ ST500DM002-1BC142 ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ST500DM002-1BC142 ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | INF Section | disk_install.NT
| [ Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | INF Section | cdrom_install
| [ AMD PCI IDE Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD PCI IDE Controller
|  |  | Дата драйвера | 28.06.2013
|  |  | Версия драйвера | 5.2.2.179
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem52.inf
|  |  | INF Section | amdide_Inst_64
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | F000-F00F
| [ AMD SATA Controller (IDE Mode) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  |  | Дата драйвера | 28.06.2013
|  |  | Версия драйвера | 5.2.2.179
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem52.inf
|  |  | INF Section | amdide_Inst_64
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | FE40B000-FE40B3FF
|  |  | Порт | F050-F05F
|  |  | Порт | F060-F063
|  |  | Порт | F070-F077
|  |  | Порт | F080-F083
|  |  | Порт | F090-F097
| [ ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.332
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | INF Section | atapi_Inst
| [ ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.332
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | INF Section | atapi_Inst
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.332
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | INF Section | atapi_Inst
| [ Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Storage Spaces Controller
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | spaceport.inf
|  |  | INF Section | Spaceport_Install

Логические диски

|  | Диск | Тип диска | Файловая система | Общий объём | Занято | Свободно | % свободного | # тома
|  | C: | Локальный диск | NTFS | 101849 МБ | 70561 МБ | 31288 МБ | 31 % | 3C7E-5E6D
|  | D: | Локальный диск | NTFS | 374537 МБ | 355196 МБ | 19341 МБ | 5 % | 2858-3701
|  | E: | Оптический накопитель |  |  |  |  |  |

Физические диски

| [ Диск #1 - ST500DM002-1BC142 (465 ГБ) ]
|  | Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объём раздела
|  | #1 (Активный) | NTFS |  | 1 MB | 100 MB
|  | #2 | NTFS | C: | 101 MB | 101850 MB
|  | #3 | Unknown (Code: $27) |  | 101951 MB | 450 MB
|  | #4 | NTFS | D: | 102401 MB | 374538 MB

Оптические накопители

| [ E:\ Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device ]
|  | Свойства оптического накопителя:
|  |  | Описание устройства | Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device
|  |  | Серийный номер | Lp616EFrIOcD
|  |  | Версия прошивки | 1.00
|  |  | Дата прошивки | 01.05.2011
|  |  | Объём буфера | 1 МБ
|  |  | Производитель | Optiarc
|  |  | Тип устройства | DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
|  |  | Интерфейс | SATA
|  |  | Код региона | Нет
|  |  | Осталось смен пользователем | 5
|  |  | Осталось смен фирмой | 4
|  | Скорости записи:
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | 12x
|  |  | DVD+R | 24x
|  |  | DVD+RW | 8x
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | 12x
|  |  | DVD-R | 24x
|  |  | DVD-RW | 6x
|  |  | DVD-RAM | 12x
|  |  | CD-R | 48x
|  |  | CD-RW | 32x
|  | Скорости чтения:
|  |  | DVD-ROM | 16x
|  |  | CD-ROM | 48x
|  | Поддерживаемые типы дисков:
|  |  | BD-ROM | Не поддерживается
|  |  | BD-R | Не поддерживается
|  |  | BD-RE | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-ROM | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-R | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RW | Не поддерживается
|  |  | HD DVD-RAM | Не поддерживается
|  |  | DVD-ROM | Чтение
|  |  | DVD+R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD+R | Чтение + запись
|  |  | DVD+RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-R9 Dual Layer | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW9 Dual Layer | Не поддерживается
|  |  | DVD-R | Чтение + запись
|  |  | DVD-RW | Чтение + запись
|  |  | DVD-RAM | Чтение + запись
|  |  | CD-ROM | Чтение
|  |  | CD-R | Чтение + запись
|  |  | CD-RW | Чтение + запись
|  | Возможности оптического накопителя:
|  |  | AACS | Не поддерживается
|  |  | BD CPS | Не поддерживается
|  |  | Buffer Underrun Protection | Поддерживается
|  |  | C2 Error Pointers | Поддерживается
|  |  | CD+G | Не поддерживается
|  |  | CD-Text | Поддерживается
|  |  | DVD-Download Disc Recording | Не поддерживается
|  |  | Hybrid Disc | Не поддерживается
|  |  | JustLink | Поддерживается
|  |  | CPRM | Поддерживается
|  |  | CSS | Поддерживается
|  |  | LabelFlash | Не поддерживается
|  |  | Layer-Jump Recording | Поддерживается
|  |  | LightScribe | Не поддерживается
|  |  | Mount Rainier | Не поддерживается
|  |  | OSSC | Не поддерживается
|  |  | Qflix Recording | Не поддерживается
|  |  | SecurDisc | Не поддерживается
|  |  | SMART | Не поддерживается
|  |  | VCPS | Не поддерживается
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Sony Optiarc
|  |  | Информация о продукте | http://www.sony-optiarc.us
|  |  | Загрузка прошивки | http://www.sony-optiarc.us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

ATA

| [ ST500DM002-1BC142 (Z2A92MD2) ]
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | ID модели | ST500DM002-1BC142
|  |  | Серийный номер | Z2A92MD2
|  |  | Версия | JC4B
|  |  | World Wide Name | 5-000C50-035B2F984
|  |  | Тип устройства | SATA-III
|  |  | Параметры | цилиндров: 969021, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
|  |  | Секторы LBA | 976773168
|  |  | Размер физического/логического сектора | 512 байт / 512 байт
|  |  | Буфер | 16 МБ
|  |  | Мультисекторы | 16
|  |  | Макс. режим PIO | PIO 4
|  |  | Макс. режим MWDMA | MWDMA 2
|  |  | Макс. режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Активный режим UDMA | UDMA 6
|  |  | Неформатированная ёмкость | 476940 МБ
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Стандарт ATA | ATA8-ACS
|  | Свойства устройства ATA:
|  |  | 48-bit LBA | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Automatic Acoustic Management (AAM) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Device Configuration Overlay (DCO) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | DMA Setup Auto-Activate | Не поддерживается
|  |  | Free-Fall Control | Не поддерживается
|  |  | General Purpose Logging (GPL) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Hardware Feature Control | Не поддерживается
|  |  | Host Protected Area (HPA) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | HPA Security Extensions | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Hybrid Information Feature | Не поддерживается
|  |  | In-Order Data Delivery | Не поддерживается
|  |  | Native Command Queuing (NCQ) | Поддерживается
|  |  | NCQ Autosense | Не поддерживается
|  |  | NCQ Priority Information | Не поддерживается
|  |  | NCQ Queue Management Command | Не поддерживается
|  |  | NCQ Streaming | Не поддерживается
|  |  | Phy Event Counters | Поддерживается
|  |  | Read Look-Ahead | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Release Interrupt | Не поддерживается
|  |  | Режим безопасности | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Sense Data Reporting (SDR) | Не поддерживается
|  |  | Service Interrupt | Не поддерживается
|  |  | SMART | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Error Logging | Поддерживается, Разрешено
|  |  | SMART Self-Test | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Software Settings Preservation (SSP) | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Streaming | Не поддерживается
|  |  | Tagged Command Queuing (TCQ) | Не поддерживается
|  |  | Кэш записи | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Write-Read-Verify | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции SSD:
|  |  | Data Set Management | Не поддерживается
|  |  | Deterministic Read After TRIM | Не поддерживается
|  |  | Команда TRIM | Не поддерживается
|  | Функции электропитания:
|  |  | Энергосбережение (APM) | Не поддерживается
|  |  | Automatic Partial to Slumber Transitions (APST) | Запрещено
|  |  | Device Initiated Interface Power Management (DIPM) | Поддерживается, Запрещено
|  |  | Device Sleep (DEVSLP) | Не поддерживается
|  |  | Extended Power Conditions (EPC) | Не поддерживается
|  |  | Host Initiated Interface Power Management (HIPM) | Не поддерживается
|  |  | IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE | Не поддерживается
|  |  | Link Power State Device Sleep | Не поддерживается
|  |  | Электропитание | Поддерживается, Разрешено
|  |  | Power-Up In Standby (PUIS) | Не поддерживается
|  | Команды ATA:
|  |  | DEVICE RESET | Не поддерживается
|  |  | DOWNLOAD MICROCODE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE | Поддерживается, Разрешено
|  |  | FLUSH CACHE EXT | Поддерживается, Разрешено
|  |  | NOP | Не поддерживается
|  |  | READ BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  |  | WRITE BUFFER | Поддерживается, Разрешено
|  | Физические данные дискового накопителя:
|  |  | Производитель | Seagate
|  |  | Название жёсткого диска | Barracuda 7200.12 500DM002
|  |  | Форм-фактор | 3.5"
|  |  | Форматированная ёмкость | 500 ГБ
|  |  | Диски | 1
|  |  | Записываемые поверхности | 2
|  |  | Физические габариты | 146.99 x 101.6 x 19.98 mm
|  |  | Максимальный вес | 415 g
|  |  | Средняя задержка раскрутки | 4.16 ms
|  |  | Скорость вращения | 7200 RPM
|  |  | Макс. внутренняя скорость данных | 1695 Мбит/с
|  |  | Среднее время поиска | 8.5 ms
|  |  | Переход с дорожки на дорожку | 1 ms
|  |  | Интерфейс | SATA-III
|  |  | Скорость данных 'буфер-контроллер' | 600 МБ/с
|  |  | Объём буфера | 16 МБ
|  |  | Время раскрутки | 8.5 сек
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Seagate Technology LLC
|  |  | Информация о продукте | http://www.seagate.com/gb/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

SMART

| [ ST500DM002-1BC142 (Z2A92MD2) ]
|  | ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные | Статус
|  | 01 | Raw Read Error Rate | 6 | 118 | 99 | 168281606 | OK: Значение нормальное
|  | 03 | Spinup Time | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | 04 | Start/Stop Count | 20 | 97 | 97 | 3390 | OK: Значение нормальное
|  | 05 | Reallocated Sector Count | 36 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 07 | Seek Error Rate | 30 | 88 | 60 | 756553235 | OK: Значение нормальное
|  | 09 | Power-On Time Count | 0 | 76 | 76 | 21155 | OK: Всегда пройдено
|  | 0A | Spinup Retry Count | 97 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | 0C | Power Cycle Count | 20 | 97 | 97 | 3366 | OK: Значение нормальное
|  | B7 | <зависит от поставщика> | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | B8 | End-to-End Error | 99 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное
|  | BB | Reported Uncorrectable Errors | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | BC | Command Timeout | 0 | 100 | 98 | 65596 | OK: Всегда пройдено
|  | BD | High Fly Writes | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | BE | Airflow Temperature | 45 | 65 | 50 | 35 | OK: Значение нормальное
|  | C2 | Temperature | 0 | 35 | 50 | 35 | OK: Всегда пройдено
|  | C3 | Hardware ECC Recovered | 0 | 48 | 26 | 168281606 | OK: Всегда пройдено
|  | C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK: Всегда пройдено
|  | C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 196 | 13479 | OK: Всегда пройдено
|  | F0 | Head Flying Hours | 0 | 100 | 253 | 30165 | OK: Всегда пройдено
|  | F1 | Total Host Writes | 0 | 100 | 253 | 2436361229 | OK: Всегда пройдено
|  | F2 | Total Host Reads | 0 | 100 | 253 | 3877481959 | OK: Всегда пройдено

Сеть Windows

| [ Realtek PCIe GBE Family Controller ]
|  | Свойства сетевого адаптера:
|  |  | Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller
|  |  | Тип интерфейса | Ethernet
|  |  | Аппаратный адрес | 44-8A-5B-5A-7E-2D
|  |  | Соединение | Подключение по локальной сети 2
|  |  | Скорость соединения | 100 Mbps
|  |  | MTU | 1500 байт
|  |  | DHCP-аренда получена | 25.10.2017 3:19:51
|  |  | DHCP-аренда истекает | 26.10.2017 3:19:51
|  |  | Получено байт | 5433611 (5.2 МБ)
|  |  | Отправлено байт | 1664882 (1.6 МБ)
|  | Адреса сетевого адаптера:
|  |  | IP / маска подсети | 192.168.2.203 / 255.255.255.0
|  |  | Шлюз | 192.168.2.1
|  |  | DHCP | 192.168.2.1
|  |  | DNS | 192.168.2.1
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Сеть PCI / PnP

|  | Описание устройства | Тип
|  | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212) | PCI

DirectX - видео

| [ Первичный видеодрайвер ]
|  | Свойства DirectDraw:
|  |  | Имя драйвера DirectDraw | display
|  |  | Описание драйвера DirectDraw | Первичный видеодрайвер
|  |  | Драйвер аппаратуры | nvldumd.dll
|  |  | Описание аппаратуры | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Свойства Direct3D:
|  |  | Всего/свободно видеопамяти | 2048 МБ / 1851 МБ
|  |  | Битовые глубины рендеринга | 8, 16, 32
|  |  | Битовые глубины Z-буфера | 16, 24, 32
|  |  | Multisample Anti-Aliasing Modes | MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, CSAA 8x, CSAA 8xQ, CSAA 16x, CSAA 16xQ
|  |  | Минимальный размер текстуры | 1 x 1
|  |  | Максимальный размер текстуры | 16384 x 16384
|  |  | Версия объединённого шейдера | 5.0
|  |  | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v11.0
|  | Функции Direct3D:
|  |  | Additive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | AGP Texturing | Поддерживается
|  |  | Anisotropic Filtering | Поддерживается
|  |  | Automatic Mipmap Generation | Поддерживается
|  |  | Bilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Compute Shader | Поддерживается
|  |  | Cubic Environment Mapping | Поддерживается
|  |  | Cubic Filtering | Не поддерживается
|  |  | Decal-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Decal Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Directional Lights | Поддерживается
|  |  | DirectX Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | DirectX Volumetric Texture Compression | Не поддерживается
|  |  | Dithering | Поддерживается
|  |  | Dot3 Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Double-Precision Floating-Point | Поддерживается
|  |  | Driver Concurrent Creates | Поддерживается
|  |  | Driver Command Lists | Поддерживается
|  |  | Dynamic Textures | Поддерживается
|  |  | Edge Anti-Aliasing | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping | Поддерживается
|  |  | Environmental Bump Mapping + Luminance | Поддерживается
|  |  | Factor Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Geometric Hidden-Surface Removal | Не поддерживается
|  |  | Geometry Shader | Поддерживается
|  |  | Guard Band | Поддерживается
|  |  | Hardware Scene Rasterization | Поддерживается
|  |  | Hardware Transform & Lighting | Поддерживается
|  |  | Legacy Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Map On Default Buffers | Поддерживается
|  |  | Mipmap LOD Bias Adjustments | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Cube Textures | Поддерживается
|  |  | Mipmapped Volume Textures | Поддерживается
|  |  | Modulate-Alpha Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Modulate Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Non-Square Textures | Поддерживается
|  |  | N-Patches | Не поддерживается
|  |  | Perspective Texture Correction | Поддерживается
|  |  | Point Lights | Поддерживается
|  |  | Point Sampling | Поддерживается
|  |  | Projective Textures | Поддерживается
|  |  | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Не поддерживается
|  |  | Range-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Rectangular & Triangular Patches | Не поддерживается
|  |  | Rendering In Windowed Mode | Поддерживается
|  |  | Runtime Shader Linking | Поддерживается
|  |  | Scissor Test | Поддерживается
|  |  | Slope-Scale Based Depth Bias | Поддерживается
|  |  | Specular Flat Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Gouraud Shading | Поддерживается
|  |  | Specular Phong Shading | Не поддерживается
|  |  | Spherical Mapping | Поддерживается
|  |  | Spot Lights | Поддерживается
|  |  | Stencil Buffers | Поддерживается
|  |  | Sub-Pixel Accuracy | Поддерживается
|  |  | Subtractive Texture Blending | Поддерживается
|  |  | Table Fog | Поддерживается
|  |  | Texture Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Texture Clamping | Поддерживается
|  |  | Texture Mirroring | Поддерживается
|  |  | Texture Transparency | Поддерживается
|  |  | Texture Wrapping | Поддерживается
|  |  | Tiled Resources | Поддерживается
|  |  | Triangle Culling | Не поддерживается
|  |  | Trilinear Filtering | Поддерживается
|  |  | Two-Sided Stencil Test | Поддерживается
|  |  | Vertex Alpha Blending | Поддерживается
|  |  | Vertex Fog | Поддерживается
|  |  | Vertex Tweening | Не поддерживается
|  |  | Volume Textures | Поддерживается
|  |  | W-Based Fog | Поддерживается
|  |  | W-Buffering | Не поддерживается
|  |  | Z-Based Fog | Поддерживается
|  |  | Z-Bias | Поддерживается
|  |  | Z-Test | Поддерживается
|  | Поддерживаемые коды FourCC:
|  |  | 3x11 | Поддерживается
|  |  | 3x16 | Поддерживается
|  |  | AI44 | Поддерживается
|  |  | AIP8 | Поддерживается
|  |  | ATOC | Поддерживается
|  |  | AV12 | Поддерживается
|  |  | AYUV | Поддерживается
|  |  | NV12 | Поддерживается
|  |  | NV24 | Поддерживается
|  |  | NVDB | Поддерживается
|  |  | NVDP | Поддерживается
|  |  | NVMD | Поддерживается
|  |  | P010 | Поддерживается
|  |  | PLFF | Поддерживается
|  |  | SSAA | Поддерживается
|  |  | UYVY | Поддерживается
|  |  | YUY2 | Поддерживается
|  |  | YV12 | Поддерживается
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/products.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

DirectX - звук

| [ Первичный звуковой драйвер ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Первичный звуковой драйвер
|  |  | Модуль драйвера |
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается
| [ Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства DirectSound:
|  |  | Описание устройства | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Модуль драйвера | {0.0.0.00000000}.{6d0e5b90-370b-455c-85d0-7304c650d9d8}
|  |  | Первичные буферы | 1
|  |  | Мин./макс. частота выборки вторичных буферов | 100 / 200000 Гц
|  |  | Формат звука первичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Формат звука вторичных буферов | 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
|  |  | Всего / свободных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных статических звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных звуковых буферов | 1 / 0
|  |  | Всего / свободных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных статических буферов 3D-звука | 0 / 0
|  |  | Всего / свободных поточных буферов 3D-звука | 0 / 0
|  | Функции DirectSound:
|  |  | Сертифицированный драйвер | Нет
|  |  | Эмуляция устройства | Нет
|  |  | Точная частота выборки | Поддерживается
|  |  | DirectSound3D | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 1.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 2.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 3.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 4.0 | Не поддерживается
|  |  | Creative EAX 5.0 | Не поддерживается
|  |  | I3DL2 | Не поддерживается
|  |  | Sensaura ZoomFX | Не поддерживается

Устройства Windows

| [ Устройства ]
|  | DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков:
|  |  | Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device | 10.0.15063.0
|  | Unknown:
|  |  | Неизвестно |
|  |  | Неизвестно |
|  | Аудиовходы и аудиовыходы:
|  |  | Динамики (Realtek High Definition Audio) | 10.0.15063.502
|  | Видеоадаптеры:
|  |  | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST | 22.21.13.8569
|  | Дисковые устройства:
|  |  | ST500DM002-1BC142 ATA Device | 10.0.15063.0
|  | Звуковые, игровые и видеоустройства:
|  |  | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.34.27
|  |  | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) | 3.90.1.0
|  |  | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.8186
|  | Клавиатуры:
|  |  | Клавиатура HID | 10.0.15063.0
|  |  | Клавиатура HID | 10.0.15063.0
|  | Компьютер:
|  |  | Компьютер с ACPI на базе x64 | 10.0.15063.0
|  | Контроллеры IDE ATA/ATAPI:
|  |  | AMD PCI IDE Controller | 5.2.2.179
|  |  | AMD SATA Controller (IDE Mode) | 5.2.2.179
|  |  | ATA Channel 0 | 10.0.15063.332
|  |  | ATA Channel 0 | 10.0.15063.332
|  |  | ATA Channel 1 | 10.0.15063.332
|  | Контроллеры USB:
|  |  | HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerate Device | 2.6.2.3155
|  |  | Корневой USB-концентратор (USB 3.0) | 10.0.15063.632
|  |  | Корневой USB-концентратор (USB 3.0) | 10.0.15063.632
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.15063.674
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.15063.674
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.15063.674
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.15063.674
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.15063.674
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.15063.674
|  |  | Корневой USB-концентратор | 10.0.15063.674
|  |  | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт) | 10.0.15063.296
|  |  | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт) | 10.0.15063.296
|  |  | Составное USB устройство | 10.0.15063.674
|  |  | Составное USB устройство | 10.0.15063.674
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 10.0.15063.674
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 10.0.15063.674
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 10.0.15063.674
|  |  | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 10.0.15063.674
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 10.0.15063.674
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 10.0.15063.674
|  |  | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 10.0.15063.674
|  | Контроллеры запоминающих устройств:
|  |  | Контроллер дискового пространства (Майкрософт) | 10.0.15063.0
|  | Мониторы:
|  |  | Универсальный монитор PnP | 10.0.15063.0
|  | Мыши и иные указывающие устройства:
|  |  | HID-совместимая мышь | 10.0.15063.0
|  | Очереди печати:
|  |  | Fax | 10.0.15063.0
|  |  | Microsoft Print to PDF | 10.0.15063.0
|  |  | Microsoft XPS Document Writer | 10.0.15063.0
|  |  | Корневая очередь печати | 10.0.15063.0
|  |  | Отправить в OneNote 2010 | 10.0.15063.0
|  | Периферийные устройства Xbox 360:
|  |  | Контроллер Xbox 360 для Windows | 10.0.15063.0
|  | Порты (COM и LPT):
|  |  | Последовательный порт (COM1) | 10.0.15063.0
|  | Программные устройства:
|  |  | Microsoft Device Association Root Enumerator | 10.0.15063.0
|  |  | Microsoft Radio Device Enumeration Bus | 10.0.15063.0
|  |  | Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft | 10.0.15063.0
|  |  | Шина адаптера IPv4 IPv6 (Майкрософт) | 10.0.15063.0
|  | Процессоры:
|  |  | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 10.0.15063.0
|  |  | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 10.0.15063.0
|  |  | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 10.0.15063.0
|  |  | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 10.0.15063.0
|  |  | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 10.0.15063.0
|  |  | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 10.0.15063.0
|  | Сетевые адаптеры:
|  |  | Microsoft Kernel Debug Network Adapter | 10.0.15063.0
|  |  | Microsoft Teredo Tunneling Adapter | 10.0.15063.0
|  |  | Realtek PCIe GBE Family Controller #2 | 10.21.811.2017
|  | Системные устройства:
|  |  | AMD IO Driver | 1.0.0.15
|  |  | AMD IOMMU Device | 1.2.0.30
|  |  | AMD SMBus | 5.12.0.31
|  |  | CMOS системы и часы реального времени | 10.0.15063.0
|  |  | Microsoft ACPI-совместимая система | 10.0.15063.502
|  |  | NVVHCI Enumerator | 2.2.2151.6378
|  |  | PCI Express Root Complex | 10.0.15063.0
|  |  | Remote Desktop Device Redirector Bus | 10.0.15063.0
|  |  | UMBus перечислитель корневой шины | 10.0.15063.0
|  |  | Арифметический сопроцессор | 10.0.15063.0
|  |  | Базовый видеодрайвер (Майкрософт) | 10.0.15063.0
|  |  | Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) | 10.0.15063.674
|  |  | Встроенный динамик | 10.0.15063.0
|  |  | Высокоточный таймер событий | 10.0.15063.0
|  |  | Диспетчер томов | 10.0.15063.0
|  |  | Драйвер Microsoft System Management BIOS | 10.0.15063.0
|  |  | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows | 10.0.15063.0
|  |  | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows | 10.0.15063.0
|  |  | Кнопка питания ACPI | 10.0.15063.0
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 10.0.15063.502
|  |  | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 10.0.15063.502
|  |  | Контроллер прямого доступа к памяти | 10.0.15063.0
|  |  | Мост PCI–PCI | 10.0.15063.0
|  |  | Мост PCI–PCI | 10.0.15063.0
|  |  | Мост PCI–PCI | 10.0.15063.0
|  |  | Мост PCI–PCI | 10.0.15063.0
|  |  | Мост PCI–PCI | 10.0.15063.0
|  |  | Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) | 10.0.15063.0
|  |  | Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS | 10.0.15063.0
|  |  | Перечислитель композитной шины | 10.0.15063.0
|  |  | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 10.0.15063.0
|  |  | Программируемый контроллер прерываний | 10.0.15063.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.15063.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.15063.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.15063.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.15063.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.15063.0
|  |  | Ресурсы системной платы | 10.0.15063.0
|  |  | Системная плата | 10.0.15063.0
|  |  | Системная плата | 10.0.15063.0
|  |  | Системный таймер | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный главный мост PCI — ЦП | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный главный мост PCI — ЦП | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный главный мост PCI — ЦП | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный главный мост PCI — ЦП | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный главный мост PCI — ЦП | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный главный мост PCI — ЦП | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный главный мост PCI — ЦП | 10.0.15063.0
|  |  | Стандартный мост PCI — ISA | 10.0.15063.0
|  |  | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 10.0.15063.0
|  | Теневое копирование томов запоминающих устройств:
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.15063.0
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.15063.0
|  |  | Универсальная теневая копия тома | 10.0.15063.0
|  | Тома хранилища:
|  |  | Том | 10.0.15063.0
|  |  | Том | 10.0.15063.0
|  |  | Том | 10.0.15063.0
|  |  | Том | 10.0.15063.0
|  | Устройства HID (Human Interface Devices):
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 10.0.15063.0
|  |  | HID-совместимое устройство управления | 10.0.15063.0
|  |  | HID-совместимое устройство, определенное поставщиком | 10.0.15063.0
|  |  | HID-совместимый игровой контроллер | 10.0.15063.0
|  |  | HID-совместимый системный контроллер | 10.0.15063.0
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.15063.0
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.15063.0
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.15063.0
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.15063.0
|  |  | USB-устройство ввода | 10.0.15063.0
| [ DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков / Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cdrom.inf
|  |  | INF Section | cdrom_install
|  |  | Аппаратный ID | IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-7280S_________________1.00____
|  |  | Сведения о размещении | Channel 1, Target 0, Lun 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Sony Optiarc
|  |  | Информация о продукте | http://www.sony-optiarc.us
|  |  | Загрузка прошивки | http://www.sony-optiarc.us
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Unknown / Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Unknown
| [ Unknown / Unknown ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Unknown
|  |  | Аппаратный ID | tap0901
| [ Аудиовходы и аудиовыходы / Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Динамики (Realtek High Definition Audio)
|  |  | Дата драйвера | 27.07.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.502
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | audioendpoint.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | MMDEVAPI\AudioEndpoints
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  |  | Дата драйвера | 16.09.2017
|  |  | Версия драйвера | 22.21.13.8569
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem27.inf
|  |  | INF Section | Section022
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_11C2&SUBSYS_128119DA&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 1, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost Video Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 24
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | F0000000-F7FFFFFF
|  |  | Память | F8000000-F9FFFFFF
|  |  | Память | FD000000-FDFFFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-E07F
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ZOTAC International (MCO) Limited
|  |  | Информация о продукте | http://www.zotac.com/products/graphics-cards/product/graphics-cards.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.zotac.com/support/download.html
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Дисковые устройства / ST500DM002-1BC142 ATA Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ST500DM002-1BC142 ATA Device
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | disk.inf
|  |  | INF Section | disk_install.NT
|  |  | Аппаратный ID | IDE\DiskST500DM002-1BC142_______________________JC4B____
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0, Target 0, Lun 0
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Seagate Technology LLC
|  |  | Информация о продукте | http://www.seagate.com/gb/en
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, игровые и видеоустройства / NVIDIA High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 16.05.2017
|  |  | Версия драйвера | 1.3.34.27
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|  |  | INF-файл | oem43.inf
|  |  | INF Section | WINBLUENVHDA64V
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0041&SUBSYS_19DA1281&REV_1001
|  |  | Сведения о размещении | Internal High Definition Audio Bus
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, игровые и видеоустройства / NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
|  |  | Дата драйвера | 28.05.2017
|  |  | Версия драйвера | 3.90.1.0
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem56.inf
|  |  | INF Section | NVVAD_WaveExtensible64.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0955&PID_9000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | NVIDIA Corporation
|  |  | Информация о продукте | http://www.nvidia.com/page/mobo.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Звуковые, игровые и видеоустройства / Realtek High Definition Audio ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|  |  | Дата драйвера | 14.06.2017
|  |  | Версия драйвера | 6.0.1.8186
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | INF-файл | oem55.inf
|  |  | INF Section | IntcAzAudModel.NTamd64
|  |  | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1462D693&REV_1003
|  |  | Сведения о размещении | Internal High Definition Audio Bus
|  | Производитель устройства:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | INF Section | HID_Keyboard_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0191&MI_00&Col01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Клавиатура HID
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | keyboard.inf
|  |  | INF Section | HID_Keyboard_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_00
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Компьютер / Компьютер с ACPI на базе x64 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Компьютер с ACPI на базе x64
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hal.inf
|  |  | INF Section | ACPI_AMD64_HAL
|  |  | Аппаратный ID | acpiapic
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / AMD PCI IDE Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD PCI IDE Controller
|  |  | Дата драйвера | 28.06.2013
|  |  | Версия драйвера | 5.2.2.179
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem52.inf
|  |  | INF Section | amdide_Inst_64
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_76931462&REV_40
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 1
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - IDE Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Порт | F000-F00F
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / AMD SATA Controller (IDE Mode) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  |  | Дата драйвера | 28.06.2013
|  |  | Версия драйвера | 5.2.2.179
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices
|  |  | INF-файл | oem52.inf
|  |  | INF Section | amdide_Inst_64
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4390&SUBSYS_76931462&REV_40
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 17, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - SATA Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 19
|  |  | Память | FE40B000-FE40B3FF
|  |  | Порт | F050-F05F
|  |  | Порт | F060-F063
|  |  | Порт | F070-F077
|  |  | Порт | F080-F083
|  |  | Порт | F090-F097
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.332
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | INF Section | atapi_Inst
|  |  | Аппаратный ID | 1002-4390
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 0
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.332
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | INF Section | atapi_Inst
|  |  | Аппаратный ID | 1002-439c
|  |  | Сведения о размещении | Channel 0
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 14
|  |  | Порт | 01F0-01F7
|  |  | Порт | 03F6-03F6
| [ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 1 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | ATA Channel 1
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.332
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mshdc.inf
|  |  | INF Section | atapi_Inst
|  |  | Аппаратный ID | 1002-4390
|  |  | Сведения о размещении | Channel 1
| [ Контроллеры USB / HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerate Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerate Device
|  |  | Дата драйвера | 23.07.2014
|  |  | Версия драйвера | 2.6.2.3155
|  |  | Поставщик драйвера | HUAWEI Technologies CO.,LTD
|  |  | INF-файл | oem16.inf
|  |  | INF Section | DevInstallVirtual.NT
|  |  | Аппаратный ID | huawei_enum_vbus
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор (USB 3.0) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор (USB 3.0)
|  |  | Дата драйвера | 18.09.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.632
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbhub3.inf
|  |  | INF Section | Generic.Install.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB30&VID1912&PID0015&REV0002
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор (USB 3.0) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор (USB 3.0)
|  |  | Дата драйвера | 18.09.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.632
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbhub3.inf
|  |  | INF Section | Generic.Install.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB30&VID1912&PID0015&REV0002
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4396&REV0000
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4396&REV0000
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4396&REV0000
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4397&REV0000
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4397&REV0000
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4399&REV0000
| [ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневой USB-концентратор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | ROOTHUB.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4397&REV0000
| [ Контроллеры USB / Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 27.04.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.296
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbxhci.inf
|  |  | INF Section | Generic.Install.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1912&DEV_0015&SUBSYS_76931462&REV_02
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 2, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | FE300000-FE301FFF
| [ Контроллеры USB / Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 27.04.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.296
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbxhci.inf
|  |  | INF Section | Generic.Install.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1912&DEV_0015&SUBSYS_76931462&REV_02
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 3, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | FE200000-FE201FFF
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | INF Section | Composite.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_9090&REV_0191
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0003.Hub_#0002
| [ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Составное USB устройство
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usb.inf
|  |  | INF Section | Composite.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0458&PID_0708&REV_0100
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0001.Hub_#0005
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | OHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 18, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | FE40A000-FE40AFFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | OHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 19, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | FE408000-FE408FFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | OHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 5
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | FE406000-FE406FFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | OHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 22, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 18
|  |  | Память | FE405000-FE405FFF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | EHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 18, функция 2
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | FE409000-FE4090FF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | EHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 19, функция 2
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | FE407000-FE4070FF
| [ Контроллеры USB / Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | usbport.inf
|  |  | INF Section | EHCI.Dev.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 22, функция 2
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 17
|  |  | Память | FE404000-FE4040FF
| [ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | spaceport.inf
|  |  | INF Section | Spaceport_Install
|  |  | Аппаратный ID | Root\Spaceport
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальный монитор PnP
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | monitor.inf
|  |  | INF Section | PnPMonitor.Install
|  |  | Аппаратный ID | MONITOR\SAM06B1
|  |  | Монитор | Samsung SyncMaster E2320/E2320X (Analog)
|  | Производитель монитора:
|  |  | Фирма | Samsung
|  |  | Информация о продукте | http://www.samsung.com/us/computer/monitors
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.samsung.com/us/support
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимая мышь
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msmouse.inf
|  |  | INF Section | HID_Mouse_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0191&MI_01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Очереди печати / Fax ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Fax
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_LOCAL
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\microsoftmicrosoft_s7d14
| [ Очереди печати / Microsoft Print to PDF ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Print to PDF
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_LOCAL
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\{084f01fa-e634-4d77-83ee-074817c03581}
| [ Очереди печати / Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_LOCAL
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\{0f4130dd-19c7-7ab6-99a1-980f03b2ee4e}
| [ Очереди печати / Корневая очередь печати ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Корневая очередь печати
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_LOCAL
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\LocalPrintQueue
| [ Очереди печати / Отправить в OneNote 2010 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | printqueue.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_LOCAL
|  |  | Аппаратный ID | PRINTENUM\LocalPrintQueue
| [ Периферийные устройства Xbox 360 / Контроллер Xbox 360 для Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  |  | Дата драйвера | 17.03.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | xusb22.inf
|  |  | INF Section | CC_Install
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_046D&PID_C21D&REV_4014
|  |  | Сведения о размещении | Port_#0005.Hub_#0005
| [ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | msports.inf
|  |  | INF Section | ComPort.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0501
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 04
|  |  | Порт | 03F8-03FF
| [ Программные устройства / Microsoft Device Association Root Enumerator ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Device Association Root Enumerator
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
|  |  | INF Section | SoftwareDevice
| [ Программные устройства / Microsoft Radio Device Enumeration Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Radio Device Enumeration Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
|  |  | INF Section | SoftwareDevice
| [ Программные устройства / Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
|  |  | INF Section | SoftwareDevice
| [ Программные устройства / Шина адаптера IPv4 IPv6 (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Шина адаптера IPv4 IPv6 (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | c_swdevice.inf
|  |  | INF Section | SoftwareDevice
| [ Процессоры / AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_21_Model_2
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_21_Model_2
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_21_Model_2
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_21_Model_2
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_21_Model_2
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Процессоры / AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | Дата драйвера | 21.04.2009
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | cpu.inf
|  |  | INF Section | AmdPPM_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_21_Model_2
|  | Производитель ЦП:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Microsoft Kernel Debug Network Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Kernel Debug Network Adapter
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | kdnic.inf
|  |  | INF Section | KdNic.ndi
|  |  | Аппаратный ID | root\kdnic
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Microsoft Teredo Tunneling Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft Teredo Tunneling Adapter
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | nettun.inf
|  |  | INF Section | TEREDO.ndi
|  |  | Аппаратный ID | *TEREDO
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Сетевые адаптеры / Realtek PCIe GBE Family Controller #2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Realtek PCIe GBE Family Controller #2
|  |  | Дата драйвера | 11.08.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.21.811.2017
|  |  | Поставщик драйвера | Realtek
|  |  | INF-файл | oem8.inf
|  |  | INF Section | RTL8168E.ndi.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_76931462&REV_06
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 5, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 65536
|  |  | Память | FE100000-FE103FFF
|  |  | Память | FE104000-FE104FFF
|  |  | Порт | D000-D0FF
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Системные устройства / AMD IO Driver ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD IO Driver
|  |  | Дата драйвера | 18.02.2010
|  |  | Версия драйвера | 1.0.0.15
|  |  | Поставщик драйвера | AMD, Inc
|  |  | INF-файл | oem24.inf
|  |  | INF Section | amdiox64_Inst.NTamd64
|  |  | Аппаратный ID | *AMDIO
| [ Системные устройства / AMD IOMMU Device ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD IOMMU Device
|  |  | Дата драйвера | 05.04.2016
|  |  | Версия драйвера | 1.2.0.30
|  |  | Поставщик драйвера | AMD
|  |  | INF-файл | oem52.inf
|  |  | INF Section | NULL_DRIVER
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_5A23&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 0, функция 2
|  |  | PCI-устройство | ATI RD890 Chipset - IOMMU
| [ Системные устройства / AMD SMBus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | AMD SMBus
|  |  | Дата драйвера | 01.04.2017
|  |  | Версия драйвера | 5.12.0.31
|  |  | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices, Inc
|  |  | INF-файл | oem51.inf
|  |  | INF Section | AMDSMBus64
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_76931462&REV_42
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - SMBus Controller
|  | Производитель чипсета:
|  |  | Фирма | Advanced Micro Devices, Inc.
|  |  | Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
|  |  | Загрузка драйверов | http://support.amd.com
|  |  | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Системные устройства / CMOS системы и часы реального времени ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | CMOS системы и часы реального времени
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 08
|  |  | Порт | 0070-0071
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.502
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | acpi.inf
|  |  | INF Section | ACPI_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI_HAL\PNP0C08
|  |  | PnP-устройство | ACPI Driver/BIOS
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 100
|  |  | IRQ | 101
|  |  | IRQ | 102
|  |  | IRQ | 103
|  |  | IRQ | 104
|  |  | IRQ | 105
|  |  | IRQ | 106
|  |  | IRQ | 107
|  |  | IRQ | 108
|  |  | IRQ | 109
|  |  | IRQ | 110
|  |  | IRQ | 111
|  |  | IRQ | 112
|  |  | IRQ | 113
|  |  | IRQ | 114
|  |  | IRQ | 115
|  |  | IRQ | 116
|  |  | IRQ | 117
|  |  | IRQ | 118
|  |  | IRQ | 119
|  |  | IRQ | 120
|  |  | IRQ | 121
|  |  | IRQ | 122
|  |  | IRQ | 123
|  |  | IRQ | 124
|  |  | IRQ | 125
|  |  | IRQ | 126
|  |  | IRQ | 127
|  |  | IRQ | 128
|  |  | IRQ | 129
|  |  | IRQ | 130
|  |  | IRQ | 131
|  |  | IRQ | 132
|  |  | IRQ | 133
|  |  | IRQ | 134
|  |  | IRQ | 135
|  |  | IRQ | 136
|  |  | IRQ | 137
|  |  | IRQ | 138
|  |  | IRQ | 139
|  |  | IRQ | 140
|  |  | IRQ | 141
|  |  | IRQ | 142
|  |  | IRQ | 143
|  |  | IRQ | 144
|  |  | IRQ | 145
|  |  | IRQ | 146
|  |  | IRQ | 147
|  |  | IRQ | 148
|  |  | IRQ | 149
|  |  | IRQ | 150
|  |  | IRQ | 151
|  |  | IRQ | 152
|  |  | IRQ | 153
|  |  | IRQ | 154
|  |  | IRQ | 155
|  |  | IRQ | 156
|  |  | IRQ | 157
|  |  | IRQ | 158
|  |  | IRQ | 159
|  |  | IRQ | 160
|  |  | IRQ | 161
|  |  | IRQ | 162
|  |  | IRQ | 163
|  |  | IRQ | 164
|  |  | IRQ | 165
|  |  | IRQ | 166
|  |  | IRQ | 167
|  |  | IRQ | 168
|  |  | IRQ | 169
|  |  | IRQ | 170
|  |  | IRQ | 171
|  |  | IRQ | 172
|  |  | IRQ | 173
|  |  | IRQ | 174
|  |  | IRQ | 175
|  |  | IRQ | 176
|  |  | IRQ | 177
|  |  | IRQ | 178
|  |  | IRQ | 179
|  |  | IRQ | 180
|  |  | IRQ | 181
|  |  | IRQ | 182
|  |  | IRQ | 183
|  |  | IRQ | 184
|  |  | IRQ | 185
|  |  | IRQ | 186
|  |  | IRQ | 187
|  |  | IRQ | 188
|  |  | IRQ | 189
|  |  | IRQ | 190
|  |  | IRQ | 191
|  |  | IRQ | 192
|  |  | IRQ | 193
|  |  | IRQ | 194
|  |  | IRQ | 195
|  |  | IRQ | 196
|  |  | IRQ | 197
|  |  | IRQ | 198
|  |  | IRQ | 199
|  |  | IRQ | 200
|  |  | IRQ | 201
|  |  | IRQ | 202
|  |  | IRQ | 203
|  |  | IRQ | 204
|  |  | IRQ | 256
|  |  | IRQ | 257
|  |  | IRQ | 258
|  |  | IRQ | 259
|  |  | IRQ | 260
|  |  | IRQ | 261
|  |  | IRQ | 262
|  |  | IRQ | 263
|  |  | IRQ | 264
|  |  | IRQ | 265
|  |  | IRQ | 266
|  |  | IRQ | 267
|  |  | IRQ | 268
|  |  | IRQ | 269
|  |  | IRQ | 270
|  |  | IRQ | 271
|  |  | IRQ | 272
|  |  | IRQ | 273
|  |  | IRQ | 274
|  |  | IRQ | 275
|  |  | IRQ | 276
|  |  | IRQ | 277
|  |  | IRQ | 278
|  |  | IRQ | 279
|  |  | IRQ | 280
|  |  | IRQ | 281
|  |  | IRQ | 282
|  |  | IRQ | 283
|  |  | IRQ | 284
|  |  | IRQ | 285
|  |  | IRQ | 286
|  |  | IRQ | 287
|  |  | IRQ | 288
|  |  | IRQ | 289
|  |  | IRQ | 290
|  |  | IRQ | 291
|  |  | IRQ | 292
|  |  | IRQ | 293
|  |  | IRQ | 294
|  |  | IRQ | 295
|  |  | IRQ | 296
|  |  | IRQ | 297
|  |  | IRQ | 298
|  |  | IRQ | 299
|  |  | IRQ | 300
|  |  | IRQ | 301
|  |  | IRQ | 302
|  |  | IRQ | 303
|  |  | IRQ | 304
|  |  | IRQ | 305
|  |  | IRQ | 306
|  |  | IRQ | 307
|  |  | IRQ | 308
|  |  | IRQ | 309
|  |  | IRQ | 310
|  |  | IRQ | 311
|  |  | IRQ | 312
|  |  | IRQ | 313
|  |  | IRQ | 314
|  |  | IRQ | 315
|  |  | IRQ | 316
|  |  | IRQ | 317
|  |  | IRQ | 318
|  |  | IRQ | 319
|  |  | IRQ | 320
|  |  | IRQ | 321
|  |  | IRQ | 322
|  |  | IRQ | 323
|  |  | IRQ | 324
|  |  | IRQ | 325
|  |  | IRQ | 326
|  |  | IRQ | 327
|  |  | IRQ | 328
|  |  | IRQ | 329
|  |  | IRQ | 330
|  |  | IRQ | 331
|  |  | IRQ | 332
|  |  | IRQ | 333
|  |  | IRQ | 334
|  |  | IRQ | 335
|  |  | IRQ | 336
|  |  | IRQ | 337
|  |  | IRQ | 338
|  |  | IRQ | 339
|  |  | IRQ | 340
|  |  | IRQ | 341
|  |  | IRQ | 342
|  |  | IRQ | 343
|  |  | IRQ | 344
|  |  | IRQ | 345
|  |  | IRQ | 346
|  |  | IRQ | 347
|  |  | IRQ | 348
|  |  | IRQ | 349
|  |  | IRQ | 350
|  |  | IRQ | 351
|  |  | IRQ | 352
|  |  | IRQ | 353
|  |  | IRQ | 354
|  |  | IRQ | 355
|  |  | IRQ | 356
|  |  | IRQ | 357
|  |  | IRQ | 358
|  |  | IRQ | 359
|  |  | IRQ | 360
|  |  | IRQ | 361
|  |  | IRQ | 362
|  |  | IRQ | 363
|  |  | IRQ | 364
|  |  | IRQ | 365
|  |  | IRQ | 366
|  |  | IRQ | 367
|  |  | IRQ | 368
|  |  | IRQ | 369
|  |  | IRQ | 370
|  |  | IRQ | 371
|  |  | IRQ | 372
|  |  | IRQ | 373
|  |  | IRQ | 374
|  |  | IRQ | 375
|  |  | IRQ | 376
|  |  | IRQ | 377
|  |  | IRQ | 378
|  |  | IRQ | 379
|  |  | IRQ | 380
|  |  | IRQ | 381
|  |  | IRQ | 382
|  |  | IRQ | 383
|  |  | IRQ | 384
|  |  | IRQ | 385
|  |  | IRQ | 386
|  |  | IRQ | 387
|  |  | IRQ | 388
|  |  | IRQ | 389
|  |  | IRQ | 390
|  |  | IRQ | 391
|  |  | IRQ | 392
|  |  | IRQ | 393
|  |  | IRQ | 394
|  |  | IRQ | 395
|  |  | IRQ | 396
|  |  | IRQ | 397
|  |  | IRQ | 398
|  |  | IRQ | 399
|  |  | IRQ | 400
|  |  | IRQ | 401
|  |  | IRQ | 402
|  |  | IRQ | 403
|  |  | IRQ | 404
|  |  | IRQ | 405
|  |  | IRQ | 406
|  |  | IRQ | 407
|  |  | IRQ | 408
|  |  | IRQ | 409
|  |  | IRQ | 410
|  |  | IRQ | 411
|  |  | IRQ | 412
|  |  | IRQ | 413
|  |  | IRQ | 414
|  |  | IRQ | 415
|  |  | IRQ | 416
|  |  | IRQ | 417
|  |  | IRQ | 418
|  |  | IRQ | 419
|  |  | IRQ | 420
|  |  | IRQ | 421
|  |  | IRQ | 422
|  |  | IRQ | 423
|  |  | IRQ | 424
|  |  | IRQ | 425
|  |  | IRQ | 426
|  |  | IRQ | 427
|  |  | IRQ | 428
|  |  | IRQ | 429
|  |  | IRQ | 430
|  |  | IRQ | 431
|  |  | IRQ | 432
|  |  | IRQ | 433
|  |  | IRQ | 434
|  |  | IRQ | 435
|  |  | IRQ | 436
|  |  | IRQ | 437
|  |  | IRQ | 438
|  |  | IRQ | 439
|  |  | IRQ | 440
|  |  | IRQ | 441
|  |  | IRQ | 442
|  |  | IRQ | 443
|  |  | IRQ | 444
|  |  | IRQ | 445
|  |  | IRQ | 446
|  |  | IRQ | 447
|  |  | IRQ | 448
|  |  | IRQ | 449
|  |  | IRQ | 450
|  |  | IRQ | 451
|  |  | IRQ | 452
|  |  | IRQ | 453
|  |  | IRQ | 454
|  |  | IRQ | 455
|  |  | IRQ | 456
|  |  | IRQ | 457
|  |  | IRQ | 458
|  |  | IRQ | 459
|  |  | IRQ | 460
|  |  | IRQ | 461
|  |  | IRQ | 462
|  |  | IRQ | 463
|  |  | IRQ | 464
|  |  | IRQ | 465
|  |  | IRQ | 466
|  |  | IRQ | 467
|  |  | IRQ | 468
|  |  | IRQ | 469
|  |  | IRQ | 470
|  |  | IRQ | 471
|  |  | IRQ | 472
|  |  | IRQ | 473
|  |  | IRQ | 474
|  |  | IRQ | 475
|  |  | IRQ | 476
|  |  | IRQ | 477
|  |  | IRQ | 478
|  |  | IRQ | 479
|  |  | IRQ | 480
|  |  | IRQ | 481
|  |  | IRQ | 482
|  |  | IRQ | 483
|  |  | IRQ | 484
|  |  | IRQ | 485
|  |  | IRQ | 486
|  |  | IRQ | 487
|  |  | IRQ | 488
|  |  | IRQ | 489
|  |  | IRQ | 490
|  |  | IRQ | 491
|  |  | IRQ | 492
|  |  | IRQ | 493
|  |  | IRQ | 494
|  |  | IRQ | 495
|  |  | IRQ | 496
|  |  | IRQ | 497
|  |  | IRQ | 498
|  |  | IRQ | 499
|  |  | IRQ | 500
|  |  | IRQ | 501
|  |  | IRQ | 502
|  |  | IRQ | 503
|  |  | IRQ | 504
|  |  | IRQ | 505
|  |  | IRQ | 506
|  |  | IRQ | 507
|  |  | IRQ | 508
|  |  | IRQ | 509
|  |  | IRQ | 510
|  |  | IRQ | 511
|  |  | IRQ | 54
|  |  | IRQ | 55
|  |  | IRQ | 56
|  |  | IRQ | 57
|  |  | IRQ | 58
|  |  | IRQ | 59
|  |  | IRQ | 60
|  |  | IRQ | 61
|  |  | IRQ | 62
|  |  | IRQ | 63
|  |  | IRQ | 64
|  |  | IRQ | 65
|  |  | IRQ | 66
|  |  | IRQ | 67
|  |  | IRQ | 68
|  |  | IRQ | 69
|  |  | IRQ | 70
|  |  | IRQ | 71
|  |  | IRQ | 72
|  |  | IRQ | 73
|  |  | IRQ | 74
|  |  | IRQ | 75
|  |  | IRQ | 76
|  |  | IRQ | 77
|  |  | IRQ | 78
|  |  | IRQ | 79
|  |  | IRQ | 80
|  |  | IRQ | 81
|  |  | IRQ | 82
|  |  | IRQ | 83
|  |  | IRQ | 84
|  |  | IRQ | 85
|  |  | IRQ | 86
|  |  | IRQ | 87
|  |  | IRQ | 88
|  |  | IRQ | 89
|  |  | IRQ | 90
|  |  | IRQ | 91
|  |  | IRQ | 92
|  |  | IRQ | 93
|  |  | IRQ | 94
|  |  | IRQ | 95
|  |  | IRQ | 96
|  |  | IRQ | 97
|  |  | IRQ | 98
|  |  | IRQ | 99
| [ Системные устройства / NVVHCI Enumerator ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | NVVHCI Enumerator
|  |  | Дата драйвера | 27.12.2016
|  |  | Версия драйвера | 2.2.2151.6378
|  |  | Поставщик драйвера | NVIDIA
|  |  | INF-файл | oem47.inf
|  |  | INF Section | NVVHCI_Device.NTamd64
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\NVVHCI
| [ Системные устройства / PCI Express Root Complex ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | PCI Express Root Complex
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | pci.inf
|  |  | INF Section | PCI_ROOT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | 000C0000-000DFFFF
|  |  | Память | E0000000-FFFFFFFF
|  |  | Порт | 0000-03AF
|  |  | Порт | 03B0-03DF
|  |  | Порт | 03E0-0CF7
|  |  | Порт | 0D00-FFFF
| [ Системные устройства / Remote Desktop Device Redirector Bus ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Remote Desktop Device Redirector Bus
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | rdpbus.inf
|  |  | INF Section | RDPBUS
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\RDPBUS
| [ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | UMBus перечислитель корневой шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | umbus.inf
|  |  | INF Section | UmBusRoot_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | root\umbus
| [ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Арифметический сопроцессор
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04
| [ Системные устройства / Базовый видеодрайвер (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Базовый видеодрайвер (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | basicdisplay.inf
|  |  | INF Section | MSBDD_Fallback
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BasicDisplay
| [ Системные устройства / Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.674
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | BasicRender.inf
|  |  | INF Section | BasicRender
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\BasicRender
| [ Системные устройства / Встроенный динамик ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Встроенный динамик
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0800
| [ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Высокоточный таймер событий
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_HPET
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0103
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Диспетчер томов
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volmgr.inf
|  |  | INF Section | Volmgr
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\VOLMGR
| [ Системные устройства / Драйвер Microsoft System Management BIOS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Драйвер Microsoft System Management BIOS
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | mssmbios.inf
|  |  | INF Section | MSSMBIOS_DRV
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\mssmbios
| [ Системные устройства / Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | wmiacpi.inf
|  |  | INF Section | WMIMAP_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_pnp&DEV_0c14
| [ Системные устройства / Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | wmiacpi.inf
|  |  | INF Section | WMIMAP_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_pnp&DEV_0c14
| [ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Кнопка питания ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 27.07.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.502
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | INF Section | HDAudio_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_D6931462&REV_40
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 2
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 16
|  |  | Память | FE400000-FE403FFF
| [ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  |  | Дата драйвера | 27.07.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.502
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hdaudbus.inf
|  |  | INF Section | HDAudio_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0E0B&SUBSYS_128119DA&REV_A1
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 1, устройство 0, функция 1
|  |  | PCI-устройство | nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | IRQ | 25
|  |  | Память | FE080000-FE083FFF
| [ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Контроллер прямого доступа к памяти
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0200
| [ Системные устройства / Мост PCI–PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мост PCI–PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | pci.inf
|  |  | INF Section | PCI_BRIDGE
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_5A16&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 2, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | 000A0000-000BFFFF
|  |  | Память | F0000000-F9FFFFFF
|  |  | Память | FD000000-FE0FFFFF
|  |  | Порт | 03B0-03BB
|  |  | Порт | 03C0-03DF
|  |  | Порт | E000-EFFF
| [ Системные устройства / Мост PCI–PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мост PCI–PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | pci.inf
|  |  | INF Section | PCI_BRIDGE
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_5A1C&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 9, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FE300000-FE3FFFFF
| [ Системные устройства / Мост PCI–PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мост PCI–PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | pci.inf
|  |  | INF Section | PCI_BRIDGE
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_5A1D&SUBSYS_76931462&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 10, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 5)
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FE200000-FE2FFFFF
| [ Системные устройства / Мост PCI–PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мост PCI–PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | pci.inf
|  |  | INF Section | PCI_BRIDGE
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_40
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 4
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - PCI-PCI Bridge
| [ Системные устройства / Мост PCI–PCI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Мост PCI–PCI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | pci.inf
|  |  | INF Section | PCI_BRIDGE
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_43A0&SUBSYS_00001002&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 21, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - PCI Express Port 0
|  | Ресурсы устройств:
|  |  | Память | FE100000-FE1FFFFF
|  |  | Память | FF700000-FF7FFFFF
|  |  | Порт | D000-DFFF
| [ Системные устройства / Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт)
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | vdrvroot.inf
|  |  | INF Section | VDRVROOT
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\vdrvroot
| [ Системные устройства / Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | ndisvirtualbus.inf
|  |  | INF Section | NdisVirtualBus_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\NdisVirtualBus
| [ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель композитной шины
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | compositebus.inf
|  |  | INF Section | CompositeBus_Device.NT
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\CompositeBus
| [ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Перечислитель программных устройств Plug and Play
|  |  | Дата драйвера | 17.03.2017
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | swenum.inf
|  |  | INF Section | SWENUM
|  |  | Аппаратный ID | ROOT\SWENUM
| [ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Программируемый контроллер прерываний
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_PIC
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0000
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Ресурсы системной платы
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01
| [ Системные устройства / Системная плата ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системная плата
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_MBRES
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01
| [ Системные устройства / Системный таймер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Системный таймер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV_X
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\VEN_PNP&DEV_0100
| [ Системные устройства / Стандартный главный мост PCI — ЦП ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный главный мост PCI — ЦП
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_5A14&SUBSYS_76931462&REV_02
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 0, функция 0
|  |  | PCI-устройство | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge
| [ Системные устройства / Стандартный главный мост PCI — ЦП ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный главный мост PCI — ЦП
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1600&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 0
|  |  | PCI-устройство | AMD K15 - HyperTransport Technology Configuration
| [ Системные устройства / Стандартный главный мост PCI — ЦП ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный главный мост PCI — ЦП
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1601&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 1
|  |  | PCI-устройство | AMD K15 - Address Map
| [ Системные устройства / Стандартный главный мост PCI — ЦП ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный главный мост PCI — ЦП
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1602&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 2
|  |  | PCI-устройство | AMD K15 - DRAM Controller
| [ Системные устройства / Стандартный главный мост PCI — ЦП ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный главный мост PCI — ЦП
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1603&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 3
|  |  | PCI-устройство | AMD K15 - Miscellaneous Control
| [ Системные устройства / Стандартный главный мост PCI — ЦП ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный главный мост PCI — ЦП
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1604&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 4
|  |  | PCI-устройство | AMD K15 - Miscellaneous Control 2
| [ Системные устройства / Стандартный главный мост PCI — ЦП ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный главный мост PCI — ЦП
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1022&DEV_1605&SUBSYS_00000000&REV_00
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 24, функция 5
|  |  | PCI-устройство | AMD K15 - Miscellaneous Control 3
| [ Системные устройства / Стандартный мост PCI — ISA ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Стандартный мост PCI — ISA
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | MSISADRV
|  |  | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_76931462&REV_40
|  |  | Сведения о размещении | PCI-шина 0, устройство 20, функция 3
|  |  | PCI-устройство | ATI SB900 - PCI-LPC Bridge
| [ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | machine.inf
|  |  | INF Section | NO_DRV
|  |  | Аппаратный ID | ACPI\FixedButton
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTamd64
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTamd64
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Универсальная теневая копия тома
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volsnap.inf
|  |  | INF Section | volume_snapshot_install.NTamd64
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\VolumeSnapshot
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | INF Section | volume_install.NT
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | INF Section | volume_install.NT
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | INF Section | volume_install.NT
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Тома хранилища / Том ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | Том
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | volume.inf
|  |  | INF Section | volume_install.NT
|  |  | Аппаратный ID | STORAGE\Volume
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | INF Section | HIDSystemConsumerDevice
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0191&MI_00&Col03
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | hidserv.inf
|  |  | INF Section | HIDSystemConsumerDevice
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_01
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство, определенное поставщиком ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимое устройство, определенное поставщиком
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Raw_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0191&MI_00&Col04
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимый игровой контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимый игровой контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Raw_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_046D&PID_C21D&IG_00
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимый системный контроллер ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | HID-совместимый системный контроллер
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Raw_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_9090&REV_0191&MI_00&Col02
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_046D&PID_C21D&IG_00
|  |  | Сведения о размещении | XBOX_360_DEVICE_00:00
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_9090&REV_0191&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0003.0000.0000.003.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_9090&REV_0191&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0003.0000.0000.003.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_00
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0013.0000.001.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|  |  | Дата драйвера | 21.06.2006
|  |  | Версия драйвера | 10.0.15063.0
|  |  | Поставщик драйвера | Microsoft
|  |  | INF-файл | input.inf
|  |  | INF Section | HID_Inst.NT
|  |  | Аппаратный ID | USB\VID_0458&PID_0708&REV_0100&MI_01
|  |  | Сведения о размещении | 0000.0013.0000.001.000.000.000.000.000
|  | Производитель устройства:
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Физические устройства

|  | Устройства PCI:
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 1 | AMD K15 - Address Map
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 2 | AMD K15 - DRAM Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 0 | AMD K15 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 4 | AMD K15 - Miscellaneous Control 2
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 5 | AMD K15 - Miscellaneous Control 3
|  |  | Шина 0, Устройство 24, Функция 3 | AMD K15 - Miscellaneous Control
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 2 | ATI RD890 Chipset - IOMMU
|  |  | Шина 0, Устройство 0, Функция 0 | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 2, Функция 0 | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)
|  |  | Шина 0, Устройство 9, Функция 0 | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)
|  |  | Шина 0, Устройство 10, Функция 0 | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 5)
|  |  | Шина 0, Устройство 18, Функция 2 | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 19, Функция 2 | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 22, Функция 2 | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 2 | ATI SB900 - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 1 | ATI SB900 - IDE Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 18, Функция 0 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 19, Функция 0 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 5 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 22, Функция 0 | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 21, Функция 0 | ATI SB900 - PCI Express Port 0
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 3 | ATI SB900 - PCI-LPC Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 4 | ATI SB900 - PCI-PCI Bridge
|  |  | Шина 0, Устройство 17, Функция 0 | ATI SB900 - SATA Controller
|  |  | Шина 0, Устройство 20, Функция 0 | ATI SB900 - SMBus Controller
|  |  | Шина 1, Устройство 0, Функция 1 | nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
|  |  | Шина 5, Устройство 0, Функция 0 | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  |  | Шина 2, Устройство 0, Функция 0 | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  |  | Шина 3, Устройство 0, Функция 0 | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  |  | Шина 1, Устройство 0, Функция 0 | Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost Video Adapter
|  | Устройства PnP:
|  |  | PNP0501 | 16550A-compatible UART Serial Port
|  |  | PNP0C08 | ACPI Driver/BIOS
|  |  | PNP0A08 | ACPI Three-wire Device Bus
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_21_MODEL_2_-_AMD_FX(TM)-6300_SIX-CORE_PROCESSOR_____________ | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_21_MODEL_2_-_AMD_FX(TM)-6300_SIX-CORE_PROCESSOR_____________ | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_21_MODEL_2_-_AMD_FX(TM)-6300_SIX-CORE_PROCESSOR_____________ | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_21_MODEL_2_-_AMD_FX(TM)-6300_SIX-CORE_PROCESSOR_____________ | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_21_MODEL_2_-_AMD_FX(TM)-6300_SIX-CORE_PROCESSOR_____________ | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | AUTHENTICAMD_-_AMD64_FAMILY_21_MODEL_2_-_AMD_FX(TM)-6300_SIX-CORE_PROCESSOR_____________ | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
|  |  | PNP0200 | DMA Controller
|  |  | PNP0103 | High Precision Event Timer
|  |  | PNP0C14 | Microsoft Windows Management Interface for ACPI
|  |  | PNP0C14 | Microsoft Windows Management Interface for ACPI
|  |  | PNP0C04 | Numeric Data Processor
|  |  | PNP0800 | PC Speaker
|  |  | PNP0C0C | Power Button
|  |  | PNP0000 | Programmable Interrupt Controller
|  |  | PNP0B00 | Real-Time Clock
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0C01 | System Board Extension
|  |  | PNP0100 | System Timer
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | PNP0C02 | Thermal Monitoring ACPI Device
|  |  | FIXEDBUTTON | Фиксированная функциональная кнопка ACPI
|  | Устройства USB:
|  |  | 0458 0708 | USB-устройство ввода
|  |  | 0458 0708 | USB-устройство ввода
|  |  | 046D C21D | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 9090 | USB-устройство ввода
|  |  | 09DA 9090 | USB-устройство ввода
|  |  | 046D C21D | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  |  | 0458 0708 | Составное USB устройство
|  |  | 09DA 9090 | Составное USB устройство
|  | Порты:
|  |  | COM1 | Последовательный порт (COM1)

Устройства PCI

| [ AMD K15 - Address Map ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15 - Address Map
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 1
|  |  | ID устройства | 1022-1601
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15 - DRAM Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15 - DRAM Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 2
|  |  | ID устройства | 1022-1602
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15 - HyperTransport Technology Configuration ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15 - HyperTransport Technology Configuration
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 0
|  |  | ID устройства | 1022-1600
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
|  | HyperTransport LDT0:
|  |  | Версия HyperTransport | 3.00
|  |  | Тип связи | Не когерентно
|  |  | Статус связи | Подключён
|  |  | Макс. ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Задействованная ширина ввода/вывода связи | 16 бит / 16 бит
|  |  | Максимальная частота связи | 3200 МГц
|  |  | Текущая частота связи | 2400 МГц
|  |  | Номер первичной/вторичной шины | 0 / 0
|  |  | Isochronous Flow Control Mode | Поддерживается, Запрещено
|  |  | CRC Error Detected | Нет
|  |  | CRC Test Mode | Не поддерживается
|  |  | Extended CTL Required | Нет
|  |  | Extended Register Set | Не поддерживается
|  |  | HyperTransport Stop Mode | Поддерживается
|  |  | Link Failure Detected | Нет
| [ AMD K15 - Miscellaneous Control 2 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15 - Miscellaneous Control 2
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 4
|  |  | ID устройства | 1022-1604
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15 - Miscellaneous Control 3 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15 - Miscellaneous Control 3
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 5
|  |  | ID устройства | 1022-1605
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ AMD K15 - Miscellaneous Control ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | AMD K15 - Miscellaneous Control
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 24 / 3
|  |  | ID устройства | 1022-1603
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ ATI RD890 Chipset - IOMMU ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI RD890 Chipset - IOMMU
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 2
|  |  | ID устройства | 1002-5A23
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0806 (IOMMU)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-5A14
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0600 (Host/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 02
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-5A16
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 9 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-5A1C
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 5) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 5)
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 10 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-5A1D
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 18 / 2
|  |  | ID устройства | 1002-4396
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB2 EHCI Controller)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 19 / 2
|  |  | ID устройства | 1002-4396
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB2 EHCI Controller)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 22 / 2
|  |  | ID устройства | 1002-4396
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB2 EHCI Controller)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 2
|  |  | ID устройства | 1002-4383
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-D693
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | 40
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - IDE Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - IDE Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 1
|  |  | ID устройства | 1002-439C
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | 40
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - OHCI USB Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 18 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-4397
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB1 OHCI Controller)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - OHCI USB Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 19 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-4397
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB1 OHCI Controller)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - OHCI USB Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 5
|  |  | ID устройства | 1002-4399
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB1 OHCI Controller)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - OHCI USB Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 22 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-4397
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB1 OHCI Controller)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - PCI Express Port 0 ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - PCI Express Port 0
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 21 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-43A0
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 00
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - PCI-LPC Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - PCI-LPC Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 3
|  |  | ID устройства | 1002-439D
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0601 (PCI/ISA Bridge)
|  |  | Версия | 40
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - PCI-PCI Bridge ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - PCI-PCI Bridge
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 4
|  |  | ID устройства | 1002-4384
|  |  | Субсистемный идентификатор | 0000-0000
|  |  | Класс устройства | 0604 (PCI/PCI Bridge)
|  |  | Версия | 40
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Поддерживается, Запрещено
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - SATA Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - SATA Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 17 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-4390
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0101 (IDE Controller)
|  |  | Версия | 40
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ ATI SB900 - SMBus Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | ATI SB900 - SMBus Controller
|  |  | Тип шины | PCI
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 0
|  |  | ID устройства | 1002-4385
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C05 (SMBus Controller)
|  |  | Версия | 42
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Запрещено
| [ nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 1
|  |  | ID устройства | 10DE-0E0B
|  |  | Субсистемный идентификатор | 19DA-1281
|  |  | Класс устройства | 0403 (High Definition Audio)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x1
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 5 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10EC-8168
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0200 (Ethernet Controller)
|  |  | Версия | 06
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель сетевого адаптера:
|  |  | Фирма | Realtek Semiconductor Corp.
|  |  | Информация о продукте | http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.realtek.com.tw/downloads
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
| [ Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x1
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 2 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 1912-0015
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB3 xHCI Controller)
|  |  | Версия | 02
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x1
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 3 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 1912-0015
|  |  | Субсистемный идентификатор | 1462-7693
|  |  | Класс устройства | 0C03 (USB3 xHCI Controller)
|  |  | Версия | 02
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
| [ Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost Video Adapter ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost Video Adapter
|  |  | Тип шины | PCI Express 2.0 x16
|  |  | Шина / Устройство / Функция | 1 / 0 / 0
|  |  | ID устройства | 10DE-11C2
|  |  | Субсистемный идентификатор | 19DA-1281
|  |  | Класс устройства | 0300 (VGA Display Controller)
|  |  | Версия | A1
|  |  | Fast Back-to-Back Transactions | Не поддерживается
|  | Функции устройства:
|  |  | 66-МГц операция | Не поддерживается
|  |  | Bus Mastering | Разрешено
|  | Производитель видеоадаптера:
|  |  | Фирма | ZOTAC International (MCO) Limited
|  |  | Информация о продукте | http://www.zotac.com/products/graphics-cards/product/graphics-cards.html
|  |  | Загрузка драйверов | http://www.zotac.com/support/download.html
|  |  | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates

Устройства USB

| [ Составное USB устройство (Multimedia Keyboard) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 0458-0708
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Версия | 0100h
|  |  | Производитель | Genius
|  |  | Продукт | Multimedia Keyboard
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | Low (USB 1.1)
| [ Контроллер Xbox 360 для Windows (Gamepad F310) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Контроллер Xbox 360 для Windows
|  |  | ID устройства | 046D-C21D
|  |  | Класс устройства | FF / FF
|  |  | Протокол устройства | FF
|  |  | Версия | 4014h
|  |  | Производитель | Logitech
|  |  | Продукт | Gamepad F310
|  |  | Серийный номер | AC19BDC3
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 2.00
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)
| [ Составное USB устройство (USB Device) ]
|  | Свойства устройства:
|  |  | Описание устройства | Составное USB устройство
|  |  | ID устройства | 09DA-9090
|  |  | Класс устройства | 03 / 01 (Human Interface Device)
|  |  | Протокол устройства | 01
|  |  | Версия | 0191h
|  |  | Производитель | A4TECH
|  |  | Продукт | USB-устройство
|  |  | Поддерживаемая версия USB | 1.10
|  |  | Текущая скорость | Full (USB 1.1)

Ресурсы устройств

|  | Ресурс | Общие ресурсы | Описание устройства
|  | IRQ 04 | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | IRQ 08 | Исключительный | CMOS системы и часы реального времени
|  | IRQ 100 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 101 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 102 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 103 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 104 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 105 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 106 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 107 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 108 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 109 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 110 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 111 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 112 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 113 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 114 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 115 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 116 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 117 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 118 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 119 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 120 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 121 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 122 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 123 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 124 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 125 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 126 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 127 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 128 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 129 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 130 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 131 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 132 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 133 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 134 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 135 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 136 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 137 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 138 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 139 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 14 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | IRQ 140 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 141 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 142 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 143 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 144 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 145 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 146 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 147 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 148 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 149 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 150 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 151 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 152 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 153 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 154 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 155 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 156 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 157 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 158 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 159 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 16 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 160 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 161 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 162 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 163 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 164 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 165 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 166 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 167 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 168 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 169 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 17 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 17 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 17 | Общий | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | IRQ 170 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 171 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 172 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 173 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 174 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 175 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 176 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 177 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 178 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 179 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 18 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 18 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 18 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 18 | Общий | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | IRQ 180 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 181 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 182 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 183 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 184 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 185 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 186 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 187 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 188 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 189 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 19 | Общий | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  | IRQ 190 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 191 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 192 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 193 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 194 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 195 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 196 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 197 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 198 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 199 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 200 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 201 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 202 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 203 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 204 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 24 | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | IRQ 25 | Общий | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | IRQ 256 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 257 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 258 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 259 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 260 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 261 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 262 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 263 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 264 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 265 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 266 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 267 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 268 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 269 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 270 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 271 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 272 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 273 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 274 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 275 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 276 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 277 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 278 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 279 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 280 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 281 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 282 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 283 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 284 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 285 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 286 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 287 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 288 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 289 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 290 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 291 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 292 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 293 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 294 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 295 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 296 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 297 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 298 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 299 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 300 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 301 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 302 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 303 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 304 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 305 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 306 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 307 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 308 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 309 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 310 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 311 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 312 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 313 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 314 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 315 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 316 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 317 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 318 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 319 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 320 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 321 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 322 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 323 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 324 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 325 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 326 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 327 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 328 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 329 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 330 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 331 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 332 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 333 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 334 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 335 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 336 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 337 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 338 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 339 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 340 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 341 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 342 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 343 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 344 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 345 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 346 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 347 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 348 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 349 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 350 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 351 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 352 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 353 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 354 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 355 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 356 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 357 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 358 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 359 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 360 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 361 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 362 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 363 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 364 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 365 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 366 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 367 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 368 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 369 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 370 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 371 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 372 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 373 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 374 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 375 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 376 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 377 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 378 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 379 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 380 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 381 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 382 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 383 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 384 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 385 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 386 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 387 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 388 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 389 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 390 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 391 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 392 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 393 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 394 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 395 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 396 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 397 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 398 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 399 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 400 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 401 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 402 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 403 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 404 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 405 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 406 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 407 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 408 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 409 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 410 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 411 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 412 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 413 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 414 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 415 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 416 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 417 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 418 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 419 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 420 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 421 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 422 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 423 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 424 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 425 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 426 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 427 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 428 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 429 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 430 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 431 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 432 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 433 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 434 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 435 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 436 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 437 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 438 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 439 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 440 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 441 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 442 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 443 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 444 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 445 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 446 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 447 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 448 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 449 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 450 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 451 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 452 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 453 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 454 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 455 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 456 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 457 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 458 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 459 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 460 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 461 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 462 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 463 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 464 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 465 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 466 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 467 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 468 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 469 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 470 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 471 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 472 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 473 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 474 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 475 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 476 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 477 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 478 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 479 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 480 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 481 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 482 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 483 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 484 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 485 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 486 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 487 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 488 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 489 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 490 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 491 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 492 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 493 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 494 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 495 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 496 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 497 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 498 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 499 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 500 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 501 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 502 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 503 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 504 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 505 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 506 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 507 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 508 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 509 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 510 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 511 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 54 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 55 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 56 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 57 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 58 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 59 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 60 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 61 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 62 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 63 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 64 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 65 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | IRQ 65536 | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller #2
|  | IRQ 66 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 67 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 68 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 69 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 70 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 71 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 72 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 73 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 74 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 75 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 76 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 77 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 78 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 79 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 80 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 81 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 82 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 83 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 84 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 85 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 86 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 87 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 88 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 89 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 90 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 91 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 92 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 93 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 94 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 95 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 96 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 97 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 98 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | IRQ 99 | Исключительный | Microsoft ACPI-совместимая система
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Память 000A0000-000BFFFF | Не определено | Мост PCI–PCI
|  | Память 000C0000-000DFFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память E0000000-FFFFFFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Память F0000000-F7FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Память F0000000-F9FFFFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Память F8000000-F9FFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Память FD000000-FDFFFFFF | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Память FD000000-FE0FFFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Память FE080000-FE083FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FE100000-FE103FFF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller #2
|  | Память FE100000-FE1FFFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Память FE104000-FE104FFF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller #2
|  | Память FE200000-FE201FFF | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | Память FE200000-FE2FFFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Память FE300000-FE301FFF | Исключительный | Расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
|  | Память FE300000-FE3FFFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Память FE400000-FE403FFF | Исключительный | Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
|  | Память FE404000-FE4040FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память FE405000-FE405FFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FE406000-FE406FFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FE407000-FE4070FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память FE408000-FE408FFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FE409000-FE4090FF | Исключительный | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
|  | Память FE40A000-FE40AFFF | Исключительный | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер
|  | Память FE40B000-FE40B3FF | Исключительный | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  | Память FF700000-FF7FFFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Порт 0000-03AF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Порт 0070-0071 | Исключительный | CMOS системы и часы реального времени
|  | Порт 01F0-01F7 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 03B0-03BB | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Порт 03B0-03BB | Не определено | Мост PCI–PCI
|  | Порт 03B0-03DF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Порт 03C0-03DF | Общий | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Порт 03C0-03DF | Не определено | Мост PCI–PCI
|  | Порт 03E0-0CF7 | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Порт 03F6-03F6 | Исключительный | ATA Channel 0
|  | Порт 03F8-03FF | Исключительный | Последовательный порт (COM1)
|  | Порт 0D00-FFFF | Общий | PCI Express Root Complex
|  | Порт D000-D0FF | Исключительный | Realtek PCIe GBE Family Controller #2
|  | Порт D000-DFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Порт E000-E07F | Исключительный | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
|  | Порт E000-EFFF | Исключительный | Мост PCI–PCI
|  | Порт F000-F00F | Исключительный | AMD PCI IDE Controller
|  | Порт F050-F05F | Исключительный | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  | Порт F060-F063 | Исключительный | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  | Порт F070-F077 | Исключительный | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  | Порт F080-F083 | Исключительный | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|  | Порт F090-F097 | Исключительный | AMD SATA Controller (IDE Mode)

Ввод

| [ Клавиатура HID ]
|  | Свойства клавиатуры:
|  |  | Название клавиатуры | Клавиатура HID
|  |  | Тип клавиатуры | IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
|  |  | Раскладка клавиатуры | Russian
|  |  | Кодовая страница ANSI | 1251 - Кириллица (Windows)
|  |  | Кодовая страница OEM | 866 - Кириллица (DOS)
|  |  | Задержка повтора | 1
|  |  | Скорость повтора | 31
| [ HID-совместимая мышь ]
|  | Свойства мыши:
|  |  | Название мыши | HID-совместимая мышь
|  |  | Число кнопок мыши | 16
|  |  | Хватка мыши | Справа
|  |  | Скорость курсора | 0
|  |  | Время двойного щелчка | 620 msec
|  |  | Порог X / Y | 0 / 0
|  |  | Прокрутка строк колёсиком | 3
|  | Функции мыши:
|  |  | Отслеживание активного окна | Запрещено
|  |  | 'Залипание' щелчков | Запрещено
|  |  | Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре | Запрещено
|  |  | Колёсико мыши | Есть
|  |  | Перемещение курсора на кнопку по умолчанию | Запрещено
|  |  | След от мыши | Запрещено
|  |  | Sonar | Запрещено
| [ Microsoft PC-joystick driver ]
|  | Свойства игрового контроллера:
|  |  | Описание устройства | Microsoft PC-joystick driver
|  |  | ID устройства | 046D C21D
|  |  | Статус | Подключён
|  |  | Число кнопок | 10
|  |  | Мин./макс. частота опроса | 10 / 1000 ms
|  |  | Мин./макс. координата U | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. координата X | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. координата Y | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. координата Z | 0 / 65535
|  |  | Мин./макс. значение руля | 0 / 65535
|  | Функции игрового контроллера:
|  |  | Continuous Degree Bearings | Не поддерживается
|  |  | Проблема драйвера | Нет
|  |  | Point-Of-View | Поддерживается
|  |  | Дискретные значения точки зрения | Поддерживается
|  |  | Руль | Есть
|  |  | Координата U | Поддерживается
|  |  | Координата V | Не поддерживается
|  |  | Координата Z | Поддерживается

Принтеры

| [ Fax ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Fax
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | SHRFAX:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
|  |  | Имя устройства | Fax
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 200 x 200 dpi Mono
| [ Microsoft Print to PDF ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft Print to PDF
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | PORTPROMPT:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft Print To PDF (v6.03)
|  |  | Имя устройства | Microsoft Print to PDF
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 4:00 - 4:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color
| [ Microsoft XPS Document Writer ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Принтер по умолчанию | Нет
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | PORTPROMPT:
|  |  | Драйвер принтера | Microsoft XPS Document Writer v4 (v6.03)
|  |  | Имя устройства | Microsoft XPS Document Writer
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | 4:00 - 4:00
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color
| [ Отправить в OneNote 2010 (По умолчанию) ]
|  | Свойства принтера:
|  |  | Имя принтера | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Принтер по умолчанию | Да
|  |  | Совместное использование | Не общий
|  |  | Порт принтера | nul:
|  |  | Драйвер принтера | Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (v6.03)
|  |  | Имя устройства | Отправить в OneNote 2010
|  |  | Процессор печати | winprint
|  |  | Разделитель страницы | Нет
|  |  | Доступность | Всегда
|  |  | Приоритет | 1
|  |  | Заданий в очереди на печать | 0
|  |  | Статус | Неизвестно
|  | Свойства бумаги:
|  |  | Размер бумаги | A4, 210 x 297 mm
|  |  | Ориентация | Книжная
|  |  | Качество печати | 600 x 600 dpi Color

Debug - PCI

|  | B00 D00 F00: | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge
|  | Offset 000: | 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
|  | Offset 040: | 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 27 05 00
|  | Offset 050: | 62 14 93 76 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 64 4F 00 79
|  | Offset 070: | 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 E0 00 00 00 00 10 08 00 00 08 70 3C D0
|  | Offset 0A0: | 66 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 79 41 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 80 08 40 80 02 20 80 11 11 D0 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 60 0D F5 3F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 08 C4 03 A8 00 80 80 00 01 00 00 00 08 00 C2 FE
|  | B00 D00 F02: | ATI RD890 Chipset - IOMMU
|  | Offset 000: | 02 10 23 5A 00 00 10 00 00 00 06 08 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 040: | 0F 54 0B 01 01 00 B2 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 34 20 00 05 64 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 08 00 03 A8 62 14 93 76 01 01 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 46 01 00 00 10 00 00 00 06 00 05 80 00 00 00 00
|  | B00 D02 F00: | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)
|  | Offset 000: | 02 10 16 5A 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
|  | Offset 020: | 00 FD 00 FE 01 F0 F1 F9 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
|  | Offset 060: | 00 08 00 00 02 CD 31 00 40 00 02 F1 80 25 14 00
|  | Offset 070: | 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
|  | Offset 080: | 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0D B8 00 00 62 14 93 76 08 00 03 A8 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D09 F00: | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)
|  | Offset 000: | 02 10 1C 5A 06 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 20
|  | Offset 020: | 30 FE 30 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
|  | Offset 060: | 00 08 00 00 22 CC 31 01 40 00 12 F0 80 25 4C 00
|  | Offset 070: | 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
|  | Offset 080: | 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0D B8 00 00 62 14 93 76 08 00 03 A8 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D0A F00: | ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 5)
|  | Offset 000: | 02 10 1D 5A 06 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 20
|  | Offset 020: | 20 FE 20 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
|  | Offset 060: | 00 08 00 00 22 CC 31 02 40 00 12 F0 80 25 54 00
|  | Offset 070: | 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
|  | Offset 080: | 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0D B8 00 00 62 14 93 76 08 00 03 A8 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D11 F00: | ATI SB900 - SATA Controller
|  | Offset 000: | 02 10 90 43 07 00 30 02 40 8F 01 01 00 20 00 00
|  | Offset 010: | 91 F0 00 00 81 F0 00 00 71 F0 00 00 61 F0 00 00
|  | Offset 020: | 51 F0 00 00 00 B0 40 FE 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
|  | Offset 040: | 14 80 80 00 01 00 20 00 00 00 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 12 A4 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 06 1A 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00
|  | Offset 090: | 27 60 74 C7 02 44 06 00 00 01 00 00 01 58 B1 02
|  | Offset 0A0: | 0C 00 00 00 13 00 06 03 00 00 64 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
|  | Offset 0E0: | 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 3F
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 77 77 77 00 00 00 00 00
|  | B00 D12 F00: | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Offset 000: | 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
|  | Offset 010: | 00 A0 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
|  | Offset 040: | 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 50 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D12 F02: | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Offset 000: | 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 00 90 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 40 21 80 A2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D13 F00: | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Offset 000: | 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
|  | Offset 010: | 00 80 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
|  | Offset 040: | 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 50 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D13 F02: | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Offset 000: | 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 00 70 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 40 21 80 A2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F00: | ATI SB900 - SMBus Controller
|  | Offset 000: | 02 10 85 43 03 04 20 02 42 00 05 0C 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F01: | ATI SB900 - IDE Controller
|  | Offset 000: | 02 10 9C 43 05 00 20 02 40 8A 01 01 00 20 00 00
|  | Offset 010: | 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 020: | 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 02 00 00
|  | Offset 040: | 06 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F02: | ATI SB900 - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | 02 10 83 43 06 00 10 04 40 00 03 04 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 D6
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F03: | ATI SB900 - PCI-LPC Bridge
|  | Offset 000: | 02 10 9D 43 0F 00 20 02 40 00 01 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF 02 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0F 00 80 FF FF FF
|  | Offset 070: | 67 45 23 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 05 0A 00 00
|  | Offset 080: | 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 D6 FE
|  | Offset 0A0: | 02 00 C1 FE 2E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 39 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F04: | ATI SB900 - PCI-PCI Bridge
|  | Offset 000: | 02 10 84 43 27 04 A0 02 40 01 04 06 00 40 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 40 F0 00 80 22
|  | Offset 020: | F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 0F 3F D1 00 01 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
|  | Offset 060: | CA 0E 17 00 BA 98 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
|  | Offset 0E0: | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D14 F05: | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Offset 000: | 02 10 99 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 00 60 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
|  | Offset 040: | 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D15 F00: | ATI SB900 - PCI Express Port 0
|  | Offset 000: | 02 10 A0 43 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D1 D1 00 20
|  | Offset 020: | 10 FE 10 FE 71 FF 71 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 58 03 06 00 01 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
|  | Offset 060: | 00 08 00 00 12 0C 30 00 40 00 11 70 00 00 04 00
|  | Offset 070: | 00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
|  | Offset 080: | 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 0D B8 00 00 02 10 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D16 F00: | ATI SB900 - OHCI USB Controller
|  | Offset 000: | 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
|  | Offset 010: | 00 50 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
|  | Offset 040: | 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 50 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D16 F02: | ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
|  | Offset 000: | 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
|  | Offset 010: | 00 40 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 40 21 80 A2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F00: | AMD K15 - HyperTransport Technology Configuration
|  | Offset 000: | 22 10 00 16 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
|  | Offset 050: | 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
|  | Offset 060: | 00 00 05 00 E0 00 00 00 00 A8 4E 02 00 08 80 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 08 00 01 21 20 A0 11 11 60 0D F5 FF 13 00 00 00
|  | Offset 090: | EE 02 84 80 00 00 01 00 07 00 00 00 3E 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F01: | AMD K15 - Address Map
|  | Offset 000: | 22 10 01 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 03 00 00 00 00 00 1F 02 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
|  | Offset 080: | 03 00 E0 00 00 F0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 03 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 03 20 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 00 00 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F02: | AMD K15 - DRAM Controller
|  | Offset 000: | 22 10 02 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 01 00 80 00 09 00 C0 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | E0 3F 38 00 E0 3F 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 04 00 18
|  | Offset 080: | 75 00 00 00 04 00 80 00 00 00 00 34 00 00 02 00
|  | Offset 090: | 00 00 01 0B 8E 08 58 0F 07 40 0F 8D 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 02 1D 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | E8 83 45 07 B5 00 00 00 36 E9 3F F6 29 A8 6C A1
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 5B 5D 4B 9B 3B 5D 7B FA BE 3B D9 3A F5 71 7D CF
|  | Offset 0E0: | FD 55 5D F0 A2 2B 7D F7 9E D5 BE CF 15 A5 64 5C
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 DB C9 9E 80 68 55 15 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 51 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | C4 01 00 00 00 00 00 00 24 A4 40 04 41 0F E0 0C
|  | Offset 120: | FF FB F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | B8 F6 3F F3 0D C7 8D 5F 39 69 B5 BF 25 FF F7 D2
|  | Offset 140: | 01 00 80 00 09 00 C0 00 01 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | E0 3F 38 00 E0 3F 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 04 00 18
|  | Offset 180: | 75 00 00 00 04 00 80 00 00 00 00 34 00 00 02 00
|  | Offset 190: | 00 00 01 0B 8E 08 58 0F 07 40 0F 8D 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 00 02 1D 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 01 90 C3 0F 05 7D 0F 48 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 200: | 09 0A 0A 1A 24 05 16 06 02 03 04 04 07 06 00 00
|  | Offset 210: | 06 00 80 0E 04 03 01 00 04 01 03 01 00 07 08 00
|  | Offset 220: | 04 0C 00 00 08 04 00 00 14 14 14 14 0C 00 00 00
|  | Offset 230: | 02 02 01 01 00 00 00 00 03 06 03 09 00 00 00 00
|  | Offset 240: | 62 60 00 00 00 00 00 00 03 0A 00 00 03 08 14 00
|  | Offset 250: | 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
|  | Offset 260: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 270: | FF FF 07 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 280: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 290: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B00 D18 F03: | AMD K15 - Miscellaneous Control
|  | Offset 000: | 22 10 03 16 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | FF FF FF FF 44 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 04 00 38 66 00 00 00 60 52 00 01 10
|  | Offset 070: | 55 11 17 10 11 21 17 00 12 0E 20 00 16 0F 0D 04
|  | Offset 080: | 81 E2 0B E2 E2 00 E2 01 08 00 81 00 00 40 40 00
|  | Offset 090: | 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | B9 0C 06 A0 EF 0F E0 21 00 00 00 D0 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 5E 07 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 2F 81 C8 10 00 00 03 39 56 47 05
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 20 00 00 00 1E 4F F0 02 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 0F 60 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 140: | 55 17 A1 00 55 00 00 00 2A C1 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | FF 0F 0A C0 00 00 00 00 FF 0F 0A C0 00 00 00 00
|  | Offset 170: | FF 0F 0A C0 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00
|  | Offset 180: | E3 03 70 01 00 00 00 00 10 02 00 08 08 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 78 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 44 41 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 20 16 2A 22 00 00 00 00 00 10 14 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 CC CC 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 17 2B 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 87 13 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 07 4C 00
|  | B00 D18 F04: | AMD K15 - Miscellaneous Control 2
|  | Offset 000: | 22 10 04 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 21 03 00 00 00 00 00 00 4C 01 85 00
|  | Offset 110: | 01 E0 0F 00 00 00 00 00 0B 00 07 00 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 140: | 31 C9 59 11 4D 03 00 00 39 DC A2 23 9D 07 00 00
|  | Offset 150: | 68 0B 00 00 90 B4 B4 00 00 00 00 00 89 00 00 00
|  | Offset 160: | 20 0F 60 00 03 00 00 00 00 00 00 00 77 02 00 00
|  | Offset 170: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 0F 53 00 E0 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 190: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 82 01 35 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | D9 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 08 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 19 16 50 0B 16 26 50 0B 13 36 E8 0A 0E 44 BC 0A
|  | Offset 1F0: | 09 52 94 0A 04 60 70 0A 4C 72 4A 0A 00 00 00 00
|  | B00 D18 F05: | AMD K15 - Miscellaneous Control 3
|  | Offset 000: | 22 10 05 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 07 00 07 00 05 30 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 5E 1A 00 00 FB 19 00 00 00 00 00 00 A9 08 00 00
|  | Offset 0C0: | 5B 00 00 00 DC 23 00 00 E2 16 00 00 7D 1E 00 00
|  | Offset 0D0: | 19 82 00 00 D4 8D 00 00 D4 8D 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 69 EE 02 00 00 00 00 00 FC 00 4C 01 71 00 02 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 100: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 110: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 120: | 11 11 00 00 00 00 00 80 39 91 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 130: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 140: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 150: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 160: | 0D 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 170: | 08 06 00 00 30 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 180: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 190: | 7A 45 33 22 0B 00 00 00 20 20 20 00 00 00 00 00
|  | Offset 1A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 1F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B01 D00 F00: | Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost Video Adapter
|  | Offset 000: | DE 10 C2 11 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 00 FD 0C 00 00 F0 00 00 00 00 0C 00 00 F8
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 DA 19 81 12
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 18 01 00 00
|  | Offset 040: | DA 19 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E1 8D 2C 01
|  | Offset 080: | 10 29 00 00 02 3D 45 00 40 01 02 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B01 D00 F01: | nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
|  | Offset 000: | DE 10 0B 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
|  | Offset 010: | 00 00 08 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 19 81 12
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 19 02 00 00
|  | Offset 040: | DA 19 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
|  | Offset 080: | 00 28 00 00 02 3D 45 00 03 01 02 11 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B02 D00 F00: | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  | Offset 000: | 12 19 15 00 06 04 10 00 02 30 03 0C 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 70 C3 C9 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 18 20 00
|  | Offset 070: | 05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 11 A0 07 80 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 10 00 02 00 C0 8F 00 00 00 28 19 00 12 EC 07 00
|  | Offset 0B0: | 40 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 01 05 7F 20 9D 01
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B03 D00 F00: | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller
|  | Offset 000: | 12 19 15 00 06 04 10 00 02 30 03 0C 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 04 00 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 040: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 01 70 C3 C9 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 18 20 00
|  | Offset 070: | 05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 080: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 11 A0 07 80 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 10 00 02 00 C0 8F 00 00 00 28 19 00 12 EC 07 00
|  | Offset 0B0: | 40 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 01 05 7F 20 9D 01
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | B05 D00 F00: | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|  | Offset 000: | EC 10 68 81 07 04 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00
|  | Offset 010: | 01 D0 00 00 00 00 00 00 0C 40 10 FE 00 00 00 00
|  | Offset 020: | 0C 00 10 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 93 76
|  | Offset 030: | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
|  | Offset 040: | 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 050: | 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 060: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 070: | 10 B0 02 02 C0 8C 00 00 00 50 19 00 11 7C 07 00
|  | Offset 080: | 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 090: | 00 00 00 00 1F 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0A0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0B0: | 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0C0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0D0: | 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0E0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  | Offset 0F0: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Debug - Video BIOS

|  | C000:0000 | U.v.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible....@.dS03/14/13
|  | C000:0040 | ..........@......(,...............s.....S....F..FPMIDl.o.......
|  | C000:0080 | .....3GK106 P2030 SKU 12 VGA BIOS...............................
|  | C000:00C0 | .......................Version 80.06.59.00.11 ...Copyright (C) 1
|  | C000:0100 | 996-2013 NVIDIA Corp..............GK106 Board - 20300012........
|  | C000:0140 | .....Chip Rev ................................................
|  | C000:0180 | ................PCIR............v...............NPDE....{.......
|  | C000:01C0 | ..BIT......E2...H.B.!.T.C...u.D.....A.....I.....L.....M.....N...
|  | C000:0200 | ..P.X...S.....T...!.U...#.V...&.x...,.d...4.p...6.i.D.L.....AL(h
|  | C000:0240 | ]o...................Y....................\\8...L............]Mw
|  | C000:0280 | ......Q.C....N.N.N.OaQ.Q.N...QzV.FM,N....!....N..^o...r...t...w.
|  | C000:02C0 | .\................w...r...........p...p..Lr../...@....r.........
|  | C000:0300 | ......t....P.....(AL.UL#".#E..xL(tR.L..M.L...........f.h.h..PS..
|  | C000:0340 | 4$....h......Y.............03/01/13.........................2400
|  | C000:0380 | 20300012............>.[.[...................0..h ...>.[.[.......
|  | C000:03C0 | ......,.&....h1.....=.5...].....0...I.I.G.[.[.L.....v.Q.........

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.