|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **канал** | **С2** | **С3** | **С4** | **частота** |
| **А1** | 2.2мкФ | 0.33мкФ | 0.33мкФ | 32Гц |
| **А2** | 1мкФ | 0.15мкФ | 0.15мкФ | 63Гц |
| **А3** | 1мкФ | 0.075мкФ | 0.075мкФ | 125Гц |
| **А4** | 1мкФ | 0.036мкФ | 0.036мкФ | 250Гц |
| **А5** | 1мкФ | 0.018мкФ | 0.018мкФ | 500Гц |
| **А6** | 0.33мкФ | 9100пФ | 9100пФ | 1кГц |
| **А7** | 0.22мкФ | 4300пФ | 4300пФ | 2кГц |
| **А8** | 0.1мкФ | 2200пФ | 2200пФ | 4кГц |
| **А9** | 0.1мкФ | 1100пФ | 1100пФ | 8кГц |
| **А10** | 0.1мкФ | 560пФ | 560пФ | 16кГц |