|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **канал** | **С2** | **С3** | **С4** | **частота** |
| **А1** |  2.2мкФ |  0.33мкФ |  0.33мкФ |  32Гц |
| **А2** |  1мкФ |  0.15мкФ |  0.15мкФ |  63Гц |
| **А3** |  1мкФ |  0.075мкФ   |  0.075мкФ  |  125Гц |
| **А4** |  1мкФ |  0.036мкФ   |  0.036мкФ  |  250Гц |
| **А5** |  1мкФ |  0.018мкФ   |  0.018мкФ   |  500Гц |
| **А6** |  0.33мкФ |  9100пФ |  9100пФ |  1кГц |
| **А7** |  0.22мкФ |  4300пФ |  4300пФ |  2кГц |
| **А8** |  0.1мкФ |  2200пФ |  2200пФ |  4кГц |
| **А9** |  0.1мкФ |  1100пФ |  1100пФ |  8кГц |
| **А10** |  0.1мкФ |  560пФ |  560пФ |  16кГц |